建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：国能神东煤炭布尔台煤矿西南区  
配套附属设施建设项目          
建设单位（盖章）：中国神华能源股份有限公司

神东煤炭分公司           
编制日期：    2026年4月                 

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	国能神东煤炭布尔台煤矿西南区配套附属设施建设项目

	项目代码
	2502-150627-04-01-826603

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇苏勒德霍洛村

	地理坐标
	（ 39 度 27 分 36.366 秒， 109 度 59 分 0.978秒）

	国民经济
行业类别
	D4430 热力生产和供应
	建设项目
行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业，热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）-天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
√扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	√首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	伊金霍洛旗发展改革和科学技术局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2502-150627-04-01-826603

	总投资（万元）
	35613.7685
	环保投资（万元）
	350

	环保投资占比（%）
	0.98
	施工工期
	44个月

	是否开工建设
	√否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	83079

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	/

	规划环境影响
评价情况
	规划环评名称：《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）环境影响报告书》；

规划审查机构：中华人民共和国生态环境部

规划审批文号：环审〔2023〕73号

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司布尔台煤矿位于神东矿区东胜区，2022年，内蒙古自治区能源局组织编制了《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）》草案，目前尚未批复。

2023年5月煤炭工业太原设计研究院集团有限公司编制完成了《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）环境影响报告书》，2023年7月12日中华人民共和国生态环境部以环审〔2023〕73号文对该规划环评报告书出具了审查意见。矿区规划（修编）范围内，累计设置采矿权159处，其中14处注销关闭，剩余145处合法有效采矿权，其中地下开采方式84处，露天开采方式61处。

对比矿区规划（修编）布尔台煤矿属于规划范围中的煤矿，开采方式、可采煤层、开采规模等均符合该规划。根据《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）环境影响报告书》中要求“对燃煤锅炉进行限制使用，淘汰 10t/h及以下燃煤锅炉和燃煤热风炉......”，本项目为国能神东煤炭布尔台煤矿西南区配套附属设施建设项目，现有工业广场已建2台8t/h燃气热水锅炉，本次扩建工业广场锅炉房新建3台5.6MW燃气热水锅炉（2用1备），用于本次扩建项目联建楼、宿舍、厂房等建筑供热。符合规划环评中的供热要求。



	其他符合性分析
	1、与“生态环境分区管控”符合性分析

（1）与生态保护红线符合性分析

根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》。调整后鄂尔多斯市全市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
优先保护单元：共76个，面积占比为64.35%。主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元：共6个，面积占比为28.10%。主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元：优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元，共9个，面积占比为7.56%。该区域主要落实生态环境保护基本要求。
本项目场址位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇苏勒德霍洛村，根据鄂尔多斯市环境管控单元图，本项目所在区域属于重点管控单元，不在生态红线范围内，项目所在地及周边不涉及国家级自然保护区、重点风景名胜区、饮用水水源保护区及其它依法划定需要特别保护的环境敏感点。本项目采用环评规定的措施后污染物均可达标排放，同时对应采取了相关污染防治措施，符合生态保护红线要求。因此，本项目的建设符合重点管控单元要求。鄂尔多斯市环境管控单元图见附图4。
（2）与环境质量底线符合性分析

本次评价收集到了2024年内蒙古自治区生态环境状况公报，根据该公报统计，2024年鄂尔多斯市环境空气各项污染物年均浓度均达标，区域判定结果为达标区。本次评价建设单位委托内蒙古科远环境检测有限公司于2026年2月2日～2月4日对评价区H2S、NH3进行了监测，根据监测结果，H2S、NH3监测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值。本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，本次评价未进行声环境质量现状监测。

本项目运营期产生的废气在采取环评规定的措施后均可达标排放；项目运营期产生的废水经处理达标后全部回用；项目运营后不会对厂界外声环境功能区产生明显影响；固体废物均得到了合理处置。采取以上措施后，本项目不会明显降低区域环境质量现状。

（3）资源利用上线

本项目营运过程中会消耗一定的天然气、电资源和水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，且消耗量满足相关部门要求，项目建设满足区域资源利用上线。

（4）与生态环境准入清单符合性分析

本项目厂址位于鄂尔多斯零碳产业园，根据内蒙古自治区生态环境厅生态环境分区管控公众端应用平台，导入项目厂址经纬度坐标，确定项目所在区域属于“神东矿区东胜区及周边煤矿区（ZH15062720005）”，管控单元类别属于重点管控单元。本项目与该管控单元管控要求符合性分析见表1-1。

表1-1 本项目与神东矿区东胜区及周边煤矿区（ZH15062720005）管控要求符合性分析
管控要求
本项目情况
符合性
资源利用效率

①原煤入选率不低于 75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。
本项目工业广场供热采用3台5.6MW燃气热水锅炉（2用1备）；产生的废水经自建污水处理站处理达标后全部回用。
符合

②煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用"三率”指标要求（试行）》。
本项目不涉及。

符合

③严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。
本项目其它生活用水由布尔台煤矿主工业广场经井下供给处理后的矿井水，加强了矿井水的综合利用。

符合

④限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。
本项目不涉及。

符合

由上表分析可知，本项目符合神东矿区东胜区及周边煤矿区（ZH15062720005）重点管控单元要求。

综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求，项目选址、建设可行。
2、相关生态环境保护法律法规政策分析

（1）产业政策
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。伊金霍洛旗发展改革和科学技术局于2025年10月24日对该项目出具了项目备案告知书，项目代码：2502-150627-04-01-826603，因此本项目符合国家和地方产业政策要求。
（2）选址合理性分析
伊金霍洛旗自然资源局于2025年5月15日以伊自然资审发〔2025〕8号文件对该项目出具了“伊金霍洛旗自然资源局关于布尔台煤矿西南区配套附属设施建设项目用地预审与选址意见书的批复”。根据该文件内容，项目用地位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇苏勒德霍洛村，用地布局和规模已纳入《伊金霍洛旗乌兰木伦镇国土空间总体规划（2021-2035年）》，符合国土空间管控规划，不涉及各级自然保护区生态红线及占用永久基本农田。

根据矿井总体生产接续规划，矿井中后期生产高峰期在副斜井工业广场计划安排12支队伍及车队等人员入驻西南区副斜井工业广场，现状已建成的布尔台煤矿西南区副斜井工业广场无行政办公、生活配套服务设施，不能满足后期人员入驻后办公、生活需求。因此需对西南区副斜井工业广场进行扩建，满足矿井中后期生产高峰期人员办公、生活需求。

本次扩建工业广场位于现有副斜井工业广场西侧，沿阿新线布置，占地面积8.3075hm2，占地范围500m范围内没有敏感目标，本项目建设对周边环境影响较小。
根据以上分析，本项目选址符合国土空间管控规划，不涉及各级自然保护区生态红线及占用永久基本农田，占地范围500m范围内没有敏感目标，项目建设对周边环境影响较小，选址合理。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

布尔台煤矿是中国神华能源股份有限公司的主力矿井，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗之东南，为乌兰木伦镇所管辖。布尔台煤矿设计生产能力20.00Mt/a，原设计服务年限为71.9a。2008年开工建设，2011年正式投产。2009年5月由中国神华万利煤炭分公司整合到中国神华神东煤炭集团有限责任公司。《中国神华能源股份有限公司布尔台井田开发项目环境影响评价报告书》于2005年11月9日由原国家环境保护总局以环审〔2006〕267号文进行批复，并于2011年1月25日获得原环境保护部的验收批复。
根据矿井总体开拓开采，全矿井共划分八个盘区，其中西南区包括三、四、五及八盘区，按矿井生产接续规划，矿井进入西南区三盘区后，将有很长一段时间集中在西南区生产。由于西南区开采面积大、开采时间长，而现有的主要进回风井筒均分布至矿井主工业广场和二盘区，距离西南区较远，现有主工业广场副平硐至西南区最近工作面辅助距离约17km，至最远回采工作面距离已达27km，辅助运输距离很长，制约矿井辅助运输效率和效益。为了进一步提高矿井生产效率，优化辅助运输系统，缩短运输流程，布尔台煤矿提出对现有辅助运输系统进行改造，在矿井一、二盘区边界中西部新建副斜井。

结合上述因素，为保证矿井正常生产接续，并解决西南区投产时辅助运输距离过长，辅助运输效率低等问题，需新建布尔台煤矿西南区工业广场满足后续正常生产接续开采。

在此背景下，中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司于2018年7月委托中南金尚环境工程有限公司编制了《中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司布尔台煤矿西南区工业广场项目环境影响报告书》。鄂尔多斯生态环境局于2019年7月1日以鄂环评字〔2019〕121号文件对《中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司布尔台煤矿西南区工业广场项目环境影响报告书》进行了批复，主要建设内容包括：井口房、副斜井、设备材料库、材料库、搅拌站、值班室、锅炉房、消防水泵房、配电室等，该项目于2019年8月动工建设，2022年9月29日取得排污许可证（编号：91150000710923934F005Q），2024年7月建成投入运行，目前尚未进行环保竣工验收。该环评及环评批复中布尔台煤矿西南区工业广场计划建设2台7MW燃煤热水锅炉，实际建设过程中建设了2台8t/h天然气锅炉替代了2台7MW燃煤热水锅炉。建设单位于2025年6月委托鄂尔多斯市鸿希环保科技有限公司补办了环评手续，编制了《布尔台煤矿西南区工业广场天然气锅炉项目环境影响报告表》。鄂尔多斯生态环境局伊金霍洛旗分局于2026年1月8日以鄂伊环审字〔2026〕3号文件对《布尔台煤矿西南区工业广场天然气锅炉项目环境影响报告表》进行了批复。
目前《中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司布尔台煤矿西南区工业广场项目》及《布尔台煤矿西南区工业广场天然气锅炉项目》均未进行验收。
根据矿井总体生产接续规划，矿井中后期生产高峰期在副斜井工业广场计划安排12支队伍及车队等人员入驻西南区副斜井工业广场，现状已建成的布尔台煤矿西南区副斜井工业广场无行政办公、生活配套服务设施，不能满足后期人员入驻后办公、生活需求。因此需对西南区副斜井工业广场进行扩建，满足矿井中后期生产高峰期人员办公、生活需求。

在此背景下，建设单位决定对布尔台煤矿西南区工业广场进行扩建，拟在现有工业广场场地基础上向西沿井筒入井方向扩建场地约8.3079hm2。伊金霍洛旗发展改革和科学技术局于2025年10月24日对该项目出具了项目备案告知书，项目名称为“国能神东煤炭布尔台煤矿西南区配套附属设施建设项目”，项目代码：2502-150627-04-01-826603。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业——91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）——天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”类别，本项目应编制环境影响报告表。

据此，中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司委托我公司承担本项目环境影响评价工作。我单位在接受委托后立即组织相关人员进行了现场踏勘和资料收集等工作，在认真分析了本项目的工程特点与区域环境特征的基础上，根据环境保护相关法律法规、标准、环境影响评价技术导则，编制了《内蒙古天普科技有限公司环境影响评价报告表》。
2、工程概况

2.1项目名称：国能神东煤炭布尔台煤矿西南区配套附属设施建设项目。
2.2建设单位：中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司。
2.3项目性质：扩建。

2.4建设地点
本项目建设地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇苏勒德霍洛村布尔台煤矿西南区工业广场西侧。厂址区中心坐标：N39°27′36.366″，E109°59′0.978″。本项目交通位置图见附图1，环境保护目标图见附图2。

2.5劳动定员及工作制度

本项目西南区副斜井工业广场生产高峰期安排12支队伍，人员总共762人。矿井工作制度为年工作日330d，净提升时间16h/d，井下工人按“四六”工作制度，地面及其他按“三八”工作制度。

2.6项目投资及建设周期
本项目总投资为35613.7685万元，其中环保投资350万元，占总投资的0.98%。本项目建设周期为44个月。

2.7占地规模
本次新增扩建工业广场占地面积为8.3079hm2。矿区目前设有主工业广场和副斜井工业广场，本项目属于副斜井工业广场扩建，现有副斜井工业广场占地面积4.4hm2，本次扩建完工后副斜井工业广场总占地面积为12.7079hm2；现有主工业广场设有1座矿井水处理站，经处理后的矿井水利用井下已形成的给水系统，从三盘区1-2上煤加压泵房引一趟DN150的输水管线经井下加压提升至本场地地面的已建蓄水池，作为消防水源；现有副斜井工业广场已建1座锅炉房位于工业广场东北角；本次扩建工业广场新增1座锅炉房、1座生活污水处理站、1座危废贮存库。

2.2工程组成

本次扩建工业广场新增占地面积8.3079hm2，主要建设内容为工业广场办公、生活建筑和相关配套设施、构筑物。该项目建设主要内容包括：联建楼（倒班宿舍、食堂与活动室、办公楼、职工浴室、地下车库）、胶轮车库、区队库房及电焊房、二层架空候车检身（包括架空连廊）、污水处理站（包括调节池、格栅间）、水泵房（包括水池）、锅炉房、门房、危废贮存库、事故应急水池、雨水收集池、隔油沉淀池、停车场设施、硬化、绿化场地等。

本项目建成后需将现有副斜井工业广场已建材料库调整为周转材料库、设备材料库调整为备品备件库；西北角空地部分新建胶轮车库，其他地面已有工程井口房、值班室、锅炉房、消防水泵房、配电室等均按原功能进行使用；原部分空余场地布置新增的胶轮车库。

本次扩建项目与现有工程建设内容衔接一览表见表2-1。



表2-1  本次扩建项目与现有工程建设内容衔接一览表
	类型
	工程名称
	现有工程建设内容
	本次扩建工程建设内容
	扩建完工后全厂建设内容
	备注

	主体 工程
	井口房
	井口房一层，平面尺寸20.7×15.6m，高7.8m，钢筋混凝土框架结构，围护结构采用300厚混凝土空心砌块，设空气加热室
	/
	井口房一层，平面尺寸20.7×15.6m，高7.8m，钢筋混凝土框架结构，围护结构采用300厚混凝土空心砌块，设空气加热室
	无变化

	
	副斜井
	倾角6°，斜长3800m（含平段，施工至1-2上煤层），净断面21.15m2，净断面为5.6×4.38m（宽×高），半圆拱形
	/
	倾角6°，斜长3800m（含平段，施工至1-2上煤层），净断面21.15m2，净断面为5.6×4.38m（宽×高），半圆拱形
	无变化

	
	联建楼
	/
	1栋，6层，最高处26.4m，占地面积158.6m×109m，建筑面积36810.16m2，钢筋砼框架结构，包括：倒班宿舍15353.74m2、食堂与活动室4058.62m2、办公楼4866.2m2、职工浴室3760.03m2、地下车库8771.57m2
	1栋，6层，最高处26.4m，占地面积158.6m×109m，建筑面积36810.16m2，钢筋砼框架结构，包括：倒班宿舍15353.74m2、食堂与活动室4058.62m2、办公楼4866.2m2、职工浴室3760.03m2、地下车库8771.57m2
	扩建

	储运工程
	胶轮车库
	/
	1栋，1层，高6.0m，占地面积170.5m×41m，建筑面积7032.84m2，门式钢架结构
	
	扩建

	
	区队库房及电焊房
	/
	1栋，1层，高6.0m，占地面积113.5m×37m，建筑面积4229.64m2，门式钢架结构
	
	扩建

	
	危废贮存库
	/
	1间，高6.2m，占地面积11.6m×24.5m，建筑面积291.46m2，钢筋砼框架结构；危废贮存库分区贮存液态危险废物和固态危险废物，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯膜+10cm混凝土层+2mm厚环氧地坪树脂，贮存区四周设施防泄漏收集导流沟渠及收集池结构
	1间，高6.2m，占地面积11.6m×24.5m，建筑面积291.46m2，钢筋砼框架结构；危废贮存库分区贮存液态危险废物和固态危险废物，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯膜+10cm混凝土层+2mm厚环氧地坪树脂，贮存区四周设置防泄漏收集导流沟渠及收集池
	扩建

	
	事故应急水池
	/
	1座，地下1.0m，地上3.5m，占地面积10m×10m，建筑面积100m2，钢筋砼框架结构
	
	扩建

	
	雨水收集池
	/
	1座，地下1.0m，地上2.5m，占地面积30m×12m，建筑面积370.56m2，钢筋砼框架结构
	
	扩建

	
	停车场
	/
	2座，380个车位
	
	扩建

	辅助工程
	值班室
	一层，平面尺寸50×12m，钢筋混凝土框架结构
	/
	一层，平面尺寸50×12m，钢筋混凝土框架结构
	无变化

	
	设备材料库（扩建工程调整为备品备件库）
	一层，平面尺寸75m×25m，钢筋混凝土框架结构
	建筑结构不变，功能调整为备品备件库
	一层，平面尺寸75m×25m，钢筋混凝土框架结构，功能调整为备品备件库
	功能调整

	
	材料库（扩建工程调整为周转材料库）
	一层，平面尺寸45m×35m，彩钢结构
	建筑结构不变，功能调整为周转材料库
	一层，平面尺寸45m×35m，彩钢结构，功能调整为周转材料库
	功能调整

	
	生产消防水池
	2座，平面尺寸11.4m×11.4m×3m，单座有效容积为400m3，钢筋混凝土结构，全地下式
	/
	2座，平面尺寸11.4m×11.4m×3m，单座有效容积为400m3，钢筋混凝土结构，全地下式
	依托

	
	消防水泵房
	一层，平面尺寸12.9m×6.2m，钢筋混凝土框架结构
	/
	一层，平面尺寸12.9m×6.2m，钢筋混凝土框架结构
	依托

	
	工业广场锅炉房
	1座，平面尺寸60m×35m，高12m，钢筋混凝土框架结构，位于现有工业广场东北角，内设2台8t/h天然气热水锅炉，均采用低氮燃烧技术，两台锅炉分别设1根17m高烟囱
	1座，占地面积36.2m×21.2m，高6.0m，钢筋砼框架结构，位于扩建工业广场西侧，内设3台5.6MW燃气热水锅炉（2用1备），每台锅炉配1根26.6m烟囱（200m范围内联建楼高度23.6m，烟囱高度高于联建楼3m）
	扩建完工后，工业广场设2座锅炉房，现有工业广场1座，平面尺寸60m×35m，高12m，钢筋混凝土框架结构，位于现有工业广场东北角，内设2台8t/h天然气热水锅炉，均采用低氮燃烧技术，两台锅炉分别设1根17m高烟囱；

扩建工业广场1座，占地面积36.2m×21.2m，高6.0m，钢筋砼框架结构，位于扩建工业广场西侧，内设3台5.6MW燃气热水锅炉（2用1备），每台锅炉配1根26.6m烟囱（200m范围内联建楼高度23.6m，烟囱高度高于联建楼3m）
	扩建1座锅炉房，新增3台燃气热水锅炉（2用1备）

	
	软水系统
	锅炉房内设置一套软化水装置，型号为LH-RS-30，最大产水量40m3/h，水源为布尔台煤矿主工业广场矿井水处理系统处理后的矿井水
	锅炉房设置2套软化水装置，型号为JM-D2-600，单台处理水量15m3/h，水源为布尔台煤矿主工业广场矿井水处理系统处理后的矿井水
	现有工业广场锅炉房内设置一套软化水装置，型号为LH-RS-30，最大产水量40m3/h；扩建工业广场锅炉房设置2套软化水装置，型号为JM-D2-600，单台处理水量15m3/h，水源均为布尔台煤矿主工业广场矿井水处理系统处理后的矿井水
	扩建锅炉房新增2套软化水装置

	
	现有工业广场进场道路
	进场道路约112m，起点工业场地出入口，向南展线至阿新线道路，路基宽度为9m，路面宽7m，采用水泥混凝土路面
	/
	进场道路约112m，起点工业场地出入口，向南展线至阿新线道路，路基宽度为9m，路面宽7m，采用水泥混凝土路面
	无变化

	
	生活水泵房
	/
	在现有工业广场消防水泵房西侧建设1座地下5.5m，地上3.0m，占地面积16.2m×6.9m，建筑面积137.05m2，钢筋砼框架结构
	1座地下5.5m，地上3.0m，占地面积16.2m×6.9m，建筑面积137.05m2，钢筋砼框架结构
	扩建

	
	其它生活用水
水池 
	/
	在现有工业广场消防水池西侧建设2座地下1.0m，地上4.0m，每座占地面积20.25m×8.25m，每座建筑面积167m2，容积400m3，钢筋砼框架结构，用于储存本项目其它生活用水
	2座地下1.0m，地上4.0m，每座占地面积20.25m×8.25m，每座建筑面积167m2，容积400m3，钢筋砼框架结构，用于储存本项目其他生活用
	扩建

	
	扩建工业广场进场道路
	/
	进场道路约60m，路基宽度为9m，路面宽7m，起点工业场地出入口，向南展线至阿新线道路，采用水泥混凝土路面
	进场道路约60m，路基宽度为9m，路面宽7m，起点工业场地出入口，向南展线至阿新线道路，采用水泥混凝土路面
	扩建

	
	候车检身
（包括架空连廊）
	/
	1栋，2层，高8.7m，建筑面积2519.93m2，包括：候车检身884.47m2、连廊795.48m2、架空层839.98m2
	1栋，2层，高8.7m，建筑面积2519.93m2，包括：候车检身884.47m2、连廊795.48m2、架空层839.98m2
	扩建

	
	污水处理站（包括调节池、格栅间）
	/
	1座，1层，高4.5m，占地面积44.3m×21.2m，建筑面积952.3m2，钢筋砼框架结构，包括：调节池100m2、格栅间100m2；处理本项目产生的生活污水、软水制备排水、锅炉排污水、胶轮车库冲洗废水和胶轮车库洗车废水
	1座，1层，高4.5m，占地面积44.3m×21.2m，建筑面积952.3m2，钢筋砼框架结构，包括：调节池100m2、格栅间100m2；处理本项目产生的生活污水、软水制备排水、锅炉排污水、胶轮车库冲洗废水和胶轮车库洗车废水
	扩建

	
	隔油沉淀池 
	/
	1座，地下1.0m，地上3.7m，占地面积4.4m×1.6m，建筑面积7m2，钢筋砼框架结构，用于预处理胶轮车库冲洗废水和胶轮车库洗车废水
	1座，地下1.0m，地上3.7m，占地面积4.4m×1.6m，建筑面积7m2，钢筋砼框架结构，用于预处理胶轮车库冲洗废水和胶轮车库洗车废水
	扩建

	
	门房
	/
	1间，高3.6m，占地面积8.3m×10.1m，建筑面积86.8m2，钢筋砼框架结构
	1间，高3.6m，占地面积8.3m×10.1m，建筑面积86.8m2，钢筋砼框架结构
	扩建

	公用工程
	供水
	生活饮
用水
	从矿井工业广场直饮水站定期配送桶装直饮水
	/
	从矿井工业广场直饮水站定期配送桶装直饮水
	无变化

	
	
	其它生活用水
	/
	其它生活用水由布尔台煤矿主工业广场经井下处理后的矿井水供给，引一趟DN200的输水管线至本次扩建工业广场2座400m3的其它生活用水水池。供水工程由企业另行备案与本项目同步实施，供水内容不在本次评价范围之内
	其它生活用水由布尔台煤矿主工业广场经井下处理后的矿井水供给，引一趟DN200的输水管线至本次扩建工业广场2座400m3的其它生活用水水池。供水工程由企业另行备案与本项目同步实施，供水内容不在本次评价范围之内
	供水内容由企业另行备案实施环评，供水内容不在本次评价范围之内

	
	
	生产、消防用水
	水源为布尔台煤矿主工业广场矿井水处理系统处理后的矿井水，水质达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后，利用井下已形成的给水系统，从三盘区1-2上煤加压泵房引一趟DN150的输水管线经井下加压提升至本场地地面的日用消防水池（共设2座，每座水池有效容积为400m3），作为场区生产、绿化用水及消防用水
	/
	水源为布尔台煤矿主工业广场矿井水处理系统处理后的矿井水，水质达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后，利用井下已形成的给水系统，从三盘区1-2上煤加压泵房引一趟DN150的输水管线经井下加压提升至本场地地面的日用消防水池（共设2座，每座水池有效容积为400m3），作为场区生产、绿化用水及消防用水
	无变化

	
	
	中水回用
	/
	本项目产生的废水经自建污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防建筑施工用水水质标准后，加压提升至回用水贮水池（水池有效容积为500m3），可用于场区胶轮车库冲洗水用水、胶轮车库冲洗水用水、绿化用水和道路洒水
	本项目产生的废水经自建污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防建筑施工用水水质标准后，加压提升至回用水贮水池（水池有效容积为500m3），可用于场区胶轮车库冲洗水用水、胶轮车库冲洗水用水、绿化用水和道路洒水
	扩建

	
	供电
	供电由布尔台煤矿立风井35kV变电站10kV侧不同母线段供给，现有工业广场设1座变电所，内设2台1000KVA变压器
	在地下车库新建1座2#变电所，设置2台1000kVA变压器，1台800kVA变压器；在胶轮车库新建1座3#变电所，设置2台1600kVA变压器
	供电由布尔台煤矿立风井35kV变电站10kV侧不同母线段供给，现有工业广场设1座变电所，内设2台1000KVA变压器；在地下车库新建1座2#变电所，设置2台1000kVA变压器，1台800kVA变压器；在胶轮车库新建1座3#变电所，设置2台1600kVA变压器能够满足项目用电需求
	1#变电所不变；扩建2#变电所、3#变电所

	
	供热
	现有工业广场设1座锅炉房，内设2台8t/h天然气热水锅炉
	扩建工业广场新建1座锅炉房，内3台5.6MW天然气热水锅炉（2用1备）
	现有工业广场设1座锅炉房，内设2台8t/h天然气热水锅炉；扩建工业广场设1座锅炉房，内3台5.6MW天然气热水锅炉（2用1备）
	扩建1座锅炉房，新增3台天燃气热水锅炉（2用1备）

	环保工程
	废气 
	锅炉烟气
	现有工程2台5.6MW天然气锅炉燃用天然气，采用低氮燃烧技术，两台锅炉烟气分别经1根17m高烟囱排放，排气筒编号分别为DA001、DA002
	扩建工程3台5.6MW天然气锅炉燃用天然气，采用低氮燃烧技术，3台锅炉烟气分别经1根29.4m高烟囱排放（200m范围内联建楼最高处高度26.4m，烟囱高度高于联建楼3m），排气筒编号分别为DA003、DA004、DA005
	现有工程2台5.6MW天然气锅炉燃用天然气，采用低氮燃烧技术，两台锅炉烟气分别经1根17m高烟囱排放，排气筒编号分别为DA001、DA002；扩建工程3台5.6MW天然气锅炉燃用天然气，采用低氮燃烧技术，3台锅炉烟气分别经1根29.4m高烟囱排放（200m范围内联建楼最高处高度26.4m，烟囱高度高于联建楼3m），排气筒编号分别为DA003、DA004、DA005
	扩建锅炉房新增3根烟囱

	
	
	污水处理站废气
	/
	“负压收集+二级活性炭吸附”处理后的废气经1根15m高的排气筒排放，排气筒编号DA006
	“负压收集+二级活性炭吸附”处理后的废气经1根15m高的排气筒排放，排气筒编号DA006
	扩建

	
	
	危废贮存库非甲烷总烃
	/
	设置1台轴流风机，加强通风，同时密闭存储废矿物油，并及时转运
	设置1台轴流风机，加强通风，同时密闭存储废矿物油，并及时转运
	扩建

	
	
	食堂油烟
	/
	加装油烟净化装置，净化效率75%，经食堂楼顶烟道排放
	加装油烟净化装置，净化效率75%，经食堂楼顶烟道排放
	扩建

	
	废水
	生活污水
	生活污水经管道排入化粪池，定期由吸粪车运至现有主工业广场地的生活污水处理站进行处理
	建设一座处理能力600m3/d的污水处理站，采用3台MBR-200 智能一体化中水处理设备。生活污水、软水系统排水、锅炉排污水与隔油沉淀池预处理后的胶轮车库冲洗废水和胶轮车库洗车废水经管道排入自建污水处理站，经处理后的废水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防建筑施工用水水质标准后用于厂区道路、绿化等用水，富余水量通过地面钻孔及井下敷设一趟 DN150管道排至地面主工业场地生活污水处理站清水池。富裕水管网建设由企业另行备案与本项目同步实施，不在本次评价范围之内。
	建设一座处理能力600m3/d的污水处理站，采用3台MBR-200 智能一体化中水处理设备。生活污水、软水系统排水、锅炉排污水与隔油沉淀池预处理后的胶轮车库冲洗废水和胶轮车库洗车废水经管道排入自建污水处理站，经处理后的废水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防建筑施工用水水质标准后用于厂区道路、绿化等用水，富裕水通过地面钻孔及井下敷设一趟DN150管道排至地面主工业场地生活污水处理站清水池。富裕水管网建设由企业另行备案与本项目同步实施，不在本次评价范围之内。
	扩建一座处理能力600m3/d的污水处理站

	
	
	软水系统排水
	经管道排入废水罐，由罐车运至布尔台煤矿现有主工业广场的矿井水处理站处理
	
	
	

	
	
	锅炉排污水
	
	
	
	

	
	
	胶轮车库冲洗废水
	/
	
	
	

	
	
	胶轮车库洗车废水
	/
	
	
	

	
	固废
	废离子交换树脂
	/
	由厂家更换回收利用
	由厂家更换回收利用
	新建一座291.46m2危废贮存库

	
	
	污泥
	/
	需要进行固废属性鉴定，鉴定结果出来前按危险废物进行管理，暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置
	需要进行固废属性鉴定，鉴定结果出来前按危险废物进行管理，暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置
	

	
	
	油泥
	/
	工业场地西北角建设一座291.46m2危废贮存库，危废装入专用容器在危废贮存库内分区暂存，定期委托有资质单位处置
	工业场地西北角建设一座291.46m2危废贮存库，危废装入专用容器在危废贮存库内分区暂存，定期委托有资质单位处置
	扩建

	
	
	废活性炭
	/
	
	
	

	
	
	废机油
	/
	
	
	

	
	
	废液压油
	/
	
	
	

	
	
	废润滑油
	/
	
	
	

	
	
	废油桶
	/
	
	
	

	
	
	废乳化液桶
	/
	
	
	

	
	
	废油漆桶
	/
	
	
	

	
	
	在线监测废液
	/
	
	
	

	
	
	生活垃圾
	由当地环卫部门统一收集处置
	/
	由当地环卫部门统一收集处置
	无变化

	
	噪声
	采用低噪设备、室内安装、基础减振，风机加装消声器
	采用低噪设备、室内安装、基础减振，风机加装消声器
	采用低噪设备、室内安装、基础减振，风机加装消声器
	噪声措施均一致

	防渗
	/
	重点防渗：危废贮存库、事故应急水池、污水处理站、隔油沉淀池、胶轮车库；防渗措施采用2mm厚高密度聚乙烯膜+10cm混凝土层+2mm厚环氧地坪树脂；
一般防渗：区队库房及电焊房、雨水收集池、锅炉房；防渗措施采用10cm混凝土层+2mm厚环氧地坪树脂；
简单防渗：联建楼、停车场、生活水泵房、水池、门房、厂区空地；防渗措施水泥硬化，下部粘土垫层夯实
	重点防渗：危废贮存库、事故应急水池、污水处理站、隔油沉淀池、胶轮车库；防渗措施采用2mm厚高密度聚乙烯膜+10cm混凝土层+2mm厚环氧地坪树脂；
一般防渗：区队库房及电焊房、雨水收集池、锅炉房；防渗措施采用10cm混凝土层+2mm厚环氧地坪树脂；
简单防渗：联建楼、停车场、生活水泵房、水池、门房、厂区空地；防渗措施水泥硬化，下部粘土垫层夯实
	扩建


	建设内容
	2.3主要设备
本次扩建项目主要设备见表2-2。
表2-2   主要设备

序号
设备名称
型号参数
数量（台/套）
备注
1
天然气锅炉
8t/h
3
2用1备

2
软水装置

JM-D2-600，15m3/h

2
/

3

化污水处理设备
MBR-200智能一体化污水处理设备
3

/

4

胶轮车

/

130

/

2.4主要原辅材料消耗

本次扩建项目原辅料及能源消耗见表2-3。
表2-3  项目能源消耗表
序号
能源名称
规格

单位
年用量

最大储存量

1
水
/

m3/a
121320

/

2

电

/

万kwh/a
1500

/

3

天然气
/

万m3/a
552.96

/

4

氢氧化钠

25kg/袋

t/a

0.36

0.03

5

31%盐酸

5L/桶

t/a
0.6

0.02

2.5平面布置
布尔台煤矿工业场地地形地貌及外部运输、井下开拓、供电、地区风向及环境等条件，工业场地总平面布置经过多方案筛选，确定采用以下布置方案，具体布置方案如下：
根据井田开拓布置，现有副斜井工业广场位于矿区主工业广场西南23km处。本次扩建工业广场位于现有副斜井工业广场西侧，占地面积8.3075hm2。进场道路长约60m，宽7m，入口在阿新线的西北侧。本次扩建工业广场主要建设内容包括：联建楼（倒班宿舍、食堂与活动室、办公楼、职工浴室、地下车库）、胶轮车库、区队库房及电焊房、二层架空候车检身（包括架空连廊）、污水处理站（包括调节池、格栅间）、水泵房（包括水池）、锅炉房、门房、危废贮存库、事故应急水池、雨水收集池、隔油沉淀池、停车场设施、硬化、绿化场地等。同时将现有工业广场材料库调整为周转材料库、设备材料库调整为备品备件库，西北角空地部分新建胶轮车库，其他地面已有工程井口房、值班室、锅炉房、消防水泵房、配电室等均按原功能进行使用。
为了减少污染物对周围环境的污染，美化厂区生产和生活环境，设计利用新建建筑物周边、道路两侧和所有空闲地带种植适宜的行道树、绿篱及花草。采用草坪和乔灌木相结合的方式构成立体绿化系统，力争做到既体现现代化煤矿风貌，又能达到改善小气候的目的。绿化面积约14000m2，绿化用地率为16.9%。
本项目与现有工程工业广场与井田范围关系图见附图3-1，本次扩建项目总平面布置及扩建完工后场地边界设置见附图3-2。

2.7公用工程
1、供水

（1）给水水源

生活水源：生活饮用水从矿井工业广场直饮水站定期配送桶装直饮水；

其它生活用水由布尔台煤矿主工业广场经井下处理后的矿井水供给，引一趟DN200的输水管线至本次扩建工业广场2座400m3的其它生活用水水池。供水工程由企业另行备案与本项目同步实施，水质满足《生活用水水质标准》（GB5749-2022）标准要求，供水工程不在本次评价范围之内。生活用水水池再由变频水泵供至场地各生活用水点，能够满足本项目用水需求。

消防水源：布尔台煤矿主工业广场矿井水处理系统处理后的矿井水达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后，利用井下已形成的给水系统，从三盘区1-2上煤加压泵房引一趟DN150的输水管线经井下加压提升至本场地地面的已建蓄水池（2座，每座水池有效容积为400m3）；蓄水池及补水输水管线已建成，可作为场区消防用水水源。

复用水源：生活污水处理车间处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防建筑施工用水水质标准后，加压提升至回用水贮水池（水池有效容积为500m3），可作为场区复用水水源。

（2）用水分析
本项目用水包括生活饮用水、其它生活用水（包括：食堂用水、宿舍用水、洗浴用水、洗衣房用水）、锅炉补充水、软水制备用水、胶轮车库冲洗水用水、胶轮车库冲洗水用水、绿化用水和道路洒水。

生活饮用水为矿井工业广场直饮水站定期配送桶装直饮水；其它生活用水水源为企业同步实施备案处理后的矿井水。

锅炉补充水、软水制备用水水源为布尔台煤矿主工业广场矿井水处理系统处理后的矿井水。

胶轮车库冲洗水用水、胶轮车库冲洗车用水、道路洒水和绿化用水水源为本项目生活污水处理站处理后的中水。

①生活饮用水、其它生活用水（包括：食堂用水、宿舍用水、洗浴用水、洗衣房用水）
本项目工业场地入驻员工762人，均在厂区吃住，初步设计方案对生活饮用水、食堂用水、宿舍用水、洗浴用水、洗衣房用水各个环节均给出了用水指标及用水量，本次环评为简化表述，把以上用各用水环节统一称为生活用水，用水指标合并计算，根据初步设计确定生活用水量共计400L/人·d，则生活用水量为304.8m3/d（100584m3/a），生活污水量按90%计，则生活污水产生量为274.32 m3/d（90525.6m3/a）。

②锅炉补充水
锅炉补充水为软水，根据初步设计资料，本项目设3台5.6MW燃气热水锅炉，2用1备，锅炉运行时间为180d/a，24h/d。1台5.6MW燃气热水锅炉补水量为1.92m3/h（46.08m3/d，8294.4m3/d），锅炉排水量为补水量的5%，排水量为0.096m3/h（2.304m3/d，414.72m3/d）；2台5.6MW燃气热水锅炉补水量为3.84m3/h（92.16m3/d，16588.8m3/d），锅炉排水量为0.192m3/h（4.608m3/d，829.44m3/d）。

③软水制备用水

本项目锅炉补充水需用软水，本项目设2套软水制备系统，采用“离子交换树脂法”，软水制备率为80%，锅炉补充水量为3.84m3/h（92.16m3/d，16588.8m3/d）。则软水制备用水量为4.8m3/h（115.2m3/d，207336m3/a），则软水制备排水量为0.96m3/h（23.04m3/d，4147.2m3/a）。

④胶轮车库冲洗水用水

根据初步设计方案，胶轮车库面积7265m2，冲洗用水量为3L/（m2•d），一天冲洗两次，则胶轮车库冲洗水用水量为43.59m3/d（14384.7m3/a）。

⑤胶轮车库冲洗车用水

根据初步设计方案，本项目设置胶轮车130辆，车辆冲洗用水量为80L/（辆•次），则胶轮车库冲洗水用水量为10.4m3/d（3432m3/a）。

⑥绿化用水

根据初步设计方案，绿化面积14000m2，绿化用水量为2L/（m2•d），一天两次，则绿化用水量为56m3/d，绿化按200d/a计，用水量为11200m3/a。

⑦道路洒水
根据初步设计方案，道路面积37300m2，道路洒水用水量为2L/（m2•d），一天两次，则道路洒水用水量为149.2m3/d（49236m3/a）。

本项目用排水情况详见表2-4，水平衡图见图2-1、图2-2。

表2-4　项目用水量及排水量一览表
用水类型
用水量指标
用水单位
用水量

（m3/d）
废水量（m3/d）
产生系数
备注
1
生活用水
400L/人·d
762人
304.8
274.32

90%
直饮水和企业同步实施备案处理后的矿井水

2

锅炉补充水

92.16m3/d

180d

92.16

4.608

5%

处理后的矿井水

3

软水制备用水

115.2m3/d

180d

115.2

23.04

20%

4

胶轮车库冲洗用水

43.59m3/d
330d

43.59

39.23

90%

本项目污水处理站处理后的中水

5

胶轮车库洗车用水

10.4m3/d
330d

10.4

9.36

90%

6

绿化用水

56m3/d
200d
56

/

/
7

道路洒水 
149.2m3/d
330d
149.2

/

/

8

合计

/

/

771.35

350.558

/

/
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图2-1 本项目非采暖期水平衡图（单位：m3/d）
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图2-2 本项目采暖期水平衡图（单位：m3/d）

（3）排水系统

本项目采取雨污分流制。

本项目在工业场地地势最低处设置一座900m3的雨水收集池，雨水采用地面散流与明沟相结合的排水方式。初期雨水收集池内储存的初期雨水通过潜水排污泵提升回用于绿化用水水源补充。

本项目产生的废水包括生活污水、软水制备排水、锅炉排污水、胶轮车库冲洗废水和胶轮车库洗车废水，废水产生量共计350.558m3/d；根据初步设计方案，污水处理站预留200m3/d的处理能力，因此本项目建设1座处理能力600m3/d的污水处理站，采用3台MBR-200智能一体化中水处理设备。本项目产生的废水全部排入自建污水处理站，经处理后的废水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防建筑施工用水水质标准后用于厂区胶轮车库冲洗水用水、胶轮车库冲洗车用水、绿化用水和道路洒水，富裕水通过地面钻孔及井下敷设一趟DN150管道排至地面主工业广场生活污水处理站清水池，富裕水管网建设由企业另行备案与本项目同步实施，不在本次评价范围之内。
2、供电

项目区供电由布尔台煤矿立风井35kV变电站10kV侧不同母线段供给，现有工业广场设1座变电所，内设2台1000KVA变压器；本次扩建在地下车库新建1座2#变电所，设置2台1000kVA变压器，1台800kVA变压器；在胶轮车库新建1座3#变电所，设置2台1600kVA变压器。
3、供暖

根据初步设计，本次扩建项目联建楼、宿舍、厂房等建筑供热负荷总计6.07MW，取管网损失系数1.2，所需热负荷为7.3MW，预留生活热水2.8MW，热负荷共计10.1MW。因此选用3台5.6MW燃气热水锅炉，2用1备，可以满足供热需求。锅炉运行时间为180d/a，24h/d。
4、供气

本项目天然气由西部天然气股份有限公司提供，目前西部天然气股份有限公司天然气管网已铺设至项目区，本项目建成后接入管网即可。本次评价不包含天然气管线工程。
本项目供暖采用3台5.6MW燃气热水锅炉，2用1备。1台5.6MW燃气热水锅炉耗气量为640m3/h，运行时间为180d/a，24h/d，年耗气量为276.48万m3，则2台5.6MW燃气热水锅炉耗气量为1280m3/h（552.96万m3）。天然气成分见表2-5。

表2-5 天然气气质成分一览表
分析项目

烃类%（体积）

分析项目

非烃类%（体积）

CH4
93.217

IC5H2
0.034

C2H6
3.804

NC5H2
0.032

C3H8
0.502

C6+
0.050

IC4H10
0.094

N2
1.463

NC4H10
0.115

CO2
0.567

本项目总量含量按二类天然气质量要求，总S≤100mg/m3计



	工艺流程和产排污环节
	2.8工艺流程和产排污环节
（1）施工期
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本项目施工期对环境的影响主要为土方开挖产生的扬尘、汽车尾气、施工设备噪声，主体结构施工、装修工程、设备安装产生的固废和噪声；施工人员产生的生活污水和生活垃圾。施工期工艺流程及产污节点见图2-3。

图2-3  施工期工艺流程及产污节点图

（2）运营期

本项目运营期产污环节流程见图2-4。
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图2-4  本项目运营期产污环节图
工艺流程简述：
本项目运营期2台5.6MW燃气热水锅炉会产生锅炉烟气、锅炉排污水和噪声；软水制备会产生软水制备排水和废离子交换树脂；污水处理站会产生恶臭、污泥，恶臭净化产生废活性炭；食堂产生食堂油烟；危废贮存库产生的非甲烷总烃。

根据企业规划，本项目建设1座建筑面积291.46m2危废贮存库，除了贮存本项目车辆设备保养产生的废机油外，同时逐步存放现有矿区产生的危险废物，主要包括：废机油、废液压油、废润滑油、废油桶、废乳化液桶、废油漆桶、在线监测废液。

本项目车辆设备保养产生的废机油产生量为1t/a；根据矿区2025年危险废物统计，废机油产生量为4t/a，废液压油产生量为35t/a，废润滑油产生量为25t/a，废油桶产生量为15t/a，废乳化液桶产生量为28t/a，废油漆桶产生量为4.5t/a，在线监测废液产生量为0.8t/a。

根据以上计算，本项目危废贮存库建成后年贮存周转废矿物油的量共计为65t/a。

工程主要污染工序：
一、施工期污染环节

工程施工影响范围主要为厂址邻近区域，本项目施工期主要是土方开挖、结构主体施工、装修及设备的安装，施工活动的影响主要为施工扬尘、废水、固废和噪声排放对项目区周围环境的影响。
二、运营期污染环节
1、大气污染源及污染物

（1）燃气锅炉产生的烟气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx；

（2）污水处理站运行时产生的H2S、NH3、臭气浓度；
（3）危废贮存库产生的非甲烷总烃；

（4）食堂油烟。

2、水污染源及污染物

（1）生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油；

（2）锅炉排污水，主要污染物为盐类；

（3）软水制备排水，主要污染物为盐类；

（4）胶轮车库冲洗废水，主要污染物为SS、石油类；

（5）胶轮车库洗车废水，主要污染物为SS、石油类。

3、固体废物

（1）纯水制备产生的废离子交换树脂；

（2）污水处理站污泥；

（3）隔油沉淀池产生的油泥；

（4）废气净化装置产生的废活性炭；

（5）车辆设备保养产生的废机油；

（6）生活垃圾。
4、噪声

本项目噪声污染源主要为水泵、风机等产生的噪声，噪声源强在85～90dB（A）之间。


	与项目有关的原有环境污染问题
	2.9现有工程概况

2.9.1现有工程概况及环保手续履行情况
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司于2018年7月委托中南金尚环境工程有限公司编制了《中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司布尔台煤矿西南区工业广场项目环境影响报告书》。鄂尔多斯生态环境局于2019年7月1日以鄂环评字〔2019〕121号文件对《中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司布尔台煤矿西南区工业广场项目环境影响报告书》进行了批复，该项目于2019年8月动工建设，2022年9月29日取得排污许可证（编号：91150000710923934F005Q），2024年7月建成投入运行，目前尚未进行环保竣工验收。该环评及环评批复中布尔台煤矿西南区工业广场计划建设2台7MW燃煤热水锅炉，实际建设过程中建设了2台8t/h天然气锅炉替代了2台7MW燃煤热水锅炉。建设单位于2025年6月委托鄂尔多斯市鸿希环保科技有限公司补办了环评手续，编制了《布尔台煤矿西南区工业广场天然气锅炉项目环境影响报告表》。鄂尔多斯生态环境局伊金霍洛旗分局于2026年1月8日以鄂伊环审字〔2026〕3号文件对《布尔台煤矿西南区工业广场天然气锅炉项目环境影响报告表》进行了批复。
目前《中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司布尔台煤矿西南区工业广场项目》及《布尔台煤矿西南区工业广场天然气锅炉项目》均未进行验收
现有工程环保手续履行情况见表2-6。

表2-6  现有工程环保手续履行情况一览表
序号

项目名称

审批部门/文号

审批时间

验收部门/文号

验收时间

排污许可

排污许可取得时间

1

中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司布尔台煤矿西南区工业广场项目

鄂尔多斯生态环境局/鄂环评字〔2019〕121号
2019年7月1日

未验收

/

排污许可证

2022年9月29日

2

布尔台煤矿西南区工业广场天然气锅炉项目

鄂尔多斯生态环境局伊金霍洛旗分局/鄂伊环审字〔2026〕3号
2026年1月8日

未验收

/

2.10.2现有工程基本情况

（1）劳动定员及工作制度
 现有工程劳动定员26人，年工作330天，采用4班制。

（2）建设内容

现有工程主要建设内容一览表见表2-7。

表2-7  现有工程主要工程内容表

工程

项目

建设内容及规模

主体

工程

井口房

井口房一层，平面尺寸20.7×15.6m，高7.8m，钢筋混凝土框架结构，围护结构采用300厚混凝土空心砌块，设空气加热室
副斜井

倾角6°，斜长3800m（含平段，施工至1-2上煤层），净断面21.15m2，净断面为5.6×4.38m（宽×高），半圆拱形

辅助工程

值班室
一层，平面尺寸50×12m，钢筋混凝土框架结构

设备材料库
一层，平面尺寸75m×25m，钢筋混凝土框架结构

材料库

一层，平面尺寸45m×35m，彩钢结构

生产消防水池
2座，平面尺寸11.4m×11.4m×3m，单座有效容积为400m3，钢筋混凝土结构，全地下式
消防水泵房

一层，平面尺寸12.9m×6.2m，钢筋混凝土框架结构
锅炉房

一层，平面尺寸60m×35m，高12m，钢筋混凝土框架结构，内设2台8t/h天然气热水锅炉，均采用低氮燃烧技术，两台锅炉分别设1根17m高烟囱
软水系统

锅炉房内设置一套软化水装置，型号为LH-RS-30，

最大产水量40m3/h
进场道路
进场道路约112m，起点工业场地出入口，向南展线至阿新线道路，路基宽度为9m，路面宽7m，采用水泥混凝土路面
公用工程

供水

生活用水

从矿井工业广场直饮水站定期配送桶装直饮水
生产用水

锅炉房补水、绿化用水及消防用水水源为布尔台煤矿主井工业广场矿井水处理系统处理后的矿井水，利用井下已形成的给水系统，从三盘区1-2上煤加压泵房引一趟DN150的输水管线经井下加压提升至本场地地面的日用消防水池（共设2座，每座水池有效容积为400m3），作为场区生产、绿化用水及消防用水
供电

供电由布尔台煤矿立风井35kV变电站10kV侧不同母线段供给，工业广场设1座变电所，内设2台1000KVA变压器
供暖

设1座锅炉房，内设2台8t/h天然气热水锅炉
环保工程

废气

锅炉烟气

燃用天然气，采用低氮燃烧技术，两台锅炉烟气分别经1根17m高烟囱排放，排气筒编号分别为DA001、DA002
废水

软化水系统排水

锅炉排水及软化水系统排水经管道排入废水罐（V=10m3），废水罐位于锅炉房内，由罐车运至布尔台煤矿现有主工业广场的矿井水处理站处理
锅炉排水

生活污水
生活污水经管道排入化粪池，定期由吸粪车运至现有主工业广场地的生活污水处理站进行处理；化粪池采用玻璃钢材质，满足防渗要求
固废

废离子交换树脂
由厂家更换回收利用
生活垃圾

生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置

设备噪声

采用低噪声设备，设备置于室内，基础减振
（3）生产设备

现有工程设备清单见表2-8。

表2-8  现有工程设备一览表

序号
设备名称
型号参数
数量（台/套）
备注
1
天然气锅炉
8t/h
2
锅炉房

2
软水装置

LH-RS-30，最大产水量40m3/h

1
锅炉房

（4）原辅材料

现有工程能源消耗见表2-9。
表2-9  项目能源消耗表
序号
能源名称
单位
年用量

1
水
m3/a
3478

2

电

万kwh

500

3
天然气
m3/a
987539

（5）工艺流程

现有工程工艺流程见图2-5。
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图2-5  现有工程产排污环节图

（6）平面布置

现有工程工业广场平面图见图2-6。
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图2-6 现有工程工业广场平面图

2.9.3现有工程污染物排放情况

由于现有工程《中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司布尔台煤矿西南区工业广场项目》及《布尔台煤矿西南区工业广场天然气锅炉项目》均未进行验收。本次评价采用环评报告中数据来说明现有工程污染物排放情况，详见表2-10。
表2-10 现有工程污染物排放一览表

污染源

污染物

产生浓度

mg/Nm3
产生量

t/a

治理措施

排放浓度

mg/Nm3
排放量

t/a

1#天然气热水锅炉
废气量

1064608m3/a

燃用天然气，采用低氮燃烧，处理后的废气经1根17m高烟囱排放

1064608m3/a

颗粒物

10.21

0.11

10.21

0.11

SO2
18.56

0.20

18.56

0.20

NOx

9.84

0.10

9.84

0.10

2#天然气热水锅炉
废气量
1064608m3/a

燃用天然气，采用低氮燃烧，处理后的废气经1根17m高烟囱排放
1064608m3/a

颗粒物
10.21

0.11

10.21

0.11

SO2
18.56

0.20

18.56

0.20

NOx

9.84

0.10

9.84

0.10

废水

生活

污水

BOD5、COD、SS、氨氮

/

412.5

排入化粪池，定期由吸粪车运至现有主工业广场的生活污水处理站进行处理
/

0

软水装置排水

盐类

/

889.2

经管道排入废水罐，由罐车运至布尔台煤矿现有主工业广场的矿井水处理站处理

/

0

锅炉排污水

盐类

/

1382.4

/

0

固废

软水装置

废离子交换树脂
/

0.5

由厂家更换回收利用
/

0

职工

生活垃圾

/

4.29

当地环卫部门统一收集
/

4.26

厂界噪声
昼间

/
/
采用低噪声设备，设备置于室内，基础减振
＜60 dB(A)

夜间

/
/
＜50dB(A)
备注：锅炉运行工作制度180d/a，24h/d

由上表可知：现有工程2台8t/h天然气热水锅炉颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放浓度限值（颗粒物、SO2、NOx排放限值分别不高于20mg/m3、50mg/m3、200mg/m3）。
现有工程水平衡图见图2-7、图2-8。
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图2-7  现有工程非采暖期水平衡图（单位：m3/d）

[image: image15.png]



图2-8  现有工程采暖期水平衡图（单位：m3/d）

2.9.4现有工程存在的环境问题及整改措施
结合现场踏勘、搜集资料，通过环评进一步分析，现有工程废气、噪声均可达标排放，废水、固废均得到了合理处置，各项污染防治措施均满足环保要求。现有工程不存在环境问题。

本项目国能神东煤炭布尔台煤矿西南区配套附属设施建设项目选址位于布尔台煤矿西南区现有工业广场西侧，沿阿新公路布置，项目占地面积8.3079hm2，目前场区现状为空地，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境
（1）达标区判定

本次评价收集到了2024年内蒙古自治区生态环境状况公报，根据该公报统计，2024年鄂尔多斯市环境空气各项污染物年均浓度均达标，区域判定结果为达标区。
（2）补充监测

本项目运营期锅炉产生的颗粒物属于PM10，属于基本污染物，已纳入2024年内蒙古自治区生态环境状况公报中涵盖的范围，因此本项目不开展颗粒物现状监测。本次评价选取污水处理站产生的特征污染物H2S、NH3进行环境质量现状监测。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）区域环境质量现状监测要求，本次评价特征污染物H2S、NH3监测时间为2026年2月2日～2月4日，监测点位为项目区厂址。本次评价监测布点信息及环境质量现状结果见表3-1，表3-2。

表3-1  监测点位信息表
监测点名称
监测点坐标/m
监测因子
监测时段
相对厂址方位
相对厂界距离/km
厂址

X
Y
H2S、

NH3
2026年2月2日～

2月4日
/
/
0
0
表3-2  监测结果统计表

监测点位

监测点坐标
污染物

评价标准/(mg/m3)
监测浓度范围(mg/m3)
最大浓度占标率（%）

超标率（%）

达标情况

厂址
0
0
H2S

0.01

ND

/

0

达标
NH3
0.2

0.07～0.13

65

0

达标

从上表监测数据可知，评价区环境空气中H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值（H2S：0.01mg/m3、NH3：0.2mg/m3）。
2、声环境
本项目厂址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇苏勒德霍洛村，声环境质量一般。项目区周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此，本项目未开展声环境现状调查。
3、地下水和土壤环境质量现状

本项目危废贮存库按标准采取硬化及防渗处理，采取环评提出的措施处理后，不存在明显的地下水和土壤污染途径。因此未对地下水和土壤环境质量进行现状监测。           
4、生态环境分析

植被现状：项目所在地生态环境植被主要以乔木林、灌木林和草地为主，植被类型主要为杨树、柳树、油蒿、沙柳灌丛及草地，占地范围内无公益林、天然林及珍稀濒危野生植物分布。

野生动物现状：经调查，项目所在地无大型野生动物和国家保护的珍稀野生动物。


	环境

保护

目标
	1、环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）关于环境保护目标的规定，大气环境保护目标为厂界500m范围内敏感目标，声环境保护目标为厂界外扩50m范围内敏感目标，地下水环境保护目标为厂界外500米范围内的地下水集中饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据现场调查，本项目厂界500m范围内没有大气环境保护目标和地下水环境保护目标，本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。

本项目主要环境保护对象及保护目标见表3-3
表3-3 主要环境保护目标一览表

环境要素

名称

坐标

保护
对象

保护内容

保护级别

相对项目位置

相对项目距离/m

X

Y

环境空气

厂界外500m范围内无大气环境敏感目标
《环境空气质量标准》（GB3095-2026））二类

/

/

声环境

厂界外50m范围内无声环境敏感目标
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
/

/

地下水

厂界外500m范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类
/

/

生态环境

生态

项目周边植被（杨树、柳树、油蒿、沙柳灌丛及草地）
履行林草征占用相关要求
/

/



	污染

物排

放控

制标

准
	1、污染物排放控制标准

（1）废气

①本项目营运期燃气热水锅炉运行产生的颗粒物、SO2、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放浓度限值，详见表3-4。
表3-4  《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
污染物项目

燃气锅炉排放限值(mg/m3)

污染物排放监控位置
颗粒物

20

烟囱或烟道
二氧化硫

50

氮氧化物

200

烟气黑度（林格曼黑度，级）

≤1

烟囱排放口

②污水处理站有组织H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，厂界无组织H2S、NH3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，详见表3-5。
表3-5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准
污染物
排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）
厂界标准（mg/m3）
排气筒（m）
二级
H2S

/

15

0.33

0.06

NH3
/

15

4.9

1.5

臭气浓度
/

15

2000（无量纲）
20（无量纲）
③本项目食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18348-2001）中型标准，详见表3-6。

表3-6 《饮食业油烟排放标准》（GB18348-2001）

规模

基准灶头数

最高允许排放浓度（mg/m3）

净化设施最低去除效率

中型

≥3，＜6
2

75%

④厂界无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表2中二级标准；企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1规定的排放限值，详见表3-7、表3-8。
表3-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准 
污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

非甲烷总烃

周界外浓度最高点
4.0
表3-8 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

污染物

排放限值(mg/m3)

限值含义

无组织排放监控位置
非甲烷总烃

10

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点
30

监控点处任意一次浓度值

（2）废水

本项目产生的废水全部排入自建污水处理站，经处理后的废水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防建筑施工用水水质标准后用于厂区胶轮车库冲洗水用水、胶轮车库冲洗车用水、道路洒水和绿化用水，详见表3-9。

表3-9《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）
序号
项目
城市绿化、道路清扫、消防建筑施工用水标准限值
1
pH
6.0-9.0
2
色度
≤30
3
嗅
无不快感
4
浊度/NTU
≤10
5
溶解性总固体/（mg/L）
≤2000
6
五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L）
≤15
7
氨氮/（mg/L）
≤10
8
阴离子表面活性剂/（mg/L）
≤0.5
9
铁/（mg/L）
-
10
锰/（mg/L）
-
11
溶解氧/（mg/L）
2.0
12
总余氧/（mg/L）
出厂≥1.0，管网末端≥2.5
13
大肠埃希氏菌/（MPN/100mL）
-
（3）噪声

①施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中噪声排放限值，详见表3-10。
表3-10《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）  单位：dB（A）

昼  间

夜  间

70

55

②运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表3-11。
表3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）  单位：dB（A）

类  别

昼  间

夜  间

2

60

50

（4）固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。



	总量

控制

指标
	根据工程分析可知，本项目运营期涉及的大气污染物总量控制指标为SO2、NOx和非甲烷总烃；本项目运营期产生的废水经自建污水处理站处理后全部回用，无废水外排，因此本项目不涉及水污染物总量控制指标。
根据《布尔台煤矿西南区工业广场天然气锅炉项目环境影响报告表》，已建2台8t/h天然气锅炉的SO2有组织排放量为0.4t/a、NOx有组织排放量为0.20t/a）。根据工程分析，本次扩建项目运营期SO2有组织排放量为1.106t/a，NOx有组织排放量为1.675t/a。
根据鄂尔多斯市生态环境局2019年6月17日出具的《鄂尔多斯市生态环境局关于中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司布尔台煤矿西南区工业广场项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2019〕24 号），具体见附件7，原批复燃煤锅炉的SO2总量为4.7t/a，NOx总量为7.61t/a。本次扩建项目建成后SO2合计排放量为1.506t/a，NOx合计排放量为1.875t/a，均未超过批复总量，因此本项目SO2、NOx无需重新申请总量控制指标。

根据工程分析，本项目运营期非甲烷总烃无组织排放量为0.0065t/a，建设单位应向鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局申请总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期主要有环境空气、水、固体废物、环境噪声等污染源，以及对生态的影响，包括施工过程中土方的挖掘填埋、建筑材料的运输、堆存所产生的施工扬尘、固废和噪声，施工废水和施工人员的生活垃圾和废水等。

1、施工期废气防治措施

建设单位要在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘污染防治监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。重污染天气预警和采暖季期间，停止各类土石方作业。项目施工过程中认真做好施工期环境保护工作。建筑施工单位必须于开工前15日内向所辖区内环保部门如实申报排放污染物的种类、数量等，并依据建设项目环境保护管理规定的要求，向社会公示项目建设期间环境保护措施，经环保部门审查认可后，方可开工建设。

A、施工工地百分百围挡

施工现场设置高度不低于1.8m的施工围挡（墙），墙体坚固、稳定、清洁美观，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失。并设置施工标志牌，标明当地环境保护主管部门的污染举报电话。施工场地应和现有办公、居住区域分离，互不干扰。

脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不得直接从楼上向下倾倒，必须运送至地面。

B、物料堆放百分百覆盖

施工物料应集中堆放，尽量减少扬尘对周围环境的影响。每一块独立裸露地面都采取覆盖措施，覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。

所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内，防尘布或遮蔽装置的完好率必须100%，小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。

施工弃方及时清运，避免大风天气对周围环境空气造成污染。

C、出入车辆百分百冲洗

运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa；洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L。本项目北侧车辆出入口设置车辆清洗场，施工车辆进出施工场地应对轮胎、车体进行清洗、清洁。施工场所车辆入口和出口30米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。施工车辆冲洗平台设在车辆出入口附近。

D、施工场地路面百分百硬化

施工场所内车行道路必须全部硬化，任何时候行车道路上不能有明显的尘土，道路清扫时都必须采取洒水措施。

E、拆迁工地百分百湿法作业

拆迁施工场地应定时洒水，以防止浮尘颗粒，在大风日还应适当增加洒水次数避免物料及土方堆存起尘。

F、渣土车辆百分百密闭

渣土运输车辆应采取密闭措施并确保正常使用。渣土车辆安装卫星定位系统，并接入交通运输部联网联控平台。

除此“六个百分之百”环境规范管理要求之外，施工单位必须对工程物料及土方运输车辆作出限制性规定，施工期间工地不能现场搅拌混凝土，必须使用商品混凝土，施工期间还应加强环境管理、项目建设单位应严格按照有关规定，向当地环保主管部门提供施工扬尘污染防治方案，以减少施工期扬尘对周围环境的影响。

采取以上措施后，降尘效率以70%计。总之，本工程施工期间应严格按照以上措施执行。只要合理规划、科学管理，施工活动不会对场地周围居民造成明显影响，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。

2、施工期废水防治措施

本项目施工期废水主要包括施工人员产生的生活污水和施工建设活动中产生的施工废水。
本项目施工期约44个月，施工人员约100人，生活用水量按40L/人·d计，用水量为4m3/d，废水产生量按80%，则生活污水产生量为3.2m3/d，生活污水污染因子主要为CODCr、BOD5、SS及NH3-N。施工临时生活区设置临时化粪池，定期由吸粪车运至现有主工业广场的生活污水处理站。
施工本身产生的废水主要包括结构阶段混凝土养护排水、桩基施工产生的泥浆废水、各种车辆冲洗废水，施工废水中含有水泥、沙子、块状垃圾、油污等杂质。为了能够使得废水得以回用，在施工场地合适的区域应该设置简易处理设施，处理工艺采取沉淀工艺。将施工期废水引入沉淀池，经处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排，从而减少施工活动废水对外部水环境的影响。严禁施工废水未经处理随意外排。

3、施工期固废防治措施

（1）生活垃圾

本项目施工期约44个月，施工人员约100人，施工期间以每人每天产生生活垃圾0.5kg/d•人计，生活垃圾产生量为0.05t/d，施工期垃圾产生量共计66t，施工人员产生的生活垃圾集中收集，在指定地点设置垃圾桶并加强管理， 委托当地环卫部门集中处理
（2）建筑垃圾及弃土

施工期间的固体废物主要为建筑垃圾，包括挖掘的土石方、少量废弃建材（如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖等）以及设备安装过程中产生的废包装材料等，基本属于无害废物。施工过程中的建筑垃圾要委托有资质的第三方单位及时清运，尽量采取回收利用资源化方式处理，不能回收利用的可以采取填埋方式，运往环卫部门指定地点处置。

4、施工期噪声防治措施

在施工期应采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少噪声对环境的影响：

①合理安排施工时间：制定施工计划时，应尽可能避免高噪声设备同时施工；高噪声的作业应尽量安排在白天进行，减少夜间施工量，避免对周围村庄居民生活产生不良影响。

②合理布局施工现场：避免同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。

③降低设备噪声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，对动力机械设备要定期进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。闲置不用的设备应立即关闭。

5、施工期生态防治措施

本工程建设对周围生态产生一定的影响。由于在施工过程中基础挖填等环节，因风蚀、水蚀将造成一定的水土流失。对此，评价要求土方堆存应用土工布覆盖，设置施工场地雨水排泄系统，施工期应同步进行场地的硬化和绿化工作的实施，可使水土流失得到有效控制。
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	一、环境空气影响分析

1、污染防治措施

（1）燃气锅炉产生的烟气

本项目设3台5.6MW燃气热水锅炉（2用1备），运行时间为180d/a，24h/d，即4320h/a。根据设备厂家提供的锅炉技术参数，1#5.6MW的燃气热水锅炉耗气量为640m3/h（276.48万m3/a），2#5.6MW的燃气热水锅炉耗气量为640m3/h（276.48万m3/a），2台5.6MW燃气热水锅炉耗气量共计552.96万m3/a。
本次评价依据《锅炉产排污量核算系数手册》中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉进行锅炉的产污计算，本次评价要求燃气热水锅炉采用国际领先的低氮燃烧技术。
由于该排污系数中无烟尘产污系数，本项目烟尘产污系数依据《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告（公告2021年第24 号）》中《生活污染源产排污系数手册》，取 1.1kg/万立方米-燃料。

1#5.6MW燃气热水锅炉和2#5.6MW燃气热水锅炉污染物具体排放情况见表4-1、表4-2。

表4-1  1#5.6MW燃气热水锅炉烟气污染物排放情况
名称

天然气用量

污染物指标

单位

产污系数

产生量

1#燃气热水锅炉

276.48

万m3/a
废气量

标m3/万m3-原料

107753

29791549.44m3
SO2
kg/万m3-原料

0.02S

0.553t/a

NOx

kg/万m3-原料

3.03

0.838t/a

颗粒物

kg/万m3-原料
1.1

0.304t/a

备注：天然气含硫量按100毫克/立方米计（《天然气》GB17820-2018 中二类天然气总硫指标）计），S=100

表4-2  2 #5.6MW燃气热水锅炉烟气污染物排放情况
名称

天然气用量

污染物指标

单位

产污系数

产生量

2#燃气热水锅炉

276.48

万m3/a
废气量

标m3/万m3-原料

107753

29791549.44m3
SO2
kg/万m3-原料

0.02S

0.553t/a

NOx

kg/万m3-原料

3.03

0.838t/a

颗粒物

kg/万m3-原料
1.1

0.304t/a

备注：天然气含硫量按100毫克/立方米计（《天然气》GB17820-2018 中二类天然气总硫指标）计），S=100

由表4-1、表4-2可知，本项目2台5.6MW燃气热水锅炉颗粒物共计排放量为0.608t/a，SO2共计排放量为1.106t/a，NOx共计排放量为1.675t/a，1#、2#燃气热水锅炉颗粒物排放浓度均为10.2mg/m3，SO2排放浓度均为18.6mg/m3，NOx排放浓度均为28.1 mg/m3，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放浓度限值（颗粒物:20mg/m3，SO2:50mg/m3，NOx:200 mg/m3）。1#、2#燃气热水锅炉烟气分别经1根29.4m高的烟囱排放（200m范围内联建楼最高处高度26.4m，烟囱高度高于联建楼3m），1#5.6MW燃气热水锅炉排气筒编号DA003，2#5.6MW燃气热水锅炉排气筒编号DA004；备用3#5.6MW燃气热水锅炉烟囱高29.4m，排气筒编号DA005。

（2）污水处理站运行时产生的H2S、NH3
根据水污染防治措施分析可知，本项目各类废水产生量为350.558m3/d（115684.14m3/a），废水中BOD5产生量为34.705t/a，经处理后废水中BOD5量为1.156t/a。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理站年BOD5的削减量为33.549t/a，则产生的H2S和NH3产生量分别为0.004t/a、0.104t/a；参考《城市污水处理空气污染物排放特征与监管技术》及《城市污水处理厂恶臭影响及堆场分析》，污水处理过程中臭气浓度源强经验值为1000～5000（无量纲），本次评价臭气浓度取中间值3000（无量纲）。同时在污水处理过程中会产生少量的非甲烷总烃，经收集净化后排放量很小，对周围环境影响较小，本次评价只定性说明，不再做定量计算。本项目污水处理站采用3台MBR-200智能一体化中水处理设备，运行时间为330d/a，8h/d。本次评价要求3套一体化设备处理单元均为密闭负压，各单元废气经管道收集后引至一套“二级活性炭吸附装置”进行净化，收集效率100%，风量为2000m3/h，净化效率70%，经处理后的H2S排放浓度为0.23mg/m3，排放速率为0.00046kg/h，排放量为0.0012t/a；NH3排放浓度为5.91mg/m3，排放速率为0.012kg/h，排放量为0.0312t/a；臭气浓度＜2000（无量纲）；经处理后的恶臭H2S、NH3、臭气浓度排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。经处理后的废气经1根15m高的排气筒排放排气筒编号为DA006。
（3）危废贮存库产生的非甲烷总烃

根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989），本项目位于内蒙古自治区，属于C类，除汽油外其他油品在贮存转运过程中的损耗率为0.01%（月），本项目危废贮存库建成后年贮存周转废矿物油的量共计为65t/a，因此非甲烷总烃产生量为0.0065t/a。本次评价要求危废贮存库设置1台轴流风机，加强通风；同时密闭存储废矿物油，收集废矿物油铁桶留有至少5%存储空间，并及时转运。采取以上措施后，本项目排放的废气对周围环境影响较小。
（4）食堂油烟

本项目员工有762人，年供餐330天。据调查，一般的饮食食用油耗油系数为30g/人•餐，则项目食用油用量为22.86kg/d（7.5438t/a），烹饪过程中的损失为0.5%左右，因此油烟产生量为0.1143kg/d（0.0377t/a）。

本报告要求建设单位加装处理效率为75%，风量为3000m3/h的油烟净化设施，经此油烟净化处理设施处理后，本项目油烟排放量为0.0094t/a，每日食品加工制备时间为6小时，则油烟排放浓度为1.59mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中2.0mg/m3标准限值，不会对周围环境产生影响。
由以上计算可知，本项目完工后运营期大气污染物产生及排放情况见表4-3。

表4-3  本项目完工后运营期大气污染物产生及排放情况

污染源

污染物

产生浓度

mg/Nm3
产生量

kg/a

治理措施

排放浓度

mg/Nm3
排放量

kg/a

1#5.6MW燃气热水锅炉
废气量

2979.155万m3/a

燃用天然气，采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经1根29.4m高的烟囱排放（200m范围内联建楼最高处高度26.4m，烟囱高度高于联建楼3m），排气筒编号DA003

2979.155万m3/a

颗粒物

10.2

0.304

10.2

0.304

SO2
18.6

0.553

18.6

0.553

NOx

28.1

0.838

28.1

0.838

2#5.6MW燃气热水锅炉
废气量

2979.155万m3/a

燃用天然气，采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经1根29.4m高的烟囱排放（200m范围内联建楼最高处高度26.4m，烟囱高度高于联建楼3m），排气筒编号DA004
2979.155万m3/a

颗粒物

10.2

0.304

10.2

0.304

SO2
18.6

0.553

18.6

0.553

NOx

28.1

0.838

28.1

0.838

污水处理站

废气量

416万m3/a

“负压收集+二级活性炭吸附” 集气效率100%，净化效率70%，处理后的废气经1根15m高的排气筒排放，排气筒编号DA006
416万m3/a

H2S

0.76

0.004

0.23

0.0012

NH3
19.7

0.104

5.91

0.0312

臭气浓度

/

/

＜2000

/

危废贮存库

非甲烷总烃

无组织

0.0065

设置1台轴流风机，加强通风，同时密闭存储废矿物油，并及时转运
无组织
0.0065

食堂

废气量

594万m3/a

加装油烟净化装置，净化效率75%，经食堂楼顶烟道排放

594万m3/a

油烟

6.36

0.0377

1.59

0.0094

合计

颗粒物

有组织0.608t/a
SO2
有组织1.106t/a
NOx

有组织1.675t/a

H2S

有组织0.0012t/a
NH3
有组织0.0312t/a
非甲烷总烃

无组织0.0065t/a
油烟

有组织0.0094t/a
2、污染物排放信息
本项目完工后大气污染物排放清单一览表见表4-4。


表4-4  本项目大气污染物排放清单一览表

	排放方式
	序号
	产排污环节
	污染物种类
	污染物产生
	治理设施
	污染物排放
	排放口
	排放标准

	
	
	
	
	产生浓度mg/m3
	产生量
t/a
	处理能力%
	收集效率%
	治理工艺
	去除率%
	是否为可行技术
	排放浓度mg/m3
	排放量
t/a
	编号
	名称
	类型
	地理坐标
	高度
m
	出口内径m
	排气温度
	浓度限值
mg/m3
	速率限值kg/h

	有组织
	1
	1#

5.6MW燃气热水锅炉
	颗粒物
	10.2
	0.304
	/
	/
	燃用天然气，采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经1根29.4m高的烟囱排放
	/
	是
	10.2
	0.304
	DA003
	1#5.6MW燃气热水锅炉烟囱
	一般排放口
	E109°58′
55.97″
N39°27′
38.63″
	29.4
	0.4
	80
	20
	/

	
	
	
	SO2
	18.6
	0.553
	
	
	
	
	
	18.6
	0.553
	
	
	
	
	
	
	
	50
	/

	
	
	
	NOx
	28.1
	0.838
	
	
	
	
	
	28.1
	0.838
	
	
	
	
	
	
	
	200
	/

	
	2
	2# 5.6MW燃气热水锅炉
	颗粒物
	10.2
	0.304
	/
	/
	燃用天然气，采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经1根29.4m高的烟囱排放
	/
	是
	10.2
	0.304
	DA004
	2#5.6MW燃气热水锅炉烟囱
	一般排放口
	E109°58′
55.24″
N39°27′
37.51″
	29.4
	0.4
	80
	20
	/

	
	
	
	SO2
	18.6
	0.553
	
	
	
	
	
	18.6
	0.553
	
	
	
	
	
	
	
	50
	/

	
	
	
	NOx
	28.1
	0.838
	
	
	
	
	
	28.1
	0.838
	
	
	
	
	
	
	
	200
	/

	
	3
	污水处理站
	H2S
	0.76
	0.004
	/
	100
	“负压收集+二级活性炭吸附”处理后的废气经1根15m高的排气筒排放
	70
	是
	0.23
	0.0012
	DA006
	“负压收集+二级活性炭吸附”净化装置排气筒
	一般排放口
	E109°58′
57.32″
N39°27′
39.06″
	15
	0.3
	20
	/
	0.33

	
	
	
	NH3
	19.7
	0.104
	/
	
	
	
	
	5.91
	0.0312
	
	
	
	
	
	
	
	/
	4.9

	
	
	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	
	
	
	
	＜2000
	/
	
	
	
	
	
	
	
	/
	2000

	
	4
	食堂
	油烟
	6.36
	0.0377
	/
	100
	加装油烟净化装置
	75
	是
	1.59
	0.0094
	楼顶烟道
	油烟净化装置排气筒
	一般排放口
	E109°58′
58.17″
N39°27′
35.54″
	/
	0.6
	150
	2.0
	/

	无组织
	1
	危废贮存库
	非甲烷总烃
	/
	0.0065
	/
	/
	无组织排放
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	4.0
	/
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	3、污染物监测要求

本次扩建项目建成后，纳入已建工业场地进行自行监测，根据《排污单位自行监测指南-总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目大气污染源监测点位、监测因子与监测频率见表4-5。
表4-5  大气污染物监测计划

环境要素

监测位置

监测项目

监测频率

执行标准
废气

有组织

现有工程

1#8t/h燃气热水锅炉烟囱（DA001）
颗粒物

每年1次
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

SO2
林格曼黑度

NOx

每月1次
2#8t/h燃气热水锅炉烟囱（DA002）
颗粒物

每年1次

SO2
林格曼黑度

NOx

每月1次

本次扩建工程

1#台5.6MW燃气热水

锅炉烟囱（DA003）
颗粒物

每年1次

SO2
林格曼黑度

NOx

每月1次

2#台5.6MW燃气热水

锅炉烟囱（DA004）
颗粒物

每年1次

SO2
林格曼黑度

NOx

每月1次

3#台5.6MW燃气热水

锅炉（备用）烟囱（DA005）
颗粒物

每年1次
SO2
林格曼黑度

NOx

每月1次
污水处理站废气净化装置排气筒（DA006）
H2S、NH3、臭气浓度
1次/半年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

食堂油烟净化装置排气筒
油烟

1次/半年
《饮食业油烟排放标准》（GB18348-2001）

无组织

厂界

颗粒物、非甲烷总烃、H2S、NH3、臭气浓度
1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

4、非正常排放情况分析

非正常生产主要包括开停机、设备检修、工艺设备或环保设施达不到设计规定指标下的超额排污或外部停电等引起的异常排放。在无严格控制措施或措施失效的情况下，往往成为污染环境的重要因素。在实际运行过程中，环保设施运行不正常引起超标排污是本项目目前较为常见的非正常排放，主要表现为：废气处理设施因管理不善或设计原因，效率达不到设计水平，而引起废气污染物超标排放。

本项目非正常排污表现为废气净化装置失效，本次非正常工况按污水处理站废气净化效率为零进行计算，则本项目环保设施故障引起的废气污染物非正常排放结果见表4-6。
表4-6  非正常工况污染物排放情况

非正常排放源

污染物

名称

非正常排放原因

非正常排放浓度mg/Nm3
单次持续时间/h

年发生频次

非正常排放量kg/a
应对措施

污水处理站

H2S

废气净化装置失效

0.76

0.5

2次

0.00152

立即停止运行，修好后方可恢复运行

NH3
19.7

0.5

2次

0.0394

操作、运行及管理不当易导致非正常工况的发生，因此必须建立健全一

整套严格的管理制度，操作人员持证上岗并严格按操作规程进行精心操作，并且加强对设备、管道及管件维护和检修。对污染物治理设施的管理、建设单位应当更加重视，才能更好地发挥其治理作用。当非正常工况发生时，立即停产进行检修，待检修完毕后恢复生产。

5、废气处理措施可行性分析

（1）低氮燃烧

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）。燃气炉采用低氮燃烧技术脱硝污染治理措施为可行技术；采用低氮燃烧器或进行烟气再循环改造，可以将燃气锅炉的氮氧化物含量控制在30mg/m3以下。因此，本项目燃气热水锅炉采取低氮燃烧技术处理措施可行。
（2）二级活性炭吸附

本项目污水处理站产生的恶臭气体采用两级活性炭装置处理，活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。根据所有的分子之间都具有相互引力（范德华力），活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。

根据以上分析，本项目采取的废气处理措施可行。

6、大气环境影响结论

本次评价收集到了2024年内蒙古自治区生态环境状况公报中鄂尔多斯市2024年度环境空气质量监测数据，根据统计结果可知，各项污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值，项目所在区域为达标区。通过工程分析可知，本项目燃气热水锅炉采用低氮燃烧技术，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放浓度限值（颗粒物:20mg/m3，SO2:50mg/m3，NOx:200 mg/m3）；污水处理站各单元产生的恶臭采取“负压收集+二级活性炭吸附装置”净化后，H2S、NH3、臭气浓度排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，对区域环境影响较小。
二、水污染影响分析

1、污染防治措施

（1）生活污水

由水平衡图可知，本项目生活污水产生量为274.32 m3/d（90525.6m3/a）。
（2）软水制备排水
由水平衡图可知，本项目软水制备排水量为23.04m3/d，软水装置运行时间为180d/a，24h/d，则软水制备排水量为23.04m3/d（4147.2m3/a）。
（3）锅炉排污水
由水平衡图可知，本项目锅炉排污水产生量为4.608m3/d，锅炉运行时间为180d/a，24h/d，则锅炉排污水产生量为4.608m3/d（829.44m3/a）。

（4）胶轮车库冲洗废水
由水平衡图可知，胶轮车库冲洗废水产生量为39.23m3/d（12945.9m3/a）。

（5）胶轮车库洗车废水

由水平衡图可知，胶轮车库洗车废水产生量为9.36m3/d（3088.8m3/a）。
根据以上计算，本项目产生的废水包括生活污水、软水制备排水、锅炉排污水、胶轮车库冲洗废水和胶轮车库洗车废水，废水产生量共计350.558m3/d；根据初步设计方案，污水处理站预留200m3/d的处理能力，因此本项目建设1座处理能力600m3/d的污水处理站，采用3台MBR-200 智能一体化中水处理设备。
污水处理站进水设计参数为：BOD5：300mg/L，COD：450mg/L，SS：300mg/L，氨氮：30mg/L，经处理后的水质为BOD5：10mg/L，COD：50mg/L，SS：40mg/L，氨氮：8mg/L，经处理后的废水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防建筑施工用水水质标准（BOD5：15mg/L，氨氮：10 mg/L）；本项目胶轮车库冲洗水用水、胶轮车库冲洗车用水、道路洒水和绿化用水量共计259.19m3/d，本项目经处理后的废水量350.558m3/d，因此本项目处理后的废水从水质、水量均满足回用于胶轮车库冲洗水用水、胶轮车库冲洗车用水、道路洒水和绿化用水要求。富余水量通过地面钻孔及井下敷设一趟 DN150管道将水排至地面主工业广场生活污水处理站清水池。
2、污染物排放信息
本项目产生的废水包括生活污水、软水制备排水、锅炉排污水、胶轮车库冲洗废水和胶轮车库洗车废水。胶轮车库冲洗废水及洗车废水经隔油沉淀池预处理后与其他废水经管网收集至污水处理站进行处理，经处理后的废水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防建筑施工用水水质标准后用于厂区胶轮车库冲洗水用水、胶轮车库冲洗车用水、道路洒水和绿化用水，富余水量通过地面钻孔及井下敷设一趟 DN150管道将水排至地面主工业广场生活污水处理站清水池。富裕水管网建设由企业另行备案与本项目同步实施，不在本次评价范围之内。
表4-7  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号
废水类别
污染物种类
排放去向
排放规律
污染治理设施
排放口编号
排放口设置是否符合要求
排放口类型
污染治理设施编号
污染治理设施名称
污染治理设施工艺
1

生活污水洗
COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油
经自建污水处理站处理后回用于厂区胶轮车库冲洗水用水、胶轮车库冲洗车用水、道路洒水和绿化用水
/

/

污水处理站
采用3台MBR-200 智能一体化中水处理设备

/

□是
□否
无
2

锅炉排污水
COD、BOD5、SS、氨氮、总氮
/

/

/

□是
□否
无
3

软水制备排水

盐类

/

/

/

□是
□否
无
4

胶轮车库冲洗废水
SS、石油类

/

/

/

□是
□否
无
5

胶轮车库洗车废水

SS、石油类

/

/

/

□是
□否
无

三、固体废物污染影响分析

本项目产生的一般固废包括：纯水制备产生的废离子交换树脂、污水处理站污泥、隔油沉淀池产生的油泥、废气净化装置产生的废活性炭、车辆设备保养产生的废机油和生活垃圾。

（1）纯水制备产生的废离子交换树脂

本项目纯水制备工艺采用离子交换树脂工艺，会产生废树脂，每年更换一次，产生量为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），纯水制备产生的废树脂不属于危险废物，为一般固体废物，由厂家更换回收利用。

（2）污水处理站污泥

本项目污水处理站日处理废水413.508t，污泥产生量按处理水量的0.05%计，则污水处理站污泥产生量57.84t/a，污泥经过浓缩压滤脱水后，需要进行固废属性鉴定，鉴定结果出来前按危险废物进行管理，暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。

（3）隔油沉淀池产生的油泥

本项目胶轮车库冲洗废水和胶轮车库洗车废水含有石油类，产生量共计48.59t/d（16034.7t/a），隔油沉淀过程中油泥产生量按废水量的0.05%计，则隔油沉淀池污泥产生量8.02t/a，暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。
（4）废气净化装置产生的废活性炭

本项目选用蜂窝活性炭作为废气处理吸附剂，根据同类工程调查，1吨蜂窝活性炭可以处理0.6吨废气。本项目进入活性炭装置的臭气为0.108t/a，活性炭吸附净化效率70%，则吸收的臭气为0.0756t/a，根据计算活性炭消耗量为0.126t/a，则吸附臭气后产生的废活性炭量为0.2016t/a，根据《国家危险废物名录》（2025），废活性炭属于危险废物，类别为HW49，代码为900-039-49。暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。

（5）生活垃圾。

本项目劳动定员762人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d，则员工生活垃圾125.73t/a，设置固定垃圾箱，统一收集后由当地环卫部门统一收集处置。
（6）设备保养产生的废机油

本项目设备保养废机油产生量为1.0t/a，根据《国家危险废物名录》（2025），废机油属于危险废物，废机油类别为HW08，代码为900-214-08；暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。
根据初步设计，建设单位在工业场地西北角建设一座291.46m2危废贮存库，定期委托有资质单位处置。
根据企业规划，本项目危废贮存库除了贮存本项目车辆设备保养产生的废机油外，同时逐步存放现有矿区产生的危险废物，主要包括：废机油、废液压油、废润滑油、废油桶、废乳化液桶、废油漆桶、在线监测废液。根据矿区2025年危险废物统计，以上危险废物具体产生明细见表4-8。

表4-8  2025年矿区现有危险废物产生统计表

名称
废物类别

废物代码

产生量（t/a）

废机油

HW08

900-214-08

4

废液压油
HW08
900-218-08

35

废润滑

HW08
900-217-08
25

废油桶

HW08
900-249-08

15

废乳化液桶

HW49
900-041-49

28

废油漆桶

HW49
900-041-49

4.5

在线监测废液

HW49
900-047-49

0.8

本次评价依据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部2017年43号公告），给出了本项目危险废物收集、处置要求，进行分析。

本项目危险废物情况详见表4-9。

表4-9 本项目危险废物汇总表
序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（吨/年）

形态

有害

成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1

油泥

HW08

900-214-08

8.02

固态

有机酸、胶质、沥青状等物质
30d

T，I
装入专用容器在危废贮存库内暂存，送有资质单位处置
2

废机油

HW08

900-214-08

5.0

液态

30d

T，I
3

废液压油

HW08
900-218-08
35

液态

30d

T，I
4

废润滑油

HW08
900-217-08
25

液态

30d

T，I

5

废油桶

HW08
900-249-08
15

固态

废油
30d

T，I

6

废乳化液桶

HW49
900-041-49
28

固态

废乳化液
30d

T/In

7

废油漆桶

HW49
900-041-49
4.5

固态

油漆

30d

T/In

8

在线监测废液

HW49
900-047-49
0.8

液态

废液

间歇

T/C/I/R
9

废活性炭

HW49

900-039-49

0.2016

固态

臭气
180d

T
10

污泥

需鉴定

需鉴定

57.84

固体

有机物

连续

/

鉴定结果出来前按危险废物进行管理

根据初步设计，在工业场地西北角建设一座291.46m2危废贮存库，危废贮存库应满足“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）要求：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定要求，为防止危废在不能得到及时处置时污染环境，暂存场应满足以下要求： 

1）危废贮存库防渗及污染控制要求

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10m/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

2）危废贮存库运行环境管理要求

①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑥ 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

建设单位应根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），对危废贮存库设置规范标识标记。具体要求如下：

3）总体要求

① 危险废物识别标志的设置应具有足够的警示性，以提醒相关人员在从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动时注意防范危险废物的环境风险。

②危险废物识别标志应设置在醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡，并与周边的环境特点相协调。

③危险废物识别标志与其他标志宜保持视觉上的分离。危险废物识别标志与其他标志相近设置时，宜确保危险废物识别标志在视觉上的识别和信息的读取不受其他标志的影响。

④同一场所内，同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致。

⑤危险废物识别标志的设置除应满足本标准的要求外，还应执行国家安全生产、消防等有关法律法规和标准的要求。

4）危险废物标签的内容要求

①危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”。

②危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。

③危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。

5）危险废物贮存、利用、处置设施标志
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图a 危险废物标签
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图b  警示标志
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图c 危险废物贮存分区标志
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图d 危险废物贮存、利用、处置设施分区标志

本项目危险废物贮存库及贮存设施情况详见表4-10。
表4-10 危险废物贮存场所基本情况表

序号

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危废

贮存库

油泥

HW08

900-214-08

工业场地西北角

291.46m2
贮罐内储存

10t

30d

废机油

HW08

900-214-08

贮罐内储存

20t

30d

废液压油

HW08
900-218-08
贮罐内储存

50t

30d

废润滑油

HW08
900-217-08
贮罐内储存

50t

30d

废油桶

HW08
900-249-08
包装袋

20t

30d

废乳化液桶

HW49
900-041-49
包装袋

20t

30d

废油漆桶

HW49
900-041-49
包装袋

20t

30d

在线监测废液

HW49
900-047-49
贮罐内储存

5t

间歇

废活性炭

HW49

900-039-49

包装袋

5t

180d

污泥
需鉴定
需鉴定
包装袋

100t

连续

5）危险废物的转运

①在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接收地环境保护行政主管部门。

②建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 

③联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。
本项目固体废物产生及利用处置情况表4-11。
表4-11  本项目固体废物产生及利用处置情况
分类

名称

主要成分

代码

产生量（t/a）

综合利用量（t/a）

处置量（t/a）

产废周期

综合利用或处置措施

一般工业固体废物

废离子交换树脂
树脂

900-999-99

0.5

0

0.5

间歇

收集后暂存于固废库，定期外售

危险废物

油泥

有机酸、胶质、沥青状等物质

HW08

900-214-08

8.02

0

8.02

30d

工业场地西北角一座291.46m2危废贮存库，定期委托有资质单位处置

废机油
HW08

900-214-08

5.0

0

5.0

30d

废液压油

HW08

900-218-08
35

0

35

30d

废润滑油

HW08

900-217-08

25

0

25

30d

废油桶

废油
HW08

900-249-08

15

0

15

30d

废乳化液桶

废乳化液
HW49

900-41-08

28

0

28

30d

废油漆桶

油漆

HW49

900-41-08

4.5

0

4.5

30d

在线监测废液

废液

HW49

900-047-08

0.8

0

0.8

间歇

废活性炭

废活性炭

HW49

900-039-49

0.2016

0

0.2016

180d

污泥

污泥

需鉴定

57.84

0

57.84

连续

生活垃圾
生活垃圾
生活垃圾
/

125.73

0

125.73

连续
由当地环卫部门统一收集处置
四、噪声污染影响分析
1、污染防治措施
本项目噪声污染源主要为水泵、风机等产生的噪声，噪声源强在85～90dB（A）之间。

由于本工程选用的设备中有部分高噪声设备，因此，噪声防治应予以特别重视：

（1）在设备选型方面选用低噪声设备；

（2）对高噪声设备采用基础减震（橡胶减震或弹簧减震），操作间设置隔声门窗，以减少噪声向外传递；

（3）高噪设备（风机、泵类）应采用隔声间并安装隔声门窗；

（4）厂界加强绿化，降噪吸声。

采取以上控制措施后，噪声强度可大为降低，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

本项目扩建完工后统计全厂设备噪声源强，用以预测厂界噪声，室内声源主要为蓄水池水泵、雨水池水泵、污水处理站水泵，全厂主要设备源强调查清单（室内声源）见表4-12，

表4-12   工程主要设备源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

型号

声源源强（声压级/距声源距离）

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/d B(A)

建筑物外距离/m

1

下料区

水泵1#
/

85/1

选用低噪声设备、室内安装、基础减振
650

140

1.0

5

78

24h

15

63

1

2

水泵2#

/

85/1

640

140

1.0

5

78

24h

15

63

1

3

水泵3#

/

85/1

630

140

1.0

5

78

24h

15

63

1

4

水泵4#

/

85/1

620

140

1.0

5

78

24h

15

63

1

5

水泵5#

/

85/1

20

140

1.0

5

78

24h

15

63

1

6

水泵6#

/

85/1

50

80

1.0

5

78

24h

15

63

1

本项目锅炉风机位于室外，扩建完工后工业广场共设5台天然气锅炉，工程主要设备源强调查清单（室外声源）见表4-13。
表4-13  工程主要设备源强调查清单（室外声源）
序号

声源

名称

型号

空间相对位置/m

声源源强（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

1

风机1
/

660

150

0

90/1
基础减振，风机加装消声器
昼夜

2

风机2
/

660

145

0

90/1
昼夜

3

风机3
/

15

90

0

90/1
昼夜

4

风机4
/

15

85

0

90/1
昼夜

5

风机5
/

15

80

0

90/1
昼夜

2、声环境影响预测及分析
①计算公式

为说明项目对周边环境的影响，环评进行预测评价。
评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测模式，噪声预测模式如下：
①室内声源等效室外声源声功率级
Lp2i (T )  Lp1i (T )  (TLi  6)
式中：Lp2i (T ) ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； 

Lp1i T  ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。
②户外声传播的衰减
Lp (r)  Lp (r0 )  Dc  ( Adiv  Aatm  Abar  Agr  Amisc )

式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；
Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；
DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； 

Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr ——地面效应引起的衰减，dB； 

Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。
本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减 Adiv。
i）点声源衰减模式：
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ii）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（
[image: image3.wmf]eqg
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）计算公式：
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等声级贡献值，dB（A）；
      LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；
      T—预测计算的时间段，s；
      ti—i声源在T时间段内的运行时间，s。
iii）预测点的预测等效声级（
[image: image5.wmf]eq

L

）计算公式：
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
      Leqb—预测点的背景值，dB（A）。

②预测结果与评价
利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各设备噪声对各预测点声学环境造成的贡献值。本次噪声预测采用扩建项目完工后全厂产噪设备进行预测，环境噪声预测结果见表4-14。
表4-14 噪声预测结果      单位：dB(A)

测点

位置

昼  间

标准
夜  间

标准

贡献值

贡献值

1#
厂界北侧

48.34

60
48.34

50
2#

厂界东侧
50.48

50.48

3#

厂界南侧
46.54

46.54

4#

厂界西侧

51.26

51.26

由上表预测结果可知，本项目运营期厂界噪声昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
3、污染物监测要求
本次扩建项目建成后，纳入已建工业场地进行自行监测，根据《排污单位自行监测指南-总则》（HJ819-2017），本项目噪声污染源监测点位、监测因子与监测频率见表4-15。

表4-15  噪声环境监测计划

监测项目

监测点位

监测频次

监测负责机构

厂界噪声

LAeq
厂界外1m
每季度1次
委托当地有资质的环境监测单位
五、本项目扩建完工后全厂污染物排放情况

（1）废气

本次扩建项目完工后全厂污染物排放情况见表4-16。

表4-16  本次扩建项目完工后全厂污染物排放情况

污染源

污染物

产生浓度

mg/Nm3
产生量

kg/a

治理措施

排放浓度

mg/Nm3
排放量

kg/a

现有工程

1#天然气热水锅炉
废气量
1064608m3/a
燃用天然气，采用低氮燃烧，处理后的废气经1根17m高烟囱排放
1064608m3/a
颗粒物
10.21

0.11

10.21

0.11

SO2
18.56

0.20

18.56

0.20

NOx

9.84

0.10

9.84

0.10

2#天然气热水锅炉
废气量
1064608m3/a
燃用天然气，采用低氮燃烧，处理后的废气经1根17m高烟囱排放
1064608m3/a
颗粒物
10.21

0.11

10.21

0.11

SO2
18.56

0.20

18.56

0.20

NOx

9.84

0.10

9.84

0.10

1#5.6MW燃气热水锅炉
废气量

2979.155万m3/a

燃用天然气，采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经1根29.4m高的烟囱排放（200m范围内联建楼最高处高度26.4m，烟囱高度高于联建楼3m），排气筒编号DA003

2979.155万m3/a

颗粒物

10.2

0.304

10.2

0.304

SO2
18.6

0.553

18.6

0.553

NOx

28.1

0.838

28.1

0.838

2#5.6MW燃气热水锅炉
废气量

2979.155万m3/a

燃用天然气，采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经1根29.4m高的烟囱排放（200m范围内联建楼最高处高度26.4m，烟囱高度高于联建楼3m），排气筒编号DA004
2979.155万m3/a

颗粒物

10.2

0.304

10.2

0.304

SO2
18.6

0.553

18.6

0.553

NOx

28.1

0.838

28.1

0.838

污水处理站

废气量

416万m3/a

“负压收集+二级活性炭吸附” 集气效率100%，净化效率70%，处理后的废气经1根15m高的排气筒排放，排气筒编号DA006
416万m3/a

H2S

0.76

0.004

0.23

0.0012

NH3
19.7

0.104

5.91

0.0312

臭气浓度

/

/

＜2000

/

危废贮存库

非甲烷总烃

无组织

0.0065

设置1台轴流风机，加强通风，同时密闭存储废矿物油，并及时转运

无组织
0.0065

食堂

废气量

594万m3/a

加装油烟净化装置，净化效率75%，经食堂楼顶烟道排放

594万m3/a

油烟

6.36

0.0377

1.59

0.0094

合计

颗粒物

有组织0.828t/a
SO2
有组织1.506t/a
NOx

有组织1.875t/a

H2S

有组织0.0012t/a
NH3
有组织0.0312t/a
非甲烷总烃

无组织0.0065t/a
油烟

有组织0.0094t/a
（2）废水

本次扩建项目完工后全厂水平衡图见图4-1、图4-2。
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图4-1 本次扩建项目完工后非采暖期全厂水平衡图（单位：m3/d）
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图4-2 本次扩建项目完工后采暖期全厂水平衡图（单位：m3/d）

六、本项目扩建完工后“三本账”分析

本次扩建项目完工后“三本账”分析见表4-17。

表4-17  本次扩建项目完工后大气污染物排放“三本账”计算表

序号

污染物

颗粒物（t/a）
SO2（t/a）
NOx（t/a）
1

原有工程排放量①
0.22

0.4

0.2

2

本项目工程产生量②
/

/

/

3

本项目工程消减量③
/

/

/

4

本项目工程排放量④=②-③
0.608

1.106

1.675

5

“以新带老”消减量⑤
0

0

0

6

本项目工程完成后总排放量

⑥=①+④-⑤
0.828

1.506

1.875

7

排放增减量⑦=⑥-①
+0.608

+1.106

+1.675

本次扩建项目完工后，颗粒物、SO2、NOx排放量分别增加0.608t/a、1.106t/a、1.675t/a。
七、地下水、土壤影响分析及保护措施

（1）污染影响分析

①污染源

本项目污染源主要包括危废贮存库、事故应急水池、污水处理站、隔油沉淀池。

②污染物类型

地下水、土壤污染物主要为废机油、废润滑油、废液压油。

③污染途径

废机油在储存、使用过程中发生泄漏，且地面防渗层发生破裂，矿物油渗漏可能会对地下水及土壤环境造成影响。
（2）地下水、土壤环境保护措施

①设计施工要求

危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中设计规范进行施工，正常状况下不会污染地下水环境。

②分区防控要求及措施

分区防渗是根据不同装置的防渗要求，进行不同程度的防渗处理，消减污染物的渗入速度，有效防止地表泄漏对地下水、土壤的影响。本项目机加工车间采取重点防渗。本项目防渗污染防治分区见表4-18和图4-3。
表4-18  防渗污染防治分区表
序号
装置
防渗分区
防渗技术要求
防渗处理措施

1

危废贮存库、事故应急水池、污水处理站、隔油沉淀池、胶轮车库
重点防渗区
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s

2mm厚高密度聚乙烯膜+10cm混凝土层+2mm厚环氧地坪树脂
2

区队库房及电焊房、雨水收集池、锅炉房
一般防渗区
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s

10cm混凝土层+2mm厚环氧地坪树脂
3

联建楼、停车场、生活水泵房、水池、门房、厂区空地

简单防渗区
一般地面硬化

水泥硬化，下部粘土垫层夯实
分区防渗措施建议：为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。其他措施：加强废气处理设施运行管理，同时，应加强厂区绿化，建议种植苜蓿等吸附力较强的植物，进一步减少废气排放对周边土壤环境的影响。
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图4-3  本项目防渗分区图

八、生态环境

本项目厂址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇苏勒德霍洛村布尔台煤矿西南区工业广场西侧，工业广场占地范围内无生态环境保护目标。为最大限度降低对区域生态环境的影响，本项目应充分利用项目区周边的空地进行绿化，种植树木花草，增加项目的绿化面积，营造优美的工作环境，并且严格执行各污染环节的防治措施，定期对环保设施进行检修，杜绝擅自拆除和闲置不用现象发生，保证其正常运行。

九、环境风险

1、风险源
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目涉及的风险物质为废机油、废润滑油、废液压油、氢氧化钠、盐酸和管道天然气（甲烷），本项目风险物质废机油、废润滑油、废液压油、氢氧化钠、盐酸及管道天然气在线量与临界量比值结果见表4-19。
表 4-19 本项目风险物质在线量与临界量比值计算结果
危险物质名称
CAS号
最大存在总量qn/t  

临界量Qn/t  

该种危险物质Q值
废机油
/

5.0

2500

0.002
废润滑油

/

25

2500

0.01

废液压油

/

35

2500

0.014

氢氧化钠

健康危险急性毒性物质
0.03

50

0.0006

31%盐酸

7647-01-0
0.02

7.5

0.0027

管道天然气（甲烷）
74-82-8

0.00057

10

0.000057

Q值Σ
0.029357

由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）值小于1。

2、影响途径

（1）危废贮存库环境风险物质泄漏直接对周边土壤和水体环境产生影响。
（2）本项目污水处理站使用的盐酸发生储罐泄漏，盐酸属于易挥发性物质，泄漏的情况下释放的酸性气体会对周围大气造成影响。
（3）天然气管道事故泄漏，当空气中的甲烷达25%~30%时，将造成人体不适感，甚至是窒息死亡。
（4）危险物质泄漏或天然气泄漏遇明火发生火灾燃烧产生的废气及消防废水间接对大气环境、地表水环境及地下水环境产生影响。

3、风险防范措施

（1）危废贮存库环境风险物质泄漏防范措施
①危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定要求设计，危废贮存库贮存的性质不相容危险废物分区存放，四周设围堰。危险废物须进行申报登记，厂区建立符合标准的专门贮存设施和场所，妥善保存并设立危险废物标识牌，控制危险物质在厂区内的贮存量，交由有危险废物经营许可证的单位收集、运输、贮存和处理处置；
②安排人员定期巡检，发现破损及时上报，并进行修复；
③企业应制定危废转移制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保危险废物得到合理处置。
（2）盐酸泄漏防范措施

本项目盐酸使用量较少，盐酸采用包装桶包装，运输、储存过程中严格遵守《危险化学品管理制度》，如发生泄漏，应对包装桶喷水降温，减少酸性物料的溢出，减少酸雾的生成，同时在泄漏口处喷水吸收，防止酸雾逸散到空气中。由于本项目包装桶体积容量不大，采取以上措施，不会对厂区环境及人群产生影响。
（3）管道天然气防范措施

①防止供气管道法兰阀门泄漏、管线腐蚀泄漏、设备机体泄漏，站内管道供气装置区安装可燃气体报警仪，并定期检查报警系统工作是否正确；

②对厂区周围可能产生明火、电器火花和撞击火花的装置进行控制管理；严禁站区内吸烟和违章动用明火；电器设备、仪表选用防爆型；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生；

③移动式灭火设备

按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2023），对厂区内可能发生火灾的各类场所、主要建筑物等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾；

④厂区内各个生产运行环节空间均应保持空气流通，以增强其对气体挥发物的稀释扩散能力；

⑤厂内各类设备选用安全可靠设备，站内设备和管道应经过防腐处理；

⑥厂区内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的规定。

（4）其他管理措施

①加强对工人的安全生产和环境保护教育和管理，按规定进行安全操作技术培训，严格规范操作；

②编制突发环境事件应急预案并成立应急救援组织机构。

十、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射，因此本次评价不作电磁辐射相关评价。

十一、环保投资估算

本项目总投资35613.7685万元，其中环保投资350万元，占总投资的0.98%。工程环境保护措施及环保投资估算见表4-20。

表4-20  环保投资一览表

类别
污染源
污染物名称
防治措施
投资
（万元）
大气
污染物

1#5.6MW燃气热水锅炉
颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
燃用天然气，采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经1根29.4m高的烟囱排放（200m范围内联建楼最高处高度26.4m，烟囱高度高于联建楼3m），排气筒编号DA003
20

2#5.6MW燃气热水锅炉
颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
燃用天然气，采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经1根29.4m高的烟囱排放（200m范围内联建楼最高处高度26.4m，烟囱高度高于联建楼3m），排气筒编号DA004
20

污水处理站
H2S、NH3、臭气浓度
“负压收集+二级活性炭吸附”处理后的废气经1根15m高的排气筒排放，排气筒编号DA006
10

危废贮存库

非甲烷总烃

设置1台轴流风机，加强通风，同时密闭存储废矿物油，并及时转运
5.0

食堂

油烟

加装油烟净化装置，净化效率75%，经食堂楼顶烟道排放
5.0

水污
染物
生活污水
COD、BOD5、
SS、氨氮、动植物油

建设一座处理能力600m3/d的污水处理站，采用3台MBR-200 智能一体化中水处理设备。本项目产生的废水包括生活污水、软水制备排水、锅炉排污水、胶轮车库冲洗废水和胶轮车库洗车废水，胶轮车库冲洗废水及洗车废水经隔油沉淀池预处理后与其他废水经管网收集至污水处理站进行处理，经处理后的废水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防建筑施工用水水质标准后用于厂区胶轮车库冲洗水用水、胶轮车库冲洗车用水、道路洒水和绿化用水，富余水量通过地面钻孔及井下敷设一趟 DN150管道将水排至地面主工业广场生活污水处理站清水池
 200

软水制备排水

盐类

锅炉排污水

盐类

胶轮车库冲洗废水
SS、石油类
胶轮车库洗车废水
SS、石油类
固体
废物
软水制备

废离子交换树脂

由厂家更换回收利用
/

污水处理站

污泥

需要进行固废属性鉴定，鉴定结果出来前按危险废物进行管理，暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置
/

隔油沉淀池
油泥
工业场地西北角建设一座291.46m2危废贮存库，危废装入专用容器在危废贮存库内暂存，定期委托有资质单位处置

25
废活净化装置

废活性炭

车辆设备保养
废机油

贮存矿区产生的危废

废机油、废液压油、废润滑油、废油桶、废乳化液桶、废油漆桶、在线监测废液
职工

生活垃圾

由当地环卫部门统一收集处置

5.0

噪声
生产设备
噪声
采用低噪设备、室内安装、基础减振，风机加装消声器
20

防渗

重点防渗：危废贮存库、事故应急水池、污水处理站、隔油沉淀池、胶轮车库；防渗措施采用2mm厚高密度聚乙烯膜+10cm混凝土层+2mm厚环氧地坪树脂；
一般防渗：区队库房及电焊房、雨水收集池、锅炉房；防渗措施采用10cm混凝土层+2mm厚环氧地坪树脂；
简单防渗：联建楼、停车场、生活水泵房、水池、门房、厂区空地；防渗措施水泥硬化，下部粘土垫层夯实
40

合计

350

十二、竣工环境保护验收

本项目竣工环境保护验收一览表见表4-21。

表4-21  本项目竣工环境保护验收一览表
类别
污染源
污染物名称
防治措施
验收标准
大气
污染物

1#5.6MW燃气热水锅炉
颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
燃用天然气，采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经1根29.4m高的烟囱排放（200m范围内联建楼最高处高度26.4m，烟囱高度高于联建楼3m），排气筒编号DA003
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放浓度限值
2#5.6MW燃气热水锅炉
颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
燃用天然气，采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经1根29.4m高的烟囱排放（200m范围内联建楼最高处高度26.4m，烟囱高度高于联建楼3m），排气筒编号DA004
污水处理站
H2S、NH3、臭气浓度
“负压收集+二级活性炭吸附”处理后的废气经1根15m高的排气筒排放，排气筒编号DA006
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排气筒排放标准（15m）

危废贮存库

非甲烷总烃

设置1台轴流风机，加强通风，同时密闭存储废矿物油，并及时转运
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
表2中无组织排放监控浓度限值
食堂

油烟

加装油烟净化装置，净化效率75%，经食堂楼顶烟道排放
《饮食业油烟排放标准》（GB18348-2001）中型标准
水污
染物
生活污水
COD、BOD5、
SS、氨氮、动植物油

建设一座处理能力600m3/d的污水处理站，采用3台MBR-200 智能一体化中水处理设备。本项目产生的废水包括生活污水、软水制备排水、锅炉排污水、胶轮车库冲洗废水和胶轮车库洗车废水，胶轮车库冲洗废水及洗车废水经隔油沉淀池预处理后与其他废水经管网收集至污水处理站进行处理，经处理后的废水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防建筑施工用水水质标准后用于厂区胶轮车库冲洗水用水、胶轮车库冲洗车用水、道路洒水和绿化用水，富余水量通过地面钻孔及井下敷设一趟 DN150管道将水排至地面主工业广场生活污水处理站清水池
 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防建筑施工用水水质标准
软水制备排水

盐类

锅炉排污水

盐类

胶轮车库冲洗废水
SS、石油类
胶轮车库洗车废水
SS、石油类
固体
废物
软水制备

废离子交换树脂

由厂家更换回收利用
由厂家更换回收利用
污水处理站

污泥

需要进行固废属性鉴定，鉴定结果出来前按危险废物进行管理，暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置
/

隔油沉淀池
油泥
工业场地西北角建设一座291.46m2危废贮存库，危废装入专用容器在危废贮存库内暂存，定期委托有资质单位处置

危废贮存库满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）
废活净化装置

废活性炭

车辆设备保养
废机油

贮存矿区产生的危废

废机油、废液压油、废润滑油、废油桶、废乳化液桶、废油漆桶、在线监测废液
职工

生活垃圾

由当地环卫部门统一收集处置

由当地环卫部门统一收集处置
噪声
生产设备
噪声
采用低噪设备、室内安装、基础减振，风机加装消声器
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
防渗

重点防渗：危废贮存库、事故应急水池、污水处理站、隔油沉淀池、胶轮车库；防渗措施采用2mm厚高密度聚乙烯膜+10cm混凝土层+2mm厚环氧地坪树脂；
一般防渗：区队库房及电焊房、雨水收集池、锅炉房；防渗措施采用10cm混凝土层+2mm厚环氧地坪树脂；
简单防渗：联建楼、停车场、生活水泵房、水池、门房、厂区空地；防渗措施水泥硬化，下部粘土垫层夯实
满足《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）重点污染防治区防腐防渗要求及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求
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五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	1#5.6MW燃气热水锅炉
	颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
	燃用天然气，采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经1根29.4m高的烟囱排放（200m范围内联建楼最高处高度26.4m，烟囱高度高于联建楼3m），排气筒编号DA003
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放浓度限值

	
	2#5.6MW燃气热水锅炉
	颗粒物、SO2、NOx烟气黑度
	燃用天然气，采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经1根29.4m高的烟囱排放（200m范围内联建楼最高处高度26.4m，烟囱高度高于联建楼3m），排气筒编号DA004
	

	
	污水处理站废气
	H2S、NH3、臭气浓度
	“负压收集+二级活性炭吸附”处理后的废气经1根15m高的排气筒排放，排气筒编号DA006
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准

	
	危废贮存库
	非甲烷总烃
	设置1台轴流风机，加强通风，同时密闭存储废矿物油，并及时转运
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表2中无组织排放监控浓度限值

	
	食堂废气
	油烟
	加装油烟净化装置，净化效率75%，经食堂楼顶烟道排放
	《饮食业油烟排放标准》（GB18348-2001）

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、
SS、氨氮、动植物油
	建设一座处理能力600m3/d的污水处理站，采用3台MBR-200 智能一体化中水处理设备。本项目产生的废水包括生活污水、软水制备排水、锅炉排污水、胶轮车库冲洗废水和胶轮车库洗车废水，胶轮车库冲洗废水及洗车废水经隔油沉淀池预处理后与其他废水经管网收集至污水处理站进行处理，经处理后的废水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防建筑施工用水水质标准后用于厂区胶轮车库冲洗水用水、胶轮车库冲洗车用水、道路洒水和绿化用水，富余水量通过地面钻孔及井下敷设一趟 DN150管道将水排至地面主工业广场生活污水处理站清水池
	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防建筑施工用水水质标准

	
	软水制备排水
	盐类
	
	

	
	锅炉排污水
	盐类
	
	

	
	胶轮车库冲洗废水
	SS、石油类
	
	

	
	胶轮车库洗车废水
	SS、石油类
	
	

	声环境
	生产设备
	噪声
	采用低噪设备、室内安装、基础减振，风机加装消声器
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	1、一般固废

①废离子交换树脂由厂家更换回收利用；

②污水处理站污泥属性待鉴定，鉴定结果出具前按危险废物进行管理。

2、危险废物
隔油沉淀池产生的油泥、废气净化装置产生的废活性炭、车辆设备保养产生的废机油及贮存矿区产生的废机油、废液压油、废润滑油、废油桶、废乳化液桶、废油漆桶、在线监测废液暂存于危废贮存库，及时委托有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	1、重点防渗区：危废贮存库防渗要求为1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）+2mm厚高密度聚乙烯膜+10cm混凝土层+2mm厚环氧地坪树脂。
2、一般防渗区：10cm混凝土层+2mm厚环氧地坪树脂。

3、简单防渗区：一般地面硬化。

	生态保护措施
	充分利用项目区内的空地进行绿化，种植树木花草，增加项目的绿化面积，营造优美的工作环境，并且严格执行各污染环节的防治措施，定期对环保设施进行检修，杜绝擅自拆除和闲置不用现象发生，保证其正常运行，最大限度降低对区域生态环境的影响。

	环境风险
防范措施
	（1）危废贮存库环境风险物质泄漏防范措施
①危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定要求设计，危废贮存库贮存的性质不相容危险废物分区存放，四周设围堰。危险废物须进行申报登记，厂区建立符合标准的专门贮存设施和场所，妥善保存并设立危险废物标识牌，控制危险物质在厂区内的贮存量，交由有危险废物经营许可证的单位收集、运输、贮存和处理处置；
②安排人员定期巡检，发现破损及时上报，并进行修复；
③企业应遵守地方危废转移制度，规范全流程管理，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保危险废物均得到合理处置；
（2）盐酸泄漏防范措施

本项目盐酸使用量较少，盐酸采用包装桶包装，运输、储存过程中严格遵守《危险化学品管理制度》，如发生泄漏，应对包装桶喷水降温，减少酸性物料的溢出，减少酸雾的生成，同时在泄漏口处喷水吸收，防止酸雾逸散到空气中。由于本项目包装桶体积容量不大，采取以上措施，不会对厂区环境及人群产生影响。

（3）管道天然气防范措施
①防止供气管道法兰阀门泄漏、管线腐蚀泄漏、设备机体泄漏，站内管道供气装置区安装可燃气体报警仪，并定期检查报警系统工作是否正确；
②对厂区周围可能产生明火、电器火花和撞击火花的装置进行控制管理；严禁站区内吸烟和违章动用明火；电器设备、仪表选用防爆型；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生；
③移动式灭火设备
按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2023），对厂区内可能发生火灾的各类场所、主要建筑物等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾
④厂区内各个生产运行环节空间均应保持空气流通，以增强其对气体挥发物的稀释扩散能力；
⑤厂内各类设备选用安全可靠设备，站内设备和管道应经过防腐处理；
⑥厂区内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的规定。
（4）其他管理措施
①加强对工人的安全生产和环境保护教育和管理，按规定进行安全操作技术培训，严格规范操作；
②编制突发环境事件应急预案并成立应急救援组织机构。

	其他环境
管理要求
	（1）机构设置
根据公司的实际情况公司应配置2名环保管理人员。负责工业广场的环境管理工作，要及时提出存在的主要环境问题及有关建议，针对工业广场实际情况建立相应的环保规章制度，有效地落实环保措施，其主要职能应包括：
①贯彻执行国家、地方和上级主管部门制定的环境保护方针、政策、法令和法规；
②负责全公司环境保护工作计划的制定和实施；
③监督环保设施的运行及污染源控制，并负责对污染事故的调查处理；
④组织落实以环境保护为主要内容的技术措施、方案，监督“三同时”执行情况；
⑤组织环境管理宣传教育和技术交流活动，掌握最新环境保护动态以及有关信息。
（2）环境管理制度制定
制定相应的企业环境保护制度。如：“三废综合利用方法”、“颗粒物排放及管理规定”、“排污申报管理制度”、“环境保护奖惩条例”等，并建立环保设施的技术档案，使环境管理工作有法可依，有章可循，并逐步纳入法治化、标准化轨道。



六、结论
	结论：

只要认真贯彻执行国家的环保法律法规，认真落实所有的污染防治措施和本评价提出的污染防治对策，从环保的角度出发，国能神东煤炭布尔台煤矿西南区配套附属设施建设项目的建设是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	0.22
	/
	/
	0.608t/a
	0
	0.828t/a
	0.608t/a

	
	SO2
	0.4
	/
	/
	1.106t/a
	0
	1.506t/a
	1.106t/a

	
	NOx
	0.2
	
	
	1.675t/a
	0
	1.875t/a
	1.675t/a

	
	H2S
	/
	/
	/
	0.0012t/a
	/
	0.0012t/a
	0.0012t/a

	
	NH3
	/
	/
	/
	0.0312t/a
	/
	0.0312t/a
	0.0312t/a

	
	非甲烷总烃
	/
	
	
	0.0065t/a
	/
	0.0065t/a
	0.0065t/a

	
	油烟
	/
	/
	/
	0.0094t/a
	/
	0.0094t/a
	0.0094t/a

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	废离子交换树脂
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	0.5t/a

	危险废物
	油泥
	/
	/
	/
	8.02t/a
	/
	8.02t/a
	8.02t/a

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.2016t/a
	/
	0.2016t/a
	0.2016t/a

	
	废机油
	/
	/
	/
	5.0 t/a
	/
	5.0 t/a
	5.0 t/a

	
	废液压油
	
	
	
	35t/a
	/
	35t/a
	35t/a

	
	废润滑油
	
	
	
	25t/a
	/
	25t/a
	25t/a

	
	废油桶
	
	
	
	15t/a
	/
	15t/a
	15t/a

	
	废乳化液桶
	
	
	
	28t/a
	/
	28t/a
	28t/a

	
	废油漆桶
	
	
	
	0.8t/a
	/
	0.8t/a
	0.8t/a

	
	污泥
	/
	/
	/
	57.84t/a
	/
	57.84t/a
	57.84t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1  交通位置图
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附图2 环境保护目标图
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附图3-1 本项目与现有工程工业广场与井田范围关系图
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附图3-2   本项目总平面布置图
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附图4  鄂尔多斯市生态环境管控单元分布图
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项目所在地





本项目厂界500m范围内无大气环境保护目标





主工业广场





现有工程工业广场





本次扩建工业广场
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本次扩建在现有工业广场新建及改建设施











现有工业广场占地范围





现有工程排气筒





扩建工程排气筒





项目所在地
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