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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司危险废物贮存库建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇现代装备制造基地，中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司现有工业场地内

	地理坐标
	[bookmark: _GoBack]（109度48分22.101秒，39度31分5.002秒）

	国民经济
行业类别
	N7724危险废物治理
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业-101、危险废物（不含医疗废物）利用及处置中的其他

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	15
	环保投资（万元）
	15

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地面积（㎡）
	21.6

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不需要开展“大气、地表水、环境风险、生态和海洋”专项评价工作，具体对照分析见表1-1。
表1-1专项评价设置情况判定表
	专项评价类别
	设置原则
	本项目情况
	是否设置专项

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目无废水外排
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目涉及的危险废物均未超过临界量。
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及
	否


综上所述，本项目不需要开展专项评价工作。

	规划情况
	2022年12月，鄂尔多斯蒙苏经济开发区管委会委托苏州中资工程咨询有限公司编制了《内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区产业发展规划（2023-2035年）》。
2024年6月18日，鄂尔多斯蒙苏经济开发区获得《鄂尔多斯市人民政府关于蒙苏经济开发区产业发展规划（2023-2035年）的批复》（鄂府发〔2024〕43号）：鄂尔多斯蒙苏经济开发区主导产业为能源化工、装备制造、物流及相关延伸产业。
2023年4月，鄂尔多斯蒙苏经济开发区管委会委托城市科学规划设计研究院有限公司编制《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）》。
2024年3月1日，内蒙古自治区工业和信息化厅发布《关于印发实施内蒙古自治区工业园区审核公告目录的通知》（内工信发〔2024〕87号），鄂尔多斯蒙苏经济开发区园区级别为一类，分为鄂尔多斯零碳产业园、圣圆煤化工产业园、伊金霍洛物流园三个区块。鄂尔多斯零碳产业园主导产业为装备制造。

	规划环境影响
评价情况
	文件名称：《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）鄂尔多斯零碳产业园环境影响报告书》
审查机关：内蒙古自治区生态环境厅
审批文件名称：关于《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）鄂尔多斯零碳产业园环境影响报告书》的审查意见
审批文号：内环审〔2024〕83号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据《内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区产业发展规划（2023-2035年）》，鄂尔多斯蒙苏经济开发区按照“一区三园”模式进行一体化管理，包括鄂尔多斯零碳产业园、圣圆煤化工产业园、伊金霍洛物流园。
为响应碳达峰、碳中和“双碳”目标，破解产业结构中存在的“四多四少”问题（传统产业多、新兴产业少；低端产业多、高端产业少；资源型产业多、高附加值产业少；劳动密集型产业多、资本科技型产业少），推进资源依赖型城市的工业转型，充分应对“碳壁垒”，鄂尔多斯蒙苏经济开发区聚焦“双碳”目标擘画发展蓝图，致力于打造鄂尔多斯零碳产业园新名片。
零碳产业园指在一个产业园区内直接或间接产生的二氧化碳排放总量，在一定周期内，通过清洁技术支持、碳回收技术、能源存储交换等方式全部予以抵消，从而全年实现碳元素“零排放”、生产生态生活深度融合的新型现代化产业园区。
着力通过构筑“1+2+5+8创新示范体系（一个新型电力系统，一套国际标准和一个能碳管理平台，五大零碳产业链集群，八大创新示范）实现零碳构想。“1”即打造一个新型电力系统，加快建设包括风电、光伏和智慧储能在内的零碳供能系统，提高绿电直供比例，努力实现零碳供电，率先构建以新能源为主体的新型电力系统。“2”即发布一套国际标准和打造一个碳管理平台，实现对新能源及负荷的精准监测和管理，动态、灵活实现能源供需匹配，削峰填谷，提高能源系统可靠性；可使风光资源高效充分利用于发电、储能或制氢，打通全能源产业链，显著优化基础设施投资成本。所有入园企业以及园区周边规上企业纳入平台，利用大数据实现碳排放智能分析、动态管理。力争推广应用“零碳绿码”，为开展国际“零碳贸易”打好基础。“5”即构建“风光氢储车”五大零碳产业链集群，依托已入园的远景动力集团、隆基股份、美锦国鸿、捷氢科技、上汽红岩等头部链主企业，带动“新能源电池“新能源装备”“新能源汽车”链上产业集群发展。“8”即最终形成全绿色电源供给、高比例新型综合储能系统、智能源荷互动微电网、智能物联能碳管理平台、国际零碳产业园标准、“风光氢储车”零碳产业链集群、绿色科技专家培育“硅谷”、零碳产业园全国全球推广样板的八大创新示范。
鄂尔多斯零碳产业园分为鄂尔多斯零碳产业园西片区、鄂尔多斯零碳产业园装备制造片区。鄂尔多斯零碳产业园西片区以新能源电池、新能源装备和新能源汽车为主导，打造零碳产业集群；鄂尔多斯零碳产业园装备制造片区重点发展矿用装备、煤化工装备相关制造装备、风光电装备。
中煤张家口煤矿机械有限责任公司主要从事煤矿机械装备的研发、制造和销售符合园区规划，本项目为配套的环保设施危险废物贮存项目，建设符合《内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区产业发展规划（2023-2035年）》的要求。
本项目与规划环评审查意见符合性分析见下表：
表1-2本项目与规划环评审查意见符合性分析表
	序号
	规划环评审查意见情况
	本项目情况
	符合性

	1
	坚持生态优先、绿色发展理念，加强规划引领。园区总体规划应做好与自治区、鄂尔多斯市国土空间总体规划及生态环境分区管控的协调衔接，并要与当地其他专项规划相协调。按照《内蒙古自治区人民政府关于促进工业园区高质量发展的若干意见》(内政发〔2019〕21号)《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步加强全区自治区级及以上工业园区环境保护工作的通知》(内政办发〔2018〕88号)及自治区、鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十四个五年规划以及2035年远景目标纲要等要求，指导园区建设。
	本项目为危险废物贮存项目，位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇现代装备制造基地，在中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司现有工业场地内建设，项目建设符合《内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区产业发展规划（2023-2035年）》及《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）》。
	符合

	2
	严格生态环境准入，推动高质量发展，园区应结合区域资源禀赋、生态敏感特征、生态功能保护、自治区及鄂尔多斯市碳达峰目标约束等要求，坚持循环经济和能源高效利用理念，严格落实《内蒙古自治区工业园区审核公告目录》、产业政策生态环境准入清单等要求及《报告书》推荐产业发展方案，合理发展装备制造、零碳经济等产业，不得新引进煤化工、金属冶炼等污染物排放量大、环境风险高的非主导产业项目，统筹做好产业发展和生态环境保护工作。落实“四水四定”要求，推动园区再生水资源全部合理利用，实现绿色发展、循环发展、低碳发展。
	本项目为危险废物贮存项目，项目不属于煤化工、金属冶炼等污染物排放量大、环境风险高的非主导产业项目。
	符合

	3
	严格空间管控，优化产业布局。按照相关要求做好规划控制和防护带建设，园区与居民区、地表水体等环境敏感区之间应设置足够距离的隔离带并合理优化邻近区域产业布局，确保园区产业发展与生态环境、人居环境相协调。配合伊金霍洛旗人民政府及其有关部门做好园区及周边区域的国土空间规划和优化调整，发现不符合管控要求的行为，应及时向伊金霍洛旗人民政府报告。加强土壤污染重点企业监管，开展腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用方式。
	项目位于园区内，附近没有常住居民居住，且本项目符合园区产业布局。
	符合

	4
	严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、自治区和鄂尔多斯市关于大气、水、土壤、挥发性有机物污染防治相关要求，落实与区域环境空气质量改善目标相匹配的区域削减措施，强化主要污染物总量管控，推动重点行业实施大气污染物治理措施升级改造，持续减少主要污染物、挥发性有机物等有组织和无组织排放量，保障区域环境质量改善。
	运营期产生的废气主要为贮存的危险废物挥发出的非甲烷总烃，危险废物贮存、转运过程中均密封保存，及时转运，且项目区安装轴流风机，因此废气排放量较少，后本项目废气对周围环境影响较小。
	符合

	5
	加强环境基础设施建设，推进污染集中治理。强化企业生产废水预处理，合理规划西片区污水集中处理设施及配套管网，组织开展装备制造片区生产废水依托城镇污水处理厂处理可行性评估，统筹制定园区废水处理和综合利用总体方案并做好落实。因地制宜利用集中供热或清洁能源实现供热、供汽，禁止新建各类燃煤锅炉。强化企业危险废物鉴别主体责任，对园区各类危废实施严格监管和严密监控，实现全过程安全妥善处置。园区内及周边中短途汽车运输推广使用清洁能源。
	本项目无生产废水，无新增生活污水，本项目不涉及供热、供汽。本项目不新建燃煤锅炉。
	符合

	6
	强化源头防控，有效防范环境污染和事故风险。加强园区突发环境事件应急处置能力建设，建立完善的环境风险防控和应急监测体系，强化应急演练和应急物资储备，不断提升应急响应能力，保障区域环境安全。入园企业按要求设置事故水池，确保任何情况下事故废水不进入外环境。
	要求企业制定突发环境应急预案，强化源头防控，有效防范环境污染和事故风险。
	符合

	7
	加强环境监管及日常环境质量监测。园区应建立完善的环境监测计划，开展包括常规污染物、特征污染物、挥发性有机物等在内的环境空气、地下水、土壤、生态系统等环境质量监测工作，实现长期监测与有效监控。重点企业排污口要设置在线监测系统并与生态环境部门联网
	本项目按要求制定相关环境质量监测计划。
	符合

	8
	总体规划实施对环境产生重大影响时，应当及时组织环境影响的跟踪评价。对规划所包含的建设项目，在开展环境影响评价时，应重点分析污染防治措施和环境风险防控措施的可行性、可靠性，规划协调性分析、环境现状等工作内容可适当简化。
	本项目不涉及。
	符合


综上所述，本项目建设符合《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）鄂尔多斯零碳产业园环境影响报告书》的审查意见。

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析
本项目为危险废物收集暂存项目，主要用于暂存中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司运行过程中产生的危险废物，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于禁止类、限制类及淘汰类，因此项目符合国家产业政策及要求。
二、本项目与生态环境分区管控符合性分析
1、生态保护红线
根据鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知（2024年8月6日），全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。生态环境准入清单保持一定的延续性，维持“市级总体管控要求-单元管控要求”两个层级框架（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单），坚持目标和问题导向，以区域生态环境质量改善目标为核心，实施差异化管理。
优先保护单元主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。
重点管控单元主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。
本项目位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇现代装备制造基地，在中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司现有工业场地内建设。无新增占地，且本项目污染物产生量小，针对废气、固废、噪声均采取了妥善合理的处置措施，污染物均达标排放，对区域生态环境质量影响轻微；同时经调查评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及重要生态功能区、生态敏感脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地，根据生态红线的主要划定依据，本项目不在生态保护红线范围内。
综上所述，本项目符合生态保护红线的要求。
2、环境质量底线
根据内蒙古自治区生态环境保护厅于2025年5月29日发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。全区环境空气质量平均优良天数比例为89.6%，同比上升2.4个百分点；扣除异常沙尘天气等影响后，全区环境空气质量优良天数比例为90.7%，同比上升0.5个百分点，重污染天数比例为0.2%，同比持平。
本项目的特征污染物为非甲烷总烃，引用本项目东北方向1881m处的《内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）江苏产业园环境影响评价》现状监测数据，非甲烷总烃（1小时平均值）均满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中的推荐值。检测结果显示项目区域生态环境质量较好。
项目建成后，采取有效的环保措施后，废气排放量极少，无生产废水产生，不新增员工，无新增生活污水，搬运过程中产生的沾染油污废抹布、手套等废劳保用品与厂区内的生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门进行处理。本项目产生的污染物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。
因此，本项目的建设符合鄂尔多斯市的环境质量底线要求。
3、资源利用上线
资源利用上线指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。本项目运营过程主要资源消耗为电能。项目资源消耗量较小，不会超出当地资源利用上线。
4、生态环境准入清单
对照《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇现代装备制造基地，在中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司现有工业场地内建设。环境管控单元名称蒙苏经济开发区，环境管控单元编码ZH15062720001，管控单元分类为重点管控单元，本项目与单元管控要求的符合性分析见下表1-2，本项目与鄂尔多斯市管控单元位置关系图见附图2。
表1-2本项目与单元管控要求的符合性分析表
	管控要求
	本项目
	符合性

	空间布局约束
	1.禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。
鄂尔多斯江苏工业园区：
1.重点培育发展高端装备制造、高新技术和战略性新兴产业，禁止发展生物发酵类、印染类等高污染产业。
2.园区产业生产工艺达到国内先进水平（二级以上）。
3.居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。
	1.本项目为危险废物贮存项目，不属于国家明令淘汰落后产能和不符合国家产业政策的项目；
鄂尔多斯江苏工业园区：
1.本项目不涉及生物发酵类、印染类等高污染产业；
2.本项目生产工艺达到国内先进水平；
3.本项目500m范围内无环境敏感目标。
	符合

	污染物排放管控
	1.按“清污分流”、“雨污分流”、“污污分流”原则，污水应收尽收，全部回用或作为景观用水不外排。
2.推进高含盐水“零排放”，稳定运行高盐水深度处理和分盐结晶设施，完善配套设施、优化工艺技术，确保高盐水全部结晶处理，严禁排入晾晒池。加快现有晾晒池取缔或转变功能，禁止新建晾晒池、蒸发塘。
3.涉VOCs项目应使用低（无）VOCs含量的原辅材料，安装废气收集、高效治理设施。
4.园区实施集中供热，禁止企业自建燃煤锅炉，燃煤发电机组执行大气污染物超低排放限值。
	1.本项目无生产废水，无新增生活污水。
2.本项目不涉及浓盐水。
3.运营期产生的废气主要为贮存的危险废物挥发出的非甲烷总烃及硫酸雾，危险废物贮存、转运过程中均密封保存，及时转运，且项目区安装轴流风机，因此废气排放量较少，后本项目废气对周围环境影响较小。
4.本项目不涉及供热。
	符合

	环境风险管控
	1.完善区域环境风险防范机制，有效防范环境风险。建立和不断完善环境风险防范机制和应急体系，构建有效的区域环境风险联防联控机制，最大限度降低环境风险。
2.园区煤化工企业推进高盐水晾晒池风险防控和监管，消除水环境风险隐患。加强高盐水晾晒池风险隐患排查，消除溃坝、溢流风险，确保晾晒池安全运行。
	1.评价要求项目投入运营后，及时制定环境风险应急预案，并在当地环保部门备案，同时，定期开展应急演练。
2.本项目不涉及高盐水。
	符合

	资源利用效率要求
	1.严格“以水定产业、以水定规模”，做好节水工作，按分质供水原则，合理进行水资源分配，优先使用疏干水、污水处理厂中水。
2.严控地下水超采。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。
3.实施园区可再生能源替代行动，推动园区企业采用新能源供能方式进行电能替代，打造低碳、零碳示范园区。
	1.本项目无生产废水，无新增生活污水。
2.本项目不属于高耗水行业，不涉及使用地下水。
3.本项目耗电量较少。
	符合


综合以上分析，本项目建设符合“三线一单”要求。
[image: ]图1-1“三线一单”管控要求查询结果
三、选址合理性分析
根据上表分析，本项目位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇现代装备制造基地，在中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司现有工业场地内建设。无新增占地，项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区环境保护目标，根据核查文件，本项目不涉及文物保护区，详见附件4，本项目选址合理性分析见下表。
表1-3《危险废物贮存污染控制标准》贮存设施选址要求
	条件
	厂址情况
	结论

	贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。
	建设地点位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗生态环境准入清单中的蒙苏经济开发区，环境管控单元编码ZH15062720001，根据清单中重点管控单元的管控要求，本项目满足空间布局约束、污染物排放管控和资源利用效率要求的具体规定，建设单位已委托环评机构依法进行环境影响评价。
	符合

	集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
	本次扩建项目不新增占地，不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，选址区域不属于溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
	符合

	贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
	本项目五公里范围内不涉及江河、湖泊、运河、渠道、水库等，选址不在法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
	符合

	贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。
	运营期产生的废气主要为贮存的危险废物挥发出的非甲烷总烃、硫酸雾，危险废物贮存、转运过程中均密封保存，及时转运，且项目区安装轴流风机，因此废气排放量较少，后本项目废气对周围环境影响较小，本项目无生产废水，无新增生活污水；搬运过程中产生的沾染油污废抹布、手套等废劳保用品与厂区内的生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门进行处理。项目产生的废物均得到妥善处置。故本项目的建设对周围环境影响较小。
	符合


综上所述本项目选址合理。
四、项目与相关标准规范的符合性分析
项目与相关标准规范的符合性分析，见下表。
表1-4《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析
	危险废物贮存
污染控制标准要求
	本项目建设情况
	是否符合

	4总体要求

	4.1
	产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。
	中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司在汽车修理过程中会产生危险废物废矿物油、废油桶、盛装“干净”矿物油的空桶、废铅酸电池，故新建1座全封闭砖混结构21.6㎡的危险废物贮存库用于暂存产生的危险废物。本项目设置4个分区，分区一占地面积为5㎡，用于暂存废矿物油；分区二占地面积为5㎡，用于暂存盛装“干净”矿物油的空桶；分区三占地面积为5㎡，用于暂存废油桶；分区四占地面积为5㎡，用于暂存废铅酸电池。
	符合

	4.2
	贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。
	内设4个分区，采用隔墙进行隔离，四周设置导流渠，导流渠宽200mm，深200mm；内设1m³的集液池；四周墙面设置300mm高的裙脚；本项目地面、导流渠、集液池及裙脚采取相同防渗措施，防渗要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
	符合

	4.3
	贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
	项目废矿物油采用密封桶暂存，废油桶、盛装“干净”矿物油的空桶加盖密封，废铅酸电池桶加盖密封。避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
	符合

	4.4
	贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
	项目各类危废分区存放，各类危废均按照相关要求存放，防止危废泄漏，挥发和漫流。项目废矿物油采用密封桶暂存，废油桶、盛装“干净”矿物油的空桶加盖密封，废铅酸电池桶装加盖密封。项目将增加年转运频次，减少危废在场内的暂存时间。
	符合

	4.5
	危险废物贮存过程中产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
	本项目各类危险废物分区暂存，避免不同危废混合。
	符合

	4.6
	贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
	本项目建设后将完善相应标识标牌。
	符合

	4.7
	HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。
	本项目运营期设置电子磅、电子标签、电子管理台账等要求监控设备视频记录时间为3个月。
	符合

	4.8
	贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
	本项目拟新建一座危险废物暂存库，无退役贮存设施。
	符合

	4.9
	在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。
	项目贮存的危废，常压下不属于易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。
	符合

	4.10
	危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
	项目的建设满足环保、消防等相关要求。
	符合

	6贮存设施污染控制要求

	6.1一般规定

	6.1.1
	贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
	项目危险废物贮存库为防风、防雨、防晒、防渗漏的封闭库房。裙脚四周均设导流渠（宽200mm，高200mm），角落设1座集液池（容积1m³），导流渠与集液池防渗措施与地面相同，在地面与裙脚施工过程中注意地面与墙体接缝处的严密衔接；收集事故情况下泄漏的废矿物油，导流渠沿内墙墙壁布置，与集液池连通。导流渠、集液池采取与地面相同防渗措施，防渗措施：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
	符合

	6.1.2
	贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
	本项目各类危险废物分区暂存。
	符合

	6.1.3
	贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的裙脚、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
	全封闭砖混结构危险废物贮存库1座，建筑面积为21.6㎡，防风、防雨、防晒、防渗漏的封闭彩钢库房。内设4个分区，采用隔墙进行隔离，分别暂存，四周设置导流渠，导流渠宽200mm，深200mm，内设1m³的四周墙面设置300mm高的裙脚；导流渠、集液池、裙脚防渗措施与地面相同，在地面与裙脚施工过程中注意地面与墙体接缝处的严密衔接；收集事故情况下泄漏的废矿物油，导流渠沿内墙墙壁布置，与集液池连通。导流渠、集液池采取与地面相同防渗措施，防渗措施：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
	符合

	6.1.4
	贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
	
	符合

	6.1.5
	同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
	
	符合

	6.1.6
	贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
	本项目设有值班人员及视频监控系统。要求无关人员不得进入。
	符合

	6.2贮存库

	6.2.1
	贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
	根据项目危险废物特性，不同危废分区存放。
	符合

	6.2.2
	在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小防渗不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
	设置有1m³的废液集液池，正常情况贮存下，不产生渗滤液。本项目废矿物油采用220L密封镀锌铁皮桶桶装，废矿物油最大总储量为5t，故设置1个1m³的集液池，大于对应贮存区域最大液态废物总储量1/10，可满足本项目非正常情况下泄漏的收集。
	符合

	6.2.3
	贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。
	危险废物贮存库设置轴流风机，挥发气体通过风机出风口无组织排放。本项目产生的废气主要为危废暂存过程中无组织逸散的非甲烷总烃及硫酸雾。贮存过程中无组织逸散的非甲烷总烃、产生量极少，对周围环境影响较小。
	符合

	8贮存过程污染控制要求

	8.1
	一般规定

	8.1.1
	在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。
	项目废矿物油采用密封桶暂存，废油桶、盛装“干净”矿物油的空桶加盖密封，废铅酸电池桶装加盖密封。避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
	符合

	8.1.2
	液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。
	本项目产生的液态废矿物油采用密封桶暂存。
	符合

	8.1.3
	半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。
	项目废矿物油采用密封桶暂存，废油桶、盛装“干净”矿物油的空桶加盖密封，废铅酸电池桶装加盖密封。避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
	符合

	8.1.4
	具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。
	本项目无热塑性危险废物产生。
	符合

	8.1.5
	易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。
	项目废矿物油采用密封桶暂存，废油桶、盛装“干净”矿物油的空桶加盖密封，废铅酸电池桶装加盖密封。避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
	符合

	8.1.6
	危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。
	本项目各类危险废物贮存过程中不产生粉尘，无需采取抑尘措施。
	符合

	8.2
	贮存设施运行环境管理要求

	8.2.1
	危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
	本项目危险废物存放时，由专业人员对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验。
	符合

	8.2.2
	应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
	按要求进行定期检查，发现破损及时采取措施。
	符合

	8.2.3
	作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。
	项目不涉及泄漏液、清洗液、浸出液排放，在危废转运装卸过程中若有残留物，清理的残留废物或清洗废水定期交由有资质单位处置，并建立台账，禁止擅自处理。
	符合

	8.2.4
	贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
	建立台账，如实记录收集、贮存、转移危废的重量、来源、去向等信息，并保存至少10年。
	符合

	8.2.5
	贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
	本项目投入运营后及时对值班人员进行培训。
	符合

	8.2.6
	贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
	按照要求制定土壤和地下水污染隐患排查制度，定期开展隐患排查，发现隐患立即采取措施消除隐患，并建立档案。
	符合

	8.2.7
	贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
	按要求进行突发环境事件应急预案和环保验收的工作，并报生态环境主管部门备案。
	符合
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目由来
中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司成立于2014年3月28日，注册地位于伊旗阿镇现代装备制造业基地。经营范围包括许可经营项目：矿山机械设备、普通机械设备、通用机械设备、电气机械设备、工业链条系列产品、起重吊装索具及冶金专用吊夹具产品的制造、安装、修理、服务、设备租赁等。维修车间占地面积为8000㎡，只进行组件焊接，不使用溶剂型涂料、非溶剂型涂料，根据《建设项目环境影响评价管理名录》（2021年版），该维修车间不需要进行环评编制。中煤张家口煤矿机械有限责任公司在运行过程中会产生废矿物油、废油桶、盛装“干净”矿物油的空桶、废铅酸电池等危险废物，这些危险废物如若得不到妥善处理，将给城市的发展带来新的环境问题和环保压力，如随意倾倒和非法转移倒卖，不仅影响人体健康，还会给环境带来二次污染。危险废物规模化、专业化收集、暂存，正是社会发展和环境保护的需要，为此，中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司拟新建一座危险废物暂存库，建筑面积为21.6㎡，用于储存上述产生的危险废物。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价管理名录》（2021年版）等有关法律法规规定，本项目应进行环境影响评价，根据对照环境影响评价行业类别，该项目属于“四十七生态保护和环境治理业；101、危险废物（不含医疗废物）利用及处置；其他”，属于报告表类别，受中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司委托，我公司承担了本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位工程技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制了该建设项目环境影响评价报告表，现上报生态环境主管部门审查。
二、项目情况
1、项目基本情况
项目名称：中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司危险废物贮存库建设项目
建设单位：中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司
[bookmark: _Hlk80536582]建设地点：内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇现代装备制造基地，在中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司现有工业场地内建设。厂址中心地理坐标为：E109°48′22.101″，N39°31′5.002″，项目地理位置图见附图1。
建设规模：本项目建设危废暂存库1座，建筑面积21.6㎡，用于暂存中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司运行过程中产生的危险废物，主要包括废矿物油（HW08废矿物油与含矿物油废物900-214-08）、盛装“干净”矿物油的空桶（危废代码：HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08）、盛装更换下废油的废油桶（危废代码：HW49其他废物900-041-49）、废铅酸电池（危废代码：HW31含铅废物900-052-31）。
项目投资：本项目总投资为15万元，全部为环保投资。
建设内容：本项目主要建设1座全封闭危险废物贮存库，内设导流渠、集液池及其他环保设施。本项目工程组成详见表2-1。
表2-1项目工程组成一览表
	工程分类
	项目
	建设内容
	备注

	主体工程
	危废暂存库
	本项目建设危险废物暂存库，建筑面积21.6㎡，设置1座金属防火门，全封闭结构，独立、密闭并上锁（双人双锁）库门设置高0.2m门槛，可有效防止雨水进入，库内地面自门槛向内处设一定向下坡度，防止废液外溢；本项目设置4个分区，分区一占地面积为5㎡，用于暂存废矿物油；分区二占地面积为5㎡，用于暂存盛装“干净”矿物油的空桶；分区三占地面积为5㎡，用于暂存废油桶；分区四占地面积为5㎡，用于暂存废铅酸电池。
	新建

	
	导流渠、裙脚、集液池、围堰
	导流渠：四周均设导流渠（宽200mm，高200mm），通往危险废物暂存库集液池，用于将溢出废液导入集液池内。
裙脚：墙面四周设置300mm高的裙脚。
围堰：门口设置围堰。
集液池：角落设1座集液池（容积1m³），用于收集暂存一旦发生损坏时渗漏的危险废物。
导流渠、裙脚、围堰、集液池防渗措施与地面相同，在地面与围堰施工过程中注意地面与墙体接缝处的严密衔接；收集事故情况下泄漏的废矿物油，导流渠沿内墙墙壁布置，与集液池连通。导流渠、集液池采取与地面相同防渗措施，防渗措施为防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
	新建

	公用
工程
	供热
	本项目不需要供热。
	/

	
	供电
	依托项目区内现有供电设备。
	依托

	
	供水
	危废暂存库无需生产、生活用水。
	/

	
	消防设施
	消防系统主要为灭火器、铲子等。
	新建

	环保
工程
	废气
	废气主要为危废暂存库内贮存的危险废物挥发出的非甲烷总烃，危险废物贮存、转运过程中均密封保存，因此正常贮存过程中废气排放量较少，安装轴流风机，及时转运。
	新建

	
	废水
	本项目不产生生产废水和生活污水。
	/

	
	噪声
	来往车辆限制车速、禁止鸣笛等措施，并经距离衰减。
	新建

	
	固废
	搬运过程中产生的沾染油污废抹布、手套等废劳保用品与厂区内的生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门进行处理。
	/

	防渗
	本项目地面、导流渠、集液池、围堰、裙脚采用相同的防渗措施，防渗措施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
	新建

	环境风险
	地面、裙脚、集液池、导流渠等做好防渗、防腐、防漏措施，防止事故状态下收集废液泄漏至地下水体，收集桶设置警示标志，危险废物标识参照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）危险废物标签。库房里外设置摄像头，库房设置火灾报警装置以及消防设备。
	新建


2、主要生产设备
本项目主要生产设备见下表。
表2-2危险废物暂存库主要设备
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	灭火器
	具
	2
	

	2
	监控摄像头
	个
	1
	

	3
	照明灯
	个
	2
	

	4
	轴流风机
	个
	1
	


3、本项目仓库贮存规模与主要贮存废物
本项目建设完成后，危险废物暂存库用于贮存中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司生产运行过程中产生的危险废物。项目存储主要危险废物情况详见表2-3、危险废物贮存场所基本情况见表2-4。
表2-3本项目主要存储危险废物情况表
	序号
	危废编号
	危废代码
	危废名称
	最大存储量
	年产生量
	危废来源

	1
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-214-08
	废矿物油
	0.5t
	0.5t/a
	维修过程

	2
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08
	盛装“干净”矿物油的空桶
	0.5t
	0.05t/a
	维修过程

	3
	HW49其他废物
	900-041-49
	废油桶
	0.5t
	0.05t/a
	维修过程

	4
	HW31含铅废物
	900-052-31
	废铅酸电池
	0.5t
	0.01t/a
	维修过程


表2-4危险废物特性及储存情况一览表
	暂存区域名称
	废物类别
	危废代码
	行业来源
	危废种类
	危险特性
	物理形态
	包装形式
	周转周期
	年周转量

	分区一
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-214-08
	车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油
	废矿物油
	T，I
	液态
	密封，桶装
	0.5t
	12个月

	分区二
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08
	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物
	矿物油空桶
	T，I
	固体
	加盖密封
	0.05t
	12个月

	分区三
	HW49其他废物
	900-041-49
	含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质
	废油桶
	T/In
	固体
	加盖密封
	0.05t
	12个月

	分区四
	HW31含铅废物
	900-052-31
	线路板制造过程中电镀铅锡合金产生的废液
	废铅蓄电池
	T
	固体
	桶装、密封
	0.01t
	12个月


（1）收集、储存方式
本项目暂存中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司生产运行过程中产生的产生废矿物油、废油桶、盛装“干净”矿物油的空桶、废铅酸电池等危险废物，各危险废物根据各自类别分区存放于相应废危废暂存间区域，定期委托有资质单位进行收集处置。各危险废物分类存放，严禁人为混杂或掺水，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）规范设置标识标牌，由专人管理，其他人不得进出。
（2）运输方式
根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中规定：“危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险废物运输资质”。
本项目外部运输依托有资质单位进行运输，本项目危险废物在收集后运送中途不更换容器。并根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月1日起施行）的规定，执行危险废物转移联单制度。
4、设计方案
（1）防渗设计方案
本项目建筑面积21.6㎡，危险废物暂存库地面、裙脚、导流渠、围堰及集液池进行相同防渗措施，危险废物暂存库地面采取重点防渗，防渗措施采用防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，共设1个集液池连通导流渠，集液池规格为长1.0m×宽1.0m×深1m，容积为1m³，主要用于将泄漏的危险废物收集至集液池，导流渠及集液池按照上述要求进行防渗处理。
（2）储存区设计方案
①库房内根据危险废物的种类和数量分区域存放，中间设置隔断；
②储存区设置安全照明设施；
③危险废物暂存库设置导流渠及集液池，导流渠与集液池相连，事故情况下的废水、泄漏的废液等通过导流渠流入集液池；
④危险废物暂存要求：
盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的标签，注明危废产生单位、地址、电话、联系人等，废物化学成分、危险情况、安全措施；
⑤不相容的废物混合时会产生有毒有害气体，导致刺激眼睛、灼伤皮肤和致命，也可能引起强烈及爆炸性的反应热能，因此，不相容的危险废物必须分开存放于不同的堆存区，项目废矿物油采用密封桶暂存，废油桶、盛装“干净”矿物油的空桶加盖密封，废铅酸电池桶装加盖密封。避免危险废物与不相容的物质或材料接触，防止挥发，容器底部需放置金属托盘防止倾倒、泄漏。
5、动力消耗
本项目生产所需主要原辅材料及能源消耗情况见下表2-5。
表2-5主要原辅材料消耗情况
	序号
	名称
	用量
	备注

	1
	耗电量
	120kW·h/a
	依托现有供电设施


6、公用工程
（1）给水
本项目无生产用水，无新增劳动定员，故无新增生活用水。
（2）排水
本项目不新增生产废水和生活污水。
（3）供电
本项目供电依托项目区内现有供电设备。
（4）供热
本项目冬季不涉及供暖。
（5）消防
在危废暂存库设置一定数量的灭火器、消防沙等消防设施。
7、劳动定员及工作制度
本项目不新增劳动定员，由现有职工调配，年工作天数365d，实行一班制，每班工作8h。
8、厂区平面布置
本项目位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇现代装备制造基地，在中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司现有工业场地内建设。危险废物分区暂存，共设4个分区，分区一占地面积为5㎡，用于暂存废矿物油；分区二占地面积为5㎡，用于暂存盛装“干净”矿物油的空桶；分区三占地面积为5㎡，用于暂存废油桶；分区四占地面积为5㎡，用于暂存废铅酸电池，设1个1m³的集液池，四周设导流渠（宽200mm，高宽200mm），通往危险废物暂存库集液池，用于将溢出废液导入集液池内。墙面四周设置300mm高的裙脚。项目平面布置图见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	二、施工期工艺流程及产排污环节
1、施工期工艺流程
工程施工期间将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。
（1）防渗工程：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，库内四周设不小于300mm高裙脚，裙脚防渗与地面相同，地面与裙脚自流平，保证构筑物渗透系数≤1.0×10-10cm/s。
（2）附属设施：危险废物暂存库内设置导流渠和集液池；安装安全照明设施、监控设施以及灭火器、消防砂等消防设施和标识牌。
（3）投入使用：危险废物暂存库建设完成后，正常投入使用。
[image: $MA1}~9F43JY6$`SVLGI@11]
图2-1本项目施工期工艺流程及产污环节图
2、施工期产污环节
①废气
施工期大气污染源主要为施工扬尘、施工机械废气、车辆废气等。
②废水
本工程施工过程中产生的废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。
③噪声
施工期噪声来源于施工中的机械设备运行和车辆运输噪声。
④固废
本项目的固体废弃物包括施工人员的生活垃圾和施工产生的建筑垃圾。
二、运营期工艺流程及产污环节分析
1、运营期工艺流程
本项目运营期工艺流程主要为中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司汽车检修保养过程中产生的废矿物油、废油桶、盛装“干净”矿物油的空桶、废铅酸电池等危险废物收集后暂存，定期交由有资质单位进行处置，不涉及后续处置。项目运营期工艺流程见图2-2。
①入库
中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司产生的项目废矿物油采用密封桶暂存，废油桶、盛装“干净”矿物油的空桶加盖密封，废铅酸电池桶装加盖密封，避免危险废物与不相容的物质或材料接触。经检查后由人工卸下，搬运至危险废物贮存库内相应分区，规则地堆放在托盘架上，同时填写好记录台账，并在相应位置粘贴好符合标准的标签，注明废物种类和编号。仓库人员定期检查是否存在泄漏情况。
②出库
当确定危险废物的最终去向并确定外运处置后，应填写危废出库单，并由专门的危险废物转运车辆拉运至指定的有资质单位进行处置。本项目危废贮存天数不超过一年。
本项目仅对危险废物进行收集和储存，不进行处置，工艺流程较为简单。危险废物从收集、运输至储存过程中均采用密闭运输，经专用车辆运至厂区后，直接入库贮存，最终交由有资质单位进行处置。
[image: ]图2-2运营期工艺流程及产排污节点图
2、运营期产排污环节
（1）废气：项目废矿物油采用密封桶暂存，废油桶、盛装“干净”矿物油的空桶加盖密封，废铅酸电池桶装加盖密封，避免危险废物与不相容的物质或材料接触。定期带桶一并转运，转运工程中废气排放量较小，为无组织排放，以非甲烷总烃计及硫酸雾计。
（2）噪声：主要为车辆行驶过程中产生的交通噪声。
（3）废水：不产生生产废水和生活污水。
（4）固体废物：搬运过程中产生的沾染油污废抹布、手套等废劳保用品与厂区内的生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门进行处理。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目无与现有项目有关的环境污染问题。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	一、环境空气质量现状
1、常规污染物环境质量现状
[bookmark: _Toc5885][bookmark: _Toc29340][bookmark: _Toc4436][bookmark: _Toc27749][bookmark: _Toc25045][bookmark: _Toc4518][bookmark: _Toc5878][bookmark: _Toc23098][bookmark: _Toc19620]根据2025年5月29日内蒙古自治区生态环境厅发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。全区环境空气质量平均优良天数比例为89.6%，同比上升2.4个百分点；扣除异常沙尘天气等影响后，全区环境空气质量优良天数比例为90.7%，同比上升0.5个百分点，重污染天数比例为0.2%，同比持平。本项目位于伊金霍洛旗，则项目所在区域为达标区。
2、其他污染物环境质量现状
根据本项目的特点，确定环境空气质量现状的其他污染物为非甲烷总烃及硫酸雾。本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，鄂尔多斯市行政范围内无非甲烷总烃及硫酸雾的环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设工程周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”的要求。本项目引用《内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）江苏产业园环境影响评价》现状监测数据，引用监测数据由内蒙古华清环境检测有限公司于2023年11月12日至2023年11月18日连续7天在距项目厂址引用点位于厂址东北侧1881m处对非甲烷总烃、硫酸雾进行采样，基本信息见表3-1。
表3-1特征污染物补充监测点位基本信息一览表
	监测点名称
	监测点坐标
	监测因子
	监测时段
	相对厂址位置
	相对厂界距离

	
	X
	Y
	
	
	
	

	G1
	110.1208°
	39.7886°
	非甲烷总烃
	2025年4月18日-2025年4月20日
	EN
	1881m

	
	
	
	硫酸雾
	
	
	


表3-2其他污染物环境质量现状（监测结果）一览表
	监测点位
	监测点坐标
	污染物
	平均时间
	评价标准/（mg/m³）
	监测浓度范围/（mg/m³）
	最大浓度占标率%
	超标率
	达标情况

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	

	G1
	110.1208°
	39.7886°
	非甲烷总烃
	1h平均值
	4.0
	0.21-0.35
	8.75
	0
	达标

	
	
	
	硫酸雾
	1h平均值
	1.2
	ND
	/
	0
	达标


检测结果显示，非甲烷总烃（1小时平均值）均满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中的推荐值。硫酸雾满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）其他污染物空气质量浓度参考限值1h平均浓度标准要求。
[image: ][image: ]引用监测点位置
项目位置
EN1881m

图3-1引用点监测位置与本项目位置关系图
二、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场踏勘本项目厂界范围50米范围内无声环境保护目标，因此本次不对声环境质量现状进行评价。本项目位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇现代装备制造基地，在中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司现有工业场地内建设，依据鄂尔多斯市（伊金霍洛旗、康巴什区）声环境功能区划图，本项目区属于3类声功能区，本项目声环境质量现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。
三、地下水、土壤环境质量现状
依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。经调查，项目废矿物油采用密封桶暂存，废油桶、盛装“干净”矿物油的空桶加盖密封，废铅酸电池桶装加盖密封，避免危险废物与不相容的物质或材料接触。本项目地面、导流渠、集液池及裙脚采取相同防渗措施，防渗要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目无地下水环境保护目标、土壤保护目标。经采取严格的防渗措施，对区域地下水、土壤环境影响较小。综合考虑，本次评价未开展地下水及土壤环境质量现状监测。

	环境
保护
目标
	本项目位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇现代装备制造基地，在中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司现有工业场地内建设。本项目环境敏感目标详情见下表3-3。
表3-3主要环境保护目标
	环境要素
	名称
	相对位置
	保护对象
	保护内容
	环境功能区

	环境
空气
	项目厂界外500m范围内无环境空气保护目标
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单

	声环境
	项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标
	声环境质量标准》
（GB3096-2008）3类标准

	地下水环境
	厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准




	污染物排放控制标准
	一、废气排放标准
本项目施工期产生粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值。运营期危险废物产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值要求。具体标准限值见表3-4、3-5。
表3-4施工期废气排放标准一览表
	时期
	污染物
	排放标准值
	标准来源

	施工期
	颗粒物
	1.0mg/m³
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值


表3-5本项目运营期废气排放执行标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值
	执行标准

	
	监控点
	浓度（mg/m³）
	

	非甲烷总烃
	周界外浓度最高点
	4.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值

	硫酸雾
	
	1.2
	


二、噪声排放标准
施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的标准限值；运营期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，具体指标见表3-6。
表3-6噪声排放标准一览表
	时期
	噪声限值Leq[dB（A）]
	排放标准

	
	昼间
	夜间
	

	施工期
	70
	55
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

	运营期
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值


三、固体废物
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定，《危险废物转移管理办法》（生态环境部令第23号）。

	总量控制指标
	纳入总量控制的污染物为挥发性有机污染物、氮氧化物、化学需氧量、氨氮。
运营期本项目无新增劳动定员，无新增生活污水，本项目无生产废水使用及排放。根据《生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施》优化总量指标管理。健全总量指标配置机制，优化新改扩建建设项目总量指标监督管理。在严格实施各项污染防治措施基础上，对氮氧化物、化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的建设项目，免予提交总量指标来源说明，由地方生态环境部门统筹总量指标替代来源，并纳入台账管理。本项目涉及的总量控制污染物为非甲烷总烃，非甲烷总烃的排放量为0.07kg/a，小于0.1吨，在当地生态环境局进行备案。



四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	一、大气环境影响
本项目施工期主要工程为对现有厂房进行改造建设，该项目施工粉尘主要为运输车辆道路扬尘、装卸材料等施工作业扬尘以及建筑垃圾堆放和清运过程中产生的粉尘。其中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，尤其在干燥及风速较大时更为明显。通过类比调查可知，施工粉尘源强为0.211-0.35lmg/Nm³。在工程施工期间，施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NO2、CO、THC等污染物，一般情况下，该类污染物的排放量不大且容易扩散，对周围环境的影响较小；在防渗防腐过程铺设过程中会产生有机废气，铺设时间仅需24-48h即可干燥固化，对环境影响较小。基于上述分析，本次环评提出以下措施：
①项目建设过程中通过采取在作业区边界设置围挡，合理安排施工现场。谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛撒、散落，及时清扫散落在路上的泥土和建筑材料，施工过程中采用环保设施机械，对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘；施工现场、运输道路应当适当的洒水或喷水，保持潮湿；
②对施工现场实行合理化管理，使沙石统一堆放，少量水泥应设专门库房或者依托现有库房存放，尽量减少搬运环节；
③合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间；
④施工阶段结束后应当及时清理弃土、杂物及建筑垃圾等。
在采取以上措施后，施工期扬尘产生量较小，对环境空气质量影响较小，本项目施工期影响只是暂时的，且位于现有厂区范围内，随着施工期的结束，施工期影响也随之消失。
二、水环境影响分析
施工期生活污水：施工人员为当地施工队伍，项目工程量较小，施工期生活污水依托现有处理设施进行处理。在项目区内利用现有化粪池，生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网。施工生产废水：施工生产废水主要是含泥浆或砂石的工程废水，该部分废水中的主要污染物为SS。根据废水特征，在施工场地内可设置临时防渗沉淀池，对收集的施工生产废水进行简单沉淀处理，处理后的水首先回用于施工生产，其余用于施工现场、临时堆场的洒水降尘，不外排。采取上述措施后对周围水环境影响较小。
三、声环境影响分析
根据工程分析，施工过程中使用的施工机械较少，施工期的噪声来自小型施工机械和运输车辆，噪声源强在75-95dB，特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性，在施工场地界线处，一般情况下噪声强度将超过《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。为减少施工噪声对周围企业的影响，施工单位及建设单位应采取以下减缓措施：
1、选用低噪声设备，同时在施工过程中施工单位设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械。
2、合理安排施工时间，不得在22:00-06:00期间施工。
3、合理进行施工场地布置。
4、使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。
综上所述，施工期间通过选用低噪声设备、合理布局施工场地、合理安排施工时间及其他相应降噪措施后，施工厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）所规定的噪声标准的要求。
四、固体废物影响分析
施工期产生的固体废物主要为施工产生的剩余废物料等建筑垃圾，生活垃圾主要为施工人员日常生活产生。施工过程中产生的建筑及装修垃圾按每100㎡建筑面积0.2t计，项目总建筑面积为21.6㎡，则建筑垃圾产生量极少。建筑垃圾按有关管理要求及时清运，拉运至当地指定的建筑垃圾回收中心进行处置。施工过程中施工人员约5人，施工期1个月，以每人0.5kg/d计，施工期生活垃圾共计0.075t，统一收集后由环卫部门处理。施工期固体废物合理处置，对周围环境影响较小。

	运营期环境影响和保护措施
	一、废气
1、源强分析
本项目运营废气主要包括：暂存危险废物包括：废矿物油、废油桶、盛装“干净”矿物油的空桶、废铅酸电池等危险废物，项目废矿物油采用密封桶暂存，废油桶、盛装“干净”矿物油的空桶加盖密封，废铅酸电池桶装加盖密封，避免危险废物与不相容的物质或材料接触。本项目HW08、HW49在贮存过程中会产生非甲烷总烃，HW31在贮存过程中废铅蓄电池破损后流出的电解液产生的硫酸雾。本项目仅对危险废物进行收集、暂存，不涉及任何处置工序，收集暂存后交由有资质单位处置。本项目仅对危险废物进行收集、暂存，不涉及任何处置工序，收集暂存后交由有资质单位处置。
（1）非甲烷总烃
目前暂无专门针对危险废物暂存库发布的污染源源强核算技术指南或污染物普查核算规范，根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989），本项目位于内蒙古自治区，属于C类，除汽油外其他油品在贮存转运过程中的损耗率为0.01%，建设地点海拔为1300m左右，按照1001～2000m增加损耗21%，最终损耗率为0.0121%，本项目年周转HW08、HW49危险废物的量共计为0.6t/a，因此非甲烷总烃产生量为0.07kg/a，产生量很小，通过加强危险废物暂存库通风，设置一个轴流风机，同时密闭存储废矿物油，及时转运，本项目的污染物可实现达标排放，对周围环境影响较小。
（2）硫酸雾
①收集转运过程中产生的硫酸雾
项目收集电池时，主要将废铅蓄电池装入密闭铅酸蓄电池容器中，仅在出现破损铅酸蓄电池时进行电解液转移这一短暂过程中产生少量硫酸雾。废电池的运输车辆需配备相应的应急设备，包括：消防设施、急救设备、防护装备、去污净化器具、通讯工具及检修工具等，危险废物运输车辆应有明确的标准化警示标志。由于各网点废铅蓄电池存量较小，且废铅蓄电池质量不一，因此，本项目不对其进行定量分析。根据查阅相关资料及类比同类项目，进行收集转运过程中破损废铅蓄电池存放在密闭铅酸蓄电池容器，破损废铅蓄电池电解液转移过程硫酸雾产生量较小，经大气扩散稀释后，对周围环境影响较小。
②贮存过程中产生的硫酸雾
完整电池暂存区正常工况下废铅酸蓄电池均由塑料外壳包裹，不会产生电解液和硫酸雾废气。本项目只进行废铅酸蓄电池收集暂存，不进行废铅酸蓄电池的拆解、处置等加工环节。根据铅酸蓄电池的工作基本原理，正常贮存条件下，不会导致废铅酸蓄电池电解液的泄漏，因此正常工况下不会产生废铅酸蓄电池电解液，因此也不会产生硫酸雾。
非正常工况（电池破损，电解液泄漏）的情况下会产生硫酸雾废气。根据《环境统计手册》（方品贤、江欣、奚元福编）中“二、液体（除水以外）蒸发量的计算”章节中理论计算公式，具体公式如下：
Gz=M×（0.000352+0.000786×V）×P×F
式中：Gz--液体的蒸发量，kg/h；
M--液体的分子量，（H2SO4为98.08）；
V--蒸发液体表面上的空气流速，m/s，以实测数据为准，无条件实测时，一般可取0.2~0.5，贮存库设置为封闭空间，因此本次取0.3；
P--相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，mmHg；当液体浓度（重量）低于10%时，可用水溶液的饱和蒸气压代替；当液体重量浓度高于10%时，查询《环境统计手册》P776中4-11集液池硫酸溶液蒸汽分压相关数据。参照《铅酸蓄电池用电解液》（GB/T42391-2023），废铅酸蓄电池浓度范围15%～40%，本项目取25%。25%硫酸对应的蒸汽分压为14.45mmHg；
F--液体蒸发面的表面积，㎡。
废铅酸蓄电池在人工转移过程中操作高度较低，高空坠落可能性低。由于铅酸蓄电池内部结构紧凑，由汇流排将正负极板焊接固定成组，外部塑料壳做保护，即使因机械故障或操作不当导致铅酸蓄电池坠地或受外部温度等影响，一般情况下不会导致电池完全破碎。
在事故工况下（内部搬运及分类堆放过程中）可能出现电池电解液的泄漏，泄漏时采用导流渠和集液池对其进行收集。导流渠及集液池与空气接触的表面积为5.04㎡。本次评价考虑最不利情况，电池区暂存期间非正常工况条件下导流沟及电解液收集池充满电解液。根据上述计算公式进行计算，挥发电解液的量为5.598kg/h（考虑最不利情况，挥发的电解液全部为硫酸雾）。假设1个月发生一次事故工况，每次事故工况时间为1h，即年事故工况总时长为12h，经计算，完整电池暂存区非正常工况下硫酸雾产生量为5.598kg/h，硫酸雾产生量为0.067t/a。
2、监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目大气监测点位、监测因子和频次见下表。
表4-1环境监测内容一览表
	监测项目
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	控制指标

	废气
	危险废物暂存库房外边界下风向1m
	非甲烷总烃、硫酸雾
	1次/年，必要时增加频次
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值


二、废水
本项目不新增劳动定员，无新增生活污水量，本项目无生产废水产生及排放。
三、噪声
1、本项目产生的噪声源强
项目主要噪声主要为轴流风机，噪声值在50-70dB（A）之间，采取低噪声设备、隔声降噪，对厂区的噪声贡献较小，项目区厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对环境影响较小。
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的要求，本次评价采取导则推荐模式。
按室外声源预测方法计算预测点处的A声级，预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：
无指向性点声源的几何发散衰减公式：
[image: 微信截图_20241227163807]
式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；
LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；
r——预测点距噪声源距离，（m）；
r0——源强外1m处。
建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
[image: 微信截图_20241227163943]
式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
T——预测计算的时间段，s；
ti——i声源在T时段内的运行时间，s。
Leq=10lg(100.1Leqg)
式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
（2）预测结果及评价
根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的昼夜噪声级。
噪声影响预测结果见表4-2。
表4-2厂界噪声影响预测结果表单位：dB(A)
	预测位置
	贡献值
	预测值
	标准值
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	东侧边界外1m处
	47
	47
	47
	60
	50
	达标
	达标

	南侧边界外1m处
	45
	45
	45
	60
	50
	达标
	达标

	西侧边界外1m处
	47
	47
	47
	60
	50
	达标
	达标

	北侧边界外1m处
	49
	49
	49
	60
	50
	达标
	达标


经预测，项目厂界噪声的预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
2、环境监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划见表4-3。
表4-3本项目运营期监测计划一览表
	监测项目
	监测因子
	监测点位置
	监测频次
	标准

	噪声
	等效连续A声级
	厂界四周
	1次/季度
	《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准


四、固体废物
1、固体废弃物产生情况及处置措施
本项目为主体工程配套建设的危险废物暂存库项目，主要进行危险废物的贮存，本身不产生固体废弃物，项目运营期产生的固体废物主要为沾染油污废抹布、手套。
（1）生活垃圾
本项目不新增劳动定员，故不新增生活垃圾。
（2）一般固废
本项目在生产运营过程中产生少量的沾染油污废抹布、手套等劳保用品，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），产生的沾染油污废抹布、手套等劳保用品与厂区内的生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门进行处理。经上述措施处理后，本项目的固体废物均不会对项目周边环境造成明显影响。
2、固体废物环境管理要求
危险废物收集、包装、储存、处置要求
①危险废物包装要求
危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：
A、包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。
B、性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。
C、危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。
D、包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。
E、盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。
F、危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。
根据本项目危废产生情况及特点，环评要求废油等的收集应使用符合国家标准的专用容器，容器壁应贴有标签，详细标明危险废物的名称、成分、特性、重量及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。
②危险废物收集、运输过程环境保护要求
危险废物内部转运作业应满足如下要求：
A、危险废物必须妥善分类，并采用专用包装袋和周转箱、专用运输车运送到处置中心，装卸完成后对运输车辆进行消毒。
B、运输车上配置橡胶手套、工作手套、口罩、消毒水、急救药箱、灭火器和紧急应变手册。
C、在运输过程中，采取专车专用的方式，禁止将危险废物与旅客及其他货物同车运输。
D、危险废物运输车辆通过饮用水源保护区或水库的水源地时，应减速行驶，尽量避免各类交通事故的发生。如有必要应尽量避免雨天运输。
E、危险废物运输途经城市时，应尽量绕城行驶，不得穿越城区。
F、严格按照规划路线运输，但尽量避免上下班高峰时运输。
G、对运输车辆进行严格管理，须备有车辆里程登记表并做好每日登记，做好车辆日常的维护。
H、从事危险废物运输的人员（包括司机），应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作；运输车辆须有特殊标志，以引起关注；危险废物运输车辆需持危险废物运输通行证。
I、为了保证危险废物运输的安全无误，必须遵守国家和地方制定的危险废物转移联单管理办法中的有关规定。
③危险固体废物暂存库的管理要求
对于危险废物暂存库，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行污染控制和管理。
A、危险废物暂存间应满足“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”的“六防”要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
B、暂存库内的危险废物采取分类堆放，并设有隔离间隔。每个部分都应有防漏裙脚，防漏裙脚的材料与危险废物相容。每个堆间应留有搬运通道。
C、危险废物分类装入容器，容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器上必须粘贴清晰标明危险废物名称、种类、数量等的标签。对于在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在暂贮库分别堆放，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。
依据《危险废物贮存污染控制标准》中对危险废物贮存容器的规定，采用专用桶存放液态危废，保证盛装废液的容器满足相应的强度要求，并且与废液不互相反应。
D、禁止将不兼容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。危险废物暂存库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。在危废库设置地沟，一旦发生泄漏，废液将进入地沟，并设置有专用工具，把废液收集后暂存于完好的容器内作为危险废物处置。
E、危险废物暂存库管理员须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及委托处置接收单位名称。
危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留十年。
五、地下水、土壤分析
1、污染途径
本项目正常状况下无生产废水产生，不新增员工，因此不新增生活污水。所以不会对地下水环境和土壤环境产生影响。
非正常工况下，发生泄漏，泄漏的油、废酸通过导流渠收集到集液池中，此时如果集液池底部防渗系统发生破损，事故废液可能会渗入土壤，在包气带中垂直向下迁移，并进入含水层中。污染物进入地下水后，以对流作用和弥散作用为主对地下水产生污染。按照分区防控的要求，本项目属于重点防渗区，本次按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定采取相应的防渗措施。
2、分区防治措施
结合本项目特点，本项目危险废物暂存库地面全部采取重点防渗区要求防渗。
本项目暂存中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司运行过程中产生的危险废物，主要包括废矿物油、废油桶、盛装“干净”矿物油的空桶、废铅酸电池等均属于危险废物，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境保护措施及对策的要求，危险废物暂存库及集液池防渗性能应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。采取的防渗措施如下表4-5。
表4-5本项目地下水、土壤污染防渗措施
	防渗分区
	防渗单元
	防渗要求

	重点防渗区
	危废暂存库地面、裙脚、导流渠、围堰、集液池
	按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行，防渗层为防渗措施为防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。


六、环境风险分析
1、风险调查
本项目不存在生产区域，只对储存场所进行危险物质数量与临界量比值计算。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），项目涉及的环境风险物质为废矿物油和硫酸，因此本项目涉及的重点关注的危险物质仅为废矿物油。废矿物油最大存储量为0.5t。废铅酸蓄电池最大贮存量为0.5t，根据查询资料及类比同类项目，典型废铅酸蓄电池组成中电解液占比约为15%（电解液重量=0.5×15%=0.075t）（电解液主要成分为25%的硫酸，纯硫酸重量为0.75×0.25=0.02t，折纯为98%的硫酸量为0.02/98%=0.02t）。
对照表B.1“突发环境事件风险物质及临界量表”，废矿物油的临界量为2500t，硫酸的临界量为10t。
2、风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和附录C，项目涉及的危险物质为废矿物油、硫酸、铅。各物质的总量与其临界量比值，即为Q。
表4-6本项目涉及风险物质Q值计算
	危险物质
	生产场所危险物质量
	Q值

	
	存在量（t）
	临界量（t）
	

	废矿物油
	0.5
	2500
	0.0002

	硫酸
	0.5
	10
	0.05

	总计
	0.0502


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中C.1.1，项目风险物质总计Q=0.0502＜1，所以该项目环境风险潜势为Ⅰ。
表4-7主要风险物质的理化性质及危险特性表
	名称
	理化性质
	危险特性

	废矿物油
	分子量230-500，危险性类别：HW08，油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。闪点：76℃,相对密度<1，不溶于水，具有可燃性，引燃温度248℃。
	遇到明火高温可燃，燃烧产物为CO、CO2。急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂型肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激征及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

	废电池电解液中的硫酸
	透明、无色、无臭的油状液体，分子量：98.08，相对密度1.841（96%～98%），凝固点：10.35℃（100%）、3℃（98%）、-32℃（93%）、-38℃（78%）、-44℃（74%）、-64℃（65%）。沸点290℃,蒸汽压0.13kPa（145.8℃）。
	遇水大量放热，可发生沸溅；与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧；遇电石、高氯酸盐、磷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。具有强腐蚀性和吸水性。健康危害：对皮肤、黏膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸汽或雾可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激征状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。


3、环境风险识别
（1）物质危险性识别
对照《建设项目环境分项评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中危险物质中所列危险化学品，根据本项目生产过程中的原辅物料、中间产品、最终产品等按物质危险性、毒理指标和毒性等级分析，并考虑其燃烧爆炸性，项目主要的危险物质为贮存的废矿物油。
（2）生产系统危险性识别
项目废矿物油分布于储油桶中，项目风险源为废矿物油、废铅酸电池贮存区、装卸区。
1）危险物质向环境转移的途径识别
①废矿物油储油罐和废铅酸电池存储桶破损及防渗系统破损、导流渠、集液池、裙脚等破损并失去防渗功能，导致的地面漫流及垂直入渗对地表水、地下水及土壤造成污染。
②废矿物油、废铅酸电池泄漏产生的挥发性有机物排放到大气环境中对环境空气造成污染。
③泄漏的废矿物油遇明火发生燃烧以及火灾爆炸产生的二次污染物排放到大气环境中对环境空气造成污染。
④项目运输途中，废矿物油、废铅酸电池泄漏散落到环境中，进入水体、土壤造成污染。
（3）环境风险分析
①地表水、地下水、土壤环境风险分析
项目对地表水、地下水、土壤环境的风险影响主要是废矿物油泄漏、破损导致泄漏及火灾爆炸产生的次生污染物泄漏后，会通过项目区地面漫流和垂直入渗，随着时间的推移，造成区域地表水、地下水和土壤的污染。
②大气环境风险分析
项目对大气环境的风险影响主要是废矿物油泄漏产生的挥发性有机物、泄漏的废矿物油遇明火发生燃烧以及火灾爆炸产生的次生污染物通过空气扩散至大气环境中污染大气环境。
（5）环境风险防范措施
项目厂区采取三级防控，一级防控为废矿物油设置裙脚，二级防控为设置导流渠和集液池。
A运输过程防范措施
①项目仅为废矿物油收集贮存项目，不涉及后续拆解、再生加工过程。在危险废物收集运输过程中，需由专用危险货物运输车辆运送。建设单位需与具有危险废物运输资质的运输单位签订运输协议。
②在储存、运输过程中，不应进行拆解、碾压及其他破碎操作，装车前对废矿物油收集桶进行检查，发现破损的收集桶立即更换。
③废矿物油运输过程中，应携带抹布或手套，用于发生事故时能对泄漏的、废矿物油进行清理。
④危险物质的装运应做到定车、定人、定线和定时。定车就是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。定人就是要把管理、驾驶、押运以及装卸等工作的人员加以固定，这样就保证危险物品的运输任务始终是有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。定线和定时就是运输车辆需在有关部门指定的时段内通过指定的运输路线运输。如不能指定路线由于客观原因不能通行时，则采用备选路线。被装运的收集桶和厢式货车应粘贴或挂临时危险废物警告标志和危险废物标签，包装标志要粘牢固、正确。
⑤在危险废物运输过程中一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降到最低范围。
⑥运输车辆驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏应主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门，请求支援。
B贮存防范措施
①废矿物油运输进场后，转运桶不下车（无倒装工序），采用输油泵将运输车辆内的储油桶里的废矿物油抽至储油罐内和桶装区的储油桶内。若发现废矿物油泄漏及时进行处置，从源头上减少污染物产生。
②项目区内分区设置防渗区，分为重点防渗区和简单防渗区。
重点防渗区：地面、导流渠、集液池、裙脚、围堰采用相同的防渗措施，防渗措施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
③在废矿物油贮存区配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。
3）火灾防范措施
应严格按照有关规定和操作程序及时处理，防止事故的蔓延和扩大，同时立即向上级主管部门和当地环境保护管理部门进行报告。厂内运输过程风险防范措施：对入厂的运输车辆进行安全检查，严禁有安全隐患的运输车辆进入厂区。
①发生火灾，宜采用二氧化碳、干粉灭火，将火源隔离从而达到扑灭火源的目的，火灾后遗留现场需清理彻底，避免再次发生火灾。
②库房地面做防渗处理，不设排水管道，并加强通风，同时，应设置明显标识。
③厂区平面布置应符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道，便于应急疏散。
④加强管理，规范操作程序，车间内禁止烟火。
⑤应建立完善的应急预案领导小组，应有完备环境监测、抢险救援及控制措施，并配备应急救援保障设施和装备。
⑥设置合理的安全距离，保证车间气体能良好流通。
⑦项目区设置1个容积1m³的集液池，四周均设导流渠（宽200mm，高宽200mm），用于项目区发生事故情况下的泄漏、废矿物油的收集。
4）风险管理措施
①废矿物油的运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》及其他相关规定执行。
②废矿物油的运输转移过程控制应按《危险废物转移管理办法》的规定执行。
③废矿物油转运前应检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等。
④废矿物油转运前应制定突发环境事件应急预案。
⑤废矿物油转运前应检查运转设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。
⑥车辆必须悬挂“危险废物”字样及相应标志。
⑦运输危险废物的车辆应配备GPS设备，严格遵守交通、消防、治安等法规，并应控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全。驾驶人员一次连续驾驶4小时应休息20分钟以上，24小时之内实际驾驶时间累计不超过8小时。
⑧运输中使用专用车辆，严禁采用三轮机动车、全挂汽车列车、人力三轮车、自行车和摩托车装运危险废物。必须配备随车人员在途中经常检查，如有丢失、被盗，立即报告发生地的交通运输、环保主管部门，在高速公路上发生丢失、被盗，应立即报告高速巡警，并由交通运输主管部门会同丢失发生地的公安部门和环保部门查处。
⑨合理规划运输路线及运输时间，尽可能避免运载车辆穿越学校、医院和居住小区等人口密集区域，并尽可能远离河道、水渠等敏感区域。
⑩运输车辆应取得危险废物运输经营许可证。司机必须按国家有关规定进行岗位培训，持证上岗。运输车辆车厢、底板必须平坦完好，周围栏板必须牢固；车辆具有防雨、防潮、防晒功能；每辆车设有明显防火标志，并配有相应的防泄漏措施进入装卸作业区，不准携带火种。
5）其他措施
①严格规范员工操作，做好防护措施，加强职工的安全教育，提高安全素质，严格执行作业规程，严禁无证上岗，严禁违章作业，防止因失误操作造成环境风险事故的发生；
②为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，项目应编制相关的应急预案并配备相应的消防物资。
③本项目应按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法（环发〔2010〕113号）》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）的相关要求编制应急预案，并报当地生态环境局备案。
（6）运输环境风险影响分析
本项目在危险废物运输过程中，可能发生的环境风险事故主要为：
①交通事故引起废矿物油泄漏后，通过地面漫流和垂直入渗，随着时间的推移，造成区域地表水、地下水和土壤的污染。
②泄漏的废矿物油遇明火发生燃烧以及火灾爆炸事故产生的次生污染物通过空气扩散至大气环境中污染大气环境。本项目委托有资质的危险废物运输公司进行废矿物油和废电池的运输工作，在运输过程中，只要该公司严格遵守国家有关危险货物运输管理的规定，并做好以上6条“运输过程防范措施”，则本项目运输过程中发生环境风险事故的概率很小。
因此，在切实做好以上防范措施的前提下，本项目运输过程环境风险影响很小。
（7）环境风险评价结论
根据以上分析，本项目环境风险潜势划分为I，项目环境风险评价等级为简单分析，项目环境风险在做好应急防范措施的基础上是可控的，可将环境风险事故发生的概率降低到最低。
表4-8应急预案编写基本内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：危废暂存库

	2
	应急组织机构、人员
	公司应急组织领导小组

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通信联络方式
	规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	有专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、厂区邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对有害物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对厂区邻近地区展开公众教育、培训和发布有关信息


A.建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，并经过专家评审，审查合格后实施运行。
B.应急物资储备
在事故现场、邻近区域、控制防火区域，要有控制和消除污染措施及相应设备。
C.应急系统
为防范和应对突发性环境污染事故的发生，要求建立既能对污染隐患进行监控和警告，又能对突发性污染事故实施统一指挥协调、现场快速监测和应急处理的应急系统。应急系统由应急响应、应急监测和应急处理系统三部分组成。
D.事故应急响应
突发性环境污染事故应急处置，响应速度至关重要，任何人接到污染事故报警，必须马上报告应急办公室。应急组织各环节相互配合，确保响应迅速。
突发性环境污染事故应急通信系统包括事故报警、应急指挥、应急信息发布三部分。事故报警应设立专用电话，电话号码为大众所熟知，同时充分利用社会上现有的110、119、120等救援电话，做到24h畅通。
E.事故应急监测
要求应急监测人员快速赶赴现场，根据事故现场的具体情况布点采样，利用快速监测手段判断污染物的种类，给出定性、半定量和定量监测结果，确认污染事故的危害程度和污染范围等。
（8）分析结论
根据分析，建设单位通过采取事故防范措施及采取一定的应急处理措施，可以将本项目的风险降到较低的水平，本项目的环境风险可以接受。
七、环保投资
本项目总投资为15万元，全部为环保投资。


[bookmark: _Hlk54167917]
五、环境保护措施监督检查清单
	要素
内容

	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	危险废物贮存库
	非甲烷总烃、硫酸雾
	储存容器密闭，危险废物贮存库全封闭；危险废物贮存库内安装轴流风机保持通风。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	轴流风机、叉车
	噪声
	选用低噪声设备、运输车辆减速慢行、禁止鸣笛。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	搬运过程中产生的沾染油污废抹布、手套等废劳保用品与厂区内的生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门进行处理。

	土壤及地下水
污染防治措施
	①源头控制：对本项目危险废物暂存库内部经常巡查，杜绝跑、冒、滴、漏等事故的发生；
②防治：本项目地面、导流渠、集液池、裙脚、围堰采用相同的防渗措施，防渗措施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

	生态保护措施
	本项目占地在厂区范围内，不新增占地，只要在项目实施过程中切实做好废气治理、固体废物的收集及机械设备噪声的控制等各项工作，本项目的建设不会对生态产生明显不利影响。

	环境风险
防范措施
	①强化管理：
A加强仓库巡查，定时巡查，主要检查储油桶、防渗层是否破损，若有破损及时进行修补，待防渗层修补好后，方可恢复运营。
B强化管理，加强搬运人员的业务培训，完善各项规章制度，尽量避免废矿物油的泄漏。
C危险废物暂存库四周设置导流渠与集液池相连，对发生泄漏的危险物质进行及时回收，并存储于防腐防渗容器中。
②合理布置厂区
A办公生活区应与暂存区之间明显分隔；
B合理布置仓库分区，对不同危险废物进行分区存放；
C该项目应留有足够的消防环形通道，并保证消防、急救车辆到达该区域畅通无阻。道路宽度应符合有关规范要求；
D厂外进入厂区的公用工程干线不应通过危险区；
E按照有关规定考虑消防设施及火灾报警系统的设置；
F按照有关规定考虑紧急救援站的设置。

	其他环境
管理要求
	（1）环境管理机构设置与职责
根据《建设项目环境保护设计规范》等要求，本项目需设立专门的环境管理机构及专职负责人员，负责项目的日常环境管理工作。环保专职管理人员的职能是：
1）负责贯彻实施国家环保法规和有关地方环保法规。
2）加强环保管理，建立健全企业的环境管理制度，确保污染治理和生态环境保护工作顺利实施，并实施检查和监督。
3）组织开展环境监测，及时了解施工区及工程运行后环境质量状况及生态恢复状况。
（2）环境管理要求
项目运营期应设专人进行环境管理工作，正确处理发展生产与环境保护的关系，监控环保工程的运行，并检查其效果，了解场内环境质量与影响环境质量的污染因子变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量做好组织和监督工作，环境管理具体内容如下：
1）环保设施应与主体设施同时设计、同时施工、同时投入运行，项目主体设施及配套的环保设施建成后应进行环保验收，污染治理设施必须经验收合格后，项目方可投入运营，没有通过环保验收不得进行运营。
2）建立、健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。
3）制定各种可能发生事故的应急计划，定期对职工进行培训演练，配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证发生事故时能及时到位，按照相关要求编制应急预案并备案。
4）收集、暂存危险废物，必须按照危险废物特性进行分类进行。禁止混合收集、暂存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。
5）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）中暂存及转移危险废物的要求对收集及产生的危险废物进行暂存、转移。
6）暂存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年，确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准。
7）危险废物收集、暂存及转运要建立危险废物进出管理台账。
8）收集暂存的危险废物应严格按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）中的有关要求管理，危险废物转移程序如下：
①危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。
②产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接收地环境保护行政主管部门。
③危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。
④危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。
⑤危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接收地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接收单位。
⑥危险废物接收单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接收单位栏目并加盖公章。
⑦接收单位应当将联单第一联、第二联副联自接收危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接收单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接收危险废物之日起两日内报送接收地环境保护行政主管部门。
⑧危险废物接收单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接收地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。
⑨联单保存期限为五年；暂存危险废物的，其联单保存期限与危险废物暂存期限相同。
根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），设置标识。
（3）排污许可管理要求
1）周边环境质量监测要求
本项目为危险废物暂存库建设项目，依据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目。危险废物暂存库运营期会产生少量挥发性有机物，运营期需对其周边环境质量进行监测。
2）自行监测数据记录、报告、保存公开要求
①委托其他有资质的检测机构开展监测，并对监测机构资质进行确认；
②根据HJ819、HJ/T373要求，按照自行检测方案开展监测，全过程监测质量控制，建立自行检测质量保证与质量控制体系；
③监测数据记录、整理、存档要求：监测期间手工监测记录和自动监测运维记录按照HJ819要求执行，同步记录监测期间的生产工况，安排专人对监测数据进行记录、整理、统计、分析和存档；
④信息公开要求：建设单位应当及时填写《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）中的表F.19信息公开情况表。



六、结论
	本项目的建设符合产业政策要求，项目选址合理。项目运行时对环境的影响可以接受。项目施工期和运营期在落实好各项污染防治措施的前提下，对周围环境影响不大。因此，从环境保护角度讲，该项目的建设是可行的。
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附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	非甲烷总烃
	
	
	
	0.07kg/a
	
	0.07kg/a
	0.07kg/a

	
	硫酸雾
	
	
	
	0.067t/a
	
	0.067t/a
	0.067t/a

	废水
	/
	
	
	
	/
	
	/
	/

	一般工业
固体废物
	沾染油污废抹布、手套等废劳保用品
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	0.1t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件1委托书



委托书

鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司：
我公司建设“中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司危险废物贮存库建设项目”，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等有关条款规定，本项目需进行环境影响评价，并编制“环境影响报告表”。
我公司现委托贵公司承担本项目的环境影响评价工作，请贵公司尽快组织力量，按照有关条例要求，展开环评工作。




中煤张家口煤矿机械有限责任公司鄂尔多斯分公司
2026年3月




附件2建设单位营业执照
[image: 营业执照 (2)]

附件3引用检测报告
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]


附件4不占文物文件
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附图1项目地理位置图
[image: ]项目位置

附图2环境管控单元图
[image: ]本项目位置


附图3项目平面布置图
[image: ]
[image: ]附图4本项目位于整个厂区关系图
[image: ]本项目位置
维修厂厂界

附图5项目环境敏感目标图
[image: ][image: ]项目位置
R=500m

附图6项目声环境功能区划图
[image: ]项目位置
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