
鄂伊环审字〔2026〕11号
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

国能神东煤炭布尔台煤矿西南区配套附属设施

建设项目环境影响报告表的批复
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司：

你公司报送的由内蒙古屹众环保产业发展有限公司编制的《国能神东煤炭布尔台煤矿西南区配套附属设施建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、《鄂尔多斯市生态环境局关于中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司布尔台煤矿西南区工业广场项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2019〕24号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇苏勒德霍洛村布尔台煤矿西南区工业广场西侧，占地面积8.3075hm2。项目扩建工业广场，新增3台5.6MW燃气热水锅炉（2用1备）、1座生活污水处理站、1座危废贮存库及其他配套相关辅助设施。项目总投资35613.7685万元，其中环保投资350万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作： 

 1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。  
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。燃气热水锅炉采用低氮燃烧技术，处理后的烟气由2根29.4m高的排气筒排放，排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放浓度限值；污水处理站产生的废气经“负压收集+二级活性炭吸附”工艺处理，处理后的废气由1根15m高的排气筒排放，排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值；危废库设置1台轴流风机，加强通风，同时密闭存储废矿物油，并及时转运，废气排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
3.强化废水处理与利用，实行雨污分流、清污分流。生活污水、软水制备排水、锅炉排污水收集后排入自建污水处理站；胶轮车和车库冲洗废水经隔油沉淀池预处理后污水处理站进行处理，废水处理须达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防建筑施工用水水质标准，处理后的废水部分用于厂区胶轮车库冲洗水用水、胶轮车库冲洗车用水、道路洒水和绿化用水，部分经管道排至地面主工业广场生活污水处理站清水池，管道另行评价，不在本次评价范围，以上废水不得外排。
4.应采取妥善控制措施，通过选用低噪声设备、基础减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.妥善处置固体废弃物。废离子交换树脂由厂家更换回收利用；隔油沉淀池产生的油泥、废活性炭、废机油、废油桶等收集后暂存于危险废物暂存库内，定期交由有资质单位进行处置；污水处理站污泥收集后暂存于危险废物暂存库，鉴定后若为危废则按照危废管理，定期交有资质单位回收处置，危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关标准进行设计、建设、管理。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置。以上固废均不得乱弃。

6.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

                    2026年5月28日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古屹众环保产业发展有限公司                                                             
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