建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
项目名称：鄂尔多斯市丰运煤炭运销有限责任公司新建搅拌站项目                     
建设单位（盖章）：鄂尔多斯市丰运煤炭运销有限责任公司                         
编制日期：          2026年5月             
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	鄂尔多斯市丰运煤炭运销有限责任公司新建搅拌站项目

	项目代码
	2507-150627-04-01-544066

	建设单位联系人
	王宏
	联系方式
	13314778008

	建设地点
	伊金霍洛旗伊金霍洛镇壕赖村商砼园区A-26地块

	地理坐标
	（109 度36分9.137秒， 39 度 28 分 58.669秒）

	国民经济

行业类别
	C3021水泥制品制造

C3099其他非金属矿物制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业；55石膏、水泥制品及类似制品制造302

二十七、非金属矿物制品业；60石墨及其他非金属矿物制品制造309

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	伊金霍洛旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	--

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	62

	环保投资占比（%）
	6.2
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否

□是
	用地面积（m2）
	12732

	专项评价设置情况
	根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），本项目开展大气专项评价。
表 1-1
项目专项评价设置情况判定表
专项评价的类别

设置原则

本项目

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放废气含有苯并[a]芘，且厂界外500m范围内有环境空气保护目标

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目生产废水不外排

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
本项目未超过临界量

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
无河道取水

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

无排放口

地下水
原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作
项目西侧距伊旗自来水供水1号水源井105m，伊旗自来水供水1号水源井为分散式饮用水源，保护范围为取水口周边30m，故项目不在水源井的保护范围之内；项目区地下水流向为西南向东北，项目位于水源井侧向，不会对水源井造成影响，故不开展地下水专项评价工作。


	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、与生态环境分区管控符合性

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）及《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号）要求，结合《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）、《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》，鄂尔多斯市落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（下称“三线一单”），构建生态环境分区管控体系，全市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

优先保护单元：共76个，面积占比为64.35%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元：共86个，面积占比为28.10%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元：共9个，面积占比为7.56%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。

基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，充分吸纳整合已有相关规划、功能区划、行动计划等要求，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确生态环境准入要求，建立两级生态环境准入清单管控体系（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单）。

依据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号）、《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）及《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》，以及其他相关政策，分析项目“三线一单”符合性分析具体如下。

表1-2    本项目与“三线一单”的符合性分析表

分析内容

项目情况

符合性

生态保护红线：生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发划定并严守生态保护红线工作方案的通知》内政办发〔2017〕133号。根据《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号）及《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号），鄂尔多斯市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

本项目位于伊金霍洛旗伊金霍洛镇壕赖村商砼园区A-26地块，本项目占地范围和评价范围内均不涉及生态保护红线，因此本项目建设符合生态环境管控单元要求。项目采取了环保措施进行污染防控，可以确保生态环境功能不降低。
符合

环境质量底线：是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）提出，到2025年，建立较为完善的“三线一单”生态环境分区管控体系，全市生态安全屏障更加牢固，生态环境质量持续改善，能源资源利用效率稳步提高，绿色发展水平明显提升，生态环境治理能力显著增强。全市空气质量持续改善，力争PM2.5平均浓度不大于30微克/立方米。到2025年，全市水环境质量持续改善，国控断面地表水优良比例达到87%，消除劣Ⅴ类断面，城市集中式饮用水水源达到或优于III类比例达到100%（除本底值超标外）。全市受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率达到90%以上。污染物排放总量和环境质量均达到鄂尔多斯市生态环境保护“十四五”规划目标要求。到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，水、大气、土壤环境质量全面改善，节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成。

项目区域空气质量、地下水质量以及声环境质量现状符合环境功能区划（即环境质量目标）要求。本项目产生的废气、噪声、废水、固废、生态影响，在采取相应措施后，不会对环境产生明显影响。综上，本项目建设符合环境质量底线的要求，不会影响全区生态环境质量改善主要目标的实现。
符合

资源利用上线：资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号），到2025年，全市国土空间开发强度、能源消费总量得到合理控制。到2030年，全市用水总量控制在19.94亿立方米以内。

本项目施工过程中机械设备柴油用量较小，施工期和运营期水量消耗较小，不会超出资源利用上线。 

符合

本项目建设地点不在《自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单》内。根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，本项目所在地属于一般管控单元，伊金霍洛旗一般管控区，编码ZH15062730001。本项目与鄂尔多斯市生态环境准入清单的符合性分析如下：
表1-3  项目与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》相符性分析表
相关政策
分析内容
项目情况
符合性
一般管控单元-伊金霍洛旗一般管控区，编码ZH15062730001
空间约束要求：

1、永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。
本项目位于伊金霍洛旗伊金霍洛镇壕赖村商砼园区A-26地块，占地为建设用地，不涉及永久基本农田。
符合

污染物排放管控：/
/
/
环境风险防控：/
/
/
资源开发效率：

提高农业用水水平，井灌区配套低压管道输水等措施，大力推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的节水设备和技术，引进培育优良作物品种、合理调整作物种植结构等农业措施。
本项目为混凝土搅拌站项目，不涉及农业生产。
符合

本项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系见图1-1。
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图1-1    本项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系图
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图1-2  环境管控单元查询结果图
2、产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目既不属于鼓励类，也不属于限制类或淘汰类，为允许类。

3、选址可行性分析

本项目位于伊金霍洛旗伊金霍洛镇壕赖村商砼园区A-26地块，不属于自然保护区、世界文化和自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园等，项目西侧距伊旗自来水供水1号水源井105m，伊旗自来水供水1号水源井为分散式饮用水源，保护范围为取水口周边30m，故项目不在水源井的保护范围之内；项目区地下水流向为西南向东北，项目位于水源井侧向，不会对水源井造成影响。项目运营状态下产生的污染物经过采取合理措施后，对周边区域环境影响较小。距离本项目最近居民为东南侧418m处的壕赖五社散户，项目在采取除尘、活性炭吸附等措施后，项目对周围居民影响较小。2010年12月17日，原鄂尔多斯市环境保护局出具了鄂环监字〔2010〕1544号《关于伊金霍洛旗宏泰建材有限公司伊旗工程建筑砂石材料集散站建设项目环境影响报告表的批复》，集散站项目位于伊金霍洛旗伊金霍洛镇壕赖村五社，项目规划建设内容为37个砂石材料集散区，鄂尔多斯市丰运煤炭运销有限责任公司新建搅拌站项目位于集散站项目区内东侧A-26地块。
综上所述，本项目选址合理。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目概况
项目名称：鄂尔多斯市丰运煤炭运销有限责任公司新建搅拌站项目
建设单位：鄂尔多斯市丰运煤炭运销有限责任公司
项目性质：新建

建设地点：伊金霍洛旗伊金霍洛镇壕赖村商砼园区A-26地块

投资总额：本工程总投资为1000万元，其中环保投资62万元，占总投资的6.2%

项目占地：本项目占地面积为12732m2
项目规模：年产沥青混凝土5万吨、水泥混凝土30万吨
项目地理位置及周边环境概况：项目位于伊金霍洛旗伊金霍洛镇壕赖村商砼园区A-26地块。项目东侧、北侧为道路，隔路为空地；项目南侧为鑫诚泰搅拌站；项目西侧为空地。距离本项目最近居民为东南侧418m处的壕赖五社散户，项目西侧距伊旗自来水供水1号水源井105m。项目地理位置见附图一，周边关系图见附图二。 
2、建设内容
项目主要建设内容包括沥青混凝土搅拌机组、水泥混凝土搅拌机组、全封闭储料棚及其它配套辅助工程。项目组成见表2-1。

表2-1   项目组成表

工程分类

项目名称

工程内容

主体工程

沥青混凝土拌合区

拌合区占地面积220.5m2，安装沥青混凝土搅拌机组生产线1条。配套安装1个4t导热油罐。

水泥混凝土拌合区

拌合区占地面积220.5m2，安装沥青混凝土搅拌机组生产线1条。
储运工程

储料棚
建设1座面积为2970m2的全封闭储料棚，用于储存生产所需要的石子、碎石、砂子，最大储存量分别为3000t、4000t、4000t。
原料储罐
沥青混凝土拌合区配套安装2个60t矿粉储罐、3个50t的沥青罐。
水泥混凝土拌合区配套安装2个300t水泥储罐，1个300t矿粉储罐、1个300t粉煤灰储罐。
输送皮带
沥青混凝土拌合区建设1条40m长全封闭上料斜皮带，将骨料由料斗输送至烘干机干燥滚筒，输送皮带全封闭运行。水泥混凝土拌合区建设40m长斜皮带，由料斗输送至搅拌机。
辅助工程

办公区

占地面积共240m2，两层，砖混结构。
过磅站
占地面积50m2。
洗车沉淀池
厂内建有一座占地面积为80m2的洗车沉淀池，包括80m3的清洗池和80m3的沉淀池。
公用工程

供水

生产用水来源于圣圆水务疏干水，由蒙苏工业园区附近接水管道接入，生活用水来源于外购桶装水。
供电

供电由伊旗工程建筑砂石材料集散站项目区供电系统接入，满足供电需求。
供热
本项目冬季不生产，无需供暖。导热油炉采用电加热。
环保工程

废气

堆存装卸粉尘

运输车辆加盖苫布，厂区硬化；储料棚全封闭并设雾炮抑尘设施（3台）。 
储罐上料粉尘
水泥、粉煤灰、矿粉为粉料，储存于立式圆柱形封闭储罐，通过负压输送方式从专用车输送至储罐；储罐顶部均设置1台料仓除尘机进行环保除尘，共计6台，设排气口，无排气筒，为无组织废气
水泥混凝土搅拌粉尘
水泥混凝土搅拌作业在封闭的搅拌机内进行，搅拌机组配备脉冲反吹布袋除尘器，设排气口，无排气筒，为无组织废气
皮带输送粉尘
输送皮带全部置于全封闭式输送栈道内，并在进出料口设置雾炮抑尘（2台） 
烘干废气

采用电烘干炉，烘干废气经布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放。 
沥青烟气

包括沥青储存、加热、搅拌废气，沥青烟气负压收集后通过一套活性炭吸附装置吸附净化，最终由1根15m排气筒排放。
废水

车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产，搅拌机冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产，生活污水经15m3玻璃钢化粪池收集后由吸污车拉运至污水处理厂。

噪声

选用低噪声设备，设基础减振，厂房隔声。
固废

除尘系统产生的除尘灰回用于生产工序。
沉淀池泥砂回用于生产工序。
废滤袋、废滤芯由厂家更换时直接回收，不在本厂区内暂存。
生活垃圾集中收集至垃圾箱后，定期由环卫部门收走处置。
废导热油暂存于危废库内交由有资质单位处置。
废活性炭集中收集后暂存于危废库内，交由资质单位处置。
废机油暂存于危废库内交由有资质单位处置。
废油桶暂存于危废库内交由有资质单位处置。
含油废抹布暂存于危废库内交由有资质单位处置。
危废库
建设一座危废库用于存放废活性炭、废导热油、废机油、废油桶、含油废抹布，建筑面积20m2，危险废物分区存放。库房内设有导流槽和挡水坎，库房内设1m3的事故池，墙壁防渗防腐衬层高度约为50cm，危废库防渗结构层自下而上：20cm混凝土+2mmHDPE膜+5cm商品混凝土+环氧树脂（渗透系数≤10-10cm/s），配置安全照明设施、消防设施及监控设备。
防渗
厂区生产区为简单防渗：地面进行硬化处理，原地基上先用20cm砂垫层铺底，再铺20cm的防渗混凝土进行硬化，等效黏土防渗层Mb≥1.5m（渗透系数≤10-7cm/s）；
化粪池、沉淀池为一般防渗：化粪池、沉淀池底部基础采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的防渗混凝土进行硬化，四周池壁采用砖砌再用防渗水泥硬化防渗，（渗透系数≤10-7cm/s）；

厂内罐区为重点防渗：沥青储罐、导热油罐可能产生物料泄漏的罐体地面采取砂垫层铺底，再铺2mmHDPE膜，在膜上铺20cm的混凝土进行硬化，四周设不低于1m的围堰，等效黏土防渗层Mb≥6.0m（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），围堰有效容积大于20t（5m×4m×1m），能够满足导热油罐全部泄漏时收集要求；
危废库为重点防渗：危废库库房内设有导流槽和挡水坎，库房内设1m3的事故池，墙壁防渗防腐衬层高度约为50cm，危废库防渗结构层自下而上：20cm混凝土+2mmHDPE膜+5cm商品混凝土+环氧树脂（渗透系数≤10-10cm/s）。
3、原辅材料供应及动力消耗

本项目拌合沥青混凝土所需原材料主要为骨料、沥青、矿粉，水泥混凝土所需原材料主要为砂子、矿粉、粉煤灰、水泥、水等。项目产品平衡一览表见表2-2。
表2-2  产品平衡一览表

序号

主要原辅材料名称

年消耗量（t/a）
储存方式
最大储量/t
来源/规格
产品
1
骨料（石子）
45500
储料棚
3000
外购/0.5-2cm
沥青混凝土
2
沥青
1200
储罐
50
外购
3
矿粉（石灰石粉）
3000
储罐
120
外购
1
水泥
30000

储罐
600
外购
水泥混凝土
2
粉煤灰
11500

储罐
300
外购
3
矿粉（石灰石粉）
15000

储罐
300
外购
4
骨料（碎石）
120000

储料棚
4000
外购/1-3cm
5
砂子
100000

储料棚
4000
外购
6
外加剂（防冻剂+减水剂）
1000

袋装
5
外购
7
水
22500

/
/
外购/圣圆水务疏干水
4、主要生产设备

本项目主要生产设备见表2-3。

表2-3    主要生产设备一览表

水泥混凝土生产线
序号

设备名称
单位

数量
备注
1
搅拌机

台

1
强制式双卧轴
2
待料斗
个
1
耐磨损结构

3
卸料斗
个
1
耐磨损结构

4
粉料储罐
个
4
容量300t/个，2个水泥储罐，1个粉煤灰储罐，1个矿粉储罐
5
骨料计量
套
2
计量斗及称重感应器
6
粉煤灰计量
套
2
计量斗及称重感应器
7
水泥计量
套
2
计量斗及称重感应器
8
沙子计量
套
2
计量斗及称重感应器
9
水计量
套
2
计量斗及称重感应器
10
液体外加剂计量
套
2
计量斗及称重感应器
11
带式输送机
套
1
水平皮带机1套、倾斜皮带机1套
沥青混凝土生产线
1
搅拌机
台
1
卧式、密闭
2
沥青储罐
个
3
50t/个，钢制
3
导热油炉

台

1
电加热
4
热风炉
台

1
电加热
5
骨料烘干机
套
1
滚筒式
6
骨料计量
套
1
计量斗及称重感应器
7
沥青计量
套
1
计量斗及称重感应器
8
矿粉计量
套
1
计量斗及称重感应器
9
带式输送机
套
1
倾斜皮带机1套
10
骨料提升机
套
1
垂直封闭，单排板链提斗式

11
矿粉储罐
个
2
容量为60t/个
12
导热油罐
个
1

容量为4t/个
5、总平面布置

按照厂区的实际情况和工艺需要，本项目位于伊金霍洛旗伊金霍洛镇壕赖五社伊旗工程建筑砂石材料集散站项目区鄂尔多斯市丰运煤炭运销有限责任公司厂区内，储料棚位于厂区南侧，粉料储罐及搅拌楼位于厂区中部，办公楼位于厂区东北侧，过磅站厂区西北侧。总平面布置见附图三。

6、公用工程
（1）供排水

①给水
本项目用水主要为生活用水、生产用水。生产用水主要是水泥混凝土拌合用水、车辆冲洗用水、搅拌机冲洗用水、雾炮抑尘用水。生产用水来源于蒙苏工业园区附近接水管道鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司疏干水，生活用水来源于外购桶装水。
生活用水：主要是职工日常饮用、盥洗水，项目劳动定员15人，工作时间270天，根据《内蒙古行业用水定额》（DB15/T385-2020）以每人每天60L计，则生活用水量为0.9m3/d（243m3/a）。
水泥混凝土拌合用水：根据《内蒙古行业用水定额》（DB15/T385-2020）水泥制品制造中预拌混凝土用水按0.15m3/m3，本项目年产150000m3（300000t）的混凝土，则项目混凝土搅拌用水量为83.33m3/d（22500m3/a）。

车辆冲洗用水：厂区有运输车辆12辆，每天需进行冲洗，冲洗水量0.4m3/辆，故用水需要量为4.8m3/d（1296m3/a），其中回用水量为3.84m3/d（1036.8m3/a），新鲜水量为0.96m3/d（259.2m3/a）。

搅拌机冲洗用水：按搅拌机平均每2d冲洗一次，搅拌机每次冲洗水1m3计（270m3/a），其中回用水量为0.8m3/d（216m3/a），新鲜水量为0.2m3/d（54m3/a）。
雾炮抑尘用水：雾炮抑尘用水量按每天0.67L/m2计，储料棚面积为2970m2，则雾炮抑尘用水为2m3/d（540m3/a）。
②排水：

车辆冲洗废水产生量按照用水量的80%计算，车辆冲洗废水产生量为1036.8m3/a，经沉淀池沉淀后回用。

搅拌机冲洗废水按照用水量的80%计算，则搅拌机冲洗废水产生量为216m3/a，经沉淀池沉淀后回用。
生活污水产生量按照用水量的80%计算为194.4 m3/a，经玻璃钢化粪池收集后拉运至污水处理厂处理。 
水泥混凝土拌合用水全部进入产品，无废水产生；雾炮抑尘用水全部消耗，无废水产生。
综上所述，本项目新鲜水总用量为23542.2m3/a。项目给排水情况见表2-5。

表2-5   项目给排水情况（m3/a）
序号

用水名称

总用水量

新鲜水量
回用量
消耗量

废水量

废水去向

1

水泥混凝土用水

22500
22500
0
22500
0
/
2
车辆冲洗废水

1296
259.2
1036.8
259.2
1036.8
沉淀后回用于车辆冲洗
3
搅拌机冲洗用水
270
54
216
54
216
沉淀后回用于搅拌机冲洗
4
雾炮抑尘用水

540
540
0
540
0
/
5
生活用水
243
243
0
48.6
194.4
玻璃钢化粪池收集后拉运至污水处理厂
合计
/
24849
23596.2
1252.8
23401.8
1447.2
/












图2-1   水平衡图  单位：m3/a
（2）供热
本项目冬季不生产，无需供暖。导热油炉、烘干炉采用电加热。
（3）供电

本项目供电由伊旗工程建筑砂石材料集散站项目区供电系统接入。

7、劳动定员
本项目劳动定员15人，年生产270天，每天工作8小时。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污节点

本项目施工期间的基础工程、主体工程、设备安装、工程验收等建设工序产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。施工流程及产污节点见图2-1。

施工期主要污染情况
（1）废气：土建施工、建筑材料堆放和运输过程中产生的扬尘。

（2）废水：施工废水和施工人员生活污水。
（3）噪声：主要为施工机械的运转噪声及运输车辆噪声。 

（4）固废：主要为施工过程的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。
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图2-1   施工流程及产污节点图

2、运营期工艺流程及产污环节

（一）沥青混凝土
（1）原料处理工段
①沥青预处理 
沥青由专用沥青槽车通过密闭沥青管道送至沥青储罐，导热油炉使用电加热导热油，利用导热油加热盘管将沥青加热至150～180℃，再由沥青泵输送至沥青计量器，按一定的配比计量后，通过专门管道送入搅拌机内与骨料、粉料混合。

②骨料预处理
满足产品需要规格的外购骨料（粒径约0.5-2cm）汽运至厂区储料棚内，生产时以装载机送入料斗通过密闭皮带输送及自动进料，为使沥青混凝土产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便，骨料要经过加热处理，骨料由皮带机送至烘干机干燥滚筒加热处理，热源为电加热热风炉，干燥滚筒不停转动以使骨料受热均匀，随后将加热的骨料通过提升机送至搅拌机。
同时进入搅拌机的还有粉料，粉料自矿粉储罐由密闭输送管道送入搅拌机。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2   沥青混凝土生产工艺流程及产污位置图

（2）搅拌混合工序
进入搅拌机的骨料、粉料经与沥青罐送来的热沥青拌合后成为产品，整个过程都在密闭系统中进行。出料温度140-170℃，产品由出料口装入运输车辆运至施工现场，生产出料过程为间断式，厂区不储存产品。
（二）水泥混凝土
本项目水泥混凝土主要工艺流程及产污位置图如下：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-3   水泥混凝土工艺流程及产污位置图
水泥混凝土生产工艺流程较简单，砂子、石子由装载机上料至料斗，通过全封闭输送带将配比好的原料输送至搅拌机中，水泥、矿粉、粉煤灰等粉料通过管道计量后送进搅拌机，拌合后的产品由全封闭输送带输送至出料口，装入运输车辆，运至施工现场，生产出料过程为间断式，厂区不储存产品。
运营期主要污染情况
1、废气：物料堆存装卸粉尘、储罐上料粉尘、烘干废气、沥青烟气、水泥混凝土搅拌粉尘、皮带输送粉尘。 

2、废水：车辆冲洗废水、搅拌机冲洗废水及生活污水。 

3、噪声：装载机、搅拌机、运输车辆、物料传输装置等生产过程中产生的噪声。 

4、固废：除尘系统产生的除尘灰，沉淀池产生的泥沙，除尘器产生的废滤袋、废滤芯；定期更换的废导热油、废活性炭、废机油、废油桶及含油废抹布；工作人员生活垃圾。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无原有环保问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，根据内蒙古自治区生态环境厅2025年6月4日公布的2024年《内蒙古自治区生态环境状况公报》中“全区城市环境空气质量”结论：“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”。因此项目所在区域环境空气质量属于达标区。
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目需补充特征因子TSP、非甲烷总烃、苯并[a]芘的监测数据，监测布点图见附图五。
 3-1
环境空气质量现状监测点一览表
编号

监测点位

相对本项目方位

相对本项目距离（m）

监测项目

1

厂区东南侧
109°36′10.025″,39°28′56.801″
--

--

TSP、非甲烷总烃、苯并[a]芘
监测时间与频率：
TSP、苯并[a]芘监测日均值，监测7天，每天一次；非甲烷总烃监测小时值，监测7天，每天4次（02:00、08:00、14:00、20:00）。
表 3-2
环境空气质量标准
污染因子

浓度限值

TSP

0.30mg/m3（日平均）
苯并[a]芘
0.0025ug/m3（日平均）
非甲烷总烃
2mg/m3（小时平均）
本项目特征因子由内蒙古科远环境检测有限公司于2026年4月29日-5月5日进行监测，大气现状监测结果及评价统计见下表。

表 3-3
现状监测结果统计      单位：mg/m3

监测点位
监测项目
取值类型
统计
个数
检出限

浓度范围
标准值
最大标

准指数
超标率
(%)

厂区东南侧
TSP

24小时平均
7
0.001

0.108-0.163
0.3

54.3

0

苯并[a]芘
24小时平均
7
0.1×10-6
ND

2.5×10-6
--

0

非甲烷总烃
1小时平均
28
0.07

0.27-0.74
2

37.0
0

由监测结果可知，各监测点位TSP、苯并[a]芘日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求，非甲烷总烃的1小时浓度值满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准限值要求。
2、噪声环境现状

项目声环境质量现状由内蒙古科远环境检测有限公司于2026年4月29日-30日进行监测。
在项目厂界外东侧、西侧、南侧、北侧分别布设1个声环境监测点，共4个监测点。

等效连续A声级（Leq），监测2天，分昼间（06：00-22：00）和夜间（22：00-06：00）两个时段进行，昼夜各监测一次。

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行。

厂界声环境监测及评价结果见表3-4。

表 3-4
声环境监测结果  单位：dB(A)

点位名称
昼间
夜间

测定时间（min）

检测结果LeqdB(A)
是否达标
测定时间（min）
检测

结果LeqdB(A)
是否

达标
东厂界
4月29日15:03-15:13
53
达标
4月29日22:08-22:18
47
达标
南厂界
4月29日15:26-15:36
52
达标
4月29日22:36-22:46
46
达标
西厂界
4月29日15:47-15:57
52
达标
4月29日23:02-23:12
45
达标
北厂界
4月29日16:08-16:18
54
达标
4月29日23:41-23:51
44
达标
东厂界
4月30日15:10-15:20
51
达标
4月30日22:03-22:13
48
达标
南厂界
4月30日15:34-15:44
52
达标
4月30日22:30-22:40
48
达标
西厂界
4月30日16:11-16:21
52
达标
4月30日23:00-23:10
47
达标
北厂界
4月30日16:45-16:55
52
达标
4月30日23:22-23:32
47
达标
根据监测统计结果，昼间、夜间值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值。

3、地下水环境现状

项目地下水环境质量现状由内蒙古华智鼎环保科技有限公司于2026年4月27日进行监测。
在项目周边布设3个地下水水质监测点位，监测布点图见附图五。

监测1天，每天取样监测一次。

监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、石油类共30项，同时监测水位、井深。
监测方法按《地下水质量标准》规定方法进行采样和分析。

表 3-5
     地下水监测点位表
监测点位

方位/距离m
频次

监测因子

厂区东南侧水井（S3）☆1

SE/495
监测1天，每天各取样监测一次
K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、石油类

厂区东北侧水井（S1）☆2

NE/1715
厂区西侧分散式水源井（S2）☆3

W/105
地下水水质监测结果见下表。

表 3-6
地下水水质监测结果（1）
序号
检测

项目

单位
S3☆1

S1☆2

S2☆3
标准限值
1

钾

mg/L
1.36

2.83

1.26

—
2

钠

mg/L
102

57.8

112

≤200

3

钙

mg/L
10.2

73.6

9.36

—
4
镁

mg/L
9.08

35.7

7.80

—
5
碳酸根
mg/L
5L

5L

5L

—
6
重碳酸根
mg/L
209

387

292

—
7
Cl-
mg/L
68.8

51.3

37.0

—
8
SO42-
mg/L
64.3

107

65.6

—
9
pH
无量纲
8.2
8.2
7.9

6.5~8.5

10
钙和镁总量
mg/L

62

357

61

≤450

11
溶解性总固体
mg/L
399

551

390

≤1000
12
铁
mg/L

0.01L
0.01L

0.01L

≤0.3
13
锰
mg/L
0.004L

0.004L

0.004L

≤0.10
14
挥发酚
mg/L
3×10-4L

3×10-4L

3×10-4L

≤0.002
15
高锰酸盐指数
mg/L
1.13
1.85

0.89

≤3.0
16
氨氮
mg/L
0.065
0.112

0.076

≤0.5
17
亚硝酸盐氮
mg/L
0.003L

0.003L

0.003L

≤1.00
18
硝酸盐氮
mg/L
1.13

8.60

1.14

≤20.0
19
氰化物
mg/L
0.002L

0.002 L
0.002L

≤0.05
20
氟化物
mg/L
0.38

0.46

0.35

≤1.0
21
砷
mg/L
3×10-4L

3×10-4L

3×10-4L

≤0.01
22
镉
mg/L
1×10-4L

1×10-4L
1×10-4L

≤0.005
23
六价铬
mg/L
0.004L

0.004L
0.004L

≤0.05

24
铅
mg/L
0.001L

0.001L
0.001L

≤0.01

25
硫化物

mg/L
0.003L

0.003L
0.003L

≤0.02
26
总大肠菌群

MPN/

100ml

＜2

＜2

＜2

≤3.0

27
细菌总数

CFU/mL
42

44

38

≤100

28
汞
mg/L
4×10-5
4×10-5L
4×10-5L

≤0.001

29

石油类

mg/L

0.01L

0.01L

0.01L

—
30

钡
mg/L
0.046

0.272

0.044

≤0.70

31

硫酸盐
mg/L

69.6

118

67.4

≤250
32

氯化物
mg/L

76.4

56.6

38.7

≤250
33

铜
mg/L

0.006L

0.006L

0.006L

≤1.00
34

锌
mg/L

0.011

0.004L

0.011

≤1.00
表 3-6
地下水水位、井深一览表（2）
序号

监测点位名称

井深（m）

水深（m）

海拔（m）
水位（m）

埋深（m）
☆1（S3）
厂区东南侧水井
400.23
249.79

1429

1278.56

150.44

☆2（S1）
厂区东北侧水井
350.46
230.1

1426

1305.64

120.36

☆3（S2）
厂区西侧分散式水源井
311.58

222.37

1426

1336.79

89.21

由监测结果可知，地下水中各监测项目指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，石油类未检出。
4、土壤环境质量现状监测

拟建项目土壤环境现状监测由内蒙古华智鼎环保科技有限公司于2026年4月27日进行监测。

①监测点位及检测项目

为了解拟建项目土壤质量现状，占地范围内设1个土壤表层土样监测点，监测点位及监测项目设置见表3-7。

表3-7               土壤环境质量现状监测一览表

监测点位

取样层

检测项目

厂区内1#

E109°36′8.18″,N39°28′58.03″
表层样为(0~20cm)
砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并［a］蒽、苯并［a］芘、苯并［b］荧蒽、并［k］荧蒽、䓛、二苯并［a,h］蒽、茚并［1,2,3-cd］芘、萘，石油烃
②监测方法、执行标准

监测方法参照相应国标或《环境监测分析方法》《土壤元素的近代分析方法》《土壤环境监测技术规范》的有关章节的要求进行采样及分析。执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

③监测结果

监测结果见表3-8。

表3-8                  土壤监测结果统计表     

序号

检测因子

单位

T1监测点
标准限值
表层样

1

砷

mg/kg

6.88
60

2

镉

mg/kg

0.08

65

3

六价铬

mg/kg

1.4

5.7
4

铜

mg/kg

30

18000

5

铅

mg/kg

30

800

6

汞

mg/kg

0.0664

38

7

镍

mg/kg

84
900

8
四氯化碳

mg/kg

ND

2.8

9
氯仿

mg/kg

ND
0.9

10
氯甲烷

mg/kg

ND

37

11
1,1-二氯乙烷

mg/kg

ND
9

12
1,2-二氯乙烷

mg/kg

ND

5

13
1,1-二氯乙烯

mg/kg

ND
66

14
顺-1,2-二氯乙烯

mg/kg

ND

596

15
反-1,2-二氯乙烯

mg/kg

ND
54

16
二氯甲烷

mg/kg

ND

616

17
1,2-二氯丙烷

mg/kg

ND
5

18
1,1,1,2-四氯乙烷

mg/kg

ND

10

19
1,1,2,2-四氯乙烷

mg/kg

ND
6.8

20
四氯乙烯

mg/kg

ND

53

21
1,1,1-三氯乙烷

mg/kg

ND
840

22
1,1,2-三氯乙烷

mg/kg

ND

2.8

23
三氯乙烯

mg/kg

ND
2.8

24
1,2,3-三氯丙烷

mg/kg

ND

0.5

25
氯乙烯

mg/kg

ND
0.43

26
苯

mg/kg

ND

4

27
氯苯

mg/kg

ND
270

28
1,2-二氯苯

mg/kg

ND

560

29
1,4-二氯苯

mg/kg

ND
20

30
乙苯

mg/kg

ND

28

31
苯乙烯

mg/kg

ND
1290

32
甲苯

mg/kg

ND

1200

33
间/对二甲苯

mg/kg

ND
570

34
邻二甲苯

mg/kg

ND

640

35
硝基苯

mg/kg

ND
76

36
苯胺

mg/kg

ND

260

37
2-氯酚

mg/kg

ND
2256

38
苯并[a]蒽

mg/kg

ND

15

39
苯并[a]芘

mg/kg

ND
1.5

40
苯并[b]荧蒽

mg/kg

ND

15

41
苯并[k]荧蒽

mg/kg

ND
151

42
䓛

mg/kg

ND

1293

43
二苯并[a,h]蒽

mg/kg

ND
1.5

44
茚并[1,2,3-cd]芘

mg/kg

ND

15

45
萘
mg/kg

ND
70
46
石油烃（C10-C40）
mg/kg
8

4500
综合分析，项目拟建地土壤环境质量各监测因子符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值相关标准限值要求。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标：

根据现场踏勘，本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇壕赖五伊旗工程建筑砂石材料集散站项目区内，本项目东侧、北侧为道路，隔路为空地；项目南侧为鑫诚泰搅拌站；项目西侧为空地。距离本项目最近居民为东南侧418m处的壕赖五社散户，项目西侧距伊旗自来水供水1号水源井105m。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别，见下表。
表3-9  项目周围环境保护目标一览表

环境

要素

环境保护对象名称

方位

户数、人数

与项目最近距离（m）

环境功能目标

大气

环境

壕赖五社散户

SE
9户/45人
418
《环境空气质量标准》

（GB3095-2026）过渡阶段二级标准
袁家村散户 

S
4户/20人
1885
查干敖包六社
NW
15户/48人
1945
壕赖七社
NE
12户/38人
1647
地下水
伊旗自来水供水1号水源井
W
分散式水源井
105
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值

声环境

周边50m范围内无声环境敏感目标

《声环境质量标准》

(GB3096-2008)2类标准

土壤
占地范围内+占地范围外0.05km；土壤类型为风沙土
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地标准筛选值


	污染

物排

放控

制标

准
	1、施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值，具体见下表。

表3-10  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值点（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度最高点1.0

运营期烘干废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；沥青烟气非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。
运营期厂界无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及其修改单表3中排放标准；厂界非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。
本项目运营期废气执行标准见表3-11、3-12。
表3-11 无组织废气执行标准

污染物
无组织排放监控浓度限值
执行标准
备注
监控点
浓度mg/m³
颗粒物
周界外浓度最高点
0.5
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及其修改单表3
厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点
非甲烷总烃
4.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表2中二级标准
厂界外上风向设参照点，下风向设监控点
苯并[a]芘
0.008ug/m³
沥青烟

生产设备不得存在有明显的无组织排放
表3-12 有组织废气执行标准

污染
工序
污染物
最高允许排放浓度
mg/m³
排气筒m
最高允许排放速率（kg/h）
执行标准
沥青烟气
非甲烷总烃
120
15
10
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表2二级标准
苯并[a]芘
0.3×10-3
15
0.05×10-3
沥青烟

75
15
0.18
烘干废气
颗粒物
120
15
3.5
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表2二级标准
2、施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的标准限值，具体见下表。

表3-13  建筑施工噪声排放标准（单位：dB(A)）

昼间

夜间

70
55
运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见下表。
表3-14 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位 dB(A)）

类别

昼夜

夜间

标准来源

2类

60

50

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3、生活污水经15m3玻璃钢化粪池收集后拉运至阿镇污水处理厂，车辆冲洗废水、搅拌机冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产。
4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	（1）废水污染物 
项目无废水外排，废水污染物总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a。
（2）废气污染物

本项目废气污染物总量控制指标为VOCs，粉尘、苯并[a]芘、沥青烟不进行总量控制，根据项目污染物预测排放量核算总量控制指标，即，VOCs：0.083t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、大气环境保护措施

施工废气主要为施工扬尘。

（1）施工期基础工程的开挖、弃土弃渣临时堆放产生的扬尘。

（2）建筑材料在装卸、堆放和使用过程中会产生扬尘。

（3）施工期间车辆洒落的尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生明显不利影响。扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切。

为了控制施工期扬尘的影响，建设单位在施工建设期间严格采取了以下施工污染控制对策：

（1）工程建设期间，施工场地四周建设围挡，可有效阻挡粉尘扩散。

（2）工程建设期间，其所使用的建筑材料主要是水泥、砂土等易起尘物料，在装卸、堆放和使用过程中会产生扬尘，全部入库贮存或者覆盖防尘布或防尘网，尽量减少搬运环节，配合定期喷水等措施，防止风蚀起尘。

（3）运输车辆道路扬尘强度除了与风速、湿度等因素有关，还与路面状况有关。施工期要求施工单位加强管理，采取加盖篷布、密闭措施减少沿途抛洒、散落，及时清扫散落在路上的泥土和建筑材料，对车辆进行冲洗，并指定专人对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，以减少道路扬尘对环境的污染影响。   
（4）施工期产生的弃土、弃渣在施工场地内临时堆放时，采用了覆盖防尘网、防尘布，配合定期喷水等措施，防止风蚀起尘。 
采取以上措施后，可最大限度地抑尘，施工期扬尘产生量较小，对环境空气质量影响较小，本项目施工期影响只是暂时的，随着施工期的结束，施工期影响也随之消失。

2、水环境保护措施

施工人员为当地施工队伍，施工人员生活污水主要污染物为COD、N-NH3，生活污水排入化粪池，通过罐车拉运至阿镇污水处理厂处理。施工生产废水主要是含泥浆或砂石的施工泥浆废水，主要污染物是SS，经临时沉淀池处理后用于施工场地及道路洒水抑尘，对水环境影响较小。另外建设期比较短，随着工程结束这些影响会随之消失。

3、固体废物环境保护措施

固体废物包括建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要是施工过程中产生的各种废建筑材料，如碎砖块、水泥块、废木料、工程土等，洒落的建筑垃圾容易形成扬尘污染，对于固体废物集中堆放、及时清理，施工单位尽量做到挖填平衡，可以利用的全部用于本项目的建设，不能利用的按规定外运到当地政府指定建筑垃圾处理场，避免了露天长期堆放可能产生的二次污染；生活垃圾交由环卫部门统一处理。

同时，项目在施工期间要加强建设期的环境监督管理，增强施工人员的环境意识是解决施工期环境影响的有效手段。

4、声环境保护措施

工程施工噪声来源包括：土石方、基础、结构等阶段中，使用施工机械的固定噪声源包括：基础工程施工的推土机、基础夯实机械、挖掘机、装载机，主体工程施工的电动机、搅拌机、打桩机、振捣棒、吊车、升降机，以及施工运输车辆的流动声源噪声。
本项目施工时，采取了以下方式进行了防护：

（1）工程在施工时，合理安排施工时间，禁止在十二时至十四时和二十二时至次日六时内从事产生噪声污染的施工等活动。

（2）制定科学的施工计划，合理布局施工现场，使施工设备适当分散布置在施工场地，避免在同一地点安排大量设备，以避免局部声级过高。

（3）尽量采用低噪声设备，不采用锤式打桩工艺，而改用静压桩或钻孔桩工艺。

（4）施工中严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），防止机械噪声的超标，特别是应避免推土机、挖掘机、打桩机同时作业。

（5）在施工过程中设专人对设备进行定期保养和维护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；设备用完后或不用时应立即关闭。

（6）施工车辆出入施工现场时低速、禁鸣。

采取以上措施对施工噪声进行控制后，最大限度地降低了施工噪声对周围环境的影响。

5、生态环境保护措施

本项目施工期在壕赖五社伊旗工程建筑砂石材料集散站项目区鄂尔多斯市丰运煤炭运销有限责任公司厂区内，项目占地为建设用地，施工期对周边生态环境影响属于短期影响，施工期对环境的影响是可以接受的，因此对周围生态环境的影响不大。

	运营
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措施
	1、运营期水环境影响和保护措施

运营期本项目产生的废水主要为车辆冲洗废水、搅拌机冲洗废水及生活污水。
（1）车辆冲洗用水量为1296m3/a，车辆冲洗废水产生量为用水量的80%，车辆冲洗废水产生量为1036.8m3/a，经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗。
（2）搅拌机冲洗用水量为270m3/a，搅拌机冲洗废水产生量为用水量的80%，车辆冲洗废水产生量为216m3/a，经沉淀池沉淀后回用于搅拌机冲洗。
（3）本项目生活废水量按用水量80%计，则生活污水产生量为194.4m3/a。生活污水经玻璃钢化粪池收集后拉运至阿镇污水处理厂处置。
结合本项目情况，评价提出地下水污染分区防渗措施，见表4-1。
表4-1    本项目地下水污染防渗措施
区域划分

主要特征

生产区
简单防渗区
地面进行硬化处理，原地基上先用20cm砂垫层铺底，再铺20cm的混凝土进行硬化，等效黏土防渗层Mb≥1.5m（渗透系数≤10-7cm/s）。
化粪池、沉淀池

一般防渗区
化粪池、沉淀池底部基础采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的混凝土进行硬化，四周池壁采用砖砌再用水泥硬化防渗，（渗透系数≤10-7cm/s）。
沥青储罐、导热油罐区
重点防渗区
沥青储罐、导热油罐可能产生物料泄漏的罐体地面采取砂垫层铺底，再铺2mmHDPE膜，在膜上铺20cm的混凝土进行硬化，四周设不低于1m的围堰，等效黏土防渗层Mb≥6.0m（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）。
危废库
危废库库房内设有导流槽和挡水坎，库房内设1m3的事故池，墙壁防渗防腐衬层高度约为50cm，危废库防渗结构层自下而上：20cm混凝土+2mmHDPE膜+5cm商品混凝土+环氧树脂（渗透系数≤10-10cm/s）。
为了确保防渗措施的效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施和环保设施的管理，避免废水的跑冒滴漏。
2、运营期大气环境影响和保护措施
本项目运营期废气主要为物料堆存装卸粉尘、储罐上料粉尘、烘干废气、沥青烟气、水泥混凝土搅拌粉尘、皮带输送粉尘。 
堆存装卸粉尘处理措施为运输车辆加盖苫布，厂区硬化；储料棚全封闭并设雾炮抑尘设施；输送皮带全封闭。
储罐上料粉尘处理措施为水泥、粉煤灰、矿粉储存于立式圆柱形封闭储罐，通过负压输送方式从专用车输送至储罐；储罐顶部均设置1台料仓除尘机进行环保除尘，设排气口，无排气筒，为无组织排放。
烘干废气为沥青混凝土骨料烘干废气，处理措施为采用电烘干炉，烘干废气经布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放。
沥青烟气包括沥青储存、加热、搅拌废气，沥青烟气负压收集后通过一套活性炭吸附装置吸附净化，最终由1根15m排气筒排放。

水泥混凝土搅拌粉尘处理措施为在封闭的搅拌机内进行，搅拌机组配备脉冲反吹布袋除尘器，设排气口，无排气筒，为无组织排放。
皮带输送粉尘处理措施为，原料输送皮带全部置于全封闭式输送栈道内，并在进出料口设置雾炮抑尘，有效降低粉尘污染。采取以上措施后，皮带输送粉尘对周围大气环境影响较小。
采取以上措施后，本项目大气污染物均可达标排放，采用的污染治理措施均为可行技术，故项目对周边大气环境影响较小。具体详见项目大气环境专项评价。
3、运营期噪声环境影响和保护措施

本项目运营期噪声主要来源于搅拌机、运输车辆、物料传输装置等设备生产过程中生产的噪声。 
表4-2  主要生产机械噪声源强表
水泥混凝土生产线
序号

设备名称
单位

数量
Leq（A）
1

搅拌机

台

1
80
2
液体外加剂计量
套
2
50
3
带式输送机
套
1
60
4
除尘器
台
4
60
沥青混凝土生产线
1
搅拌机
台
1
80
2
导热油炉

台

1
75
3
热风炉
台

1
90
4
骨料烘干机
套
1
80
5
带式输送机
套
1
60
6
骨料提升机
套
1
65
（1）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的要求，本次评价采取导则推荐模式。

①声级计算

本次预测仅考虑距离衰减量、屏障衰减量等因素。
Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)
Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； 
DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； 
Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； 
Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； 
Agr ——地面效应引起的衰减，dB； 
Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； 
Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。
②几何发散
对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为：
LA（r）=LAw－20Lg（r/r0）-25
LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； 

LAw——点声源 A 计权声功率级，dB；

 r ——预测点距声源的距离。

③预测点的预测等效声级(Leq )计算
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式中：

Leq ——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； 
Leqb——预测点的背景噪声值，dB。
（2）预测结果及评价

根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的昼夜噪声级。

噪声影响预测结果见下表。

表4-3     厂界噪声影响预测结果表    单位：dB(A)
厂界

贡献值

标准值

达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

东厂界
32.5
60

50

达标
达标

南厂界

37.8
60

50

达标

达标

西厂界

38.6
60

50

达标

达标

北厂界

36.6
60

50

达标

达标

经预测，项目厂界噪声的预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
本项目具体通过以下措施对噪声进行防治：

（1）优先选用先进的低噪声设备；
（2）对设备进行基础减振；
（3）定期维护生产设备、使设备运行良好；

（4）合理安排设备，主要产噪设备均合理布置于厂区内。
4、运营期固体废物环境影响和保护措施

本项目固体废物包括除尘系统产生的除尘灰，沉淀池产生的泥沙，除尘器产生的废滤袋、废滤芯；定期更换的废导热油、废活性炭、废机油、废油桶及含油废抹布；工作人员生活垃圾。
（1）除尘灰
本项目粉料储罐顶部V2型料仓收尘机工作时拦截的粉尘量为41.58t/a，由V2型料仓收尘机的滤芯直接拦截回到储罐内，不外排；烘干废气由布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，除尘灰产生量为11.26t/a，经密闭式螺旋输送机输送至提升机，进入搅拌机回用；本项目水泥混凝土搅拌机顶部配备脉冲反吹布袋除尘器，搅拌作业时产生的除尘灰量为38.61t/a，全部反吹回搅拌机内，不外排。
（2）沉淀池产生的泥沙 
根据建设方提供的资料，洗车池沉淀、搅拌机冲洗废水沉淀池泥沙产生量分别为5t/a、6t/a。沉淀池收集的冲洗废水中主要含泥沙，经沉淀池沉淀后可作为生产原料回用于水泥混凝土的生产，不外排。
（3）废滤袋、废滤芯
布袋除尘器除尘后会产生废滤袋，废滤袋的产生量为0.25t/a，V2型料仓收尘机会产生废滤芯，每个收尘机内有14个滤芯，每个滤芯重5kg，项目共设6台收尘机（每个储罐1台），每两年更换一次，则废滤芯的产生量为0.21t/a，废滤袋、废滤芯在厂家进行更换时直接由厂家回收。
（4）定期更换的废导热油
项目导热油在导热油炉中循环使用加热沥青，导热油预计每3年更换一次，每次更换量为3t，废导热油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的危险废物，废物类别为HW08，危险废物代码：900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，暂存于危废库内交由有资质单位处置。
（5）废活性炭
本项目采用活性炭吸附处理含沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃的沥青烟气，活性炭达到饱和后需要进行更换。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭废物类别为HW49，废物代码：900-039-49“非特定行业净化过程产生的废活性炭”。项目采用吸附效率较好的活性炭，根据《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》（《化工环保》2007年第27卷第5期）中内容，活性炭吸附饱和容量按照0.3计算，根据废气源强计算章节可知本项目沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃总吸附量为1.246t/a，因此本项目废活性炭量为5.40t/a。废活性炭暂存于危废库内，交由有资质单位处置。
（6）废机油、废油桶及含油废抹布
项目机械设备运行、维修过程中会产生少量废机油、废油桶及含油废抹布，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油废物类别为HW08，危险废物代码：900-214-08“车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，废机油年产生量约为0.5t/a，废机油暂存于危废库内交由有资质单位处置。
废油桶废物类别为HW49，危险废物代码：900-041-49中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，每年产生废油桶10个，产生量约为0.1t/a，废油桶暂存于危废库内交由有资质单位处置。
含油废抹布全年产生24块，约2.4kg，暂存于危废库内交由有资质单位处置。
（7）生活垃圾
项目定员15人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则项目生活垃圾产生量为2.025t/a，收集后，交由环卫部门处理。
综上所述，本项目固废得到妥善处置，不外排，本项目固体废物对环境影响较小。

5、环境风险分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B和附录C，项目涉及的风险物质为导热油、沥青和废机油。本项目危险物质数量与临界量的比值如下表4-3所示。

表4-3  临界量比值表
序号
危险物质
最大存储量（t）
临界量（t）
危险物质临界量比值
1
导热油

4

2500
0.0016
2
废机油

0.5

2500
0.0002
3
废导热油
3
2500
0.0012
合计
0.0030
由表可知本项目危险物质数量与临界量的比值﹤1，对本项目环境风险开展简单分析。
引发泄漏事故主要原因分析：  
（1）沥青储罐、导热油储罐、危废库是储运系统的关键设备，也是事故多发部位。如容器变形过大、设备老化、腐蚀过薄甚至穿孔、焊缝开裂、密封损坏等都可能引发泄漏事故；
（2）沥青在运输过程中发生交通事故也会导致泄漏；
（3）由于操作人员的失误导致容器倾塌事故，储存介质外溢而引发的泄漏事故；
（4）在生产过程中作业不慎产生的“跑、冒、滴、漏”现象也可引发泄漏事故；
（5）废气处理设施在运行使用过程中没有进行维护，导致收集设施及管道发生破裂造成漏气；
（6）废气处理设施过滤材料及吸附剂失效后没有按时更换，废气未经有效处理就直接排放。
引发火灾事故的主要原因分析：
（1）容器、管道阀门和泵为主要火灾危险设备，若由于维护不当出现故障，造成高温沥青、导热油的大量泄漏，再遇到明火源可能导致火灾；
（2）储罐排罐作业时，若操作不当，罐内油温过高，易引发烷烃气体爆炸；
（3）由于操作人员的失误导致生产过程中出现容器倾塌事故等，可燃物质外溢，遇到明火容易引起火灾事故。
环境风险防范措施：
（1）厂区建筑合理布局，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；
（2）按有关规范设计有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；
（3）工艺设备、运输设施及工艺系统选用高品质、高可靠性的产品； 

（4）加强储罐与管道系统的管理与维修，使油品储存系统处于密闭状态，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生； 

（5）对储罐、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查。

（6）危险废物泄漏及火灾爆炸事故环境风险分析
项目导热油、废导热油、废机油泄漏后，可能会污染土壤、地下水，遇明火还可能发生火灾、爆炸事故，产生次生污染物污染大气环境。采取以下风险防范措施：导热油罐区、危废库及其周围地面均采取防渗措施，设置围堰，防止可能产生的泄漏污染周围环境；在危废库内进行分区，对不同种类危废进行分区存放；定期进行危废间管理员的风险防范意识的培训工作。
（7）事故应急预案

为了加强对环境风险事故的有效控制，提高突发事故的应变能力，一旦发生事故，能够及时有效地组织抢险救援工作，保证迅速、有序、有效地开展应急救援行动，将事故损失减少到最低程度，依照有关法律法规相关规定，特制定突发环境事件应急预案。

① 应急预案主要内容

建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，并经过专家评审，审查合格后实施运行。

② 应急物资储备

在事故现场、邻近区域、控制防火区域，要有控制和消除污染措施及相应设备。本项目在氨水罐、储棚等周边储备灭火器等消防设施。

③ 应急系统

为防范和应对突发性环境污染事故的发生，要求建立既能对污染隐患进行监控和警告，又能对突发性污染事故实施统一指挥协调、现场快速监测和应急处理的应急系统。应急系统由应急响应、应急监测和应急处理系统三部分组成。

④ 事故应急响应

突发性环境污染事故应急处置刻不容缓，响应速度至关重要，任何人接到污染事故报警，必须马上报告应急办公室。应急组织各环节相互配合，确保响应迅速。突发性环境污染事故应急通信系统包括事故报警、应急指挥、应急信息发布三部分。事故报警应设立专用电话，电话号码为大众所熟知，同时充分利用社会上现有的110、119、120等救援电话，做到24h畅通。

⑤ 事故应急监测

要求应急监测人员快速赶赴现场，根据事故现场的具体情况布点采样，利用快速监测手段判断污染物的种类，给出定性、定量监测结果，确认污染事故的危害程度和污染范围等。
泄漏控制措施：

对沥青储罐、导热油罐等可能产生物料泄漏的罐体等地面进行重点防渗设计，地面采取砂垫层铺底，再铺2mmHDPE膜，在膜上铺20cm的混凝土进行硬化，等效黏土防渗层Mb≥6.0m（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），四周设不低于1m的围堰，围堰有效容积大于20t（5m×4m×1m），能够满足导热油罐全部泄漏时收集要求，并及时地将泄漏、渗漏的污染物进行收集。厂内建有洗车沉淀池，洗车沉淀池占地80m2，其中清洗池80m3、沉淀池80m3，发生事故时，洗车沉淀池充当消防废水收集池，事故废水进入消防废水收集池，严禁未经处理的事故废水排入地表水体或污染地下水。
危废库库房内设有导流槽和挡水坎，库房内设1m3的事故池，墙壁防渗防腐衬层高度约为50cm，危废库防渗结构层自下而上：20cm混凝土+2mmHDPE膜+5cm商品混凝土+环氧树脂（渗透系数≤10-10cm/s）。沉淀池底部基础采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的防渗混凝土进行硬化，四周池壁采用砖砌再用防渗水泥硬化防渗（渗透系数≤10-7cm/s）。
6、污染源监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》，以及项目运营期环境污染特点，主要是对建设项目建成生产后的污染源的监测，各环保设施运行情况应进行定期监测。监测计划如下：

（1）在所有环保设备经过试运转，并经检验合格后，方可正式运行；
（2）运行期的环保问题由建设单位负责；
（3）企业必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求；
（4）对全部设施正常运转的情况下，最大的污染物排放量废气、噪声设备向当地生态环境主管部门进行申报登记。

运营期监测计划见表4-4、表4-5。

表4-4  污染源监测计划表
污染源名称

监测项目

监测点位置

监测点数

监测频率

执行标准
烘干废气
颗粒物
排气筒
1个
1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表2二级标准
沥青烟气
沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃
排气筒
1个
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表2二级标准
厂界无组织废气
颗粒物

厂界外上风向1个、

下风向3个

4个

1次/季度
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及其修改单表3标准限值
苯并[a]芘、非甲烷总烃、沥青烟
厂界外上风向1个、

下风向3个
4个
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表2中二级标准
厂界噪声

Leq(A)

厂界四周

4个

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
7、环保投资

表4-6    建设项目环保投资估算一览表
类型
污染物
污染防治措施

单位

数量

环保投资（万元）

废气

储罐上料粉尘
全封闭筒仓
个
6
计入主体工程

配套V2型料仓收尘机
套

6
6
堆存装卸粉尘
全封闭储料棚

座
1
计入主体工程

设雾炮抑尘
套
3
0.5
水泥混凝土搅拌粉尘
全封闭搅拌机，配备脉冲反吹布袋除尘器
套

1
计入主体工程

皮带输送粉尘
原料输送皮带全部置于全封闭式输送栈道内，并在进出料口设置雾炮抑尘
套
2
封闭栈道计入主体工程，0.5
烘干废气
布袋除尘器处理后经1根15m排气筒排放

套
1
7.5
沥青烟气
安装密闭集气管，负压收集后通过活性炭吸附装置吸附净化，最终由1根15m排气筒排放

套
1
15
废水

车辆冲洗废水

沉淀池

座

1

0.5
搅拌机冲洗废水
沉淀池

座

1

0.5

生活污水
15m3玻璃钢化粪池
座

1

1.5
噪声

机械、设备生产噪声
选用低噪声设备，设减振垫
/

/

2
固废

除尘灰
回用于生产工序
/

/

0
沉淀池泥沙
回用于生产工序
/
/
0
废滤袋、废滤芯
厂家回收
/
/
1
废导热油
暂存于危废库（20m2）内交由有资质单位处置

/

/

1.5
废活性炭
/

/

废机油
/

/

废油桶
/

/

含油废抹布
/

/

人员生活垃圾

由环卫部门收走
/
/
0.5
防渗
厂区生产区为简单防渗：地面进行硬化处理，原地基上先用20cm砂垫层铺底，再铺20cm的防渗混凝土进行硬化，等效黏土防渗层Mb≥1.5m（渗透系数≤10-7cm/s）；
化粪池、沉淀池为一般防渗：化粪池、沉淀池底部基础采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的防渗混凝土进行硬化，四周池壁采用砖砌再用防渗水泥硬化防渗，（渗透系数≤10-7cm/s）；

厂内罐区为重点防渗：沥青储罐、导热油罐可能产生物料泄漏的罐体地面采取砂垫层铺底，再铺2mmHDPE膜，在膜上铺20cm的混凝土进行硬化，四周设不低于1m的围堰，等效黏土防渗层Mb≥6.0m（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）；
危废库为重点防渗：危废库库房内设有导流槽和挡水坎，库房内设1m3的事故池，墙壁防渗防腐衬层高度约为50cm，危废库防渗结构层自下而上：20cm混凝土+2mmHDPE膜+5cm商品混凝土+环氧树脂（渗透系数≤10-10cm/s）。
25
合计

62
环保投资占工程总投资比例
6.2%



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气

环境
	堆存装卸粉尘
	颗粒物
	车辆运输加盖苫布，厂内生产区全部硬化，储料棚全封闭，设雾炮抑尘，输料皮带全封闭
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及其修改单表3对应排放标准

	
	水泥混凝土搅拌粉尘
	颗粒物
	全封闭搅拌机，配备脉冲反吹布袋除尘器
	

	
	储罐上料粉尘
	颗粒物
	封闭式筒仓，设料仓收尘机，管道负压密闭输送
	

	
	皮带输送粉尘
	颗粒物
	原料输送皮带全部置于全封闭式输送栈道内，并在进出料口设置雾炮抑尘
	

	
	无组织沥青烟气
	沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃
	加强管理
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表2二级标准

	
	烘干废气
	颗粒物
	布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准


	
	沥青烟气
	沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃
	负压收集后通过一套活性炭吸附装置吸附净化，最终由1根15m排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表2二级标准

	水环境
	车辆冲洗废水
	SS
	沉淀池处理后回用于生产
	不外排

	
	搅拌机冲洗废水
	SS
	沉淀池处理后回用于生产
	

	
	生活污水
	COD、N-NH3、SS、BOD5
	玻璃钢化粪池收集后由吸污车拉运至污水处理厂
处置
	

	声环境
	机械、设备噪声
	噪声
	选用低噪声设备，基础减振，定期维护，合理布置设备
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	电磁

辐射
	/
	/
	/
	/

	固体

废物
	除尘设备
	除尘灰
	回用于生产环节
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）不外排

	
	车辆冲洗废水沉淀池、搅拌机冲洗废水沉淀池
	沉淀池泥沙
	回用于生产环节
	

	
	除尘设备
	废滤袋、废滤芯
	厂家回收
	

	
	导热油炉
	废导热油
	暂存于危废库内交由有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	吸附净化装置
	废活性炭
	
	

	
	危废库
	废机油
	
	

	
	危废库
	废油桶
	
	

	
	危废库
	含油废抹布
	
	

	
	人员生活
	生活垃圾
	环卫部门收走集中处置
	/

	土壤及地下水

污染防治措施
	厂区生产区为简单防渗：地面进行硬化处理，原地基上先用20cm砂垫层铺底，再铺20cm的混凝土进行硬化，等效黏土防渗层Mb≥1.5m（渗透系数≤10-7cm/s）；
化粪池、沉淀池为一般防渗：化粪池、沉淀池底部基础采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的混凝土进行硬化，四周池壁采用砖砌再用水泥硬化防渗，（渗透系数≤10-7cm/s）；

厂内罐区为重点防渗：沥青储罐、导热油罐可能产生物料泄漏的罐体地面采取砂垫层铺底，再铺2mmHDPE膜，在膜上铺20cm的混凝土进行硬化，四周设不低于1m的围堰，等效黏土防渗层Mb≥6.0m（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）；
危废库为重点防渗：危废库库房内设有导流槽和挡水坎，库房内设1m3的事故池，墙壁防渗防腐衬层高度约为50cm，危废库防渗结构层自下而上：20cm混凝土+2mmHDPE膜或防水卷材+5cm商品混凝土+环氧树脂（渗透系数≤10-10cm/s）。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	控制各建、构筑物的安全距离，设计有效的消防系统，选用高质、高效可靠的工艺设备、运输设施及工艺系统，加强储罐与管道系统的管理与维修，使油品储存系统处于密闭状态，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生，对储罐、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查。

	其他环境管理要求
	/




六、结论
	综上所述，鄂尔多斯市丰运煤炭运销有限责任公司新建搅拌站项目符合国家产业政策，项目选址可行。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实各项污染防治对策，认真做好日常环保管理工作，可以做到污染物达标排放。从环境保护角度分析，本项目建设可行。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	粉尘
	颗粒物
	
	
	
	1.779t/a
	
	1.779t/a
	+1.779t/a

	
	沥青烟气
	沥青烟
	
	
	
	0.047t/a
	
	0.047t/a
	+0.047t/a

	
	
	苯并[a]芘
	
	
	
	1.3×10-5t/a
	
	1.3×10-5t/a
	+1.3×10-5t/a

	
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	0.083t/a
	
	0.083t/a
	+0.083t/a

	固废
	一般固废
	废滤袋
	
	
	
	0.25t/a
	
	0.25t/a
	+0.25t/a

	
	
	废滤芯
	
	
	
	0.21t/a
	
	0.21t/a
	+0.21t/a

	
	
	沉淀泥沙
	
	
	
	11t/a
	
	11t/a
	+11t/a

	
	危险废物
	废导热油
	
	
	
	1t/a
	
	1t/a
	+1t/a

	
	
	废活性炭
	
	
	
	5.40t/a
	
	5.40t/a
	+5.40t/a

	
	
	废机油
	
	
	
	0.5t/a
	
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	
	废油桶
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	
	含油废抹布
	
	
	
	2.4kg/a
	
	2.4kg/a
	+2.4kg/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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