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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

鄂尔多斯市丰运煤炭运销有限责任公司新

建搅拌站项目环境影响报告表的批复
鄂尔多斯市丰运煤炭运销有限责任公司：
你公司报送的由内蒙古聚力山水环境检测有限公司编制的《鄂尔多斯市丰运煤炭运销有限责任公司新建搅拌站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于伊金霍洛旗伊金霍洛镇壕赖村商砼园区A-26地块，占地面积12732m2。建设内容包括1条沥青混凝土搅拌机组生产线、1条水泥混凝土搅拌机组生产线、全封闭储料棚及其它配套辅助工程。项目建成后年产沥青混凝土5万吨、水泥混凝土30万吨。项目总投资1000万元，其中环保投资62万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。原料暂存于全封闭储棚，物料输送、搅拌作业采用全封闭生产设备并洒水降尘；水泥、粉煤灰、矿粉通过负压输送方式经专用车密闭输送至封闭储罐，储罐粉尘通过仓顶料仓除尘机进行环保除尘后由排气口无组织排放；物料搅拌粉尘经脉冲反吹布袋除尘器处理后无组织排放。通过采取以上措施，确保无组织粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及其修改单表3对应排放标准；沥青储存、加热、搅拌废气经负压收集后，通过一套活性炭吸附装置吸附净化，最终由1根15m排气筒排放；沥青混凝土骨料烘干废气经布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放。确保有组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表2二级标准。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。车辆及搅拌机冲洗废水通过沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池收集后由吸污车拉运至阿镇污水处理厂处置。沉淀池、化粪池须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。

4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5.妥善处置固体废弃物。除尘灰、沉淀池泥砂回用于生产工序，不外排；废滤袋、废滤芯由厂家更换时直接回收，不在厂区内暂存；生活垃圾收集后定期由环卫部门处置；废导热油、废活性炭、废机油、废油桶收集后暂存于危废库，最终交由有资质单位处置，危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设、管理。以上固废均不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局
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