













	鄂伊环审字〔2026〕15号	
	
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于
鄂尔多斯市斯威克新材料科技有限公司年产
1.2亿平方米光伏封装胶膜生产项目
环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市斯威克新材料科技有限公司：
你公司报送的由中政国环（内蒙古）生态环境科技有限公司编制的《鄂尔多斯市斯威克新材料科技有限公司年产1.2亿平方米光伏封装胶膜生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、《鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市斯威克新材料科技有限公司年产1.2亿平方米光伏封装胶膜生产项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2026〕11号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园兰海重工厂区内，租赁其标准化厂房16752.40m2并新增200m2建设辅料仓库和危废库。项目新建光伏胶膜生产线7条，并配套其他辅助设施。项目总投资25000万元，其中环保投资68万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
2、 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
 1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期物料装卸、运输等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。  
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。投料搅拌和熔融挤出非甲烷总烃废气经“活性炭吸附/脱附+CO催化燃烧装置”工艺处理，处理后的废气经1根15m高排气筒排放，排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））表5中特别排放限值，臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表2标准值要求；实验室废气经通风橱排风装置收集后送入二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒排放，排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放浓度限值要求。
3.强化废水处理与利用。循环冷却排水、软水制备浓水、纯水制备浓水经园区污水管网最终排入园区污水处理厂处理；反冲洗废水回流至石英砂过滤器进行处理后用于循环水供水；生活污水由化粪池收集后经园区污水管网进入园区污水处理厂处理。以上废水不得外排。
4.应采取妥善控制措施，通过选用低噪声设备、基础减振等 措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准要求。
5.妥善处置固体废弃物。废边角料和一般包装废料收集后暂存于一般固废暂存间外售综合利用；废过滤棉、废反渗透膜和废石英砂由厂家直接回收处置；废原料桶、废实验废液等危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾和废抹布集中收集后交由当地环卫部门处理。以上固废均不得乱弃。
6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。


鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局
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