建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称： 内蒙古蓝天碧水生态环境服务有限公司

餐厨垃圾减量化及资源化项目
建设单位（盖章）：内蒙古蓝天碧水生态环境服务有限公司
编 制 日 期：           2026年6月      

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古蓝天碧水生态环境服务有限公司餐厨垃圾减量化及资源化项目

	项目代码
	2601-150627-04-01-327967

	建设单位联系人
	王浩伟
	联系方式
	15048393555

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰木伦镇松定霍洛村新伊科生活垃圾无害化填埋场院内

	地理坐标
	（ 39 度 25 分 54.713 秒， 110 度 0 分 47.967秒）

	国民经济
行业类别
	N7820环境卫生管理
	建设项目
行业类别
	四十八、生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）-其他处置方式日处置能力50吨以下10吨及以上的

	建设性质
	√新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	√首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2601-150627-04-01-327967

	总投资（万元）
	400
	环保投资（万元）
	24

	环保投资占比（%）
	6.0
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	√否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	400

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则，本项目不需设置专项评价，具体分析见表1-1。

表1-1    专项评价设置原则表
专项评价 的类别

设置原则

本项目情况

是否设置 专题评价

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。

本项目不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等且厂界外500米范围内没有环境空气保护目标。

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（专用车辆外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

本项目运营期产生的废水直接排入生产车间西侧的垃圾填埋场渗滤液调节池，再进入垃圾填埋场渗滤液处理站处理。无废水排放。

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。

本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。
否
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

本项目不涉及地下水取水。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

否



	规划情况
	                         无

	规划环境影响
评价情况
	                         无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、生态环境分区管控符合性分析

（1）与生态保护红线符合性分析

根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》。调整后鄂尔多斯市全市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
优先保护单元：共76个，面积占比为64.35%。主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元：共6个，面积占比为28.10%。主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元：优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元，共9个，面积占比为7.56%。该区域主要落实生态环境保护基本要求。
本项目厂址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰木伦镇松定霍洛村新伊科生活垃圾无害化填埋场院内，根据鄂尔多斯市环境管控单元图，本项目所在区域属于重点管控单元，不在生态红线范围内，项目所在地及周边不涉及国家级自然保护区、重点风景名胜区、饮用水水源保护区及其他依法划定需要特别保护的环境敏感点。本项目采用环评规定的措施后污染物均可达标排放，同时对应采取了相关污染防治措施，符合生态保护红线要求。因此，本项目的建设符合重点管控单元要求。鄂尔多斯市环境管控单元图见附图4。
（2）与环境质量底线符合性分析

本次评价收集到了2024年内蒙古自治区生态环境状况公报，根据该公报统计，2024年鄂尔多斯市环境空气各项污染物年均浓度均达标，区域判定结果为达标区；本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，本次评价未进行声环境质量现状监测。

本项目运营期产生的废气在采取环评规定的措施后均可达标排放；项目运营期产生的废水直接排入生产车间西侧的垃圾填埋场渗滤液调节池，再进入垃圾填埋场渗滤液处理站处理；项目运营后不会对厂界外声环境功能区产生明显影响；固体废物均得到了合理处置。采取以上措施后，本项目不会明显降低区域环境质量现状。

（3）资源利用上线

本项目为餐厨垃圾减量化及资源化项目，能源消耗主要为水、电能。供水由垃圾填埋场现有水井供给，供电由垃圾填埋场10KV电网供给。本项目用水、用电量均不大，不会突破资源利用上线，项目的建设符合资源利用上线要求。

（4）与生态环境准入清单符合性分析

本项目厂址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰木伦镇松定霍洛村新伊科生活垃圾无害化填埋场院内，根据内蒙古自治区生态环境厅生态环境分区管控公众端应用平台，导入项目厂址经纬度坐标，确定项目所在区域属于“神东矿区东胜区及周边煤矿区（ZH15062720005）”，管控单元类别属于重点管控单元。本项目与该管控单元管控要求符合性分析见表1-2。

表1-2 本项目与神东矿区东胜区及周边煤矿区（ZH15062720005）管控要求符合性分析
管控要求
本项目情况
符合性
资源利用效率

①原煤入选率不低于 75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。
本项目为餐厨垃圾减量化及资源化项目，不涉及原煤入选及煤矸石、矿井水、疏干水综合利用。
符合

②煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用"三率”指标要求（试行）》。
本项目不涉及。

符合

③严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。
本项目供水由垃圾填埋场现有水井供给，本项目用水量不大，不会突破用水总量。

符合

④限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。
本项目不涉及。

符合

由上表分析可知，本项目符合神东矿区东胜区及周边煤矿区（ZH15062720005）重点管控单元要求。

综上所述，本项目建设符合生态环境分区管控要求，项目选址、建设可行。
2、相关生态环境保护法律法规政策分析

（1）产业政策

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类——四十二、环境保护与资源节约集约利用——3、城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设”。本项目于2026年5月15日取得项目备案告知书，项目代码：2601-150627-04-01-327967，因此本项目符合国家和地方产业政策要求。

（2）选址合理性分析
本项目厂址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰木伦镇松定霍洛村新伊科生活垃圾无害化填埋场院内，不新增占地，选址符合区域土地利用规划。
（3）与《餐厨垃圾处理技术要求规范（CJJ184-2012）》符合性分析
本项目与《餐厨垃圾处理技术要求规范（CJJ184-2012）》符合性分析见表1-3。
表1-3 与《餐厨垃圾处理技术要求规范（CJJ184-2012）》符合性分析
序号
技术规范要求
本项目情况
相符性
1

餐厨垃圾的收集与运输

1.1

餐厨垃圾应使用密闭、防腐专用容器盛装，使用密闭式专用收集车进行收集，专用收集车的装载机构应与餐厨垃圾盛装容器相匹配。
   本项目配备专用餐厨垃圾运输车辆收集运输，收集的餐厨垃圾采用密闭、防腐专用容器盛装。

符合

1.2

餐厨垃圾运输车辆在任何路面条件下不得泄露和遗洒。
  本项目配备专用餐厨垃圾运输车辆进行收集运输，收集的餐厨垃圾采用密闭、防腐专用容器盛装，运输过程中不会产生
泄漏和遗洒。

符合

1.3

餐厨垃圾宜直接从收集点运输至处理厂。

   本项目直接从收集点
运输至本项目厂区。

符合

1.4

运输路线应避开交通拥挤路段。

  本项目运输过程中避开交通拥挤路段，运输时间应避开交通高峰时段。
符合

2

厂址选择

2.1

工程地质与水文地质条件应满足处理设施建设和运行的要求。
本项目场址位于鄂尔多斯市乌兰木伦镇松定霍洛村新伊科生活垃圾无害化填埋场院内，场址满足处理设施建设和运行的要求。

符合
2.1

应有良好的交通、电力、给水和排水条件。
本项目场址位于鄂尔多斯市乌兰木伦镇松定霍洛村新伊科生活垃圾无害化填埋场院内，现有垃圾填埋场具有良好的交通、电力、给水和排水条件。垃圾填埋场选址已避开环境敏感区、洪泛区、重点文物保护区等。
符合
2.3

应避开环境敏感区、洪泛区、重点文物保护区等。
符合

3

总体工艺

3.1

应技术成熟、设备牢靠。
本项目采用的技术成熟、设备牢靠。
符合
3.2

应做到资源化程度高、二次污染及能耗小。
本项目采用的技术资源化程度高、二次污染少，能耗小。
符合
3.3

应符合无害化处理要求。
本项目采用的技术符合无害化处理要求。
符合
4

总图设计
4.1

餐厨垃圾处理厂总图布置应满足餐厨垃圾处理工艺流程的要求，各工序衔接应顺畅，平面和竖向布置合理,建构筑物间距应符合安全要求。

本项目总图布置满足餐厨垃圾处理工艺流程的要求，各工序衔接顺畅，平面和竖向布置合理,建构筑物间距符合安全要求
符合

4.2

餐厨垃圾处理厂各项用地指标应符合国家有关规定及当地土地、规划等行政主管部门的要求。

本项目场址位于鄂尔多斯市乌兰木伦镇松定霍洛村新伊科生活垃圾无害化填埋场院内，租用填埋场区400m2空地进行建设，用地符合国家有关规定及当地土地、规划。

符合

4.3

厂区道路的设置，应满足交通运输和消防的需求，并应与厂区竖向设计、绿化及管线敷设相协调

本项目场区道路均依托新伊科生活垃圾无害化填埋场场区道路，满足交通运输和消防的需求。
符合




 二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1工程概况

2.1.1项目名称：内蒙古蓝天碧水生态环境服务有限公司餐厨垃圾减量化及资源化项目。
2.1.2建设单位：内蒙古蓝天碧水生态环境服务有限公司。
2.1.3项目性质：新建。

2.1.4建设地点
本项目厂址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰木伦镇松定霍洛村新伊科生活垃圾无害化填埋场院内，租用填埋场区渗滤液调节池东侧400m2空地进行建设，厂址区中心坐标：N39°25′54.713″，E110°0′47.967″。占地地块坐标明细见表2-1，本项目四邻关系图见图2-1。

表2-1  建设用地坐标明细表

坐标点号

坐标

x（m）

y（m）

1

4366899.163

37415068.370

2

4366891.900

37415061.496

3

4366919.399

37415032.447

4

4366926.661

37415039.321
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图2-1 本项目四邻关系图

2.1.5劳动定员及工作制度

本项目劳动定员10人，均由新伊科生活垃圾无害化填埋场工作人员调配，不新增劳动定员。本项目年工作365天，每天8小时。

2.1.6项目投资及建设周期
本项目总投资为400万元，全部为自有资金。本项目环保投资24万元，占总投资的6.0%。本项目建设周期为4个月。

2.1.7建设规模、产品方案、服务范围
（1）建设规模

本项目餐厨垃圾收集处置只包含餐厨废弃油脂，处理规模30t/d，年处理10950t。
（2）产品方案
根据企业提供的设计资料，本项目日处理30吨废弃油脂产生27吨毛油、2.8吨废水、0.2吨废渣，本项目产品及废物产生情况及处置去向见表2-2。

表2-2  本项目产品及废物产生情况及处置去向

序号
产品名称
产生量（t/d）

产生量（t/a）

用途及去向

1

毛油
27

8100

储存于成品油罐，直接销售给有资质的第三方或生物柴油加工厂

2

废水

2.8

840

直接排入西侧生活垃圾填埋场渗滤液调节池

3

废渣

0.2

60

直接排入生活垃圾填埋场填埋
（3）服务范围
根据企业提供的设计资料，本项目配备专用废弃油脂收集车辆用于收集服务范围内的废弃油脂，本项目废弃油脂收集范围包括乌兰木伦镇和阿勒腾席热镇。

2.2工程组成

本项目租用新伊科生活垃圾无害化填埋场场地，在渗滤液调节池东侧400m2空地进行建设。

本项目主要工程建设内容一览表见表2-3。
表2-3  本项目主要工程内容表
工程类别
主要建设内容和规模
备注
主体工程
生产车间
1层，建筑面积400m2，高6m，彩钢结构，

内设1条废弃油脂加工生产线，本项目所有生产设备均位于生产车间内
新建

储运工程
毛料加热箱

6个，5m3/个，带蒸汽加热管
新建
毛料缓存箱

1个，2m3，用于缓存固液分离出的液体
新建
油脂暂存箱
1个，6m3，用于暂存分离出的油脂
新建
成品油罐
2个，20m3/个，用于储存本项目成品毛油
新建
运输
本项目配备2辆专用废弃油脂收集车辆用于收集服务范围内的废弃油脂
新建
辅助工程
办公生活区
本项目不新增劳动定员，均由新伊科生活垃圾无害化填埋场工作人员调配，办公生活区均依托垃圾填埋场现有设施
依托
门卫兼计量间
1座，55m2，位于垃圾填埋场西侧
依托
依托工程

办公生活区
本项目不新增劳动定员，均由新伊科生活垃圾无害化填埋场工作人员调配，办公生活区均依托垃圾填埋场现有设施
依托
门卫兼计量间
1座，55m2，位于垃圾填埋场西侧
依托
渗滤液调节池

垃圾填埋场设1座3000m3渗滤液调节池，位于本项目生产车间西侧
依托

渗滤液处理站

垃圾填埋场设1座处理规模150m3/d渗滤液处理站，位于渗滤液调节池东南侧，采用“pH调节+砂滤+滤芯过滤+二级DTRO+脱气”处理工艺
依托

危废贮存库

垃圾填埋场设1座10m2危废贮存库
依托

公用工程
供水
本项目依托场区现有供水系统，场区供水由垃圾填埋场北侧水井供给，能够满足项目用水需求
依托
供电
本项目依托场区现有供电系统，场区供电由垃圾填埋场东北侧的10KV电网供给，能够满足项目用电需求
依托
供暖
本项目依托场区办公区采用空调采暖
依托
环保措施

废气

加工过程中恶臭

生产工序各单元产生的恶臭气体采用密闭集气管道收集至1套“碱液喷淋+光氧催化”装置净化，经处理后的废气经一根15m高的排气筒排放，排气筒编号DA001

新建

生产车间恶臭

生产车间微负压，在生产工序产臭区域喷洒除臭剂，无组织恶臭净化效率80%
新建

废水

三相分离浓水

排入生产车间西侧垃圾填埋场3000m3渗滤液调节池协同处置，再进入渗滤液处理站处置，处理规模150m3/d，采用“pH调节+砂滤+滤芯过滤+二级DTRO+脱气”处理工艺，处理后的浓缩液暂存至浓液池，回喷填埋场；处理达标的清水暂存清水池，拉运至乌兰木伦镇污水处理厂处理

依托

车辆冲洗废水

设备冲洗废水

车间地坪冲洗废水

喷淋塔排水

固废

废渣

直接进入垃圾填埋场填埋

依托

危废

依托垃圾填埋场现有1座10m2危废贮存库暂存，定期委托有资质单位处置
依托

噪声

采用低噪声设备，设备置于室内，基础减振
新建

防渗

重点防渗：生产车间
新建

2.3主要设备
本项目主要生产设备一览表见表2-4。
表2-4  主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格/参数

单位

数量

1

毛料加热箱

V=5m3，带蒸汽加热管

个
6

2

真空上料系统
ZK-8

套
1

3

除渣机
CZW4

台
1

4

毛料缓存箱
V=2m3
台
1

5

加热搅拌罐
V=10m3，带蒸汽加热管

套
2

6

三相离心机
LWS450

台
1

7

离心机出渣螺旋
/

台
1

8

油脂暂存箱
1.0×1.0×0.6m

个

1

9

成品油罐
V=20m3
个
2

10

装车泵
Q=60m3/h，H=20m

台
1

11

离心机入料泵
Q=6m3/h，H=20m

台
1

12

油脂输送齿轮泵
Q=3.3m3/h，H=20m

台
1

13

搅拌罐入料泵
Q=30m3/h，H=20m

台
1

14

管道、阀门、仪表
/
套
1

15

除臭系统
/

套
1

16

综合电控柜
/

台
1

17

运输车辆

5t

辆

2

2.4主要原辅材料消耗

本项目主要原辅材料消耗见表2-5。
表2-5  项目原辅材料消耗表
序号

物料名称

单位
用量
最大储存量

储存方式

备注
1

餐厨废弃油脂

t/a

10950

30t/d

毛料加热箱
收集范围包括乌兰木伦镇和阿勒腾席热镇

2

水
m3/a
2372.5

/

/

填埋场井水
3

电
万kwh/a

20

/

/

填埋场10KV电网
2.5平面布置
本项目厂址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰木伦镇松定霍洛村新伊科生活垃圾无害化填埋场院内，租用填埋场区渗滤液调节池东侧400m2空地进行建设。本项目建设1座400m2的生产车间，生产设备按工艺流程依次布置，其余公辅工程（办公生活区、磅房、渗滤液调节池等）均依托垃圾填埋场现有设施。填埋场总平面布置图见附图3-1，本项目生产车间平面布置见附图3-2。

2.7公用工程
1、供水

（1）给水水源

本项目供水由垃圾填埋场北侧水井供给，能够满足项目用水需求。

（2）用水分析
①生活用水
本项目劳动定员10人，均由新伊科生活垃圾无害化填埋场工作人员调配，不新增劳动定员，因此不新增生活用水量。

②蒸汽补充用水
根据企业设计方案，本项目蒸汽补充用水量为2m3/d（730m3/d）。

③车辆冲洗用水
本项目日处理废弃油脂30吨，配备2辆5t运输车，运输次数为6次/天，冲洗采用高压水枪，冲洗用水量为200L/辆·次，则车辆冲洗用水量为1.2m3/d（438m3/d），废水产生量按90%计，则车辆冲洗废水产生量为1.08m3/d（394.2m3/a）。
④设备冲洗用水
根据企业设计方案，本项目设备冲洗用水量为2m3/d（730m3/d），废水产生量按90%计，则设备冲洗废水产生量为1.8m3/d（657m3/a）。
⑤车间地坪冲洗用水
本项目车间地坪面积为400m2，冲洗用水按2L/（m2·次）计，则车间冲洗用水量为0.8m3/d（730m3/d），废水产生量按90%计，则车间冲洗废水产生量为0.72m3/d（262.8m3/a）。
⑥碱液喷淋塔补水
根据企业设计资料，本项目采用“碱液喷淋塔+光氧催化”处理恶臭，喷淋塔用水量为0.5m3/d（182.5m3/a），损耗量约10%，废水产生量为0.45m3/d（164.25m3/a）。
本项目用排水情况详见表2-6，水平衡图见图2-1。

表2-6　项目用水量及排水量一览表
用水类型
用水量

指标
用水

单位
用水量

（m3/d）
废水量（m3/d）
产生系数
备注
1

蒸汽补充用水
2.0m3/d
365d
2.0
/

/
/

2

车辆冲洗用水

1.2m3/d
365d

1.2

1.08

90%

排入生产车间西侧的垃圾填埋场渗滤液调节池，再进入垃圾填埋场渗滤液处理站处理

3

设备冲洗用水

2.0m3/d
365d

2.0

0.8

90%

4

车间地坪冲洗用水
0.8m3/d
365d

0.8

0.72

90%

5

喷淋塔补水

0.5m3/d
365d
0.5

0.45
20%

6

三相离心机分离出的浓水

/

/

/

2.8

/

7

合计

6.5m3/d
6.5

6.85

/

/

[image: image5.png]



图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d）

（3）排水系统

本项目产生的废水主要为车辆冲洗废水、设备冲洗废水、车间地坪冲洗废水、碱液喷淋塔排水和三相离心机分离出的浓水，直接排入生产车间西侧的垃圾填埋场渗滤液调节池，再进入垃圾填埋场渗滤液处理站处理。
2、供电

本项目供电由垃圾填埋场东北侧的10KV电网供给，能够满足项目用电需求。

3、供热

本项目生产供热均采用电加热。



	工艺流程和产排污环节
	2.8工艺流程和产排污环节
（1）施工期

本项目施工期对环境的影响主要为土方开挖产生的扬尘、汽车尾气、施工设备噪声，主体结构施工、装修工程、设备安装产生的固废和噪声；施工人员产生的生活污水和生活垃圾。施工期工艺流程及产污节点见图2-3。
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图2-2  施工期工艺流程及产污节点图

（2）运营期

本项目生产工艺流程见图2-3。
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图2-3  本项目生产工艺流程及产污环节图
一、工艺流程简述：
1、处理规模

本项目针对处理的餐厨垃圾为废弃油脂，处理规模为30吨/天 。

2、地沟油处理工艺

废弃油脂（地沟油）具有杂质多，油品差，分离提纯难等特点，结合行业内地沟油处理经验，本项目拟采用“除杂+湿热处理+三相分离”的处理工艺，对除杂后的地沟油进行湿热水解处理，实现地沟油的彻底提纯分离。工艺包括卸料、除杂、湿热水解、三相分离等环节。

本项目处理工艺不包括厌氧发酵和深加工工艺。

废弃油脂（地沟油）送至车间后投入毛料加热箱，经过外部输入蒸汽加热（采用电加热），经真空装置抽吸进入真空罐；油脂从真空存放箱自流入除渣机进行除杂，完成固液分离。液体流入液相缓存箱，泵入湿热水解反应设备（加热搅拌罐）；加热完成后通过螺杆泵泵至三相分离设备，分离出的油脂入油脂暂存箱，最后泵入油脂储油罐，储油罐有加热装置，储存外运。三相分离设备分离出的浓水直接排入生产车间西侧垃圾填埋场渗滤液调节池协同处理。三相分离设备和除渣机设备分离出的废渣直接进入垃圾填埋场

3、各处理单元工艺说明

3.1服务范围

根据企业提供的设计资料，本项目配备专用废弃油脂收集车辆用于收集服务范围内的废弃油脂，本项目废弃油脂收集范围包括乌兰木伦镇和阿勒腾席热镇。

3.2工艺流程

工艺主要由毛料加热箱、除渣机、湿热处理单元、三相分离单元、油脂、浓水暂存和控制等单元构成。

（1）毛料加热箱

废弃油脂经收集后装入专用收集桶中，装满废弃油脂的收运车进厂后，将废弃油脂接至注油口，毛料加热箱设置观察口，观察每台设备液位判断是否加入毛料，毛料加热箱采用外输入蒸气加热，加热方式为电加热。

（2）真空吸料及破碎除渣

废弃油脂加温以后，采用真空吸料的方式吸入真空罐，然后流入除渣机，经破碎除渣处理后，油水混合液流入毛料缓存箱，再用泵打入湿热水解设备（加热搅拌罐）。

（3）湿热水解设备

湿热水解设备为加热搅拌罐，其作用主要是把固相内部油脂湿热液化浸出到液相，可大幅提高粗油回收效率，同时彻底灭菌。湿热水解罐内物料边搅拌边加热，采用160℃饱和蒸汽作为加热热源（采用电加热），搅拌速度20r/min。加热后出料由螺杆泵泵至三相分离系统；加热搅拌罐底部设有排渣管路，排出的杂质与地沟油除杂设备出来的杂质集中直接排入生活垃圾填埋场。

（4）三相分离设备

地沟油垃圾中，油脂主要以可浮油、分散油、乳化油、溶解油、固相内部油脂等5种形式存在：其中可浮油粒径较大，静置后能较快上浮，以连续相油膜的形式漂浮于水面；分散油以滴径大于1mm的微小油珠悬浮分散在水相中；乳化油粒径大小为0.5~15mm；溶解油以分子状态分散于水中，与水形成均相体系，分离较难；固相内部油脂存在于垃圾固相细胞内或其他微观结构中，传统方法难以分离。为了提高固相内部油脂的回收率，首先将这部分油脂从固相内部浸出，进入液相，变成可浮油，然后利用油水分离的方式分离出来。

本方案将经过加热罐处理后的物料送入三相分离设备，利用物料密度差和分离设备主副电机的转速差，充分将物料中的水、油、渣分离，并通过各自独立的出料口排出。为地沟油垃圾后续的无害化、减量化、资源化利用处理提供稳定保证，同时实现资源化利用最大化。三相分离设备控制采用PLC控制，动力电机为变频电机，可以根据来料的不同，设定相应的转速、频率、电流等参数，提高分离效果。

处理效果指标：油相水杂率≤ 1%，水相含油率≤ 0.5%；

根据企业提供的设计资料，本项目日处理30吨废弃油脂产生27吨毛油、2.8吨废水、0.2吨废渣。

工程主要污染工序：
一、施工期污染环节

工程施工影响范围主要为厂址邻近区域，本项目施工期主要是新建建筑物、设备和环保设施的安装，施工活动的影响主要为施工扬尘和噪声排放对项目区周围环境的影响。
二、运营期污染环节
1、大气污染源及污染物

（1）生产各工序产生的恶臭。

2、水污染源及污染物

（1）三相离心机分离出的浓水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、动植物油、硫化物、LAS；

（2）车辆冲洗废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油；

（3）设备冲洗废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油；

（4）车间地坪冲洗废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油；

（5）碱液喷淋塔排水，主要污染物为pH、SS、COD、氨氮。

3、固体废物

（1）除渣机产生的废渣；

（2）湿热水解工序产生的废渣；

（3）三相离心机产生的废渣；

（4）光氧催化装置产生的废灯管（900-023-29）；

（5）设备保养产生的废机油。

4、噪声

本工程噪声污染源主要为除渣机、搅拌罐、三相离心机、泵类等生产设备噪声，其声压等级在75～90dB（A）之间。


	与项目有关的原有环境污染问题
	伊金霍洛旗新伊科生活垃圾无害化填埋场环保手续履行情况见表2-7。

表2-7 现有工程环保手续履行情况一览表
序号

项目名称

审批部门/文号

审批时间

验收部门/文号

验收时间

排污许可

排污许可取得时间

1

伊金霍洛旗新伊科生活垃圾无害化填埋场

鄂尔多斯市生态环境局/鄂环审字[2020]334号

2020年11月24日

自主验收

2025年5月20日

排污许可证

2023年12月29日

本项目为新建项目，厂址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰木伦镇松定霍洛村新伊科生活垃圾无害化填埋场院内，租用填埋场区渗滤液调节池东侧400m2空地进行建设，目前租用场地为空地，不存在与项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境
（1）达标区判定

本次评价收集到了2024年内蒙古自治区生态环境状况公报，根据该公报统计，2024年鄂尔多斯市环境空气各项污染物年均浓度均达标，区域判定结果为达标区。

（2）补充监测

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）区域环境质量现状监测要求，本项目特征污染物H2S、NH3、臭气浓度监测时间为2026年4月15日～4月17日，监测点位为新伊科生活垃圾无害化填埋场下风向100m处。本次评价监测布点信息及环境质量现状结果见表3-1，表3-2。

表3-1  监测点位信息表
监测点名称

监测点坐标/m
监测因子

监测时段

相对厂址方位
相对厂界距离/km

新伊科生活垃圾无害化填埋场下风向100m处
X

Y

H2S、NH3
臭气浓度
2026年4月15日～

4月17日

/

/

120

-200

表3-2  监测结果统计表

监测点位

监测点坐标
污染物

评价标准/(mg/m3)
小时均值浓度范围(mg/m3)
最大浓度占标率（%）

超标率（%）

达标情况

新伊科生活垃圾无害化填埋场下风向100m处
120
-200
H2S
0.01

＜0.001

/

0

达标

NH3
0.2

0.02～0.04

20

0

达标

臭气浓度

/

10～12

/

/

/

从上表监测数据可知，评价区环境空气中H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值（H2S：0.01mg/m3、NH3：0.2mg/m3）。

2、声环境
本项目厂址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰木伦镇松定霍洛村新伊科生活垃圾无害化填埋场院内，声环境质量一般。项目区周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此，本项目未开展声环境现状调查。
3、地下水和土壤环境质量现状

本项目生产车间按标准采取硬化及防渗处理，采取环评提出的措施处理后，不存在明显的地下水和土壤污染途径。因此未对地下水和土壤环境质量进行现状监测。
4、生态环境分析

本项目建设地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰木伦镇松定霍洛村新伊科生活垃圾无害化填埋场院内，租用填埋场区渗滤液调节池东侧400m2空地进行建设，且用地范围内无生态环境保护目标。


	环境

保护

目标
	1、环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）关于环境保护目标的规定，大气环境保护目标为厂界500m范围内敏感目标，声环境保护目标为厂界外扩50m范围内敏感目标，地下水环境保护目标为厂界外500米范围内的地下水集中饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据现场调查，本项目厂界500m范围内没有大气环境保护目标和地下水环境保护目标，本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。

本项目主要环境保护目标见表3-3，本项目道路运输沿线主要环境保护目标见表3-4。
表3-3 主要环境保护目标一览表

环境要素

名称

坐标

保护
对象

保护内容

保护级别

相对项目位置

相对项目距离/m

X

Y

环境空气

厂界外500m范围内无大气环境敏感目标
《环境空气质量标准》（GB3095-2026））二类
/

/

声环境

厂界外50m范围内无声环境敏感目标
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
/

/

地下水

厂界外500m范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类
/

/
生态

占地范围内无生态环境保护目标

/

/

/

表3-4 本项目道路运输沿线主要环境保护目标一览表

环境要素

名称

坐标

保护
对象

保护内容

环境功能区

相对道路位置

相对项目距离/m

X

Y

环境空气/声环境
和谐小区

110.1973
67517

39.2963
59093

居民区
1050人

环境空气二类/声环境2类

道路南侧

40

乌兰木伦卫生院

110.1950
27289

39.2909
45054

居民区
40

道路南侧

60

神东上湾小区

110.1945
53880

39.2914
38581

居民区
648

道路西侧

17

上湾山上家属区

110.1893
31619

39.2973
28712

居民区
1500

道路南侧

61

和谐小区

110.1899
96806

39.2993
56462

居民区
860

道路北侧

149

墨金苑小区

109.7564
12355

39.5481
15255

居民区
2000

道路东侧

176

蓝天家苑

109.7697
42934

39.5344
52082

居民区
1500

道路东侧

129
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	1、污染物排放控制标准

（1）废气

本项目有组织排放的H2S、NH3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，厂界无组织排放的H2S、NH3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，详见表3-5。
表3-5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准
污染物
排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）
厂界标准（mg/m3）
排气筒（m）
二级
H2S

/

15

0.33

0.06

NH3
/

15

4.9

1.5

臭气浓度

/

15

2000（无量纲）

20（无量纲）

（2）噪声

①施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中噪声排放限值，详见表3-6。

表3-6 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）  单位：dB（A）

昼  间

夜  间

70

55

②运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表3-7。
表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）  单位：dB（A）

类  别

昼  间

夜  间

2

60

50

（3）固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。



	总量

控制

指标
	根据工程分析可知，本项目运营期无废水外排，因此本项目不涉及水污染物总量控制指标。
根据工程分析可知，本项目运营期无受控大气污染物排放，因此本项目不涉及大气污染物总量控制指标。
。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环
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	本项目建设施工期污染源主要有设备基础施工扬尘、运输车辆施工机械产生废气，施工机械噪声，施工废水和建筑垃圾。分析工程施工期的环境影响并提出相应的污染防治措施和管理要求，可使项目建设造成的不利影响降到最低限度。

1、施工期废气防治措施

本项目施工过程中，基础开挖等工程会产生较大的扬尘，各类机械车辆的往来及砂石料、建筑材料堆放也会产生扬尘，施工机械、车辆运行时会排放燃油尾气。主要体现在在以下方面：
（1）清表及土方挖运产生的扬尘、弃土临时堆放及建筑材料堆放产生的扬尘； 

（2）各种建筑材料（水泥、砂子、石子）及大型机械在车辆往来运输过程中产生的道路扬尘。
（3）施工机械、车辆运行时排放的燃油尾气。
根据本项目产生的粉尘对大气环境的污染特点，以及《内蒙古自治区建筑施工扬尘治理实施方案》的要求，拟采取以下措施减轻施工过程对大气环境的影响：
（1）在施工过程中，选择挖掘效率较高的机械设备进行作业，在短时间内完成设备及全封闭彩钢房屋基础施工；
（2）选择合适的施工时间及施工天气，尽量避免在一天中风力最大的时段进行施工；
（3）选择合理的运输车辆行车路线，避免路程较长引起较多的道路扬尘，运输车辆进入施工场地应限速行驶，以减少产尘量。
（4）选用具有行业先进水平的施工机械和车辆，减少施工期机械及运输车辆尾气排放。
（5）加强城区渣土运输车辆的管理，在落实全部密闭运行措施的基础上，采取在主城区道路限时段运行的措施，减少对城市带来的扬尘污染。
采取以上措施后，施工期对周边环境空气的影响将降至最低，并且其影响会随施工的结束而消失。
2、施工期废水防治措施

本项目施工期废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水。施工生产废水包括砂石冲洗水、养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水、混凝土搅拌机及输送系统冲洗废水，这部分废水除含有少量的油污和泥沙外，基本没有其他污染指标。工程施工期间，施工单位应严格执行《建筑工程施工场地文明施工及环境暂行规定》，对施工废水的排放进行设计，严禁乱排、乱流，污染道路和环境。施工时产生的泥浆水以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀处理后回收利用，不外排。
本项目施工人员生活污水排入垃圾填埋场渗滤液调节池，再排入垃圾填埋场渗滤液处理站处理。因此，施工期产生的污水不会对区域环境产生明显影响。

3、施工期噪声防治措施

项目施工过程中作业机械主要有挖掘机、装载机、升降机等机械，施工期噪声主要是这些机械设备运行时产生的噪声和运输车辆产生的噪声。其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性，噪声级较高，在75dB～95dB之间，平均噪声级在85dB左右。在未采取降噪措施的情况下，施工机械对周围环境影响较大。为减少施工噪声对周边环境的影响，施工中应采取如下措施以减少对声环境的影响：
①严格控制施工时间，根据不同季节正常休息时间，合理安排施工计划，尽可能避开夜间（22：00-06：00）和昼间午休时间动用高噪声设备，以免产生扰民现象。
②严格使用商品混凝土，与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量少、施工方便、噪声污染小等特点，同时大大减少水泥、砂石的汽车运量，减轻道路交通噪声及扬尘污染。
③施工物料及设备运入、运出，车辆应尽可能避开夜间(22：00-06：00)运输，避免沿途出现扰民现象。
④严格控制操作流程，降低人为噪声。不合理的施工操作是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除、钢筋材料的装卸过程中产生的金属碰撞声；运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等。
⑤采取适当措施，降低噪声，对位置相对固定的机械设备，应设置在棚内。
⑥要求施工单位进行文明施工，减轻施工期间施工人员产生的社会噪声对环境的影响。
综上，在采取上述降噪措施后，施工噪声不会对区域声环境产生明显影响，并随施工的结束施工噪声也随之消失。

4、施工期固废防治措施

施工期产生的固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。施工单位将施工建筑垃圾固定堆放，并对可以回收的进行分类回收，外售给废品收购站；不能回收的建筑垃圾集中堆放后定时清运至政府指定地点进行处置。施工人员产生的生活垃圾集中收集，在指定地点设置垃圾桶并加强管理， 委托当地环卫部门集中处理。 施工期固体废物合理处置，对周围环境影响较小。
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	一、环境空气影响分析

1、污染防治措施

（1）生产各工序产生的恶臭
根据生产工艺流程，对生产处理各工段进行合理分区布局，对恶臭废气进行集中控制和处理。本项目采用生产设备均为密闭良好的生产设备，设备定点负压收集至除臭系统处理，项目物料输送全部选用全密闭式连续处理设备，均为自动化设备。本项目生产车间相对外界为微负压状态，防止恶臭气体外溢，生产工序卸料注油、真空细料、除渣、湿热水解、三相分离工序产生的恶臭气体采用密闭集气管道收集至1套废气净化系统，收集效率95%，风量共计5000m3/h，本项目采用“碱液喷淋+光氧催化”装置进行净化，净化效率95%，经处理后的废气经1根15m高的排气筒排放。

本次评价收集到了《郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司郑州市侯寨餐厨垃圾处理场建设项目竣工环境保护验收报告》监测数据，该项目餐厨垃圾处理规模为300t/d，主要处理工艺为：预处理（破碎制浆+三相分离）+厌氧发酵，产品为粗油脂和沼气，餐厨垃圾生产处理过程中恶臭废气源强为：NH3：0.0431kg/t，H2S：0.003kg/t，臭气浓度产生浓度为5917（无量纲）。本项目废弃油脂处理规模为30t/d，主要处理工艺为：加热+除渣+三相分离，产品为粗油脂。本项目与类比项目相比，规模为1/10，处理工艺少了厌氧发酵，本次类比按最不利因素考虑，采用其类比产生源强作为本项目恶臭废气源强。则本项目生产过程中NH3产生速率为0.162kg/h，产生量为0.472t/a，H2S产生速率为0.0113kg/h，产生量为0.033t/a。本项目生产过程中产生的恶臭经废气净化系统处理后，NH3排放浓度为1.54mg/m3、排放速率为0.0077kg/h、排放量为0.0224t/a，H2S排放浓度为0.11mg/m3、排放速率为0.00054kg/h、排放量为0.0016t/a，臭气浓度排放浓度为296（无量纲）；NH3、H2S及臭气浓度排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准（NH3：4.9kg/h、H2S：0.33kg/h、臭气浓度：2000（无量纲））。

为减少本项目各工序未收集无组织恶臭影响，本次评价要求生产车间微负压，在生产工序产臭区域喷洒除臭剂，无组织恶臭净化效率80%，净化后无组织NH3排放速率为0.00162kg/h、排放量为0.00472t/a，H2S排放速率为0.000113kg/h、排放量为0.00033t/a，经净化后的恶臭经生产车间底部抽风系统排出，对周边环境产生影响较小。

本项目废气污染源产排情况汇总见表4-1。
表4-1   本项目运营期大气污染物产生及排放情况

污染源

污染物

产生浓度

mg/Nm3
产生量

t/a

治理措施

排放浓度

mg/Nm3
排放量

t/a

生产工序
废气量

1460万m3/a

生产工序各单元产生的恶臭气体采用密闭集气管道收集至1套废气净化系统，收集效率95%，采用“碱液喷淋+光氧催化”装置净化，风量共计5000m3/h，净化效率95%，经处理后的废气经一根15m高的排气筒排放，排气筒编号DA001；

生产车间微负压，在生产工序产臭区域喷洒除臭剂，无组织恶臭净化效率80%

1460万m3/a

NH3
30.7

0.472

有组织

1.54

0.0224

H2S
2.15

0.033

0.11

0.0016

臭气浓度
5917

/

281

/

/

/

/

无组织

NH3
0.00472

/

/

/

H2S
0.00033

2、污染物排放信息
本项目完工后大气污染物排放清单一览表见表4,2。




表4-2 本项目大气污染物排放清单一览表

	排放方式
	序号
	产排污环节
	污染物种类
	污染物产生
	治理设施
	污染物排放
	排放口
	排放标准

	
	
	
	
	产生浓度mg/m3
	产生量
t/a
	处理能力%
	收集效率%
	治理工艺
	去除率%
	是否为可行技术
	排放浓度mg/m3
	排放量
t/a
	编号
	名称
	类型
	地理坐标
	高度
m
	出口内径m
	排气温度
	浓度限值
mg/m3
	速率限值kg/h

	有组织
	1
	生产工序
	NH3
	30.7
	0.472
	/
	95
	生产工序各单元产生的恶臭气体采用密闭集气管道收集至1套“碱液喷淋+光氧催化”装置净化，经处理后的废气经一根15m高的排气筒排放
	95
	是
	1.54
	0.0224
	DA001
	废气净化装置排气筒
	一般排放口
	E110°0′47.78″
N39°25′55.11″
	15
	0.3
	20
	/
	0.33

	
	
	
	H2S
	2.15
	0.033
	
	
	
	
	
	0.11
	0.0016
	
	
	
	
	
	
	
	/
	4.9

	
	
	
	臭气浓度
	5917
	/
	
	
	
	
	
	281
	/
	
	
	
	
	
	
	
	/
	2000（无量纲）

	无组织
	1
	生产车间
	NH3
	/
	0.0236
	/
	/
	生产车间微负压，在生产工序产臭区域喷洒除臭剂
	80
	是
	/
	0.00472
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.5
	/

	
	
	
	H2S
	
	0.00165
	
	
	
	
	
	/
	0.00033
	
	
	
	
	
	
	
	0.06
	/


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	3、污染物监测要求

根据《排污单位自行监测指南-总则》（HJ819-2017）中要求，本项目大气污染源监测点位、监测因子与监测频率见表4-3。
表4-3  大气污染物监测计划
环境要素

监测位置

监测项目

监测频率

执行标准
废气

有组织

生产工序废气净化装置（DA001）
H2S、NH3、臭气浓度
1次/半年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
无组织

厂界

臭气浓度、H2S、NH3
1次/半年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

4、非正常排放情况分析

非正常生产主要包括开停机、设备检修、工艺设备或环保设施达不到设计规定指标而引起的超额排污，以及外部停电等导致的异常排放。在无严格控制措施或措施失效的情况下，往往成为污染环境的重要因素。在实际运行过程中，环保设施运行不正常引起超标排污是本项目目前较为常见的非正常排放，主要表现为：废气处理设施因管理不善或设计原因，效率达不到设计水平，而引起废气污染物超标排放。

本项目非正常排污表现为废气净化装置失效，本次非正常工况按废气净化效率为零进行计算，则本项目环保设施故障引起的废气污染物非正常排放结果见表4-4。
表4-4  非正常工况污染物排放情况
非正常排放源

污染物

名称

非正常排放原因

非正常排放浓度mg/Nm3
单次持续时间/h

年发生频次

非正常排放量kg/a
应对措施

生产工序
NH3
废气净化装置失效

30.7

0.5

2次

0.1535

立即停产检修，修好后方可恢复生产
H2S
2.15

0.01075

臭气浓度
5917

/

操作、运行及管理不当易导致非正常工况的发生，因此必须建立健全一

整套严格的管理制度，操作人员持证上岗并严格按操作规程进行精心操作，并且加强对设备、管道及管件维护和检修。对污染物治理设施的管理、建设单位应当更加重视，才能更好地发挥其治理作用。当非正常工况发生时，立即停产进行检修，待检修完毕后恢复生产。

5、废气处理措施可行性分析
（1）恶臭净化

根据《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ1039-2019）表2废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表，垃圾处理工序产生的恶臭气体采用“化学洗涤+其他”措施为可行技术。本项目生产工序各单元产生的恶臭气体采用密闭集气管道收集至1套“碱液喷淋+光氧催化”净化装置处理后经1根15m高的排气筒排放，NH3、H2S及臭气浓度排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准（NH3：4.9kg/h、H2S：0.33kg/h、臭气浓度：2000（无量纲））。
因此，本项目采取的废气处理措施可行。
二、水污染影响分析

1、污染防治措施

（1）三相离心机分离出的浓水
根据企业提供的设计资料，本项目日处理30吨废弃油脂，三相离心机分离出的浓水产生量为2.8m3/d（1022m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、动植物油、硫化物、LAS，直接排入生产车间西侧的垃圾填埋场渗滤液调节池，再进入垃圾填埋场渗滤液处理站处理。

（2）车辆冲洗废水

由水平衡图可知，本项目车辆冲洗废水产生量为1.08m3/d（394.2m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油，直接排入生产车间西侧的垃圾填埋场渗滤液调节池，再进入垃圾填埋场渗滤液处理站处理。
（3）设备冲洗废水

由水平衡图可知，本项目设备冲洗废水产生量为1.8m3/d（657m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油，直接排入生产车间西侧的垃圾填埋场渗滤液调节池，再进入垃圾填埋场渗滤液处理站处理。
（4）车间地坪冲洗废水

由水平衡图可知，本项目车间地坪冲洗废水产生量为0.72m3/d（262.8m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油，直接排入生产车间西侧的垃圾填埋场渗滤液调节池，再进入垃圾填埋场渗滤液处理站处理。
（5）碱液喷淋塔排水
由水平衡图可知，本项目碱液喷淋塔排水量为0.45m3/d（164.25m3/a），主要污染物为pH、SS、COD、氨氮，直接排入生产车间西侧的垃圾填埋场渗滤液调节池，再进入垃圾填埋场渗滤液处理站处理。
本项目产生的废水依托伊金霍洛旗新伊科生活垃圾无害化填埋场渗滤液调节池和渗滤液处理站处理，鄂尔多斯市生态环境局于2020年11月24日以鄂环审字[2020]334号对《伊金霍洛旗新伊科生活垃圾无害化填埋场环境影响报告书》出具了环评批复，该项目于2023年12月29日取得了排污许可证，并于2025年5月20日通过了竣工环境保护自主验收。本项目依托的渗滤液调节池位于生产车间西侧，容积3000m3，本项目废水产生量共计3.25m3/d，渗滤液调节池完全可以接纳本项目产生的废水；渗滤液处理站位于渗滤液调节池南侧，处理能力为150m3/d，采用“pH调节+篮式过滤器+砂滤+芯滤+一级DTRO+二级DTRO+脱气+清水池”处理工艺，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）后，清水拉运至乌兰木伦镇污水处理厂，浓缩液回灌填埋场。本项目废水产生量为6.85m3/d，目前渗滤液处理站日处理废水量为120m3/d，剩余处理能力30m3/d，完全可以接纳处理本项目产生的废水。
2、污染物排放信息
本项目产生的废水主要为碱液喷淋塔排水和三相离心机分离出的浓水，直接排入生产车间西侧的垃圾填埋场渗滤液调节池，再进入垃圾填埋场渗滤液处理站处理。
表4-5  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号
废水类别
污染物种类
排放去向
排放规律
污染治理设施
排放口编号
排放口设置是否符合要求
排放口类型
污染治理设施编号
污染治理设施名称
污染治理设施工艺
1

三相离心机分离出的浓水

COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、动植物油、硫化物、LAS

排入生产车间西侧伊金霍洛旗新伊科生活垃圾无害化填埋场渗滤液调节池
连续

/

渗滤液调节池+渗滤液处理站
pH调节+篮式过滤器+砂滤+芯滤+一级DTRO+二级DTRO+脱气+清水池

/

□是
□否
无
2

车辆冲洗废水

COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油

间歇

/

3

设备冲洗废水

间歇

/

4

车间地坪冲洗废水

间歇

/

5

碱液喷淋塔排水
pH、SS、COD、氨氮
间歇

/

三、固体废物污染影响分析

本项目产生的一般固废包括：除渣机产生的废渣、湿热水解工序产生的废渣和三相离心机产生的废渣；危险废物包括光氧催化装置产生的废灯管和设备保养产生的废机油。

（1）除渣机、湿热水解工序、三相离心机产生的废渣

根据企业提供的设计资料，本项目日处理30吨废弃油脂，除渣机、湿热水解工序、三相离心机产生的废渣共计0.2t/d（73t/a），直接排入生活垃圾填埋场填埋。

（2）光氧催化装置产生的废灯管

根据企业设计，本项目产生的恶臭气体采用“碱液喷淋+光氧催化”装置进行净化，光氧催化装置中的灯管每年更换一次，产生量为0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2025），光氧催化装置更换的废灯管属于危险废物，废灯管类别为HW29含汞废物，代码为900-023-29；依托垃圾填埋场现有1座10m2危废贮存库暂存，定期委托有资质单位处置。
（3）设备保养产生的废机油

本项目设备保养废机油产生量为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025），废机油属于危险废物，废机油类别为HW08，代码为900-217-08；依托垃圾填埋场现有1座10m2危废贮存库暂存，定期委托有资质单位处置。
本项目产生危险废物均依托伊金霍洛旗新伊科生活垃圾无害化填埋场危废贮存库暂存，定期委托有资质单位处置。鄂尔多斯市生态环境局于2020年11月24日以鄂环审字[2020]334号对《伊金霍洛旗新伊科生活垃圾无害化填埋场环境影响报告书》出具了环评批复，该项目于2023年12月29日取得了排污许可证，并于2025年5月20日通过了竣工环境保护自主验收。危废贮存库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定要求。危废贮存库建筑面积10m2，地面采取防渗混凝土防渗+2mm厚HDPE膜防渗，渗透系数小于10-10cm/s，贮存的危险废物废活性炭和实验室废液分区存放，占用面积约5m2，本项目产生的危险废物主要为少量的废机油和废灯管，危废贮存库剩余面积5m2，可满足分区存放要求。
本项目固体废物产生及利用处置情况表4-6。
表4-6 本项目固体废物产生及利用处置情况
分类

名称

主要成分

代码

产生量（t/a）

综合利用量（t/a）

处置量（t/a）

产废周期

综合利用或处置措施

一般工业固体废物

废渣
食物残渣

900-999-99
73

0

73

连续

直接排入生活垃圾填埋场填埋

危险废物

废灯管
汞

HW29

900-023-29

0.02

0

0.02

1a

依托垃圾填埋场现有1座10m2危废贮存库暂存，定期委托有资质单位处置
废机油
有机酸、胶质、沥青状等物质

HW08

900-217-08

0.2

0

0.2

30d

四、噪声污染影响分析
1、污染防治措施
本工程噪声污染源主要为除渣机、搅拌罐、三相离心机、泵类等生产设备噪声，其声压等级在75～85dB（A）之间。

由于本工程选用的设备中有部分高噪声设备，因此，噪声防治应予以特别重视：

（1）在设备选型方面选用低噪声设备；

（2）对高噪声设备采用基础减震（橡胶减震或弹簧减震），操作间设置隔声门窗，以减少噪声向外传递；

（3）高噪设备（风机、泵类）应采用隔声间并安装隔声门窗；

（4）厂界加强绿化，降噪吸声。

采取以上控制措施后，噪声强度可大为降低，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

本项目主要设备源强调查清单（室内声源）见表4-7。

表4-7 工程主要设备源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

型号

声源源强（声压级/距声源距离）

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/d B(A)

建筑物外距离/m

1

生产车间

除渣机

/

80/1

选用低噪声设备、室内安装

55

60

1.0

5

73

24h

15

58

1

2

加热搅拌罐1#

/

75/1

53

60

1.0

5

73

24h

15

58

1

3

加热搅拌罐2#

/

75/1

51

60

1.0

5

73

24h

15

58

1

4

三相离心机

/

80/1

49

60

1.0

5

73

24h

15

58

1

5

装车泵

/

85/1

47

60

1.0

5

73

24h

15

58

1

6

离心机入料泵
/

85/1

40

60

1.0

5

78

24h

15

63

1

7

油脂输送齿轮泵
/

85/1
40

65

1.0

10

70

24h

15

55

1

8

搅拌罐入料泵
/

85/1

38

65

1.0

5

73

24h

15

58

1

本项目废气净化装置风机位于室外，工程主要设备源强调查清单（室外声源）见表4-8。
表4-8   工程主要设备源强调查清单（室外声源）
序号

声源

名称

型号

空间相对位置/m

声源源强（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

1

引风机

/

8

11

1.0

90/1
基础减振，风机加装消声器
昼夜
2、声环境影响预测及分析
①计算公式

为说明项目对周边环境的影响，环评进行预测评价。
本项目新增噪声源均位于封闭生产车间内，厂界噪声达标分析采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中相关计算公式核算分析，具体如下：

①室内声源等效室外声源声功率级
Lp2i (T )  Lp1i (T )  (TLi  6)
式中：Lp2i (T ) ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； 

Lp1i T  ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

②户外声传播的衰减
Lp (r)  Lp (r0 )  Dc  ( Adiv  Aatm  Abar  Agr  Amisc )

式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；
Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；
DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； 

Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr ——地面效应引起的衰减，dB； 

Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。

本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减 Adiv，
i）点声源衰减模式：
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ii）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（
[image: image3.wmf]eqg
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等声级贡献值，dB（A）；
      LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；
      T—预测计算的时间段，s；
      ti—i声源在T时间段内的运行时间，s。
式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
      Leqb—预测点的背景值，dB（A）。

②预测结果与评价
利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各设备噪声对各预测点声环境造成的贡献值。环境噪声预测结果见表4-9。
表4-9 噪声预测结果      单位：dB(A)

测点

位置

昼  间

标准
夜  间

标准

贡献值

贡献值
1#
厂界北侧

44.24

60
44.24

50
2#

厂界东侧
45.38

45.38

3#

厂界南侧
48.84

48.84

4#

厂界西侧

49.56

49.56

由上表预测结果可知，本项目运营期厂界噪声昼间预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
3、道路交通噪声影响分析

本项目废弃油脂运输车辆行驶路线主要为阿大公路，阿大公路沿线环境保护少，阿大公路为沥青路面，路况良好，本项目的建设将使阿大公路共增加6辆/d的车流量，相对整条公路车流量而言，增加量较少，对阿大公路沿线声环境影响较小。

废弃油脂运输过程中对沿线的镇区居民会产生一定影响，本次环评提出以下措施：

运输车辆应选择噪声以及尾气排放符合国家车辆尾气排放要求的车辆；运输过程中非特殊情况车辆尽量减少鸣笛以减轻噪声对沿途环境的影响，同时要求企业加强管理，杜绝超载超速现象，按期保养车辆保持车辆良好工况，尽可能将运输噪声控制到最低程度。尽量减少夜间和中午运输车辆作业。

采取上述措施后，垃圾转运车辆运输噪声对环境的影响降至最低。

4、污染物监测要求
根据《排污单位自行监测指南-总则》（HJ819-2017），本项目噪声污染源监测点位、监测因子与监测频率见表4-10。

表4-10  噪声环境监测计划

监测项目

监测点位

监测频次

监测负责机构

厂界噪声

LAeq
厂界外1m
每季度1次
委托当地有资质的环境监测单位
五、地下水、土壤影响分析及保护措施

（1）污染影响分析

①污染源

本项目污染源主要包括毛料缓存箱、油脂暂存箱和成品油罐。

②污染物类型

地下水、土壤污染物主要为废油脂。

③污染途径

毛料缓存箱、油脂暂存箱和成品油罐在生产及储存过程中发生泄漏，且地面防渗层发生破裂，废油脂渗漏可能会对地下水及土壤环境造成影响。
（2）地下水、土壤环境保护措施

①设计施工要求

本项目整个生产车间均参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求措施进行设计施工，正常状况下不会污染地下水环境。

②分区防控要求及措施

分区防渗是根据不同装置的防渗要求，进行不同程度的防渗处理，消减污染物的渗入速度，有效防止地表泄漏对地下水、土壤的影响。本项目整个生产车间均为重点防渗区，具体防渗措施见表4-11。

表4-11  防渗污染防治分区表
序号
装置
防渗分区
防渗技术要求
防渗处理措施

1

生产车间
重点防渗区
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s

2mm厚高密度聚乙烯膜+10cm混凝土层+2mm厚环氧地坪树脂
分区防渗措施建议：为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。

六、绿化

本项目厂址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰木伦镇松定霍洛村新伊科生活垃圾无害化填埋场院内，厂区占地范围内无生态环境保护目标。为最大限度降低对区域生态环境的影响，本项目应充分利用项目区周边的空地进行绿化，生产车间四周设绿化带，种植吸附废气较强的植物，并且严格执行各污染环节的防治措施，定期对环保设施进行检修，杜绝擅自拆除和闲置不用现象发生，保证其正常运行。

七、环境风险

1、风险源
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目涉及的风险物质为废机油，本项目风险物质废机油最大储存量与临界量比值结果见表4-12。

表 4-12 本项目风险物质在线量与临界量比值计算结果
危险物质名称
CAS号
最大存在总量qn/t  

临界量Qn/t  

该种危险物质Q值
废机油
/

0.5

2500

0.0002
Q值Σ
0.0002

由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）值小于1。

2、影响途径

本项目产生的废机油依托垃圾填埋场现有1座10m2的危废贮存库贮存，贮存过程中环境风险影响途径为：

（1）危废贮存库环境风险物质泄漏直接对周边土壤和水体环境产生影响。
（2）危险物质泄漏遇明火发生火灾燃烧产生的废气及消防废水间接对大气环境、地表水环境及地下水环境产生影响。

3、风险防范措施

（1）危废贮存库环境风险物质泄漏防范措施
①危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定要求设计，危废贮存库贮存的性质不相容危险废物分区存放，四周设围堰。危险废物须进行申报登记，厂区建立符合标准的专门贮存设施和场所，妥善保存并设立危险废物标识牌，控制危险物质在厂区内的贮存量，交由有危险废物经营许可证的单位收集、运输、贮存和处理；
②安排人员定期巡检，发现破损及时上报，并进行修复；
③企业应制定危废转移制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保危险废物均得到合理处置。
（2）其他管理措施

①加强对工人的安全生产和环境保护教育和管理，按规定进行安全操作技术培训，严格规范操作；

②编制突发环境事件应急预案并成立应急救援组织机构。

八、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射，因此本次评价不作电磁辐射相关评价。

九、环保投资估算

本项目总投资400万元，其中环保投资24万元，占总投资的6.0%。工程环境保护措施及环保投资估算见表4-13。

表4-13  环保投资一览表

类别
污染源
污染物名称
防治措施
投资
（万元）
大气
污染物

生产工序

NH3、H2S、臭气浓度
生产工序各单元产生的恶臭气体采用密闭集气管道收集至1套废气净化系统，收集效率95%，采用“碱液喷淋+光氧催化”装置净化，风量共计5000m3/h，净化效率95%，经处理后的废气经一根15m高的排气筒排放，排气筒编号DA001
10

生产车间

NH3、H2S、臭气浓度
生产车间微负压，在生产工序产臭区域喷洒除臭剂，无组织恶臭净化效率80%
水污
染物
三相离心机分离出的浓水
COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、动植物油、硫化物、LAS
排入生产车间西侧垃圾填埋场3000m3渗滤液调节池协同处置，再进入渗滤液处理站处置，处理规模150m3/d，采用“pH调节+砂滤+滤芯过滤+二级DTRO+脱气”处理工艺，处理后的浓缩液暂存至浓液池，回喷填埋场；处理达标的清水暂存清水池，拉运至乌兰木伦镇污水处理厂处理

10

车辆冲洗废水

COD、BOD5、SS、氨氮、

动植物油
设备冲洗废水

车间地坪冲洗废水

碱液喷淋塔排水
pH、SS、COD、氨氮
固体
废物
除渣机
废渣

直接排入生活垃圾场填埋场填埋
/

湿热水解工序

废渣
三相离心机
废渣
废气净化

废灯管

依托垃圾填埋场现有1座10m2危废贮存库暂存，定期委托有资质单位处置

/

设备保养
废机油

噪声
生产设备
噪声
采用低噪设备、室内安装、基础减振
4.0

防渗

重点防渗：生产车间；防渗措施为采用2mm厚高密度聚乙烯膜+10cm混凝土层+2mm厚环氧地坪树脂
10

合计

24.0




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	生产工序
	NH3、H2S、臭气浓度
	生产工序各单元产生的恶臭气体采用密闭集气管道收集至1套废气净化系统，收集效率95%，采用“碱液喷淋+光氧催化”装置净化，风量共计5000m3/h，净化效率95%，经处理后的废气经一根15m高的排气筒排放，排气筒编号DA001
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2标准

	
	生产车间
	NH3、H2S、臭气浓度
	生产车间微负压，在生产工序产臭区域喷洒除臭剂，无组织恶臭净化效率80%
	

	地表水环境
	三相离心机分离出的浓水
	COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、动植物油、硫化物、LAS
	排入生产车间西侧垃圾填埋场3000m3渗滤液调节池协同处置，再进入渗滤液处理站处置，处理规模150m3/d，采用“pH调节+砂滤+滤芯过滤+二级DTRO+脱气”处理工艺，处理后的浓缩液暂存至浓液池，回喷填埋场；处理达标的清水暂存清水池，拉运至乌兰木伦镇污水处理厂处理
	/

	
	车辆冲洗废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油
	
	

	
	设备冲洗废水
	
	
	

	
	车间地坪冲洗废水
	
	
	

	
	碱液喷淋塔排水
	pH、SS、COD、氨氮
	
	

	声环境
	生产设备
	噪声
	采用低噪设备、室内安装、基础减振，风机加装消声器
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①除渣机、湿热水解工序、三相离心机产生的废渣直接排入生活垃圾填埋场填埋；②光氧催化装置产生的废灯管和设备保养产生的废机油依托垃圾填埋场现有1座10m2危废贮存库暂存，定期委托有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	1、重点防渗区：生产车间；防渗要求为2mm厚高密度聚乙烯膜+10cm混凝土层+2mm厚环氧地坪树脂

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	（1）危废贮存库环境风险物质泄漏防范措施
①危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定要求设计，危废贮存库贮存的性质不相容危险废物分区存放，四周设围堰。危险废物须进行申报登记，厂区建立符合标准的专门贮存设施和场所，妥善保存并设立危险废物标识牌，控制危险物质在厂区内的贮存量，交由有危险废物经营许可证的单位收集、运输、贮存和处理处置；
②安排人员定期巡检，发现破损及时上报，并进行修复；
③企业应制定危废转移制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保危险废物均得到合理处置；
（2）其他管理措施
①加强对工人的安全生产和环境保护教育和管理，按规定进行安全操作技术培训，严格规范操作；
②编制突发环境事件应急预案并成立应急救援组织机构。


	其他环境
管理要求
	（1）机构设置
根据公司的实际情况，公司应配置1名兼职环保管理人员。负责全厂的环境管理工作，要及时提出存在的主要环境问题及有关建议，针对全厂实际情况建立相应的环保规章制度，有效地落实环保措施，其主要职能应包括：
①贯彻执行国家、地方和上级主管部门制定的环境保护方针、政策、法令和法规；
②负责全公司环境保护工作计划的制定和实施；
③监督环保设施的运行及污染源控制，并负责对污染事故的调查处理；
④组织落实以环境保护为主要内容的技术措施、方案，监督“三同时”执行情况；
⑤组织环境管理宣传教育和技术交流活动，掌握最新环境保护动态以及有关信息。
（2）环境管理制度制定
制定相应的企业环境保护制度。如：“三废综合利用方法”、“颗粒物排放及管理规定”、“排污申报管理制度”、“环境保护奖惩条例”等，并建立环保设施的技术档案，使环境管理工作有法可依，有章可循，并逐步纳入法治化、标准化轨道。



六、结论
	结论：

只要认真贯彻执行国家的环保法律法规，认真落实所有的污染防治措施和本评价提出的污染防治对策，从环保的角度出发，内蒙古蓝天碧水生态环境服务有限公司餐厨垃圾减量化及资源化项目的建设是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	NH3
	/
	/
	/
	0.0224t/a
	/
	0.0224t/a
	0.0224t/a

	
	H2S
	
	/
	/
	0.0016t/a
	/
	0.0016t/a
	0.0016t/a

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	废渣
	/
	/
	/
	73t/a
	/
	73t/a
	73t/a

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	废灯管
	/
	/
	/
	0.02t/a
	
	0.02t/a
	0.02t/a

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	0.2t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1  交通位置图
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附图2-1 环境保护目标图
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附图2-2 本项目运输路线图
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附图2-3  运输沿线环境保护目标图（阿勒腾席热镇—本项目）
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附图2-4  运输沿线环境保护目标图（乌兰木伦镇—本项目）
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附图3-1 填埋场总平面布置图
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附图3-2   本项目生产车间平面布置图
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附图4  鄂尔多斯市生态环境管控单元分布图
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