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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

内蒙古蒙兴源生物科技有限公司伊金霍洛旗

2024年中央畜禽粪污资源化利用整县推进

项目环境影响报告表的批复
内蒙古蒙兴源生物科技有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司编制的《内蒙古蒙兴源生物科技有限公司伊金霍洛旗2024年中央畜禽粪污资源化利用整县推进项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于伊金霍洛旗红庆河镇独贵梁村二社，占地面积4998.01m2，主要建设1条固体有机肥生产线、1条液体有机肥生产线，并配套建设公辅工程及环保工程，项目建成后年产1万吨有机肥，其中6500吨固体有机肥，3500吨液体有机肥。项目总投资700万元，其中环保投资94.5万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。原料装卸、堆存，固体有机肥发酵、陈化、筛分、包装、成品堆存，液体有机肥加料、灌装均在全封闭有机肥生产车间内进行；固体有机肥发酵槽体顶部均覆盖纳米膜，液体有机肥发酵采取密闭液态腐熟发酵罐；筛分设备选用密闭筛分机，有机肥生产车间配套1套除臭抑尘设施对车间内各废气产生点进行除尘、除臭。通过采取以上措施颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；NH3、H2S、臭气浓度排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界二级标准限值要求。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。堆肥过程产生的渗滤液排至液态固液分离池内，作为原料回用于液体有机肥中，不得外排。
4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。
5.认真落实《报告表》中提出的固废污染防治措施。废弃包装袋统一收集后，全部外售至废品收购站；不合格产品收集后回用于生产，不得乱弃。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、项目涉及土地手续需征得自然资源局主管部门同意后方可开工建设。
五、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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