一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	鄂尔多斯市磐宏丰农技术服务有限公司苏布尔嘎民用爆炸物品储存库建设项目

	项目代码
	2602-150627-04-05-733506

	建设单位联系人
	刘健
	联系方式
	13020466789

	建设地点
	 内蒙古 自治区 鄂尔多斯 市 伊金霍洛 旗苏布尔嘎镇道劳岱村

	地理坐标
	（109度19分5.184秒，39度41分 59.136秒）

	国民经济

行业类别
	G5942 危险化学品仓储
	建设项目

行业类别
	五十三、装卸搬运和仓储业59-149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）-其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	伊金霍洛旗发展改革和科学技术局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2602-150627-04-05-733506

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	1.00
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：      
	用地（用海）

面积（m2）
	22691

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，具体分析见表1-1。

表1-1    专项评价设置情况分析一览表

专项评价类别

设置原则

本项目情况

结论

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
本项目废气污染物不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
不涉及

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目废水不直排
不涉及

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
本项目属于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质储存项目，且存储量超过临界量，需要设置环境风险专项评价
涉及
生态

取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目不涉及取水口
不涉及

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不属于海洋工程建设项目
不涉及

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C“C.1.1危险物质数量与临界量比值（Q）”要求，“当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1要求：有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，应设置环境风险专项评价。

项目炸药库核定储量60t（含0.6t导爆索），则项目炸药最大存储量为59.4t。根据企业提供资料，仓库储存乳化炸药约90%，即53.46t，储存铵油类炸药约5%，即2.97t，储存膨化硝铵炸药约5%，即2.97t。根据建设项目工程分析章节不同种类炸药理化性质及成分分析，经计算，本项目硝酸铵最大存在数量为54.18765t、油类物质最大存在数量为3.22245t。

项目炸药库中储存导爆索5万m，折合药量0.6t；工业雷管库储存雷管20万发，折合药量0.2t，导爆索及工业雷管主要成分为黑索金（化学名为环三亚甲基三硝胺），配比一般是95%，则本项目黑索金最大存在数量0.76t。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1，硝酸铵临界量50t、油类物质临界量2500t。环三亚甲基三硝胺具有一定的毒性，根据环三亚甲基三硝胺理化性质，其LD50：100mg／kg(大鼠经口)；59mg／kg(小鼠经口)，依据《化学品分类和标签规范第18 部分：急性毒性》（GB 30000.18-2013）；属于类别3健康危险急性毒性物质，其临界量为50t。
综上，风险物质总量与其临界量比值Q=1.10024198＞1，因此需要设置环境风险专项评价。
综上，本项目需要设置环境风险专项评价。

	规划情况
	无



	规划环境影响评价情况
	无



	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无



	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)（2019年修改版），本项目为G5942 危险化学品仓储，对照国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日施行），本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类名录内，属于国家允许类项目。同时伊金霍洛旗发展改革和科学技术局同意项目备案，项目代码为：2602-150627-04-05-733506，项目备案告知书见附件。

综上，项目建设符合国家和地方产业政策。

2、选址合理性分析

（1）项目特点及选址
本项目为危险化学品仓储项目，选址位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇道劳岱村，厂址中心地理坐标为北纬39°41′59.136″、东经109°19′5.184″，项目东北侧紧邻630县道（库区距离630县道120m），其他侧均为灌木林地和草地。距离项目最近的敏感点为厂址西北侧343m处的道劳岱村民委员会（库房距离道劳岱村民委员会393m）。

项目建设仓库周围安全距离范围内无其他在用的建筑物等《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）要求保护的对象，3座仓库四周均设置防护土堤，项目所在区域不属于地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的地区，仓库选址符合《民用爆破器材工程设计安全规范》（GB 50089-2018）中有关民爆器材库房选址的相关规定和要求（见下文与《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）符合性分析）。
项目评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及重要生态功能区、生态敏感脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地，项目区域无环境制约因素，选址不在生态保护红线内，选址合理。

项目运营后，主要为办公生活产生的生活污水、生活垃圾及转运过程运输车辆产生的噪声。生活污水经化粪池处理后定期拉运至苏布尔嘎镇污水处理厂处理，生活垃圾交由环卫部门清运处理，转运噪声属于间歇性噪声，通过控制车辆减速慢行、禁止鸣笛等措施可以做到厂界达标排放；储运过程无其他污染物产生及排放，对环境影响较小。
（2）土地相关支持性文件

根据2026年1月29日伊金霍洛旗自然资源局空间规划股出具的项目用地情况说明，项目用地范围不涉及永久基本农田，不在生态保护红线范围内，位于城镇开发边界外。2026年4月23日，伊金霍洛旗自然资源局出具项目用地预审与选址意见（伊自然资函〔2026〕40号），项目不需要进行土地预审，项目符合苏布尔嘎镇道劳岱村村庄规划，同意项目选址。
（3）其他支持性文件

根据2026年1月23日鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局出具的关于项目用地范围有无集中饮用水水源地保护区的函（鄂环伊核〔2026〕14号），本项目不涉及伊金霍洛旗水源地保护区。
根据2026年1月28日伊金霍洛旗文物局出具的关于项目用地范围内文物审查意见的函（伊文物函〔2026〕38号），同意项目选址，项目选址范围未涉及登记在册的不可移动文物。

根据2026年3月23日伊金霍洛旗自然资源局出具的关于项目压覆重要矿产资源和矿业权核实情况的函（伊自然资函〔2026〕177号），项目用地范围及外推300m涉及2宗有效矿业权设置单元，分别为：内蒙古自治区东胜煤田纳林希里矿区奎腾沟井田和内蒙古鄂尔多斯盆地北部东胜气田开采。项目建设与煤炭勘探及天然气开采活动不冲突，项目占地范围及周边无煤炭勘探井及天然气开采井。2025年11月3日，内蒙古自治区自然资源厅对内蒙古自治区东胜煤田奎腾沟井田煤炭资源勘查探矿权进行挂牌出让，2025年12月16日，内蒙古自治区自然资源厅进行了探矿权挂牌出让结果公示，陕西瑞鑫信达能源有限公司竞得内蒙古自治区东胜煤田奎腾沟井田煤炭资源勘查探矿权，目前，井田范围内正在进行煤炭资源勘查，无开采行为，无开采主体。

鄂尔多斯市磐宏丰农技术服务有限公司是由内蒙古磐宏矿业股份有限公司和伊金霍洛旗苏布尔嘎镇道劳岱村股份经济合作社共同出资成立。内蒙古磐宏矿业股份有限公司是以煤炭生产、运输、销售，爆破工程，土石剥离，地质灾害治理，民用爆炸物品储运、销售，油气存储等为一体，以房建、市政、公路、机电工程、进出口贸易为互补的高科技民营企业；伊金霍洛旗苏布尔嘎镇道劳岱村股份经济合作社是道劳岱村集体经济组织，代表道劳岱村全体村民集体行使集体资产所有权。本项目在一定程度上属于村集体经济，是新型农村集体经济发展壮大的积极探索和实践。
本项目建设单位及苏布尔嘎镇人民政府已出具关于项目压覆矿产资源承诺的函：如若后续开采压覆矿业资源，苏布尔嘎镇人民政府承诺将自行拆除鄂尔多斯市磐宏丰农技术服务有限公司苏布尔嘎民用爆炸物品储存库建设项目，无需额外补偿。
根据2026年1月23日伊金霍洛旗林业和草原局出具的关于项目是否占用林草地、自然保护地及草原核心保护区答复意见的函（伊林草审函〔2026〕35号），该项目范围内涉及林地，不涉及草地。该项目不占用伊金霍洛旗草原核心保护区、湿地、内蒙古成吉思汗国家森林公园总体规划范围和鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护地。项目范围内无林业和草原部门管理的各级自然保护地，风景名胜区。经核实，按照起源分类为国家Ⅱ级公益林和地方公益林（Ⅲ类）。
项目于2026年3月5日取得伊金霍洛旗应急管理局出具的关于项目的复函：“经核查，你单位拟在苏布尔嘎镇道劳岱村建设的民用爆炸物品储存库，周边环境暂未发现影响项目建设的重大安全隐患，具备建设基础条件。在项目建设前期，你单位须严格按照国家及地方相关规定，完善用地、环评、安全预评价等各项报批手续，确保所有手续合法合规。”

项目于2026年5月29日取得伊金霍洛旗公安局出具的关于项目的复函：“经我单位民警进行实地查看，鄂尔多斯市磐宏丰农技术服务有限公司建设的民用爆炸物品储存库周边暂未发现影响民用爆炸物品储存库建设的相关设施。在项目建设前期，建设单位应严格按照要求办理用地及环评等相关手续，同时要将设计单位及安全预评价机构提出的安全对策措施落实到下阶段的设计及施工工程中，确保项目建成后风险可控。”

综上所述，从项目特点及所处地理位置和周围环境分析，本项目选址是合理可行的。

3、生态环境分区管控符合性分析

（1）生态保护红线

本项目建设地点位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇道劳岱村，根据2026年1月29日伊金霍洛旗自然资源局空间规划股出具的项目用地情况说明，项目用地范围不涉及永久基本农田，不在生态保护红线范围内，位于城镇开发边界外。2026年4月23日，伊金霍洛旗自然资源局出具项目用地预审与选址意见（伊自然资函〔2026〕40号），项目不需要进行土地预审，项目符合苏布尔嘎镇道劳岱村村庄规划，同意项目选址。因此，项目选址不位于生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。

（2）资源利用上线

本项目营运过程中消耗一定量的水资源和电能等，其资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源综合利用上线要求。

（3）环境质量底线

根据内蒙古自治区生态环境厅2025年6月5日发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，项目评价区域环境质量较好，具有一定的环境容量，根据本次评价收集了2024年鄂尔多斯市空气质量数据，本项目所在区域为环境空气质量达标区，评价区环境空气质量较好；同时项目建设完成后针对产生的污染物采取相应的环保治理措施后，污染物均能实现达标排放，且污染物排放量小，因此，项目建设符合环境质量底线的要求。
（4）生态环境准入清单

根据鄂尔多斯市生态环境局于2024年8月6日发布的《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。调整后，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。

生态环境准入清单保持一定的延续性，维持“市级总体管控要求—单元管控要求”两个层级框架（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单），坚持目标和问题导向，以区域生态环境质量改善目标为核心，实施差异化管理。优先保护单元以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。重点管控单元应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。
对照鄂尔多斯市环境管控单元图，本项目位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇道劳岱村，属于纳林希里矿区重点管控单元，本项目与生态环境分区管控符合性判定见表1-1。

表1-1    本项目与生态环境分区管控符合性判定
内 容
文件及要求
本项目情况
生 态 保 护 红 线
《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》要求：重点管控单元应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
本项目位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇道劳岱村，根据鄂尔多斯市环境管控单元图，本项目所在区域为重点管控单元。有针对性地加强污染物排放控制，项目运营期废气主要为车辆运输扬尘及尾气，产生量较小，运营期产生的生活污水、固废等均合理处置；产生的噪声经隔声、基础减振等措施后可达标排放；可确保生态环境功能不降低。本项目500m范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。项目建设符合生态保护红线要求。
环 境 质 量 底 线
全市空气质量持续改善，力争PM2.5平均浓度不大于30微克/立方米。到2025年，全市水环境质量持续改善，国控断面地表水优良比例达到87%，消除劣Ⅴ类断面，城市集中式饮用水水源达到或优于III类比例达到100%（除本底值超标外）。全市受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率达到90%以上。污染物排放总量和环境质量达到鄂尔多斯市生态环境保护“十四五”规划目标要求。
经调查，项目所在区域为环境空气质量达标区。本项目运营后会产生一定的污染物，项目运营期间产生的噪声在采取相应防治措施后，对周边环境造成的影响较小；生活污水、固废合理处置，不外排，对周边环境造成的影响较小。本项目建设不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。因此项目建设符合环境质量底线要求。
资 源 利 用 上 线
《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发[2021]218号）中要求：到2025年，全市国土空间开发强度、能源消费总量得到合理控制。到2030年，全市用水总量控制在19.94亿立方米以内。
本项目生活用水外购；生活污水水质简单，水量较少，经化粪池处理后拉运至苏布尔嘎镇污水处理厂进一步处理。项目用电由当地供电系统提供。项目占地为建设用地，消耗资源相对于区域资源利用总量较少，项目建设符合资源利用上线要求。
本项目建设地点位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇道劳岱村，根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目位于纳林希里矿区重点管控单元，管控单元编码为：ZH15062720012。纳林希里矿区重点管控单元生态环境准入符合性分析见下表。

表1-2    生态环境准入符合性分析一览表

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元类别

管控要求

符合性说明

ZH15062720012

纳林希里矿区
重点管控单元

空间布局约束

/
/
污染物排放管控

/
/
环境风险管控
/
/
资源开发效率
1.原煤⼊选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和⼯艺进行合理处置，处置率达到100%。2.煤矿采区回采率、原煤⼊选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。4.限制勘查开发过程中对环境破坏较⼤的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘察项目，确需新⽴的必须通过环境影响评估，并征得环保部⻔同意。禁⽌勘查超贫磁铁矿。

本项目属于危险化学品仓储项目，不属于煤炭开采及相关行业，符合资源利用效率要求。

综上所述，项目的建设符合生态环境分区管控相关要求。

4、项目选址与《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）符合性分析

（1）工程规划
根据《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）中4.1.3规定：

①根据企业生产、运输、管理和生活等因素确定各区相互位置；危险品生产区宜设置在适中位置，危险品总仓库区、危险品性能试验场和销毁场宜设置在偏僻地带或边缘地带。
②企业各区不应分设在国家铁路线、省级及以上公路的两侧，宜规划在运输线路的一侧。
③当企业位于山区时，不宜将危险品生产区布置在山坡陡峻的狭窄沟谷中。
④辅助生产部分宜靠近生活区的方向布置；

⑤无关的人流和物流不应通过危险品生产区、危险品总仓库区和危险品性能试验场。危险品的运输不应通过生活区。

本项目只进行危险品的仓储，不涉及生产、试验及销毁，项目选址不在铁路线及公路线两侧，项目不在山区。项目仓储区和生活区（值班室）分离，共设2个大门，无关的人流和物流不通过危险品仓储区。危险品的运输不通过生活区。
（2）与外部距离符合性分析

结合项目危险品储量，根据《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）中4.3规定，项目区与外部距离符合性分析见下表。

表1-3    项目区与外部距离符合性分析一览表

序号

项目

本项目储量

与周边项目最近距离（m）

是否符合

工业炸药库

工业雷管库0.2t
1#

2#
距离要求（m）

R1
人数小于等于50人或户数小于等于10户的零散住户边缘、职工总数小于50人的工厂企业围墙、本厂危险品总仓库区、加油站
380
380
100
该距离范围无
符合

R2
人数大于50人且小于等于500人的居民点边缘、职工总数小于等于500人的工厂企业围墙、有摘挂作业的铁路中间站界或建筑物边缘
590
590
113.75
该距离范围无
符合

R3
人数大于500人且小于等于5000人的居民点边缘、职工总数小于等于5000人的工厂企业围墙
670
670
132.50
该距离范围无

符合

R4
人数小于等于2万人的乡镇规划边缘、220kV架空输电线路、110kV区域变电站围墙
780
780
167.50
该距离范围无
符合

R5
人数小于等于10万人的城镇区规划边缘、220kV以上架空输电线路、220kV及以上的区域变电站围墙
1060
1060
215
该距离范围无

符合

R6
人数大于10万人的城市市区规划边缘
2070
2070
400
该距离范围无

符合

R7
国家铁路线、省级及以上公路用地外缘、通航的河流航道、110kV架空输电线路
440
440
95
该距离范围无

符合

R8
非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
270
270
85
该距离范围无

符合

R9
埋地敷设的石油、天然气管线
335
335
100
该距离范围无

符合

项目周边无工业企业、加油站、铁路、省级及以上公路、石油或天然气管线，项目东北侧和西北侧存在零散住户和道劳岱村民委员会，同时，项目所在厂区东北侧紧邻630县道（库区距离630县道120m），项目南侧存在一条10kV架空输电线路。根据《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）中外部距离要求，本项目与西北侧、东北侧最近的保护目标距离符合性分析见下表。
表1-4    项目区与外部距离符合性分析一览表

序号

构筑物名称
道劳岱村民委员会距离（m）
1#散户距离（m）
是否符合

规范要求
实际距离
规范要求

实际距离

1
1#工业炸药库（30t）
380
421.5
380
724
符合
2

2#工业炸药库（30t）

380
450
380
709
符合

3
工业雷管库
100
393
100
658
符合
根据《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018），本项目工业炸药库和工业雷管库均属于1.1级危险性建筑物。
本项目南侧存在一条西南向东北走向的10kV输电线路，根据《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）：“12.6.2各种高低压架空线路不应跨越危险性建筑物。12.6.3危险性建筑物所在区域内的20kV及以下的高压线路宜采用电缆埋地敷设。当采用架空线路时，架空线路的轴线与1.1级、1.2级危险性建筑物的水平距离不应小于电杆档距的三分之二，且不应小于35m。与1.3级、1.4级建筑物的水平距离不应小于电杆高度的1.5倍。”

本项目南侧的2#工业炸药库与南侧10kV输电线路最近距离为35.8m，满足不小于35m的要求。

本项目厂区东北侧紧邻630县道（库区距离630县道120m），根据《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）：“1.1级、1.2级建（构）筑物与县级及以上公路用地外缴的外部距离不应小于100m，与风力发电机组外部距离不应小于600m；当表中距离小于本条规定时，不执行表中距离”。本项目库区与630县道距离为120m，满足不小于100m的要求。项目周边600m范围内无风力发电机组。
综上所述，本项目炸药库与外部距离均满足《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）相关要求，项目炸药库四周建有安全防护屏障，并建有电子监控设施，拥有完善的人防、技防、犬防设施，炸药库的外部安全距离均符合各项规范规定。
5、与《民用爆炸物品安全管理条例》符合性分析

项目与《民用爆炸物品安全管理条例》符合性分析见下表。

表1-5    项目与《民用爆炸物品安全管理条例》符合性分析

《民用爆炸物品安全管理条例》
本项目

符合性

第五条

民用爆炸物品从业单位是治安保卫工作的重点单位，应当依法设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，设置技术防范设施，防止民用爆炸物品丢失、被盗、被抢。民用爆炸物品从业单位应当建立安全管理制度、岗位安全责任制度，制订安全防范措施和事故应急预案，设置安全管理机构或者配备专职安全管理人员。

本项目已设立治安保卫机构并配备治安保卫人员，杜绝民用爆炸物品丢失、被盗、被抢事故的发生。储存库入口通路、库房周围及围墙周围安安装视频监控及防入侵报警系统和电子巡查系统，库房周围设置犬舍。后期运营过程中按照安全管理制度、岗位安全责任制度、安全防范措施及事故应急预案对企业进行管理。

符合

第六条

民用爆炸物品从业单位应当加强对本单位从业人员的安全教育、法治教育和岗位技术培训，从业人员经考核合格的，方可上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备具有相应资格的人员。

本项目对从业人员进行安全教育、法治教育和岗位技术培训，从业人员经公司培训考核合格后上岗作业。

符合

第四十条

民用爆炸物品应当储存在专用仓库内，并按照国家规定设置技术防范设施。

本项目建设爆炸物品仓库2栋，用来储存民用爆炸物品，工业炸药库和雷管库按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB50089-2018)要求进行设计建设。

符合

第四十一条

储存民用爆炸物品应当遵守下列规定：（一）建立出入库检查、登记制度，收存和发放民用爆炸物品必须进行登记，做到账目清楚，账物相符；

本项目建立了出入库检查、登记制度，对收存和发放民用爆炸物品时进行登记。

符合

（二）储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质相抵触的民用爆炸物品必须分库储存，严禁在库房内存放其他物品；

本项目爆炸物品最大储存数量不会超过设计容量，且进行了分区存储爆炸物品。

符合

（三）专用仓库应当指定专人管理、看护，严禁无关人员进入仓库区内，严禁在仓库区内吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库区内，严禁在库房内住宿和进行其他活动；

项目大门上锁封闭管理，仓库均设置专人管理、看护，严禁无关人员进入，并严令禁止在仓库区吸烟和用火，严禁将易燃、易爆物品带入仓库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动，本项目实行人员轮班制，共3班，每班8h，值班人员能够严格遵守仓库相关要求，符合相关规定。

符合

（四）民用爆炸物品丢失、被盗、被抢，应当立即报告当地公安机关。

本项目设置红外入侵报警系统、周界报警系统和电子巡查系统，能够及时发现民用爆炸物品丢失、被盗、被抢等情况，能够及时报告当地公安机关。

符合

第四十三条

民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省、自治区、直辖市人民政府国防科技工业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁。

本项目设置管理、看护人员定期巡查，企业规定变质、过期、失效、收缴废旧或退回的民用爆炸物品不得入库存放，因此本项目仓库不储存变质和过期失效的民用爆炸物品。

符合

由上表分析可知，本项目建设符合《民用爆炸物品安全管理条例》中关于仓库建设及管理的相关要求。

  


二、建设项目工程分析

	建设内容
	鄂尔多斯市磐宏丰农技术服务有限公司成立于2026年1月22日，公司拟投资1000万元在内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇道劳岱村建设鄂尔多斯市磐宏丰农技术服务有限公司苏布尔嘎民用爆炸物品储存库建设项目。项目占地面积22691平方米，建筑面积3500平方米，实施建设三座炸药库、一座雷管库，并配套建设消防水池、防爆土堤、厂区内道路、值班室、消防器材室等其他配套附属设施。项目炸药库核定储量60t，雷管库核定储量20万发。项目备案设计建设三座炸药库，后经调研，减少一座炸药库，实际建设两座炸药库，企业已作出承诺，只建设两座炸药库、一座雷管库及配套附属设施。
鄂尔多斯市磐宏丰农技术服务有限公司是由内蒙古磐宏矿业股份有限公司和伊金霍洛旗苏布尔嘎镇道劳岱村股份经济合作社共同出资成立。内蒙古磐宏矿业股份有限公司是以煤炭生产、运输、销售，爆破工程，土石剥离，地质灾害治理，民用爆炸物品储运、销售，油气存储等为一体，以房建、市政、公路、机电工程、进出口贸易为互补的高科技民营企业；伊金霍洛旗苏布尔嘎镇道劳岱村股份经济合作社是道劳岱村集体经济组织，代表道劳岱村全体村民集体行使集体资产所有权。本项目在一定程度上属于村集体经济，是新型农村集体经济发展壮大的积极探索和实践。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018.12.29修订实施)、《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第682号)和内蒙古自治区《建设项目环境保护管理条例》实施细则及国家有关法律法规要求，本项目需进行环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业 59，149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库），其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”类别，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，内蒙古三同时科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。评价单位在分析工程项目特点及现场勘查的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，现上报审批。

1、项目名称

鄂尔多斯市磐宏丰农技术服务有限公司苏布尔嘎民用爆炸物品储存库建设项目
2、建设单位

鄂尔多斯市磐宏丰农技术服务有限公司
3、项目性质

新建
4、项目投资

本项目总投资1000万元，其中环保投资10万元，占总投资的1.00%。
5、建设地点

项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇道劳岱村，厂址中心地理坐标为北纬39°41′59.136″、东经109°19′5.184″，项目东北侧为630县道，其他侧均为灌木林地和草地。距离项目最近的敏感点为厂址西北侧343m处的道劳岱村民委员会（库房距离道劳岱村民委员会393m）。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。
6、建设内容及规模

项目占地面积22691平方米，建筑面积3500平方米，实施建设炸药库两座、雷管库一座，并配套建设消防水池、防爆土堤、厂区内道路、值班室、消防器材室、硬化、绿化等其他配套附属设施。项目炸药库核定储量60t，雷管库核定储量20万发。
工程具体建设内容见下表。

表2-1    本项目建设内容一览表

项目组成

建设内容

主体工程

1#工业炸药库
1座，单层，砖混结构，建筑面积135m2；用于炸药存放，设计炸药最大储存量为30t，主要储存工业炸药、震源药柱、射孔弹。
2#工业炸药库
1座，单层，砖混结构，建筑面积135m2；用于炸药存放，设计炸药最大储存量为30t，主要储存工业炸药、震源药柱、射孔弹、导爆索。
工业雷管库

1座，单层，砖混结构，建筑面积168.54m2；用于工业雷管存放，设计雷管最大储存量为20万发（折合计算药量200kg）。

辅助工程
岗哨
位于厂区储库区域入口，砖混结构，1层，建筑面积为9.43m2。用于工作人员值班。

消防水池

建设消防水池1座，位于储库区东侧，有效容积200m3，用于储存消防用水。

消防器材室
位于消防水池西南侧，砖混结构，1层，建筑面积为9.50m2。用于消防应急物资储存。

值班室
位于雷管库东北侧92.7m处，1座，单层，砖混结构，建筑面积106.08m2。
防护土堤
爆炸物品仓库四周及值班室西南侧按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）相关要求设置防护土堤。防护土堤长265m，宽9m，高3m。
避雷、防静电设施

库区采用接闪线防直击雷，库房的金属门窗均接地。为防静电，各仓库门口和雷管拆箱处设有人体静电泄放装置，各仓库地面、雷管拆箱处地面和雷管拆箱台台面铺设防静电胶板并接地。
报警装置

储存库入口通路、库房周围及围墙周围安装视频监控及防入侵报警系统和电子巡查系统，一旦有问题出现即启动应急救援系统，并通过电话直接与当地公安消防部门及有关单位联系。监控系统设有应急电源。

公用工程

供水

项目用水主要为劳动定员生活用水，用水外购桶装水。
供电

由苏布尔嘎镇供电系统供电，能够满足项目用电。

排水

项目废水主要为生活污水，生活污水排入防渗化粪池处理，定期拉运至苏布尔嘎镇污水处理厂处理。

供暖

储库区冬季无需供暖，值班室冬季采暖采用电采暖。

环保

工程

废气

项目废气主要为场内运输扬尘和车辆尾气，均为无组织排放。通过采取减速慢行、保持路面清洁、洒水抑尘、加强项目周边绿化，不采取劣质燃油等措施，减少其对大气环境的影响。

废水

项目废水主要为生活污水，生活污水排入防渗化粪池处理，定期拉运至苏布尔嘎镇污水处理厂处理。化粪池为地埋式玻璃钢结构，规格为3.0m×1.0m×2.5m，处理达标后拉运至苏布尔嘎镇污水处理厂处理。化粪池位于值班室东侧，采取防渗措施，渗透系数为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

噪声

项目噪声主要为运输车辆噪声，通过采取控制车速、使用低音喇叭，围墙隔声等降噪措施，降低运输车辆噪声对周围环境的影响。

固废
生活垃圾统一收集于垃圾桶内，定期交由环卫部门清理处置。
环境风险
防火、防雷、防静电；制定安全、消防管理制度；制定操作管理制度等；储库地面采用不发火导静电细石砼地面，并采用防潮处理。四周建设防爆土堤、报警系统、监控视频等；设1座180m3的事故水池，用于收集事故废水，事故水池采用钢筋混凝土结构，达到重点防渗要求，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。

7、本项目贮存炸药、雷管技术参数

（1）储存方案
本项目为危险化学品仓储项目，用于储存工业炸药、工业雷管及导爆索。共建设3个主要仓库，分别为1#工业炸药库、2#工业炸药库和工业雷管库。

根据项目设计方案，项目工业炸药库核定储量60t（根据爆炸物类型分为工业炸药32.4t，震源药柱24t，射孔弹7.5万发，导爆索5万m；根据炸药物质不同可分为乳化炸药53.46t，铵油类炸药2.97t，膨化硝铵炸药2.97t及0.6t黑索金），雷管库核定储量20万发（药量200kg）。

本项目爆炸物品仓库储存方案见下表。
表2-2    本项目爆炸物品储存库储存方案一览表

储存位置

名称

规格

核定储量

性状

包装形式

存放方式

备注
1#工业炸药库

工业炸药
24kg/袋

16.2t
30t
乳化炸药：乳胶状，铵油类炸药和膨化硝铵炸药：粉状或粒状

袋装

码放

乳化炸药占比90%，铵油类炸药占比5%，膨化硝铵炸药占比5%
震源药柱
24kg/纸箱

12.0t
箱装

码放

射孔弹
10发/纸箱
3.75万发（1.5t）
箱装
码放
导爆索
500米/纸箱
2.5万m（0.3t）
固体
箱装
码放
2#工业炸药库
工业炸药
24kg/袋
16.2t
30t
乳化炸药：乳胶状，铵油类炸药和膨化硝铵炸药：粉状或粒状
袋装
码放
震源药柱
24kg/纸箱
12.0t
箱装
码放
射孔弹
10发/纸箱
3.75万发（1.5t）
箱装
码放
导爆索

500米/纸箱

2.5万m（0.3t）

固体
箱装

码放

主要成分为黑索金
工业雷管库

电子雷管

100发/纸箱

储存量200kg（20万发）

固体

箱装

码放

（2）理化性质

①乳化炸药

乳化炸药是借助乳化剂的作用，使氧化剂盐类水溶液的微滴，均匀分散在含有分散气泡或空心玻璃微珠等多孔物质的油相连续介质中，形成一种油包水型的乳胶状炸药。其密度高、爆速大、猛度高、抗水性能好、临界直径小、起爆感度好，小直径情况下具有雷管敏感度，一般密度可控制到1.05～1.25g/cm3，爆速为3500～5000m/s。它通常不采用火炸药为敏化剂，生产安全，污染少。乳化炸药目前研制出的品种很多，有用于露天矿的露天型乳化炸药，用于中硬岩石爆破的岩石型乳化炸药和用于煤矿井下的许用型乳化炸药，还有用于光面爆破的小直径低爆速的乳化炸药。乳化炸药现已广泛应用于各种民用爆破工作中，在有水和潮湿的爆破场合更显示其优越性。但其贮存稳定性和质量稳定性还较差，需进一步研究改善。乳化炸药的组分有：氧化剂、可燃剂、乳化剂、敏化剂和发泡剂（或称密度控制剂）、稳定剂等。

本项目存放的乳化炸药主要为胶状乳化炸药，其组分为硝酸铵、油相、乳化剂、水等，主要成分是硝酸铵，配比硝酸铵约占比91%，硝酸钠约占比3-5.5%，乳化剂约占比0.5-3%，油相约占比1-10%。

②铵油类炸药

为硝酸铵和燃料油的简单混合物，其组分为硝酸铵、燃料油，主要成分硝酸铵占比94.5%，燃料油占比5.5%。也有的加入木粉、松香等原料，爆速为2500～3200m/s。若所用的硝酸铵为专门生产的多孔粒状，制出的产品则为多孔粒状铵油炸药，产品密度一般为0.80～0.85g/cm3，大直径条件下铵油炸药的爆速达到4300～4500m/s。

③膨化硝铵炸药

是一种新型的粉状工业炸药，它应用膨化剂和真空强制析晶工艺制得一种轻质、多孔、蓬松粒状的硝酸铵。膨化硝酸铵具有微气泡自身敏化的特点，它在爆炸反应中较容易反应完全，以膨化硝酸铵为主要成分，加上木粉和复合燃料油就可以制得物理性和爆炸性能均十分优良的无梯粉状膨化硝铵炸药。这种炸药的优点是成本较低、没有毒性、性能优良、使用方便。其组分为膨化硝酸铵、木粉、复合燃料油，主要成分硝酸铵约占比92%，木粉约占比4%，燃料油约占比4%。

④工业雷管

工业雷管是工程爆破用的一种起爆器材，用它来引爆主装炸药、传爆药柱等炸药装药，完成爆破任务。其主要成分为黑索金（化学名为环三亚甲基三硝胺），配比一般是95%。工业雷管受热、撞击摩擦、冲击波、爆轰波、激光、火焰、雷电、静电、射频感应等可能引起爆炸。

电子雷管，又称数码电子雷管、数码雷管或工业数码电子雷管，即采用电子控制模块对起爆过程进行控制的电雷管。其中电子控制模块是指置于数码电子雷管内部，具备雷管起爆延期时间控制、起爆能量控制功能，内置雷管身份信息码和起爆密码，能对自身功能、性能以及雷管点火元件的电性能进行测试，并能和起爆控制器及其他外部控制设备进行通信的专用电路模块。

雷管对火焰、热能、静电、震动、撞击及摩擦等能量刺激较敏感。雷管类产品在运输、储存时，如果车辆或仓库着火应立即用水或灭火器灭火；如果邻近物品着火或产品着火应立即撤离；应储存于阴凉、通风、干燥的仓库，远离火种、热源，防止阳光直射，不得与炸药同库存放或同车运输；要轻拿、轻放；仓库防火防潮、定员定量；仓库和运输车辆符合有关规定。

⑤导爆索

以黑索金为芯药，棉线和纸条作包缠物的索状起爆物。主要成分为黑索金（化学名为环三亚甲基三硝胺），配比一般是95%。不仅能传递爆轰波，而且可直接起爆炸药。其表皮为红色，以区别于导火索。外径5.2～6.0毫米，通常每卷为50米。用雷管起爆，爆速不小于5600米/秒。导爆索感度较灵敏，受到摩擦、撞击、枪弹贯穿和燃烧时，都易引起爆炸。防湿性能良好，两端密封，放入0.5米深的常温静水中，经24小时不失去爆炸性能。

导爆索在火焰、热能、火花、冲击等能量作用下能发生燃烧和爆炸。在运输、储存过程中，如果发生着火应立即用灭火器灭火；应储存于阴凉、通风、干燥的库房，远离火种、热源，防止阳光直射，不得与雷管同库存放或同车运输；要轻拿轻放、防火防潮、定员定量；库房和运输车辆符合规定要求。

（3）炸药最大储存量

项目共设两座炸药库，1#工业炸药库核定储量30t（含0.3t导爆索），2#工业炸药库核定储量30t（含0.3t导爆索），炸药库总核定储量60t（含0.6t导爆索），则项目炸药最大存储量为59.4t。根据企业提供资料，仓库储存乳化炸药约90%，即53.46t，储存铵油类炸药约5%，即2.97t，储存膨化硝铵炸药约5%，即2.97t，黑索金类物质最大存在数量0.76t。
表2-3    硝酸铵（固态）理化性质及危险特性表
标识

中文名：硝酸铵

英文名：Ammoniumnitrate

危规号：51069UN

分子式：NH4NO3
分子量：80.05

CAS号：6484-52-2

理化特性

熔点：169.6℃；

分解温度：210℃；

相对密度（水=1）：1.725（25℃）；

400℃能引起爆炸；爆发点300℃

外观性状：无色正交结晶或白色细小颗粒状结晶，吸湿、结块性很强。

易溶于水，溶解度随温度升高而迅速增加，溶于水时大量吸热，溶于丙酮和氨中，微溶于乙醇，不溶于乙醚。

主要用途：肥料、吸湿剂。硝酸盐原料，用于工业炸药的氧化剂等。

危险特性

强氧化剂，能助长燃烧火势并引起着火，与可燃物粉末混合能发生激烈反应而爆炸。受强烈震动也会起爆。各种有机杂质均能显著地增加硝酸铵的爆炸灵敏性。将硝酸铵加热熔化，即慢慢分解。在通风不良的密闭条件下储存，会发生分解，分解速度随温度升高而加速，温度升高到302℃分解就急剧加速，放出有毒气体，甚至燃烧、爆炸。

毒性

LD50：4820mg/kg（小鼠经口）。

毒性危害

本品对呼吸道、眼睛、皮肤有刺激性，吸入粉尘时会出现恶心、呕吐、头痛，甚至意识丧失、呼吸困难等症状，大量接触可引起高铁血红蛋白血症，口服过量可致死。火灾时往往会产生有毒的氧化氮气体，吸入会中毒。

急救措施

应使患者迅速脱离污染区至空气新鲜处，保持呼吸畅通，安置休息并保暖。如呼吸困难或停止呼吸，及时就医；若进入眼睛或与皮肤接触，用大量水冲洗，注意切勿溅及黏膜。吸入毒气的患者须立即送医院救治

事故处理

消防措施：发现有火患时，仓间应开启，以提供大量的通风，并应以大量的水扑救，不可使用蒸气或惰性气体。如果火场中有大量物资存在时须注意防护。需有无人操纵的固定水塔或雾状水施救。人员应转移至安全地带。不得使油脂、木炭或其他可燃物带入硝酸铵仓区，以防止引起全部猛烈爆炸。对熔融的硝酸铵在用水施救时必须避免爆溅致使火势蔓延。在扑救时，应戴好氧气防毒面具，并须在上风方向操作。

储运注意事项

储存于干燥通风库房中，专仓专储。与有机物、酸类等严加隔离，防止引起爆炸。应避免与金属性粉末、油类、有机物质、木屑等易燃、易爆的物质混合贮运。硝酸铵不能和石灰氮，草木灰等碱性肥料混合贮运，避免阳光直射。可在铁路棚车内以及其他带篷或带盖的交通工具内运输。轻装轻卸，防止包装破损。

注：多孔粒状硝酸铵颗粒的内部具有较多空穴和裂隙，堆积密度一般0.75～0.85g/cm3，空隙率约0.45g/cm3以上。这种硝酸铵(二次颗粒或凝聚颗粒)是由许多小球形晶粒(一次颗粒或单一颗粒)互相积聚而形成的。一次颗粒自身的表面也不光滑，所以相互间有空隙。在粒度相等的情况下，多孔粒状硝酸铵吸附燃料油的有效表面积比粒状硝酸铵大得多。由于多孔粒状硝酸铵的吸油能力强，而且吸附的燃料油分布在颗粒的孔隙内，所以用它制得的多孔粒状铵油炸药可以储存较长时间。多孔粒状硝酸铵与普通粉状硝酸铵相比，除了其具有大量孔隙外，基本的危险特性与粉状硝酸铵没有明显区别。

表2-4    黑索金（环三亚甲基三硝胺）理化性质及危险特性表
标识

中文名：环三亚甲基三硝胺

英文名：cyclonite

别名：黑索金、旋风炸药

分子式：C3H6N6O6
分子量：222.116

CAS号：121-82-4

理化特性

闪点：405.6℃

熔点：205℃

沸点：747℃

折射率：1.668

相对密度(水=1)：1.89

外观性状：白色结晶性粉末。

溶解性：不溶于水，溶于丙酮。

主要用途：用作起爆炸药。

危险特性

化学性质比较稳定，在110℃加热152h，化学稳定性不变。50℃长期贮存不分解，遇稀酸、稀碱无变化，遇浓硫酸分解。遇明火、高温、震动撞击、摩擦能引起燃烧爆炸。是一种爆炸力极大的烈性炸药，比TNT猛烈1.5倍。

毒性
LD50：100mg/kg（大鼠经口）；59mgmg/kg（小鼠经口）。
健康危害

吸入后中毒，可发生癫痫样发作；误服可引起头晕、恶心、呕吐、流涎多汗，重者发生抽搐。

急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。

食入：患者清醒时饮足量温水，催吐，就医。

防护措施

呼吸系统防护：企业工人应该佩戴防尘口罩。

眼睛防护：可采用安全面罩。

身体防护：穿工作服。

手防护：必要时戴防护手套。

其他：工作现场禁止吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

储运注意事项
①储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风的专用爆炸品库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止振动、撞击和摩擦。

②运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。车速要加以控制，避免颠簸。不得与酸、碱、盐类、氧化剂、易燃可燃物、自燃物品、金属粉末等危险物品及钢铁材料器具混装。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，中途停留时应严格选择停放地点，远离高压电源、火源和高温场所，要与其他车辆隔离并留有专人看管，禁止在居民区和人口稠密区停留。

③操作注意事项密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴乳胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与酸类、碱类接触。撤运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止振动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
泄漏应急措施

隔离泄漏污染区，周围设置警告标志，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿一般消防防护服。冷却，防止振动、撞击和摩擦。避免扬尘，使用无火花工具收于干燥、洁净、有盖的容器中，转移到安全场所也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。大量泄漏：与有关技术部门联系确定清除方法。

对照国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》相关内容，以上原辅材料均不属于落后产品中提到的“（十一）民爆和烟花爆竹产品：1.导火索、2.铵梯炸药、3.纸壳雷管、4.含起爆药等敏感药剂成分的烟火药及烟花爆竹产品”类型。
8、能源消耗
项目能源消耗情况见下表。
表2-5    能源消耗一览表

名称

年消耗量

单位

备注

生活用水
292
m3/a

外购桶装水
绿化用水

264
m3/a
周边煤矿处理后的矿井水
电

5
万kW.h/a

苏布尔嘎镇供电系统
9、平面布置及内部防护距离符合性

（1）平面布置

项目主要建设有工业炸药库、工业雷管库、消防水池、值班室、消防器材室，配套建设库区道路、围墙、防护土堤等。
密实围墙高度为2m（上设铁刺护栏1m），围墙与危险性建筑物的距离不小于15m。

项目整体分2个功能单元，即仓储区和生活区（值班室），2个单元相互独立，由库区道路连接，仓储区位于厂区西南部，生活区（值班室）位于厂区东北部。

仓储区内主要建设有工业炸药库、工业雷管库、消防水池、消防器材室、岗哨；生活区（值班室）布置于仓储区东北侧98.2m处。

（2）内部防护距离符合性

根据设计，内部距离防护距离符合性见下表。

表2-6    库区内部距离表

序号
名称
规范允许距离（m）
实际距离（m）
备注
1
1#工业炸药库距工业雷管库
25.0
50.2
符合规范要求
2
2#工业炸药库距工业雷管库
25.0
46.3
符合规范要求

3
1#工业炸药库距2#工业炸药库
25.0
31.2
符合规范要求

4
工业雷管库距值班室
50.0
98.2
符合规范要求

5
1#工业炸药库距值班室

140.0
163.6
符合规范要求

6
2#工业炸药库距值班室
140.0
155.4
符合规范要求
7
2#工业炸药库距消防水池
30.0
31.8
符合规范要求

根据上表分析，仓库与邻近建（构）筑物的距离满足《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）表5.3.2-1有防护屏障1.1级仓库距邻近有防护屏障仓库的内部距离、表5.3.2-2有防护屏障1.1级仓库距仓库值班室的内部距离及与消防水池的内部距离要求。综上所述，本项目平面布置较为合理。
10、公用工程

（1）给排水

①给水

本项目运营期生产过程不用水，用水主要为生活用水及绿化用水；生活用水采用外购桶装水，绿化用水采用周边煤矿处理后的矿井水。项目消防用水全部储存在消防水池（V=200m3）内。

本项目劳动定员10人，生活用水按《行业用水定额》（DB15/T 385-2025）中农村居民用水定额80L/（人·d）计，则项目用水量为0.8m3/d，采用外购桶装水。
根据《行业用水定额》（DB15/T 385-2025），绿化用水定额为3.3L/（m2·d），本项目绿化面积400m2，年绿化灌溉期为200天，则绿化用水量为1.32m3/d（264m3/a），绿化用水采用周边煤矿处理后的矿井水，采用罐车拉运至项目区，在项目区绿化水箱（V=5m3）内暂存。
②排水

排水采用雨污分流制。雨水采用明沟方式排放，雨水经厂区内排水明沟收集后进入厂区周围低洼处。

本项目无生产废水，绿化用水全部挥发，本项目废水为生活污水。
生活污水量按用水量的80%计算，则职工生活污水产生量为0.64m3/d（175.2m3/a），主要污染物为COD、SS、氨氮，废水水质简单，生活污水经化粪池收集后，定期拉运至苏布尔嘎镇污水处理厂处理。

项目给排水情况见表2-7，水平衡见图2-1。
表2-7    项目给排水一览表       单位：m3/d
序号

用水项目

总用水量
新鲜水量

矿井水量
循环水量

损耗量

废水量

排放去向

1
生活用水
0.8
0.8
0
0
0.16
0.64
化粪池处理后拉运至苏布尔嘎镇污水处理厂处理
2
绿化用水
1.32
0
1.32
0
0.66
0
全部挥发
合计
2.12
0.8
1.32
0
0.16
0.64
--
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图2-1    项目给排水水量平衡图  （单位：m3/d）
（2）供电

项目用电由苏布尔嘎镇供电系统提供，年用电量为5万kW·h，能够满足项目日常生产生活用电。

（3）供暖
储库区冬季无需供暖，值班室冬季采暖采用电采暖。
11、劳动定员及工作制度

项目劳动定员10人，年工作365天，三班工作制，每班工作8小时。
12、施工进度

本项目预计于2026年8月建成投产运行。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程
施工期主要为工业炸药库、工业雷管库、消防水池、值班室、消防器材室的建设及设备安装。施工期工艺流程及产排污节点见下图。
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图2-2    施工期工艺流程及排污节点图

1、施工期工艺流程
（1）场地平整
使用工程机械对需要施工的现场进行场地平整，通过挖高填低，清除场地内所有地上、地下障碍物，将原始地面改造成满足后续建设的场地平面。
（2）土方开挖
场地平整后根据施工规划进行土方开挖，将土进行松动、挖掘并运出。

（3）道路修筑
土方开挖后，根据后续施工需要，进行道路修筑，方便后续施工原辅材料进场。

（4）主体工程建筑
道路修筑后，进行主体工程建筑。

（5）设备安装
主体工程建设完成后，进行设备安装。
2、施工期排污节点
施工期间的污染主要发生在建设施工期，主要污染因子包括建筑扬尘、生活污水、施工机械噪声、施工废水、施工人员生活垃圾、施工机械尾气、施工过程产生的建筑垃圾等。

（1）废气：地基开挖、建筑物料、弃土堆存等在风力作用下产生的地面扬尘；

（2）废水：施工泥浆废水、施工人员生活污水；

（3）噪声：建筑施工机械噪声及运输车辆噪声；

（4）固体废物：主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾；

（5）生态：地基开挖产生的弃土和建筑垃圾对自然景观和植被的破坏。

二、运营期工艺流程
本公司储存库为整箱民爆器材物品（炸药、导爆索、雷管）的储存。民爆物品（炸药、导爆索、雷管等）均由有资质单位统一调度，开具购买证后，由本公司委托有运输资质公司运输至储存库。严格核准出、入库的民用爆炸物品品种、规格、数量及生产日期，建立台账，做好登记，变质、过期、失效、收缴废旧或退回的民用爆炸物品不得入库存放。装卸时采用人力装卸，做到轻拿轻放。

本公司储存的民用爆炸物品主要用于矿山项目的爆破使用，根据爆破公司向公安部门申请的购买证时间、数量及规格，由本公司委托有相应运输资质的公司负责从储存库运输至爆破作业地点，车辆运输路线按照公安部门开具的运输证指定路线行驶。

本项目运营期主要流程及产污节点见下图。
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图2-3    项目运营期工艺流程及排污节点图

表2-8    项目运营期排污节点汇总表

项目

序号

产污环节

污染物

污染因子
治理措施

排放特征

废气

G1
运输车辆
运输扬尘
颗粒物
车辆减速慢行，道路硬化，洒水抑尘
间歇

汽车尾气
CO、NOx、烃类

加强对进出车辆的管理，减少进出车辆怠速和频繁启动
间歇

废水
--
职工生活
生活污水
COD、氨氮、总氮、总磷

经厂区化粪池处理后，定期拉运至苏布尔嘎镇污水处理厂进一步处理
间歇
噪声

N1

运输车辆
车辆噪声

噪声

加强车辆管理，进库区车辆减速慢行、禁止鸣笛
间歇

N2
分箱装货
装卸噪声
噪声
项目设置实体围墙隔声，轻拿轻放
间歇

固废

--
职工生活
生活垃圾
生活垃圾

环卫部门统一处理
间歇


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气

①环境空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求：“根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区”。

根据2025年6月5日发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标
项目所在区域SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均质量浓度、CO 百分位数日平均浓度、O38h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量达标情况评价为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，项目所在区域为达标区域。
2、地表水
本项目所在区域无地表河流，且项目不涉及废水排入地表水体，因此无需进行地表水体检测。
3、声环境

项目所在区域为2类声环境功能区，厂界50m范围内无环境敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需进行声环境质量现状检测。

4、地下水、土壤
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中有关规定，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状监测。
本项目生产过程中产生的废气不涉及重金属，主要为车辆运输扬尘及车辆尾气，不会造成大气污染物沉降对土壤环境产生不良影响；厂区无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后定期拉运至苏布尔嘎镇污水处理厂，厂区采取分区防渗措施。
综上，在采取分区防渗措施的情况下，不会对土壤环境和地下水产生不良影响，因此，本次不开展地下水、土壤环境质量现状监测。

5、生态环境质量现状

项目选址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇道劳岱村，占地类型为灌木林地，按照起源分类为国家Ⅱ级公益林和地方公益林（Ⅲ类），项目评价范围内无其他风景名胜区、自然保护区、饮用水水源地以及国家保护野生动物、珍稀动植物等生态保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)：“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目占地范围内公益林属于生态环境保护目标，因此，本次评价进行生态环境现状调查。

（1）主体功能区规划 

根据《内蒙古自治区人民政府关于自治区主体功能区规划的实施意见》中的相关要求，全区重点开发区域包括39个旗县（市、区）（其中：国家级21个，自治区级18个）和74个其他重点开发的城镇（其中：国家级14个，自治区级60个），鄂尔多斯市属于国家重点开发区域。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇道劳岱村，不属于《内蒙古自治区主体功能区划》中限制开发区域和禁止开发区域中，不在《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（内政发﹝2018﹞11号）中。
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图3-1    主体功能区划图

（2）生态功能区划 

根据《内蒙古自治区生态功能区划》《鄂尔多斯市生态功能区划》，全市根据自然地貌单元的特征划分为11个生态功能区，即土默特平原灌溉农业生态功能区、毛乌素沙地植被防风固沙生态功能区、鄂尔多斯高原典型草原沙漠控制生态功能区、西鄂尔多斯草原荒漠沙漠化控制生态功能区、西鄂尔多斯高原荒漠草原沙漠化控制生态功能区、库布齐沙地东段沙地植被防风固沙生态屏障功能区、准格尔黄土丘陵沟壑农田草原水土保持生态功能区、西鄂尔多斯四合木、半日花生物多样性保护生态功能区、库布齐西段沙漠植被防风固沙与生物多样性保护生态功能区、黄河沿岸农田生态功能区、河套平原灌溉生态功能区。

项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内，对照鄂尔多斯市生态功能分区图，本项目所在区域属于鄂尔多斯高原典型草原沙漠控制生态功能区。

鄂尔多斯高原典型草原沙漠化控制生态功能区存在的主要环境问题是严重的水土流失，土地沙化和植被退化；主要生态服务功能为保持水土、防止侵蚀，减少入黄泥沙；在生态保护方向上以保护和恢复植被为重点，禁止开荒和滥樵采，制止过度放牧，推广利用新能源，以建设灌丛草场和具有防护林网、灌溉条件的饲草料基地，建设人畜饮水工程和划区轮牧为主要措施，恢复自然植被，实现草畜平衡，建成草原生态经济区。保护保存植被比较完整、生物多样性资源较丰富的区域。建立重要的生物多样性保护生态功能区。在生态建设上必须符合当地自然规律和生态准入的原则；在资源开发中必须符合生态标准和国家产业政策，加强生态环境监管，限制和禁止对矿产资源的不合理开采活动。
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图3-2  生态功能区划图

（3）生态敏感区识别
根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），生态敏感区包括法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。其中，法定生态保护区域包括：依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；重要生境包括：重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。

经调查以及与伊金霍洛旗自然资源局核对，本项目工程占地不涉及上述生态敏感区，本项目占地范围内涉及国家Ⅱ级公益林和地方Ⅲ级公益林。
（4）生态环境质量现状

①土地利用

根据现场调查和数据整理，项目占地范围内土地利用类型全部为灌木林地，项目总占地面积22691m2，其中国家Ⅱ级公益林22671m2，地方Ⅲ级公益林20m2。
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图3-3  项目占地范围内公益林分区情况图

③植被类型

根据调查结果可知，占地范围内植被类型包括灌木林地（油蒿）、一年生植物群落（沙虫米、虫实、猪毛菜）。

④区域植物资源
本区植被为温带干旱草原植被类型。因历史原因和长期人类活动，本区生物资源较贫乏，多样性较差。构成群落的植物主要有草本植物，如狗牙根、羊草、猪毛蒿、角蒿等为主，乔木以旱柳、小叶杨、樟子松为主，灌木以油蒿、沙柳为主，油蒿等小灌木占据绝对优势。乔木多为人工种植，分布较为集中。

项目所在区域常见植物和优势植物名录见下表。
表3-1    项目所在区域常见野生植物名录

序号

中文名

学名

生活型

水分生态类型

一、禾本科 Gramineae
1

短花针茅
Stipa breviflora Griseb.
多年生密丛草本
旱生
2

狗尾草
Setaria viridis
一年生草本
中生
3
芨芨草
Achnatherumsplendens
多年生草本
旱生

4
冰草
Agropyroncristatum
多年生草本
旱生

5
沙生冰草
A.desertorum
多年生草本
旱生

6
羊草
Leymus chinensis
多年生草本
旱生

7
赖草
A.dasysiachys
多年生草本
旱生

8
糙隐子草
Cleistogenousquarrosa
多年生密丛草本

旱生

9
克氏针茅
S.krylovii
多年生密丛型禾草

旱生

10
芦苇
Phragmites australis
多年生草本
中生

11

狗牙根
Cynodon dactylon

多年生草本

旱生

二、杨柳科 Salicaceae
12
沙柳

Salix psammophyla

灌木

旱生

13
旱柳
S.matsudana
乔木
中生

14
乌柳
Salixcheilophila
乔木
中生

15
小叶杨
Populussimonii
乔木
中生

三、豆科 Leguminosae
16
沙打旺
Astragalusadsurgens
多年生草本
旱生

17
中间锦鸡儿
Caraganaintermedia
灌木
旱生

18
柠条锦鸡儿
Caraganakorshinskii
灌木
旱生

19
狭叶锦鸡儿
Caraganarosea
灌木
旱生

20
苜蓿
Medicagosativa
一年生或多年生草本
中生

21
披针叶野决明

Thermopsis lanceolata R. Br.
多年生草本

旱生

22
羊柴
Hedysarum fruticosum
小灌木
旱生

四、菊科 Compositae
23
油蒿
Artemisia ordosica

多年生草本

旱中生

24
沙蒿
Artemisia desertorum
多年生草本

旱生
25
冷蒿
Artemisia frigida
多年生草本

旱生
26
茵陈蒿
A.capillaris

多年生草本

中生
27
阿尔泰狗娃花
Heteropappusaltaicus
多年生草本

中旱生
28
大籽蒿
Artemisia vulgaris
一年生草本
中生

29
野艾蒿

Artemisia lavandulifolia DC.

多年生草本
中生

30
角蒿

Incarvillea sinensis Lam.
一年生至多年生草本
中生

31

猪毛蒿
Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
一、二年生或多年生草本
中生

五、十字花科Brassicaceae Burnett
32
独行菜
Lepidium apetalum Willd.
一年生草本
旱生
六、松科Pinaceae
33
樟子松
Pinus sylvestris var. mongolica Litv.
多年生乔木
旱生
七、夹竹桃科Anacynaceae

34
地梢瓜

Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum.
多年生草本
旱生

35
华北白前

Vincetoxicum mongolicum
多年生直立草本
中生
八、藜科 Chenopodiaceae
36
雾冰藜
Bassia dasyphylla

一年生草本
旱生
⑤动物种类及分布状况
通过资料收集和现场踏勘时在评价区内未发现珍稀濒危野生动物栖息与繁殖地分布，野生动物均为广布种。分布有适应干旱环境的物种，主要是一些穴居的小型动物。评价范围内只有小型的哺乳动物、爬行类动物和鸟类出没，尤以啮齿类、爬行类为优势，其优势种为草原沙蜥、达乌尔黄鼠、长爪沙鼠、五趾跳鼠、小毛鼠等。两栖类的动物有花背蟾蜍等；爬行类的动物有草原沙蜥、丽斑麻蜥等；鸟类主要有沙百灵、家燕、雉鸡、石鸡、灰喜鹊、大山雀、红尾伯劳、金翅雀、麻雀等。这些野生动物均为广布种，广布于项目区范围的草地、灌丛、沙地等。评价区常见野生动物名录见表3-2。

表3-2    评价区常见野生动物名录

序号

中文名

学名

分布生境类型

一、爬行纲REPTILIA

1

荒漠沙蜥

Phrynocephalus przewalskii

沙地、荒漠

2

荒漠麻蜥

Eremias przewalskii

沙地、荒漠

二、鸟纲 AVES

（1）鸡形目GALLIFORMES

3

石鸡

Alectoris graeca (Meisner)

草地、灌丛

4

雉鸡

Phasianus colchicus(Linnaeus)

草地、灌丛

（2）鸽形目COLUMIFORMES

5

毛腿沙鸡

Syrrhaptes paradoxus (Pallas)

草地、灌丛

6

戴胜

Upupa epops (Linnaeus)

草地、沙地

（3）雀形目PASSERIIFORMES

7

小沙百灵

C.rufescens (Vieillot)

草地、沙地

8

角百灵

Eremophila alpestris

沙地

9

树麻雀

P.mentanus(Linnaeus)

草地、灌丛

10

喜鹊

Pica pica(Linnaeus)

草地、灌丛

11

秃鼻乌鸦

Cervus fruilegus(Linnaeus)

草地、灌丛

三、哺乳纲MAMMALTA

12

蒙古兔

Lepus tolei Pallas
草地、沙地

13

达乌尔刺猬

Hdauuricus(Linnaeus)

草地、沙地

14

三趾跳鼠

Dipus sagitta Pallas
草地、沙地

15

五趾跳鼠

A.sibirica Forster

草地、沙地

经对照《内蒙古自治区重点保护陆生野生动物名录》（内政办发〔2021〕78号），项目周边无重点保护陆生野生动物。
综上，项目区所在区域生态环境比较脆弱，施工时应加强生态保护措施。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

1、大气环境：项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇道劳岱村，经现场勘查，本项目500m范围保护目标为厂址西北侧343m处的道劳岱村民委员会（库房距离道劳岱村民委员会393m），无其他自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、重点保护文物及珍稀动植物资源等敏感点保护目标。

2、声环境：经现场勘查，项目厂界50m范围内无声环境保护目标，故不设声环境保护目标；
3、地下水：经现场勘查，项目厂界500m范围内无饮用水井及灌溉水井，无其他地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、土壤环境：本项目位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇道劳岱村，项目所在区域50m范围内无耕地等土壤环境保护目标。

5、生态环境：项目周边无风景名胜区、自然保护区、饮用水水源地以及国家保护野生动物、珍稀动植物等生态保护目标，项目生态环境保护目标主要为占地范围及周边公益林。
表3-3    项目环境保护目标

环境要素

名称

坐标/（°）

保护对象

保护内容（人）
环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

N

E

环境空气

道劳岱村民委员会
39.703525

109.315626

工作人员
7人
二类环境空气功能区

NW
343
地下水

厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
--
--
表3-4    项目其他环境保护目标

环境要素

保护范围

保护级别

声环境

厂界外50m范围内无声环境保护目标
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气
施工期：无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值。
运营期：

无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值。
表3-5    项目废气排放标准

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）
标准名称
无组织废气

颗粒物
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值

2、废水
项目无生产废水产生；生活污水主要为盥洗废水，水质简单，水量较少，厂区内设有化粪池，本项目生活污水经化粪池处理后定期拉运至苏布尔嘎镇污水处理厂进一步处理。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，具体标准限值见下表。

表3-6    项目废水排放标准

污染物项目

标准值

单位

标准

pH

6~9

无量纲

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

COD
500
mg/L

BOD5
300

mg/L
氨氮

/

mg/L
SS

400

mg/L
3、噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
表3-7    项目噪声排放标准

类别

时段

单位

标准值

执行标准
昼间

夜间

噪声

等效连续A声级

施工期

dB(A)

70

55

执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值

运营期

60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

4、固体废物

固体废物和生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中第四章生活垃圾污染环境的防治有关要求。

  

	总量

控制

指标
	结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，项目所在区域实行总量控制的污染物为COD、NH3-N，SO2、NOx、VOCS（以非甲烷总烃计）。

①废水污染物总量控制指标

项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后罐车拉运至苏布尔嘎镇污水处理厂进一步处理。生活污水不计入总量控制指标，由污水处理厂统一调配。因此COD、NH3-N总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a。
②废气污染物总量控制指标

本项目不涉及燃料燃烧，不涉及SO2、NOx总量控制指标，项目不涉及挥发性有机物物料的使用。
因此，本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a、VOCs：0t/a。

 


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	项目施工期主要为工业炸药库、工业雷管库、消防水池、值班室、消防器材室等各类构筑物的建设，建设过程中产生的污染，工程量较小，施工期主要污染防治措施如下：
1、施工期大气污染防治措施
施工过程中产生的主要大气污染源是扬尘以及施工机械、运输车辆废气。
（1）施工期粉尘防治措施分析
①施工场地四周设置围栏，当起风时，可使影响距离缩短；
②涉及生产车间、原料库、成品库、办公区基础开挖等过程，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水防止扬尘；
③加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时送至就近的建筑垃圾填埋场统一处理；
④限制车速，减少行驶产生的扬尘；
⑤加强运输管理，如散货车不得超高超载、使用有盖的运输车辆，以免车辆颠簸物料洒出，防止扬尘污染；
⑥施工单位必须加强施工区域的管理，建筑材料的堆场应定点定位，不宜设在居住区的上风向，根据风速，采取相应的防尘措施，对散料堆场采用水喷淋防尘，或用篷布遮盖散料堆；
（2）施工机械及车辆废气防治措施分析
加强对施工机械及车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。
2、施工期水污染防治措施
（1）场地施工废水主要成分为SS，经沉淀后用于周围区域道路降尘用水，禁止排入地表水体系内污染水体。
（2）施工过程中产生的生活污水经临时防渗化粪池处理后拉运至苏布尔嘎镇污水处理厂统一处理。
（3）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。骨料冲洗废水经沉淀处理后循环使用。
（4）加强施工期工地用水管理，节约用水。
3、施工期噪声污染防治措施
（1）合理布置施工场地；
（2）选用机械噪声较低的设备，减少高噪声设备的使用；
（3）严格操作规程，加强施工机械管理，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等，降低人为噪声影响；
（4）采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级。对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸声、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），做到施工场界噪声达标排放；
（5）严格控制施工车辆运输路线，控制车速，减少对周围敏感点的影响；
（6）对不同施工阶段，按《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）对施工场界进行噪声控制，通过严格的施工管理，使施工场界噪声达到标准限值。
4、固体废物环境影响分析
施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。主要处理措施：
（1）生产车间、原料库、成品库、办公区地基处理、开挖产生土石方及其他建筑垃圾，包装袋、包装箱、碎木块、废水泥、浇铸件等，首先对其中可回收利用部分进行回收，施工过程中产生的弃土用于回填、厂平等；多余部分弃土和建筑垃圾按照当地送就近的建筑垃圾填埋场统一处理。
（2）施工期建设单位在施工生活区设置垃圾箱（桶），生活垃圾固定地点堆放，分类收集，定期送至指定垃圾场卫生填埋处理。
（3）施工期建筑垃圾与生活垃圾分类堆放、分别处置。
（4）剩余土方用于场地平整，不会产生弃方，强化运输和存放过程环境保护管理。
5、生态防护措施 
应采取如下措施减少对植被的破坏：
①建设单位在开工前应严格按照相关法律法规办理使用林地征占用手续，未批复前严禁擅自动工。
②合理选择施工时间，避开雨季和大风天气。
③项目组应该制定详细的施工方案，项目施工负责人应做好施工队伍的思想教育工作，规范操作。
④采用不同的施工方案，尽量缩短施工时间；
⑤在施工过程中应严格控制施工作业范围。
⑥施工结束后，不得有裸露地面，均应采取硬化或绿化措施。
采取以上措施后，可很大程度上降低对植被的破坏，项目占地范围内无特殊生态环境保护目标，对生态环境影响不大。
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	1、大气环境影响分析

本项目仅为民用爆炸物品的储存项目，不涉及生产、加工及包装、拆包等，因此无工艺废气产生，产生的废气仅为汽车运输扬尘及汽车尾气，排放形式为无组织排放。

本项目炸药运输车辆会产生少量扬尘，为非连续性，主要污染因子为颗粒物，产生量很小；炸药运输车辆会产生少量汽车尾气，为非连续性，主要污染因子为CO、NOX、烃类，本项目仓库运输量较小，平均每天运输1-2次，汽车尾气产生量很小。

企业采取措施如下：

1）加强对进出车辆的管理，减少进出车辆怠速和频繁启动，减少汽车尾气排放。

2）加强进库道路及厂区地面硬化等环境管理，定期洒水，车辆减速慢行，减少道路扬尘。

3）在进库道路周边设置绿化带。采取措施后，项目运营期汽车尾气和道路扬尘对周围环境影响小。

综上所述，项目运营期大气污染源均采取了切实有效的污染防治措施，对周围环境空气影响较小，运营期大气环境影响可以接受。
2、水环境影响分析
项目无生产废水产生；废水主要为职工产生的生活污水，生活污水产生量按生活用水量的80%计，则污水产生量为0.64m3/d。生活污水水质简单，经化粪池处理后定期拉运至苏布尔嘎镇污水处理厂处理，属于间接排放。因此，项目按照三级B标准进行评价，无需进行地表水环境影响预测分析。

化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池是将生活污水污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。且当地生活污水处理厂主要收集处理生活污水，本项目的废水主要为生活污水，满足其水质要求，且本项目水量很小，不会对其负荷造成冲击，本项目所生活污水经化粪池处理后排至污水处理厂进一步处理，措施可行。
采取上述措施后，项目对周围地下水环境影响较小。综上所述，项目营运期对周围水环境影响较小。

3、噪声

运营过程中炸药、雷管、导爆索装卸过程中全部为人力搬卸，不使用动力设备，人工装卸噪声很小，因此，项目营运过程中产生的噪声主要为爆炸物品运输过程中产生的交通噪声，交通噪声影响主要为间歇式噪声影响，噪声级在70—80dB（A）之间，每次影响时间较短。

采取噪声控制措施如下：

1）通过控制车速、使用低音喇叭。

2）加强运输车辆管理，严禁超速超载。

3）合理安排物品运输车次，尽量避免在夜间运输。

4）运输过程中经过居民区时严禁鸣笛。

项目周围设置有2.0m高围墙，经过围墙隔声后，声环境影响有限，且厂界50m范围内无敏感目标。经过围墙隔声、轻拿轻放等治理措施后，四周厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求，对项目周围声环境影响较小；交通噪声采取措施后对沿路周围声环境影响较小。
4、固体废物

4.1固体废物产生情况

在不超过炸药库、导爆索、雷管库核定储量的前提下，项目炸药、导爆索、雷管等在库内储存量按公司经营情况及爆破器材保质时间确定，项目为爆破作业服务单位，民爆物品流通性较快，企业规定变质、过期、失效、收缴废旧或退回的民用爆炸物品不得入库存放。则本项目仓库不储存变质和过期失效的民用爆炸物品。

本项目固体废物主要为职工生活垃圾。项目定员10人，生活垃圾产生量约0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为1.825t/a，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。

综上，本项目产生的固体废物得到妥善处置，不会对环境产生二次污染。
项目固体废物产生及处理情况见下表。

表4-4    固体废物产生量一览表

产生环节

污染物

固废属性

产生量（t/a）

贮存措施及去向

办公生活

生活垃圾

/

1.825
在厂区设垃圾桶，定期交由环卫部门处理。
4.2固体废物管理要求
（1）生活垃圾经垃圾桶收集，由环卫部门统一清运处理。

（2）固体废物环境管理要求

①项目运营期固体废物的产生、贮存、利用和处置全过程应严格遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。

②项目运营期产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物时，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
5、地下水、土壤环境影响分析

（1）地下水及土壤污染源及污染途径

本项目为炸药、导爆索、雷管储存项目，不涉及产品的生产、加工及包装、拆包等，因此无工艺废气、生产废水产生。

炸药、导爆索、雷管均为固体物质，按照相关设计规范，仓库地面采用不发火、防静电地面，在储存过程中炸药、导爆索、雷管不会通过大气沉降、地面漫流和垂直入渗等方式污染土壤、地下水环境。

在意外发生火灾爆炸的情况下，消防废水导流进入应急事故池，且事故水池做好防渗措施，在风险防控措施有效情况下，事故废水不会流入周边环境对地表水、地下水及土壤环境造成污染。

因此，本项目运营期不会对土壤及地下水环境产生影响。

（2）防治措施

①管理要求

a.仓库和运输车辆都必须粘贴警示标志；

b.仓库配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有安全保障及风险防范设施，设立消防废水收集导流系统；

c.严格核准出、入库的民用爆炸物品品种、规格、数量及生产日期，建立台账，做好登记，变质、过期、失效、收缴废旧或退回的民用爆炸物品不入库存放；

d.车辆运输路线严格按照公安部门开具的运输证指定路线行驶。

②库房规范建设

本项目仓库严格按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）中5.3危险品总仓库区内部距离相关要求，仓库地面、厂区道路均按照规范要求建设。

③分区防渗
本项目事故水池采取重点防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；
本项目化粪池，消防水池采取一般防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。
本项目厂区其他区域地面、办公区采取简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。

本项目在按照评价提出的做好防渗措施、定期检查等要求的前提下，项目运营期不会对土壤及地下水环境产生影响。
6、环境风险分析
本项目储存库为民爆器材物品(炸药、导爆索、电子雷管)的储存
本项目为炸药、雷管危险品仓储项目，其中炸药库存放的炸药主要为乳化炸药，并配套存储少量铵油类炸药、膨化硝铵炸药。

项目炸药库核定储量60t（含0.6t导爆索），则项目炸药最大存储量为59.4t。根据企业提供资料，仓库储存乳化炸药约90%，即53.46t，储存铵油类炸药约5%，即2.97t，储存膨化硝铵炸药约5%，即2.97t。根据建设项目工程分析章节不同种类炸药理化性质及成分分析，经计算，本项目硝酸铵最大存在数量为54.18765t、油类物质最大存在数量为3.22245t。

项目炸药库中储存导爆索5万m，折合药量0.6t；工业雷管库储存雷管20万发，折合药量0.2t，导爆索及工业雷管主要成分为黑索金（化学名为环三亚甲基三硝胺），配比一般是95%，则本项目黑索金最大存在数量0.76t。

因此，本项目涉及环境风险的物质为硝酸铵、油类物质、黑索金。
《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中的硝酸铵临界量50t、油类物质临界量2500t，环三亚甲基三硝胺具有一定的毒性，属于类别3健康危险急性毒性物质，其临界量为50t。综上，物质总量与其临界量比值Q=1.10024198＞1。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目危险物质及工艺系统危险性分级P为P4级，大气环境敏感程度分级为E2环境中度敏感区，大气环境风险潜势为Ⅱ；地表水环境敏感程度分级为E3环境低度敏感区，地表水环境风险潜势为Ⅰ；地下水环境敏感程度分级为E3环境低度敏感区，地下水环境风险潜势为Ⅰ。根据导则要求，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，因此，本项目风险潜势为Ⅱ，评价工作等级为三级。

本项目不涉及民爆器材生产工序，仅为整箱民爆危险品储存，本项目对各存储仓库进行分区防渗，厂区地面采用混凝土硬化，同时为避免突发事故情况下废水外排，项目设置应急事故池，厂区发生火灾爆炸事故的情况下消防废水能够通过导流明沟及时排入应急事故池，项目采取了较为完善的事故废水收集防范措施，即使在发生事故情况下也能得到有效控制，不会对区域水环境产生较大影响。因此本项目主要针对突发事故情况下火灾、爆炸情况进行分析。

经分析，本项目存在一定潜在事故风险，可采取的风险防范措施如下表所示。

表4-5    本项目风险防范措施一览表
序号

防范措施

台（套）
效果
1
设置应急事故池（180m3）

1
收集消防废水
2
厂区内设置消防水池（200m3）消防系统、移动式消防器材
若干
防止火灾事故蔓延

3
项目与周围建筑保持足够防火间距并设置防护土堤
--
预防火灾事故蔓延

4
视频监控系统、红外入侵报警系统、周界报警系统和电子巡查系统
--
防止火灾蔓延
5
环境风险应急预案
--
制定事故情况下的应急措施
6
应急救援组织及人员
--
公司设置应急救援组织及救援小组
7
防护服
10
救援人员个人防护
8
空气呼吸器
10
救援人员个人防护
9
防毒面具
10
救援人员个人防护
10
堵漏物资
若干
防止泄漏事故蔓延、地面漫流等
本项目要加强风险管理，在项目运营过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故控制在可以接受的范围内。具体内容详见环境风险专项评价。

7、环保投资估算

本项目总投资为1000万元，其中环保投资为10万元，占总投资1.00%。本项目环保投资估算见下表。

表4-6    环保投资估算表
时段

污染源

污染物

环保工程/措施

投资

（万元）

运

营

期

废气

运输扬尘
车辆减速慢行，道路硬化，洒水抑尘
--
汽车尾气
加强对进出车辆的管理，减少进出车辆怠速和频繁启动
--
废水

生活污水

生活污水排入防渗化粪池，化粪池采取防渗措施，防渗要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，经厂区化粪池处理后，定期拉运至苏布尔嘎镇污水处理厂进一步处理。
2
噪声

车辆噪声
加强车辆管理，进库区车辆减速慢行、禁止鸣笛
--
装卸噪声
项目设置实体围墙隔声，轻拿轻放
计入工程投资
固废

生活垃圾

生活垃圾设垃圾收集装置，定期交由环卫部门处理。
1

环境风险

/

防火、防雷、防静电；制定安全、消防管理制度；制定操作管理制度等；设1座180m3的事故水池，用于收集事故废水，事故水池采用钢筋混凝土结构，达到重点防渗要求，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。
7
合计

/

10
8、“三同时”验收清单

建设项目环保设施进行“三同时”验收一览表见下表。

表4-7    环境保护“三同时”验收一览表
时段

类别

污染物

环保设施名称

验收标准

运

营

期

废气

运输扬尘
车辆减速慢行，道路硬化，洒水抑尘

/

汽车尾气
加强对进出车辆的管理，减少进出车辆怠速和频繁启动

废水

生活污水

生活污水排入防渗化粪池，化粪池采取防渗措施，防渗要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，定期拉运至苏布尔嘎镇污水处理厂。
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中排放要求

噪声

车辆噪声

加强车辆管理，进库区车辆减速慢行、禁止鸣笛

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

装卸噪声
项目设置实体围墙隔声，轻拿轻放

固废

生活垃圾

设置生活垃圾收集装置，定期交由环卫部门处理。
--

环境风险

/

防火、防雷、防静电；制定安全、消防管理制度；制定操作管理制度等；设1座180m3的事故水池，用于收集事故废水，事故水池材质为PE材质，达到重点防渗要求，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。
--

9、监测计划
为有效监控项目对环境影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托有资质环境监测部门开展污染源，

项目运行期环境监测计划见下表。

表4-8    运营期监测计划表
类别
监测对象
监测项目
频次
执行标准
噪声

厂界噪声
等效连续A声级
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
  


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护

措施
	执行标准

	大气环境
	运输扬尘
	颗粒物
	运输车辆减速慢行，道路硬化，洒水抑尘。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限制

	
	运输车辆
	CO、NOx、烃类
	加强对进出车辆段管理，减少进出车辆怠速和频繁启动，加强绿化
	--

	地表水环境
	生活污水
	pH
COD

SS

氨氮

BOD5
	经化粪池处理定期拉运至苏布尔嘎镇污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	声环境
	车辆噪声
	等效A声级
	加强车辆管理，进库区车辆减速慢行、禁止鸣笛
	厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	装卸噪声
	
	项目设置实体围墙隔声，轻拿轻放
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾：收集后由环卫部门统一处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	认真执行建设项目相关的防治地下水、土壤污染和破坏的措施，必须与主要工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”管理制度。

本项目事故水池采取重点防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；
本项目化粪池、消防水池采取一般防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。
本项目厂区其他区域地面、办公区采取简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。

采取以上防渗措施后，项目污染物渗入土壤的途径被切断，不会对项目占地及周边土壤、地下水造成影响。

	生态保护措施
	加强厂区绿化

	环境风险防范措施
	1、建立完善管理制度，加强对日常管理情况的记录，确保管理制度的落实。
2、严格执行对防火、防爆、防雷、防静电等措施的维护保养，定期检查和校验。

3、加强对值班人员的培训，确保值班人员严格执行操作规程，坚守岗位，出现异常及时报告，并采取有效的措施。

4、严格按照《危险化学品安全管理条例》、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》等要求进行民爆物品的运输。运输车辆符合《民用爆破器材运输车安全技术条件》，负责民爆物品运输的人员和驾驶员等均经过学习，并经考核合格，取得上岗资格。

5、保证运输车辆的正常状态，工作人员处于良好的工作状态。

6、运输过程执行《危险货物运输规则》和《危险货物运输包装通用技术条件》等要求。

7、运输路线应注意绕开城区或人口稠密区行驶，如实在难于绕行，应事先通知公安机关。

8、企业应落实按照环评、消防和其他主管部门提出的要求落实。

9、建立完善管理制度，加强对日常管理情况的记录，确保管理制度的落实。

10、加强对值班人员的培训，确保值班人员严格执行操作规程，坚守岗位，出现异常应及时报告，并采取行之有效的措施。

11、操作中加强巡回检查，如果发生火灾事件，立即通知救援组赶赴现场，进行消防灭火；必要时现场人员应及时撤离。

12、建设消防水池（200m3）及应急事故池（180m3），并配套建设导流系统，发生火灾事故需动用消防栓进行灭火时，立即对明沟进行利用，切换明沟内设置的阀门，将消防废水导流进入应急事故池。确保项目最严重事故状态下的消防废水全部收集。池壁及池底做好防腐防渗处理，防止污水漫流污染外环境，做到消防废水不外排。

13、厂区设置消防系统、移动式消防器材、事故报警装置和视频安防监控系统，能够有效防止火灾事故蔓延。

14、公司编制事故情况下的应急措施，并设置应急救援组织小组。

	其他环境

管理要求
	/


六、结论

	鄂尔多斯市磐宏丰农技术服务有限公司苏布尔嘎民用爆炸物品储存库建设项目符合国家产业政策，用地符合当地土地要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响。在认真落实各项环保措施、风险防范措施及建议的前提下，本评价从环境保护的角度认为，项目建设可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	SO2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NOX
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.825t/a
	/
	1.825t/a
	+1.825t/a

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
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附图
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附图1：项目地理位置图
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附图2：项目周边关系图
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附图3：项目厂区平面布置图
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附图4：项目与鄂尔多斯环境管控单元图
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附图5：项目环境管控单元查询结果图

[image: image50.png]S IE PR '
=070 "0,




[image: image51.jpg]39°

38°

37°

A 107°

108°

110°

37°

P woka [ ks 01 5 B5E F1 080 [ wkue W] #isx





[image: image52.jpg]FE—-- Bk

FEZq1 A2 =I5 b3+ =5
LKL 2FKIL: 3KMBERL: 4 TKAAKE; 5HKRER
ORBERBEKRES OFRKRRS ORBERBKRAS





[image: image53.jpg]107700 108700° 109700 110700
4o’ o
B -
b’ ¢ o1
I -
B8 i 41
pe o 1 [}
7 . Wy . -
b =
o |
s
107°00° 108700 109700"





附图6：伊金霍洛旗各村镇污水处理厂分布图

附件
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附件1：委托书
委 托 书

内蒙古三同时科技有限公司：
我公司建设“鄂尔多斯市磐宏丰农技术服务有限公司苏布尔嘎民用爆炸物品储存库建设项目 ”，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等有关条款规定，本项目需进行环境影响评价，并编制“环境影响报告表”。

我公司现委托贵公司承担本项目的环境影响评价工作，请贵公司尽快组织力量，按照有关条例要求，开展环评工作。

鄂尔多斯市磐宏丰农技术服务有限公司
2026年4月15日
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附件2：项目备案告知书
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附件3：项目用地预审与选址意见批复
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附件4：伊金霍洛旗自然资源局空间规划股出具的项目用地情况说明
附件5：项目不涉及水源地保护区的函
附件6：项目不涉及文物的复函


附件7：项目压覆矿产情况的函


附件8：项目压覆矿产资源承诺的函

附件9：苏布尔嘎镇人民政府关于项目压覆矿产资源承诺的函

附件10：项目是否占用林草地、自然保护地及草原核心保护区答复意见的函


附件11：伊金霍洛旗应急管理局关于项目的复函

附件12：伊金霍洛旗公安局关于项目的复函
鄂尔多斯市磐宏丰农技术服务有限公司苏布尔嘎民用爆炸物品储存库建设项目
环境风险专项评价
建设单位：鄂尔多斯市磐宏丰农技术服务有限公司
评价单位：内蒙古三同时科技有限公司
编制时间：二〇二六年五月
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1总则

1.1项目由来

环境风险评价的原则是以突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

根据生态环境部2018年10月14日发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改建和技术改造项目进行环境风险评价。本次环境风险评价的目的在于分析、识别本项目生产装置运行过程中及物料储存的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求将潜在的风险危害程度降至最低。

遵照国家环保总局环发〔2012〕77号《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，本次环境风险评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的相关要求，采用风险调查、环境风险潜力初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等方面对本项目进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的对策、事故应急措施及应急预案，为环境管理提供依据。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C“C.1.1危险物质数量与临界量比值（Q）”要求，“当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1要求：有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，应设置环境风险专项评价。

项目炸药库核定储量60t（含0.6t导爆索），则项目炸药最大存储量为59.4t。根据企业提供资料，仓库储存乳化炸药约90%，即53.46t，储存铵油类炸药约5%，即2.97t，储存膨化硝铵炸药约5%，即2.97t。根据建设项目工程分析章节不同种类炸药理化性质及成分分析，经计算，本项目硝酸铵最大存在数量为54.18765t、燃料油最大存在数量为3.22245t。

项目炸药库中储存导爆索5万m，折合药量0.6t；工业雷管库储存雷管20万发，折合药量0.2t，导爆索及工业雷管主要成分为黑索金（化学名为环三亚甲基三硝胺），配比一般是95%，则本项目黑索金最大存在数量0.76t。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1，硝酸铵临界量50t、油类物质临界量2500t。环三亚甲基三硝胺具有一定的毒性，根据环三亚甲基三硝胺理化性质，其LD50：100mg／kg(大鼠经口)；59mg／kg(小鼠经口)，依据《化学品分类和标签规范第18 部分：急性毒性》（GB 30000.18-2013）；属于类别3健康危险急性毒性物质，其临界量为50t。
综上，风险物质总量与其临界量比值Q=1.10024198＞1，因此需要设置环境风险专项评价。
本报告为报告表配套的环境风险评价报告。

1.2编制依据

1.2.1环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（5）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日）；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；

（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，2022年6月5日起施行）；
（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修订实施）；
1.2.2环境保护法规、规章

（1）中华人民共和国国务院第682号令，《建设项目环境保护管理条例》（2017年6月修订）；

（2）环保部环发〔2015〕178号《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》；

（3）环境保护部环境影响评价司环发〔2012〕77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2012年7月3日；

（4）环境保护部 部令第34号《突发环境事件应急管理办法》，自2015.6.5起施行；

（5）生态环境部 部令第36号《国家危险废物名录》（2025年版），自2025.1.1起施行。
1.2.3规范性技术文件

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（4）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（5）《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

（6）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021.4）。

1.2.4其他技术文件

（1）项目方案设计提供的相关资料；

（2）鄂尔多斯市磐宏丰农技术服务有限公司有提供的相关资料。

1.3评价内容和评价重点

1.3.1评价内容

本次环境风险评价内容主要包括：总则、风险调查、风险潜力初判、风险识别、环境风险分析、环境风险管理、结论等。

1.3.2评价重点

结合项目特点及风险潜力判断，本次评价重点为环境风险防范措施。

1.4评价工作程序

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定的风险评价程序见图1-1。


图1-1    建设项目环境风险评价工作程序

2风险调查
2.1建设项目风险源调查
本项目为炸药、雷管危险品仓储项目，其中炸药库存放的炸药主要为乳化炸药，并配套存储少量铵油类炸药、膨化硝铵炸药。

项目炸药库核定储量60t（含0.6t导爆索），则项目炸药最大存储量为59.4t。根据企业提供资料，仓库储存乳化炸药约90%，即53.46t，储存铵油类炸药约5%，即2.97t，储存膨化硝铵炸药约5%，即2.97t。根据建设项目工程分析章节不同种类炸药理化性质及成分分析，经计算，本项目硝酸铵最大存在数量为54.18765t、燃料油最大存在数量为3.22245t。

项目炸药库中储存导爆索5万m，折合药量0.6t；工业雷管库储存雷管20万发，折合药量0.2t，导爆索及工业雷管主要成分为黑索金（化学名为环三亚甲基三硝胺），配比一般是95%，则本项目黑索金最大存在数量0.76t。
因此，本项目涉及环境风险的物质为硝酸铵、油类物质、黑索金。

危险物质的全厂存在量具体见下表。

表2.1-1    项目主要风险物质及数量

	序号
	危险物质名称
	最大储量（t）
	储存位置
	备注

	1
	硝酸铵
	54.18765
	1#工业炸药库、2#工业炸药库
	--

	2
	油类物质
	3.22245
	
	--

	3
	黑索金
	0.76
	工业炸药库、工业雷管库
	环三亚甲基三硝胺


2.2环境敏感目标调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级确定评价范围，项目风险评价范围为：大气环境、地表水环境无须设置评价范围，地下水评价范围为：包含项目区在内，向项目区上游外扩1km，向下游外扩2km；向项目区两侧均外扩1.0km，地下水评价范围总面积约为6.0km2。
本次评价调查了项目周边5km环境敏感目标分布情况，本项目环境敏感特征见表2.2-2，环境敏感目标位置见图2.2-1。

项目建设地点位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇道劳岱村，根据调查，道劳岱村供水是由村里的集中供水系统提供自来水，水源井位于道劳岱村沟门社，不在本项目地下水评价范围内，本项目地下水评价范围内分散的水井均为灌溉水井，不属于地下水环境保护目标。
表2.2-2    建设项目环境风险敏感目标一览表

	类别
	环境敏感特征

	环境空气
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人数

	
	1
	1#散户
	NE
	542
	居民
	3

	
	2
	道劳岱村民委员会
	NW
	343
	工作人员
	7

	
	3
	2#散户
	NW
	642
	居民
	8

	
	4
	3#散户
	NW
	864
	居民
	15

	
	5
	4#散户
	N
	821
	居民
	6

	
	6
	5#散户
	SE
	946
	居民
	8

	
	7
	道劳岱村
	N
	1650
	居民
	680

	
	8
	哈布其勒村
	NW
	2660
	居民
	310

	
	9
	奎腾沟
	S
	1800
	居民
	460

	
	10
	白家坡
	NE
	3725
	居民
	42

	
	11
	耿家坡
	SE
	3270
	居民
	27

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	7

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	1566

	
	大气环境敏感程度E值
	E3

	地表水
	内陆水体排放点下游10km（近海域一个湖周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标

	
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离/m

	
	1
	无HJ169-2018 中的表D.4所指类型1和类型2包括的敏感目标，地表水环境敏感目标分级为S3。

	地下水
	序号
	环境敏感区
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	地下水环境敏感程度E值
	E3



图2.2-1    环境空气风险敏感目标分布图


图2.2-2    项目周边灌溉水井分布图
3环境风险潜势初判

3.1危险物质及工艺系统危险性（P）分级

3.1.1危险物质数量与临界量比值（Q）
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C对本项目涉及的危险物质进行风险识别，并确定其Q值。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当存在多种危险物质时，则按下式计算Q值：


式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

      Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。
表3.1-1   项目危险物质数量与临界量比值Q确定表

	风险单元
	危险物质
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	q/Q值

	工业炸药库
	硝酸铵
	6484-52-2
	54.18765
	50
	1.083753

	工业炸药库
	油类物质
	/
	3.22245
	2500
	0.00128898

	工业炸药库、工业雷管库
	黑索金
	121-82-4
	0.76
	50
	0.0152

	合计（Q）
	1.10024198


由表可知本项目Q为1.10024198，1≤Q＜10。
3.1.2项目行业及生产工艺M值的确定

项目行业及生产工艺M值计算结果，见下表。

表3.1-2    项目行业及生产工艺M值计算结果表

	行业
	评估依据
	分值
	本项目

	石药、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套
	0

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套
	0

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）
	0

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10
	0

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10
	0

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5
	5

	a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；

b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


本项目属于涉及危险物质使用、贮存的项目，因此，本项目M值为5，即为M4。

3.1.3危险物质及其工艺系统危险性P的确定

本项目危险物质及工艺系统危险性等级判断见表3.1-3。
表3.1-3    危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）表

	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


本项目Q值划分为1≤Q＜10，M值为M4，根据上表可知，本项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）为P4。

3.2环境敏感程度（E）分级

根据分析，本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径包括大气、地表水和地下水。本次评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D要求对项目大气环境、地表水敏感程度和地下水敏感程度进行分析。

3.2.1大气环境敏感程度（E）的分级
本项目大气环境敏感性分级判定见下表：
表3.2-1  大气环境敏感程度分级

	分级
	大气环境敏感性判据

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人


经调查，项目500m范围内无保护目标，无其他居民分布、军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域，人口数为7人，小于500人；5km范围内人口总数为1566人，小于1万人。即项目大气环境敏感分级为E3。

3.2.2地表水环境敏感程度（E）的分级
地表水功能敏感性分区、环境敏感目标分级、地表水环境敏感程度分级见下表：
表3.2-2   地表水功能敏感性分区表

	分级
	地表水环境敏感特征判据
	本项目判定

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的
	项目厂区设置雨污分流，项目无生产废水外排；废水主要为职工产生的生活污水。生活污水经化粪池处理定期拉运至苏布尔嘎镇污水处理厂处理，不直接外排入地表水体，判定本项目地表水环境敏感性为F3。

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨省界的
	

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区
	


表3.2-3   环境敏感目标分级表

	分级
	环境敏感目标
	本项目判定

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域
	项目所在区域无地表水体，项目厂区设置雨污分流，项目无生产废水外排；废水主要为职工产生的生活污水。生活污水经化粪池处理定期拉运至苏布尔嘎镇污水处理厂处理，事故状态下事故废水经水池收集，无废水直接外排入地表水体。判定本项目环境敏感目标敏感性为S3。

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域
	

	S3
	排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标
	


表3.2-4    地表水环境敏感程度分级表

	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


根据上表可知，项目本项目地表水环境敏感程度分级为E3级。

3.2.3地下水环境

项目地下水功能敏感性分区、包气带防污性能分级、地下水环境敏感程度分级见下表。
表3.2-5   地下水功能敏感性分区表

	分级
	地下水环境敏感特征
	本项目判定

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
	本项目位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇道劳岱村，项目周边不存在敏感目标。判定项目地下水环境敏感特征为不敏感G3。

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a
	

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区
	

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境

敏感区


由表3.2-5可知，本项目不涉及地下水集中式饮用水水源准保护区，不涉及集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区，项目周边水井为灌溉水井，无饮用水水井，环境敏感性分区为“较敏感G3”。

表3.2-6  包气带防污性能分级表

	分级
	包气带岩土的渗透性能
	本项目判定

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
	本项目建设场地浅表为第四系松散风积砂，下部为全风化、强风化砂岩，包气带防污性能分级为D1级

	D2
	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定；

Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定
	

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件
	

	Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数
	


项目周边无饮用水水源地；本项目建设场地浅表为第四系松散风积砂，下部为全风化、强风化砂岩，包气带防污性能分级为D1级。 

表3.2-7  地下水环境敏感程度分级表

	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


根据上表可知，本项目地下水环境敏感程度分级为E2级。
综上，项目大气环境、地表水环境、地下水环境敏感程度分别为E3、E3、E2。

3.3环境风险潜势划分

根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表3.3-1  建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险。


本项目厂区涉及的危险物质和工艺系统的危险性（P）为P4，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），“建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值”，大气环境、地表水环境、地下水环境敏感程度分别为E3、E3、E2，根据上表可知，本项目大气环境、地表水环境、地下水环境风险潜势分别为Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ级。
3.4风险评价等级及评价范围

（1）风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定本项目风险评价工作等级。按下表确定评价工作等级。

表3.4-1   评价工作等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明


项目大气环境风险潜势为Ⅰ级、地表水环境风险潜势为Ⅰ级、地下水环境风险潜势为Ⅱ级，所以项目地下水风险评价等级划分为三级评价，大气环境、地表水风险评价等级划分为简单分析。

（2）风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级确定评价范围，项目风险评价范围见下表。

表3.4-2    风险评价范围表

	环境

要素
	风险导则中—评价范围确定依据
	本项目风险评价

	
	
	等级
	范围

	大气

环境
	大气环境风险评价范围：一级、二级评价距建设项目边界一般不低于5km；三级评价距建设项目边界一般不低于3km。油气、化学品输送管线项目一级、二级评价距管道中心线两侧一般均不低于200m；三级评价距管道中心线两侧一般均不低于100m。当大气毒性终点浓度预测到达距离超出评价范围时，应根据预测到达距离进一步调整评价范围.
	简单分析
	无须设置评价范围

	地表水环境
	地表水环境风险评价范围参照HJ2.3确定
	简单分析
	无须设置评价范围

	地下水环境
	地下水环境风险评价范围参照HJ610确定
	二级
	依据本项目特点，结合地下水流向及本区域水文地质条件，确定矩形的评价范围。本次评价范围确定为：包含项目区在内，向项目区上游外扩1km，向下游外扩2km；向项目区两侧均外扩1.0km，地下水评价范围总面积约为6.0km2


4风险识别
4.1风险识别内容
4.1.1物质危险性识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险物质包括原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

本项目不涉及民爆器材类生产，仅为炸药、导爆索、雷管整箱储存，因此本项目涉及的危险性物质为胶状乳化炸药、粉状或粒状的铵油类炸药和膨化硝铵炸药、导爆索、雷管。

炸药主要成分硝酸铵、燃料油，导爆索和雷管主要成分黑索金，这些物质在贮存及运输过程中均存在一定的危险有害性，本次评价将对项目运营过程中可能发生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节，认识危险程度，从而针对性地采取预防和应急措施，尽可能将环境风险可能性和危害程度降至最低。

本项目涉及环境风险物质主要为硝酸铵、黑索金、油类物质（炸药中的燃料油），项目危险物质的具体理化性质及危险特性见下表。
表4.1-1    硝酸铵（固态）理化性质及危险特性表
	标识
	中文名：硝酸铵
	英文名：Ammoniumnitrate

	
	危规号：51069UN
	分子式：NH4NO3

	
	分子量：80.05
	CAS号：6484-52-2

	理化特性
	熔点：169.6℃；
	分解温度：210℃；

	
	相对密度（水=1）：1.725（25℃）；
	400℃能引起爆炸；爆发点300℃

	
	外观性状：无色正交结晶或白色细小颗粒状结晶，吸湿、结块性很强。

	
	易溶于水，溶解度随温度升高而迅速增加，溶于水时大量吸热，溶于丙酮和氨中，微溶于乙醇，不溶于乙醚。

主要用途：肥料、吸湿剂。硝酸盐原料，用于工业炸药的氧化剂等。

	危险特性
	强氧化剂，能助长燃烧火势并引起着火，与可燃物粉末混合能发生激烈反应而爆炸。受强烈震动也会起爆。各种有机杂质均能显著地增加硝酸铵的爆炸灵敏性。将硝酸铵加热熔化，即慢慢分解。在通风不良的密闭条件下储存，会发生分解，分解速度随温度升高而加速，温度升高到302℃分解就急剧加速，放出有毒气体，甚至燃烧、爆炸。

	毒性
	LD50：4820mg/kg（小鼠经口）。

	毒性危害
	本品对呼吸道、眼睛、皮肤有刺激性，吸入粉尘时会出现恶心、呕吐、头痛，甚至意识丧失、呼吸困难等症状，大量接触可引起高铁血红蛋白血症，口服过量可致死。火灾时往往会产生有毒的氧化氮气体，吸入会中毒。

	急救措施
	应使患者迅速脱离污染区至空气新鲜处，保持呼吸畅通，安置休息并保暖。如呼吸困难或停止呼吸，及时就医；进入眼睛或皮肤接触，用大量水冲洗，注意切勿溅及黏膜。吸入毒气的患者须立即送医院救治

	事故处理
	消防措施：发现有火患时，仓间应开启，以提供大量的通风，并应以大量的水扑救，不可使用蒸气或惰性气体。如果火场中有大量物资存在时须注意防护。需有无人操纵的固定水塔或雾状水施救。人员应转移至安全地带。不得使油脂、木炭或其他可燃物带入硝酸铵仓区，以防止引起全部猛烈爆炸。对熔融的硝酸铵在用水施救时必须避免爆溅致使火势蔓延。在扑救时，应戴好氧气防毒面具，并须在上风方向操作。

	储运注意事项
	储存于干燥通风库房中，专仓专储。与有机物、酸类等严加隔离，防止引起爆炸。应避免与金属性粉末、油类、有机物质、木屑等易燃、易爆的物质混合贮运。硝酸铵不能和石灰氮，草木灰等碱性肥料混合贮运，避免阳光直射。可在铁路棚车内以及其他带篷或带盖的交通工具内运输。轻装轻卸，防止包装破损。

	注：多孔粒状硝酸铵颗粒的内部具有较多空穴和裂隙，堆积密度一般0.75～0.85g/cm3，空隙率约0.45g/cm3以上。这种硝酸铵(二次颗粒或凝聚颗粒)是由许多小球形晶粒(一次颗粒或单一颗粒)互相积聚而形成的。一次颗粒自身的表面也不光滑，所以相互间有空隙。在粒度相等的情况下，多孔粒状硝酸铵吸附燃料油的有效表面积比粒状硝酸铵大得多。由于多孔粒状硝酸铵的吸油能力强，而且吸附的燃料油分布在颗粒的孔隙内，所以用它制得的多孔粒状铵油炸药可以储存较长时间。多孔粒状硝酸铵与普通粉状硝酸铵相比，除了其具有大量孔隙外，基本的危险特性与粉状硝酸铵没有明显区别。


表4.1-2   黑索金（环三亚甲基三硝胺）理化性质及危险特性表
	标识
	中文名：环三亚甲基三硝胺
	英文名：cyclonite

	
	别名：黑索金、旋风炸药
	分子式：C3H6N6O6

	
	分子量：222.116
	CAS号：121-82-4

	理化特性
	闪点：405.6℃
	熔点：205℃

	
	沸点：747℃
	折射率：1.668

	
	相对密度(水=1)：1.89

	
	外观性状：白色结晶性粉末。

	
	溶解性：不溶于水，溶于丙酮。

	
	主要用途：用作起爆炸药。

	危险特性
	化学性质比较稳定，在110℃加热152h，化学稳定性不变。50℃长期贮存不分解，遇稀酸、稀碱无变化，遇浓硫酸分解。遇明火、高温、震动撞击、摩擦能引起燃烧爆炸。是一种爆炸力极大的烈性炸药，比TNT猛烈1.5倍。

	毒性
	LD50：100mg/kg（大鼠经口）；59mgmg/kg（小鼠经口）。

	健康危害
	吸入后中毒，可发生癫痫样发作；误服可引起头晕、恶心、呕吐、流涎多汗，重者发生抽搐。

	急救措施
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。

食入：患者清醒时饮足量温水，催吐，就医。

	防护措施
	呼吸系统防护：企业工人应该佩戴防尘口罩。

眼睛防护：可采用安全面罩。

身体防护：穿工作服。

手防护：必要时戴防护手套。

其他：工作现场禁止吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风的专用爆炸品库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止振动、撞击和摩擦。

②运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。车速要加以控制，避免颠簸。不得与酸、碱、盐类、氧化剂、易燃可燃物、自燃物品、金属粉末等危险物品及钢铁材料器具混装。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，中途停留时应严格选择停放地点，远离高压电源、火源和高温场所，要与其他车辆隔离并留有专人看管，禁止在居民区和人口稠密区停留。

③操作注意事项密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴乳胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与酸类、碱类接触。撤运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止振动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

	泄漏应急措施
	隔离泄漏污染区，周围设置警告标志，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿一般消防防护服。冷却，防止振动、撞击和摩擦。避免扬尘，使用无火花工具收于干燥、洁净、有盖的容器中，转移到安全场所也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。大量泄漏：与有关技术部门联系确定清除方法。


4.1.2生产系统危险性识别、环境风险类型及危害分析
1、项目运营过程危险因素辨识与分析
表4.1-3    项目运营过程危险因素分析表

	序号
	生产过程
	事故类型
	涉及的危险物质
	危险因素存在的部位
	作业内容
	可能引发或次生突发环境事件的情景
	污染途径

	1
	项目运营过程
	火灾爆炸
	硝酸铵、油类物质、黑索金
	物料装车
	炸药、导爆索、雷管搬运至专用装载车
	①搬运过程中杂质混入物料，导致火灾或爆炸。②搬运人员责任心不强，在动态过程中撞击、摩擦产生火灾。③现场灭火器配置不到位，消防供水系统不健全，易导致事故后果扩大。
	燃烧废气直接排放至大气

	2
	
	火灾爆炸
	消防废水
	事故水池
	消防应急
	消防废水收集及防渗不到位。
	泄漏可能进入厂区外土壤、地下水


2、危险物料储存过程危险因素分析
表4.1-4    危险物料储存过程危险因素分析表

	危险因素存在的部位
	作业过程
	危险因素
	发生作用的途径和变化规律

	工业炸药库、工业雷管库
	储存及装卸过程
	安全条件不足、安全管理不善
	①与其他物品同库存放，尤其易燃、易挥发类物品，增加燃烧、爆炸危险；②库内部安全距离不足，导致发生燃烧、爆炸事故；③未执行定置堆放管理，不利于正常安全管理且通风不畅，意外热源产生能量得不到有效释放易导致爆炸危险；④炸药装卸等过程管理不善，易导致硝酸铵流向社会，增加社会安全风险；⑤建筑裂隙渗水、空气湿度过大或温差急剧变化等导致炸药理化性质改变，提高爆炸风险。

	
	
	违反作业规程
	①运输车不符合要求或阻火装置失效、装卸过程汽车发动机不熄火等，易因火花导致火灾；②野蛮停车或装卸站台防撞缓冲设施失效易导致冲击，人员意外伤害，或撞击摩擦引起危险品火灾；③超员作业、超量存放，导致事故后果扩大；④驾驶员无证上岗或行车过程注意力不集中，导致意外伤害事故发生。

	危险品运输车
	危险品内部运输
	违反作业规程
	①未使用符合要求的运输车，而使用三轮汽车、畜力车、翻斗车和挂车、独轮人力车和自行车等运输或非防爆车辆进入炸药库卸车或发生交通意外引发燃烧、爆炸；②性质相抵触的危险品或与其他性质相抵触的危险品、不合格品等同车运输，易发生燃烧、爆炸事故；③装车不牢固，堆放不规范等，发生坠落、撞击和摩擦易导致运输爆炸物品发生意外；④无押运人员或押运人员不负责任，易造成危险品流失；⑤车辆超载、车辆故障、车速过快、运输路线不符及违规停车(在人员集中处或不稳定处等)，易造成车辆受损、人员伤害及燃烧，甚至爆炸事故。


3、环境风险事故影响途径和影响方式
项目涉及的危险物质主要是硝酸铵、油类物质、黑索金，危险物质在大气输送扩散作用下将对环境空气及人群健康造成危害。其次，项目涉及的物料，大多属于可燃、易燃物料，一旦发生物料泄漏事故，在明火状况下发生火灾事故，不完全燃烧的状况下，将会伴生CO等污染物，将扩散到空气当中；火灾爆炸事故情形下，产生的消防废水可能经雨水管道扩散进入外环境，可能污染土壤、地表水和地下水环境。

在所设定的事故情况下，其污染物的转移途径和影响方式形式见下表。

表4.1-5    事故污染物转移途径及影响方式
	事故类别
	事故位置
	事故危害类型
	污染物转移途径
	影响方式

	
	
	
	大气
	地表水
	地下水
	

	火灾、爆炸
	工业炸药库、工业雷管库
	伴生/次生毒物
	扩散
	--
	--
	人员伤亡、大气环境污染

	
	
	消防水
	--
	消防水
	消防水收集、防渗不到位
	地表水、土壤、地下水环境污染


4.2风险识别结果
分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标，风险识别的结果见表4.2-1。
表4.2-1    建设项目环境风险识别表
	序号
	危险单元
	风险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	工业炸药库
	硝酸铵、油类物质、黑索金
	火灾、爆炸
	大气、地表水、地下水
	周边村庄、地下水、地表水

	2
	工业雷管库
	黑索金
	火灾、爆炸
	大气、地表水、地下水
	周边村庄、地下水、地表水


5环境影响分析
根据前文风险等级判定，项目大气环境和地表水风险为简单分析。根据导则要求，本次评价从风险源、环境影响途径、环境敏感目标等方面分析应采取的风险防范措施和应急措施。影响分析重点关注地下水方面。

5.1废气事故排放环境风险分析
硝酸铵发生爆炸化学方程式为：4NH4NO3=3N2+2NO2+8H2O

爆炸为瞬时反应，炸药库内硝酸铵量为54.18765t，根据黄忆龙《工程爆破中的灾害及其控制》一文，岩石炸药爆炸废气产生量CO：6.3g/kg、NO2：14.6g/kg。则本次硝酸铵爆炸产生的次生污染物CO、NO2量类比该数据。
本项目各库房间距符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）的规定。假设炸药库发生爆炸，根据前文分析，本项目共设2座炸药库，1#工业炸药库内物料最大存在量为30t，2#工业炸药库内物料最大存在量为30t，本次以1#工业炸药库最大存在量30t的发生爆炸进行计算，则CO产生量189kg、NO2 产生量438kg。
在炸药库发生爆炸事故时，将会伴生大量的CO、NO2扩散至周边大气环境中，将会对大气环境及周边居民点产生影响。

库区内炸药库一旦发生爆炸，将对周边环境及人民生命财产安全造成较大威胁。建设单位在运营过程中应加强危险品仓库和危险品使用的日常管理，杜绝此类事故发生。

根据前文选址合理性分析，项目选址符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）要求，同时防护距离范围内无居民区，选址合理。通过加强危险品仓库和危险品使用的日常管理等措施能够预防风险事故的发生，不会对周围环境产生大的影响。
5.1废水事故排放环境风险分析
项目周边无地表水体，生产运营过程中无生产废水产生，生活污水经化粪池处理定期拉运至苏布尔嘎镇污水处理厂处理，不直接外排入地表水体。项目事故状态下，燃烧爆炸事故发生后采用消防水进行灭火，会产生消防废水，该部分消防废水主要含泄漏原料、悬浮物、石油烃以及残渣等污染物，若在事故处置过程中未做好收集导流措施导致该部分废水排出厂界或地面渗流、下渗，将对附近水体造成污染。

根据《民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB50089-2018)中9.3.3章节：“危险品存药量大于100t的总仓库区，消防用水量应按20L/s计算。危险品存药量小于或等于100t的总仓库区，消防用水量可按15L/s计算。”本项目炸药库核定储量60t，雷管库核定储量20万发（折合药量0.2t），消防用水来哪个按15L/s。按照仓库燃烧爆炸事故，事故时间按照3h计，根据计算，本项目单次事故中事故废水最大产生量为162m3，本项目设置1座有效容积为180m3的事故池，用于暂存事故废水，可以满足事故状态下事故废水的收集需要。发生火灾事故需动用消防栓进行灭火时，立即对明沟进行利用，切换明沟内设置的阀门，将消防废水导流进入应急事故池。厂区应急事故池可满足事故发生时废水的收集，不会形成地表漫流排入外环境；要求应急事故池做好防渗措施，在风险防控措施有效情况下，事故废水不会流入周边环境对地表水环境造成污染。

5.2环境风险物质对地下水的影响

根据工程分析，本项目厂区采取分区防渗措施，具体为：
本项目事故水池采取重点防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；
本项目化粪池、消防水池采取一般防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。
本项目厂区其他区域地面、办公区采取简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。

本项目运行过程中无废水产生，废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理定期拉运至苏布尔嘎镇污水处理厂处理。因此，正常工况下不应有废水或其它物料暴露而发生渗漏至地下水的情景发生。因此，只有在事故池等这些半地下非可视部位发生小面积渗漏时，才可能有少量污染物通过漏点，逐步渗入土壤并可能进入地下水。
1、区域环境水文地质条件
根据地下分水岭和地表水系及湖淖特征，东胜-伊旗可划分2个Ⅰ级地下水系统，3个Ⅱ级地下水系统，具体见下表。
表5.2-1    鄂尔多斯盆地北部第四系-白垩系地下水系统划分表

	地区
	Ⅰ级地下水系统
	Ⅱ级地下水系统
	Ⅲ地下水系统

	东胜～伊旗
	白垩系地下水系统
	乌兰木伦河～无定河子系统
	乌兰木伦河流域
	1阿布亥沟与吉乐庆川流域

	
	
	
	
	2困铁龙川与铜匠川流域

	
	
	
	
	3合同庙川流域

	
	
	
	
	4东西红海子湖泊洼地区

	
	
	
	
	5公捏尔盖沟泉域

	
	
	
	
	6考考赖沟泉域

	
	
	
	
	7呼和乌素沟流域

	
	
	
	
	8活鸡兔沟北岸流域

	
	
	
	9乌兰淖—赤盖淖流域

	
	
	
	10红碱淖-查汗淖流域

	
	
	摩林河～盐海子子系统
	11桃日庙海子流域

	
	
	
	12黑赖沟源头区

	
	
	
	13西柳沟上游区

	
	
	
	14罕台川上游区

	
	石炭～侏罗系层状基岩裂隙水与上覆松散层孔隙水系统
	准格尔石炭～侏罗系层状基岩裂隙水与上覆松散层孔隙水子系统
	15哈什拉川上游区

	
	
	
	16束会川、勃牛川流域

	
	
	
	17四道柳川上游（店沟、阿会沟）流域


项目位于白垩系地下水系统、乌兰木伦河—无定河二级地下水子系统的乌兰淖—赤盖淖流域Ⅲ级地下水系统内。白垩系地下水水流系统划分见下图。


图5.2-1    白垩系地下水水流系统划分

乌兰木伦河-无定河二级地下水子系统内，含水层主要由新生界第四系全新统沟谷冲积层孔隙水、第四系萨拉乌素组裂隙孔隙水和中生界白垩系碎屑岩裂隙孔隙水及隐伏的侏罗系、三叠系承压水构成。其水文质特征简要叙述如下：

（1）含水层特征

1）第四系全新统沟谷冲积层潜水含水层

主要分布在乌兰木伦河及其支沟中，岩性为杂色砂砾石、粉细砂层，固结松散，孔隙发育，含水层厚度1～25m，水位埋深0.2～5.0m，单井涌水量10～1000m3/d，水质良好，矿化度小于1g/L，多为HCO3-Ca型水。

2）第四系萨拉乌素组含水层

主要分布在乌审旗的图克、乌兰陶勒盖、嘎鲁图、无定河、苏利德一带，含水介质为上更新统萨拉乌素组湖泊相中细砂，厚度一般为60～80m，最厚达140m，单井出水量1000～3000m3/d，矿化度小于1g/L。由于与下伏白垩系含水岩系之间无稳定隔水层，故与白垩系含水岩系构成统一的含水体。在东胜—伊旗境内第四系萨拉乌素组含水层变薄，厚度多小于25m，单井出水量小于500m3/d。

3）白垩系碎屑岩裂隙孔隙含水岩组

浅部多被第四系风积砂和萨拉乌素组覆盖，含水层岩性为沙漠相和河流相的粗砂岩、中砂岩、粉细砂岩等，厚度主要受地质构造控制，总体上具有西厚东薄、由西向东呈“楔状”逐渐变薄最终尖灭的变化特点。在西部四十里梁一带厚度达600～800m，而在东部受后期剥蚀作用影响，含水层厚度变薄，一般在200～400m，甚至东部边缘一带，含水层厚度小于100m。

含水岩层成岩作用较弱，结构疏松，孔隙发育，孔隙度一般在20～30%，属裂隙孔隙型含水介质。地下水渗透系数一般在0.4～1.5m/d之间，平均为0.6m/d左右，而且顺层渗透系数要明显大于垂向渗透系数，根据室内测定，前者约是后者的3～7倍。在垂向上大致以400m深度为界，上部的渗透性要明显大于下部，400m以上一般为0.3～1.5m/d，400m以下为0.1～0.5m/d。本系统含水介质比较均匀，整体上以含水层为主体，含水层占全部介质体积的90%以上，隔水层呈薄层透镜状顺层展布在含水层之中，总体上构成一个连续稳定的渗流场。含水层富水性总体较好，特别在西北部的苏贝淖和东南部的无定河南岸一带单井出水量在3000m3/d以上，而其它地区大多在500～2000m3/d之间。

4）侏罗系碎屑岩类承压水含水岩组

该含水岩组地表未见出露，只在较大沟谷两侧零星出露，为隐伏含水层。上部紫红色、红色、灰绿色泥岩，局部夹灰绿色、灰紫色中粒砂岩，底部黄色、灰白色块状中粗粒砂岩，含铁质结核；下部紫红色砂质泥岩、粉砂岩，灰绿色厚层状中粗粒砂岩。单位涌水量0.000437～0.0274L/s·m，矿化度为0.714～0.951g/L，水化学类型为Cl·HCO3—Na型，富水性较弱。

5）三叠系上统延长组（T3y）碎屑岩类承压水含水岩组

该含水岩组地表未出露，只在较大沟谷两侧零星出露，为隐伏含水层。含水层以砾岩、含砾粗砂岩及黄绿色、黄褐色厚层状中粗粒长石砂岩为主，夹粉砂岩、砂质泥岩。单位涌水量0.000308～0.253L/s·m，水化学类型为HCO3·SO4·Cl—Na型，矿化度为1.152～1.415g/L。

（2）地下水的补给、径流、排泄条件

大气降水是本系统地下水的最主要补给来源，其次为河水和田间灌溉入渗补给。地下水排泄方式主要为潜水蒸发，其次为向地表水体（河流、湖泊）侧向径流和人工开采。地下水径流方向和循环深度严格地受地形（地表分水岭）和不同级别排泄基准面的控制。乌兰木伦河、无定河及小型的湖（淖）（如纳林淖、查汗哈图、神海子等）控制着局域地下水流场，地下水从湖（淖）的周边地区接受补给后向中心汇集，形成指向湖（淖）的向心状渗流场，每个湖（淖）都是一个相对独立的局域浅层地下水流系统，其循环深度因湖（淖）的水面高程、规模大小不同，一般为150m左右，最大可达250m。

较大湖泊（苏贝淖、胡同察汗淖、大克泊、红碱淖、巴汗淖等）及乌兰木伦河、榆溪河、无定河支流控制着中间水流系统。中间水流系统的影响范围比局域水流系统大，发育深度更深，循环底界可达350～550m。

四十里梁-东胜梁地下分水岭和无定河等区域排泄基准面控制着地下水区域深层水流系统。从地表分水岭（补给区）到地下水的排泄区，地下水径流方向经历了由上至下—接近水平—再从下到上的复杂变化过程。在区域分水岭地区，随着深度的增加，地下水压力水头逐渐减少，而在地下水排泄区，则随着深度的增加，水头逐渐增大。也就是说上游地区上层水补给下层水，下游地区下层水补给上层水，循环深度达至白垩系底界。


图5.2-2    四十里梁-苏贝淖地下水流系统示意图

（3）包气带岩性结构及其防污性能

拟建项目位于伊金霍洛旗，包气带主要岩性为上部风积砂、下部白垩系砂岩。

上部风积砂，下部白垩系砂岩包气带主要分布在伊金霍洛旗红庆河镇。白垩系砂岩渗透性远小于风积砂，风积砂下部的白垩系砂岩，可视为风积砂层下的相对隔水层。上部风积砂、下部白垩系砂岩的包气带结构，可使降水入渗风积砂中后，在风积砂与白垩系砂岩的接触界面上形成富集。在非降水期，由于风积砂极限蒸发深度较小，不利于蒸发，因此可以较好地保持土壤中的水分。



图5.2-4    项目所在区域包气带岩性结构分区图
2、地下水污染预测与评价
本次环境风险物质对地下水环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，本次评价采用解析模型预测污染物在含水层中扩散并进行影响评价。
（1）地下水评价范围
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中8.2相关技术要求，本次工作采用自定义法划定地下水调查评价范围。根据项目所在区域地下水流场特征并考虑周围的地下水环境敏感目标，确定了本次工作地下水调查评价范围：东北边界、东西南边界平行于地下水等水位线，东北边界距项目厂区约1km，西南边界距项目厂区约2km；东南边界、西北边界垂直于地下水等水位线，西南边界、东北边界距项目厂区约1.0km；形成的地下水调查评价范围面积约6.0km2。
（2）地下水预测情景设定
预测情景主要分为正常状况、非正常状况两种情景。

①正常状况

本项目已依据相关防渗规范要求设计地下水污染防渗措施，项目运营期正常情况下无生产废水产生，生活污水经化粪池处理定期拉运至苏布尔嘎镇污水处理厂处理。因此本次评价不再进行正常状况情景下的预测。

②非正常状况

非正常状况是指厂区废水构筑物发生渗漏、防渗出现损坏等状况，废水透过包气带渗入地下水，对地下水造成污染。

本项目废水为生活污水，水质简单，化粪池处理定期拉运至苏布尔嘎镇污水处理厂处理。项目在可能产生渗漏的污水构筑物等区域进行地面防渗处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。在正常状况下，污染物从源头和末端均得到控制，地面经防渗处理，污染物污染地下水的可能性很小。

项目事故状态下，燃烧爆炸事故发生后采用消防水进行灭火，会产生消防废水，该部分消防废水主要含泄漏原料、悬浮物、石油烃以及残渣等污染物，若在事故处置过程中未做好收集导流措施导致该部分废水排出厂界或地面渗流、下渗，将对附近水体造成污染。
因此，本项目选择事故池防渗出现损坏的非正常状况下情景下运用解析法模拟预测对地下水环境影响程度。

（3）预测因子筛选
本项目储库中存放的危险物质主要为硝酸铵、爆炸后未完全反应的硝酸铵可能溶解于消防废水中，导致硝酸根（NO3-）浓度升高，消防废水中主要为硝酸盐、石油类等污染物。
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），按照重金属、持久性有机污染物和其他类型进行分类，并对每一类别中的各项因素采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大因子作为预测因子。

硝酸盐（以N计）超标范围限值按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ级标准，为20mg/L；石油类在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中无对应标准值，因此，超标范围限值参照其对应的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值（0.05mg/L）。

参照相关资料，消防废水中硝酸盐（以N计）浓度为2000mg/L，石油类浓度为20mg/L。
经计算，硝酸盐（以N计）污染物标准指数为100，石油类标准指数为400，因此，选择石油类作为预测因子。石油类影响范围限值参照《水质石油类的测定紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）对应的仪器检出限值（0.01mg/L）。

（4）数学模型的建立与参数的确定
含水层中的运移情况：根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)，一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型为：

式中：
x，y—计算点处的位置坐标；
t—时间，d；
C(x,y,t)—t时刻点x,y处的污染物浓度，mg/L；
M—含水层厚度，m；
mM—长度为M的线源瞬时注入示踪剂的质量，kg。
u—地下水流速度，m/d；
n—有效孔隙度，无量纲；
DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d；
DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；
π—圆周率。
①污染物产生量：
根据地下水导则要求，本项目选取石油类为预测因子。假设事故池中暂存的事故废水发生渗漏，未经处理的大量废水下渗到含水层中，预测渗漏量按总存储量的1%计算，且设定情景为连续泄漏7天，则石油类的渗漏量计算如下：

石油类：154.32m3×1%×7d×20mg/L×10-3=0.216kg。

模拟计算中，将项目区泄漏的污染物看作瞬时污染。显然，这样概化，计算结果更为保守，完全符合工程设计的思想。

本次评价根据中国地质调查局西安地质调查中心编写的《鄂尔多斯盆地地下水勘察报告》和《鄂尔多斯白垩系盆地地下水系统研究》、《鄂尔多斯白垩系盆地乌兰陶勒盖水源地地下水资源量评价》、长庆油田分公司第五采气厂水文地质调查资料（区块位于本项目西侧）以及区域现状调查资料等，参数值有效可靠。最终确定的各项参数如下。
②含水层的厚度M：通过收集的地质资料及区块环评，可知项目区域含水层平均厚度约为10m。
③含水层的有效孔隙度n：含水层岩性主要为粉细砂，取均值0.15；
④水流实际平均流速u：评价区地下水水力梯度约为0.008。根据渗透系数、水力梯度和有效孔隙度计算评价区最大实际流速U=KI/ne=1.5×0.008÷0.15=0.08m/d。
⑤弥散系数DL：弥散度是研究污染物在土壤及地下水中迁移转化规律的最重要参数之一，弥散系数D是反映渗流系统弥散特征的一个综合参数，忽略分子扩散时，它是介质弥散度和孔隙流速V的函数。水动力弥散尺度效应的存在为模拟和预测地下水中溶质在介质中的运移规律带来了困难。本次溶质运移模型中介质弥散度的确定结合了Gelhar，L.W在“Acriticalreviewofdataonfield-scaledispersioninaquifers”一文中对59个不同尺度的地区弥散度的研究成果，选取其中与本项目区地下潜水含水层相似的区域进行类比，横向弥散度的取值依据美国环保署（EPA）提出的经验数据：横/纵向弥散度比（aT/aL）一般为0.1。最终确定的溶质运移模型参数为：纵向弥散度12m；横向弥散度1.2m。由此计算评价区含水层中的纵向弥散系数DL=aL×u=12×0.08=0.96m2/d；横向y方向的弥散系数DT=aT×u=0.096m2/d。
（5）预测结果
本次评价预测事故发生后石油类对浅层地下水的影响进行模拟计算，预测时间段为从事故发生100d起至污染因子满足相应标准为止。
表5.2-2    非正常状况下石油类在浅水含水层中运移情况一览表

	预测时间（d）
	中心点浓度（mg/L）
	中心点距污染源距离（m）
	污染晕最大运移距离（m）
	超标范围（m2）
	厂界是否超标

	100
	0.377
	8
	46.55
	774
	否

	1000
	0.038
	80
	152.17
	--
	否

	4000
	0.009
	320
	--
	--
	否



图5.2-1    非正常状况下石油类在含水层中运移100d污染晕图

图5.2-2    非正常状况下石油类在含水层中运移1000d污染晕图

图5.2-3   非正常状况下石油类在含水层中运移1000d浓度变化曲线图
模拟结果显示：污染物浓度随着运移距离逐渐在减小，石油类在地下水中4000d污染中心事故贡献浓度低于检出限，污染晕消失。

（6）影响预测结论
①项目对厂区均进行了防渗处理，正常工况下无污染泄漏。
②非正常状况下项目事故水池构筑物发生渗漏。石油类污染物进入含水层后，对地下水形成椭圆形污染晕，污染物泄漏100d后，污染晕中心浓度最大为0.377mg/L，污染晕最大运移距离46.55m，超标影响范围774m2，厂界浓度不超标；随着时间推移和地下水的弥散作用，污染晕中心浓度逐渐降低，污染物泄漏1000d后，污染晕中心浓度最大为0.038mg/L，污染晕最大运移距离152.17m，无超标影响范围；污染物泄漏4000d时污染物浓度为0.009mg/L，污染晕中心最大浓度低于检出限，污染晕消失。
非正常泄漏状况，项目加强日常巡视和跟踪监测，发现泄漏及时切断污染物向含水层的迁移途径，可将泄漏引起的地下水污染控制在可接受的范围内。依靠地下水的自然稀释衰减作用控制污染晕，可将泄漏引起的地下水污染范围和时间控制在可接受的范围内，同时，项目所在区域地下水流向为东北向西南，项目评价范围内水井位于项目上游或侧向，项目对周围地下水井影响较小。因此，从地下水环境保护的角度而言，本项目建设可行。

5.4次生及伴生影响
火灾、爆炸事故引起的次生及伴生影响主要体现在火灾、爆炸过程产生的燃烧产物和灭火过程产生的消防水。若遇到明火，引发的火灾事故会产生CO、NO2等物质，并伴有烟雾产生。一旦发生事故，建设单位应及时对附近人员进行疏散，应急处理人员穿戴全身专用防护服，佩戴氧气呼吸器对事故进行应急处理，尽量减轻对人员的影响。
本项目实施后，在严格执行防腐防渗等地下水防护措施的前提下，对区域地下水环境的影响可以接受，项目环境风险为可防控水平。

6环境风险管理
6.1环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效地预防、监控、响应。
6.2环境风险防范措施

尽管项目生产过程中突发性事故发生的可能性很小，但是小概率事件也有发生的可能，一旦发生其危害性较大，且其发生具有随机性，应引起高度重视。从工程和管理等多方面落实预防手段来降低该类事故的发生率，具体防范措施如下：

1、分区防渗

项目采取的防泄漏、防渗措施为：

根据工程分析，本项目厂区采取分区防渗措施，具体为：
本项目事故水池采取重点防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；
本项目化粪池、消防水池采取一般防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。
本项目厂区其他区域地面、办公区采取简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。
采取以上防渗措施后，项目污染物渗入土壤的途径被切断，不会对项目占地及周边地下水造成影响。
2、定期评估、排查

投入运营后，建设单位应定期开展环境风险源调查评估工作，掌握环境风险源的种类、分布和规模，摸清各装置和风险源的底数，了解各风险源、风险物质的技术信息和理化特性，提出和更新相应的风险防范、应对措施。

根据分析，企业存在的危险源主要为工业炸药库和工业雷管库，各风险源应明确岗位责任人。

3、完善管理制度

企业应建立各项生产、安全和环境保护管理责任制度，强化管理，落实责任，突出环境风险意识。

制定《环境保护宣传教育和培训制度》，按计划和制度开展环境保护宣传教育和培训，对培训内容进行考核。

建立环境保护监督检查和风险排查体制，制定《环境保护监督检查制度》和《环境风险排查及隐患整改制度》，使日常巡回检查、综合检查、专项检查、定期检查及领导监督检查和风险排查制度化、规范化、程序化；值班人员在值班期间，遵守纪律、坚守岗位、不随意外出，发现问题、隐患后要立即上报应急指挥部，提出合理的整改方案。制定环境应急预案培训及演练制度，定期组织培训和演练。

4、建立健全预案体系

企业应根据可能发生的突发事件类型和实际生产情况编制突发环境事件应急预案，并及时修订更新。并与生产安全事故应急预案相衔接，充分利用社会应急资源，与地方政府预案、上级主管单位以及相关部门的预案相衔接。制定应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。突发事件应急预案见下表。
表6.2-1    突发事故应急预案内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	危险源概况
	炸药、导爆索、雷管若遇明火、撞击等，容易引发火灾、爆炸事故。

	2
	应急计划区
	工业炸药库、工业雷管库

	3
	应急组织
	成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室。专业救援队伍：成立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理。

	4
	应急状态分类及应急响应程序
	按照事故发生的严重程度，规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。

	5
	应急设施、设备与材料
	收集工具、防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为砂土或其他不燃吸附材料、消防器材，防静电服，自给正压式呼吸器、安全防护镜等。

	6
	应急通讯、通知和交通
	组成通讯联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

	7
	应急环境监测及事故后评估
	有专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	8
	应急措施
	事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。

	9
	撤离组织计划、医疗救护与公众健康
	事故现场：事故处理人员对毒物应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。事故临近区：受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量的控制规定，撤离组织计划及救护。

	10
	应急状态终止与恢复措施
	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

	11
	人员培训与演练
	平时安排人员应急救援培训与演练。

	12
	公众教育与信息
	对厂区临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

	13
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设立专门部门负责管理

	14
	附件
	准备和形成与应急事故有关的多种附件材料


5、事故预防措施
（1）项目运营过程事故预防措施
表6.2-2    项目运营过程事故预防措施
	序号
	危险源部位
	事故类型
	危险因素
	预防措施

	1
	工业炸药库和工业雷管库
	火灾爆炸
	①与其他物品同库存放，尤其是易燃、易挥发类物品，增加燃烧、爆炸危险；②库内部安全距离不足，导致发生燃烧、爆炸事故；③包装不完善，散落硝酸铵易对地面产生腐蚀；④未执行定置堆放管理，不利于正常安全管理且通风不畅，意外热源产生能量得不到有效释放易导致爆炸危险；⑤炸药等装卸等过程管理不完善，易导致硝酸铵等流向社会，增加社会安全风险；⑥防盗门窗不完善或视频监视不到位，易发生炸药等盗窃事故，增加社会安全风险；⑦建筑裂隙渗水、空气湿度过大或温差急剧变化等导致炸药理化性质改变，提高爆炸风险。
	①加强项目场地保养、维护，库房内民用爆炸物品应堆放稳固整齐。堆垛之间应留有检查、清点民用爆炸物品的通道，通道宽度不应小于0.6m堆垛边缘与墙的距离不应小于0.2m。各种民用爆炸物品整箱堆放高度炸药不应超过1.8m。②炸药等入库时，两名保管员必须认真验收，严格把好质量、数量关。③库房不需采暖，通风采用自然通风，库房内应放置温度和湿度计，每天检测、记录，合理进行库房的通风调节，以保持库内适宜的储存条件。④进入项目不应带烟火及其他引火物、不应穿戴钉鞋和易产生静电衣服、不应使用能产生火花的工具开启炸药箱。⑤进入库房由两名值班人员分别开启两道门锁才能进入库房，以免有不正当行为，进行相互监督；除业务主管与保卫、安全人员外，无保卫部门证件不准进入，不论任何人出入库，都要认真填写登记表。厂区内禁止使用铁质工具，并使用防爆照明。

	2
	危险品运输车
	火灾爆炸
	①未使用符合要求的运输车，而使用三轮汽车、畜力车、翻斗车和挂车、独轮人力车和自行车等运输或非防爆车辆进入炸药库卸车或发生交通意外引发燃烧、爆炸；②性质相抵触的危险品或与其他性质相抵触的危险品、不合格品等同车运输，易发生燃烧、爆炸事故；③装车不牢固，堆放不规范等，发生坠落、撞击和摩擦易导致运输爆炸物品发生意外；④无押运人员或押运人员不负责任，易造成危险品流失；⑤车辆超载、车辆故障、车速过快、运输路线不符及违规停车(在人员集中处或不稳定处等)，易造成车辆受损、人员伤害及燃烧，甚至爆炸事故。
	①加强专用装载车检查、保养、维护；②采取安全防护措施，机动车进入项目时应配有防火罩，且在库房门前装卸作业时，车辆应熄火、制动，宜在距库房25m以外处进行，不应在装卸现场添加燃料和维修车辆；③制定强制检修维护保养制度并严格执行；④制定并严格执行安全技术操作规程和安全管理规章制度；⑤采取有效的防雷等安全措施。


（2）加强运输过程管理

运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范等，目前公司所储存的炸药均由专业危险品物流公司负责运输。与运输单位签订安全运输协议，负责审查运输单位的资质，督促检查物料运输和办理“易燃易爆危险化学品三证”情况，要求运输单位和驾驶员在运输和装卸过程中严格执行《危险货物包装标志》（GB190-2009）、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《汽车危险货物运输规则》（JT617-2004）、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2004）、《危险货物运输规则》等一系列标准规范，确保运输和卸装过程的安全。企业内部危险品搬运和装卸人员严格遵守《危险化学品搬运装卸作业管理制度》。

6.3事故应急处置措施
（1）火灾爆炸事故应急处置措施

①发生火灾，宜采用二氧化碳、干粉、水灭火，将火源隔离从而达到扑灭火源的目的，火灾后遗留现场需清理彻底，避免再次发生火灾。

厂区拟建1座容积180m3应急事故池，配备2台消防泵，消火栓4个，消防水带240m，消防水枪4支，5kg磷酸铵盐干粉灭火器24具等。项目消防供水系统为：消防泵通过管道分别与消防水池和消火栓连接，通过消防水泵加压给消火栓供水，通过消防水带向外出水。

为确保环境风险事故废水不排入外环境，应急事故水池容积的确定必须基于事故废水最大产生量和事故排水系统储存设施最大有效容积来确定。事故池建设参照《水体污染防控紧急措施设计导则》进行计算。
当发生突发火灾、爆炸时，在组织灭火或冲洗地面的同时，将消防废水和事故冲洗废水收集到事故池内，待事故过后，该消防废水委外处置。为了防止事故发生时产生的消防废水对当地水体产生污染，厂区采取的防范措施：

设置事故水池，将事故状态下消防废水引入其中，待事故过后，该消防废水委外处置。本项目新建设一座容积为180m3事故水池，用于收集消防废水。

本项目设置1座有效容积为180m3的事故池，用于暂存事故废水。

设计单位参照中石化建标〔2006〕43号文《关于印发“水体污染防控紧急措施设计导则”的通知》，计算事故池总有效容积。

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1—收集系统范围内发生事故的储罐或装置的物料量；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

物料量（V1）：项目风险物质为固态物质，V1≈0。

发生事故的储罐或装置的消防水量（V2）

根据《民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB50089-2018)要求：“消防雨淋系统用水量按一组计算，火灾延续时间为1h”、“室内、室外消火栓系统火灾延续时间为3h”，危险品存药量大于100t的总仓库区，消防用水量应按20L/s计算；危险品药量小于100t的总仓库区，消防用水量应按15L/s计算”。故本项目发生火灾爆炸情况下，火灾持续时间3h，消防用水量为162m3，考虑到蒸发、材料吸收等因素，消防废水产生量以80%计，则消防废水量V2=129.6m3。
发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量（V3），V3=0。

发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（V4）：V4=0。

发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（V5）。按照项目所在地区的最大暴雨量进行考虑，根据项目所在区域暴雨强度计算公式计算事故时产生的雨水量。

本项目储库区进行雨水收集，储库区面积约为5000m2，本次按强降雨进行估算降雨强度公式：

Q=ψ·q·F·T       （1）

式中：

Q——降雨产生的地表径流量，m3 /次；

ψ——集水区径流系数，根据 GB50014-2006《室外排水设计规范》本次计算取0.5（综合径流系数取值）；

F——汇水面积，储库区0.5hm2；

T——收水时间，取15min。

q——暴雨强度（L/s·ha）

q=973.99×(1+0.906lgP)/(t+5.622)0.721 (L/S·hm2 )     （2）

P——重现期，取1年；

t——降雨历时，取15min；

经式（2）计算得，q=109.88L/S·hm2，代入式（1）中，初期雨水量Q=24.72m3。

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=（0+129.6-0）+0+24.72=154.32m3，小于事故池有效容积为180m3，满足需求。

以上的防范，可保证本项目的事故废水、消防废水不会进入当地水体中。因此，在发生事故时，项目事故废水不会对周边水环境造成影响。
事故处理完毕后，应急事故池中的消防废水，进行水质监测，根据监测结果，确定处理方案，监测结果不达标作危险废物或委托污水处理厂处理，监测结果达标可用于厂区地面和进库道路洒水抑尘。
（2）厂区平面布置应符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道，便于应急疏散。

（3）应建立防火、防爆、防中毒等事故处理系统。

（4）建设单位应建立完整的环境风险应急预案，成立环境风险应急指挥小组，设置专业应急救助队伍，对人员定期进行应急救援培训，设置应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所，并保证有效性。
6.4、风险防范措施一览表

本项目风险防范措施一览表见下表。

表6.4-1    本项目风险防范措施一览表

	序号
	防范措施
	台（套）
	效果

	1
	设置应急事故池（180m3）
	1
	收集消防废水

	2
	厂区内设置消防系统、移动式消防器材
	若干
	防止火灾事故蔓延

	3
	项目与周围建筑保持足够防火间距并设置防护土堤
	--
	预防火灾事故蔓延

	4
	视频监控系统、红外入侵报警系统、周界报警系统和电子巡查系统
	--
	防止火灾蔓延

	5
	环境风险应急预案
	--
	制定事故情况下的应急措施

	6
	应急救援组织及人员
	--
	公司设置应急救援组织及救援小组

	7
	防护服
	10
	救援人员个人防护

	8
	空气呼吸器
	10
	救援人员个人防护

	9
	防毒面具
	10
	救援人员个人防护

	10
	堵漏物资
	若干
	防止泄漏事故蔓延、地面漫流


7评价结论与建议
7.1主要结论
（1）本项目涉及的危险性物质为胶状乳化炸药、粉状或粒状的铵油类炸药和膨化硝铵炸药、导爆索、雷管。炸药主要成分硝酸铵、燃料油，导爆索和雷管主要成分黑索金，这些物质为易燃易爆物质，具有一定的潜在危险性。

（2）本项目主要潜在风险事故为火灾爆炸事故，但发生概率极小，设置1座应急事故池，可满足事故发生时废水收集，且事故池、导流系统等均做好防渗措施，在风险防控措施有效情况下，事故废水不会流入周边环境对地表水、地下水环境造成影响。

（3）发生火灾爆炸事故时，库区内炸药库一旦发生爆炸，将对周边环境及人民生命财产安全造成较大威胁。建设单位在运营过程中应加强危险品仓库和危险品使用的日常管理，杜绝此类事故发生。
综上所述，该项目存在一定潜在风险，但通过采用风险防范措施，可有效避免和减少项目环境风险对周边大气环境和水环境的影响。在落实各项风险管理和环境风险防范措施之后，项目环境风险是可防控的，项目可行。

7.2要求与建议
（1）本项目具有潜在风险事故，虽然风险处于可接受水平，但企业仍需加强管理，严格落实风险管理与防范措施，防止潜在风险事故的发生。

（2）为防范事故和减少危害，企业应编制应急预案，配备应急设备设施，一旦发生事故，立即采取应急措施，控制事故，减少对环境造成危害。

（3）制定突发环境事件应急预案，及时修编，经过专家评审，定期进行预案演练，并与当地应急机构形成长效联动机制。

（4）建立企业环境风险应急机制，加强原料存放区巡查、监视力度，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业。工艺装置区应配备防毒面具等应急器材。

（5）建设单位是本项目的环境风险责任主体，必须建立健全企业环境风险管理体系，采取有效的防范和应急措施。

8环境风险评价自查表
建设项目环境风险评价自查表见表8-1。
表8-1    建设项目环境风险评价自查表

	工作内容
	完成情况

	风

险

调

查
	危险物质
	名称
	硝酸铵
	油类物质
	黑索金
	

	
	
	存在总量/t
	54.18765
	3.22245
	0.76
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内7人，5000m范围内人口数1566人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 (
	F2 □
	F3(

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 □
	S2 □
	S3(

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1(
	G2 (
	G3 ☑

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 (
	D2(
	D3 □

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1(
	1≤Q＜10(
	10≤Q＜100(
	Q≥100(

	
	M值
	M1 (
	M2 (
	M3 □
	M4☑

	
	P值
	P1 (
	P2 (
	P3 (
	P4☑

	环境敏感

程度
	大气
	E1(
	E2 (
	E3 (

	
	地表水
	E1(
	E2 (
	E3 (

	
	地下水
	E1(
	E2 (
	E3 (

	环境风险潜势
	大气
	Ⅳ+ (
	Ⅳ (
	Ⅲ(
	Ⅱ □
	I☑

	
	地表水
	Ⅳ+ (
	Ⅳ (
	Ⅲ(
	Ⅱ □
	I☑

	
	地下水
	Ⅳ+ (
	Ⅳ (
	Ⅲ(
	Ⅱ □
	I□

	评价等级
	大气
	一级 (
	二级(
	三级 (
	简单分析☑

	
	地表水
	一级 □
	二级(
	三级 (
	简单分析(

	
	地下水
	一级 (
	二级(
	三级 (
	简单分析□

	风险

识别
	物质危险性
	有毒有害(
	易燃易爆(

	
	环境风险类型
	泄漏(
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放(

	
	影响途径
	大气(
	地表水(
	地下水(

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法(
	经验估算法 (
	其他估算法 □

	风险

预测

与

评价
	大气
	预测模型
	SLAB (
	AFTOX (
	其他 □

	
	
	预测结果
	最不利气象条件下
	/

	
	
	
	
	/

	风险预测与评价
	地表水
	最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间45d

	
	
	最近环境敏感目标，到达时间 / d

	重点风险防范措施
	合理地布置厂区布局，以免事故发生。建议采取如下防范措施：

①建设消防水池（200m3）及应急事故池（180m3），并配套建设导流系统，发生火灾事故需动用消防栓进行灭火时，立即对明沟进行利用，切换明沟内设置的阀门，将消防废水导流进入应急事故池。确保项目最严重事故状态下的消防废水全部收集。池壁及池底做好防腐防渗处理，防止污水漫流污染外环境，做到消防废水不外排；

②加强项目场地保养、维护，库房内民用爆炸物品应堆放稳固整齐。堆垛之间应留有检查、清点民用爆炸物品的通道，通道宽度不应小于0.6m堆垛边缘与墙的距离不应小于0.2m。各种民用爆炸物品整箱堆放高度炸药不应超过1.8m。

③炸药入库时，两名保管员必须认真验收，严格把好质量、数量关。

④库房不需采暖，通风采用自然通风，库房内应放置温度和湿度计，每天检测、记录，合理进行库房的通风调节，以保持库内适宜的储存条件。

⑤进入项目不应带烟火及其他引火物、不应穿戴钉鞋和易产生静电衣服、不应使用能产生火花的工具开启炸药箱。

⑥严格执行对防火、防爆、防雷、防静电等措施的维护保养，定期检查和校验。

⑦严格按照《危险化学品安全管理条例》、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》等要求进行民爆物品的运输。运输车辆符合《民用爆破器材运输车安全技术条件》，负责民爆物品运输的人员和驾驶员等均经过学习，并经考核合格，取得上岗资格。

⑧运输路线应注意绕开城区或人口稠密区行驶，如实在难于绕行，应事先通知公安机关。

⑨操作中加强巡回检查，如果发生火灾事件，立即通知救援组赶赴现场，进行消防灭火；必要时现场人员应及时撤离。

⑩厂区设置消防系统、移动式消防器材、事故报警装置和视频安防监控系统，能够有效防止火灾事故蔓延。

⑪公司编制事故情况下的应急措施，并设置应急救援组织小组。

⑫在厂区内配备防护服、空气呼吸器、防毒面具等救援人员个人防护用具。

	评价结论与建议
	（1）结论：

本项目涉及的危险性物质为胶状乳化炸药、粉状或粒状的铵油类炸药和膨化硝铵炸药、导爆索、雷管。炸药主要成分硝酸铵、燃料油，导爆索和雷管主要成分黑索金，这些物质为易燃易爆物质，具有一定的潜在危险性，主要潜在风险事故为火灾爆炸事故，但发生概率极小，项目每个仓库外围均涉及有符合规范的防爆墙、防护土堤，火灾爆炸影响范围较小，其风险属于可接受水平。发生火灾爆炸事故时，对外环境影响较大，对周围建筑和人群带来风险。

综上所述，该项目存在一定潜在风险，但通过采用风险防范措施，可有效避免和减少项目环境风险对周边大气环境、水环境的影响。在落实各项风险管理和环境风险防范措施之后，项目环境风险是可防控的，项目可行。

（2）建议：

（1）本项目具有潜在风险事故，虽然风险处于可接受水平，但企业仍需加强管理，严格落实风险管理与防范措施，防止潜在风险事故的发生。

（2）为防范事故和减少危害，企业应编制应急预案，配备应急设备设施，一旦发生事故，立即采取应急措施，控制事故，减少对环境造成危害。

（3）制定突发环境事件应急预案，及时修编，经过专家评审，定期进行预案演练，并与当地应急机构形成长效联动机制。

（4）建立企业环境风险应急机制，加强原料存放区巡查、监视力度，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业。工艺装置区应配备防毒面具等应急器材。

（5）建设单位是本项目的环境风险责任主体，必须建立健全企业环境风险管理体系，采取有效的防范和应急措施。
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附图1    项目地理位置图
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附图2    项目周边关系图
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附图3    项目平面布置图
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