建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
项目名称：伊金霍洛旗安详福寿殡葬礼仪服务有限责任公司殡仪服务站项目                     
建设单位（盖章）：伊金霍洛旗安详福寿殡葬礼仪服务有限责任公司                         
编制日期：          2026年6月             
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	伊金霍洛旗安详福寿殡葬礼仪服务有限责任公司殡仪服务站项目

	项目代码
	2408-150627-04-05-228650

	建设单位联系人
	郭建廷
	联系方式
	15847477867

	建设地点
	鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾村

	地理坐标
	（110 度9分45.172秒， 39 度 18 分 17.357秒）

	国民经济

行业类别
	O8080殡葬服务
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业中“122.殡仪馆、陵园、公墓-殡仪馆”

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	伊金霍洛旗发展改革和科学技术局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2408-150627-04-05-228650

	总投资（万元）
	1500
	环保投资（万元）
	26

	环保投资占比（%）
	1.73
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否

□是
	用地面积（m2）
	20717.77

	专项评价设置情况
	根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），本项目无需开展专项评价。
表 1-1
项目专项评价设置情况判定表
专项评价的类别

设置原则

本项目

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目不涉及火化，无二噁英类排放。
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目废水不外排。
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
不涉及
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
无河道取水

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及
地下水
原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作
不涉及


	规划情况
	规划名称：《伊金霍洛旗殡葬设施建设专项规划（2015-2030）》

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	与《伊金霍洛旗殡葬设施建设专项规划（2015-2030）》符合性
表 1-2
项目与专项规划符合性分析
规划内容
本项目情况
符合性
第13条 农村公益性殡仪服务站规划：在每个镇新建1处，共规划7处。
本项目为殡仪服务站，服务范围为乌兰木伦镇。
符合
名称：乌兰木伦公益性殡仪服务站；占地面积：2.0718公顷；具体位置：乌兰木伦镇上湾村三社；建设情况：新建。
本项目名称：伊金霍洛旗安详福寿殡葬礼仪服务有限责任公司殡仪服务站项目；占地面积：2.0718公顷；具体位置：乌兰木伦镇上湾村三社；建设情况：新建。

符合
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图1-1  本项目在伊金霍洛旗殡仪服务站规划布置图中位置

	其他符合性分析
	1、与生态环境分区管控符合性

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）及《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号）要求，结合《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）、《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》，鄂尔多斯市落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（下称“三线一单”），构建生态环境分区管控体系，全市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

优先保护单元：共76个，面积占比为64.35%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。 
重点管控单元：共86个，面积占比为28.10%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元：共9个，面积占比为7.56%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。

基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，充分吸纳整合已有相关规划、功能区划、行动计划等要求，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确生态环境准入要求，建立两级生态环境准入清单管控体系（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单）。

依据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号）、《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）及《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》，以及其他相关政策，分析项目“三线一单”符合性分析具体如下。

表1-3    本项目与“三线一单”的符合性分析表

分析内容

项目情况

符合性

生态保护红线：生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发划定并严守生态保护红线工作方案的通知》内政办发〔2017〕133号。根据《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号）及《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号），鄂尔多斯市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾村，本项目占地范围和评价范围内均不涉及生态保护红线，因此本项目建设符合生态环境管控单元要求。项目采取了环保措施进行污染防控，可以确保生态环境功能不降低。
符合

环境质量底线：是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）提出，到2025年，建立较为完善的“三线一单”生态环境分区管控体系，全市生态安全屏障更加牢固，生态环境质量持续改善，能源资源利用效率稳步提高，绿色发展水平明显提升，生态环境治理能力显著增强。全市空气质量持续改善，力争PM2.5平均浓度不大于30微克/立方米。到2025年，全市水环境质量持续改善，国控断面地表水优良比例达到87%，消除劣Ⅴ类断面，城市集中式饮用水水源达到或优于III类比例达到100%（除本底值超标外）。全市受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率达到90%以上。污染物排放总量和环境质量均达到鄂尔多斯市生态环境保护“十四五”规划目标要求。到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，水、大气、土壤环境质量全面改善，节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成。

项目区域空气质量、地下水质量以及声环境质量现状符合环境功能区划（即环境质量目标）要求。本项目产生的废气、噪声、废水、固废、生态影响，在采取相应措施后，不会对环境产生明显影响。综上，本项目建设符合环境质量底线的要求，不会影响全区生态环境质量改善主要目标的实现。
符合

资源利用上线：资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号），到2025年，全市国土空间开发强度、能源消费总量得到合理控制。到2030年，全市用水总量控制在19.94亿立方米以内。

本项目施工过程机械设备柴油用量较小，施工期和运营期水量消耗较小，不会超出资源利用上线。 

符合

本项目建设地点不在《自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单》内。根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，本项目所在地属于重点管控单元，神东矿区东胜区及周边煤矿区，编码ZH15062720005。本项目与鄂尔多斯市生态环境准入清单的符合性分析如下：
表1-4  项目与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》相符性分析表
相关政策
分析内容
项目情况
符合性
重点管控单元-神东矿区东胜区及周边煤矿区，编码ZH15062720005
空间约束要求：/
/
/
污染物排放管控：/
/
/
环境风险防控：/
/
/
资源开发效率：

原煤入选率不低于75%;煤矸石综合利用率应达到75%以上;矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。

煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用"三率”指标要求(试行)》.

严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。

4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁

矿。
本项目为殡仪服务站项目，不涉及煤炭开采。
符合

本项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系见图1-2。
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图1-2    本项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系图
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图1-3  环境管控单元查询结果图
2、产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目既不属于鼓励类，也不属于限制类或淘汰类，为允许类。

3、选址可行性分析

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾村，不属于自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园等。项目占地类型为农村集体建设用地（内政土发[2025]757号）。本项目已列入《伊金霍洛旗殡葬设施建设专项规划(2026~2035年)》（伊金霍洛旗民政局），项目位置、占地面积与该规划一致。
项目周边500m范围内无散户等敏感目标。项目运营状态下产生的污染物经过采取合理措施后，对周边区域环境影响较小。

综上所述，本项目选址合理。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目概况
本项目通过建设殡仪服务站，完善殡仪服务基础设施和提高服务质量，对于乌兰木伦镇开展移风易俗活动等将起到重要作用，进一步促进乌兰木伦镇殡葬服务全面实行统一管理。项目主要服务范围为全镇居民，所建设殡仪服务站具有停尸、冷藏、接送及停灵、悼念、停车等服务，在殡仪服务站进行吊唁后，最终由家属根据情况在相应墓园开展下葬活动。
项目名称：伊金霍洛旗安详福寿殡葬礼仪服务有限责任公司殡仪服务站项目
建设单位：伊金霍洛旗安详福寿殡葬礼仪服务有限责任公司
项目性质：新建

建设地点：鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾村

投资总额：本工程总投资为1500万元，其中环保投资26万元，占总投资的1.73%

项目占地：本项目占地面积为20717.77m2
服务能力：根据伊金霍洛旗人民政府公开数据，目前（截至2026年3月）乌兰木伦镇户籍人口为2.97万人。根据伊金霍洛旗国民经济和社会发展统计公报，2024年~2022年全旗人口死亡率分别为3.79‰、3.82‰、3.0‰，平均死亡率为3.54‰，死亡人数约106人，因此本项目遗体处理规模为110具/年。
项目地理位置及周边环境概况：项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾村。项目四周均为空地。距离本项目最近敏感点为东侧1850m处的上湾村。项目地理位置见附图一，周边关系图见附图二。  
2、建设内容
项目主要建设内容包括吊唁大厅、服务中心、停车场等设施。项目组成见表2-1。

表2-1   项目组成表

工程分类

项目名称

工程内容

主体工程

吊唁大厅
1座1层，混凝土结构，建筑面积4000m2，主要包括服务厅、大告别厅、小告别厅、丧葬用品销售间、丧葬用品库房、丧户休息室、遗容整理间、太平间等。  
服务中心
2座1层，混凝土结构，分为服务中心东区、服务中心西区。

服务中心东区建筑面积2000m2，主要包括员工宿舍、休息室、附属用房等。

服务中心西区建筑面积2500m2，主要包括服务大厅、办公室、值班室等。
辅助工程

公共停车场
公共停车场占地面积约2000m2，设置80个公共停车位和出入门禁。
门房
1座1层，混凝土结构，建筑面积40m2。
公用工程

供水

由罐车从上湾村拉运，设50m3水罐1个。
排水
职工、吊唁人员生活污水，遗体清洗废水经20m3玻璃钢化粪池收集后，由吸污车拉运至乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。

供电

供电由上湾村供电系统接入，满足供电需求。
供热
冬季采用电空调取暖。
环保工程

废气

主要为停车场车辆尾气，通过加强管理，加强绿化减轻影响。
废水

职工、吊唁人员生活污水，遗体清洗废水经20m3玻璃钢化粪池收集后，由吸污车拉运至乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。

噪声

通过加强管理，将噪声源置于室内、围墙阻隔等措施，降低噪声影响。
固废

祭祀垃圾、生活垃圾集中收集至垃圾箱后，定期由环卫部门收走处置。
绿化
采用柏树对项目四周进行绿化，绿化面积约400m2。
防渗
化粪池为一般防渗：化粪池底部基础采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的混凝土进行硬化，四周池壁采用砖砌再用水泥硬化防渗，（渗透系数≤10-7cm/s）； 
其他区域为简单防渗：地面进行硬化处理，原地基上先用20cm砂垫层铺底，再铺20cm的混凝土进行硬化。
3、原辅材料供应及能源消耗

本项目原辅材料供应及能源消耗见表2-2。
表2-2  原辅材料供应及能源消耗一览表

序号

主要原辅材料名称

年消耗量
1
丧葬用品(香蜡、祭品等)
5.5t/a
2
电
10万kwh
3
水
553t/a
4、主要设备

本项目主要设备见表2-3。

表2-3    主要设备一览表

序号

设备名称
单位

数量
1
遗体冷藏柜

台

5
2
瞻仰棺

台
5
3
殡仪车

台
3
5、总平面布置

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾村。大门位于东南侧，并设置有门房；吊唁大厅位于北侧；服务中心东区位于东侧；服务中心西区位于西侧；停车场位于南侧。项目整体平面布置较合理。总平面布置见附图三。
6、公用工程
（1）供排水

①给水
本项目用水主要为职工、吊唁人员生活用水，遗体清洗用水。水源为通过罐车从上湾村拉运，项目区内设50m3水罐1个。
职工、吊唁人员生活用水：项目劳动定员10人，工作时间365天，根据《内蒙古行业用水定额》（DB15/T385-2020）以每人每天60L计，则职工生活用水量为0.6m3/d（219m3/a）。项目接纳遗体约110具/年，日均前往吊唁人员约30人，吊唁人员生活用水按30L/人·d计，则吊唁人员用水量为0.9m3/d（328.5m3/a）。综上，职工、吊唁人员生活用水量为1.5m3/d（547.5m3/a）。
遗体清洗用水：根据建设单位提供资料，遗体清洗用水量约50L/具，全年处置遗体110具，则遗体清洗用水量为0.015m3/d（5.5m3/a）。

②排水：

职工、吊唁人员生活污水：生活污水产生量按照用水量的80%计算为1.2m3/d（438m3/a），经玻璃钢化粪池收集后拉运至污水处理厂处理。  
遗体清洗废水：遗体清洗废水产生量按照用水量的80%计算为0.012m3/d（4.4m3/a），经玻璃钢化粪池收集后拉运至污水处理厂处理。
项目给排水情况见表2-5。

表2-5   项目给排水情况（m3/a）
序号

用水名称

总用水量

新鲜水量
消耗量

废水量

废水去向

1

职工、吊唁人员生活用水
547.5
547.5
109.5
438
玻璃钢化粪池收集后拉运至污水处理厂
2
遗体清洗用水
5.5
5.5
1.1
4.4
合计
/
553
553
110.6
442.4
/

图2-1   水平衡图  单位：m3/a
（2）供热
本项目冬季采用电空调取暖。
（3）供电

本项目供电由上湾村供电系统接入，满足供电需求。
7、劳动定员
本项目劳动定员10人，年工作365天，每天工作8小时。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污节点

本项目施工期间的基础工程、主体工程、设备安装、工程验收等建设工序产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。施工流程及产污节点见图2-1。

施工期主要污染情况
（1）废气：土建施工、建筑材料堆放和运输过程中产生的扬尘。

（2）废水：施工废水和施工人员生活污水。
（3）噪声：主要为施工机械的运转噪声及运输车辆噪声。 

（4）固废：主要为施工过程的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。
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图2-1   施工流程及产污节点图

2、运营期工艺流程及产污环节

项目运营期主要包括遗体接收、暂存、整容、告别等，不涉及遗体火化，不涉及祭祀品焚烧。
（1）遗体接收
本项目配有3台殡仪车，用于收殓遗体进入本项目殡仪服务站内，接运前需对遗体进行冷藏处理，遗体接回殡仪服务站后进行登记。
（2）遗体暂存

遗体在冷藏柜中暂存停放，停放温度为-5°C，停放时间最长不超过3天。

（3）遗体整容

根据家属要求，对遗体进行清洁、化妆、更衣，最后推入悼念厅举行遗体告别仪式。

（4）遗体告别
遗体进入悼念厅，悬挂横幅，布置灵堂，播放哀乐等，供逝者家属举办守灵、追悼、告别等仪式活动。


                               图例：G废气、W废水、N噪声、S固废
图2-2   项目流程及产污节点图

运营期主要污染情况
1、废气：主要为停车场车辆尾气。 

2、废水：主要为职工、吊唁人员生活污水，遗体清洗废水。 

3、噪声：主要为告别仪式产生的社会噪声。 

4、固废：主要为祭祀垃圾，职工、吊唁人员产生的生活垃圾。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无原有环保问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，根据内蒙古自治区生态环境厅2025年6月4日公布的2024年《内蒙古自治区生态环境状况公报》中“全区城市环境空气质量”结论：“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”。因此项目所在区域环境空气质量属于达标区。
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目需补充特征因子TSP的监测数据，监测布点图见附图四。
 3-1
环境空气质量现状监测点一览表
编号

监测点位

相对本项目方位

相对本项目距离（m）

监测项目

1

厂址

110°9′47.02″,39°18′15.31″
--

--

TSP

监测时间与频率：
TSP监测日均值，监测三天，每天一次。
表 3-2
环境空气质量标准
污染因子

浓度限值

TSP

0.30mg/m3（日平均）
本项目特征因子由内蒙古耀翊环保有限公司于2026年5月13日至5月15日进行监测，大气现状监测结果及评价统计见下表。

表 3-3
现状监测结果统计      单位：mg/m3

监测点位
监测项目
取值类型
统计
个数
检出限

浓度范围
标准值
最大标

准指数
超标率
(%)

厂址

TSP

24小时平均
3

0.001

0.156-0.181
0.3

60.3
0

由监测结果可知，监测点TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段限值要求。
2、噪声环境现状

项目声环境质量现状由内蒙古耀翊环保有限公司于2026年5月13日到5月14日进行监测。
在项目东侧、西侧、南侧、北侧分别布设1个噪声监测点，共4个监测点。

等效连续A声级（Leq），监测2天，分昼间（06：00-22：00）和夜间（22：00-06：00）两个时段进行，昼夜各监测一次。

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行。

厂界声环境监测及评价结果见表3-4。

表 3-4
声环境监测结果  单位：dB(A)

检测日期

检测点位

昼间

限值

是否

达标

夜间
限值

是否

达标

2026.05.13

东厂界
53

60

是

42

50

是

南厂界
45

是

40

是

西厂界
43

是
40

是
北厂界
49

是
41

是
2026.05.14

东厂界
43

是

44

是

南厂界
42

是
40

是
西厂界
50

是
39

是
北厂界
41

是

42

是

根据监测统计结果，昼间、夜间值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值。

3、地下水环境现状

项目地下水环境质量现状由内蒙古耀翊环保有限公司于2026年5月13日进行监测。
在项目周边布设2个地下水水质监测点位，监测布点图见附图四。

监测1天，每天取样监测一次。

监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数，同时监测水位、井深、水温。 
监测方法按《地下水质量标准》规定方法进行采样和分析。

表 3-5
     地下水监测点位表
监测点位

方位

距离

频次

监测因子

地下水W1（灌溉井）
110°9′36.82″,39°18′0.63″
SW/

上游

470
监测1天，每天各取样监测一次
K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数

地下水W2（灌溉井）
110°9′53.12″,39°18′41.49″
NE/

下游

670
地下水水质监测结果见表3-6。

表 3-6
地下水水质监测结果

检测日期

检测点位

检测项目

单位
测定结果

标准

限值

是否

达标

2026.05.13
W1监测井
钾

mg/L

0.83
/
/
钠

mg/L

21.5
≤200
是
钙

mg/L

18.4
/
/
镁

mg/L

9.4
/
/
硫酸盐

mg/L

83

≤250

是

氯化物

mg/L

28

≤250

是

碳酸盐碱度

mmol/L

0.08

/
/
碳酸氢盐碱度

mmol/L

0.30

/
/
pH
无量纲

8.4

6.5-8.5
是
氨氮
mg/L

0.089

≤0.50
是
硝酸盐氮
mg/L

1.50

≤20.0
是
亚硝酸盐氮
mg/L

0.005

≤1.00
是
挥发酚

mg/L

0.0003L

≤0.002
是
氰化物
mg/L

0.002L

≤0.05
是
砷
µg/L
0.3L

≤10
是
汞
µg/L
0.04L

≤1
是
铬（六价）

mg/L

0.004L

≤0.05
是
钙和镁总量

mg/L
85

≤450
是
氟化物
mg/L

0.68

≤1.0
是
铅
µg/L

2.5L

≤10
是
镉
µg/L

0.25L

≤5
是
铁
mg/L

0.03L

≤0.3
是
锰
mg/L

0.01L

≤0.10
是
溶解性总固体
mg/L

166

≤1000
是
高锰酸盐指数（以O2计）
mg/L

1.26

≤3.0
是
总大肠菌群
MPN/

100mL

＜2

≤3.0
是
菌落总数
CFU/mL

22

≤100
是
2026.05.13
W2监测井
钾

mg/L

0.31
/
/
钠

mg/L

80.5
≤200
是
钙

mg/L

21.5
/
/
镁

mg/L

8.9
/
/
硫酸盐

mg/L

117

≤250
是
氯化物

mg/L

58

≤250
是
碳酸盐碱度

mmol/L

0.48

/
/
碳酸氢盐碱度

mmol/L

1.78

/
/
pH
无量纲

8.4

6.5-8.5
是
氨氮
mg/L

0.025

≤0.50
是
硝酸盐氮
mg/L

2.35

≤20.0
是
亚硝酸盐氮
mg/L

0.004

≤1.00
是
挥发酚

mg/L

0.0003L

≤0.002
是
氰化物
mg/L

0.002L

≤0.05
是
砷
µg/L
0.3L

≤10
是
汞
µg/L
0.04L

≤1
是
铬（六价）

mg/L

0.004L

≤0.05
是
钙和镁总量

mg/L
96

≤450
是
氟化物
mg/L

0.73

≤1.0
是
铅
µg/L

2.5L

≤10
是
镉
µg/L

0.25L

≤5
是
铁
mg/L

0.03L

≤0.3
是
锰
mg/L

0.01L

≤0.10
是
溶解性总固体
mg/L

350

≤1000
是
高锰酸盐指数（以O2计）
mg/L

1.05

≤3.0
是
总大肠菌群
MPN/

100mL

＜2

≤3.0
是
菌落总数
CFU/mL

25

≤100
是
参考执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

由上表可知，地下水中各监测项目指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标：

根据现场踏勘，本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾村，项目四周均为空地。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评[2020]33号）及项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别，见下表。  
表3-7  项目周围环境保护目标一览表

环境

要素

环境保护对象名称

方位

户数、人数

与项目最近距离（m）

环境功能目标

大气

环境

周边500m范围内无大气环境保护目标
《环境空气质量标准》

(GB3095-2026)过渡阶段限值要求
地下水
周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值

声环境

周边50m范围内无声环境敏感目标

《声环境质量标准》

(GB3096-2008)2类标准

土壤
占地范围内+占地范围外0.05km
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地标准筛选值


	污染

物排

放控

制标

准
	1、施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值，具体见下表。

表3-8  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值点（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度最高点1.0

2、施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的标准限值，具体见下表。

表3-9  建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB(A)）

昼间

夜间

70
55
运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见下表。
表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位 dB(A)）

类别

昼夜

夜间

标准来源

2类

60

50

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3、职工、吊唁人员生活污水，遗体清洗废水经20m3玻璃钢化粪池收集后，由吸污车拉运至污水处理厂处理。
4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	总量

控制

指标
	无




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、大气环境保护措施

施工废气主要为施工扬尘。

（1）施工期基础工程的开挖、弃土弃渣临时堆放产生的扬尘。

（2）建筑材料在装卸、堆放和使用过程中会产生扬尘。

（3）施工期车辆洒落的尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生明显不利影响。扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切。

为了控制施工期扬尘的影响，建设单位在施工建设期间严格采取了以下施工污染控制对策：

（1）工程建设期间，施工场地四周建设围挡，可有效阻挡粉尘扩散。

（2）工程建设期间，其所使用的建筑材料主要是水泥、砂土等易起尘物料，在装卸、堆放和使用过程中会产生扬尘，全部入库贮存或者覆盖防尘布或防尘网，尽量减少搬运环节，配合定期喷水等措施，防止风蚀起尘。

（3）运输车辆道路扬尘强度除了与风速、湿度等因素有关，还与路面状况有关。施工期要求施工单位加强管理，采取加盖篷布、密闭措施减少沿途抛撒、散落，及时清扫散落在路上的泥土和建筑材料，对车辆进行冲洗，并指定专人对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，以减少道路扬尘对环境的污染影响。
（4）施工期产生的弃土、弃渣在施工场地内临时堆放时，采用了覆盖防尘网、防尘布，配合定期喷水等措施，防止风蚀起尘。
采取以上措施后，可最大限度地抑尘，施工期扬尘产生量较小，对环境空气质量影响较小，本项目施工期影响只是暂时的，随着施工期的结束，施工期影响也随之消失。

2、水环境保护措施

施工人员为当地施工队伍，施工人员生活污水主要污染物为COD、N-NH3，生活污水排入化粪池。施工生产废水主要是含泥浆或砂石的施工泥浆废水，主要污染物是SS，经临时沉淀池处理后用于施工场地及道路洒水抑尘，对水环境影响较小。另外建设期比较短，随着工程结束这些影响会随之消失。

3、固体废物环境保护措施

固体废物包括建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要是施工过程中产生的各种废建筑材料，如碎砖块、水泥块、废木料、工程土等，洒落的建筑垃圾容易形成扬尘污染，应将固体废物集中堆放、及时清理，施工单位尽量做到挖填平衡，可以利用的全部用于本项目的建设，不能利用的按规定外运到当地政府指定建筑垃圾处理场，避免了露天长期堆放可能产生的二次污染；生活垃圾交由环卫部门统一处理。

同时，项目在施工期间要加强建设期的环境监督管理，增强施工人员的环境意识是解决施工期环境影响的有效手段。

4、声环境保护措施

工程施工噪声来源包括：土石方、基础、结构等阶段中，使用施工机械的固定噪声源包括：基础工程施工的推土机、基础夯实机械、挖掘机、装载机，主体工程施工的电动机、搅拌机、打桩机、振捣棒、吊车、升降机，以及施工运输车辆的流动声源噪声。
本项目施工时，采取了以下方式进行了防护：

（1）工程在施工时，合理安排施工时间，禁止在十二时至十四时和二十二时至次日六时内从事产生噪声污染的施工等活动。

（2）制定科学的施工计划，合理布局施工现场，使施工设备适当分散布置在施工场地，避免在同一地点安排大量设备，以避免局部声级过高。

（3）尽量采用低噪声设备，不采用锤式打桩工艺，而改用静压桩或钻孔桩工艺。

（4）施工中严格按《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），防止机械噪声的超标，特别是应避免推土机、挖掘机、打桩机同时作业。

（5）在施工过程中设专人对设备进行定期保养和维护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；设备用完后或不用时应立即关闭。

（6）施工车辆出入施工现场时低速、禁鸣。  
采取以上措施对施工噪声进行控制后，最大限度地降低了施工噪声对周围环境的影响。

5、生态环境保护措施

本项目施工期在项目场地内，项目占地为建设用地，施工期对周边生态环境影响属于短期影响，施工期对环境的影响是可以接受的，因此对周围生态环境的影响不大。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、运营期水环境影响和保护措施

运营期本项目产生的废水主要为职工、吊唁人员生活污水，遗体清洗废水。
（1）职工、吊唁人员生活用水量为547.5m3/a，职工、吊唁人员生活污水产生量为用水量的80%，即438m3/a，经玻璃钢化粪池收集后拉运至乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。   
（2）本项目遗体清洗废水按用水量80%计，则遗体清洗废水产生量为4.4m3/a，经玻璃钢化粪池收集后拉运至污水处理厂处置。
乌兰木伦镇生活污水处理厂位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇（神东煤炭集团安监局南侧），服务范围为乌兰木伦镇镇区及神东矿区生活污水，设计处理能力为2万m3/d，目前实际处理量约1.5万m3/d，剩余处理能力为0.5万m3/d。本项目职工、吊唁人员生活废水、遗体清洗废水约1.21m3/d。本项目废水量占乌兰木伦镇生活污水处理厂剩余处理能力的比例较小，水质能够满足进水水质要求。故本项目依托乌兰木伦镇生活污水处理厂可行。
结合本项目情况，评价提出地下水污染分区防渗措施，见表4-1。
表4-1    本项目地下水污染防渗措施
区域划分

主要特征

化粪池

一般防渗

化粪池、沉淀池底部基础采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的混凝土进行硬化，四周池壁采用砖砌再用水泥硬化防渗，（渗透系数≤10-7cm/s）。
其他区域
简单防渗
地面进行硬化处理，原地基上先用20cm砂垫层铺底，再铺20cm的混凝土进行硬化。
为了确保防渗措施的效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施和环保设施的管理，避免废水的跑冒滴漏。
2、运营期大气环境影响和保护措施
本项目运营期废气主要为车辆尾气。项目设机动车停车位共80个，全部为地上停车位，汽车尾气主要是指汽车进出刹车、启动及行驶时，汽车怠速及慢速状态下尾气的排放。项目地上车辆排放的废气量较小，呈无组织排放，通过采取加强管理，项目区绿化等措施后，对大气环境影响较小。   
3、运营期噪声环境影响和保护措施

本项目运营期噪声主要来源于车辆、吊唁等噪声。 
表4-2  项目主要噪声源强表
序号

设备名称
单位

数量
Leq（A）
1

车辆
台

/
65
2
吊唁音响
/
2
60
本项目具体通过以下措施对噪声进行防治：

（1）加强车辆管理，减少车辆怠速时间；
（2）加强管理，减小吊唁音响的音量；
（3）合理安排项目布局，通过噪声源置于室内、围墙隔音降低噪声。

采取以上措施后，项目边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4、运营期固体废物环境影响和保护措施

本项目固体废物包括祭祀垃圾，职工、吊唁人员产生的生活垃圾。
（1）祭祀垃圾
项目吊唁人员进行祭祀时会摆放花圈、纸币等祭祀用品，年产生量约为5t/a，经收集后由环卫部门统一清运处置。
（2）生活垃圾
项目定员10人，日均前往吊唁人员约30人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则项目生活垃圾产生量为7.3t/a，收集后，交由环卫部门处理。
综上所述，本项目固废得到妥善处置，不外排，本项目固体废物对环境影响较小。  
5、污染源监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》，以及项目运营期环境污染特点，主要是对建设项目建成后的污染源的监测，各环保设施运行情况应进行定期监测。监测计划如下：

（1）在所有环保设备经过试运转，并经检验合格后，方可正式运行；
（2）运行期的环保问题由建设单位负责；
（3）企业必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求；
（4）在全部设施正常运转的情况下，将最大的污染物排放量废气、噪声设备向当地生态环境主管部门进行申报登记。
运营期监测计划见表4-4。

表4-4  污染源监测计划表
污染源名称

监测项目

监测点位置

监测点数

监测频率

执行标准
厂界噪声

Leq(A)

厂界四周

4个

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
7、环保投资

表4-6    建设项目环保投资估算一览表
类型
污染物
污染防治措施

单位

数量

环保投资（万元）

废气

车辆尾气
加强管理
/
/
1
废水

遗体清洗废水
20m3玻璃钢化粪池
座

1

2
职工、吊唁人员生活污水
噪声

车辆、吊唁噪声
加强车辆管理、降低吊唁噪声，噪声源置于室内、围墙阻隔

/

/

1
固废

祭祀垃圾
交环卫部门处理
/

/

1.5
吊唁、人员生活垃圾

交环卫部门处理
/
/
0.5
绿化
采用柏树对项目四周进行绿化，绿化面积约400m2。
10
防渗
化粪池为一般防渗：化粪池底部基础采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的混凝土进行硬化，四周池壁采用砖砌再用水泥硬化防渗，（渗透系数≤10-7cm/s）；   
其他区域为简单防渗：地面进行硬化处理，原地基上先用20cm砂垫层铺底，再铺20cm的混凝土进行硬化。
10
合计

26
环保投资占工程总投资比例
1.73%



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气

环境
	车辆尾气
	NOX、CO、THC等
	加强管理
	/

	水环境
	遗体清洗废水
	COD、N-NH3、SS、BOD5
	玻璃钢化粪池收集后由罐车拉运至乌兰木伦镇生活污水处理厂处置
	不外排

	
	职工、吊唁人员生活污水
	
	
	

	声环境
	车辆、吊唁噪声
	噪声
	加强车辆管理、降低吊唁噪声，噪声源置于室内、围墙阻隔
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	电磁

辐射
	/
	/
	/
	/

	固体

废物
	吊唁活动
	祭祀垃圾
	交环卫部门处理
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），不外排

	
	吊唁、人员生活垃圾
	生活垃圾
	交环卫部门处理
	/

	土壤及地下水

污染防治措施
	化粪池为一般防渗：化粪池底部基础采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的混凝土进行硬化，四周池壁采用砖砌再用水泥硬化防渗，（渗透系数≤10-7cm/s）；  
其他区域为简单防渗：地面进行硬化处理，原地基上先用20cm砂垫层铺底，再铺20cm的混凝土进行硬化。

	生态保护措施
	采用柏树对项目四周进行绿化，绿化面积约400m2。

	环境风险防范措施
	/

	其他环境管理要求
	/




六、结论
	综上所述，伊金霍洛旗安详福寿殡葬礼仪服务有限责任公司殡仪服务站项目符合国家产业政策，项目选址可行。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实各项污染防治对策，认真做好日常环保管理工作，可以做到污染物达标排放。从环境保护角度分析，本项目建设可行。 



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	/
	/
	
	
	
	/
	
	/
	/

	废水
	/
	/
	
	
	
	/
	
	/
	/

	
	/
	/
	
	
	
	/
	
	/
	/

	固废
	一般固废
	祭祀垃圾
	
	
	
	5t/a
	
	5t/a
	+5t/a

	
	/
	/
	
	
	
	/
	
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
本项目





项目位置





职工、吊唁人员生活用水





遗体清洗用水





化粪池





新鲜水





438





109.5





547.5





5.5





1.1





拉运至污水处理厂





4.4





442.4





遗体接收





遗体暂存





遗体整容





遗体告别





G、N





G、W、N、S





W
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