













	鄂伊环审字〔2026〕17号	
	
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于
[bookmark: OLE_LINK301][bookmark: OLE_LINK606][bookmark: OLE_LINK302][bookmark: OLE_LINK310][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK474][bookmark: OLE_LINK473]内蒙古蓝天碧水环境科技工程有限公司餐厨垃圾减量化及资源化项目环境影响报告表的批复

内蒙古蓝天碧水生态环境服务有限公司：
[bookmark: _GoBack]你公司报送的由巴彦淖尔市嘉境环保有限公司编制的《内蒙古蓝天碧水环境科技工程有限公司餐厨垃圾减量化及资源化项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇松定霍洛村新伊科生活垃圾无害化填埋场院内，租用填埋场区空地进行建设。项目新建一座400m2生产车间，内设1条废弃油脂加工生产线，日处理废弃油脂30吨。项目总投资400万元，其中环保投资54万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
2、 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
 1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。  
[bookmark: OLE_LINK251][bookmark: OLE_LINK150]2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。生产车间喷洒除臭剂，运输设备全封闭并设有除臭装置；生产工序各单元产生的恶臭气体采用密闭集气管道收集至1套“碱液喷淋+光氧催化”装置净化，处理后的废气经一根15m高的排气筒排放，废气排放须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1、表2标准值要求。
3.强化废水处理与利用。生产废水直接排入生产车间西侧的垃圾填埋场渗滤液调节池，再进入垃圾填埋场渗滤液处理站处理，处理达标的清水暂存清水池，拉运至乌兰木伦镇污水处理厂处理。以上废水不得外排。
4.应采取妥善控制措施，通过选用低噪声设备、基础减振等 措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准要求。
5.妥善处置固体废弃物。废树脂由厂家直接更换回收利用；废渣直接排入生活垃圾填埋场填埋；废机油和废灯管暂存于垃圾填埋场现有危废贮存库，定期交由有资质的单位处置。以上固废均不得乱弃。
6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。


鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局
                          2026年7月1日



























                                                                 
抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、巴彦淖尔市嘉境环保有限公司                                                                            
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局           2026年7月1日印发
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