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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	伊金霍洛旗蒙汇新材料有限公司商砼站项目

	项目代码
	2505-150627-04-01-418668

	建设单位联系人
	许世林
	联系方式
	13304778966

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社

	地理坐标
	（109度29分23.121秒，39度20分 48.671秒）

	国民经济

行业类别
	C3021水泥制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30—55石膏水泥制品及类似制品制造302 商品混凝土

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	伊金霍洛旗发展改革和科学技术局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2505-150627-04-01-418668

	总投资（万元）
	5000
	环保投资（万元）
	400

	环保投资占比（%）
	8.00
	施工工期
	22个月

	是否开工建设
	(否

(是：      
	用地（用海）

面积（m2）
	48042

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，具体分析见表1-1。

表1-1    专项评价设置情况分析一览表

专项评价类别

设置原则

本项目情况

结论

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
本项目废气污染物不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
不涉及

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目废水不直排
不涉及

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
本项目不属于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
不涉及
生态

取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目不涉及取水口
不涉及

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不属于海洋工程建设项目
不涉及

综上，本项目不需要设置专项评价。

	规划情况
	无



	规划环境影响评价情况
	无



	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

 


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)（2019年修改版），本项目为C3021水泥制品制造，对照国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日施行），本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类。同时也不属于《内蒙古自治区限制开发区域限制类和禁止类产业指导目录（2016年本）》中限制和禁止产业，符合国家及地方现行产业政策。

综上，项目建设符合国家和地方产业政策。

2、选址合理性分析

（1）项目特点及选址
本项目为水泥制品制造项目，选址位于伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社，厂址中心地理坐标为北纬39°20′48.671″、东经109°29′23.121″。项目东侧为空地，南侧为空地，西侧为道路，北侧为乌阿线和沿公路的货车服务点。距离项目最近的敏感点为厂址西北侧470m处的台格希里村。

项目运营后，污染物以工艺粉尘和噪声影响为主，工艺粉尘均采取相应的治理措施，可以达标排放；噪声经有效治理后可以做到厂界达标排放，不会对周边环境产生明显影响；项目运营期产生的固体废物均合理处置。同时，项目周边无集中居民区等敏感目标。因此，本项目建设不存在重大环境制约因素。
（2）支持性文件

项目于2025年6月30日取得伊金霍洛旗自然资源局出具的项目用地预审与选址意见的批复（伊自然资审发〔2025〕17号，见附件）：项目符合《伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村村庄规划》（2021-2035），同意该项目选址，该项目村庄规划已汇交到自治区国土空间规划“一张图”系统，因此该项目无需进行土地预审，并同意项目选址。
项目于2025年4月18日取得鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局出具的《关于伊金霍洛旗蒙汇新材料有限公司商砼站项目用地范围有无集中饮用水水源地保护区的函》（鄂环伊核字〔2025〕78号，见附件）：项目用地范围内无饮用水源地保护区。

项目于2025年5月14日取得伊金霍洛旗自然资源局空间规划管理股出具的项目用地情况说明，该项目不涉及永久基本农田，不在生态保护红线范围内，位于城镇开发边界外。
项目于2025年4月21日取得伊金霍洛旗文物局出具的《关于伊金霍洛旗蒙汇新材料有限公司商砼站项目用地范围内文物审查意见的函》（伊文物函〔2025〕307号，见附件）：该项目选址范围未涉及登记在册的不可移动文物，请你公司在项目开工建设前聘请具有考古勘探营业执照且有考古勘探专业队伍的单位，对项目选址范围内有可能埋藏文物的地方进行考古勘探并编制《文物勘探工作报告》报送我局，经组织文物专家进行评审验收，验收通过后出具审批意见，未经审批不得开工建设。
本项目所在地不属于自然保护区、世界文化和自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园，集中式饮用水水源保护地等，项目选址不涉及生态保护红线，项目占地范围内无自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区，也无居民区及农村地区居民集中聚居区，且相关用地手续完善，项目废水不外排，大气污染物通过采取治理措施后可达标排放，通过采取噪声防治措施后厂界噪声也可达标，固体废物合理处置，对周围环境影响较小，从环境保护方面厂址选择是合理的。

3、生态环境分区管控符合性分析
（1）生态保护红线

本项目建设地点位于伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社，项目不在生态保护红线范围内，不在当地饮用水源、风景名胜区、森林公园、重要湿地、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。

（2）资源利用上线

本项目建设地点位于伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社，项目运营过程中仅消耗少量的电能、水，其资源消耗量相对区域资源利用总量消耗量较小，符合资源综合利用上线要求。

（3）环境质量底线

根据2025年6月5日发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，项目评价区域环境质量较好，具有一定的环境容量，根据本次评价收集了2024年鄂尔多斯市空气质量数据，本项目所在区域为环境空气质量达标区，评价区环境空气质量较好；同时项目建设完成后针对产生的污染物采取相应的环保治理措施后，污染物均能实现达标排放，且污染物排放量小，因此，项目建设符合环境质量底线的要求。
（4）生态环境准入清单

根据鄂尔多斯市生态环境局于2024年8月6日发布的《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。调整后，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。

生态环境准入清单保持一定的延续性，维持“市级总体管控要求—单元管控要求”两个层级框架（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单），坚持目标和问题导向，以区域生态环境质量改善目标为核心，实施差异化管理。优先保护单元以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。重点管控单元应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。
对照鄂尔多斯市环境管控单元图，本项目位于伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社，属于新街台格庙矿区重点管控单元，管控单元编码为：ZH15062720008，本项目与生态环境分区管控符合性判定见表1-2。

表1-2    本项目与生态环境分区管控符合性判定

内容

文件及要求

本项目情况

生 态 保 护 红 线
全市生态空间总面积为54408.94平方公里，占全市国土面积的62.63%。其中：生态保护红线面积22900.81平方公里，占全市国土面积的26.36%；一般生态空间面积31508.13平方公里，占全市国土面积的36.27%。生态空间面积根据国家和自治区最新批复动态调整。
本项目位于伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社，根据鄂尔多斯市环境管控单元图，本项目所在区域为重点管控单元。本项目500m范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。项目建设符合生态保护红线要求。

环 境 质 量 底 线
全市空气质量持续改善，力争PM2.5平均浓度不大于30微克/立方米。到2025年，全市水环境质量持续改善，国控断面地表水优良比例达到87%，消除劣Ⅴ类断面，城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例达到100%（除本底值超标外）。全市受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率达到90%以上。污染物排放总量和环境质量达到鄂尔多斯市生态环境保护“十四五”规划目标要求。
经调查，项目所在区域为环境空气质量达标区。本项目运营后会产生一定的污染物，项目运营期间产生的噪声在采取相应防治措施后，对周边环境造成的影响较小。本项目建设不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。因此项目建设符合环境质量底线要求。
资 源 利 用 上 线
《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发[2021]218号）中要求：到2025年，全市国土空间开发强度、能源消费总量得到合理控制。到2030年，全市用水总量控制在19.94亿立方米以内。
本项目运营过程中消耗少量的电能、水。项目占地为建设用地，消耗资源相对于区域资源利用总量较少，项目建设符合资源利用上线要求。
本项目建设地点位于伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社，根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目位于新街台格庙矿区重点管控单元，管控单元编码为：ZH15062720008，新街台格庙矿区重点管控单元生态环境准入符合性分析见下表。
表1-3    生态环境准入符合性分析一览表

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元类别

管控要求

符合性说明

ZH15062720008

新街台格庙矿区
重点管控单元

空间布局约束

--
--
污染物排放管控

--
--
环境风险管控
--
--
资源开发效率
1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。

2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。

3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。

4. 限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘察项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。
本项目为商品混凝土站建设项目，项目运营期生产用水采用鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司疏干水。
综上所述，项目的建设符合生态环境分区管控相关要求。
 


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

混凝土能够节约水泥、减少环境污染、提高劳动生产力、保证质量，加快施工进度，节约施工堆放用地，实现文明施工。为加快发展散装水泥和推广使用混凝土和水泥、延伸水泥工业产业链、节约资源、保护环境，发展推广预拌混凝土是美化城市环境的一个重要举措，具有重要的社会效益。同时，采用商品混凝土可有效减少水泥现场拌和产生的无组织粉尘，改善环境质量。因此，发展商品混凝土对提高建筑工程质量、改善环境空气有着重大的意义。
为此，伊金霍洛旗蒙汇新材料有限公司拟在鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社建设伊金霍洛旗蒙汇新材料有限公司商砼站项目，项目主要建设年产120万立方米商品混凝土拌合站一座，项目于2025年5月13日取得伊金霍洛旗发展改革和科学技术局出具的本项目的备案告知书（备案文件见附件2）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30—55石膏水泥制品及类似制品制造302--商品混凝土”，应编制环境影响评价报告表。

为此，伊金霍洛旗蒙汇新材料有限公司委托内蒙古三同时科技有限公司承担本报告表的编制工作，我单位接受委托后，立即组织有关技术人员进行了现场勘查、资料收集，依据国家环境保护有关法律法规文件，环境影响评价技术导则及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定，编制了《伊金霍洛旗蒙汇新材料有限公司商砼站项目》环境影响评价报告表。
2、项目概况

项目名称：伊金霍洛旗蒙汇新材料有限公司商砼站项目
建设单位：伊金霍洛旗蒙汇新材料有限公司
项目性质：新建

建设地点：鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社
投资总额：本工程总投资为5000万元，其中环保投资400万元，占总投资的8.00%

项目占地：本项目占地面积为48042m2（72.06亩），主要用于储料场、生产区及其他配套设施。
建设内容及规模：

本项目年产混凝土120万立方米，建设内容包括储料场、生产区、办公区、生活区及其他配套设施。
地理位置及周边环境：本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社，厂址中心地理坐标为E：109°29′23.121″，N：39°20′48.671″。项目东侧为空地，南侧为空地，西侧为道路，北侧为乌阿线和沿公路的货车服务点。距离项目最近的敏感点为厂址西北侧470m处的台格希里村。
本项目周围无自然保护区、集中式生活饮用水水源地、文物景观。评价范围内无环境敏感目标。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。

3、建设内容

本项目总建筑面积48042m2，主要建设内容包括：主体工程为商品混凝土生产线2条，生产线主要由搅拌楼、输送系统、收尘系统、筒仓储存设施等组成，新建储料场、生产区、办公区及其他配套附属设施；厂区内道路环形布置，以利消防车辆、人员快速通行，路面宽度4m。项目总投资共计5000万元。具体建设内容见下表2-1。

表 2-1     项目建设内容一览表

项目

组成

建设内容

备注

主体工程

商品混凝土生产线
设2条商品混凝土生产线（2套240-JS搅拌楼），配备计量系统、输送系统、收尘系统等，年生产商品混凝土120万m3。
新建
储运工程

原料储料棚
在厂区内建设1座全封闭原料储棚，占地面积2800m2，料仓内地面全部硬化，用于砂石料存放。

新建
筒仓
每条商混线配套4个筒仓（其中水泥筒仓2个、粉煤灰筒仓1个、矿粉筒仓1个），2条生产线共8个筒仓。
新建

添加剂罐
商混线配套2个添加剂罐，添加剂为液体。
新建

辅助工程

1#综合楼
1座，框架结构，5层，占地面积1890m2，主要用于人员行政办公和临时休息。
新建
2#综合楼
1座，框架结构，5层，占地面积1890m2，主要用于人员行政办公和临时休息。
新建

1#临时休息室
1座，框架结构，5层，占地面积1230m2，主要用于人员临时休息。
新建

2#临时休息室

1座，框架结构，5层，占地面积1230m2，主要用于人员临时休息。
新建

实验室
1座，框架结构，3层，占地面积400m2，主要用于商品混凝土的工作性（坍落度/扩展度）、含气量、温度和抗压强度测试。
新建

门卫室及磅房
1座，砖混结构，1层，占地面积33.6m2。
新建
进场道路
厂区北侧紧邻乌阿线，西侧紧邻现有道路，厂区外道路依托现有道路，厂区内道路进行硬化，路面宽4m。
依托
公用

工程

供水

本项目生产用水使用鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司疏干水，生产用水由水罐车运至项目区，暂存到厂区100m3水箱内；生活用水外购桶装水。

--
供电

项目用电引自红庆河镇台格希里村五社电网。
--

供热

生产厂房无需供热，办公生活区采用电暖气供热。

--

环保工程
废气

商混站搅拌粉尘
搅拌主机采用钢结构厂房进行全封闭，输送带和搅拌主机之间用帆布软连接，搅拌机配有一套布袋除尘器，经除尘后直接通过排气口排放。由于搅拌塔楼不具备监测条件，按无组织进行监控。
新建
筒仓粉尘

全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共8套）+仓顶排放口排放。由于筒仓不具备监测条件，按无组织进行监控。

新建

上料粉尘
上料在全密闭厂房进行定期喷雾降尘，由全封闭皮带运输廊道至上料口。
新建
砂石储料棚装卸堆存粉尘
碎石和砂子采用封闭储料库储存，砂石堆放区上方设置喷淋设施，原料装卸过程中尽量减小卸料落差，输料采用全封闭输送带；储料库四周地面硬化
新建

运输车辆起尘
进场道路、厂区道路、停车场及其他地面硬化绿化，定时洒水；降低车辆运输速度；并配备高压水枪设备对驶出车辆进行冲洗清洁；厂区由保洁人员及时对散落的物料进行清扫收集。
新建
废水

生活污水

建设一座8m3化粪池，玻璃钢材质，防渗系数达到1×10-7cm/s。污水经化粪池简单处理后由吸污车拉运至红庆河镇办事处污水处理厂处理。
新建
生产废水

生产区配套建有1座90m³三级沉淀池，用于厂区设备、车辆清洗废水收集、沉淀后循环使用，不外排。
--

噪声

生产设备

厂房内设备合理布置、选用低噪声设备、基础减振、安装消声器、厂房隔声。

--

固废

生活垃圾
集中收集至垃圾箱后，定期送至环卫部门收集处理点进行处理。
--

除尘灰

水泥筒仓、粉煤灰筒仓、搅拌站除尘器收集的粉尘返回生产系统回用。
--

沉淀池沉渣
沉淀池产生的沉淀渣定期捞取后回用于混凝土生产。

--

废润滑油、废润滑油桶

暂存于危废暂存间内（6m2），废润滑油产生量约为0.1t/a，废润滑油桶产生量0.05t/a，定期交由有资质单位进行处置。

新建
防渗

（1）危废暂存间为本项目重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。危废暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；；
（2）原料储棚、搅拌楼、沉淀池进行硬化，为一般防渗区，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；
（3）厂区地面为简单防渗区，进行硬化处理。

新建
4、项目主要设备组成

项目主要生产设备见表2-2。

表2-2    主要设备组成一览表

序号
名称
规格
单位
数量
一、商品混凝土生产线2条（240-JS）
1
搅拌楼
筒仓
200t
个
8
搅拌机
4m³
台
2
电机
55kW
个
2
减速机
/
个
4
卸料门系统
带手动泵
套
2
润滑系统
/
套
2
2
配料机
待料仓
30m³
个
4
计量仓
4m³
个
4
添加剂罐

2m³
个
2
皮带
70m
条
2
滚筒及驱动装置
11kW
套
1
传感器
2000kg
套
6
气缸
/
个
6
振动器
/
个
4
3
搅拌楼框架
主体框架结构
/
套
2
双层平台
43m2
套
2
称量架
/
套
2
4
水泥称量系统
水泥秤斗
1.5m³
个
2
传感器
1000kg
套
2
蝶阀
Φ300
个
2
振动器

MVE100/3
个

2
5
除尘系统
筒仓除尘器

布袋除尘器

台

8
喷淋装置
--
套

1
雾炮机

--
台

2
搅拌主机除尘器
布袋除尘器
台
2
6
沉淀池

污水泵
2.5kW
台
1
二、其他
1
运输车辆

12m³

台

20
2
铲车
--
台

3
3
叉车
--
台

2
4
清扫车
--
台

1
5
雾炮车
--
台

1
6
洗车平台
--
台

1
5、产品方案
本项目年产各强度等级（C10-C60）的预拌商品混凝土120万m3，具体品种标号根据市场要求确定，商品混凝土产品应符合《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）中的相关要求，本项目产品方案及产品质量标准见下表。
表2-3    项目产品方案一览表

序号

产品名称

产量
备注
1

混凝土
120万m3/a
约300万t/a
表2-4    本项目混凝土产品质量标准
一、混凝土强度
强度等

C15

C20

C25

C30

C35

C40

C45

C50

C55

C60

二、产品参数

规定坍落度

≤40mm

50~90mm

≥100mm
允许偏差

±10

±20

±30

6、主要原辅材料及能源消耗
本项目年产预拌商品混凝土120万m3，主要原辅材料及能源消耗详见下表。

表2-5    主要原辅材料及能源消耗一览表

名称

年耗量

单位

来源

备注
商品混凝土
水泥

217500
t/a

外购
--
砂石

2400000
t/a

外购
--
粉煤灰

94500
t/a

外购
--
矿粉

45000
t/a

外购
--
水泥添加剂

3750
t/a

外购
聚羧酸减水剂

能源

电

30
万kW•h

当地电网

--
生产用水
241152
m3/a

圣圆水务疏干水

--
生活用水
384
m3/a

外购桶装水
--

①水泥

粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好地硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。硅酸盐水泥的化学成分：硅酸三钙（3CaO·SiO2，简式C3S），硅酸二钙（2CaO·SiO2，简式C2S），铝酸三钙（3CaO·Al2O3，简式C3A），铁铝酸四钙（4CaO·Al2O3·Fe2O3，简式C4AF）。

②粉煤灰

粉煤灰，是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2、MgO、K2O、Na2O、MnO2等，此外还有P2O5等。其中氧化硅、氧化钛来自黏土，页岩；氧化铁主要来自黄铁矿；氧化镁和氧化钙来自相应的碳酸盐和硫酸盐。

粉煤灰的元素组成（质量分数）为：O47.83%，Si11.48%~31.14%，Al6.40%~22.91%，Fe1.90%~18.51%，Ca0.30%~25.10%，K0.22%~3.10%，Mg0.05%~1.92%，Ti0.40%~1.80%，S0.03%~4.75%，Na0.05%~1.40%，P0.00%~0.90%，Cl0.00%~0.12%，其他0.50%~29.12%。

③水泥添加剂

本项目添加剂主要为聚羧酸减水剂，聚羧酸减水剂是一种高性能减水剂，是水泥混凝土应用中的一种水泥分散剂，聚羧酸减水剂是由聚乙烯醇单甲醚和甲基丙烯酸先酯化再和甲基丙烯酸缩合而成的大分子链化合物，聚羧酸作为高分子化合物，往往呈树脂状，有很好的强度、韧性、化学稳定性，可作为多种用途的材料。
本项目水泥、粉煤灰、矿粉在筒仓储存，通过螺旋输送机密闭送入搅拌站内；砂、石原料在封闭原料库内储存，经密闭输送带送入搅拌机；添加剂暂存于添加剂罐中，使用时由泵通过管道直接送入搅拌机。

7、平面布置

项目在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全等要求，按各种设施不同功能进行分区和组合，具体布置如下：搅拌站位于厂区西南部，原料储料棚位于搅拌站东侧，综合楼位于厂区东边界，临时休息室位于厂区西边界，人员进出大门位于厂区北部，物料及产品进出大门位于厂区南部，厂区北侧紧邻乌阿线，西侧通过现有道路连接乌阿线，厂区外道路依托现有道路，厂区内道路进行硬化，物料运输道路呈环形，围绕料棚及搅拌楼，长度300m，路面宽4m。整个厂区建构筑物布局合理，项目具体平面布置详见附图3。
8、公用工程

（1）供电：

项目用电由红庆河镇台格希里村五社电网提供，可满足项目生产用电需求。

（2）供热：

项目生产厂房无供暖设施，办公区采用电暖气供暖。

（3）给排水：

①给水
a.生产用水

本项目生产用水使用鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司疏干水，鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司主要经营“疏干水综合利用、污水处理、中水回用”三大主营业务。项目所需疏干水由水罐车运至项目区，暂存到厂区水箱内。

b.生活用水外购桶装水。

生活用水：本项目劳动定员20人，根据《行业用水定额》（DB15/T 385-2025），职工生活用水量按80L/人·d计，则用水量为1.6m3/d，项目年工作240天，每天工作24小时，生活用水量合384m3/a。

生产用水：

本项目生产用水主要是商混搅拌混合用水、搅拌机及运输车辆清洗用水、料棚及厂区抑尘用水等。

搅拌混合用水：项目建成后年产混凝土120万m3，根据《行业用水定额》（DB15/T 385-2025）预拌混凝土用水量按0.2m3/m3计算，则年生产用水量为240000m3/a（1000m3/d），其中744m3/a为经沉淀后的生产用水，其余为疏干水。

搅拌机及运输车辆清洗用水：搅拌机清洗用水量为2.0m3/d（480m3/a）；项目共有混凝土罐车20辆，混凝土罐车四天冲洗一次，平均每辆冲洗用水量约0.5m3，则车辆清洗用水量为10m3/次（600m3/a），按照生产天数折算日用水量为2.5m3/d。则搅拌机、运输车辆清洗用水总量为4.5m3/d（1080m3/a）。

厂区抑尘用水：项目厂区及运输道路定期泼洒抑尘，泼洒抑尘用水量为2m3/d（480m3/a），均采用煤矿疏干水。

料棚抑尘用水：砂石储料库占地面积2800m2，为全封闭式，抑尘用水定额按0.5L/m2·d计，则料棚抑尘用水量为1.4m3/d（336m3/a）。

排水：

搅拌混合用水全部进入产品，不外排；料棚抑尘用水、道路抑尘洒水全部自然蒸发，不外排；搅拌机及运输车辆清洗废水经沉淀后回用于生产，不外排。故本项目所排废水主要为生活污水。

①生活污水：生活污水量按用水量的80%计算，则职工生活污水产生量为1.28m3/d，307.2m3/a。生活污水经化粪池收集后，定期拉运至红庆河镇办事处污水处理厂处理。

②搅拌机、运输车辆清洗废水：搅拌机清洗用水总量为2.0m3/d（480m3/a），废水的产生量按用水量的80%计算，则搅拌机清洗废水产生量为1.6m3/d（384m3/a）；运输车辆清洗用水总量为10m3/次（600m3/a），按照生产天数折算日用水量为2.5m3/d，废水的产生量按用水量的60%计算，则运输车辆清洗废水产生量为6.0m3/次（360m3/a），按照生产天数折算日排水量为1.5m3/d；上述废水经沉淀池收集处理取上清液回用生产。
项目水平衡见表2-6，图2-1。

表2-6   项目给排水平衡表      单位：m3/d

序号

用水工序

总用

水量

疏干水用量

新鲜水用量
回用水量
损耗量

废水产生量

去向

1

搅拌混合用水
1000
996.9
/
3.10
1000
0
进入产品

2

生活用水
1.6
/
1.6
0
0.32
1.28
拉运至红庆河镇办事处污水处理厂处理

3

搅拌机清洗水
2.0
2.0
/
0
0.4
1.6
经沉淀池收集沉淀后回用于生产
4

运输车辆清洗水
2.5
2.5
/
0
1.0
1.5
5
料棚抑尘用水
1.4
1.4
/
0
1.4
0
--
6
厂区抑尘用水
2
2
/
0
2
0
--

合计

1009.1
1004.8
1.2
3.1
1005.04
4.06
--

[image: image5]
图2-1     项目水平衡图（单位：m3/d）
9、劳动定员及生产制度

本项目运营期工作人员20名，年工作天数240天，三班两倒，每天工作24小时。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及排污节点：

施工期主要为生产车间、搅拌楼、办公区的建设及设备安装。施工期工艺流程及产排污节点见下图。

[image: image6]
图2-2    施工期工艺流程及排污节点图

1、施工期工艺流程
（1）场地平整
使用工程机械对需要施工的现场进行场地平整，通过挖高填低，清除场地内所有地上、地下障碍物，将原始地面改造成满足后续建设的场地平面。
（2）土方开挖
场地平整后根据施工规划进行土方开挖，将土和岩石进行松动、破碎、挖掘并运出。

（3）道路修筑
土方开挖后，根据后续施工需要，进行道路修筑，方便后续施工原辅材料进场。

（4）主体工程建筑
道路修筑后，进行主体工程建筑。

（5）设备安装
主体工程建设完成后，进行设备安装。
2、施工期排污节点
施工期间的污染主要发生在建设施工期，主要污染因子包括建筑扬尘、生活污水、施工机械噪声、施工废水、施工人员生活垃圾、施工机械尾气、施工过程中产生的建筑垃圾等。

（1）废气：地基开挖、建筑物料、弃土堆存等在风力作用下产生的地面扬尘；

（2）废水：施工泥浆废水、施工人员生活污水；

（3）噪声：建筑施工机械噪声及运输车辆噪声；

（4）固体废物：主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾；

（5）生态：地基开挖产生的弃土和建筑垃圾对自然景观和植被的破坏。

二、运营期工艺流程及排污节点
1、商品混凝土生产工艺
商品混凝土生产工艺主要是通过使用一体式设备商砼拌合站将水泥、砂石料、粉煤灰、矿粉和水按照一定比例配比后搅拌生产商品混凝土的过程。

（1）备料
水泥、粉煤灰、矿粉原料用封闭运输罐车运到生产区后，通过空压机提供的风力将水泥原料吹至水泥料仓进行存储，本项目商混拌合站配套8个粉料筒仓，粉料备料过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后由仓顶排放口排放。项目使用的机制砂为已冲洗的原料，在料棚存储区中存储。

此工序主要污染源为：筒仓产生的粉尘G1-1；设备运行产生的噪声N，除尘设备产生的除尘灰S1。
（2）上料
水泥、粉煤灰、矿粉原料通过密闭的螺旋输送机进行传送，计量后进入拌合机；砂石料采用皮带传送机进行运输，称量后运送至拌合机；水泥添加剂计量后加入拌合机；水通过水泵由管道注入拌合机。本项目水泥添加剂根据客户需求进行添加，其主要作用是改善商品混凝土效果和性能。
此工序主要污染源为：砂石料上料过程中产生的上料废气G1-2，粉料上料过程中产生的上料废气G1-3；设备运行产生的噪声N，除尘设备产生的除尘灰S1。
（3）拌合
加入拌合机的各原料通过拌合机进行拌合，得到商品混凝土成品。本项目商品混凝土拌合工序在商砼拌合站一体封闭设备内进行，搅拌主机采用钢结构厂房进行全封闭，输送带和搅拌主机之间用帆布软连接，搅拌机配有一套布袋除尘器。
此工序主要污染源为：搅拌过程中产生的废气G1-4；设备运行产生的噪声N；除尘设备产生的除尘灰S1。
（4）出料
拌合后的商品混凝土成品送入混凝土搅拌运输车，过磅后送至施工场地。

此工序主要污染源为：落料过程中产生的废气G1-5，运输车辆产生的扬尘G3；设备运行产生的噪声N。
商品混凝土生产工艺流程及排污节点见下图。
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图2-3    商品混凝土生产工艺流程及排污节点图
本项目排污节点汇总见下表。

表2-7    项目排污节点汇总一览表

项目

编号

排污节点

污染物

治理措施

废气

G1-1
商混站筒仓废气
颗粒物

全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共8套）+仓顶排放口排放
G1-2
上料废气
颗粒物
上料在全密闭厂房进行定期喷雾降尘，由全封闭皮带运输廊道至上料口。
G1-3
粉料送料
颗粒物

输送带两侧和上部为封闭结构，上料仓顶部设置洒水抑尘装置
--
砂石储料棚装卸堆存粉尘
颗粒物

碎石和砂子采用封闭储料库储存，砂石堆放区上方设置喷淋设施，原料装卸过程中尽量减小卸料落差，输料采用全封闭输送带；储料库四周地面硬化
G1-4
商混站搅拌废气
颗粒物

搅拌主机采用钢结构厂房进行全封闭，输送带和搅拌主机之间用帆布软连接，搅拌机配有一套布袋除尘器，经除尘后直接通过排气口排放
G1-5
落料废气
颗粒物
商品混凝土产品含水量较高，不易起尘，采取减小落料口与水泥罐车进料口间隙，及时关闭落料口的措施
G3
车辆扬尘
颗粒物
进场道路、厂区道路、停车场及其他地面硬化绿化，定时洒水；降低车辆运输速度；并配备高压水枪设备对驶出车辆进行冲洗清洁；厂区由保洁人员及时对散落的物料进行清扫收集。
噪声

N

生产设备

噪声

厂房内设备合理布置、选用低噪声设备、基础减振、安装消声器、厂房隔声。
废水

--
生活污水
pH、COD、氨氮、总磷、总氮
设一座8m3化粪池，玻璃钢材质，防渗系数达到1×10-7cm/s。污水经化粪池简单处理后由吸污车拉运至红庆河镇办事处污水处理厂处理。
--

生产废水
SS、石油类
生产区配套建有1座90m³三级沉淀池，用于厂区设备、车辆清洗废水收集、沉淀后循环使用，不外排。
固体废物

S1
废气处理
除尘灰
水泥筒仓、粉煤灰筒仓、搅拌站除尘器收集的粉尘返回生产系统回用。
--
沉淀池沉渣
沉淀池产生的沉淀渣定期捞取后回用于混凝土生产。
--
设备维护

废润滑油
暂存于厂区危废间，定期交由资质单位处置

--
废润滑油桶
本项目运营期污染情况如下：

（1）废气：本项目大气污染物主要为生产过程中的工艺粉尘，包括：物料输送存储粉尘，物料混合搅拌粉尘，筒仓排放口粉尘，车辆扬尘等。
（2）废水：废水主要为清洗废水、生活污水。

（3）噪声：主要为输送机、搅拌机、铲车等设备运行时产生的噪声，声压级为65~95dB(A)。

（4）固体废物：包括除尘灰和沉淀池沉渣、员工生活垃圾及废润滑油、废润滑油桶。   

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不涉及与项目有关的原有环境污染问题

  


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气

①环境空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求：“根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区”。

项目区达标判定采用2026年6月2日发布的《2025年内蒙古自治区生态环境状况公报》中的环境空气质量监测数据作为评价区域达标情况的依据，2025年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。

根据环境空气质量模型技术支持服务系统（https://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html），鄂尔多斯市2025年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7 μg/m3、20 μg/m3、54 μg/m3、18μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.7mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为139 μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值。本项目位于鄂尔多斯市乌审旗图克镇南，项目所在区域属于达标区。具体监测结果详见下表。
表4-1     区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率（%）

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

7
60
15.00
达标

NO2
年平均质量浓度

20
40

60.00
达标

PM2.5
年平均质量浓度

18
30
73.33
达标

PM10
年平均质量浓度

54
60
91.67
达标

CO

第95百分位数日平均质量浓度

0.7mg/m3
4mg/m3
20.00
达标

O3
第90百分位数8小时平均质量浓度

139
160

96.25
达标

项目所在区域SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均质量浓度、CO 百分位数日平均浓度、O38h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量达标情况评价为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，项目所在区域为达标区域。
②其他污染物环境质量现状数据

本项目其他污染物为TSP，本次大气现状监测引用鄂尔多斯市正信新能源科技有限公司于2022年11月20日至22日委托内蒙古华智鼎环保科技有限公司完成的环境质量检测报告，环境空气监测地点位于本项目东北侧1200m，监测时间为2022年11月20日~2022年11月22日，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，监测数据可行。（检测点位与本项目位置关系见附图）。
①监测项目及监测点位

本次环评在评价范围内引用鄂尔多斯市正信新能源科技有限公司2个监测点的数据，监测点具体位置见下表。

表3-2    环境空气质量现状监测点一览表
编号

监测点位

相对本项目方位

相对本项目距离（m）

监测项目

监测时间
1

正信新能源公司厂区
NE
1200
TSP

2022年11月20日~2022年11月22日
2
正信新能源公司厂区下风向500m

NE
1290
②监测方法

环境空气监测方法按《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ1263-2022）的规定执行。

③执行标准

本次评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。

表3-3    环境空气质量标准
污染因子

日平均浓度限值

TSP

0.30mg/m3
④监测结果

大气现状监测结果及评价统计见下表。

表3-4    特征因子现状数据及分析结果一览表

监测点位

污染物名称

平均时间

标准值（mg/m3）

浓度范围（mg/m3）

最大浓度占标率（%）
超标率（%）

达标情况

正信新能源公司厂区

TSP

24h平均
0.3

0.173~0.204

68

0

达标

正信公司厂区下风向500m

0.169~0.189

63

0

达标

监测及评价结果表明，本项目所在区域的TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。
2、地表水
项目周边无地表水体。项目生产废水循环使用，生活污水经化粪池处理后拉运至红庆河镇办事处污水处理厂处理，不会对周边地表水产生影响，因此无需进行地表水体检测。
3、声环境

项目所在区域为2类声环境功能区，厂界50m范围内无环境敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需进行声环境质量现状检测。

4、地下水、土壤
依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。针对环境保护目标，指南中针对地下水给出的内容为：地下水环境需明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。指南中未给出土壤环境保护目标，本次依照《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表3给出的分级判别依据确定土壤环境保护目标。

本项目为商砼站建设项目，无生产废水排放，厂区地面经采取分区防渗措施等严格的防渗措施后符合环保要求，也不存在地下水和土壤污染途径，本项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，因此，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

5、生态环境
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社，项目所处地区属内陆半干旱气候，土地沙漠化敏感性程度极高，发育了以沙生植被为主的草原植被类型，土地沙漠化敏感性程度极高，是我国防风固沙重要区域。原有地块植被覆盖率较低，动物稀少。项目周边不涉及法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

1、大气环境：项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社，经现场勘查，本项目500m范围内大气环境保护目标为厂址西北侧470m处的台格希里村，无其他自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、重点保护文物及珍稀动植物资源等敏感点。

2、声环境：经现场勘查，项目厂界50m范围内无声环境保护目标，故不设声环境保护目标；
3、地下水：经现场勘查，项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、土壤环境：本项目位于伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社，项目所在区域50m范围内无耕地等土壤环境保护目标。

表3-5    项目环境保护目标

环境

要素

保护目标

相对厂址

保护级别
方位

最近距离（m）

户数

人数

环境

空气

台格希里村
N
470
163
311
《环境空气质量标准》

（GB3095-2026）二级标准

地下水

保护目标

评价范围

方位

距离（m）

功能

水井个数

取水层位

《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

声环境

厂界外50m范围内无声环境保护目标

《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类标准

土壤

本项目占地范围

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）

生态环境

项目所在地原有地块植被覆盖率较低，动物稀少。项目周边不涉及法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。



	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准
施工期大气污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；具体标准见表3-6。

表3-6    施工期大气污染物排放标准
标准名称

相关限值

大气污染物综合排放标准（GB16927-1996）

类别

颗粒物周界外浓度最高点mg/m3
颗粒物

1.0

筒仓、搅拌站顶部设布袋除尘器及排放口，因筒仓顶及搅拌楼顶不具备监测条件，按照无组织进行管控。厂区无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放标准。

表3-7    大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0mg/m3
表3-8   水泥工业大气污染物排放标准  单位：mg/m3
污染物项目
限值
限值含义
无组织排放监控位置
颗粒物
0.5
监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值
厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点

2、噪声排放标准

施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；运营期厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，具体指标见下表。

表3-9     噪声排放标准一览表      单位：dB（A）
时期

噪声限值Leq

标准来源
昼间

夜间

施工期

70

55

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的标准限值

运营期

60

50

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008中2类标准限值）

3、固体废物排放

一般工业固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。  

	总量

控制

指标
	结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，该项目实行总量控制的污染物为COD、NH3-N，SO2、NOx、VOCS（以非甲烷总烃计）。

①废水污染物总量控制指标

项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后拉运至红庆河镇办事处污水处理厂处理。生活污水不计入总量控制指标，由污水处理厂统一调配。因此COD、NH3-N总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a。
②废气污染物总量控制指标

本项目不涉及燃料燃烧，不涉及SO2、NOx总量控制指标。
本项目不涉及有机废气的排放。

则VOCs（以非甲烷总烃计）总量控制指标：0t/a。
因此，本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a、VOCs：0t/a。

 


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	1、大气环境影响分析

施工废气主要为施工扬尘。

①施工期基础工程的开挖、临时堆放产生的扬尘。②建筑材料在装卸、堆放和使用过程中会产生扬尘。③施工期车辆洒落的尘土一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生明显不利影响。扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切。

为控制扬尘的影响，建设单位应严格采取以下施工污染控制对策：

（1）工程建设期间，应在施工区四周设置2.0m以上的高围挡。

（2）工程建设期间，其所使用的建筑材料主要是水泥、砂土等易起尘物料在装卸、堆放和使用过程中会产生扬尘，应全部入库贮存或者覆盖防尘布或防尘网，配合洒水抑尘措施，防止风蚀起尘。

（3）运输车辆道路扬尘强度除了与风速、湿度等因素有关，还与路面状况有关。要求施工单位必须加强管理，采用密封车辆、加盖篷布防止泥土洒落地面和采取车辆冲洗及地面洒水等防范措施，以减少道路扬尘对环境的污染影响。

（4）施工期产生的弃土、弃渣在施工场地内临时堆放时，应采用覆盖防尘网、防尘布，配合定期洒水抑尘等措施，防止风蚀起尘。

工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。在采取上述相应防治措施情况下，施工期废气对周围环境空气影响较小。

2、水环境影响分析

项目施工期废水主要为施工废水和施工人员产生的生活污水。施工废水包括砂石冲洗水、养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水、混凝土搅拌机及输送系统冲洗废水，施工废水经沉沙池沉淀处理后回收利用。施工人员生活污水主要为盥洗水，设置简易环保厕所，生活污水经化粪池沉淀后拉运至红庆河镇办事处污水处理厂处理。项目施工期废水不会对周边水环境产生影响。

3、声环境影响分析

施工现场噪声主要是施工机械的设备噪声。经采取选用低噪声施工设备和技术；合理安排施工时间和施工进度等措施后，对周围环境影响较小，施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束。

4、固体废物环境影响分析

项目施工期固废主要为建筑垃圾、弃土和生活垃圾。对固体废物进行分类收集，建筑垃圾优先进行综合利用，不可回收的建筑垃圾送市政部门指定地点填埋；可回收的弃土用于场地周边平整；生活垃圾集中收集至垃圾箱后，定期送至环卫部门收集处理点进行处理。施工期固体废物可以得到妥善的处置，对环境造成的影响较小。

5、生态环境影响分析

本项目施工过程中不可避免地将占用部分土地。

主要为施工期工程建设无法避免地临时占用周边土地，尤其是对地表植被产生的影响较严重，在施工期动土石方，直接破坏地表植被。
尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使该地区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一植物种的消失。且施工活动临时占地造成的植被破坏是短期的，施工结束后可以恢复。本项目基础施工时尽量减少开挖面积，尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率，尽量减少自然植被的破坏，减少裸地面积，施工完成后，在临时占地范围将原来表土重新进行覆盖，用乡土物种进行植被恢复。

项目建成后，永久占地区域加强人工绿化工程的建设。项目运行后，项目区域生态系统的生物量整体不发生大的变化，项目不会改变项目区域的原有生态系统类型。
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	1、运营期大气环境影响和保护措施

1.1大气污染源源强核算及污染物产排情况

本项目废气主要是粉尘，来源于原料储存装卸粉尘、砂石配料输送扬尘、物料混合搅拌粉尘、粉料筒仓排放口粉尘、运输车辆动力起尘。

（1）砂石储料棚装卸堆存粉尘
本项目碎石、砂料堆放在砂石储料棚内，因此砂石装卸过程会产生一定的扬尘。卸料起尘及原料堆存量根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附表2中颗粒物产生量核算公式估算：

P=ZCy+FCy= {Nc×D×(a/b)＋2×Ef ×S}×10-3
式中：ZCy—装卸扬尘产生量，t；

FCy—风蚀扬尘产生量，t；

Nc—年物料运载车次，取80000车；

D—单车平均运载量，取30t/车；

a—内蒙古风速概化系数，取0.0017；

b—物料含水率概化系数，取混合矿石0.0084；

Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，取混合矿石0；

S—堆场占地面积，取2800m2。

根据以上公式计算可知原料储存及卸料扬尘颗粒物产生量P为485.71t。颗粒物排放量按下列公式进行核算：

Uc＝P× (1-Cm) × (1-Tm)

式中：P—颗粒物产生量，t；

Cm—颗粒物控制措施控制效率，项目砂石堆放区上方设置喷淋设施，故取74%；

Tm—堆场类型控制效率，项目砂石储料棚采取全封闭措施，但考虑物料运输过程中车间大门开启及关闭等情况，故取90%。

根据以上公式计算可知原料储存及卸料扬尘颗粒物排放量Uc为12.63t/a，以无组织形式排放。

（2）筒仓粉尘

项目所使用的水泥、粉煤灰、矿粉等粉状原料由密封罐车运至站内，正压送入相应原料筒仓内储存。在输送过程中，伴随着仓内压力的增加，压缩空气会通过仓顶排放口释放压力，此时会排放一定量的粉尘。本项目混凝土产量为120万m3/a，原料中水泥、粉煤灰、矿粉采用筒料仓储存，商品混凝土生产线水泥用量217500t/a，粉煤灰用量94500t/a，矿粉用量45000t/a。
本项目商品混凝土生产线共设8个筒仓，分别是4个水泥筒仓，2个粉煤灰仓，2个矿粉仓。筒仓仓顶各安装一套布袋除尘器（共8套），筒仓产生的粉尘通过筒仓顶布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，分别由仓顶排放口（共8套）排放。筒仓顶部设布袋除尘器及排放口，因筒仓顶不具备监测条件，按照无组织进行管控。

①商混线水泥筒仓废气

本项目商混线共设4个水泥筒仓，每个筒仓水泥年转运量54375t，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（3021水泥制品制造（含2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册）》中物料输送储存粉尘产污系数0.12kg/t-产品，则商混线每个水泥筒仓粉尘产生量为6.525t/a。项目生产线年工作240天，年工作时间5760h，筒仓排放口仅在粉料卸料及筒仓内与外界压力差较大时开启，年有效工作时间3000h，风量为2000m3/h，因此，商混线水泥筒仓颗粒物产生量为6.525t/a，产生速率为2.175kg/h，产生浓度为1087.50mg/m3。

商混线水泥筒仓仓顶各设1个布袋除尘器（共4套），除尘效率为99%，处理后，分别由仓顶排放口（共4套）排放。

则本项目商混线每个水泥筒仓颗粒物排放量为0.065t/a，排放速率为0.02kg/h，排放浓度为10.88mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放标准。筒仓顶部设布袋除尘器及排放口，因筒仓顶不具备监测条件，按照无组织进行管控。

②商混线粉煤灰筒仓废气

本项目商混线共设2个粉煤灰筒仓，每个筒仓粉煤灰年转运量47250t，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存粉尘产污系数为0.12kg/t-产品，则商混线粉煤灰筒仓粉尘产生量为5.67t/a。项目生产线年工作时间5760h，筒仓排放口仅在粉料卸料及筒仓内与外界压力差较大时开启，年有效工作时间3000h，风量为2000m3/h，因此，商混线粉煤灰筒仓颗粒物产生量为5.67t/a，产生速率为1.89kg/h，产生浓度为945.00mg/m3。

商混线粉煤灰筒仓仓顶设1个布袋除尘器（共2套），除尘效率为99%，处理后，由仓顶排放口（共2套）排放。

则本项目商混线粉煤灰筒仓颗粒物排放量为0.057t/a，排放速率为0.02kg/h，排放浓度为9.45mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放标准。筒仓顶部设布袋除尘器及排放口，因筒仓顶不具备监测条件，按照无组织进行管控。

③商混线矿粉筒仓废气

本项目商混线共设2个矿粉筒仓，每个筒仓矿粉年转运量22500t，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3021水泥制品制造（含2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册）中物料输送储存粉尘产污系数为0.12kg/t-产品，则商混线矿粉筒仓粉尘产生量为2.70t/a。项目生产线年工作时间5760h，筒仓排放口仅在粉料卸料及筒仓内与外界压力差较大时开启，年有效工作时间3000h，风量为2000m3/h，因此，商混线矿粉筒仓颗粒物产生量为2.70t/a，产生速率为0.90kg/h，产生浓度为450.00mg/m3。

商混线矿粉筒仓仓顶设1个布袋除尘器（共2套），除尘效率为99%，处理后的废气，由仓顶排放口（共2套）排放。

则本项目商混线矿粉筒仓颗粒物排放量为0.027t/a，排放速率为0.009kg/h，排放浓度为4.50mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放标准。筒仓顶部设布袋除尘器及排放口，因筒仓顶不具备监测条件，按照无组织进行管控。

（3）混凝土搅拌粉尘

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册，物料混合搅拌过程中颗粒物产污系数为0.13kg/t-产品，本项目混凝土产量为120万m3/a，约合300万t/a，则粉尘产生量为390.00t/a。项目输送带全封闭，搅拌主机采用钢结构厂房进行全封闭，输送带和搅拌主机之间用帆布软连接，搅拌机配有布袋除尘器，除尘器直接安装在缓存斗盖上，缓存斗盖与搅拌机为封闭状态，经除尘后直接通过排气口排放，除尘效率≥99%，经计算混凝土物料混合搅拌粉尘呈无组织形式排放，排放量为3.90t/a。搅拌站顶部设布袋除尘器及排放口，因搅拌楼顶不具备监测条件，按照无组织进行管控。
（4）运输车辆扬尘
本项目运输采用汽运，因此在运输过程中会产生一定量的运输扬尘。进场道路、厂区道路、停车场及其他地面实施硬化措施，定时洒水；厂区配备高压水枪设备对驶出车辆进行冲洗清洁；厂区有保洁人员及时对散落的物料进行清扫收集，可有效减少运输扬尘的产生。

  


	运营期环境影响和保护措施
	表4-1    废气污染物产排污情况及处理措施一览表

生产单元

主要生产工艺

废气产污环节

污染物种类

污染物产生情况

排放形式

排放口类型

污染治理设施

污染物排放情况

执行标准

产生量t/a

产生速率kg/h

产生浓度

mg/m³

工艺名称

或方式

处理效率

是否为可行技术

排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度

mg/m³

砂石储料棚
储运

装卸堆存粉尘
颗粒物

485.71
84.32
/

无组织

无

砂子、碎石堆放在密闭原料储库内，装卸也在封闭的储库内进行，砂石堆放区上方设置喷淋设施，原料装卸过程尽量减小卸料落差。
97.4%

是

12.63
2.19
/

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准

水泥筒仓（共4个，每个参数）

储运

筒仓废气

颗粒物

6.525
2.175
1087.50
无组织

无

全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共4套）+仓顶排放口
99%

是

0.065
0.02
10.88
商混粉煤灰筒仓（共2个，每个参数）

储运

筒仓废气
颗粒物

5.67
1.89
945.00
无组织

无

全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共2套）+仓顶排放口排放

99%

是

0.057
0.02
9.45
商混矿粉筒仓（共2个，每个参数）
储运
筒仓废气
颗粒物
2.70
0.90
450.00
无组织
无
全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共2套）+仓顶排放口排放
99%
是
0.027
0.009
4.50
混凝土搅拌站

搅拌

搅拌

颗粒物

390.00

67.71
/

无组织

无

搅拌主机采用钢结构厂房进行全封闭，输送带和搅拌主机之间用帆布软连接，搅拌机配有布袋除尘器。

99%

是

3.90
0.68
/
运输车辆

运输
运输

颗粒物

少量

无组织

无

进场道路、厂区道路、停车场及其他地面采取硬化措施，定时洒水；厂区配备高压水枪设备对驶出车辆进行冲洗清洁；厂区保洁人员及时对散落的物料进行清扫收集。
90%

是

少量
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措施
	本项目筒仓顶部及搅拌站顶部设布袋除尘器及排放口，因筒仓顶及搅拌站顶不具备监测条件，按照无组织进行管控。
1.2废气达标排放分析

根据上述源强分析，本项目水泥筒仓、粉煤灰筒仓粉尘经布袋除尘器及各筒仓顶布袋除尘器等处理后排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求，因筒仓顶及搅拌站顶不具备监测条件，按照无组织进行管控；主要无组织废气为原料储存装卸粉尘，砂石配料、输送过程扬尘，搅拌机入料口产生的粉尘以及运输车辆扬尘等，采用全封闭储料棚、布袋除尘器、喷淋洒水抑尘措施处理后排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准要求。
1.3废气污染防治措施可行性

根据上述源强分析结果可知，本项目水泥筒仓、粉煤灰筒仓粉尘经布袋除尘器及各筒仓顶布袋除尘器等处理后排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求。因筒仓顶及搅拌站顶不具备监测条件，按照无组织进行管控。
布袋除尘器是具有先进水平的高效袋式除尘设备，是一种处理风量大、清灰效果好、除尘效率高、运行可靠、维护方便、占地面积小的除尘设备。工作原理：含尘气体从除尘器的进风均流管进入各分室，并在导流装置的导流下，大颗粒的粉尘被分离，直接落入灰斗，而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在滤袋的外表面上，干净气体透过滤袋进入上箱体，并经各离线阀和排风管排入大气。随着过滤工况的进行，滤袋上的粉尘越积越多，当设备阻力达到限定的阻力值（一般设定为1500Pa）时，由清灰控制装置按差压设定值或清灰时间设定值自动关闭一室离线阀后，按设定程序打开电阀门，进行停风喷吹，利用压缩空气瞬间喷吹使滤袋内压力剧增，将滤袋上的粉尘进行抖落（即使黏细粉尘亦能较彻底地清灰）至除尘器底部，由排灰机构排出。本项目在不同的产尘点设置不同型号的袋式除尘设施，对于仓顶则通过增加过滤面积及滤芯数量，保证除尘效率在99%～99.5%之间。此除尘措施是目前混凝土制品行业常见的废气处理方式，工艺成熟，经济可行。

本项目砂子、碎石堆放在密闭原料储库内，装卸也在封闭的储库内进行，砂石堆放区上方设置喷淋设施。砂石原料利用装载机由砂石原料库运至上料仓，输送带两侧和上部为全封闭结构，上料仓顶部设置洒水抑尘装置；进场道路、厂区道路、停车场及其他地面实施硬化措施，定时洒水；厂区出入口处已设置U型槽，并配备高压水枪设备对驶出车辆进行冲洗清洁；厂区有保洁人员及时对散落的物料进行清扫收集。采取上述抑尘措施后，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准，措施可稳定、有效、可行。
1.4非正常排放

本项目非正常状况主要为废气环保设施某一环节出现问题，导致处理效率降低、废气治理设施失去处理能力等情况引起污染物排放发生变化。 

废气治理设施发生故障的情况下，停止生产进行检修，检修完成后恢复生产，避免废气直接排放到环境中造成污染。根据项目生产工艺特征和污染物产生情况，确定项目非正常工况为布袋除尘器出现异常，导致对颗粒物处理效率大幅下降，本项目去除效率按最不利情况0%计算，由此核算非正常工况下污染物排放情况见下表。

表4-2    非正常工况废气排放情况一览表

产污环节

污染物

非正常工况

污染物排放情况

频次

措施

排放浓度（mg/m3）

持续时间

排放量（kg/次）

商混水泥筒仓
颗粒物
布袋除尘器出现故障，导致废气未经处理直接排放

1087.50
1h/次

2.175
1次/a

制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，检修时应停止生产活动，杜绝废气直接排放
商混粉煤灰筒仓
颗粒物

945.00
1h/次

1.89
1次/a

商混矿粉筒仓
颗粒物

450.00
1h/次

0.90
1次/a

混凝土搅拌站
颗粒物

/
1h/次

67.71
1次/a

建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施：

（1）制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机、处理设施故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方可正常运行。

（2）定期检修环保设备，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动，杜绝废气未经处理直接排放。

（3）设立环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。
1.5废气监测要求

企业应依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）开展自行监测，监测方案如下：
表4-3    项目废气监测方案

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

厂界
颗粒物

1次/年

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准
2、废水

搅拌混合用水全部进入产品，不外排；料棚抑尘用水、道路抑尘洒水全部自然蒸发，不外排；搅拌机及运输车辆清洗废水经沉淀后回用于生产，不外排。故本项目不产生生产废水，所排废水主要为生活污水。

（1）生产废水

搅拌机清洗用水总量为2.0m3/d（480m3/a），废水的产生量按用水量的80%计算，则搅拌机清洗废水产生量为1.6m3/d（384m3/a）；运输车辆清洗用水总量为10m3/次（600m3/a），按照生产天数折算日用水量为2.5m3/d，废水的产生量按用水量的60%计算，则车辆清洗废水产生量为6.0m3/次（360m3/a），按照生产天数折算日排水量为1.50m3/d；上述废水经沉淀池处理取上清液回用生产。

搅拌机及运输车辆清洗废水产生后进入三级沉淀池，厂区设置三级沉淀池，三级沉淀池均为混凝土结构，容积均为90m3，厂区的生产废水经三级沉淀池沉淀处理后，全部回用，无外排。对沉淀池进行防渗后可实现长期稳定处理状态，对环境影响较小，措施可行。

（2）生活污水

本项目生活污水量为1.28m3/d（307.2m3/a），污染物产生浓度为COD350mg/L，BOD5200mg/L，SS300mg/L，氨氮35mg/L。生活污水经化粪池沉淀后拉运至红庆河镇办事处污水处理厂处理。项目运营期废水不会对周边水环境产生影响。生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

（3）污水处理站依托可行性分析

伊金霍洛旗辖7个镇，目前全旗境内市政污水处理厂共计14座，其中中型污水处理厂2座，分别为：阿镇污水处理厂和乌兰木伦污水处理厂；小型市政污水处理厂12座，分别为：新街污水处理厂、伊金霍洛镇成陵景区污水处理厂、红庆河镇污水处理厂、红庆河镇办事处污水处理厂、札萨克镇（台格庙）污水处理厂、乌兰木伦镇（布连办事处）污水处理厂、苏布尔嘎镇污水处理厂、纳林陶亥镇（淖尔壕村）污水处理厂、纳林陶亥镇污水处理厂、伊金霍洛镇污水处理厂、看守所污水处理厂、布尔洞门污水处理厂。

红庆河镇办事处污水处理厂位于伊金霍洛旗红庆河镇红庆河村，工程设计污水处理规模为100m3/d，污水处理工艺采用HEMBR工艺，设计出水标准为内蒙古地方标准《农村生活污水处理设施污染物排放标准（试行）》（DBHJ/001-2020）三级标准，处理后的中水用于园林绿化用水和景观水湖外补水。
本项目无生产废水产生，生活污水产生量为1.28m3/d。项目废水量远低于红庆河镇办事处污水处理厂处理能力，污水处理厂有剩余余量接收本项目产生的废水。

综上所述，本项目生产及生活污水拉运至红庆河镇办事处污水处理厂措施可行。

因此，本项目对周围水环境影响较小。

3、噪声

项目噪声主要来源于搅拌机、装载机、物料传输装置运转过程中产生的噪声。根据设计，项目各噪声设备采取的降噪措施，对噪声有一定衰减。
表4-4    各声源设备的噪声级

设备名称

声级值

dB（A）

降噪措施

采取措施后源强dB（A）

搅拌机

95
隔声、减振，设备置于构筑物内
70

输送带

70

减振、密闭运输

56

螺旋输送机

85（正常工况）

减振

66

水泵

85

减振、隔声、设备置于搅拌车间内

66

（1）预测范围、点位、因子
噪声预测范围为：厂界外1m；

预测点位：在北、东、南、西厂界各设1个点位，共4个预测点位。

厂界噪声预测因子：等效连续A声级。
（2）预测模式及参数选取
1）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A、B，预测模式如下：

①室外声源在预测点产生的声级计算模型

各声源对预测点的贡献值按下式计算：

Lp(r) = Lw + Dc − (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Aminc）

式中：LA（r）—预测点处声压级，dB；

      Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

      Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

      Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

      Agr—地面效应引起的衰减，dB；

      Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

      Aminc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

②室内声源等效室外声功率级计算方法

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声功率级法进行计算。
a.首先计算出某一室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级：

[image: image8]
式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q--指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R--房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

b.计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1i（T）为靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij为室内j声源i倍频带的声压级，dB；N为室内声源总数。
c.计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i(T) = Lp1i(T) − (TLi + 6）

式中：Lp2i（T）为靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i（T）为靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi为围护结构i倍频带的隔声量，dB。

d.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积S处的等效声源的倍频带的声功率级：

Lw=Lp2（T）+10lgS

式中：Lw为中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）为靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；S为透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
③工业企业噪声计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
[image: image9]
式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T--用于计算等效声级的时间，s；

N--室外声源个数；

ti--在T时间内i声源工作时间，s；

-等效室外声源个数；

tj--在T时间内j声源工作时间，s。
2）预测结果与评价
预测结果采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测。厂界点预测结果见下表。
表4-5    噪声预测结果        单位：dB（A）

预测点名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

贡献值

58.7
59.5
57.6
35.5
由预测结果可知，运营期厂界噪声贡献值为35.5dB（A）～59.5dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
综上分析，本项目实施后对周围声环境影响较小。
（3）噪声污染防治措施可行性分析
①生产设备噪声源分散布置在生产车间内，同时企业加强生产区域车间的隔声性能，考虑到车间建筑基本关闭情况，该车间的整体降噪能力可达20dB(A)以上。

②废气处理风机外设置隔声罩，下方加装减振垫，采用软管连接，隔声量可达30dB(A)。

③选用低噪声设备，从源头控制噪声。

以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。

（4）监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的要求，企业应自行进行监测。本项目为非重点排污单位，项目噪声污染源环境监测计划见下表。
表4-6    噪声环境监测计划表

类别

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

噪声

厂界
等效A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

4、固体废物

4.1固体废物产生情况

本项目营运期产生的固废包括布袋除尘器收集的除尘灰、沉淀池沉渣、生活垃圾、废润滑油、废润滑油桶。

（1）一般固废

①除尘灰：布袋除尘器除尘灰产生量为428.51t/a，收集后返回生产系统回用；

②沉淀池沉渣：沉淀池沉渣产生量为20t/a，定期捞取后回用于混凝土生产。

③生活垃圾：本项目劳动定员20人，职工生活垃圾按0.5kg/人·d计，每年工作240天，生活垃圾产生量为2.4t/a。职工生活垃圾集中收集至垃圾箱后，定期送至环卫部门收集处理点进行处理。

（2）危险废物

①废润滑油

本项目设备维护保养时产生废润滑油属于危险废物，危废类别均为HW08，代码分别为900-214-08。

根据润滑油原料使用情况，废润滑油产生量约为0.10t/a，收集后置于密封桶内，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。

②废润滑油桶
本项目设备维护保养时产生废润滑油桶属于危险废物，危废类别均为HW49，代码分别为900-041-49。

根据润滑油使用情况，废润滑油桶产生量约为0.05t/a，加盖密闭，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。

本项目一般固体废物产生、处置情况见表4-7，危废产生、处置情况见表4-8：

表4-7    项目一般固体废物产生、处置情况一览表

产生环节

固废名称

属性

物料性状

产生量t/a

贮存方式

处置利用方式

利用或处置量t/a

生产过程

沉淀池沉渣
一般固废

固态

20
堆存

定期捞取后回用于混凝土生产

20
废气处理
除尘灰
一般固废
固态
428.51
堆存
收集后返回生产系统回用

428.51
职工生活

生活垃圾

生活垃圾

固态

2.4
箱装
集中收集至垃圾箱后，定期送至环卫部门收集处理点进行处理
2.4
表4-8    项目危险废物产生、处置情况一览表

产生环节

固废名称

属性

代码

主要有毒有害物质名称

物料性状

环境危险特性

产生量t/a

贮存方式

处置利用方式

利用或处置量t/a

生产设备
废润滑油
危险废物
900-214-08
油类
液态
T、I
0.10
桶装加盖密闭
暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置
0.10
废润滑油桶
危险废物

900-041-49
油类

液态

T、I
0.05
加盖密闭

0.05
本项目危险废物基本情况具体见下表。

表4-9    建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存量
贮存

周期

1

危废暂存间

废润滑油
HW08
900-21408
厂区中部
6m2
桶装加盖密闭
0.10t
1年
2
废润滑油桶
HW49
900-041-49
加盖密闭

0.05t
1年
4.2一般固废暂存区管理要求
一般工业固体废物处置按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”。

①贮存场所：设置一般固废暂存区，贮存场所按相关规定做好防渗漏、防风、防晒、防雨淋的措施。按规定设置立式或平面固定式标志牌。
②分类收集、分类贮存：各类固废分类存放在一般固废暂存处。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
③制度台账：建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。
4.3危险废物收集、储存、运输管理要求

（1）危险废物收集要求

本项目危险废物均主要为设备维护保养产生的废润滑油、废润滑油桶；废润滑油为液态，采用桶装方式（使用原润滑油包装桶）容器内部应留适当空间，桶口盖紧。

危险废物存储容器和危险废物具有相容性，满足相应的防渗、防漏、防腐和强度要求；包装容器采取扎口、盖紧措施也可以避免挥发性有机废气产生。

（2）危险废物储存要求

本项目危险废物暂存间位于厂区中部，选址满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区，不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

A、危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，主要包括：

①采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不露天堆放危险废物。

②危废暂存间内分区，采用墙体分隔。

③地面、墙面裙脚、分隔墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，渗透系数小于10-10cm/s。
④液态危险废物储存区应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积。

B、危废暂存间运行环境管理要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，主要包括：

①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

⑧危险废物识别标识设置应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）中规定设置，危险废物识别标识包括危险废物标签，危险废物贮存分区标志，危险废物贮存设施标志，具体内容要求、设置要求、数字识别码、制作要求详见规范要求。

表4-10    危险废物识别标志设置要求

类别

示例

要求

危险废物标签
[image: image10.jpg]BB E AR T (R
I I L AR U

ARMARE -FANBRHRAE (G—#oEARD
91150691MAOQK1096Y) *E A iE: AEAFA (FXTEFE
FREH (R RABEFEELIE) EALE—ZAE, £
RERZANIEY, TBT (BF/FBT) B4% %A
FIRAL; RRETFEREITINER F RN d AL 55
B 17 6 B i A R CHT AR IR AN 5] BT R 3E T E R B R B
WEH (R EABRGEAELLEH. EAR, THREX
ME; ZRETFEEHRE S (R) WEH ERA LKL L GF
BH W F N TR R L KBS EE S
2014035370350000003511370876, 1z f 4% 5 BH055578), = &
EAREEREE (EA% S BHOSE578) £ 1 A, tRAR
AARBMERAR; RERAM ERRHAR KK (EBF
BEAREZRBRES (R RALTEELE) AEHRMERL
LR KREWITNKE “Bn”,

-Zj
R AL (AE): =\t AL R 5]
\’





颜色：背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。

2、字体：宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。

3、尺寸：大小100mm×100mm，最低文字高度3mm

4、材质：宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。

5、印刷：油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3mm的空白。
危险废物贮存分区标志
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颜色；背景色应采用黄色，RGB颜色值为（255，255，0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。

2、字体：宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示；

3、尺寸：标志整体外形最小尺寸300×300（mm），贮存分区标志最低文字高度20mm，其他文字最低文字高度6mm；

4、材质：衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。

5、印刷：图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。
危险废物贮存设施标志
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颜色：背景颜色为黄色，RGB颜色值为（255，255，0）。字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）；

2、字体：应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示；

3、尺寸：标志牌整体外形最小尺寸300×186（mm）；

4、材质：采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理；

5、印刷：危险废物贮存、利用、处置设施标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。

6、外观：危险废物贮存、利用、处置设施的标志牌和立柱无明显变形。标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落。图案清晰，色泽一致，没有明显缺损。
（3）危险废物运输过程要求

项目危险废物暂存于车间内危险废物暂存间，生产过程中产生的危险废物采用人工运输，可有效避免运输过程对周围环境产生的不利影响。

危险废物外部运输和转运应符合《危险废物转移管理办法》的要求，严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，运输过程中按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，运输车辆也必须配备防渗漏设施，防止危险废物在贮存及转移过程中产生二次污染。

综上，本项目产生的固体废物均得到综合利用或妥善处置，一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，不会对当地的景观环境和生态环境造成污染影响。
5、地下水、土壤环境影响和保护措施 

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社，从本项目涉及的物料和生产工艺过程来看，在正常情况下，不会对地下水环境和土壤环境产生影响，可能对地下水和土壤的污染途径主要包括：危废储存间储存的废矿物油发生的泄漏，上述废水或废矿物油滴落在未采取防渗措施的地面上，将会对地下水和土壤造成影响。为防止污染地下水和土壤，本项目将严格按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则采取相应环境保护措施及管理措施。具体措施如下： 
①项目原料储棚、搅拌楼及沉淀池等均按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区进行防渗处理，其防渗性能等效于粘土衬层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1.0×10 -7cm/s； 
②危废储存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求采取相应的防渗措施和技术要求，应采用坚固的防渗防腐材料修建，地面、裙角、导流槽和集液池均进行防渗，防渗层为2mm厚HDPE或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10 -10cm/s； 
③加强日常管理和维修维护工作，防止和减少废水外溢现象的发生。 
④一旦发现污染物泄漏，应立即启动应急预案，检查生产设备是否有跑冒滴漏等现象发生、防渗层是否有破损，若有应及时进行检修和修补，待生产设备检修结束和防渗层修补好后，方可恢复生产、运营。 
综上所述，采取以上措施后，本项目对周围地下水和土壤影响较小。

环境风险分析

根据生态环境部2018年10月14日发布的《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改建和技术改造项目进行环境风险评价。本次环境风险评价的目的在于分析、识别本项目生产装置运行过程中及物料储存的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求将潜在的风险危害程度降至最低。

遵照环境保护部发布的《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发［2012］77 号）的精神，本次环境风险评价按照上述文件及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)的相关要求，采用风险识别和风险分析对本项目进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的对策、事故应急措施及应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低危险、减少公害的目的。

（1）风险识别

风险物质识别：本项目为商砼拌合站项目，项目设计的粉料为水泥、粉煤灰、矿粉，不涉及粉尘爆炸风险，运行过程中维修设备产生的废润滑油属于危险废物，产生量为0.1t/a，最大储存量为0.1t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物中非特定行业900-214-08 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。

（2）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定 

分析本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照附录 C 对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为 Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界值比值 Q；
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式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； 

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100（3）Q≥100 

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），废润滑油属于风险物质。根据建设单位提供资料可知本项目的废润滑油最大储油量为0.1t，根据最大储存量和临界值比小于1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，风险物质存储量和临界量详见下表。
表4-11     风险物质存储量和临界量
序号

储存化学品名称及含量

可能存在最大数量（t）

临界量（t）

CAS号

qi/Qi

是否构成重大危险源

1

废润滑油

0.1

2500

/

0.00004

Q＜1不属于重大危险源

由上表可知，各环境风险物质在公司内最大存在总量与临界量的比值Q为0.00004，Q＜1，以Q表示。当Q＜1时，风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为I，可进行简单分析，对项目危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。

（3）废矿物油风险防范措施

本项目废润滑油暂存放于危废暂存间，危废暂存间防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行，防渗层为1m厚黏土层（渗透系数1×10-7cm/s），或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，且在危废暂存间设置废液导流槽和废液收集池，并设置消防设施，如：灭火器、消防沙等；设专人看护定期巡查，及时转运，建立危废管理台账等措施。
（4）应急预案
为及时、迅速、有序地处理事故，避免事故的扩大，减少人员伤亡、财产损失，减少对事故现场周边环境及社会的负面影响，达到迅速控制危险源，维护正常的生产秩序的目的，按照“安全第一，预防为主”和“以人为本”的方针，并根据国家《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》和国务院《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，特制定环境风险应急预案。

1）工作原则

①统一指挥

公司设立专门机构负责事故处理及救援工作的集中统一指挥。

②分级管理

根据事故状况，应急预案应实施分级管理。发生事故时，启动相应级别的应急预案。

③共同参与

根据事故状况，应急领导小组应请求所在地人民政府、公安、消防、环保、水利等部门的支持、救援，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和对事故现场周边环境及社会的负面影响。

2）组织机构及职责

建设单位应设置专门机构负责项目建设及运营期的环境安全。其职责包括：

①负责统一协调突发环境事件的应对工作，负责应急统一指挥，同时还负责与项目区外界环境保持紧密联系，将事态的发展向外部的支持保障机构发出信号，并及时将反馈信息应用于事故应急的领导和指挥当中。

②保证应急事故的各项资源，包括建立企业救援队，并与社会可利用资源建立长期合作关系；当建设单位内部资源不足、不能应对环境事故，需要区域内其他部门增援时，由建设单位的环境安全管理部门提出增援请求。

③在事故处理终止或者处理过程中，要向公众及时、准确地发布反映环境安全事故的信息，引导正确的舆论导向，对社会和公众负责。

3）应急预案内容

从应急工作程序上，可以分为预防预警、应急响应、应急处理、应急终止、信息发布五个步骤。建设单位编制的环境事故应急预案应对以下内容进行细化，并明确各项工作的负责人。

①预防预警。预防与预警是处理环境安全突发性事件的必要前提。根据突发事故的严重性、紧急程度和可能波及的范围，划分预警级别，并根据事态的发展情况和采取措施的效果，提高或者降低应急预警级别。

②应急响应。环境安全突发事件发生后，应立即启动并实施相应应急预案，及时向当地环保局以及自治区相关部门上报；同时，启动建设单位应急专业指挥机构；应急救援力量应立即开展应急救援工作；需要其他应急救援力量支援时，应及时向相关部门提出申请。

③应急处理。对各类环境事故，根据相应的救援方案进行救援处理，同时进行应急环境监测。根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

④应急终止。应急终止须经现场救援指挥部确认，由现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。 应急状态终止后，建设单位应根据上级有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

⑤信息发布。突发环境安全事件终止后，要通过报纸、广播、电视和网络等多种媒体方式，及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论，增强对环境安全应急措施的透明度。

7、生态环境影响分析

项目建成后，永久占地区域加强人工绿化工程的建设。项目运行后，项目区域生态系统的生物量整体不发生大的变化，项目不会改变项目区域的原有生态系统类型。

本项目在各项工程施工结束后，除被建构筑物占压和硬化的区域外，其他区域在不采取措施的情况下，表土自然恢复至形成相对稳定的结构仍需要一定时期，在自然恢复期内的水土流失较大，因此必须根据采取有效的水土保持措施。
项目临时占地使用完成后，及时恢复植被，加强绿化养护，在物种选择上应该尽量以本土物种为主。
8、环保投资估算

本项目总投资5000万元，其中环保投资400万元，环保投资占总投资的8.00%。
表4-12      环保投资一览表

类型

污染工序

环保措施

投资（万元）

废气

物料输送存储

全封闭料棚（2800m2）

350
筒仓及料仓
水泥、粉煤灰、矿粉筒仓仓顶各安装一套布袋除尘器（共8套），筒仓产生的粉尘通过筒仓顶布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，分别由仓顶排放口排放。
8
搅拌粉尘

搅拌主机采用钢结构厂房进行全封闭，输送带和搅拌主机之间用帆布软连接，搅拌机配有一套布袋除尘器（共1套）。
2
废水

生活污水
建设一座8m3化粪池，材质为玻璃钢，防渗系数达到1×10-7cm/s。污水经化粪池简单处理后由吸污车拉运至红庆河镇办事处污水处理厂处理。
2

清洗废水

设置1座沉淀池，用于设备清洗，不外排
3

固废

布袋除尘器除尘灰、沉淀池沉渣

作为混凝土搅拌原料

--

生活垃圾

集中收集至垃圾箱后，定期送至环卫部门收集处理点进行处理

0.5
危废

废润滑油、废润滑油桶
暂存于危废暂存间内（6m2）定期交由有资质的单位进行处置。危废暂存间为本项目重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。危废暂存间贮存区各建筑物进行坚固的防渗防腐材料修建，防渗层为1m厚黏土层（渗透系数1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s
3
噪声

产噪设备

厂房内设备合理布置、选用低噪声设备、基础减振、安装消声器、厂房隔声
4
防渗

原料储棚、搅拌楼、沉淀池地面采取混凝土硬化防渗措施，防渗性能均满足一般防渗要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s）。
10
厂区硬化绿化

17.5
合计

400
环保投资占工程总投资比例

8.00%




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护

措施
	执行标准

	大气环境
	商砼站筒仓废气
	颗粒物
	全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共8套）+仓顶除尘器
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放限值要求

	
	砂石储料棚装卸堆存粉尘
	颗粒物
	砂子、碎石堆放在密闭原料储库内，装卸也在封闭的储库内进行，砂石堆放区上方设置喷淋设施，原料装卸过程尽量减小卸料落差。
	

	
	上料
	颗粒物
	砂石原料利用装载机由砂石原料库运至上料仓，输送带两侧和上部为封闭结构，上料仓顶部设置洒水抑尘装置。
	

	
	商混搅拌站
	颗粒物
	搅拌主机采用钢结构厂房进行全封闭，输送带和搅拌主机之间用帆布软连接，搅拌机配有一套布袋除尘器。
	

	
	车辆运输
	颗粒物
	进场道路、厂区道路、停车场及其他地面实施硬化措施，定时洒水；厂区出入口处设置U型槽，并配备高压水枪设备对驶出车辆进行冲洗清洁；厂区有保洁人员及时对散落的物料进行清扫收集。
	

	地表水环境
	搅拌机及运输车辆清洗废水
	SS、石油类
	经三级沉淀池沉淀处理后，全部回用，无外排
	/

	
	料棚抑尘用水
	SS
	进入产品，不外排
	/

	
	生活污水
	COD、BOD、SS、NH3-N、总氮、总磷
	经化粪池收集后，定期拉运至红庆河镇办事处污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	声环境
	搅拌机、传送带、风机、泵
	等效A声级
	选用低噪声设备，加装基础减振、加强厂房隔声、风机选用低噪声设备
	厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	沉淀池沉渣和除尘灰返回生产线用于生产；生活垃圾集中收集至垃圾箱后，定期送至环卫部门收集处理点进行处理；设备由厂家定期维护，设备维护产生的废润滑油、废润滑油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	危废暂存间为本项目重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。危废暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；
原料储棚、搅拌楼、沉淀池进行硬化，为一般防渗区，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；
厂区地面为简单防渗区，进行硬化处理。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	废润滑油暂存放于危废暂存间，危废暂存间防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行，防渗层为1m厚黏土层（渗透系数1×10-7cm/s），或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，且在危废暂存间设置废液导流槽和废液收集池，并设置消防设施，如：灭火器、消防沙等；设专人看护定期巡查，及时转运，建立危废管理台账等措施。
制定突发环境事件应急预案，报生态环境主管部门进行备案，并定期对应急预案进行演练。

	其他环境

管理要求
	加强管理，保证污染防治设施的正常运行，最大限度地减少污染排放给环境造成的影响。环保设施的日常管理和维护保养保证其长期稳定运行。通过宣传、学习，增强职工的环保意识，将生产管理和环保管理有机结合起来。
  


六、结论

	伊金霍洛旗蒙汇新材料有限公司商砼站项目符合国家产业政策，用地符合当地土地要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响。在认真落实各项环保措施的前提下，本评价从环境保护的角度认为，项目建设可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	2.82t/a
	/
	2.82t/a
	+2.82t/a

	
	SO2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NOX
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	除尘灰
	/
	/
	/
	428.51t/a
	/
	428.51t/a
	+428.51t/a

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	2.4t/a
	/
	2.4t/a
	+2.4t/a

	
	沉淀池沉渣
	/
	/
	/
	20t/a
	/
	20t/a
	+20t/a

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.10t/a
	/
	0.10t/a
	+0.10t/a

	
	废润滑油桶
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a
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附图1：项目地理位置图
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附图2：项目周边关系图
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附图3：项目厂区平面布置
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附图4：厂区分区防渗图
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附图5：现状监测点位图
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附图6：项目与鄂尔多斯环境管控单元关系图



附图7：项目环境管控单元查询结果图



附图8：伊金霍洛旗各村镇污水处理厂分布图


附图9：本项目不涉及永久基本农田情况图
附件
附件1：委托书
委 托 书

内蒙古三同时科技有限公司：

我公司建设“伊金霍洛旗蒙汇新材料有限公司商砼站项目”，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等有关条款规定，本项目需进行环境影响评价，并编制“环境影响报告表”。

我公司现委托贵公司承担本项目的环境影响评价工作，请贵公司尽快组织力量，按照有关条例要求，开展环评工作。

伊金霍洛旗蒙汇新材料有限公司
2025年6月6日
附件2：项目备案告知书
附件3：项目用地预审与选址意见的批复

附件4：项目占地范围无饮用水源地保护区证明
附件5：项目用地情况说明


附件6：项目占地范围内文物情况复函



附件7：现状监测报告





附件8：建设单位营业执照
附件9：建设单位法定代表人身份证复印件

附件10：专家意见及修改情况说明
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附图1    项目地理位置图
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附图2    项目周边关系图
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附图3    项目平面布置图








附图3    项目厂区平面布置图
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附图4    项目厂区分区防渗图
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附图5    现状监测点位图
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