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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	东胜气田2026年滚动勘探评价项目（伊金霍洛旗）

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	王世将
	联系方式
	19937679202

	建设地点
	鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内

	地理坐标
	苏布2X
	E109°29′57.627″，N39°37′55.493″

	
	锦5102X
	E109°29′26.993″，N39°32′39.917″

	
	锦9402X
	E109°33′33.417″，N39°31′20.269″

	建设项目

行业类别
	四十六、专业技术服务业；99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；全部
	用地面积（hm2）
	1.89hm2（其中，临时占地1.53hm2、永久占地0.36hm2）

	建设性质
	☑新建（迁建）

☐改建

☐扩建

☐技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

☐不予批准后再次申报项目
☐超五年重新审核项目

☐重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	--
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	--

	总投资（万元）
	3800
	环保投资（万元）
	200

	环保投资占比（%）
	5.26
	施工工期
	120天

	是否开工建设
	☑否

☐是：               

.

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，项目不开展专项评价，具体见表1-1。
表 1-1
     项目专项评价设置情况判定表

专项评价

的类别

涉及项目类别

项目情况

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

不涉及
地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

不涉及
生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

项目涉及基本草原，因《建设项目环境影响评价分类管理名录》中没有针对该类项目所列的敏感区，故本项目不设置生态专项

大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

不涉及

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

不涉及

环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

不涉及

注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。



	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、与产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于“第一类鼓励类；七、石油天然气；1.石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”，项目建设符合国家产业政策。
2、与生态环境分区管控符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）及《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号）要求，结合《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）和《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，鄂尔多斯市落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（下称“三线一单”），构建生态环境分区管控体系，全市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

优先保护单元：76个，面积占比64.35%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元：86个，面积占比28.10%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元：9个，面积占比7.56%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。

基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，充分吸纳整合已有相关规划、功能区划、行动计划等要求，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确生态环境准入要求，建立两级生态环境准入清单管控体系（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单）。

项目“三线一单”符合性分析具体如下：

（1）生态保护红线

项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内，项目选址不涉及国家法律、法规、规章和规划确定或县级以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不属于生态保护红线保护区；结合各井场所在地自然资源主管部门出具的相关文件，均不涉及生态保护红线，因此项目建设符合生态保护红线管控要求。

（2）环境质量底线

根据内蒙古自治区生态环境厅2026年6月2日公布的2025年《内蒙古自治区生态环境状况公报》中“全区城市环境空气质量”结论，项目所在区域环境空气质量属于达标区。根据现状监测数据可知，项目区域环境质量现状符合环境功能区划（即环境质量目标）要求。项目施工过程中会产生一定的污染物，采取相应措施后均可达标排放，不会对环境产生明显影响，因此项目建设符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上限

项目施工过程将消耗一定的水、电、柴油等资源，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，同时符合清洁生产中能源消耗相关要求。因此，项目资源消耗符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内，根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》（鄂环函〔2021〕95号）和《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，苏布2X井场位于重点管控单元中高头窑矿区（ZH15062720003），锦5102X井场、锦9402X井场位于重点管控单元中蒙苏经济开发区（ZH15062720001）。根据伊金霍洛旗自然资源局出具的查询文件可知，本项目井场占地均不涉及压覆其他矿产资源。具体见附件。
鄂尔多斯市环境管控单元图见图1-1；单元管控要求见表1-2。
表1-2       项目环境管控单元管控要求

井场

管控单元名称

管控单元类别

管控要求

项目

情况

符合性

苏布2X井场
高头窑矿区（ZH15062720003）

重点管控单元

空间布局约束

--

--

--

污染物排放管控

--

--

--

环境风险防控

--

--

--

资源开发效率

1.原煤入选率不低于75%;煤矸石综合利用率应达到75%以上;矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。

2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用"三率”指标要求(试行)》。

3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。

4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。

项目属于天然气勘探项目，不涉及煤炭开采和洗选。

符合

锦5102X井场、锦9402X井场
蒙苏经济开发区（ZH15062720001）
重点管控单元
空间布局约束
1.禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园;国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。

鄂尔多斯江苏工业园区:

1.重点培育发展高端装备制造、高新技术和战略性新兴产业，禁止发展生物发酵类、印染类等高污染产业。

2.园区产业生产工艺达到国内先进水平(二级以上)。
3.居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。

乌兰木工业项目区:

1.禁止引进硫化氢、苯并芘排放较大的企业入园。
2.居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。

汇能工业项目区:

1.禁止建设涉及铅、汞、铬、镉、砷五种重点控制的重金属产生和排放的项目;

2.引进达到清洁生产一级水平或国内国际先进水平、资源利用效率达到国内先进水平，污染排放少的项目。落实各类废渣和工业副产品的循环综合利用。

3.园区与居民、地表水体、文物保护等环境敏感区之间应设置合理的防护隔离区，工业区和居住区间绿化隔离带不小于500米。

本项目为天然气勘探项目，井场周围500m范围内，无敏感点
符合

污染物排放管控
1.按“清污分流”“雨污分流”

“污污分流”原则，污水应收尽收，全部回用或作为景观用水不外排。

2.推进高含盐水“零排放”，稳定运行高盐水深度处理和分盐结晶设施，完善配套设施、优化工艺技术，确保高盐水全部结晶处理，严禁排入晾晒池。加快现有晾晒池取缔或转变功能，禁止新建晾晒池、蒸发塘。

3.涉VOCs项目应使用低(无)VOCs含量的原辅材料,安装废气收集、高效治理设施。

4.园区实施集中供热，禁止企业自建燃煤锅炉，燃煤发电机组执行大气污染物超低排放限值。

不涉及

/

环境风险防控
完善区域环境风险防范机制，有效防范环境风险。建立和不断完善环境风险方法机制和应急体系，构建有效的区域环境风险联防联控机制，最大限度降低环境风险。

2.园区煤化工企业推进高盐水晾晒池风险防控和监管，消除水环境风险隐患。加强高盐水晾晒池风险隐患排查，消除溃坝、溢流风险，确保晾晒池安全运行。

本项目为陆地天然气勘探，施工期已采取风险防控措施。
符合

资源开发效率
1.严格“以水定产业、以水定规模”，做好节水工作，按分质供水原则，合理进行水资源分配，优先使用疏干水、污水处理厂中水。

2.严控地下水超采。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。

3.实施园区可再生能源替代行动，推动园区企业采用新能源供能方式进行电能替代，打造低碳、零碳示范园区。

生活用水采用外购桶装水；生产用水由罐车从锦58井区集中处理站生产用水水源井拉运
符合

3、与《鄂尔多斯市天然气开发生态环境保护条例》符合性分析
项目与《鄂尔多斯市天然气开发生态环境保护条例》（2023年7月1日起实施）符合性见表1-3。
表1-3          与条例符合性分析表

条例中相关要求摘录

本项目情况

符合性

第八条 新建、改建、扩建天然气开发项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，天然气开发单位不得开工建设。天然气开发项目应当以区块为单位开展环境影响评价。在产能建设规模确定后，不得以勘探名义继续开展单井环境影响评价。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环境影响评价。

东胜气田为中石化新开发气田，开发产能逐年递增，属于产能建设规模未确定。
项目属于天然气勘探项目，通过勘探和气藏评价为后续天然气开采提供保障。

符合

第十条 天然气开发单位应当制定突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案；完善突发环境事件风险防控措施，开展环境安全隐患排查治理工作；定期开展应急培训和应急演练，储备必要的环境应急装备和物资，并保证应急所用的设施、设备正常使用。

建设单位已制定突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案，并建立了完善的突发环境事件风险防控措施，并定期开展应急培训和应急演练，已储备必要应急装备和物资。

符合

第十一条 天然气井测试放喷、井场选点应当综合考虑气候、风向、安全、噪声影响等因素，远离住户。

根据《鄂尔多斯市天然气开发环境保护管理办法（试行）》的要求，项目井场500m范围内无居民点分布。

符合

第十三条 天然气开发单位在钻井过程中不得使用含有国际公约禁用化学物质的气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上气田化学剂，鼓励使用无毒气田化学剂。

东胜气田在钻井过程中使用的化学试剂为环境友好型钾铵基钻井液，属于无毒化学试剂。

符合

第十五条 天然气开发单位应当将开采过程中产生的气田采出水、钻井废水、压裂返排液等生产废水废液和生活污水分类分质处理，达标后应当综合利用，用于工业用水、生态用水等，不得外排。
钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，钻井完毕后，钻井废水存放在可拆卸储液池内，转运至下一口井循环使用，不外排；最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理，不外排。
符合

第十六条 天然气开发单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，对工业固体废物进行严格管理。钻井泥浆、岩屑、压裂返排液转移应当填写转移联单。

建设单位已建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，并对工业固体废物进行严格管理；固体废物转移执行转移联单制度。

符合

第二十条 天然气开发单位应当按照国家标准在存在土壤和地下水污染隐患的重点场所及重点设施设备周边布设土壤监测点，建设地下水监测井，定期开展周边土壤和地下水环境质量监测，监测结果向社会公开。

按照相关技术导则和规范要求，建设单位已制定土壤和地下水跟踪监测计划，定期开展周边土壤和地下水环境质量监测，监测结果并向社会公开。

符合

第二十二条 禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等法律法规禁止开发的区域进行天然气开发。在以上禁止开发的区域内已经进行的天然气开发项目，应当依法退出，并按照要求进行生态修复。

项目井场500m范围内无居民点分布，已避让自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区等生态敏感区。

符合

第二十三条 天然气开发各项工程应当减少用地。施工过程中确需临时用地的，应当取得临时用地手续。施工过程中应当将表层土壤剥离后单独堆放，采取拦挡及防尘措施，待工程结束后及时恢复表土和植被。

天然气钻采施工及生态修复应当保留视频监控资料，由旗区人民政府组织相关部门对植被恢复情况进行确认。
本项目临时占地，须在取得相应审批手续后，再开工建设，表土单独堆存，并在施工结束后，及时进行植被恢复，并留取视频资料，由相关部门进行植被恢复确认。
符合

4、与《内蒙古自治区基本草原保护条例》的符合性分析

项目与《内蒙古自治区基本草原保护条例》符合性见表1-4。

表1-4 与《内蒙古自治区基本草原保护条例》符合性分析表
条例中相关要求摘录

本项目情况

符合性

第十五条  禁止在基本草原上实施下列行为：㈠开垦基本草原；㈡擅自改变基本草原用途；㈢毁坏围栏、人畜饮水设施等草原建设保护设施；㈣擅自钻井提取工业用水；㈤挖鱼塘、挖沟渠、铲草皮、挖草炭等破坏草原植被的行为；㈥建造坟墓；㈦违反环境保护法律、法规倾倒排放固体、液体、气体废物和生活垃圾或者造成环境噪声污染、粉尘污染、放射性污染、电磁波辐射污染；㈧其他破坏基本草原的行为。

本项目属于天然气勘探项目，并未在基本草原上实施开垦基本草原、擅自改变基本草原用途、毁坏围栏、人畜饮水设施等草原建设保护设施、擅自钻井提取工业用水、挖鱼塘、挖沟渠、铲草皮、挖草炭等破坏草原植被的行为、建造坟墓等破坏基本草原的行为。

符合

第十八条 进行矿藏开采和工程建设确需征收、征用或者使用基本草原的，必须经自治区以上人民政府草原行政主管部门审核同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续。

本项目在进行矿藏开采和工程建设征收、征用、使用基本草原前，需经自治区以上人民政府草原行政主管部门审核同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续。

符合

第二十条 经批准征收、征用基本草原的，应当支付草原补偿费、安置补助费和附着物补偿费。

本项目经批准征收、征用基本草原，征用前应当支付草原补偿费、安置补助费和附着物补偿费。在规定范围内建设，不得超出征地范围。

符合

5、与《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析

《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出“实施气化内蒙古工程，稳步扩大天然气生产能力，加大苏里格、大牛地、东胜等气田常规天然气勘探开发力度”。

项目为东胜气田天然气勘探项目，有助于“气化内蒙古”战略目标的实现，符合规划要求。

6、与《鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析

《鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出“切实加大常规天然气资源勘探开发力度，加快产能建设，力促增储上产，力争到2025年，全市天然气产量达到320亿立方米”。

项目为东胜气田天然气勘探项目，通过勘探和气藏评价为后续天然气开采提供保障，有助于天然气产量达到320亿立方米规划目标的实现，符合规划要求。
7、与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）符合性分析

项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）的符合性分析见下表。
表1-5     与（环办环评函〔2019〕910号）符合性分析

文中相关要求摘录

本项目情况

符合性

未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。海洋油气勘探工程应当填报环境影响登记表并进行备案。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评。自2021年1月1日起，原则上不以单井形式开展环评。过渡期间，项目建设单位可以根据实际情况，报批区块环评或单井环评。在本通知印发前已经取得环评批复、不在海洋生态环境敏感区内、未纳入油气开采区块产能建设项目环评且排污量未超出原环评批复排放总量的海洋油气开发工程调整井项目，实施环境影响登记表备案管理。

本项目为陆地天然气勘探井建设项目，所在锦51区块为新开发区块，产能建设规模未确定，编制环境影响报告表。

相符

涉及向地表水体排放污染物的陆地油气开采项目，应当符合国家和地方污染物排放标准，满足重点污染物排放总量控制要求。涉及污染物排放的海洋油气开发项目，应当符合《海洋石油勘探开发污染物排放浓度限值》（GB4914）等排放标准要求。

本项目无外排废水。

相符

油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。鼓励企业自建含油污泥集中式处理和综合利用设施，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。油气开采项目产生的危险废物，应当按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求评价。相关部门及油气企业应当加强固体废物处置的研究，重点关注固体废物产生类型、主要污染因子及潜在环境影响，分别提出减量化的源头控制措施、资源化的利用路径、无害化的处理要求，促进固体废物合理利用和妥善处置。

项目施工期产生的钻井岩屑、钻井泥浆拉运至具备相应资质的单位进行合规处置，压裂返排液定期送有资质的气田废弃物处理厂集中处理；废机油、废油桶、废防渗材料属于危险废物，收集后交由有资质单位处置，环评中已按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求对其进行评价。

相符

陆地油气开采项目的建设单位应当对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水液面逸散、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放。涉及高含硫天然气开采的，应当强化钻井、输送、净化等环节环境风险防范措施。含硫气田回注采出水，应当采取有效措施减少废水处理站和回注井场硫化氢的无组织排放。高含硫天然气净化厂应当采用先进高效硫黄回收工艺，减少二氧化硫排放。井场加热炉、锅炉、压缩机等排放大气污染物的设备，应当优先使用清洁燃料，废气排放应当满足国家和地方大气污染物排放标准要求。

锦51区块所产天然气以烃类气体为主，不含硫化氢；建设单位通过采取设备密闭，有效控制挥发性有机物无组织排放。井场柴油机采用环保型设备，使用满足《车用柴油》（GB19147-2016）标准的柴油为燃料，废气排放满足大气污染物排放标准要求。

相符

施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。

本项目施工期通过采取合理用地，缩短施工时间以及合理的施工方式，减少施工对环境的影响；钻井和压裂设备优先用电以及选用优质低硫燃料，减少废气排放；通过选用低噪声设备避免噪声扰民；施工结束后，及时采取植被恢复等生态保护措施，降低对生态影响。

相符

油气企业应当切实落实生态环境保护主体责任，进一步健全生态环境保护管理体系和制度，充分发挥企业内部生态环境保护部门作用，健全健康、安全与环境（HSE）管理体系，加强督促检查，推动所属油气田落实规划、建设、运营、退役等环节生态环境保护措施。项目正式开工后，油气开采企业应当每年向具有管辖权的生态环境主管部门书面报告工程实施或变动情况、生态环境保护工作情况，涉及自然保护地和生态保护红线的，应当说明工程实施的合法合规性和对自然生态系统、主要保护对象等的实际影响，接受生态环境主管部门依法监管。

建设单位已依据《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276）的要求，在项目施工期、运行期、闭井期三个阶段实施HSE管理体系。其中，环境管理的内容符合ISO14000系列标准规定的环境管理体系原则以及天然气开采、集输等有关标准的要求，健康管理体系符合OHS18000《职业安全卫生管理体系》的有关要求。项目正式开工后，应当每年向具有管辖权的生态环境主管部门书面报告工程实施或变动情况、生态环境保护工作情况。

相符

8、与《关于实行征占用草原林地分区用途管控的通知》符合性分析

项目与《关于实行征占用草原林地分区用途管控的通知》(内林草草监发[2021]257号)的符合性分析见下表。

表1-6  与《关于实行征占用草原林地分区用途管控的通知》符合性分析
序号
文件中相关要求摘录

本项目情况

符合性

1
生态保护红线外的基本草原区。该区是我区草原生态系统的重要保护区，实行严格保护措施。符合该区准入草原规定的各类建设项目，严格按照国家林业和草原局《草原征占用审核审批管理规范》和《内蒙古自治区草原征占用审核审批管理规定》执行。同时，按照自治区主体功能区规划和区域发展定位，将该区域划分为东西两个区域（具体范围见附件），实行差异化用途管控。东部区域严禁新上矿产资源开发项目，已批准在建运营的矿产资源开发项目不得平面增扩面积。新上风电、光伏项目以及配套电源送出工程应尽可能避让该区域或利用原有外送通道。西部区域严格控制新上矿产资源开发项目，除保障国家能源战略安全的项目外，不得新设（增扩）矿业权。
本项目占用基本草原，将严格按照国家林业和草原局《草原征占用审核审批管理规范》和《内蒙古自治区草原征占用审核审批管理规定》办理征占手续。本项目位于伊金霍洛旗，属于西部区域，本项目所在锦51井区为东胜气田原有矿业权范围，不属于新设矿业权项目。
符合
2
林地分区管控：保障中部地区（呼和浩特市、包头市、乌兰察布市和鄂尔多斯市）重点能源建设和战略资源项目使用林地需求，严格控制各类建设项目占用国家级公益林地、天然林。支持中部地区和西部地区高效利用风光资源。
本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，项目在设计阶段已尽量避让公益林，减少公益林占用量。
符合
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图1-1                                鄂尔多斯市生态环境分区管控图

二、建设内容

	地理位置
	项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内。项目工程建设井场见表2-1；项目各井场地理位置见附图一。

表2-1              项目工程建设井场一览表

序号

井场

坐标

井型

地理位置
1

苏布2X
E109°29′57.627″，N39°37′55.493″
水平井

伊金霍洛旗苏布尔嘎镇合同庙村
2
锦5102X
E109°29′26.993″，N39°32′39.917″
水平井
伊金霍洛旗苏布尔嘎镇毛乌聂盖村
3
锦9402X
E109°33′33.417″，N39°31′20.269″
水平井

伊金霍洛旗苏布尔嘎镇毛乌聂盖村
.

	项目组成及规模
	1、项目由来

东胜气田位于鄂尔多斯市的鄂托克旗、杭锦旗、伊金霍洛旗、达拉特旗以及东胜区，勘探矿权面积8940.95km2；包括锦30井区、锦51井区、锦58井区、锦66井区和锦72井区等5个井区。截至2026年6月底，东胜气田提交三级储量10889.20×108m3，其中探明储量1926.74×108m3、控制储量6226.47×108m3、预测储量2735.97×108m3。
锦51井区已设置天然气勘探井2口，占地不涉及自然保护地、生态保护红线、集中式饮用水水源保护区。井场钻井设备已拆除，临时占地已进行植被恢复，待转为开采井，不存在环境问题。具体情况如下。
表2-2               项目现有勘探井情况一般表
项目名称

建设内容

位置及占地面积

环评情况

竣工环保验收情况

是否转为采气井

东胜气田2022年气藏评价项目

锦51井区设天然气勘探井2口
伊金霍洛旗苏布尔嘎镇，占地面积0.24hm2
鄂环审字[2022]287号，2022年11月5日
2024年1月27日

拟转为采气井，目前尚未进行开采

滚动勘探和气藏评价是以扩大储量规模、提高储量动用率和快速建成产能为目的，加快资源向效益转化、降低投资风险的有效手段，承担着确定新区块产能和储量规模的重要任务。本次工程位于锦51井区，拟部署天然气勘探井3口，在已开发气田内部及边界，开展综合地质勘查研究，寻找有开发潜力的新地层和新区域，为确定新区块产能和储量规模提供科学依据。
本次评价仅对勘探过程进行评价，后续勘探井转为生产井纳入区块另行开展环境影响评价。

2、项目概况

项目名称：东胜气田2026年滚动勘探评价项目（伊金霍洛旗）
建设单位：中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气二厂

行业类型：能源矿产地质勘查（M7471）
建设性质：新建

建设地点：鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内

建设投资：总投资3800万元，其中环保投资200万元，占总投资的5.26%
3、项目组成及建设内容

项目在东胜气田锦51井区，部署天然气勘探井3口；主要建设内容为井场工程、道路工程、公用工程、环保工程以及其他配套辅助设施。项目组成及建设内容见表2-2。
表2-2               项目组成及建设内容表

类别

项目组成

主要建设内容

主体

工程

钻前工程
井场及基础设施建设和钻井设备安装等。
钻井工程
部署天然气勘探井3口（均为水平井），水平井平均井深4200m；建设井场3座。每座井场占地面积6300m2。
辅助

工程

施工生活区

每座井场设有200m2临时生活区1处，为移动式钢结构野营房。

道路工程

利用区块内现有乡村道路。
储运

工程

储罐区

每座井场设置泥浆不落地系统装置1套，每套泥浆不落地装置配备1个50m3废液缓冲罐、1个50m3混凝沉淀罐、1个500m3泥浆固渣储存箱和1个600m3钻井岩屑固渣储存池。

每座井场设有2个30m3柴油储罐。
危废暂存间
每座井场设有1个5m3危废暂存间。
表土堆存区
每座井场设有1座表土堆存区，面积150m2，用于表土堆存。

公用

工程

供电

施工过程采用柴油发电机供电。

供水

生活用水采用外购桶装水；生产用水由罐车从锦58井区集中处理站生产用水水源井拉运。

供暖

项目冬季不施工，不涉及供暖。

环保

工程

废

气

施工

扬尘

采取场区洒水、运输车辆和物料及时苫盖等措施。

柴油机

烟气

钻井井场柴油机采用环保型设备，使用满足《车用柴油》（GB19147-2016）标准的柴油为燃料，属无组织排放。

试气

烟气

钻井试压作业外排天然气，通过井场1根15m火炬充分燃烧后排放，属有组织排放。

废

水

生产

废水

钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，钻井完毕后，钻井废水存放在可拆卸储液池内，转运至下一口井循环使用，不外排；最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理，不外排。

生活

污水

施工场地设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至苏布尔嘎镇生活污水处理厂处理，不外排。

噪

声

噪声

选用低噪声设备，加强施工管理工作。

固

废

废弃

泥浆

钻井过程中对泥浆采用“泥浆不落地”工艺，泥浆全部重新配置进行循环使用，不外排，钻井泥浆的循环利用率约95%，5%的钻井泥浆因无法继续使用而废弃，经泥浆固渣储存箱收集后，定期拉运至有资质单位处理。

钻井

岩屑

钻井岩屑经钻井场地内的岩屑固渣储存池收集后，定期拉运至有资质单位处理。

压裂返

排液

压裂返排液循环利用于下一井场压裂返排液的配制，回用率达70%，剩余30%无法回用的压裂返排液暂存于废液缓冲罐内，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理。

废机油

废油桶

施工过程中的钻井机、柴油机等设备产生的废机油、废油桶暂存于井场5m2危废暂存间内，定期送有资质单位处理。

废防渗材料

施工过程中未沾染废矿物油的废防渗材料为一般固废，完井收集后外售综合利用；施工过程中柴油、钻机机油等滴落至防渗材料上，从而使废防渗材料上沾染有矿物油。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，沾染废矿物油的废防渗材料属于其中“废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物；废物代码900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，沾染废矿物油的废防渗材料为危险废物，暂存于井场5m2危废暂存间内，定期送有资质单位处理。

生活

垃圾

生活垃圾集中收集后由当地环卫部门处理。

生

态

绿化

钻井结束后，对临时占地进行绿化和植被恢复，恢复面积1.53hm2。井场周边种植沙柳3行，行株距为1m×1m，同时播撒短花针茅、披碱草、沙芦草等草籽，恢复面积为1.53hm2。临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于周边植被覆盖度。

防

渗

重点防渗区

危废暂存间：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求执行，防渗层防渗等级不低于2mm厚高密度聚乙烯，或2mm其他人工合成防渗材料，防渗系数K≤1×10-10cm/s。

钻井平台区、柴油储罐、废液缓冲罐、混凝沉淀罐、泥浆固渣储存箱、岩屑固渣储存池以及泥浆泵房、泥浆药品间等：液体和固渣均不和地面接触，四周设置低围堰，防渗等级不低于6m厚黏土，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

一般防渗区

仓库、修理间、垃圾暂存区及泥浆化验室等：液体和固渣均不和地面接触，四周设置低围堰，防渗等级不低于1.5m厚黏土，防渗系数K≤1×10-7cm/s。 
简单防渗区

井场地面及生活区等其他区域：地面硬化。

4、工程占地及土石方平衡

（1）项目占地
项目主要工程为井场工程和道路工程；其中，井场分为临时占地和永久占地，进场道路依托现有乡村道路。项目工程占地情况见表2-3。 
表2-3                工程占地情况表                 单位：hm2
工程内容

工程量

临时占地

永久占地

占地类型及面积

合计

备注

类型
面积

井场

3座

1.53
0.36
灌木林地
0.88
1.89
单井井场施工占地70m×90m，施工结束后永久占地30m×40m
天然牧草地
0.84
沙地
0.17
总计

/

1.53
0.36
/
/
1.89
/

（2）工程土石方平衡

项目主要建设井场工程。施工期挖方量0.68万m3，填方量0.68万m3。工程挖方量和填方量内部调运，挖填平衡。项目土石方平衡具体见表2-4。

表2-4               项目土石方平衡表

工程内容

挖方量（万m3）

填方量（万m3）

借方（万m3）

利用方（万m3）

弃方（万m3）

井场

0.68
0.68
0
0.68
0

合计

0.68
0.68
0
0.68
0

5、钻井工程主要设备
单个钻井队主要设备清单见表2-5。 
表2-5              单个钻井队主要设备表

序号
名称
型号
载荷或功率
数量
1

钻机

ZJ50

/

1

2

井架

JJ315∕43A

3150kN

1

3

天车

TC-315

3150kN

1

4

游动滑车

YC315

3150kN

1

5

大钩

DG315

3150kN

1

6

水龙头

SL-450

3150kN

1

7

转盘

ZP-500

5850kN

1

8

绞车

JC-45

1119kN

1

9

钻井泵

3nb-1300

1193kW

2

10

压风机

自动

2v-6.5-12

53kW

1

电动

2v-6.5-12

53kW

1

11

发电机组

康明斯发电机

880kW

1

12

发电机组

康明斯发电机

300 kW

1

13

防喷器

2FZ28-35

/

1

14

控制装置

FKQ3204B

21MPa

1

15

振动筛

CQ-2L

2.2×2kW

2

16

除砂器

ZQJ250

0.2-0.4Mpa

1

17

除泥器

ZQJ100

0.2-0.4Mpa

1

18

除气器

ZCQ200P

22kW

1

19

离心机

LW600-945NA

57kW

1

20

柴油储罐

30m3
/

2

钻井过程中采用泥浆不落地工艺。单井钻井液固液分离设备见表2-6。

表2-6              钻井液固液分离设备表

序号
名称
型号
载荷或功率

数量
1

螺旋输送系统（无轴）

SS-300-12000

5.5×3kW

1

螺旋输送系统（有轴）

SS-200-6000

2.2×3kW

1

2

固化机电机

GHD-1

18.5kW

1

3

主电机

LW350

7.5kW

1

离心脱水机电机

37kW

1

4

废液缓冲罐

50m3
/

1

5

破胶脱稳装置

/

/

1

6

液固分离装置

/

/

1

7

泥浆固渣储存箱
500m3
/

1

8

岩屑固渣储存池
600m3
/

1

9

混凝沉淀罐

50m3
/

1

10

板框压滤机

/

2.5kW

1

6、原辅材料及能源消耗

项目原辅材料及能源消耗情况见表2-7；单井钻井液统计见表2-8。

表2-7               原辅材料及能源消耗表

序号

原料名称

单位

用量

备注

1

新鲜水

生产用水

m3
2400

生产用水由罐车从锦58井区集中处理站生产用水水源井拉运

生活用水

m3
360
生活用水采用外购桶装水；
2

柴油

t
345
钻井3口，单井耗量115t，每座井场设置两个柴油储罐，容积均为30m3
3

钻井液

t

540
钻井3口，单井耗量180t，袋装储存

表2-8                 单井钻井液统计表

材料名称

一开、二开用量（吨）

三开用量（吨）

合计（吨）

是否含重金属、持久性有机污染物等
坂土

15

8

23

否
Na2CO3
2

1

3

否
NaOH

1

1

2

否
K-PAM

4.5

2.5

7

否
K-HP

5

2

7

否
NH4-HPAN

2

1

3

否
低粘CMC

3

4

7

否
高粘CMC

2

/

2

否
润滑剂

5

8

13

否
石灰石粉

8

12

20

否
重晶石

80

/

80

否
防塌剂

8

5

13

否
表2-9              单井压裂主要原辅材料消耗一览表
材料名称

用量（吨）

主要成分及用途
是否含重金属、持久性有机污染物等
铁离子稳定剂
3
铁络合剂和铁还原剂等
否
粘土稳定剂
3
无机盐类
否
压裂助排剂
4
聚氧丙烯聚氧乙烯、脂肪醇醚、磺化琥珀酸二辛酯钠盐及异丙醇
否
胶凝剂
4
硝酸铵或硝酸锌
否
压裂支撑剂
20
石英砂
否
压裂胶液
3
羟丙基胍胶
否
7、天然气组分

根据建设方提供天然气组分分析数据，东胜气田锦51井区以烃类气体为主，不含硫化氢。各井区天然气组分见表2-9。

表2-9               各井区天然气组分表

井区

层位

相对

密度

天然气组分

烃类组分(%)

甲烷占烃百分比（%）

非烃组分(%)

甲烷

乙烷

丙烷

异丁烷

正丁烷

异戊烷

正戊烷

N2
CO2
H2S

锦51
盒1
0.68
89.33
4.08
1.04
0.15
0.24
0.04
0.08
94.07
4.63
0.13
0

盒3
0.60
92.63
3.65
0.84
0.13
0.18
0.05
0.04
94.99
1.62
0.12
0

8、公用工程

（1）给排水

①给水

生活用水采用外购桶装水；生产用水由罐车从锦58井区集中处理站生产用水水源井拉运。
根据《2016年杭锦旗区块锦58井区3亿方天然气开发项目环境影响报告书》及《竣工环境保护验收调查报告》，锦58井区集中处理站建有生产用水水源井5口，每口水源井稳定出水量不小于30m3/h，用于保障东胜气田生产用水需要。

A.生活用水

项目单井施工人数约50人、施工约40d，生活用水量按60L/（人.d）计，则单井生活用水量为120m3（3.0m3/d）；项目钻井3口，则生活用水总量为360m3。

B.生产用水

根据东胜气田资料数据，单井钻井平均生产用水200m3/d（其中，新鲜水用量20m3/d、循环用水量180m3/d），施工约40d，则生产用水新鲜水用量为800m3；项目钻井3口，则生产用水总量为2400m3。

②排水

A.生活污水

项目生活污水量按用水量的80%计算，则单井生活污水量为96m3（2.4m3/d）；项目钻井3口，则生活污水总量为288m3。施工场地设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至苏布尔嘎镇生活污水处理厂处理，不外排。

B.生产废水

项目单井钻井平均生产用水200m3/d（其中，新鲜水用量20m3/d、循环用水量180m3/d）。钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，钻井完毕后，钻井废水存放在可拆卸储液池内，转运至下一口井循环使用，不外排；最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理，不外排。
项目单井给排水平衡见表2-10及图2-1。
表2-10             项目单井给排水平衡表             单位：m3/d

用水环节

用水量

废水量

备注

新鲜

水量

循环

水量

损耗量

进入

泥浆

废水量

生活用水

3.0

0

0.6

/

2.4

施工场地设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至苏布尔嘎镇生活污水处理厂处理，不外排

生产用水

20

180

0

20

0

钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，钻井完毕后，钻井废水存放在可拆卸储液池内，转运至下一口井循环使用，不外排；最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理，不外排








图2-1              项目单井给排水平衡图            单位：m3/d
（2）供电

施工过程采用柴油发电机供电。 
（3）供暖

项目冬季不施工，不涉及供暖。

9、劳动定员及施工时长

项目单井施工人数约50人、施工约40d；项目钻井3口，总施工约120天。

	总平面及现场布置
	井场平面布设主要为钻井施工场地。施工场地布设有钻机主要设备、辅助设施、泥浆不落地设施和生产生活用房等；钻井主要设备、辅助设施布置在井口四周，基本处于井场的中间位置，废液缓冲罐、混凝沉淀罐、泥浆固渣储存箱及岩屑固渣储存池等紧邻钻机主要设备按需要布设。井场四周主要布设有材料库、配电房、油罐、值班房等。生活区集中布置在井口主风向上风或侧上风位置。

项目典型钻井井场平面布置见附图四。

	施工方案
	1、钻井作业

项目钻井过程主要包括钻前工程（井场及基础设施建设和钻井设备安装等）、钻井工程（钻井和固井等）和压裂测试及完井作业后井队的搬迁等。钻井工艺流程图见图2-2。

[image: image25.emf]
图2-2                项目钻井工艺流程图

（1）钻前工程

钻前工程主要包括循环系统及设备的基础准备、钻井设备的搬运及安装、井口设备准备以及活动房布置等，待建成并验收合格后进入钻井作业工序。

①表土剥离
对井场区域剥离表土，剥离厚度20cm，剥离的表土单独堆存，用于临时占地的植被恢复。
②基础准备及设备安装
包括设备基础区域防渗层铺设，设备安装，生活区移动板房安装等。
钻前工程主要产污环节为，施工过程中产生的扬尘；施工设备噪声；施工人员产生的生活垃圾。
（2）钻井作业

①井身结构设计

项目水平井井身结构采用三级井身结构，裸眼完井，水平段采用6″（120.4mm）井眼尺寸。钻探完的气井井身结构一般包括采气树、套管以及钻身等，东胜气田典型直井、水平井井身结构示意见图2-3。
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图2-3                 井身结构示意图

②钻井液

项目采用水基钻井液，钻井液体系成分见表2-11。

表2-11                分井段钻井液成分
开次

主要成分
一开
表层：聚合物钻井液（配方：清水+0.2~0.3%Na2CO3+6~7%钠土+0.1~0.2%K-PAM）。
二开
直井段：低固相钾铵基聚合物钻井液（配方：一开钻井液+0.1~0.3%NaOH＋0.1~0.2%K-PAM＋0.2~0.3%K-PAN＋0.3~0.5%K-PAM＋0.5~1%NH4-PAN＋1.5~2%防塌剂+1~2%SMP+1~2%SPNH+2-3%超细碳酸钙）。
三开
水平段：钾铵基钻井完井液（配方：3~4%坂土+0.2~0.3%KOH+0.3~0.5%K-PAM+0.5~1%NH4-HPAN+2~3%SMP+2~3%无荧光防塌剂+4~6%润滑剂）。

③钻井

项目钻井工程设计针对井位所在地层特点，均采用常规水基泥浆钻井工艺。以柴油发电机提供动力，通过电动钻机带动钻杆、钻头切削地层。

第一阶段为地表至一开井段，这一过程暂需要加入钻井液。钻井液经管线注入钻杆，通过钻杆到达钻头进入切削层面；钻杆上连有螺旋输送装置，通过钻头而切下的岩屑与钻井液混合通过螺旋输送装置到达地面；第二阶段为一开井段至二开井段，钻井液注入方式与第一阶段相同；第三阶段为二开井段至三开井段，钻井液注入方式与第一阶段相同。 
以上各阶段产生的钻井泥浆和岩屑经振动分离，分离出的钻井泥浆经井场泥浆不落地循环系统处理后循环使用；岩屑收集至岩屑固渣储存池定期拉运至有资质单位处理。整个过程循环进行，不断加深进尺直至设计井深。
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图2-4                   钻井作业示意图

④完井

气井钻至设计井深后，下入套管完井。
⑤固井

固井是在井眼内下入套管柱，在套管柱与井壁环形空间注入水泥浆进行封固，封隔疏松、易塌、易漏等地层，封隔油、气、水层，防止互相窜通，形成油气通道；安装井口，控制气流，以利于钻井和生产。

表层套管采用内插法全封固的方案，确保井口和套管鞋处封固质量。水泥浆初凝时间＞60min（20℃×0.1MPa）；水泥浆必须做24h抗压强度试验，抗压强度大于3.5MPa。

技术套管固井方案采用一次注水泥，双凝水泥浆体系全井封固固井工艺，尾浆返至油气层顶界以上300m，低密度水泥浆返至井口。
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图2-5                注固井液作业示意图

⑥测井

在钻井完成后进行标准测井和综合测井。标准测井用于划分各类地层、岩层。综合测井主要针对气层段，提交砂、泥体积含量及煤岩等其他岩石成分、孔隙度、渗透率、原始含水饱和度、储层解释结论等，以取得该井施工段流体性质、测试产能、地层压力等详细工程资料。

⑦压裂

压裂是利用地面高压泵组，将压裂液注入井中，在井底引起高压，此压力超过井壁附近的地应力作用及岩石的抗张强度后，使地层中产生裂缝，继续将带有支撑剂的液体注入缝中，此缝向前延伸并在缝中填以支撑剂。停泵以后，压裂液粘度在破胶剂的作用下逐渐降低，压裂液返排出地面，并在地层中形成具有高导流能力的支撑裂缝，有利于气流从地层渗入井筒。

项目气井压裂采用加砂压裂方式，以铝矾土（陶粒）作为压裂支撑剂，每口勘探井进行一次压裂；压裂液主要由清水、支撑剂及粘土稳定剂等组成。
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图2-6                  压裂作业示意图

⑧试气

试气放空阶段天然气出井口，天然气经过管线至井场1根15m火炬处燃烧。测试放喷是在压裂作业后，利用测试放喷专用管线将井内天然气引至放空火炬点火燃烧对气井进行产量测试，用于推断该地区天然气储量提供数据资料。

（3）完井作业

待以上勘探工作结束后，勘探井井口安装井口树，起到暂封井口的作用，也为后续勘探井转为生产井提供便利。同时在井场周边设置警告标志、指示标志、防护网等设施后，再进行完井设备和人员搬迁撤离工作；撤离前妥善处理钻后废弃物，做到“工完、料尽、场地清”。

主要污染情况
（1）废气：主要为施工过程中产生的施工扬尘；钻井设备产生的柴油机烟气；钻井试压作业产生的试气烟气。 

（2）废水：生产废水主要为钻井过程产生的钻井废水；钻井人员产生的生活污水。 

（3）噪声：主要为钻井设备、配套设备产生的设备噪声。 

（4）固废：主要为钻井过程产生的废弃泥浆、钻井岩屑、压裂返排液、废防渗材料，设备维护产生的废机油、废油桶。施工人员产生的生活垃圾。
2、生态恢复

项目钻井结束后，对临时占地进行绿化和植被恢复，恢复面积1.53hm2。井场周边种植沙柳3行，行株距为1m×1m，同时播撒短花针茅、披碱草、沙芦草等草籽，恢复面积为1.53hm2。临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于周边植被覆盖度。

	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、生态功能区划

根据《鄂尔多斯市生态功能分区图》，东胜气田内分布于西鄂尔多斯高原荒漠草原沙漠化控制生态功能区和鄂尔多斯高原典型草原沙漠控制生态功能区。本项目井场位于鄂尔多斯高原典型草原沙漠控制生态功能区。


图3-1            鄂尔多斯市生态功能区划图

2、生态环境现状调查

根据《环境影响评价技术导则-陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023），本项目评价范围为井场场界周围50m范围。
（1）生态环境信息获取

①遥感信息源的选取

以Landsat8美国陆地卫星2025年7月21日接收的空间分辨率为15m的遥感图像数据为信息源。评价所选用遥感影像的时间、分辨率和光谱数据生态环境信息丰富，保证了遥感解译结果的科学性和准确性，满足生态评价工作等级要求。
（2）卫星影像图的制作

采用ArcGis10.1、ENVI图像处理软件对数字图像进行几何精校正和波段合成等图像处理。首先，以地形图和卫星图像为基础，按控制点的选取原则（包括控制点必须均匀分布、在图像上有明显的精确定位识别标志和数量），选择控制点对，进行几何精校正；其次，依据土地利用现状、植被类型等生态环境要素的地物光谱特征选择波段合成方案；第三、加注坐标、气田范围、评价区范围、地名、河流等重要地理要素。制作的评价区遥感卫星影像见图3-2。
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图3-2              评价区遥感卫星影像图

③卫星影像解译技术要求

根据野外验证结果，建立土地利用现状、植被类型等生态环境要素的解译标志。采取野外调查与室内分析相结合、线面探查与重点取样相结合、目视和人机交互相结合的方法，对评价区的土地利用现状、植被类型等生态环境要素分别进行解译，绘制生态环境相关图件。采用地理信息系统软件进行图件数字化，并分类统计面积。根据解译成果，结合现场调查和收集资料，分析评价区生态环境要素的空间分布特征。

（2）生态系统类型及特征

①生态系统类型

评价区内的生态系统类型可划分为灌丛生态系统、草地生态系统、荒漠生态系统及城镇生态系统。根据生态解译结果，评价区内占比例最高的为草地生态系统，占总评价区面积的50.82%。项目区内占比最高的为草地生态系统，占项目区面积的44.44%。项目评价区生态系统类型见表3-1及图3-3。 
表3-1         项目评价区生态系统类型面积、比例

一级分类
二级分类
评价范围
项目范围
面积hm2
占比
面积hm2
占比
灌丛生态系统
阔叶灌丛
3.76
41.18%
0.88 
46.56%
草地生态系统
草原
4.64
50.82%
0.84 
44.44%
荒漠生态系统
沙地
0.63
6.90%
0.17 
8.99%
城镇生态系统
工矿交通
0.10
1.10%
0.00 
0.00%
合计
9.13
100.00%
1.89 
100.00%
②生态系统完整性

评价区内呈现明显的草原、森林以及阔叶灌丛等景观相间存在的局面，区域内生态系统类型的种类不复杂，景观的连通程度相对较高。但各景观的优势度、多样性指数相差不大，说明系统的功能不是一种或两种单一景观类型起主导作用，系统的稳定性和抗干扰能力受多种景观类型控制，具体到评价区内主要是以草地景观为控制类型，从该角度分析评价区内系统的稳定性受人类干预的影响不大。
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图3-3          项目评价区生态系统类型（苏布2X）
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图3-3          项目评价区生态系统类型（锦5102X）
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图3-3          项目评价区生态系统类型（锦9402X）

（3）土地利用现状

评价区域内的土地利用类型可划分为灌木林地、天然牧草地、沙地、农村道路。根据生态解译结果，评价区域内所占比例最高的为天然牧草地，占比为50.82%；其次为灌木林地，占比为41.18%；项目区所占比例最高的为灌木林地，占比为46.56%；其次为天然牧草地，占比为44.44%。项目评价区土地利用现状见表3-2及图3-4。

表3-2         项目评价区土地利用类型面积、比例

一级分类
二级分类
评价范围
项目范围
面积hm2
占比
面积hm2
占比
林地
灌木林地
3.76
41.18%
0.88 
46.56%
草地
天然牧草地
4.64
50.82%
0.84 
44.44%
其他土地
沙地
0.63
6.90%
0.17 
8.99%
交通运输用地
农村道路
0.10
1.10%
0.00 
0.00%
合计
9.13
100.00%
1.89 
100.00%
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图3-4          项目评价区土地利用类型（苏布2X）
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图3-4          项目评价区土地利用类型（锦5102X）
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图3-4          项目评价区土地利用类型（锦9402X）
（4）植被现状

评价区域内的植被类型可划分为油蒿群落、本氏针茅群落、非植被。根据生态解译结果，评价区域内所占比例最高的为本氏针茅群落，占比为50.82%；其次为油蒿群落，占比为41.18%。项目区域内所占比例最高的为油蒿群落，占比为46.56%；其次为本氏针茅群落，占比为44.44%。

项目评价区植被类型见表3-3及图3-5。

表3-3           项目评价区植被类型面积、比例

一级分类
二级分类
评价范围
项目范围
面积hm2
占比
面积hm2
占比
灌木
油蒿群落
3.76
41.18%
0.88 
46.56%
草本
本氏针茅群落
4.64
50.82%
0.84 
44.44%
非植被
非植被
0.73
8.00%
0.17 
8.99%
合计
9.13
100.00%
1.89 
100.00%
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图3-5            项目评价区植被类型（苏布2X）
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图3-5            项目评价区植被类型（锦5102X）
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图3-5            项目评价区植被类型（锦9402X）
（5）野生动植物现状

①野生动物现状

由于评价区人类的长期干扰和生态环境的改变，区域野生动物的种类不多。评价区内未发现《国家重点保护野生动物名录》《内蒙古自治区重点保护陆生野生动物名录》中涉及的保护野生动物。评价区常见野生动物名录见表3-4。

表3-4             评价区常见野生动物名录

序号

中文名

学名

分布生境类型

一、鸟纲AVES
（1）鸡形目GALLIFORMES

1

石鸡

Alectoris graeca(meisner)
草地、灌丛

2

雉鸡

Phasianus colchicus(Linnaeus)
草地、灌丛

（2）鸽形目COLUMIFORMES

3

毛腿沙鸡

Syrrhaptes paradoxus(pallas)
草地、灌丛

（3）雀形目PASSERIIFORMES

4

小沙百灵

C.rufescens (Vieillot)
草地、沙地

5

家燕

Hirundo rustica linnaeus

草地、农田

6

灰沙燕

Riparia riparia

草地、农田

7

树麻雀

P.mentanus(Linnaeus)
草地、灌丛

8

喜鹊

Pica pica(Linnaeus)
草地、灌丛

9

秃鼻乌鸦

Cervus fruilegus(Linnaeus)
草地、灌丛

二、哺乳纲MAMMALTA

10

蒙古兔

Lepus tolei(pallas)
草地、沙地

11

达乌尔刺猬

Hdauuricus(Linnaeus)
草地、沙地

三、两栖纲 AMPHIBIA
12

蟾蜍

gargarizans

水体、滩涂

②野生植物现状

由于评价区长期的人类活动，生物资源较为贫乏，多样性较差。评价区内未发现《国家重点保护野生植物名录》《内蒙古重点保护草原野生植物名录》中涉及的保护野生植物。评价区常见植被名录见表3-5。

表3-5               评价区常见野生植被名录

序号

名称

拉丁名

一、豆科Leguminosae
1

斜茎黄芪

Astuanalus sdsrμgens pall
2

柠条锦鸡儿

Caragana kurshinskii Kom
3

小叶锦鸡儿

Caragana micropHylla Lam
4

草木樨

Melilotus officinalis(L.)Pall.
5

紫花苜蓿

Medicago sativa L.
二、瑞香科Thymelaeaceae

6

百里香

Scutellaria viscidual Bunge
三、菊科Compositae
7

油蒿

A/Ordosica Krosch
8

蒲公英

Taraxacum mongolicum

9

茭蒿

Compositae

四、禾本科Gramineae
10

本氏针茅

Stipa capillata Linn.

11

短花针茅

Stipa baicalensis Roshev
12

狗尾草

Setaria viridis(L.)Beauv.
3、环境质量现状调查

本次评价中环境空气质量现状、声环境质量现状由内蒙古宏智检测技术有限公司于2026年2月4日起至2026年2月6日进行监测。本次评价中地下水环境质量现状、土壤环境质量现状由内蒙古华智鼎检测技术有限公司于2026年4月11进行监测。项目环境质量现状监测布点见附图五。

（1）环境空气质量现状

①环境空气质量达标区判定

根据内蒙古自治区生态环境厅2026年6月2日公布的2025年《内蒙古自治区生态环境状况公报》中“全区城市环境空气质量”结论：“2025年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”。项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市，因此项目所在区域环境空气质量属于达标区。
②特征污染物

按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目需补充TSP、非甲烷总烃和总烃特征因子的监测数据，按要求建设单位委托内蒙古耀翊环保有限公司于2026年2月4日至2月6日进行监测。  
Ⅰ监测布点及监测因子

本次环评在每座井场设置1个大气环境质量现状监测点，共3个点位。监测点名称、位置见表3-6。

表3-6               环境空气现状监测布点表

序号

监测点名称

坐标

功能区

监测因子

1
苏布2X
E109°29′57.627″，N39°37′55.493″
2类区

TSP、非甲烷总体、总烃

2
锦5102X
E109°29′26.993″，N39°32′39.917″
3
锦9402X
E109°33′33.417″，N39°31′20.269″
Ⅱ监测时间和频次
连续监测3天。

TSP进行日平均浓度监测；非甲烷总烃、总烃进行小时浓度监测。

Ⅲ监测及评价结果分析 
项目环境空气现状监测及评价结果见表3-7。

表3-7          环境空气现状监测及评价结果表

监测

点位

监测项目

取值类型

统计

个数

浓度范围（单位

同标准值）

标准值

最大标准指数

超标率

(%)

苏布2X
TSP

24小时

3

67-116
300µg/m3
0.39
0

非甲烷总烃

1小时平均

12

0.88-1.19
2.0mg/m3
0.60
0

总烃

1小时平均

12

2.98-3.34
5.0mg/m3
0.67
0

锦5102X
TSP

24小时

3

73-121
300µg/m3
0.40
0

非甲烷总烃

1小时平均

12

0.97-1.19
2.0mg/m3
0.60
0

总烃

1小时平均

12

3.05-3.25
5.0mg/m3
0.65
0

锦9402X
TSP

24小时

3

63-123
300µg/m3
0.41
0

非甲烷总烃

1小时平均

12

0.92-1.18

2.0mg/m3
0.59
0

总烃

1小时平均

12

3.01-3.36

5.0mg/m3
0.67
0

监测结果表明，各监测点TSP24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求；总烃1小时平均浓度满足以色列《环境空气质量标准》5mg/m3要求；非甲烷总烃1小时平均浓度满足《环境空气质量-非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准要求。
（2）地下水环境质量现状

①监测点位及因子

为了解井场所在地附近地下水环境质量现状，本次环评在每座井场附近设置1个地下水水质和水位监测点（利用附近现有灌溉井或散户饮用水井），共3个点位。监测点名称、位置见表3-8。

表3-8            地下水环境现状监测布点表

序号

监测点名称

与井场方位/距离
监测项目

监测因子

1

苏布2X附近监测点
NW/995m

水质、水位

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、石油类，共30项。
2

锦5102X附近监测点
NE/515m

3
锦9402X附近监测点
W/778m
②监测时间和频次
2026年4月11日，每个点位各监测1天，每天采样1次。

③评价方法

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），水质评价方法采用标准指数法。

a）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：
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式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

b）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：
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式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

④监测结果

根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测及评价结果见表3-9。

表3-9           地下水水质监测及评价结果表

检测

项目

单位

监测结果
苏布2X
锦5102X
锦9402X
标准限值

钾

mg/L
1.00
2.49
1.67
—

钠

mg/L
17.3
15.9
22.0
≤200
钙

mg/L
65.1
61.4
44.1
—

镁

mg/L
23.7
22.4
24.6
—
碳酸根
mg/L
5L
5L
5L

—

重碳酸根
mg/L
294
260
264
—
pH
无量纲
8.4
8.3
8.4
6.5~8.5
钙和镁总量
mg/L

243
229
226
≤450
溶解性总固体
mg/L

344
330
276
≤1000
铁
mg/L

0.01L
0.01
0.12
≤0.3
锰
mg/L

0.004L
0.004L
0.004L
≤0.10
挥发酚
mg/L

3.0×10-4L
3.0×10-4L

3.0×10-4L

≤0.002
高锰酸盐指数
mg/L
0.48
0.32
0.40
≤3.0
氨氮
mg/L
0.046
0.034
0.082
≤0.5
亚硝酸盐氮
mg/L
0.003L
0.003L
0.003L

≤1.00
硝酸盐氮
mg/L
6.62
8.26
4.32
≤20.0
氰化物
mg/L
0.002L
0.002L
0.002L
≤0.05
氟化物
mg/L
0.37
0.41
0.54
≤1.0
砷
mg/L
3.0×10-4L
3.0×10-4L
3.0×10-4L
≤0.01
氯化物
mg/L
76.4
41.7
71.5
≤250
镉
mg/L
1.0×10-4L
1.0×10-4L
1.0×10-4L
≤0.005
六价铬
mg/L
0.004L
0.004L
0.004L
≤0.05
铅
mg/L
0.001L

0.001L
0.001L
≤0.01
汞

mg/L

5×10-5
6×10-5
5×10-5
≤0.001

石油类
mg/L

0.01L
0.01L
0.01L

—
Cl-
mg/L

30.2
34.9
25.7
—
SO42-
mg/L

35.1
34.7
23.9
—

硫酸盐
mg/L
38.6
36.4
25.4
≤250
总大肠菌群
MPN/

100ml
＜2

＜2

＜2

≤3.0

细菌总数
CFU/mL

37
48
32
≤100

监测结果表明，各监测点位、石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，其余各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。
（3）声环境质量现状

为了解项目厂界声环境质量现状，内蒙古宏智检测技术有限公司于2026年2月5日对每座井场进行监测。
①监测布点

项目评价范围内各井场周边环境大致相同，本次环评在每座井场设置1个声环境质量现状监测点位，共3个点位。

②监测时间和频次
2026年2月5日，每个点位监测1天，昼夜各1次，监测分昼间（6:00~22:00）和夜间（22:00~6:00）进行。

③评价标准

采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 
④监测结果

项目声环境质量现状监测结果见表3-10。

表3-10             声环境质量现状监测结果表          单位：dB(A)
检测时间

测量时间
检测结果dB(A)

测量时间
检测结果dB(A)

昼间

夜间

2026.02.05
苏布2X

10:50
47

22:05

44

锦5102X

11:21
49

22:32

43

锦9402X

11:45
47

22:59

44

监测结果表明，各监测点昼间声级值在47-49dB(A)之间，夜间声级值在43-44dB(A)之间，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（4）土壤环境质量现状

①监测点位及因子
为了解井场所在地附近土壤环境质量现状，本次环评在每座井场占地范围内设置1个土壤环境监测点，共3个点位。监测点名称、位置见表3-12。
表3-12            土壤环境现状监测布点表

序号

监测点名称

层位

监测因子

1

苏布2X井场
表层样（0-0.2m）

基本因子45项：①重金属和无机物：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍；②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1 -三氯乙烷、1,1,2 -三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3 -三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；③半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,2-cd]芘、萘。

特征因子11项：三氯苯、蒽、荧蒽、苯并[g,h,i]苝、芘、锌、苊烯、苊、芴、菲、石油烃。
2
锦5102X井场
3
锦9402X井场
②监测时间和频次
2026年4月11日，每个点位各监测1天，采样1次。

③评价标准

执行标准满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准要求。

④监测结果

项目土壤环境质量现状监测结果见表3-13。

表3-13         土壤现状监测及评价结果表

序号及检测因子
采样点位及检测结果
序号
检测因子
单位
苏布2X井场
锦5102X井场
锦9402X井场
标准限值
表层样
表层样
表层样
1
砷
mg/kg
7.46
8.06
7.71
60
2
镉
mg/kg
0.16
0.13
0.12
65
3
六价铬
mg/kg
1.5
1.4
1.3
5.7
4
铜
mg/kg
36
33
32
18000
5
铅
mg/kg
22
21
17
800
6
汞
mg/kg
0.0727
0.0447
0.0688
38
7
镍
mg/kg
74
70
62
900
8
四氯化碳
mg/kg
ND
ND
ND
2.8
9
氯仿
mg/kg
ND
ND
ND
0.9
10
氯甲烷
mg/kg
ND
ND
ND
37
11
1,1-二氯乙烷
mg/kg
ND
ND
ND
9
12
1,2-二氯乙烷
mg/kg
ND
ND
ND
5
13
1,1-二氯乙烯
mg/kg
ND
ND
ND
66
14
顺-1,2-二氯乙烯
mg/kg
ND
ND
ND
596
15
反-1,2-二氯乙烯
mg/kg
ND
ND
ND
54
16
二氯甲烷
mg/kg
ND
ND
ND
616
17
1,2-二氯丙烷
mg/kg
ND
ND
ND
5
18
1,1,1,2-四氯乙烷
mg/kg
ND
ND
ND
10
19
1,1,2,2-四氯乙烷
mg/kg
ND
ND
ND
6.8
20
四氯乙烯
mg/kg
ND
ND
ND
53
21
1,1,1-三氯乙烷
mg/kg
ND
ND
ND
840
22
1,1,2-三氯乙烷
mg/kg
ND
ND
ND
2.8
23
三氯乙烯
mg/kg
ND
ND
ND
2.8
24
1,2,3-三氯丙烷
mg/kg
ND
ND
ND
0.5
25
氯乙烯
mg/kg
ND
ND
ND
0.43
26
苯
mg/kg
ND
ND
ND
4
27
氯苯
mg/kg
ND
ND
ND
270
28
1,2-二氯苯
mg/kg
ND
ND
ND
560
29
1,4-二氯苯
mg/kg
ND
ND
ND
20
30
乙苯
mg/kg
ND
ND
ND
28
31
苯乙烯
mg/kg
ND
ND
ND
1290
32
甲苯
mg/kg
ND
ND
ND
1200
33
间/对二甲苯
mg/kg
ND
ND
ND
570
34
邻二甲苯
mg/kg
ND
ND
ND
640
35
硝基苯
mg/kg
ND
ND
ND
76
36
苯胺
mg/kg
ND
ND
ND
260
37
2-氯酚
mg/kg
ND
ND
ND
2256
38
苯并[a]蒽
mg/kg
ND
ND
ND
15
39
苯并[a]芘
mg/kg
ND
ND
ND
1.5
40
苯并[b]荧蒽
mg/kg
ND
ND
ND
15
41
苯并[k]荧蒽
mg/kg
ND
ND
0.0053
151
42
䓛
mg/kg
0.0095
0.0079
0.0080
1293
43
二苯并[a,h]蒽
mg/kg
0.0086
0.0096
0.0088
1.5
44
茚并[1,2,3-cd]芘
mg/kg
ND
ND
ND
15
45
萘
mg/kg
ND
ND
ND
70
46
石油烃（C10-C40）
mg/kg
9
11
19
4500
47
水溶性盐总量
g/kg
0.1
0.2
0.1
—
48
1,2,4-三氯苯
mg/kg
ND
ND
ND
—
49
蒽
mg/kg
ND
0.0814
ND
—
50
荧蒽
mg/kg
0.0267
0.0252
0.0153
—
51
苯并[g,h,i]苝
mg/kg
ND
ND
ND
—
52
芘
mg/kg
0.0196
0.0033
ND
—
53
苊烯
mg/kg
ND
ND
ND
—
54
苊
mg/kg
ND
ND
ND
—
55
芴
mg/kg
ND
ND
ND
—
56
菲
mg/kg
0.0893
0.0820
0.0529
—
57
锌
mg/kg
90
83
75
—
监测结果表明，井场占地范围内各监测点位、各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准要求。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	根据《鄂尔多斯市天然气开发生态环境保护条例》要求，禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等法律法规禁止开发的区域进行天然气开发。项目井场500m范围内无居民点分布，已避让自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区等生态敏感区。项目井场涉及基本草原、公益林。
项目环境保护目标见表3-14。 
表3-14               项目环境保护目标表

环境要素

保护对象

位置

保护要求

环境空气

居民点

井场厂界外500米范围内无大气环境保护目标

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准

声环境

居民点

井场及进场道路两侧50米范围内无声环境保护目标

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

地下水

分散式居民饮用水井

井场厂界外500米范围内无居民饮用水井分布

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

生态

环境

重要物种

评价区内无国家及地方保护野生动物和野生植物
控制施工边界，减少人为活动对野生动植物的干扰
公益林

项目占用公益林0.28hm2，评价范围内涉及公益林1.06hm2。
严格遵守《内蒙古自治区公益林管理办法》相关条例
基本草原

项目占用基本草原0.55hm2，评价范围内涉及基本草原2.32hm2。
根据《内蒙古自治区基本草原保护条例》第二十条：经批准征收、征用基本草原的，应当支付草原补偿费、安置补助费和附着物补偿费。在规定范围内建设，不得超出征地范围

.

	评价标准
	1、环境质量标准

（1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司编）限值要求；总烃参照执行以色列《环境空气质量标准》中标准值。 
表3-15               大气环境质量标准
标准名称及级(类)别

污染因子

标准值

单位

限值

《环境空气质量标准》（GB3095-2025）过渡阶段二级标准

SO2
年均值

μg/m3
60

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年均值

40

24小时平均

80

1小时平均

200

CO

24小时平均

mg/m3
4

1小时平均

10

O3
日最大8小时平均
μg/m3
160

1小时平均

200

TSP

年均值

200

24小时平均

300

PM10
年均值

60

24小时平均

120

PM2.5
年均值

30
24小时平均

60
《大气污染物综合排放标准详解》限值要求
非甲烷总烃

1小时平均浓度
mg/m3
2.0

以色列《环境空气质量标准》

总烃

1小时平均浓度

mg/m3
5

（2）地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表3-16               地下水环境质量标准
类别

项目

标准值

单位

标准来源

地下水环境

pH
6.5~8.5

无量纲
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

硝酸盐氮

20

mg/L

亚硝酸盐氮

1.0

mg/L

挥发酚

0.002

mg/L

氰化物

0.05

mg/L

溶解性总固体

1000

mg/L

耗氧量

3.0

mg/L

氨氮

0.5

mg/L

六价铬

0.05

mg/L

总硬度

450

mg/L

砷

0.01

mg/L

汞

0.001

mg/L

铅

0.01

mg/L

镉

0.005

mg/L

铁

0.3

mg/L

锰

0.10

mg/L

铜

1.00

mg/L

锌

1.00

mg/L

钠

200

mg/L

硫化物
0.02

mg/L
氟化物

1.0

mg/L
钠

200

mg/L

氯化物

250

mg/L

硫酸盐

250

mg/L

总大肠菌群数

3

MPN/100mL

细菌总数

100

CFU/mL

/

石油类
0.05
mg/L
参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准
（3）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表3-17               声环境质量标准
标准名称及级(类)别

污染因子

标准值

单位

限值

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

等效A声级

dB(A)

昼间

60

夜间

50

土壤环境质量占地范围内执行《土壤环境质量 建设用地土壤环境风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准。

表3-18               土壤环境质量标准
环境要素
标准名称与级别
项目
标准值
单位
数值（≤）
土壤环境
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地
砷
mg/kg
60
镉
65
铬（六价）
5.7
铜
18000
铅
800
汞

38
镍

900
四氯化碳

2.8
氯仿

0.9
氯甲烷

37
1,1-二氯乙烷

9
2,1-二氯乙烷

5
1,1-二氯乙烯

66
顺-1,2-二氯乙烯

596
反-1,2-二氯乙烯

54
二氯甲烷

616
1,2-二氯丙烷

5
1,1,1,2-四氯乙烷

10
1,1,2,2-四氯乙烷

6.8
四氯乙烯

53
1,1,1-三氯乙烷

840
1,1,2-三氯乙烷

2.8
三氯乙烯

2.8
1,2,3-三氯丙烷

0.5
氯乙烯

0.43
苯

4
氯苯

270
1,2-二氯苯

560
1,4-二氯苯

20
乙苯

28
苯乙烯

1290
甲苯

1200
间二甲苯+对二甲苯

570
邻二甲苯

640
硝基苯

76
苯胺

260
2-氯酚

2256
苯并[a]蒽

15
苯并[a]芘

1.5
苯并[b]荧蒽

15
苯并[k]荧蒽

151
䓛

1293
二苯并[a,h]蒽

1.5
茚并[1,2,3-cd]芘

15
萘

70
石油烃（C10-C40）

4500
2、污染物排放标准

（1）施工扬尘、试气烟气、厂界无组织非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放监控浓度限值；柴油机烟气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单中表2第三阶段污染物排放限值要求。

（2）噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。

（3）一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

表3-19             非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值
阶段

额定净功率

(Pmax)（kW）

CO(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC+ NOx

(g/kWh)

PM

(g/kWh)

第三

阶段

Pmax>560

3.5

/

/

6.4

0.20

130≤Pma<560

3.5

/

/

4.0

0.20

75≤Pmax <130

5.0

/

/

4.0

0.30

37≤Pmax<75

5.0

/

/

4.7

0.40

Pmax<37

5.5

/

/

7.5

0.60

第四

阶段

Pmax>560

3.5

0.40

3.5，0.67（1）
/

0.10

130≤Pmax≤560

3.5

0.19

2.0

/

0.025

75≤Pmax<130

5.0

0.19

3.3

/

0.025

56≤Pmax <75

5.0

0.19

3.3

/

0.025

37≤Pmax <56

5.0

/

/

4.7

0.025

Pmax <37

5.5

/

/

7.5

0.60

（1）适用于可移动式发电机组用Pmax>900kW的柴油机。

表3-20               其他污染物排放标准
类别

标准名称及级(类)别

污染因子

标准值

废气

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

颗粒物

有组织
3.5kg/h，120mg/m3
无组织
1.0mg/m3
NOX
有组织
0.77kg/h，240mg/m3
非甲烷总烃

无组织
4.0

噪声
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

噪声dB(A)

昼间

70

夜间

55

工业

固废

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）



	其他
	本次评价仅对勘探过程进行评价，不涉及运营期。本项目无总量控制指标。



四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	施工期环境影响主要存在于井场及基础设施建设和钻井作业等活动过程中，主要环境影响因素为扬尘、柴油机和试气烟气、钻井废水、人员生活污水、机械噪声及固体废弃物等。

1、生态环境影响分析

（1）对土地利用方式影响

运输、地面工程建设要占用土地、破坏植被，改变原有生态系统结构和功能。在施工期间工程建设对生态环境的影响属于高强度、低频率的局地性破坏；机械、运输车辆碾压、人员践踏、材料占地等活动占用土地，属于暂时性影响，使植被遭砍伐、被铲除，野生动物受到惊吓和驱赶，破坏了原有生态环境的自然性，同时施工期开挖土方会破坏植被，造成水土流失。

项目主要工程为井场工程和道路工程；其中，井场分为临时占地和永久占地，进场道路依托现有乡村道路。本次工程总占地1.89hm2；其中，临时占地1.53hm2、永久占地0.36hm2。 
①永久占地

永久占地将彻底改变原有土地利用类型的性质，但由于永久占地面积相对较小，对评价区土地利用方式的影响较轻微。工程建成后，通过在井场周围进行植被恢复，可一定程度上补偿永久占地造成的生态损失。

②临时占地

临时占地将破坏占用土地上的植被并在短期内对土地利用功能构成较大影响。但随着施工结束后的第一个播种季节进行各项植被恢复及水保措施的实施，经过2~3年的恢复治理，临时占地范围原有土地利用类型可基本得以恢复。

（2）对植被及动物影响

①对植被的影响

施工期对植被的影响主要有占地范围内原有植物的剥离、清理及占压。在施工过程中，土壤开挖区范围内植物的地上部分与根系均被清除，施工带两侧的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而受到不同程度的破坏。工程填挖方均占压和清除一定数量的地表植物，使填挖区被生土覆盖或出露生土，植物恢复须经过较长时间。
工程对植被的影响，因具体工程类型的不同而有所差异，其中井场对植被的影响呈片状分布。从工程类别的影响来看，井场为永久占地，原有植被全部遭到破坏，代之出现的是人工栽植的绿化植被，其中大部分在2~3年内可得到恢复，要达到较好的恢复程度，需要3~5年时间。 
工程占地范围内破坏的植被均为区内的常见种或广布种，不会对当地植物群落的种类组成产生影响，也不会造成植物物种的消失，总体看来，工程对当地植被的影响是可以接受的。

②对动物的影响

评价区野生动植物资源不丰富，由于植被覆盖率较低、自然条件以及人类活动影响等原因，区内没有珍稀、濒危野生动物栖息地分布。

Ⅰ对动物栖息地影响

施工期工程井场的建设占地，将剥离、清理、压占地表植被，直接导致动物栖息地的消失。但建设期场地周围地区相似生境的栖息地较多，区域野生动物多为常见种，工程占地多为临时占地，经过3~5年可基本恢复原植被类型。总体看，工程建设对动物栖息地的影响有限。

Ⅱ施工机械噪声对动物干扰

建设期人为活动和施工噪声将对施工区及周围一定范围内的野生动物的活动和栖息造成一定程度的干扰，迫使动物离开井场和管道沿线区域。但由于井场和管线施工面小，且建设期较短，影响时间短，对野生动物影响是短暂的、临时的影响，随着施工期的结束，施工机械噪声对动物的影响将消失。

此外，施工过程中，施工人员乱捕滥猎等人为干扰，也将影响该区域某些野生动物种群的数量。因此，在施工过程中应加强对施工人员活动的管理，减少对野生动物的干扰，夜间尽量减少活动；合理安排施工时间，在动物活动频繁季节停止施工。

总体看，工程建设不会使所在地区野生动物物种数量发生变化，其种群数量也不会发生变化，工程建设对动物影响的范围和程度有限。

（3）对景观生态影响

工程建设将使评价区内新增工业景观类型，如井场，在一定程度上增加了景观多样性。评价区域新增加的井场等人工景观要素，呈点状和线状分布，增加了评价区的斑块和廊道数量。同时，也使原有自然景观比例和结构发生变化。由于新的斑块和廊道的增加，对原有景观基质的面积造成一定的挤占，使原有基质及板块之间的连续性和连通性受到一定影响，对景观产生较强的分裂效果。从景观美学角度来看，人工建筑物与构筑物的出现，给原来以自然曲线为主的自然景观中，增加了直线、直角型斑块和廊道等人工景观，形成自然和人类共同作用的复合景观，对原有景观产生一定影响。井场等工程建设将造成区域景观格局的改变，但由于工程地面建设工程量不大，建筑物体量较小；在采取绿化、植被恢复措施后，可减缓局部景观切割、镶嵌造成的异质性影响，不会引起区域景观生态的明显变化。
（4）对生态系统影响

工程建设将对草地生态系统、沙地生态系统的结构和功能产生一定影响，项目占地主要为临时占地，而且占地在评价区范围内分散，因此仅对局部生态系统的结构和功能产生临时性影响。从整个评价区来看，该工程不会减少生态系统的数量，不会改变评价区生态系统的完整性和稳定性。评价认为，采取必要的生态保护措施后，对评价区内的各生态系统影响较小。

（5）对水土流失影响

项目所在地多为沙丘，呈半固定状，工程施工过程中施工活动区域的地表扰动、植被破坏将导致地表抗侵蚀能力降低，如遇大风或降雨天气将加剧水土流失。

项目施工将严格控制占地范围和施工范围，减少扰动面积；严格控制施工人员、车辆在规定的施工临时占地内活动、行驶，以减少对沿线植被的破坏，凡受到施工人员、车辆破坏的地方，施工结束后立即采取进行植被恢复，降低土壤侵蚀，增强地表稳定性。 
（6）对基本草原影响

根据伊金霍洛旗林业和草原局关于东胜气田2026年滚动勘探评价项目（伊金霍洛旗）核查情况的复函，本项目范围涉及基本草原。根据《内蒙古自治区基本草原保护条例》第二十一条：“征收、征用、使用基本草原或者临时占用基本草原未履行恢复义务的，应当依法交纳草原植被恢复费，并采取相应预防措施，保障草原植被恢复”。由于施工期间人员的流动与施工建设，项目建设会对基本草原地表植被造成一定程度的破坏，但建设期间通过采取相关的措施加强生态保持和恢复，通过对项目区采取绿化、生态恢复等措施，尽量减少评价区基本草原覆盖度的变化，以保证对基本草原的影响最小化。复垦为草地的受损土地应选择抗逆性较强，固氮能力好，水土保持能力较强的草种，结合相应的监测和管护措施，改善项目区基本草原的植被覆盖状况。

（7）对公益林影响

根据伊金霍洛旗林业和草原局关于东胜气田2026年滚动勘探评价项目（伊金霍洛旗）核查情况的复函，本项目范围涉及国家二级公益林。对于占用国家二级公益林，根据《国家级公益林管理办法》（林资发〔2017〕34号）第九条：“严格控制勘查、开采矿藏和工程建设使用国家级公益林地。确需使用的，严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》有关规定办理使用林地手续。经审核审批同意使用的国家级公益林地，可按照本办法第十八条、第十九条的规定实行占补平衡，并按本办法第二十三条的规定报告国家林业和草原局和财政部”。评价区内林木受施工影响可能导致土壤养分与保水功能下降，对其生长造成一定影响，严重时会出现林木歪斜、损失，部分受影响林地及时采取封育措施进行恢复后仍能正常生长。根据评价区实际情况，林地应选择适应能力强、有固氮能力、根系发达、有较高生长速度、播种种植较容易、成活率高的树种作为补栽植树种。并通过合理的管护和监测措施提高造林率和成活率，增强系统抗逆性。
（8）对防沙治沙影响

项目临时占地和永久占地地表清理，会对防沙治沙产生不利影响。但建设期间通过采取相关的措施加强生态保持和恢复，通过对项目区采取绿化、生态恢复等措施，尽量减少对沙化土地影响。工程结束后，对所有主要的切割面都要立即进行固定工作。根据当地生态恢复的经验，植被恢复应同时配以树枝沙障、草方格等工程措施，植被种植时间还应根据树种的生长季节和当地的气象条件进行合理选择。当工程结束时，恰逢雨季或播种季节，则应根据立地条件，立即种植适应当地环境的苗木或种子，随后再建草方格或沙障等进行固沙；若施工结束时为秋冬季，则首先应采用沙障等措施固沙，来年再种植苗木或撒播草种。
采取以上措施后，项目对防沙治沙影响可降至最低。
2、污染环境影响分析

2.1大气环境影响

（1）施工扬尘

施工扬尘主要产生于基础开挖、回填、土石方堆放以及车辆运输过程。施工期间产生的扬尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力的影响因素最大，随着风速的增大，施工扬尘的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。汽车运输也会产生扬尘污染，散落在施工现场、施工便道及周围的尘土，在车辆通过时或刮风时，形成地面降尘的二次污染。其扬尘量、粒径大小等与多种因素如路面状况、车辆行驶速度、载重量和天气情况等相关。其中风速、风向等天气状况直接影响扬尘的传输方向和距离。由于汽车运输过程中产生的扬尘时间短、扬尘落地快，其影响范围主要集中在运输道路两侧，如果采用硬化道路、道路定时洒水抑尘、车辆不要装载过满并采取密闭或遮盖措施，可大大减少运输扬尘对周围环境空气的影响。 
在一般地段，无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的污染约在150m范围内，TSP最大污染浓度是对照点的6.39倍。而在有防尘措施（围彩钢板）的情况下，污染范围为50m以内区域，最高污染浓度是对照点的4.04倍，最大污染浓度较无防尘措施降低了0.479mg/m3。类比数据参见表4-1。

表4-1        类比施工场界下风向TSP浓度实测值（mg/m3）

防尘措施

工地下风向距离（m）

工地上风向

（对照点）

20

50

100

150

200

250

无

1.303

0.722

0.402

0.311

0.270

0.210

0.204

有（围彩钢板）

0.824

0.426

0.235

0.221

0.215

0.206

因此，只要采取合理化管理、控制作业面积，土堆、裸露的施工地面和建筑材料遮盖、围彩钢板、大风天停止作业等措施，施工扬尘对周围环境空气的影响会明显降低。

（2）柴油机烟气

项目单井钻井期约需柴油115t，参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材（社会区域）》及国六柴油硫含量标准，柴油机燃烧各污染物因子排放系数为：烟尘0.31kg/t油、SO20.01kg/t油、NOx2.92g/t油。项目施工期柴油机废气污染物排放量见表4-2。

表4-2             施工期大气污染物排放量情况表          单位：t

类别

井数

耗油量

污染物排放量

NOx
SO2
烟尘

单井

1

115

0.00034

0.00115

0.036

拟建项目

3
345
0.00102
0.00345
0.108
柴油机燃料燃烧产生的废气中主要污染物为烟尘、SO2、NOx等。根据污染工序，柴油机烟气排放烟尘、SO2、NOx量较小，且项目所在地地势开阔，风速较大，利于污染物扩散，经大气稀释扩散后，所排废气可以达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单中表2第三阶段污染物排放限值要求。 
（3）试气烟气

在试气过程中，将产生一定量的天然气排放，为了降低天然气排放的直接污染，采用点火的方式通过井场1根15m火炬充分燃烧后排放。依据建设单位提供东胜气田现有气井资料数据，在勘探阶段每口天然气井燃烧掉的天然气量大约为1×104m3，东胜气田天然气组分中不含H2S，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”排放系数进行源强估算，颗粒物排放系数1.039kg/万m3天然气、NOx排放系数18.71kg/万m3天然气，则单井排放烟尘1.039kg、NOX18.71kg，在井场通过1根15m火炬充分燃烧后，有组织排放。项目钻井3口，则试气过程污染物排放量为烟尘0.003t、NOX 0.056t。

由于井眼加装井下压力感应装置，遇有气体逸出时将自动报警并转入压井状态，且试气阶段进行的天然气放喷试验时间短暂，因此对周边环境影响较小。
2.2水环境影响

（1）生产废水

钻井废水主要包括冲洗钻井平台、钻具、钻进起下钻和固井作业及设备、储罐清洗废水等。依据建设单位提供东胜气田已完钻井资料数据，钻井废水每口井产生量约180m3，项目钻井3口，则钻井废水总量为540m3。钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，钻井完毕后，钻井废水存放在可拆卸储液池内，转运至下一口井循环使用，不外排；最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理，不外排。

钻井废水中含高倍稀释的钻井液与油类，主要污染物COD100~500mg/L、石油类50~400mg/L、SS 170~850mg/L、pH 10~12。

钻井废水主要有以下特征：

A.偏碱性，pH值大多8.0~10.0。

B.悬浮物含量高，在钻井液中含有大量的黏土。

（2）生活污水

项目单井施工人数约50人、施工约40d，生活用水量按60L/（人.d）计，则单井生活用水量为120m3（3.0m3/d）；项目钻井3口，则生活用水总量为360m3。项目生活污水量按用水量的80%计算，则单井生活污水量为96m3（2.4m3/d）；项目钻井3口，则生活污水总量为288m3。  
生活污水主要污染物为COD、氨氮、SS，其中COD330mg/L、氨氮20mg/L、SS100mg/L。施工场地设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至苏布尔嘎镇生活污水处理厂处理，不外排。

2.3声环境影响

施工期噪声主要为钻井和地面工程活动中产生的设备机械噪声。主要噪声源为钻机、绞车、振动筛、柴油发电机、泥浆泵、井下作业过程压裂车等，噪声源强一般为70-105dB(A)。钻井阶段主要噪声源见表4-3。

表4-3                主要噪声源统计表               单位：dB(A)

噪声源位置

设备名称

数量

声源强度

声源性质

备注

单个钻井井场

钻机

1台/队

90~93

连续稳态声源

施工结束后噪声即消失

振动筛

1台/队

100~103

连续稳态声源

柴油发电机

2台

100~103

连续稳态声源

泥浆泵

2台/队

93~100

连续稳态声源

压裂车

2台/队

100~105

连续稳态声源

钻井泵

1台/队

80~85

连续稳态声源

放喷过程

/
95~100

非连续稳态声源

吊车

1台/队

80~85

连续稳态声源

泥浆不落地系统

螺旋输送系统

1台/队

70~85

连续稳态声源

固化机电机

1台/队

70~85

连续稳态声源

离心脱水机电机

1台/队

70~85

连续稳态声源

泥浆泵

1台/队

95~100

连续稳态声源

振动筛

1台/队

85~90

连续稳态声源

压滤机

1台/队

85~90

连续稳态声源

井场噪声通常是各种钻井设备同时启动，协调工作，多种高、中频噪声叠加形成的复合稳态噪声。本次评价采用中国环境科学研究院对东胜气田锦45井场不同距离噪声现场监测数据进行类比分析。该井场噪声源主要有柴油机及其它设备噪声源有钻机、绞车、泥浆泵、压裂车等，井场平坦，周围没有建筑物和高大植物，设备与环境条件与本项目一般钻井场地基本相似。在该井场作业区范围外1m处（距离井架中心50m），噪声值为62.3dB(A)左右，距离井架15m处噪声值为55dB(A)，监测值基本符合点声源几何发散衰减规律，采用噪声户外传播声级衰减计算方法，可以推算出距离钻井架不同距离处的噪声值，具体见表4-4。

表4-4        距钻井场周围不同距离处噪声预测值       单位：dB(A)

距离钻井架距离（m）

30
50

70

100

120

140

160

200

噪声预测值

65.6
62.3

59.4

56.3

54.7

53.4

52.2

49.3

本项目井场钻井架距离井场边界最小距离为30m，由表4-4可知，噪声预测值为65.6dB(A)，噪声值可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间限制（70dB(A)）要求，项目夜间不施工。根据一般井场布井原则，井场500m范围内无居民点分布，且在施工过程中合理安排施工时间，加强各类施工设备的维护和保养以及设置隔声、消声、减振装置，在钻井过程中不会对周围声环境产生影响。

2.4固体废物环境影响

钻井过程中产生的固体废物主要有废弃钻井泥浆、钻井岩屑、压裂返排液、废机油、废油桶、废防渗材料和人员生活垃圾等。
（1）废弃钻井泥浆

钻进过程由钻头切削下的岩屑（含大颗粒钻屑，细颗粒泥、砂）和钻井液统称“钻井泥浆”，其产生量随井深和井径的不同而改变。依据建设单位提供东胜气田钻井相关资料数据，每口气井钻井期内的钻井泥浆产生量为345m3。项目钻井3口，则钻井泥浆总量为1035m3，即1190.25t（1.15t/m3）。钻井泥浆通过井底排砂管线排出，进入泥浆不落地系统，经固液分离及再生处理后95%的泥浆循环使用或用于下一口井，5%的钻井泥浆因无法继续使用而废弃（随钻井岩屑一并脱出）。

钻井泥浆在循环分离回用过程中，经破胶脱稳后会离心分离出一部分无法继续利用的废弃钻井泥浆，本项目采用水基钻井液，产生废弃水基钻井泥浆，钻井泥浆的循环利用率约95%，则废弃钻井泥浆（5%）量为59.51t。废弃钻井泥浆是一种液态细腻胶状物，主要成分是粘土和少量纯碱等，失水后变成固态物。根据《危险废物排除管理清单(2021年版)》可知，废弃水基钻井泥浆属于一般工业固废，排入泥浆固渣储存箱收集后，定期拉运至有资质单位处理。

（2）钻井岩屑

钻井过程中，岩石经钻头和钻井液的研磨而破碎成岩屑，由钻井液携带至地面，经振动筛分离后进入钻井液池中。项目采用水基钻井液，产生废弃水基钻井岩屑。单井岩屑产生量取决于钻井深度，依据建设单位提供东胜气田钻井相关资料数据，每千米进尺岩屑产生量为77m3。项目钻井3口（总进尺12600m），则岩屑总量为970.2m3，即2716.56t（2.8t/m3）。根据《危险废物排除管理清单(2021年版)》可知，废弃水基钻井岩屑属于一般工业固废，经岩屑收集传输系统收集暂存于岩屑固渣储存池内，定期拉运至有资质单位处理。
（3）压裂返排液

压裂返排液是压裂完成后气井返出的压井液。本项目采用水基压裂液，不含重金属、持久性有机污染物等有毒有害物质，根据《危险废物排除管理清单(2021年版)》可知，产生的水基压裂返排液属于一般工业固废。依据建设单位提供东胜气田钻井相关资料数据，单井压裂液使用量约为230m3/口，返排液量约为207m3/口（约90%返排），项目钻井3口返排液总量为621m3。压裂返排液沉淀处理后循环利用于下一井场压裂返排液的配制，回用率达70%，剩余30%（186.3m3）无法回用的压裂返排液暂存于废液缓冲罐内，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理。

（4）废机油、废油桶

钻井过程中，机油需要定期更换，机油更换周期因各设备的使用情况、油品质量、性质不同而有所差异，单井机油平均产生量约为0.01t/井，项目钻井3口，则废机油总量约0.03t，产生废油桶约3个（18L桶）。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油（废物代码HW08；900-249-08）、废油桶（废物代码HW49；900-041-49），为危险废物。钻井施工场地内设有5m2危废暂存间，用于废机油、废油桶暂存，定期送有资质单位处理。

危险废物处置过程中严格按照相关规定，执行危险废物联单转运制度，做到贮存、运输、处置安全。

（5）废防渗材料

根据建设单位提供的相关数据，一般单井场产生的废弃2mmHDPE防渗材料200m2（质量为0.94t/m3×200m2×2mm=0.376t）。项目井场3座，则废防渗材料总量1.128t。施工过程中未沾染废矿物油的废防渗材料为一般固废，完井收集后外售综合利用；施工过程中柴油、钻机机油等滴落至防渗材料上，从而使废防渗材料上沾染有矿物油。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，沾染废矿物油的废防渗材料属于其中“废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物；废物代码900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，沾染废矿物油的废防渗材料为危险废物，暂存于井场5m2危废暂存间内，定期送有资质单位处理。

（6）生活垃圾

项目单井施工人数约50人、施工约40d，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计，则单井生活垃圾量为1t；项目钻井3口，则生活垃圾总量为3t。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门处理。

2.5地下水环境影响

项目井场厂界外500米范围内无居民饮用水井分布，施工期间潜在地下水影响主要为钻井过程钻井液漏失和井场污染物入渗对地下水产生的影响。

（1）钻井过程对地下水的影响

由于各地层岩性、孔隙度不同，对于孔隙度大的地层，在钻井过程中可能会发生钻井液漏失的现象，若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，造成地下水污染。此外，固井过程中固井液的漏失对地下水也有一定的影响。

整个钻井作业按照规章操作，尽量避免因压力激增和开泵过猛使泥浆泵入地层污染地下水。钻井井口周边及泥浆循环系统场地预先做防渗处理；钻井过程中采取泥浆监测，一旦发现漏失采取及时堵漏等措施，既能满足工程要求，又可减少对地下水的影响。项目钻井时采用膨润土浆钻井，不添加重金属等有毒有害物质。固井、压裂作业和试井过程采取防喷、防漏、防溢等措施，且在套管的保护下能有效地保护地下水，对地下水环境影响较小。

（2）井场污染物入渗对地下水的影响

井场污染物收集、存储措施不到位可能会造成地表污染物入渗，对地下水造成一定的污染。造成地表污染物入渗的主要因素有柴油储罐、废液缓冲罐、混凝沉淀罐和泥浆循环系统等设施防渗措施不到位，运行中出现渗漏废水渗入地下。为防止污染地下水，针对井场钻井期间工程特点，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求，将钻井期井场进行分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，避免污水下渗污染地下水环境。

2.6土壤环境影响

（1）土壤性质影响

钻井前会对井场进行场地的清理，土石方开挖、堆放、回填以及材料堆放、人工踩踏、机械设备碾压等活动都将对土壤理化性质产生影响。

①扰乱土壤耕作层，破坏土壤耕层结构

地表开挖必定扰乱和破坏土壤耕作层，这种扰乱和破坏，除开挖处受到直接的破坏外，挖出土方的堆放将直接占压开挖处附近的土地，破坏土壤表层及其结构。由于表层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。因此，施工过程中，对土壤表层的影响最为严重。

②混合土壤层次，改变土体构型

土壤在形成过程中，由于物质和能量长期垂直分异，形成质地、结构、性质和厚度差异明显的土壤剖面构型。项目的土石方的开挖与回填，使原土壤层次混合，原土体构型破坏。土体构型的破坏，将改变土体中物质和能量的运动变化规律，使表层通气透水性变差，使表层保水、保肥性能降低，造成对植被的生长产生不利影响。

③影响土壤紧实度

自然土壤在自重作用下，形成上松下紧的土壤紧实度垂直差异。施工过程中的机械碾压，将改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，不利于土壤的通气、透水作用，影响植被生长。

（2）土壤肥力影响

土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量，均表现为表土层远高于心土层；在土壤肥力其它方面如紧实度、空隙性、适耕性、团粒结构含量等，也都表现为表土层优于心土层。施工期土石方的开挖与回填，将扰动甚至打乱原土体构型，使土壤养分、水分含量及肥力状况受到较大的影响，影响植被正常生长。

项目严格井场防渗措施，钻井井口周边及泥浆循环系统场地预先做防渗处理，并通过井场分区防渗措施，避免污染物外溢对土壤产生影响。正常工况下，钻井工程对土壤环境基本无影响；事故状态下，对土壤可能产生不利影响的途径有以下几个方面：

（1）地面漫流影响

钻井废水、生活污水漫流可能会对周围土壤环境产生一定的影响，拟建项目采用的钻井泥浆不含重金属等有毒有害物质，钻井废水能循环利用的排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，不能循环利用的送至有资质单位处理；生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至苏布尔嘎镇生活污水处理厂处理。废机油暂存于危废暂存间，危废暂存间进行重点防渗处理。因此，地面漫流造成土壤污染的可能性很小。

（2）渗入影响

项目废机油暂存于危废暂存间，危废暂存间进行重点防渗处理；钻井废水、生活污水暂存于相应的收集罐中。正常状况下，不会有废机油、废水渗入土壤；非正常工况下包括下面两个方面：一是钻井废水和泥浆循环利用系统出现故障；二是危废暂存间防渗系统和各类储罐破损。这些都属于特殊情况，为降低对土壤污染的可能性，厂区安排人员定期巡检，发现泄漏问题及时收集处理，将风险降低到最低。

2.7环境风险评价

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

（1）风险源调查

根据项目危险物质数量、分布情况以及项目特点，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2018），项目运行过程中涉及的危险物质主要为天然气、柴油。

（2）风险分析

①危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）；
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式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q２，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：⑴1≤Q＜10；⑵10≤Q＜100；⑶Q≥100。

项目涉及的主要危险物质是柴油、废机油，参考导则附录B“重点关注的危险物质及临界量”，柴油临界量为2500t、甲烷（天然气主要成分）临界量为10t。项目柴油储罐单个容积为30m3（柴油密度按0.85t/m3），柴油最大储存量为51t。经计算项目Q值最大为0.020404＜1，项目Q值确定见表4-5。

表4-5        项目危险物质数量与临界量比值（Q）确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

1
柴油

/

51

2500

0.0204

2
废机油
/
0.01
2500

0.000004
项目Q值Σ

0.020404
由上表可知Q<1，项目环境风险潜势为I。

（2）风险识别

①物质危险性识别

项目涉及的危险物质主要是柴油、废机油，其性质见表4-6。

表4-6                    柴油理化性质

标识

中文名：柴油
英文名：Diesel oil；Diesel fuel

分子式：CxHy

分子量：190～220

危规号：31001

UN编号：1202

CAS号：无资料

理化

性质

外观与性状：稍有黏性的棕色液体

溶解性：不溶于水

熔点(℃)：-18

沸点(℃)：282～338

相对密度：(水=1)0.87～0.9

相对蒸气密度：(空气=1)无意义

饱和蒸汽压(MPa)：无意义

禁配物：强氧化剂、卤素

临界压力(MPa)：无意义

临界温度(℃)：无意义

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

危险

特性

危险性类别：第 3.3类高闪点易燃液体

燃烧性：易燃

引燃温度(℃)：257

闪点(℃)：38

爆炸下限(％)：1.5

爆炸上限(％)：4.5

最小点火能(MJ)：0.2

最大爆炸压力(MPa)：0.82

燃烧热：9700大卡/kg
燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳

危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高温、容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处时将火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。

灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮；吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。

工作场所最高允许浓度：未制定

急救

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。就医。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：尽快彻底洗胃。就医。

泄漏

处理

切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活 性炭或惰性材料吸收，然后收集运至空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害化处理后废弃。

储运

储存于阴凉、通风房间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储 时要有防火防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

②生产设施风险识别

结合物质危险性识别结果，钻井工程生产设施危险性为柴油储罐泄漏、喷井等，进而引发火灾或爆炸。

Ⅰ井喷

当钻井进入气层后，遇到高压气流，因各种原因使井底压力不能平衡底层压力时而造成井喷和井喷失控事故。井喷失控发生的机率虽然很小，但危害较大，主要表现在井喷后会有大量的天然气逸散到空气中，对周围的环境空气造成一定的影响；井喷失控喷射出的天然气遇火燃烧爆炸，造成冲击波和热辐射伤人。

Ⅱ柴油泄漏

一般而言，柴油的安全性是比较好的，但其易燃易爆性是不容忽视的。井场上用柴油罐对柴油进行储存。柴油在使用、储运过程中的风险主要来自柴油罐自身缺陷、人员误操作、老化等造成的泄漏以及外部破坏产生的事故，包括人为破坏及洪水、地震等不可抗力因素。柴油泄漏可能引起火灾、爆炸，造成人员伤亡及财产损失，还可能会污染土壤和地下水。

（3）最大可信事故的确定

在钻井过程中，若出现井喷失控，气藏内的天然气在地层压力的作用下，将以极高的动能速度从井口喷出，若自始至终未遇火源，将在其自身动量与气象条件控制下，喷涌后与空气混合云团。天然气喷射速率，将随着井内泥浆液柱的减小而增大，当井内的泥浆喷完后，达到最大喷射释放速率，其值取决于井的最大无阻流量。井喷点火后产生的主要污染物为烟尘、NO2，持续时间可能较长。

（4）最大可信事故概率分析

钻井过程中最大的风险事故是井喷失控事故。据不完全统计，中国在天然气勘探开发的40年间，井喷失控的事故概率约为0.603×10-4次/年，其中井喷失控着火的事故概率约为0.203×10-4次/年，未着火的事故概率约为0.4×10-4次/年。

（5）环境风险分析

①井喷对大气环境的影响

天然气泄漏事故对大气环境造成的影响较大。其主要成分是烷烃类，这些成分挥发进入大气形成烃类污染。若泄漏得不到及时处理，则烃类挥发时间持续较长，形成的污染就较严重。如果一次事故泄漏量过多，覆盖面较大，在未能及时回收、气象因子适宜的条件下，便可形成较重的局部大气污染，这时，大气中总烃的浓度可比正常情况高出数倍甚至更多。

天然气主要成分为甲烷，泄漏后将对泄漏点周边环境空气造成短期不利影响，并有可能对人畜造成窒息危害。当空气中天然气浓度超过爆炸下限后，遇火还可能发生火灾爆炸，此时不完全燃烧产生的CO将对下风向环境空气产生不利影响，短期内可能会使局部区域环境空气中污染物浓度超标。但随着截断阀关闭等事故处理措施的采取和天然气压力的逐渐降低、泄漏速率的放缓和大气扩散作用，其危害和不利影响将逐渐消失。此外，项目井场周围500m范围内无居民，虽然CO会对下风向一定距离的环境空气质量产生不利影响，但不会对人群健康造成影响。因此，建设单位应加强火灾事故应急预案，积极开展环境风险事故预防教育和应急知识培训，避免造成人员伤亡和财产损失。
②事故状态对地下水和土壤的影响

项目钻井期柴油、泥浆等泄漏渗入可能污染地下水和土壤，但项目通过对柴油储罐外设置围堰，柴油储罐及泥浆循环系统等设施均采取防渗措施，厂区安排人员定期巡检，发现泄漏问题及时收集处理，基本不会对地下水和土壤产生影响。

综上所述，建设单位在严格执行《石油天然气钻井、开发、储运、防火防爆安全生产技术规程》（SY5225-2012）要求的前提下，项目的实施不会造成区域环境质量的改变，不会对周边环境风险产生不利影响。

	运营期生态环境影响分析
	本次评价仅对勘探过程进行评价，后续勘探井转为生产井纳入区块另行开展环境影响评价。

因此，项目不涉及运营期。

	选址环境合理性分析
	根据《鄂尔多斯市天然气开发生态环境保护条例》要求，禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等法律法规禁止开发的区域进行天然气开发。项目井场500m范围内无居民点分布，已避让自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区等生态敏感区。

项目在初步设计阶段对气田开发范围内的基本草原尽量采取了避让措施。但由于气田开发范围内基本草原、公益林分布且范围较广，项目无法完全避让基本草原、公益林，占地范围内分布有基本草原0.55hm2，公益林0.28hm2。本项目要求建设方要严格遵守《内蒙古自治区公益林管理办法》、《内蒙古自治区基本草原保护条例》等相关规定，办理用地手续，缴纳补偿费，并加强施工过程中的环境保护，在规定范围内建设，不得超出征地范围。
项目施工过程中会产生一定的污染物和生态影响等，在采取完善的环保措施和生态恢复措施后，不会对环境产生明显影响。

因此，项目选址合理可行。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、生态环境保护措施

（1）井场生态保护与恢复措施

井场施工结束后，临时占地全部进行生态保护恢复。

①控制井场作业范围，尽量减少临时占地和永久占地。

②做好储罐区的防漏处理，防止污染土壤环境。

③建设临时营地时，在施工前应注意表土与底层土分开堆放，表层土壤单独堆放并进行防护，防止水土流失；在施工结束恢复地貌时，分层回填，尽可能保持植物原有的生存环境，以利于植被恢复。回填时，应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成水土流失。回填后及时补种草类植物，以免植被覆盖度下降。

④施工结束后，临时占地要及时平整地面，覆土植树种草，栽植树种、草种应选用当地适生物种。

⑤对开挖井场造成植被破坏或地表裸露的采取有效的修复措施，井场生态措施应在施工期结束后的第一个播种季节进行，并尽快完成。临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于现状。针对植被恢复情况，在井场周边进行跟踪监测1次/年，必要时增加频次。
（2）沙地植被恢复及防风治沙措施

①尽量减少地表扰动面积和植被剥离的生物量，减小因工程建设可能造成的土地沙化面积。  
②工程结束后，对所有主要的切割面都要立即进行固定工作，应根据当地的具体情况及可获得的器材来决定主要适用的固沙措施。一般来说，开始时恢复植被的步骤应包括工程措施，如设置树枝沙障或草方格；在作业完成之后，种植工作在考虑到选择乡土树种，树种的生长季节以及气候条件的前提下应尽快地开始进行。

③根据当地生态恢复的经验，植被恢复应同时配以树枝沙障、草方格等工程措施，植被种植时间还应根据树种的生长季节和当地的气象条件进行合理选择。当工程结束时，恰逢雨季或播种季节，则应根据立地条件，立即种植适应当地环境的苗木或种子，随后再建草方格或沙障等进行固沙；若施工结束时为秋冬季，则首先应采用沙障等措施固沙，来年再种植苗木或撒播草种。

（4）基本草原保护措施 
①施工开始前，施工单位必须先与当地草业管理部门取得联系，协调有关工程用地等占用草地的问题，取得草业部门同意后施工。施工过程中尽量减少对作业区周围草地的破坏。剥离占地范围内的表土，集中收集堆存，工程结束后，对施工场地进行清理，清除硬化混凝土，人工播撒适宜当地生长的草种，可在雨季前播撒，让其自然恢复，不宜种植的地区，施工结束及时回填表土，以自然恢复为主。 
②施工过程中，不得乱堆乱放，随意扩大占地范围；运输车辆应沿施工便道行驶，不得随意增加施工便道占地，将影响减小至最小范围。 
③项目占用基本草原0.55hm2，其中临时占用0.43hm2，永久占用0.12hm2。临时占用的基本草原，在施工结束后，全部进行植被恢复。永久占用的基本草原以支付草原补偿费的方式进行补偿。同时充分重视征地对民众带来的影响，严格按照内蒙古自治区人民政府批准的《关于占用、征用农民土地计费标准》以及鄂尔多斯市政府的相关规定，对征用的各类地上附着物等进行合理补偿，使被征地民众的损失得到应有的补偿，使他们的生活水平不因征地而明显下降，使被征地民众生活不受影响。

（5）公益林保护措施
①对于受到重度破坏的公益林，造成占用、林木倒伏、死亡，因此要采取全面复垦的措施，恢复林木的生长条件并恢复公益林植被，优先选用适宜当地的树种，如小叶杨等，使公益林的生态功能得到基本的恢复。

②对于受到中度破坏的公益林，主要受到较小的间接影响，导致土壤水分减少、养分流失，从而造成林木长势缓慢，容易受到病虫害的侵害。因此，要根据植被动态监测成果，及时发现长势缓慢和受到病虫害侵害的林木，采取抚育和管护的措施，对于受到轻度破坏的公益林，一般情况下可以自然恢复，不需要人工干预。
③项目占用公益林0.28hm2，其中临时占用0.20hm2，永久占用0.08hm2。临时占用的公益林，在施工结束后，全部进行植被恢复。永久占用的公益林以支付林地补偿费的方式进行补偿。 
（6）野生动物保护措施

加强对施工人员生态环境保护意识的教育，严禁对野生动物滥捕滥杀，同时严禁对周围草地进行破坏、破坏野生动物的栖息环境。

（7）工程生态恢复措施及计划

根据工程生态保护恢复措施，项目植被恢复计划见下表。
表5-1               工程植被恢复计划表

工程

植被恢复措施

恢复时间（年）

井场区域（含生活区）
井场周边种植沙柳3行，行株距为1m×1m，同时播撒短花针茅、披碱草、沙芦草等草籽，恢复面积为1.53hm2。

2026-2028

加强对植被的抚育、补种工作，提高植被覆盖度，植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于现状。

2028-2030
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图5-1         井场典型生态保护措施平面布置示意图

2、污染防治措施

2.1大气污染防治措施

（1）施工扬尘

①地表开挖过程中，应洒水使作业面保持一定湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，应经常洒水防尘；回填土方时，对干燥表土适当洒水，防止粉尘飞扬。

②对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；遇4级以上大风天气应停止施工，并采取有效的防尘措施，以达到防风降尘的目的，减轻施工扬尘对周围环境空气的影响。

③运输建筑材料和设备的车辆严禁超载，运输沙土、水泥、土方的车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。

④在施工过程中，选择效率较高的机械设备进行作业，在短时间内完成土方挖掘、堆放、土方回填和场地平整等工序；及时清理堆放在场地上的弃土、弃渣和道路上的抛撒料、渣，不能及时清运的，必须适时采取洒水降尘等措施，防止二次扬尘。

⑤施工场地和施工道路定期洒水抑尘，同时对道路采取硬化措施，减少起尘量。严格执行施工现场环境管理规定，提倡文明作业，对施工范围以外土地尽量少扰动，避免因植被破坏引起扬尘。

（2）柴油机烟气

项目采用节能环保型燃油设备，定期对设备进行维护，提高柴油的燃烧效率，减少废气排放对环境空气的影响，采用符合《车用柴油》（GB19147-2016）的柴油，污染物排放可满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单中表2第三阶段污染物排放限值要求。

（3）试气烟气

钻井试气作业中天然气通过井场1根15m火炬充分燃烧后排放，由于井眼加装井下压力感应装置，遇有气体逸出时将自动报警并转入压井状态，且试气阶段进行的天然气放喷试验时间短暂，废气量极小，不会对周围环境空气产生影响。

综上所述，施工期环境空气污染影响较小，其影响随建设期的结束而停止，不会产生累积污染影响。在采取相应防治措施情况下，施工期废气对周围环境空气影响可接受。

2.2水污染防治措施

（1）生产废水

钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，钻井完毕后，钻井废水存放在可拆卸储液池内，转运至下一口井循环使用，不外排；最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理，不外排。

经与建设单位沟通了解，本次环评阶段钻井废水拟委托的处置单位为鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司。

本次评价对东胜气田范围内钻井废弃物处置单位进行了调查，东胜气田范围内现有钻井废弃物处置单位1家，即“鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司（原鄂尔多斯市昊鑫沃土环境工程有限公司）”。该公司位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇，公司主要从事钻井作业产生的钻井废水、钻井固废及废弃钻井泥浆的无害化处理、检测及资源化利用，原鄂尔多斯市环境保护局于2017年4月24日出具了《关于鄂尔多斯市昊鑫沃土环境工程有限公司油田废弃物集中处理项目环境影响报告书的批复》（鄂环评字〔2017〕41号），2017年4月28日鄂尔多斯市昊鑫沃土环境工程有限公司变更为鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司。鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司油田废弃物集中处理项目设计年处理钻井废液（压裂返排液及钻井废水）12万m3/a，钻井岩屑用于制作免烧砖，钻井废水采用“破胶-电芬顿-超滤-反渗透”处理后回用。2018年12月15日鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司油田废弃物集中处理项目取得原鄂尔多斯市环境保护局出具的竣工环境保护验收意见（鄂环监字〔2018〕64号）。经调查，公司目前运行正常，项目各项污染物均达标排放，固废得到合理处置，不存在环保违法现象。

经与企业核实，目前鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司钻井废液（压裂返排液及钻井废水）实际处理量约6.8万m3/年，剩余钻井废液（压裂返排液及钻井废水）处理能力约4万m3/年。
综上所述，鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司钻井废水剩余处理能力、处理工艺等均满足本项目处理要求，故本项目拟委托鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司可行。
（2）生活污水

由于各井场布置比较分散，产生的生活污水量小且污染负荷轻的特点。施工井场设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至苏布尔嘎镇生活污水处理厂处理，不外排。

2.3噪声污染防治措施

施工期主要噪声源为钻机、绞车、振动筛、柴油发电机、泥浆泵、井下作业过程压裂车等，主要控制措施有：

合理安排施工场地，高噪声设备集中于场地中部，远离敏感点，利用噪声的距离衰减作用。

（2）建设招标单位将投标方的低噪声、低振动钻井设备、压裂设备和相应技术作为中标的重要内容考虑，将施工过程所用各类机械及其噪声值列入招标文件中。
（3）严格控制施工时间，根据不同季节正常休息时间合理安排施工，以免产生扰民现象，做到文明施工。
（4）土方工程应尽量安排多台设备同时作业，缩短影响时间。
（5）施工设备合理布局，减少噪声干扰影响；对位置相对固定的机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，施工时采用围挡措施。

（6）泥浆泵通过加弹性垫料以减振降噪。
（7）运载材料及废物的车辆要选择合适的时间路线进行运输，车辆应避免夜间运输，运输线路应该尽量避开居民点等环境保护目标，在途经居民区附近时禁鸣喇叭并降低车速。
采取上述措施后，施工期厂界噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求，加之施工周期较短，噪声影响随着施工结束而消失，不会对周围声环境产生影响。

2.4固体废物处置措施

施工期固体废物主要有废弃钻井泥浆、钻井岩屑、压裂返排液、废机油、废油桶、废防渗材料和人员生活垃圾等。

（1）废弃钻井泥浆

项目钻井过程中对泥浆采用“泥浆不落地”工艺，泥浆全部重新配置进行循环使用，不外排，钻井泥浆的循环利用率约95%，5%的钻井泥浆因无法继续使用而废弃（随钻井岩屑一并脱出），经泥浆固渣储存箱收集后，定期拉运至有资质单位处理。  
（2）钻井岩屑

项目钻井岩屑经钻井场地内的岩屑固渣储存池收集后，定期拉运至有资质单位处理。

（3）压裂返排液 
项目压裂返排液循环利用于下一井场压裂返排液的配制，回用率达70%，剩余30%无法回用的压裂返排液暂存于废液缓冲罐内，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理。
废弃钻井泥浆、钻井岩屑、压裂返排液委托处置的可行性：
经与建设单位沟通了解，本次环评阶段废弃钻井泥浆、钻井岩屑、压裂返排液拟委托的处置单位为鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司。

本次评价对东胜气田范围内钻井废弃物处置单位进行了调查，东胜气田范围内现有钻井废弃物处置单位1家，即“鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司（原鄂尔多斯市昊鑫沃土环境工程有限公司）”。该公司位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇，公司主要从事钻井作业产生的钻井废水、钻井固废及废弃钻井泥浆的无害化处理、检测及资源化利用，原鄂尔多斯市环境保护局于2017年4月24日出具了《关于鄂尔多斯市昊鑫沃土环境工程有限公司油田废弃物集中处理项目环境影响报告书的批复》（鄂环评字〔2017〕41号），2017年4月28日鄂尔多斯市昊鑫沃土环境工程有限公司变更为鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司。鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司油田废弃物集中处理项目设计年处理钻井泥浆及岩屑18万m3/a，年处理钻井废液（压裂返排液及钻井废水）12万m3/a，钻井岩屑用于制作免烧砖，钻井废水采用“破胶-电芬顿-超滤-反渗透”处理后回用。2018年12月15日鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司油田废弃物集中处理项目取得原鄂尔多斯市环境保护局出具的竣工环境保护验收意见（鄂环监字〔2018〕64号）。经调查，公司目前运行正常，项目各项污染物均达标排放，固废得到合理处置，不存在环保违法现象。

经与企业核实，目前鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司钻井废弃泥浆及岩屑实际处理量约8-10万m3/年，钻井废液（压裂返排液及钻井废水）实际处理量约6.8万m3/年，剩余钻井泥浆及岩屑处理能力约7.5万m3/年，剩余钻井废液（压裂返排液及钻井废水）处理能力约4万m3/年。
综上所述，鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司废弃钻井泥浆、钻井岩屑、压裂返排液剩余处理能力、处理工艺等均满足本项目固废处理要求，故本项目拟委托鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司可行。
（4）废机油、废油桶

根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油（废物代码HW08；900-249-08）、废油桶（废物代码HW49；900-041-49），为危险废物。钻井施工场地内设有5m2危废暂存间，用于废机油、废油桶暂存，定期送有资质单位处置。

危险废物处置过程中严格按照相关规定，执行危险废物联单转运制度，做到贮存、运输、处置安全。

（5）废防渗材料

项目施工过程中未沾染废矿物油的废防渗材料为一般固废，完井收集后外售综合利用；施工过程中柴油、钻机机油等滴落至防渗材料上，从而使废防渗材料上沾染有矿物油。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，沾染废矿物油的废防渗材料属于其中“废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物；废物代码900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，沾染废矿物油的废防渗材料为危险废物，暂存于井场5m2危废暂存间内，定期送有资质单位处置。

（6）生活垃圾

项目生活垃圾集中收集后由当地环卫部门处理。

2.5地下水污染防治措施

（1）源头控制措施

①选择“泥浆不落地”系统收集钻井过程中产生的泥浆、钻井岩屑、钻井废水以及压裂返排液等，减小对地下水污染风险。根据固废和废水的产生量配备足够数量和容积的储存设施，确保对所有固废和废水的有效收集。

②钻井过程中对钻井液进行实时监测，一旦发现漏失，立即采取封堵措施。

③施工过程中，采用钻井泥浆不落地工艺，钻井架底座表面应有通向相应储存设施的导流槽，保证钻井废水全部入储存设施中，无随意漫流现象，杜绝钻井泥浆流失；施工场地设置移动式环保厕所，少量生活污水经污水罐收集后，定期运至苏布尔嘎镇生活污水处理厂处理，不外排。

④严格按照操作规程施工，加强巡逻和定期检查，避免因人员失误问题造成污废水泄漏而引起地下水污染。

（2）分区防渗措施

施工期主要针对井场采取临时防渗措施，根据项目各个装置和设施的性质及防渗要求，将防渗措施分为三个级别，并对应三个防治区，即简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区。为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强管理，严格按防渗要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免“跑冒滴漏”。

项目分区防渗情况见表5-2和图5-2。

表5-2               井场分区防渗措施表
防渗位置

防渗等级

防渗技术要求

危废暂存间

重点

防渗区

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求执行，铺设2mm厚高密度聚乙烯，防渗系数K≤1×10-10cm/s。

钻井平台区、柴油储罐、废液缓冲罐、混凝沉淀罐、泥浆固渣储存箱、岩屑固渣储存池以及泥浆泵房、泥浆药品间等

液体和固渣均不和地面接触，四周设置低围堰，铺设2mm厚高密度聚乙烯，防渗系数K≤1×10-10cm/s。

仓库、修理间、垃圾暂存区及泥浆化验室等

一般

防渗区

液体和固渣均不和地面接触，四周设置低围堰，地面采用防渗混凝土进行硬化，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

井场地面及生活区等其他区域

简单

防渗区

普通水泥进行地面硬化。
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图5-2               井场分区防渗措施图

2.6土壤污染防治措施

（1）源头控制措施

①选择“泥浆不落地”系统收集钻井过程中产生的泥浆、钻井岩屑、钻井废水以及压裂返排液等，减小土壤污染风险。根据固废和废水的产生量配备足够数量和容积的储存设施，确保对所有固废和废水的有效收集。

②定期对井场设备设施进行检查，对产生的废水进行合理的治理，采用先进的管道、设备对其进行良好的输送和存储，尽可能减少过程中的“跑冒滴漏”。

③输水管道铺设尽量采用“可视化”原则，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于管道造成的土壤污染。

④加强巡视和日常监管，减少“跑冒滴漏”事件的发生，进而造成土壤污染。

（2）过程防控措施

①严格按照地下水污染防渗分区要求进行防渗，以防止土壤环境污染。

②对输送管道采用阴极保护、涂刷防腐涂层、进行定期探伤等措施，降低管道腐蚀速度，减小泄漏风险。

③实时进行井口压力温度、定期开展地层压力温度和井筒流温流压监测，定期开展井筒腐蚀性监测，发现有泄漏的风险及时采取预防措施，降低土壤污染风险。

（3）钻前和钻后土壤监测措施

根据《鄂尔多斯市天然气开采新建钻井井场土壤环境监测工作指导意见（试行）》（鄂环发〔2020〕40号）规定，钻前钻后进行一次土壤监测。每座井场在施工前，在井场内设置一个1个背景监测点；在钻井施工完成后，在钻井区、泥浆处置区布设3个点位进行监测，在井场外围布设1个点位进行检测。

监测点采样深度为0-20cm，监测因子包括基本项目和特征因子。

基本项目：为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）45项，①重金属和无机物：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍；②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；③半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,2-cd]芘、萘；

特征因子：石油烃、三氯苯、蒽、荧蒽、苯并[g,h,i]苝、芘、锌、苊烯、苊、芴、菲，共11项。

当污染物浓度超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）（筛选值）浓度限值，或污染物监测值与对照点中本底值（背景值）相比有显著升高时，说明土壤受到了污染的迹象，需根据土地利用功能进行评估和修复，同时需进一步开展地下水环境监测评估工作，并由生态环境局主管业务科室开展相关监督管理工作。

2.7环境风险防范和应急措施

2.7.1环境风险防范措施

（1）钻井作业风险防范措施

施工单位应按《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》及相关的井控技术标准和规范中的有关规定执行，并结合东胜气田现有的突发事件应急实践经验，针对本井情况制定具体的可操作的实施方案，主要包括：

①开钻前向全队职工、钻井现场的所有工作人员进行地质、工程、钻井液和井控装备等方面的技术交底，并提出具体要求。设计、生产中采取有效预防措施，严格遵守钻井、井下作业的安全规定，在井口安装防喷器和控制装置，杜绝井喷的发生。

②井控操作实行持证上岗，各岗位的钻井人员有明确的分工，并且应经过井控专业培训。在气层中钻进，每班进行一次防喷操作演习。严格执行井控工作管理制度，落实监测岗位、操作岗位和钻井队干部24h值班制度，井控准备工作及应急预案必须经验收合格后，方可钻开气层。

③各种井控装备及其它专用工具、消防器材、防爆电路系统配备齐全、运转正常。抓好井场建设，根据气候特点，做好井场的防护规划，严格按照设计施工，并制订严格的井场岗位责任制，有效防范雨季事故的发生。

④进入气层前对上部裸眼段进行承压试验无井漏后并将钻井液密度逐步调整至设计要求值；每次起钻前必须活动方钻杆旋塞一次，每次起钻完检查活动闸板封井器一次，半月活动检查环形封井器一次，以保证其正常可靠。

⑤气层钻进中，必须在近钻头位置安装钻具回压阀，同时钻台上配备一只与钻具尺寸相符的回压阀，且备有相应的抢接工具，在大门坡道上准备一根防喷单根（钻杆下部有与钻铤扣相符的配合接头）。

⑥定时清除柴油机排气管内的积炭，以防井喷时排气管迸出火星引起着火，排气管出口与井口相距不少于安全距离。按消防规定配备泡沫灭火器、干粉灭火器、消防铁锹和其他消防器材。柴油储罐设置在井场主导风向上风向，与井口的距离不得小于安全距离。在井架上、井场路口等处设置风向标，以便发生事故时人员能迅速向上风向疏散。

⑦严格落实坐岗制度，无论钻进还是起下钻，或其他辅助作业，钻井班落实专人坐岗观察钻井液池液面变化和钻井液出口情况，录井人员除了在仪表上观察外，还对钻井液池液面变化和钻井液出口进行定时观察，定时测量进出口钻井液性能，两个岗都必须做好真实准确记录，值班干部必须对上述两个岗位工作情况进行定时和不定时检查，并当班签认。

⑧认真做好随钻地层压力的监测工作，发现地层压力异常、溢流、井涌等情况，应及时关井并调整钻井液密度，同时上报有关部门。

⑨严格控制起下钻速度，起钻必须按规定灌满钻井液。

⑩加强井场设备的运行、保养和检查，保证设备的正常运行，设备检修必须按有关规定执行。

⑪钻进中遇到钻速突然加快、放空、井漏、气测及油气水显示异常等情况，应立即停钻观察，如发生溢流要按规定及时发出报警信号，并按正确的关井程序及时关井，关井求压后迅速实施压井作业。发生溢流后，根据关井压力，尽快在井口、地层和套管安全条件下压井，待井内平稳后才恢复钻进。

⑫钻进过程中，要注意观察井口返浆情况，振动筛上的岩屑返出、岩屑形状的变化，及时发现地层岩性变化，及早发现泥岩，调整钻井液性能，提高钻井液的抑制性，保证井壁的稳定性和井下安全。严格控制钻井液性能达到设计要求，提高钻井液的抑制防塌、悬浮、携带岩屑能力，确保正常钻进。

（2）柴油、废机油运输、储存及采取风险防范措施

①加强职工的安全教育，增强安全防范风险意识。

②针对可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施；制定严格的操作规程。

③柴油转输前对输送管接头进行检查，确定密封严密后才进行输送。

④加强柴油运输过程管理，确保运输过程无泄漏发生。

⑤对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。

⑥严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。

⑦井场的柴油罐区应设置有效防渗措施，防止油罐破损泄漏的柴油污染地表土壤、地下水等。

⑧废机油装入带盖的聚乙烯桶，然后再放入危废暂存间内，危废暂存间地面采取可靠的防渗措施。
（3）人员的紧急疏散和撤离

①事故现场人员或得知事故信息者第一时间内通知应急抢险办公室，由应急抢险办公室通过电话、广播、移动喇叭等通讯方式发布疏散令。疏散命令内容包括：疏散原因、有害物质性质、应急方法、紧急救治方法、疏散区域、正确的疏散方向、影响时间及其他注意事项。当事故后果可能威胁到井场外周边地区人员安全时，应急领导小组应立即报告东胜区应急办，请求组织人员疏散。

②事故现场人员根据当时风向向上风向撤离，并至集合点处集合。

③井场内部非事故现场人员撤离时，不得破坏事故现场，服从应急领导小组的安排，按事故应急疏散路线图到达集合点。

④警戒保卫小组负责疏散引导人员清点集合处疏散人数，将清点结果及时上报应急领导小组，并对其进行安全转移。

⑤事故现场应急救援人员撤离现场时，同时向应急领导小组汇报现场情况，按指挥要求，根据当时风向上风向撤离，并在撤离至安全区后立即通知指挥人员。

⑥井场外周边人员的撤离疏散由当地有关部门组织指挥。

⑦根据事故的影响情况，将事故区域划分为事故中心区域、事故波及区域和受影响区域三个区域。事故中心区域即距事故现场建筑物内。事故中心区由抢险抢修小组组长指派抢险人员采取必要全身防护后，用红色标识带将危险区域公示，禁止任何非事故救援人员的进入。事故波及区域即距事故现场10~20m的区域。发生事故时，抢险人员在事故波及区域边界用黄黑标识带将隔离区域标示。受影响区域设置明显警戒标志，但应组织人员及时指导群众进行防护，对群众进行有关知识的宣传，稳定群众的思想情绪，做好基本应急准备。事故救援疏散引导人员在事故周边区域道路设立路障以及交通绕行标志，现场指导交通，并接应抢险救护车。

（4）其他

按照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，建设项目还应采取以下风险防范措施：

①企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范和应急保障能力。

②项目设计应按照国家标准和规范要求，设计有效防止泄漏物质等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。

③相关建设项目应在其设计方案确定后、设计文件批复前，逐项对比防治污染、防止生态破坏以及防范环境风险设施的设计方案与环境影响评价文件及批复要求的相符性。建设单位应将上述环保设施在设计阶段的落实情况报环境影响评价文件审批部门备案，并抄报当地环保部门。

2.7.2突发环境事件应急预案

（1）应急预案编制要求

根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，建设单位应针对项目可能发生的突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，并在生态环境主管部门备案。

应急预案编制内容应依据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》有关规定，参照《环境污染事故应急预案编制技术指南》进行，主要内容见表5-3。

（2）应急预案其他要求与建议

①建设单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的突发事件类型，制定相应的突发环境事件应急预案，包括综合环境应急预案、专项环境应急预案和现场处置预案。各类预案之间应当相互协调，并与当地政府和相关部门以及周边企业的应急预案相衔接。

②对本单位编制的环境应急预案进行评估，按规定报所在地生态环境保护主管部门备案。

③应当采取有效形式，开展环境应急预案的宣传教育，普及突发环境事件预防、避险、自救、互救和应急处置知识，增强从业人员环境安全意识和应急处置技能。

④应当定期进行预案演练，并积极配合和参与有关部门开展的应急演练。

表5-3                    应急预案纲要

项目

内容及要求

基本情况

单位基本概况、环境污染事故危险源基本情况、周边环境状况及环境保护目标调查结果。

环境风险评价

企业（或事业）单位存在的危险源及环境风险评价结果，以及可能发生事故的后果和波及范围。

组织机构和职责

1.明确应急组织形式，构成单位或人员，并尽可能以结构图的形式表示出来。

2.明确应急救援指挥机构总指挥、副总指挥、各成员单位及相应职责。应急救援指挥机构根据事故类型和应急工作需要，可以设置相应的应急救援工作小组，并明确各小组的工作任务及职责。

预防预警

1.明确本企业（或事业）单位对危险源监测监控的方式、方法，以及采取的预防措施。2.明确事故预警的条件、方式、方法。

信息报告和通报

1.明确24小时应急值守电话、事故信息接收和通报程序。确定报警系统及程序；确定现场报警方式，如电话、警报器等；明确相互认可的通告、报警形式和内容；明确应急反应人员向外求援的方式

2.明确事故发生后向上级主管部门和地方人民政府报告事故信息的流程、内容和时限。确定24小时与相关部门的通讯、联络方式。

3.明确可能受影响的区域的通报方式、联络方式、内容及防护措施。

应急响应和救援措施

1.针对环境污染事故危害程度、影响范围、企业（或事业）单位内部控制事态的能力以及可以调动的应急资源，将环境污染事故应急行动分为不同的等级。按照分级响应的原则，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展事故应急响应。

2.根据污染物的性质及事故类型，事故可控性、严重程度和影响范围，需确定以下内容：

⑴明确切断污染源的基本方案；⑵明确防止污染物向外部扩散的设施与措施及启动程序；特别是为防止消防废水和事故废水进入外环境而设立的事故应急池的启用程序，包括污水排放口和雨（清）水排放口的应急阀门开合和事故应急排污泵启动的相应程序；⑶明确减轻与消除污染物的技术方案；⑷明确事故处理过程中产生的伴生/次生污染（如消防水、事故废水、固态液态废物等，尤其是危险废物）的消除措施；⑸应急过程中使用的药剂及工具（可获得性说明）；⑹应急过程中采用的工程技术说明；⑺应急过程中，在生产环节所采用应急方案及操作程序；生产过程中可能出现问题的解决方案；应急时紧急停车停产的基本程序；控险、排险、堵漏、输转的基本方法；⑻污染治理设施的应急方案；⑼危险区、安全区的设定；事故现场隔离区的划定方式、方法；事故现场隔离方法；⑽明确事故现场人员清点，撤离的方式、方法及安置地点；⑾明确应急人员进入与撤离事故现场的条件、方式；⑿明确人员的救援方式、方法及安全保护措施；⒀明确应急救援队伍的调度及物资保障供应程序。

3.依据事故分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制订具有可操作性的处置方案，应包括以下内容：

⑴可用的急救资源列表，如急救中心、医院、疾控中心、救护车和急救人员；⑵应急抢救中心、毒物控制中心的列表；⑶抢救药品、医疗器械和消毒、解毒药品等区域内和区域外的供给情况；⑷根据化学品特性和污染方式，明确伤员的分类；⑸现场救护基本程序，如何建立现场急救站；⑹伤员转运及转运中的救治方案；⑺针对污染物，确定伤员治疗方案；⑻根据伤员的分类，明确不同类型伤员的医院救治机构。

应急监测

企业（或事业）单位应根据在事故时可能产生污染物种类和性质，配置必要的监测设备、器材和环境监测人员。

⑴明确应急监测方案；⑵明确污染物现场、实验室应急监测方法和标准；⑶明确现场监测与实验室监测所采用的仪器、药剂等；⑷明确可能受影响区域的监测布点和频次；⑸明确根据监测结果对污染物变化趋势进行分析和对污染扩散范围进行预测的方法，适时调整监测方案；⑹明确监测人员的安全防护措施；⑺明确内部、外部应急监测分工；⑻明确应急监测仪器、防护器材、耗材、试剂等日常管理要求。

现场保护与现场洗消

明确现场保护、清洁净化等工作需要的设备工具和物资，事故后对现场暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备的清洁净化方法和程序。包括：

⑴明确事故现场的保护措施；⑵明确现场净化方式、方法；⑶明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍；⑷明确洗消后二次污染的防治方案。

应急终止

⑴明确应急终止的条件；⑵明确应急终止的程序；⑶明确应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估方案。

应急终止后的行动

⑴通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除；⑵维护、保养应急仪器设备；⑶应急过程评价；⑷事故原因调查；⑸环境应急总结报告的编制；⑹环境污染事故应急预案修订；⑺事故损失调查与责任认定。

善后处置

受灾人员的安置及损失赔偿。组织专家对环境污染事故中长期环境影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

应急培训和演习

1.依据对企业（或事业）单位员工能力的评估结果和周边工厂企业、社区和村落人员素质分析结果，制定培训计划，应明确以下内容：

⑴应急救援人员的专业培训内容和方法；⑵本单位员工环境应急基本知识培训的内容和方法；⑶应急指挥人员、运输司机、监测人员等特别培训内容和方法；⑷外部公众环境应急基本知识的宣传和培训的内容和方法；⑸应急培训内容、方式、考核、记录表。

2.应明确企业（或事业）单位环境污染应急预案的演习和训练的内容、范围、频次等。

应急培训和演习

⑴演习准备；⑵演习方式、范围与频次；⑶演习实施过程记录；⑷应急演习的评价、总结与追踪。

奖惩

明确事故应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。

保障措施

⑴明确与应急工作相关联的单位或人员的通信联系方式和方法，并提供备用方案。建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。⑵明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。⑶明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及联系方式等内容。⑷明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时应急经费的及时到位。⑸根据本单位应急工作需求而确定的其他相关保障措施（如：技术保障、交通运输保障、治安保障、医疗保障、后勤保障等）。

预案实施和的时间

要列出预案实施和的具体时间。

附件

⑴环境风险评价文件；⑵危险废物登记文件；⑶内部应急人员的职责、姓名、电话清单；⑷外部（政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等）联系单位、人员、电话；⑸单位所处位置图、区域位置及周围环境保护目标分布、位置关系图；⑹单位重大危险源（生产及储存装置等）分布位置图；⑺应急设施（设备）布置图；⑻本单位及周边区域人员撤离路线；⑼危险物质运输（输送）路线及环境保护目标位置图；⑽企业（或事业）单位雨水、清净下水和污水收集、排放管网图；⑾各种制度、程序、方案等；⑿其他。

建设单位是本项目的环境风险责任主体，必须建立健全企业环境风险管理体系，采取有效的防范和应急措施，针对企业现有突发环境应急预案进行及时修订并重新备案。项目在严格落实风险防范措施、应急预案后，项目环境风险达到可接受水平。

2.8环境管理与监测计划

（1）环境管理

项目应依据《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》的要求，在施工期按已建立的体系运行。其中，环境管理的内容应符合ISO14000系列标准规定的环境管理体系原则以及石油开采、集输等有关标准的要求，健康管理体系符合《职业安全卫生管理体系》的有关要求。施工期HSE管理包括以下内容：

①施工期的HSE管理主要包括良好的工程（高产、节水、节能）设计，安全、健康与环境保护设施的同时设计、同时施工和同时投入使用，安全、绿色施工等；

②建设单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。

表5-4                 环境管理工作要求

阶段

环境管理主要内容

施工期

①建立施工期管理体系，签订目标责任书，要求工程设计单位做好服务与配合；

②制定环境管理工作计划，建立施工期环保档案，确保建设有序进行；

③规范施工期环境监理制度，处理施工中偶发的环境污染事故与环境纠纷；

④按照工程环保设计与主体工程同步建设，严格执行“三同时”制度；

⑤由专人负责监督、考核各施工单位责任书中任务完成情况；

⑥对施工中造成的土地、植被毁坏应在竣工后及时恢复；

⑦制定施工期环保与生态恢复计划，认真做好各项环保设施施工监理与验收，及时与当地生态环境主管部门沟通。

风险防范

①严格执行国家安全卫生标准和规范及相关法律法规，在项目建设的同时，对安全和劳动保护等方面综合考虑；

②制定安全生产方针、政策、计划和各种规范，完善安全管理制度和安全操作规程，建立健全环境管理体系和监测体系，完善各种规章制度标准；

③定期进行环保安全教育，增强职工环保意识和安全意识；

④施工过程、选材等环节严守质量关，加强技术工人的培训，提高操作水平；

⑤作业前进行隐患分析评估，制定切实可行的措施计划，在作业过程中严格监督检查，定期考核，从源头上解决安全隐患问题。

⑥定期检查和维护设备及管线，防止废水泄漏事故；

⑦定期修订应急预案，并定期组织应急演练。

（2）环境监测计划

环境监测主要对产生的废气、噪声等进行有计划的监测，依据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南-陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）并结合项目特点和污染源排放情况制定监测计划表。为环境管理部门加强工艺设备管理，强化环境管理，制订防治污染对策提供科学依据。环境质量监测计划见表5-5。

表5-5               施工期环境监测计划表

类别

监测项目

监测点位置

测点数

监测频率

控制指标

固体废物

调查统计固废的产生量、去向等

固废产生点

/

暂存处理、处置过程随时记录

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
.

	运营期生态环境保护措施
	本次评价仅对勘探过程进行评价，后续勘探井转为生产井纳入区块另行开展环境影响评价。

因此，项目不涉及运营期。

	其他
	无

	环保投资
	项目总投资3800万元，其中环保投资200万元，占总投资5.26%。项目环保投资，见表5-6。

表5-6                项目环保投资一览表

污染类别

污染源

治理措施、设施

数量

环保投资（万元）

废水

钻井废水

钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用

1套

50

最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理

1套

20

生活污水

施工场地设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至苏布尔嘎镇生活污水处理厂处理
1套

1
废气

施工扬尘

采取场区洒水、运输车辆和物料及时苫盖等措施

/

3
柴油机烟气

钻井井场柴油机采用环保型设备，使用满足《车用柴油》（GB19147-2016）标准的柴油为燃料

/

计入

主体工程

试气烟气

钻井试压作业外排天然气，通过井场1根15m火炬充分燃烧后排放

/

固废

废弃钻井泥浆

钻井过程中对泥浆采用“泥浆不落地”工艺，泥浆全部重新配置进行循环使用；无法继续使用而废弃的泥浆，经泥浆固渣储存箱收集后，定期拉运至有资质单位处理

1套

40

钻井岩屑

钻井岩屑经钻井场地内的岩屑固渣储存池收集后，定期拉运至有资质单位处理

1套

25
压裂返排液

压裂返排液循环利用于下一井场压裂返排液的配制，无法回用的压裂返排液暂存于废液缓冲罐内，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理

/

15
生活垃圾

生活垃圾集中收集后由当地环卫部门处理

1套

1.5
废机油、废油桶、废防渗材料

暂存于井场5m2危废暂存间内，定期送有资质单位处理

3座

6
噪声

机械设备

选用低噪声设备，加强施工管理工作。

/

1.5
生态

植被恢复

钻井结束后，对临时占地进行绿化和植被恢复，恢复面积1.53hm2。井场周边种植沙柳3行，行株距为1m×1m，同时播撒短花针茅、披碱草、沙芦草等草籽，恢复面积为1.53hm2。临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于周边植被覆盖度。

1.53hm2
7.0
其他

分区防渗

①重点防渗区：

危废暂存间：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求执行，防渗层防渗等级不低于2mm厚高密度聚乙烯，或2mm其他人工合成防渗材料，防渗系数K≤1×10-10cm/s。

钻井平台区、柴油储罐、废液缓冲罐、混凝沉淀罐、泥浆固渣储存箱、岩屑固渣储存池以及泥浆泵房、泥浆药品间等：液体和固渣均不和地面接触，四周设置低围堰，防渗等级不低于6m厚黏土，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

②一般防渗区：

仓库、修理间、垃圾暂存区及泥浆化验室等：液体和固渣均不和地面接触，四周设置低围堰，防渗等级不低于1.5m厚黏土，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

③简单防渗区：

井场地面及生活区等其他区域：地面硬化。

3套

30
合计

200
.



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	钻井结束后，对临时占地进行绿化和植被恢复，恢复面积1.53hm2。井场周边种植沙柳3行，行株距为1m×1m，同时播撒短花针茅、披碱草、沙芦草等草籽，恢复面积为1.53hm2。临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于周边植被覆盖度。
	临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于周边植被覆盖度
	--
	--

	水生生态
	--
	--
	--
	--

	地表水环境
	钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，钻井完毕后，钻井废水存放在可拆卸储液池内，转运至下一口井循环使用，不外排；最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理，不外排。
	不外排
	--
	--

	
	施工场地设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至苏布尔嘎镇生活污水处理厂处理，不外排。
	不外排
	--
	--

	地下水及土壤环境
	根据项目各个装置和设施的性质及防渗要求，将防渗措施分为三个级别，并对应三个防治区，即简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区。
	防渗措施
	--
	--

	声环境
	选用低噪声设备，加强施工管理工作。
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	--
	--

	振动
	--
	--
	--
	--

	大气环境
	施工扬尘：采取场区洒水、运输车辆和物料及时苫盖等措施。
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放监控浓度限值
	--
	--

	
	柴油机烟气：钻井井场柴油机采用环保型设备，使用满足《车用柴油》（GB19147-2016）标准的柴油为燃料，属无组织排放。
	
	--
	--

	
	试气烟气：钻井试压作业外排天然气，通过井场1根15m火炬充分燃烧后排放。
	
	--
	--

	固体废物
	钻井过程中对泥浆采用“泥浆不落地”工艺，泥浆全部重新配置进行循环使用，不外排，钻井泥浆的循环利用率约95%，5%的钻井泥浆因无法继续使用而废弃，经泥浆固渣储存箱收集后，定期拉运至有资质单位处理。
	不外排
	--
	--

	
	钻井岩屑经钻井场地内的岩屑固渣储存池收集后，定期拉运至有资质单位处理。
	不外排
	--
	--

	
	压裂返排液循环利用于下一井场压裂返排液的配制，回用率达70%，剩余30%无法回用的压裂返排液暂存于废液缓冲罐内，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理。
	不外排
	--
	--

	
	废机油、废油桶暂存于井场5m2危废暂存间内，定期送有资质单位处理。
	不外排
	--
	--

	
	施工过程中未沾染废矿物油的废防渗材料为一般固废，完井收集后外售综合利用；沾染废矿物油的废防渗材料为危险废物，暂存于井场5m2危废暂存间内，定期送有资质单位处理。
	不外排
	--
	--

	
	生活垃圾集中收集后由当地环卫部门处理。
	不外排
	--
	--

	电磁环境
	--
	--
	--
	--

	环境风险
	制定钻井作业、废水、固废、柴油运输、储存及使用等环境风险防范措施。
	编制突发环境事件应急预案，并在生态环境主管部门备案
	--
	--

	环境监测
	根据施工期环境监测计划开展监测。
	达标
	--
	--

	其他
	--
	--
	--
	-


七、结论

	综上所述，东胜气田2026年滚动勘探评价项目（伊金霍洛旗）符合国家产业政策，建设单位在认真落实工程设计和本报告提出的各项污染防治措施、环境风险防范和应急措施以及生态保护、恢复和补偿措施，强化环境管理后，项目对环境的污染和生态影响可降低到当地环境能够容许的程度，从环境保护角度分析，项目环境影响可行。
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施工场地设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至苏布尔嘎镇生活污水处理厂处理，不外排
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钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，钻井完毕后，钻井废水存放可拆卸储液池内，转运至下一口井循环使用，不外排；最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理，不外排
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