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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

内蒙古昊盛煤业有限公司石拉乌素煤矿矿井水

深度处理站项目环境影响报告表的批复
内蒙古昊盛煤业有限公司：
你单位报送的由鄂尔多斯市环保投资有限公司编制的《内蒙古昊盛煤业有限公司石拉乌素煤矿矿井水深度处理站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇门克庆嘎查，建设内容主要为扩建1套矿井水处理系统及其他相关配套设施，建成后膜浓缩系统规模为2000m3/h，蒸发结晶系统规模为65m3/h，并配套建设相关公辅工程及环保工程。项目总投资48351.91万元，全部为环保投资。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。矿井水处理设施均位于全封闭车间内，蒸发结晶车间粉尘由集气罩收集，通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，确保有组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值要求；硫酸储罐位于全封闭酸碱库内且设置酸雾吸收器，确保无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生产废水经“预处理+膜处理+蒸发结晶”工艺处理后，部分出水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）标准后，回用于煤矿生活用水；部分出水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准后，排入原有鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司疏干水综合利用管网；生活污水依托煤矿工业场地现有生活污水处理站。所有废水均不得外排。
4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。
5.妥善处置固体废弃物。生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处理；污泥定期外委综合利用；废弃膜、滤芯由厂家直接回收处置；混盐、除尘灰暂存于混盐库后委托有资质单位处置；以上固废均不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、涉及林草手续需征得林业和草原主管部门同意后方可开工建设。

五、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局
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