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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

伊金霍洛旗蒙汇新材料有限公司商砼站项目

环境影响报告表的批复
伊金霍洛旗蒙汇新材料有限公司：
你公司报送的由内蒙古三同时科技有限公司编制的《伊金霍洛旗蒙汇新材料有限公司商砼站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于伊金霍洛旗红庆河镇台格希里村五社，占地面积为48042m2。项目主要建设2条商品混凝土生产线、全封闭原料储棚以及其它配套辅助工程，项目建成后年产商品混凝土120万立方米。项目总投资5000万元，其中环保投资400万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。原料暂存于全封闭储棚，物料输送、搅拌作业采用全封闭生产设备并洒水降尘；粉料通过负压输送方式经专用车密闭输送至封闭筒仓，筒仓粉尘通过仓顶布袋除尘器处理后由排放口无组织排放，确保无组织粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值要求。物料搅拌粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，确保有组织废气排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1浓度限值要求。

3.强化废水处理与利用。搅拌机及车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后全部回用；生活污水经化粪池收集后定期拉运至红庆河镇办事处污水处理厂处理，不得外排。

4.通过基础减振、厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
5.妥善处置固体废弃物。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置；除尘灰、沉淀池沉渣回用于生产；废润滑油、废润滑油桶暂存于厂区危废间，定期交由有资质单位处置，危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设、管理。以上固废均不得乱弃。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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