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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于
东胜气田2026年滚动勘探评价二期项目
（伊金霍洛旗）环境影响报告表的批复

中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气二厂：
你公司报送的由内蒙古聚力山水环境检测有限公司编制的《东胜气田2026年滚动勘探评价二期项目（伊金霍洛旗）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇，建设井场2座，每座井场占地面积为6300m2，本项目仅对勘探过程进行评价，后续勘探井转为生产井另行评价。项目总投资2530万元，其中环保投资179.5万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
2、 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.加强施工期生态保护和污染防治。严格控制井场作业范围，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。做好防漏处理，防止污染土壤环境。施工期结束后要采取有效修复措施，及时覆土平整土地并进行植被恢复，植被覆盖率不低于周边覆盖率。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。施工场地定期洒水抑尘，设置围挡，加强车辆运输管理，减少裸露地面的扬尘；试气烟气经15米高火炬充分燃烧后排放，大气污染物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度限值要求。
3.强化废水处理与利用。钻井废水收集后循环使用，无法使用的统一转运至有资质的单位处置；生活污水收集后拉运至苏布尔嘎镇生活污水处理厂处理。以上废水不得外排。
4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，加强施工管理等措施，确保厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关要求。
[bookmark: _GoBack]5.妥善处置固体废弃物。钻井泥浆采用泥浆不落地系统，废弃钻井泥浆、废钻井岩屑、压裂返排液收集后定期拉运至有资质的单位处理；未沾染废矿物油的废防渗材料收集后外售综合利用；废机油、废油桶和沾染废矿物油的废防渗材料收集后暂存于井场危废暂存间，交由有资质的单位处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。以上固废均不得乱弃。
6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。项目涉及林草事项需征得林业草原主管部门同意后方可开工。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。


鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局
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抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古聚力山水环境检测有限公司                                                                            
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