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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

神东煤炭上湾煤矿矿井水提标治理项目

环境影响报告表的批复
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司：
你单位报送的由内蒙古水环净科技有限公司编制的《神东煤炭上湾煤矿矿井水提标治理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔村，占地面积为32041.5m2，建设内容包括新建处理能力为15000m³/d矿井水深度处理设施，并将上湾煤矿矿井水预处理规模由12000万m³/d扩建至15000万m³/d，且配套建设相关公辅工程及环保工程。项目总投资21585.56万元，全部为环保投资。厂外管道建设另行开展环评工作，不在本次评价范围内。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。矿井水处理设施均位于全封闭车间内，硫酸钠、氯化钠、杂盐干燥包装粉尘由集气罩收集，通过布袋除尘器处理后经30m高排气筒排放，确保有组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物有组织排放限值要求。石灰料仓和镁剂料仓设仓顶除尘器，废气以无组织形式排放；硫酸储罐位于全封闭酸碱库内；确保无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物无组织排放限值要求。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。矿井水经“预处理+三级膜浓缩+一级膜分盐+MVR蒸发结晶工艺”工艺处理后，回用于上湾煤矿、上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理、中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司的工业用水，出水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准（TDS≤1000mg/L），且出水口安装在线监测系统并与相关部门联网；生活污水经化粪池收集处理后排入乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。
4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
5.妥善处置固体废弃物。生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处理；煤泥与选煤厂煤泥一起外售；污泥、废石英砂滤料定期拉运至一般固废填埋场填埋；废包装外售综合利用；废滤膜、废滤芯交由厂家回收处置；废润滑油、废油桶、废树脂、杂盐、化验室废液暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置，危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求进行设计、建设和管理。以上固废须合理处置不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、涉及林草手续需征得林业和草原主管部门同意后方可开工建设。
五、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局
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