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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	长庆物探分公司2026年度鄂尔多斯盆地伊盟隆起召72井区多波三维地震采集工程

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	谭经理
	联系方式
	17395141593

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇、伊金霍洛镇、红庆河镇

	地理坐标
	三维地震采集区中心坐标：E109°28′51.852″，N39°24′48.113″

	建设项目
行业类别
	四十六、专业技术服务业99陆地矿产能源地质勘查（含油气资源勘查）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	勘查范围面积：408.33km2

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1392
	环保投资（万元）
	65

	环保投资占比（%）
	4.7
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否
□是：                             

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则，本项目专项评价设置情况见表1-1。

表1-1  专项评价设置原则
专项评价类型

涉及项目类别

本项目情况

是否设置

专项评价
地表水

水力发电；引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉清淤且底泥存在重金属污染的项目。

本项目为矿产资源勘查项目，不需要做地表水专项评价。
不设置

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目。

本项目为矿产资源勘查项目，不属于地下水专项项目类别。
不设置
生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。

本项目为矿产资源地质勘查项目，不涉及环境敏感区。
不设置
大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。

本项目为矿产资源勘查项目，不属于大气专项项目类别

不设置
噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部。

本项目为矿产资源勘查项目，不属于噪声专项项目类别

不设置
环境风险

石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线）危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部。

本项目为矿产资源勘查项目，不属于环境风险专项项目类别

不设置
注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。

根据上表中专项评价设置原则，本项目不属于表1中的建设内容且所在地不涉及环境敏感区，因此，本项目无须设置专项评价。

	规划情况
	《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》

发布机关：内蒙古自治区人民政府

文号：内政发〔2022〕24 号

《鄂尔多斯市矿产资源总体规划（2021-2025年）》

发布机关：鄂尔多斯市人民政府

文号：鄂府发〔2022〕111号



	规划环境影响
评价情况
	规划环评名称：《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》相符性

《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》是由内蒙古自治区人民政府于2022年8月19日发布，《规划》以2020年为基准年，以2025年为目标年，展望到2025年。相符性分析如下：

表1-1   项目与内蒙古自治区矿产资源总体规划相符性分析
序号

规划内容（摘要）

本项目情况

符合性

1

第二章 指导思想与基本原则

坚持生态优先、绿色发展。落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”硬约束，强化水资源刚性硬约束，提高准入门槛，将各类勘查开发活动限制在资源环境承载能力之内，推进矿产资源绿色高质量发展。
项目为鄂尔多斯盆地伊盟隆起召72井区多波三维地震采集工程，勘查过程积极落实“三线一单”要求，本项目实施后有利于后续矿产资源有序开发。
符合

2

第三章 矿产资源保护和勘查开发总体布局

严守生态安全边界。严格落实国土空间管控要求，认真落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，落实最严格的草原生态环境保护制度。沿黄生态管控线内，严禁新建、扩建高能耗、高污染项目。能源资源基地、国家规划矿区和重点勘查开采区要做好与生态保护红线和自然保护地的衔接，统筹处理好资源开发与生态保护的关系。资源开发应符合国土空间管控有关要求。
本次勘查活动严格落实“三线一单”和生态环境分区管控要求，
勘探布点避开风景名胜区、自然保护区、森林公园、重要湿地、文物保护区等环境敏感区。严格控制活动强度和规模，避免对生态功能造成破坏。本项目为资源勘查项目，项目实施有利于后续资源有序开采与社会发展和生态保护区相协调。
符合

3

第四章 矿产资源调查评价与勘查

3.开展能源矿产调查评价。在重要盆地推进常规油气和铀矿资源调查评价，力争取得突破。以基本摸清全区地热资源家底为目标，开展地热资源潜力调查评价，科学推进水热型地热资源多领域利用，推广浅层地温能开发利用，加快建立清洁低碳的现代能源体系，助力生态文明建设。以摸清区内主要盆地非常规油气资源家底为目标，立足新区、新层系、新领域、新类型，在能源基地或大型含煤盆地积极推进页岩气、页岩油、煤层气、陆域天然气水合物、生物气等非常规油气资源调查评价和有利区优选，引导各类社会资本参与非常规油气资源的开发和利用，促进自治区能源消费转型升级和生态环境保护。
本项目为鄂尔多斯盆地伊盟隆起召72井区多波三维地震采集工程，有利于摸清区域天然气资源储量状况，便于后续优选开采利用。
符合

矿产资源勘查方向。重点勘查石油、富铁矿、铜、金等紧缺矿产和稀有、稀散矿产，加大重要矿产深部勘查。加强铀、页岩气、煤层气、地热等非常规能源勘查力度；稳步推进主要盆地煤层气勘查。
本项目为鄂尔多斯盆地伊盟隆起召72井区多波三维地震采集工程，属于加强勘查的方向。
符合

积极推进绿色勘查。把生态环境保护理念贯穿于勘查项目立项、设计、实施、恢复和验收全过程，实施勘查时充分考虑“地质、经济、技术、环境”四要素及区域资源环境承载力，采用生态友好型的勘查方法和手段，减少对生态环境的影响和破坏。

本项目从立项到施工验收等，全链条考虑四要素及区域资源环境承载力，积极落实好生态保护措施，减少对生态环境的影响和破坏
符合

2、与《鄂尔多斯市矿产资源总体规划（2021-2025年）》的相符性

表1-2   项目与鄂尔多斯市矿产资源总体规划相符性分析
序号

规划内容（摘要）

本项目情况

符合性

1

第二章 第一节 坚持生态优先、绿色发展。
紧紧围绕生态文明建设总体要求，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”硬约束，把绿色发展理念贯穿到矿产资源勘查、开发和保护全过程。以资源环境承载力为基础，科学、有序进行矿产资源勘查开发利用活动，将各类勘查开发活动限制在资源环境承载力之内，推进矿产资源绿色高质量发展，实现资源开发利用与生态环境保护相协调。
项目为鄂尔多斯盆地伊盟隆起召72井区多波三维地震采集工程，勘查过程积极落实“三线一单”要求，本项目实施后有利于后续矿产资源有序开发。
符合

2

第二节坚持优化布局，保障能源安全

立足资源禀赋，发挥资源优势，加强能源矿产资源勘查，协调推进能源资源基地和国家规划矿区建设，进一步优化煤炭开发布局和产能结构，全力保障国家能源安全。
本项目为鄂尔多斯盆地伊盟隆起召72井区多波三维地震采集工程，有利于摸清区域天然气资源储量状况，便于后续优选开采利用。
符合

3

四、坚持全面治理，促进协调发展

积极推进矿山地质环境治理，全面推进绿色矿山建设，促进矿产资源勘查开发与生态环境保护协调发展。
本次勘查活动严格落实“三线一单”和生态环境分区管控要求，
勘查布点避开风景名胜区、自然保护区、森林公园、重要湿地、文物保护区等环境敏感区。严格控制活动强度和规模，避免对生态功能造成破坏。本项目为资源勘查项目，项目实施有利于后续资源有序开采与社会发展和生态保护区相协调。
符合

矿产资源勘查开发保护区域布局。

严格落实国土空间规划管控要求，认真落实“三线一单”生态环境分区管控要求，落实最严格的草原生态环境保护制度，严格禁止在《中华人民共和国矿产资源法》等法律法规规定的禁止勘查开采区域进行勘查开采活动；沿黄生态管控线内，严禁新建、扩建高能耗、高污染项目。在严格落实生态保护红线、自然保护地、水源保护地、永久基本农田和草原等管控要求的前提下，统筹鄂尔多斯市矿产资源保护和勘查开发布局，构建区域资源特色明显、勘查开发定位准确、资源环境协调发展的分区空间格局。

积极推进伊金霍洛旗和达拉特旗煤层气勘查及达拉特旗地热勘查，提高清洁能源保障能力。加大乌审旗境内常规天然气资源勘探力度，加快产能建设，积极探索页岩气、煤层气等非常规能源矿产的勘探开发，力争在重点地区取得实质性突破。
本项目为天然气勘察项目，
严格遵守国土空间规划管控要求，落实，“三线一单”生态环境分区管控要求。勘查布点时勘探布点避开风景名胜区、自然保护区、森林公园、重要湿地、文物保护区、饮用水源保护区等环境敏感区。优先避开基本草原、基本农田内的布点，无法避开临时占用基本草原、基本农田时应办理相关手续并积极落实生态保护措施。

本项目位于伊金霍洛旗属于天然气、煤层气资源勘查。
符合

重点勘查石油、天然气、煤层气、页岩气、地热及优质高效非金属矿产，积极推进叠置矿产和共伴生矿产综合勘查。煤炭勘查以储量升级为重点，着重提升资源保障程度。

本项目位于伊金霍洛旗属于天然气、煤层气资源勘查，为重点勘查方向。
符合



	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目为天然气资源勘查项目，依据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“七、石油、天然气-1、常规石油、天然气勘探与开采”项目，即符合国家产业政策。

2、分区管控符合性分析

根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。
（1）生态保护红线

本项目勘探范围涉及伊金霍洛旗涉及苏布尔嘎镇、伊金霍洛镇、红庆河镇，经内蒙古自治区生态环境厅“三线一单”数据应用平台查询，项目勘探范围内涉及伊金霍洛旗水土保持重要功能区，属于优先保护单元，备注为生态保护红线，勘察范围内的生态保护红线分布见附图，项目实施中各类布点避开生态保护红线区域，本项目为资源勘探项目，占地均为临时占地，勘探完成后对区域生态的影响将逐步恢复，因此本项目对区域生态保护红线影响较小。

本项目勘探范围在鄂尔多斯市环境管控单元中的位置见附图1。

（2）资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目使用电能，由苏布尔嘎镇、伊金霍洛镇、红庆河镇地方电网供给，电力充足，本项目电能用量较小，未突破当地电能配置总量上限，不会对电力能源的使用造成影响；本项目用水主要为生活用水由附近村镇拉运，项目实施中厉行节水，用水量少对区域水资源影响较小。项目为矿产资源勘查项目，占地均为临时占地，且布点避开生态敏感区，对基本农田影响较小，项目资源利用符合国家相关要求。
（3）环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。
根据2026年6月内蒙古自治区生态环境厅发布的《2025 年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2025年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。”，因此本项目所在区域为达标区域。引用现状监测结果表明，本项目所在区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级的要求。本项目为资源勘查项目，施工期产生少量的扬尘、噪声、固体废物等，采取相应防治措施后，各类污染物均可满足相应的排放标准，达标排放。勘查结束后污染影响消失，生态破坏也逐步恢复，因此，项目实施不会明显降低区域环境质量现状。项目的建设符合鄂尔多斯市的环境质量底线要求。

（4）生态环境准入清单

根据鄂尔多斯市生态环境局发布《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知（2024年8月6日）及《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》文本，以及内蒙古自治区生态环境厅“三线一单”数据应用平台查询，本项目勘探范围涉及多个管控单元，项目与各生态功能区域的准入管控要求符合性分析见表1-3。




	表1-3   本项目与涉及的管控单元生态环境准入清单相符性分析
序号

管控单元编码
环境管控单元名称
管控单元分类

管控要求
本项目情况
相符性

1

ZH15062710004
伊金霍洛旗-水土保持生态功能重要区
优先保护单元
空间布局约束
大力推行节水灌溉和雨水集蓄利用，发展旱作节水农业。限制陡坡垦殖和超载过牧。加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固水土流失治理、退耕还林、退牧还草成果。

在生态保护红线内的有限人为活动管理要求按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》（自然资发〔2022〕142号）相关规定执行。
项目勘查区范围内分布有生态保护红线。各类布点避开勘察范围内的风景名胜区、自然保护区、森林公园、重要湿地、文物保护区、饮用水源保护区等环境敏感区，避开生态保护红线区域。本项目属于资源勘查活动，不属于开发性、生产性建设活动，符合《自然资源部生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发[2022]142号）中“在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动”“7.地质调查与矿产资源勘查开采。包括……，上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求”。
项目占地均为临时占地，占用国家基本草原应取得相关行政主管部门许可后方可征占，施工结束后及时回填、平整、播撒草籽、植绿进行生态恢复。
符合

2

ZH15062720003
高头窑矿区
重点管控单元
资源开发效率
原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。

煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用"三率”指标要求（试行）》。
3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。
4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。
本项目为陆地矿产资源地质勘查，不涉及开采活动。
符合

3
ZH15062720004
乎吉尔特矿区
重点管控单元
4
ZH15062720012
纳林希里矿区
重点管控单元

5
ZH15062720007
新街矿区
重点管控单元

6
ZH15062720008

新街台格庙矿区
重点管控单元

7
ZH15062720001
蒙苏经济开发区
重点管控单元
空间布局约束

1.禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。鄂尔多斯江苏工业园区。
1.重点培育发展高端装备制造、高新技术和战略性新兴产业，禁止发展生物发酵类、印染类等高污染产业。

2.园区产业生产工艺达到国内先进水平（二级以上）3.居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。

乌兰木工业项目区：

1.禁止引进硫化氢、苯并芘排放较大的企业入园2.居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。汇能工业项目区

1.禁止建设涉及铅、汞、铬、镉、砷五种重点控制的重金属产生和排放的项目；2.引进达到清洁生产一级水平或国内国际先进水平、资源利用效率达到国内先进水平、污染排放少的项目。落实各类废渣和工业副产品的循环综合利用。

3.园区与居民、地表水体、文物保护等环境敏感区之间应设置合理的防护隔离区，工业区和居住区间绿化隔离带不小于500米。

本项目为资源勘查项目，不属于开发性建设活动，勘查布点避开开发区内现有建筑。项目不属于开发区禁止项目。
符合

污染物排放管控
1.按“清污分流”雨污分流”、“污污分流”原则，污水应收尽收，全部回用或作为景观用水不外排。

2.推进高含盐水“零排放”，稳定运行高盐水深度处理和分盐结晶设施，完善配套设施、优化工艺技术，确保高盐水全部结晶处理，严禁排入晾晒池。加快现有晾晒池取缔或转变功能，禁止新建晾晒池、蒸发塘。3.涉VOCs项目应使用低（无）VOCs含量的原辅材料,安装废气收集、高效治理设施。

4.园区实施集中供热，禁止企业自建燃煤锅炉，燃煤发电机组执行大气污染物超低排放限值。

本项目为资源勘查项目，不涉及相关管控要素。
符合

8
ZH15062730001

伊金霍洛旗一般管控区
一般管控单元
空间布局约束
1、永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。

本项目为资源勘查项目，勘察范围内有基本农田，勘察布点优先避开基本农田，不能避开的应办理相关占用手续，未取得相关手续前不得占用，项目占地均为临时占地，实施过程中积极落实好环评提出的保护措施，对基本农田影响较小。
符合

资源开发效率
提高农业用水水平，井灌区配套低压管道输水等措施，大力推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的节水设备和技术，引进培育优良作物品种、合理调整作物种植结构等农业措施。

本项目不涉及。
符合




	
	3、饮用水源保护区相关政策符合性分析
本项目为地质勘查项目涉及鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇、伊金霍洛镇、红庆河镇区，勘察区域内涉及有公尼召水源地，共24眼水源井，水源井尚未开始供水，未划分饮用水源保护区，水源井分布见附图。本项目与相关饮用水源保护政策符合性分析见下表。
表1-4   项目与相关饮用水源保护政策符合性分析
名称

相关内容
本项目情况

符合性

《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年修正）
饮用水地下水源各级保护区及准保护区内必须遵守下列规定：
一、一级保护区内
禁止建设与取水设施无关的建筑物；
禁止从事农牧业活动；
禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其他有害废弃物；
禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；
禁止建设油库；
禁止建立墓地。
二、二级保护区内
（一）对于潜水含水层地下水水源地
禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、
染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，
转产或搬迁；
禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运
站，已有的上述场站要限期搬迁；
禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；
本项目主要为天然气资源勘查项目，勘察布点避开饮用水源保护区不低于500m，不涉及相关禁止行为。
符合

《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》
第十七条在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、生物发酵、电镀、皮革、冶炼、放射性、炼油、炼焦以及其他严重污染水体的建设项目，改建增加排污量的项目；（二）进行可能严重影响饮用水水源水质和水量的矿产勘查、采选等活动；（三）倾倒、堆放工业废渣、垃圾、粪便以及其他废弃物；（四）破坏水源涵养林、护岸林以及水源保护相关植被的活动；（五）法律法规规定的其他可能污染饮用水水源的行为。
第十八条在饮用水水源二级保护区内，除饮用水水源准保护区内禁止的行为外，还禁止下列行为：（一）设置排污口；（二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目或者其他设施；（三）影响水源补给的活动以及与饮用水供水无关的勘查、开采活动；（四）新建、扩建油库、加油站；（五）建立火葬场、墓地；（六）设置畜禽养殖场、养殖小区；（七）利用未经净化处理达标的污水灌溉农田；（八）超过标准使用农药、化肥、含磷洗涤剂；（九）掩埋、弃置动物尸体；（十）法律法规规定的其他可能污染饮用水水源的行为。
第十九条在饮用水水源一级保护区内，除饮用水水源准保护区、二级保护区内禁止的行为外，还禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（二）从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的行为。
本项目不属于相关严重污染水体的项目，本项目勘察布点避开饮用水源水井和饮用水源保护区，勘察过程中无废水排放对饮用水源影响较小；本项目不属于相关禁止类项目。
符合
《鄂尔多斯市集中式饮用水水源保护条例》
《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》相关条例第十八条在集中式饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：
（一）新建、扩建生物发酵、冶炼、炼焦、炼油、化工、制药、印染等对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目；
（二）堆放、倾倒和填埋垃圾、粪便、工业废渣、放射性物品、有毒有害废弃物等固体废物；
（三）从事可能严重影响集中式饮用水水源水量或者水质的矿产勘查、开采活动；
（四）利用渗井、废弃矿井、废弃井孔等排放工业废水、生活污水、矿坑水；
（五）使用剧毒、高毒、高残留农药或者过度使用化肥；
（六）法律法规规定的其他可能污染饮用水水源的行为。
第十九条在集中式饮用水水源二级保护区内，禁止下列行为：
（一）集中式饮用水水源准保护区内禁止的行为；
（二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；
（三）设置排污口；
（四）从事挖沙、取土、采石和其他可能造成水土流失的活动；
（五）与饮用水供水无关的勘查、开采矿产资源活动；
（六）法律法规规定的其他可能污染饮用水水源的行为。在集中式饮用水水源二级保护区内，已经建成的排放污染物的建设项目，由市、旗区人民政府依法责令拆除或者关闭。拆除或者关闭的项目和设施的所有者或者经营者的合法权益受到损害的，应当依法予以补偿。
第二十条在集中式饮用水水源一级保护区内，禁止下列行为：
（一）集中式饮用水水源二级保护区内禁止的行为；
（二）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；
（三）旅游、游泳、垂钓、露营、野炊或者其他可能污染饮用水水体的行为；
（四）新建公路、铁路、桥梁、输油输气管线等。
在集中式饮用水水源一级保护区内，已经建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由市、旗区人民政府依法责令拆除或者关闭。拆除或者关闭的项目和设施的所有者或者经营者的合法权益受到损害的，应当依法予以补偿。
第二十一条煤炭、石油、天然气等矿藏勘探、开采应当采取有效预防措施，防止地下水污染；对含水层有影响的，应当采取保护和补救措施，减少对地下水的破坏和地下水渗漏，保障集中式饮用水水源的水质水量。
本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，勘察布点避开饮用水源地和饮用水源保护区，项目建设中无废水外排，固废合理处置，不属于对水体污染严重的建设项目，不属于禁止建设的项目。

本项目勘察过程布点首先避开饮用水源地及保护区，勘察完成后对钻孔及时封堵，防止地下水串层，防止地表污染物进入地下水。
符合

4、其他相关政策符合性分析

本项目与相关政策符合性分析如下表。

表1-5   项目与相关政策符合性分析
名称

相关内容
本项目情况

符合性

《中华人民共和国矿产资源法》

第二十八条 有下列情形之一的，无需取得探矿权：（一）国家出资勘查矿产资源；（二）采矿权人在登记的开采区域内为开采活动需要进行勘查；（三）国务院和国务院自然资源主管部门规定的其他情形。

本项目主要对苏东北地区

进行天然气资源勘查，属于国务院和国务院自然资源主管部门规定的其他情形。
符合

《国家级公益林管理办法》

严格控制勘查、开采矿藏和工程建设征收、征用、占用国家级公益林地。除国务院有关部门和省级人民政府批准的基础设施建设项目外，不得征收、征用、占用一级国家级公益林地。

项目勘查范围内不涉及公益林。
符合
《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》

施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。

本项目为陆地矿产资源地质勘查项目。施工活动严格限制活动范围，勘查布点避开勘察范围内的风景名胜区、自然保护区、森林公园、重要湿地、文物保护区、饮用水源保护区等环境敏感区。尽量避开基本农田、基本草原，无法避开的应办理相关占用手续，积极落实生态保护措施。机械钻井利用山地风钻，扬尘排放少。燃油依托现有加油站设施所供商品油。施工时选用低噪声设备，避免噪声扰民，积极落实环评提出的各项环保措施。
符合

《石油天然气开采业污染防治技术政策》

在油气勘探过程中，宜使用环保型炸药和可控震源，应采取防渗等措施预防燃料泄漏对环境的污染；在油气勘探过程中，应根据工区测线布设，合理规划行车线路和爆炸点，避让环境敏感区和环境敏感时间。对爆点地表应立即进行恢复。

本项目为陆地矿产资源地质勘查项目。项目所用炸药为乳化炸药，爆炸后产生的污染物少。施工活动严格限制活动范围，勘查布点避让风景名胜区、自然保护区、森林公园、重要湿地、文物保护区、饮用水源保护区等环境敏感区。原则上禁止夜间施工。钻井及时回填并平整地表。

符合
《中华人民共和国基本农田保护条例》

第三章保护

第十五条：基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征用土地的，必须经国务院批准。

第十六条：经批准占用基本农田的，当地人民政府应当按照国务院的批准文件修改土地利用总体规划，并补充划入数量和质量相当的基本农田。占用单位应当按照占多少、垦多少的原则，负责开垦与所占基本农田的数量与质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。占用基本农田的单位应当按照县级以上地方人民政府的要求，将所占用基本农田耕作层的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。

第十七条：禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。

第二十六条：因发生事故或者其他突然性事件，造成或者可能造成基本农田环境污染事故的，当事人必须立即采取措施处理，并向当地环境保护行政主管部门和农业行政主管部门报告，接受调查处理。

项目勘查范围内有基本农田，勘查布点尽量避开基本农田，若实在无法避免占用永久基本农田，由市级或者市级以上自然资源主管部门负责审批。在施工结束后进行土地复垦，将土地恢复至可耕种状态。

符合

《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374-2021）

绿色勘查强调在资源勘查过程中，最大限度减少对生态环境的扰动，实现“勘查与环保并重”，核心要求包括：

（一）生态保护优先：避免或减少对植被、土壤、水体、野生动物等的破坏。

（二） 高效利用资源：优化勘查手段，减少耗材（如钻探材料）和能源消耗。

（三）采用环保技术：使用低污染、低噪音的设备，推广遥感、物探等非破坏性勘查技术。

（四）全过程环境管控：从勘察设计、实施到后期恢复，建立全流程环保措施（如植被恢复、废水处理）。

（五）合规性要求：符合国家及地方关于生态保护、环境影响评价的法律法规。

本项目包含生态保护专项设计（避开敏感区、优化施工路线）；进行了环境影响预评估，并制定了风险防控措施；在施工中采用山地风钻，减少废水产出；勘查结束后，及时对施工区域进行植被恢复、土地复垦；项目勘查布点时避开风景名胜区、自然保护区、森林公园、重要湿地、文物保护区、饮用水源保护区等环境敏感区；尽量避开基本草原、基本农田，不能避开的点位应办理相关的占用手续，落实好生态预防及恢复措施，降低工程对生态环境的影响。
符合
自然资源部 生态环 境部 国家林业和草

原局《关于加强生态 保护红线管理的通知 
（试行） 》  (自然资 发〔2022〕142 号）
规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。

7.地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。

生态保护红线内允许的有限人为活动和国家重大项目占用生态保护红线涉及临时用地的，按照自然资源部关于规范临时用地管理的有关要求，参照临时占用永久基本农田规定办理，严格落实恢复责任。
本项目勘查范围在许可证勘查范围内，属于文件要求的允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动范围的第7条地质调查与矿产资源勘查开采中的基础地质调查和战略性矿产资源远景调查。

项目勘察布点避开生态保护红线区域，涉及临时用地时，按照自然资源部关于规范临时用地管理的有关要求，参照临时占用永久基本农田规定办理占用相关手续。占用结束后及时恢复原有占地类型。
符合



二、建设内容

	地理位置
	勘查项目名称：长庆物探分公司2026年度鄂尔多斯盆地伊盟隆起召72井区多波三维地震采集工程；

地理位置：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇、伊金霍洛镇、红庆河镇；

勘查面积：408.33km2；勘查范围中心 坐标：109度 28 分 51.852 秒，39 度 24 分 48.113 秒，项目地理位置见附图1。

	项目组成及规模
	1、建设内容

苏格里气田苏东和苏西是今后确保气田整体稳产的主要建产区；其中苏东北区块是2026年探明储量升级、产能建设部署及SEC储量标定区域，计划年均建产3亿方。为进一步扩大天然气勘探成果，寻找新的规模储量，中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司拟在鄂尔多斯盆地伊盟隆起召72井区部署三维地震采集工程。

2025年9月17日中国石油天然气股份有限公司油气和新能源分公司组织专家对召72井区三维地震采集工程技术设计进行了审查，参加会议的还有地球物理处、天然气事业部、勘探开发研究院长庆油田分公司、东方地球物理公司等相关人员，并形成会议纪要。根据会议纪要本次勘察任务主要目的层为二叠系下石河子组和山西组，兼炭石炭系与奥陶系；查明主要目的层构造样式、断裂、储层空间展布特征；落实构造幅度5~8m以上的低幅度构造圈闭合，预测山西组煤岩与奥陶系储层、含气性空间分布；开展精细构造、断裂解释。
根据会议纪要，审定基础方案中观测系统为：42Lx4Sx224T；面元：20mx20m；覆盖次数：336次；最大炮检距：5572m；接收线距：160m；炮线距：280m；横纵比：0.75；炮道密度：84万道/km2。

根据国家法律法规规定，经审查合格，中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司长庆物探分公司负责实施该项目。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中有关规定，本项目行业类别属于“四十六、专业技术服务业99、陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘查）”，应开展环境影响评价工作，编制环境影响报告表。受中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司长庆物探分公司委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，在现场踏勘、查阅有关资料的基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》及环境影响评价相关技术导则的规定，编制完成本项目的环境影响报告表。
长庆物探分公司2026年度鄂尔多斯盆地伊盟隆起召72井区多波三维地震采集工程设计利用三维地震勘查技术，通过激发、观测和分析爆破产生的地震波在地下的不同传播规律来查明地层序列，评价有利油气成藏条件，新增油气探明储量面积。本次项目分区作业，逐点起爆。项目为临时性工程，仅有勘察期，无运营期，勘察期约为3个月。项目具有施工窗口期及工期短的特点。

2、项目基本情况

项目名称：长庆物探分公司2026年度鄂尔多斯盆地伊盟隆起召72井区多波三维地震采集工程

建设单位：中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司长庆物探分公司

建设地点：鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇、伊金霍洛镇、红庆河镇
占地面积：勘探范围面积：408.33km2。
建设性质：新建

投资规模：总投资为1392万元，其中环保投资95万元，占总投资额的6.82%。

3、项目组成

本项目施工内容包括表层调查分析（包括微测井的钻井、激发、测量等工序），激发点的钻井、激发、测量等工序。本项目主要建设内容见表2-1。
表2-1   项目组成一览表

类别

工程名称

建设内容及规模

备注

主体工程

表层调查分析

潜水面调查
调查近地表潜水面深度，为激发井深设计提供依据，采用钻井调查和量取水井深度相结合的方法，调查密度约1个点/km2，本次调查点位约350个

最终通过平滑形成潜水面深度图和潜水面顶面高程图。临时占地面积约1400m2。
新建

微测井

通过微测井进行近地表结构调查，部署三分量微测井30处，其中双井微测井10口，单井微测井20口。井径8cm，单井平均井深18m，双井平均井深50m，微测井机械钻井使用山地风钻。通过微测井调查为高分辨率处理提供依据，提升地震数据的清晰度和细节分辨能力。临时占地面积约160m2。
新建

震源激发

爆破激发

爆破激发点为36140个。根据表层调查分析结果制定技术方案，确定激发区域内爆破激发点的野外点位，通过定位系统引导作业组到达指定点位，进行钻孔、线缆布设以及爆破，钻井引爆炸药激发地震波，同步记录井深、药量等关键参数。激发点机械钻井使用山地风钻，井径为8cm。深度由表层调查分析结果进行确定，要求激发深度为潜水面以下3米（通常6-50米）。临时占地面积约144560m2。
新建

数据采集

总接收点数为120960个；本次勘查所用的接收设备为检波器，接收地震波时安装于激发点附近，检波器在地面的停留时间较短（约为1h）。地震波遇岩层界面反射回来被检波器接收并储存，即可获得用以研究地下油气埋藏情况的地震记录。结合外壳与防护结构后，单点检波器整体尺寸在直径10-15cm、高度15-20cm范围内，使用时将检波器垂直插入地表即可。地面安装时，单个检波器埋置区域占地约直径20-30cm（含尾椎固定与土壤压实范围）。

新建

辅助工程

进场道路

施工时依靠区域内已有县乡道路、村村通道路及农村便道到达作业区域。本项目不新建临时道路。

/

炸药库

本项目不单独设置炸药储存库，炸药存取由民爆公司提供，并负责运输。

/

临时营地

由于勘探时间较短，项目3处临时营地均为租赁已有民房、宾馆等建筑，主要用于勘探人员办公休息。人员用餐依托周围居民区或商业餐厅。

依托

公用工程

给水工程

生活用水依托周边村庄，用水外购。生产用水主要是微测井、爆破激发点机械钻孔所需的喷雾洒水到政府指定地点拉运。

依托

排水工程

微测井、爆破激发点机械钻井所需的喷雾洒水自然蒸发无废水产生。项目租赁宾馆等场地作为营地供人员集中居住，营地设置污水收集罐，生活污水经收集后由密闭罐车拉运至附近城镇污水处理厂处理。
新建

供电工程

激发车及通信车采用车内供电设施供电，收集器采用充电电池供电，充电利用租用民房的电力设施，供电由当地变电站统一供电。
依托

环保工程

废气治理

车辆行驶扬尘：控制车辆行驶速度。

新建

燃油运输车辆的尾气、柴油发电机废气：选用市场上合格的清洁燃油，严格控制勘探车辆行驶速度。
钻井粉尘：勘查施工作业微测井、爆破激发点机械钻井使用山地风钻，钻井时洒水降尘，粉尘产生量很少，无组织排放。

爆破废气：爆破激发点放置震源药柱、覆土回填、起爆产生爆破废气，主要污染物粉尘、NOX、CO等，因震源药柱深埋，瞬时排放量小。

废水治理

项目无生产废水产生；项目租赁交通方便的场地设立3处施工临时营地。营地均设置有污水收集罐，生活污水经收集后由密闭罐车拉运至附近城镇污水处理厂处理。
噪声治理

主要为运输车辆和爆破产生的间歇性噪声。通过降低车速、保持爆破距离等方式可使噪声达到可接受范围。
固废治理

临时营地生活垃圾定期拉运至附近垃圾中转点；野外工作人员产生的生活垃圾由各班组设置生活垃圾收集装置，收集后再转运到市政生活垃圾收集点，严禁在野外随意丢弃。潜水面调查井、微测井、爆破激发点钻井结束后将所挖土方分层回填。
生态治理

主要为潜水面调查井、微测井、爆破激发点机械钻井等临时占地、破坏地表植被，以及人员踩踏破坏地表植被。机械钻井每个勘查点临时占地面积约 4~8m2。勘察施工作业结束后根据原地表植被类型进行生态恢复。

3、表层调查方案

（1）潜水面调查方案
调查近地表潜水面深度，为激发井深设计提供依据，用钻井调查和量取水井深度相结合的方法；调查密度1个点/km2，最终通过平滑形成潜水面深度图和潜水面顶面高程图。本次新钻潜水面调查井约350个，调查井井径8cm，平均深度10m。
（2）微测井调查方案

①调查目的：调查近地表纵横波变化规律，指导近地表建模及提高静校正精度；调查Q值，研究近地表纵横波吸收衰减规律，为高分辨率处理提供依据。

②部署原则及工作量：根据设计方案控制工区地形、近地表岩性、高速层顶界等剧烈变化区域。部署三分量微测井30口，全区密度达到26口/100km2（以往微测井72口），其中双井微测井10口，单井微测井20口。
③要求：依据技术设计要求，部署的微测井均要打穿低降速层（地震波传播速度显著低于下伏地层的浅层岩层），进入高速层（地震波传播速度显著高于上覆地层的致密岩层）（速度＞2500m/s）20m，低速层吸收地震波能量（尤其是高频成分），导致深层信号模糊，微测井调查为后续精确控制激发点位置提供依据，尽可能规避近地表低速层对地震波的负面影响，同时为静校正（校正低速层厚度和速度变化引起的地震波传播时间误差）提供可靠的地质约束。本项目微测井井径8cm，单井平均井深18m，双井平均井深50m。
（3）微测井调查方法

①双井微测井调查

针对工区表层条件，经过模型正演分析，确定本区微测井观测系统（见图2-1）（图中检波点即为接收点，每个接收点放置1个检波器）。
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图2-1   双井微测井激发井、接收井位置、地面检波器摆放示意图

观测方式：一口激发井、一口接收井，井距5m，井中激发，井中、地面同时接收；

接收方式：接收方式为SN7C-10HZ，激发井井口采用6道三分量检波器接收，检波器距井口1m、2m、3m 呈扇形摆放；考虑井底检波器无法回收，且为保证井底与地面的检波器可以控制变量进行对照，接收井井底和地面各摆放1个三分量检波器接收，共6道，井上3道距离井口1米呈扇形排列，井下连续3道。

井深：根据以往表层调查资料和表层地质露头调查资料确定合适的微测井深度，要求打穿高速层20m（速度在2500m/s以上），激发井和接收井深度一致；

激发方式：电火花激发；

激发参数：根据现场浅表层激发试验确定激发参数；

激发深度：分深度设计激发间隔，0-20m激发间隔1m；20-40m激发间隔2m；40m以下激发间隔4m，特殊夹层段激发间隔2m。

微测井技术要求：在微测井施工过程中要严格执行行业标准和有关技术要求，高速层速度要达到2500m/s。

岩性录井：微测井钻井时，进行岩性录井，以了解工区表层岩性的分布情况，指导表层模型的合理建立。

①单井微测井调查

观测方式：地面重锤激发，井中推靠壁接收；

接收道数：单个三分量检波器，X、Y、Z三个分量井下接收；

接收排列：分深度设计接收间隔，0-20m，接收间隔1m；20m-40m，接收间隔2m，40m以下，接收间隔4m。要求每次提升接收电缆保证首道与上一次激发末道深度重复，激发时保持电缆悬空状态，降低缆波干扰。
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图2-2   单井微测井激发井、接收井位置、地面检波器摆放示意图

井深：根据以往表层调查资料和表层地质露头调查资料确定高速层深度，以此确定合适的微测井深度（设计井深要求进入高速层20m，高速层速度要达到2500m/s）；

激发方式：井口用重锤或专用设备激发横波和纵波。在井中检波器的每个深度，用重锤在地面人工敲击铁板和枕木(井源距均为2m)，分别激发3次，先纵波，后激发横波，敲击枕木 (背向各一次)；

激发参数：根据现场浅表层激发试验确定激发参数；

激发深度：井口激发。

微测井技术要求：在微测井施工过程中要严格执行Q/SY 01458-2023《地震勘探近地表调查技术规范》相关技术要求。

①每口横波微测井施工前对仪器、重锤激发系统进行延迟时测试，有随机延迟的仪器不得用于多波微测井。

②R24浅层折射仪设置3道进行记录，第1、2道记录X、Y分量，第3道记录Z分量。

③枕木必须用车压实，用重锤敲击铁板和枕木时必须干脆，不能有拖拉。

④施工中，及时检查三分量记录中三个分量道的初至能量状况，如发现初至能量弱和记录道拉直线，应及时分析原因，加大激发能量，如三分量检波器损坏造成的应及时更换检波器。

⑤在微测井施工过程中，要求尽量打穿高速层（速度在2500m/s以上）；确保钻井质量，做到深度够、井直、井壁光滑，防止塌井。钻井过程中，要及时准确地进行岩性录井，标记清楚，并绘出岩性柱状图。

⑥施工中，每次激发记录时，应适当拉紧检波器推臂拉绳，使检波器紧靠井壁，确保三分量检波器的接收效果。

本项目部署三分量微测井30口，全区密度达到26口/100km2（以往微测井72口），其中双井微测井10口，单井微测井20口，微测井坐标见下表。
表2-2   项目微测井点位坐标（国家2000坐标系）

序号

X

Y
备注
序号

X
Y
备注
1

19361473
4375367
16
19373331
4356811
2

19368473
4375367
17
19368017
4371953
3

19375473
4375367
18
19374304
4372124
4

19364973
4371867
19
19362831
4356811
5

19375682
4357297
20
19372162
4359632
6

19362265
4368971
21
19364973
4375367
双井
7

19369265
4368971
22
19371973
4375367
双井
8

19372765
4368971
23
19361473
4371867
双井
9

19376265
4368971
24
19365765
4368971
双井
10

19364973
4365508
25
19361473
4365508
双井
11

19371973
4365508
26
19368473
4365508
双井
12

19362830
4359721
27
19375116
4365759
双井
13

19368662
4359632
28
19365162
4359632
双井
14

19375662
4359632
29
19369831
4356811
双井
15

19366331
4356811
30
19370804
4372124
双井
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图 2-2    微测井布置位置示意图
4、观测系统设计

（1）观测系统设计参数

本项目使用正交42L4S224T1R观测系统，在施工中，激发线（布置激发点的排列线路，纵向排列）、接收线（布置接收点的排列线路，横向排列），激发点、接收点的编排统一采用网格形式，观测系统设计参数见表2-3。

表2-3   三维地震观测系统参数表

名称

参数

名称

参数

观测方式

正交

观测系统

42L4S224T1R　

纵向排列方式

4460-20-40-20-4460

接收道数(道)

9408

纵向面元(m)

20

纵向覆盖次数

16

横向面积(m)

20

横向覆盖次数

21

面元(m×m)

20×20

覆盖次数

336

道距(m)

40

激发点距(m)

40

激发线距(m)

280

最大炮检距(m)

5572

接收线距(m)

160

最小炮检距(m)

20

束间滚动距(m)

160

最大最小炮检距m）

295.3

横纵比

0.75

最大非纵距(m)

3340

主要目的层横纵比

1（上古生界）　

道密度(道/km2)

126.05

炮道密度(万道/km2)

84　

炮密度(炮/km2)

139.38

采样间隔(ms)

2

记录长度(s)

6
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图2-3  观测系统参数示意图

（2）激发点激发参数

综合考虑项目施工区域三维的地质任务和地表条件特征，本次采集采用井炮和高精度可控震源联合激发。在工区内选择代表性小单元（100×100米），测试不同药量与井数组合。确定最优组合后，按地质分区扩展至相似区块单元。

井炮激发，激发参数确定如下：
低降速层≤20m区：1口×Hm（潜水面下3m）×12kg
低降速层＞20m区：2口×Hm（潜水面下3m）×6-8kg
（3）仪器参数

仪器类型：428有线仪器；

采样间隔：2ms；

记录长度：6s，记录格式SEG-D；

前放增益：0dB，高低截频：0-206Hz，不加陷波。

表2-4   仪器参数表

仪器型号

记录长度(s)

采样间隔(ms)

相位响应

去假频滤波(Fn)

前放增益(dB)

记录格式

428有线仪器

6s

2

线性相位

0-206

0

SEG-D

（4）接收参数

采用DSU3三分量检波器接收，严格遵循埋置标准流程，量化考核，做到平、稳、正、直、紧，确保“体”耦合，确保检波器体耦合；确保X方向与测线大号方向的方位角误差控制在正确±3°范围内，同时确保气泡水准仪的气泡居中，确保检波器水平倾斜度控制在6°以内。检波器接收参数见下表。

表2-5   检波器接收参数表

检波器类型

型号
分量数

单串个数（个）

自然频率

（Hz）

连接方式

组合

图形
检波器串数

（串）
组内距

Δx(m)
组内距Δy(m)

组合基距Lx(m)

组合基距Ly(m)
数字

DSU3三分量检波器

三分量

1

-

-

-

1

0

0

0

0

项目设计工作量

根据地质任务要求，本次三维地震采集设计工作量见下表。

表2-6   项目设计工作量统计表

名称

工作量

名称

工作量

线束数(束)

139

满覆盖面积(km2)
260

接收线数(条)

180

资料面积(km2)
569.86

接收线总长度(km)

4831.20

施工面积(km2)

408.33
接收点数(点)

120960

炮点面积(km2)

397.824

激发线数(条)

65

微测井点数(点)

30

激发线总长度(km)

1443.00

小折射点数(点)

/

激发点数(炮)

36140

大折射点数(点)

/

5、主要设备

本项目为三维地震采集项目，主要设备包括采集设备、机动设备、钻井设备、测量设备、质检设备和办公设备等。项目设备情况具体见表2-7。

表2-7   项目设备清单

序号

类型

名称

型号

数量

1

采集设备

仪器主机
428XL
1台

2

查线主机
1台

3

数传电缆（有线检波器）
428-DSU3
29969条
4

电源站
428
2000台
5

电源线
2099条
6

延长线
117条
7

交叉站
91台
8

可控震源
EV56
5台
9

数码雷管起爆器DDTC
融硅芯片
23台
10

采集同步器
428
1个
11

NAS盘
/

4个
12

光纤交换机
G3I

2个
13

光纤
/

1个
14

UPS
/

4个
15

光模块
/

2个
16
机动设备

轻卡

/

12辆

17
皮卡

/

280辆

18
中巴

/

10辆

19
长城H9

/

8辆

20
卡车

/

11辆

21
钻井设备

山地风钻

/

90台

22
空压机
/

90台
23
测量设备

卫星定位仪

/

12台

24
办公质控设备

工作站

GeoEastV4.0系统

3个

25
工作站

AI智能

1个

26
绘图仪

大西洋热敏

1台

27
磁带机

3592-E07

1台

5、主要原辅材料

本项目中所使用的震源药柱为乳化炸药，充分反应爆炸后会产生N2、CO2、NO2等，污染程度较小。项目勘查过程爆破工作委托当地爆破公司（内蒙古磐宏矿业股份有限公司），使用的炸药、雷管由当地爆破公司管理炸药储存工作。项目主要原辅材料详见表2-8。

表2-8   项目原辅材料清单

序号

名称

总用量

来源

储存

1

柴油

216.8t
外购

按需供应

2

震源药柱

210t
外购

不单独设置炸药储存库，炸药存取由民爆公司提供，并负责运输，平均单次充填6kg

3

电雷管

36140发

外购

本项目所用炸药雷管购买自靖边县特种民爆器材经销有限公司。

震源药柱：本项目中所使用的震源药柱为乳化炸药，乳化炸药不含有敏感度高的猛炸药，安全性、抗水性、爆炸性都表现良好。主要由3个部分组成：①由硝酸铵、硝酸铵消焰剂（氯化钠、氯化铵、氯化钾等）、水和其他添加剂组成的氧化剂水溶液；②由油、蜡、乳化剂和其他油溶性材料组成的油相材料；③由珍珠岩，树脂微球，或亚硝酸铵、碳酸氢钠等组成的密度调节剂。乳化炸药属于混合炸药，其“起爆中心”是内部的夹杂气泡或气泡载体如珍珠岩、玻璃微球等。首先雷管爆炸能量被微体系内的物质吸收，微体系未向外做功，不会消耗能量，外界的能量被微体系内的物质全部吸收，使得微体系的内能增加，内能增加表现为温度升高。高温达几百甚至几千摄氏度，水的体积瞬间增大到几百倍。水的体积瞬间骤增，使微体系的乳胶粒子油膜爆裂。连续相的微体系乳胶粒子迅速发生爆炸，释放大量的能量。当氧化剂恰好把可燃剂氧化时，称为零氧平衡，即碳和氢均被氧化成二氧化碳和水，这时生成的有毒气体最少，放出的热量最多，做功能量也最大；反之，氧化剂有剩余称为正氧平衡，会生成氮氧化化合物，不仅对人体有害，还对瓦斯爆炸反应起催化作用；不足称为负氧平衡，会生成一氧化碳和固体碳，一氧化碳不仅有毒还容易因“二次火焰”引燃引爆瓦斯和粉尘。所以炸药在设计时，氧平衡控制一般都会无限接近零氧平衡。

电雷管：电雷管一般上层使用叠氮化铅，下层使用黑索金。叠氮化铅：分子式为Pb(N3)2，密度为4.8，分子量为291.26，性状为白色晶体；微溶于水，几乎不溶于乙醇。有α和β两种晶型，α型为短柱状，β型为针状。β型的感度很大，极易爆炸。一般生产使用的为α型，其密度为4.71g/cm，吸湿性小，但在水中也能爆炸。在干燥条件下，一般不与金属作用，热安定性较好，在50℃贮存3~5年变化不大。接近晶体密度时的爆速为5300m/s。撞击感度和摩擦感度均较雷汞为高，起爆力也比雷汞强，药粒流散性好，耐压性能好，是目前应用极为广泛的一种起爆药。主要用于装填电雷管和混合装填针刺雷管、延期雷管和火焰雷管。黑索金：环三次甲基三硝胺，分子式为C3H6N6O6，CAS号121-82-4，属于第1类爆炸品。爆炸点230℃，相对水密度为1.82。不溶于水，微溶于苯、芳烃、乙醚，溶于丙酮。吸入后中毒，可发生癫痫样发作；误服可引起头晕、恶心、呕吐、多汗，重者发生抽搐。危险特性：受热，接触明火、高热或受到摩擦震动、撞击时可发生爆炸。燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。灭火方法采用雾状水，禁止用沙土压盖。

6、土石方平衡
本项目潜水面调查挖方量为17.59m3，单井微测井挖方量为1.81m3，双井微测井挖方量为5.02m3，爆破激发点挖方量为3269.87m3，挖方量合计为3294.29m3，填方量约为3294.29m3，挖方全部回填，无余方。

表 2-9      工程土方平衡情况表

序 号

工程名称

总挖方 (m3 )

总填方 (m3 )

单点挖方

(m3 )

内径 ( m )

深度 ( m )

点位数 量 (个)

余方

(m3 )

1

潜水面调查点
17.59
17.59
0.050
0.08

10

350
0

2

单井微测井

1.81
1.81
0.090
0.08

18

20

0

3

双井微测井

5.02
5.02
0.502
0.08

50

10
0

4

爆破激发点

3269.87
3269.87
0.090
0.08

18

36140
0

合计

3294.29

3294.29
/

/

/

36520
0

注：本项目潜水面调查点井深约2~18m，本次按中间值10m进行计算，单井微测井平均深度约18m；双井微测井井深平均约50m；炮点激发井深度要求在潜水面以下3m，通常约6m-50m，平均深度18m。

6、劳动人员

本项目计划投入采集施工人员880人，租赁附近宾馆等三处已有场地设置施工营地。施工营地内生活用水依托附近村民水井，供电依托当地电力设施，可满足项目的需求。待施工结束后，作业人员完全撤离，归还该租赁场所，并留存保障设施。

营地驻留时间为90天，生活物资保障由后勤专门负责。由于项目勘探期作业面积较广，作业人员较为分散，因此不设置野外施工营地。

7、公用工程

(1) 给排水
项目用水从政府指定地点拉运。

给水：总用水量103059m3/施工期，项目用水包括生活用水和生产用水，生活用水量为4752m3/施工期，生产用水量为98307m3/施工期，生产用水主要为施工抑尘用水。

施工抑尘用水：根据设计资料，钻进时需对作业面进行喷雾洒水抑尘，抑尘用水每米井深消耗0.1~0.2m3，本次按0.15m3/米来初步估算。本项目潜水面调查点共350处，井深平均约10m，则每处潜水面调查点抑尘降温用水量为1.5m3，总用水量为525m3；本项目单井微测井、爆破激发点井深约18m，则单井微测井、爆破激发点单井抑尘降温最大用水量为2.7m3，本项目单井微测井20口，爆破激发点36140处，用水量合计为97632m3；本项目双井微测井共10口，井深约50m，则双井微测井单井抑尘用水量为7.5×2m3，总用水量为150m3；本项目施工喷雾抑尘降温总用水量为98307m3/施工期。

生活用水：施工人员按880人考虑，施工天数为90天，根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T 385-2025），参考农村居民用水定额60L/（人·d），则施工期生活用水量为4752m3/施工期。

排水：项目施工期生活污水主要为施工人员的生活污水，产生量按用水量的80%计，则产生量约为3801.6m3/施工期，项目营地均设置污水罐，生活污水经污水罐收集后拉运至附近城镇污水处理厂处理。
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图 2-4   本项目水量平衡示意图 (单位：m3/施工期)
(2)供电
本项目山地钻孔用电优先依托区域现有供电电网，无法连接电网区域采用柴油发电机供电。
8、施工组织及工程管理

（1）施工组织

为了保证本次勘查任务的顺利完成，物探经理部成立了项目支持组，负责采集方法及全过程的管理协调工作，严格按照合同的各项要求实施野外采集工作，确保本项目优质、安全、高效地完成。本次施工计划从北往南进行整线束采集。

本次勘察施工活动均在HSE管理体系下进行，确保人员、设备及环境安全。严格执行甲级资质队伍的技术规范和质量管理程序。采用“由北向南、整线束滚动”的推进策略，优化资源配置，减少设备长途搬迁，提高生产效率。

施工顺序：

第一阶段：前期准备阶段

项目部组织队领导及技术骨干，详细解读施工设计、地质任务书及质量要求。对全工区进行实地踏勘，识别障碍物、风险点。所有采集设备、测量仪器、运输车辆进行全面检修标定。对所有施工人员进行项目专项HSE、技术方案和应急演练培训。提前与地方政府、村镇沟通，办理施工许可，宣传补偿政策，为施工扫清外部障碍。

第二阶段：野外测量与布设阶段

测量放样：

顺序：严格遵循“从北向南”的总体方向，优先施测第一条线束的炮点、检波点位置。

确定位置：由测量仪器专业化人员带队，确保坐标、高程精度。采用RTK等先进技术实地放样、钉桩、编号，并同步进行障碍物标注和点位偏移设计。

钻孔与下药：紧随测量之后，形成“测量-钻孔-下药”的流水作业单元。在北区第一条线束的炮点钻孔完成后，即可开始下药。严格执行爆破物品管理规定，爆破工作委托当地民爆公司。

接收点排列布设：与钻孔工序同步作业。在测量完成的区域，立即组织人员进行检波器布设、大线连接、采集站安置。

第三阶段：数据采集阶段

采集模式：采用“整线束采集、滚动推进”模式。首条线束采集：当最北端第一条线束的测量、钻孔、下药、排列布设全部就绪，并通过日检后，启动该线束的数据采集。

滚动搬迁：第一条线束采集期间，测量、钻孔、排列队伍已同步向南推进，进行第二条线束的准备工作。当第一条线束采集完毕，采集设备(、记录仪器中心)即可快速搬迁至第二条线束。

循环作业：以此类推，形成“后线束准备、前线束采集”的紧密衔接、滚动循环，直至最南端线束采集完成。

现场质量控制：由现场处理员实时监控单炮记录质量，发现问题(如坏道、异常干扰)立即通知相应工序整改。队领导和技术负责人每日召开生产例会，解决当日问题，调整次日计划。

第四阶段：收尾阶段

排列收线：每条线束采集完成后，有序回收检波器、电缆等设备，清点装箱。根据激发点周围环境类型及植被类型进行恢复，确保恢复原有现状地貌。

（2）项目施工周期

工程勘察周期为90天，每天工作8小时，夜晚不施工。


	总平面及现场布置
	长庆物探分公司2026年度鄂尔多斯盆地伊盟隆起召72井区多波三维地震采集工程主要涉及鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇、伊金霍洛镇、红庆河镇，主要勘查此地区地下油气资源状况，工程设置三处营地，分别位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇光明村、红庆河镇边苏布尔嘎镇壕赖苏村，营地均为租赁已建成的民居、宾馆等场地，不新增占地；野外地震数据资料采集包括测量、钻井、放置震源药柱、覆土回填及激发采集等工序。总计激发点数36140个，束线139束；覆盖次数：16纵×21横；微测井30处（每处包括单井20口，双井10组）。总接收点数为120960个；本次勘查所用检波器接收地震波时安装于激发点附近，检波器在地面的停留时间较短（约为1h）。项目单个潜水面调查点、单井微测井、爆破激发点占地面积为4m2，双井微测井占地面积为8m2，则临时占地面积共146120m2，布点选址避让生态保护红线、重要湿地、饮用水源地、文物保护单位等环境敏感区，避让居民区，因此本项目现场布置合理。

	施工方案
	1、工艺流程简述及产污环节

采集原理：地震勘查采集方法的原理就是人工激发的地震波在地面下传播过程中遇到反射界面后，再传向地面，通过地面埋设的检波器接收反射到地面的地震波信号，经过模拟信号向数字信号转换后，再运用数据处理方法对地震波进行必要的处理，形成地震剖面，在地震剖面上解读地质构造等信息，或者进一步运用反演方法对地震波数据信息进行反演，获得与地下地质更密切的弹性参数、物性参数等数据，为地质学家提供与油气相关的指示信息。具体见图2-1。
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图2-5   地震勘查基本原理图

本项目施工内容包括表层调查分析（包括潜水面调查钻井调查、微测井的钻井、激发、测量等工序），激发点的钻井、激发、测量等工序。一个激发点作业工序时间约为20min。
项目作业工艺流程及产污环节详见图2-3：
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图2-6   项目作业工艺流程及产污环节图

施工工艺流程简述：
表层调查分析

潜水面调查：采用钻井调查和量取水井深度相结合的方法调查近地表潜水面深度，为激发井深设计提供依据，最终通过平滑形成潜水面深度图和潜水面顶面高程图。
微测井：在地震勘查正式开始前，利用微测井获取近地表的速度结构信息，为静校正和激发井深设计提供关键数据支持。单个微测井整体施工周期（包含钻井、激发、回填）为5h左右，由于以往双井微测井部署密度较少，为控制表层调查的精度，兼顾地形地貌和近地表特点进行微测井点位的布设，其工艺流程主要包括：点位布设与测量、钻井至低降速层下方并进入高速层20m、激发（炸药或震源）与信号接收、数据处理建模、静校正。

（2）确定激发点位置、深度

本项目均采用爆破激发。通过表层调查结果（包括本次微测井调查结果和以往调查结果）确定激发点位置、深度，布设施工激发点和接收点，本项目使用正交42L4S224T1R观测系统，在施工中，激发线（布置激发点的排列线路，纵向排列）、接收线（布置接收点的排列线路，横向排列），激发点、接收点的编排统一采用网格形式。
（3）爆破激发

本项目爆破激发点位共计36140个。爆破激发过程主要包括表土剥离、钻探、下药、回填、激发工序。单个爆破激发点总耗时约1~2h。本项目勘查过程爆破工作委托当地爆破公司，使用的炸药、雷管由当地爆破公司管理炸药储存工作。
①表土剥离

然后将激发点位置及周边表土清理，清理表土堆存于激发点附近。

②钻探工程

机械钻孔利用山地风钻进行施工。风钻是以压缩空气为动力的打孔工具，按冲击破碎原理进行工作，不产生泥浆。山地风钻属于小型设备，在道路不通的地方由人工搬运，因此不必铺设施工道路。激发点钻孔深度约17~18m，单个风钻钻孔时间仅约0.5~1h。山地风钻属于小型设备，在道路不通的地方由人工搬运，因此不必铺设施工道路。爆破激发点机械钻孔区临时占地面积约4m2，土方存量较少，临时占地存放占地面积很小。

③下药

震源药柱当天在炸药库拉运，震源药柱按《爆炸安全规程》（GB 6722-2014）操作要求放入激发井内。

④回填

将弃土回填至井内。

⑤爆破

引爆震源药柱，激发产生地震波。

（5）采集数据

激发产生的地震波遇岩层界面反射回来被地面检波器接收并将信号记录下来，产生数字资料。

（6）表层恢复

采集完成后对激发点、接收点现场进行清理，主要为回收检波器、平整等现场清理工作。临时占地恢复根据激发点周围环境类型及植被类型进行恢复，确保恢复为原有现状地貌；项目利用区域现状道路，不建设临时道路，施工人员活动区域地表植受到损坏，本项目在冬季施工，地表植被较少，施工后将施工区域恢复为原状地貌，对地表植被影响较小。
（7）数据处理和解释

室内地震数据处理：采集到的大量数据输入专用电子计算机，按不同要求用一系列功能不同的程序进行处理运算，把数据进行归类编排，突出有效的，除去无效和干扰的，最后把经过各种处理的数据进行叠加和偏移，最终得到地震剖面或三维数据体文件。

地震资料解释：运用波动理论和地质知识，综合地质、钻井、测井等各项资料，作出构造解释、地层解释、岩性和烃类检测解释及综合解释，绘出有关成果图件，对工作区域作出含油气评价，提出钻探井位置等。

2、污染物产生情况

项目仅为勘察期（施工期），无生产运营期。勘察期污染物产生情况如下：

（1）废水

①生产废水：项目潜水面调查点、微测井、爆破激发点所选机械钻均为山地风钻，为干法钻孔，少量喷雾降尘降温水自然蒸发，无废水产生；

②生活污水：工程租赁三处场地作为营地，营地设置污水罐，生活污水收集后由密闭罐车拉运至附近污水处理厂处理。
（2）废气

①运输车辆、柴油发电机尾气，主要污染物为CO、THC、NOx等，为流动非连续源，产生量较小，对大气环境影响小。
②震源药柱起爆产生爆破废气，主要污染物粉尘、NOx、CO等，因震源药柱深埋通常在10m以下，且上部已覆土，爆破废气几乎不会排出。
③钻孔(岩性调查点、微测井、爆破激发点)粉尘，主要污染物为颗粒物，表土剥离及回覆过程中会产生少量粉尘，施工场地通过抑尘洒水可有效降低粉尘排放量，对大气环境影响较小。
④车辆行驶扬尘：主要污染物为颗粒物，通过控制车辆行驶速度，减少扬尘。
（3）噪声、振动

①钻机及车辆：噪声源强较大，但机械噪声属瞬时噪声，持续时间短。

②爆破：炸药深埋通常在地下10m以下，爆炸时会产生较大的爆炸噪声以及振动，但爆炸噪声、振动属于瞬时发生，爆炸消失，噪声和振动截止。

（4）固体废物

本项目钻孔产生的土方均回填至井内，不产生弃土；固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾，收集至环卫部门指定收集点，交由环卫部门集中处置。

①钻孔产生的土石方：本次勘查施工产生的固废主要为表层调查及激发点钻孔过程产生的土石方。本项目设置350处潜水面调查点、单井微测井20口、双井微测井10口、36140处爆破激发点。其中350处潜水面调查点钻孔深度平均为10m，井径为8cm，总土方量为17.59m3；20口常规单井微测井钻孔深度平均为18m，井径为8cm，总土方量1.81m3；10口双井微测井钻孔平均深度为50m，井径为8cm，总土方量5.02m3；本项目微测井钻孔合计产生土石方量6.83m3。由于各钻孔土石方产生量小，全部在各钻孔施工场地内临时堆存，施工结束后用于钻孔封堵，不外排。爆破激发点为36140处，产生的土方量为3269.87m3。潜水面调查、微测井、爆破激发点钻孔产生的土方在药柱装填后进行回填，不产生弃方。
②生活垃圾：工作人员产生的生活垃圾由各班组设置生活垃圾收集装置，收集后再转运至市政生活垃圾收集点，严禁在野外随意丢弃。

（5）生态环境影响因素

①现场作业人员在进行接收点和激发点定位时、现场作业人员走动及运输车辆移动时、后期布置接收设备及设备回收时对作业区地表有一定影响；

②潜水面调查点、微测井、爆破激发点打井时运输车辆及作业人员会对地表有占压影响，钻井和爆破产生的噪声会对作业区野生动物产生惊扰；

③本项目设置350处潜水面调查点、单井微测井20口、双井微测井10口、36140处爆破激发点，潜水面调查点、单井微测井、爆破激发点占地面积为4m2，双井微测井占地面积为8m2，临时占地面积共146120m2。
工程占地均为临时用地，临时占地统计结果详见下表。

表2-10    占地类型一览表（m2）

工程内容

占地类型

合计

其他林地
旱地
天然牧草地
其他草地

其他土地
临时占地
4540

1560

32280

82060

25680

146120
3、施工时序
工程总工期约3个月。具体工程进度如下：

（1）测量工序运行计划。

第1个月前5日开展潜水面调查井微测井钻井及数据获取工作，其后5日进行测量建网和仪器对比工作，随后进行测量开工验收、激发点测量、接收点测量，第2个月底完成全部炮检点测量工作，野外测量补测、复测工作全部结束。

（2）钻井工序运行计划

从第1个月下旬进行激发点钻井开工验收，随后正式开始钻井工作。按照施工顺序，整体由东向西钻井。从勘查区最北端开始施工，施工作业人员东西方向一字排开分布，自北向南推进。第2个月中旬完成全部钻井工作，人员、设备遣散，钻井收尾工作完成。开始地震资料采集工作。

（3）下药工序运行计划

在钻井完成一定工作量的情况下启动下药工作。第1个月下旬开始下药工作，第2个月底完成全区下药任务。

（4）采集工序运行计划

第1个月初开始主排列摆放工作，计划8天完成，随后正式开始生产采集工作。第3个月中完成野外采集工作，节点回收数据处理8天，第3个月底完成收队验收工作。施工时序具体见下表：

表2-11    项目施工时序表（m2）

序号
项目名称
时间
第一个月
第二个月
第三个月

1
表层调查分析

2
测量


3
钻井


4
下药


5
野外采集


6
数据处理




	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、生态环境现状
（1）主体功能区规划情况

依据《内蒙古自治区主体功能区规划》及地方相关国土空间规划，项目地处伊金霍洛旗苏布尔嘎镇、伊金霍洛镇、红庆河镇。伊金霍洛旗整体划为国家重点生态功能区（限制开发区域），其中伊金霍洛镇为旗内重点开发建制镇，苏布尔嘎镇、红庆河镇隶属于限制开发的重点生态功能区，管控以生态保育、农牧业发展为主。
（2）生态功能区划

按照《内蒙古自治区生态功能区划》，项目区属于毛乌素沙地北缘鄂尔多斯高原东部防风固沙生态功能区。区域主导功能为防治土地荒漠化，管控重点是保护修复原生林草植被，配套建设防风固沙植被体系。
（3）调查方法
本次生态环境现状调查采用现场调查与遥感解译结合的方式，对项目勘查范围内进行调查，评价区域为项目勘查范围，遥感影像数据源为2025年8月30日哨兵2A卫星数据8-4-3波段合成，融合分辨率10米。

遥感影像图见图3-1。
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图3-1   本项目遥感影像图
（4）土地利用现状

参照国土部门GB/T21010-2017土地利用分类，通过遥感解译对本项目区内的土地利用类型现状分析，土地利用现状结果统计见表3-1，评价区土地利用情况见图3-2。

表3-1   评价区土地利用现状统计结果

一级类型
面积（km2）
占评价区面积的%

林地
2.86
0.7
灌木
49.41
12.1
草地
276.44
67.7
耕地
62.88
15.4
人造地表
2.12
0.52
裸土地
1.55
0.38
水体
13.07
3.2
合计

408.33
100
由土地利用现状统计结果可知，评价区土地利用类型主要为草地、耕地。
评价区土地利用类型以天然草地为主，面积为276.44m2，占评价区面积的67.7%，其次是耕地、灌木林地，分别占评价区面积的15.4%、12.1%。
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图3-2   项目评价区土地利用情况

（5）植被分布

①植物资源现状

根据《内蒙古植被》，评价区所在区域的植物区系属泛北极植物区——欧亚草原区——蒙古高原草原省——毛乌素沙地州。项目所在区域以多年生草本为主，其次为一二年生草本，区系地理成分中以古北极中和达乌里-蒙古成分为主。项目所在区域植物名录详见下表。现场踏勘调查未在本项目评价范围内发现重点保护植物。
表3-2    区域植物名录

科名

属名

中文种名

拉丁学名

栖息生境

杨柳科

杨属
小叶杨

Populus simonii

栽培绿化树种

藜科

沙蓬属

沙蓬

Agriophyllum squarrosum

沙质地

虫实属

虫实

Corispermum chinganicum

沙质地

地肤属

地肤

Bassia scoparia

栽培的优良旱生牧草

雾冰藜属

雾冰藜

Bassia dasyphylla

沙地

碱蓬属

碱蓬

Suaeda glauca

盐渍地

猪毛菜属

猪毛菜

Salsola collina

农田、山坡、村旁

蒺藜科

蒺藜属

蒺藜

Tribulus terrestris

路边、房屋附近、沙地

菊科

蒿属

油蒿

Artemisia ordosica

沙丘、沙质地

蓝刺头属

砂蓝刺头属

Echinops gmelinii Turcz.

沙丘、沙质地

豆科

锦鸡儿属

柠条锦鸡儿

Caragana korshinskii
丘陵坡地及沙丘

羊柴属

细枝羊柴

Corethrodendronscoparium

沙丘、沙质地

石蒜科

葱属

蒙古韭

AlliummongolicumRegel

固定沙地、草原沙地

夹竹桃科

白前属

华北白前

Vincetoxicum mongolicum Maxim

山坡、草甸、沟谷

禾本科

赖草属

沙生赖草

Leymus secalinus

沙质地

针茅属

沙生针茅

Stipa caucasica

丘陵、坡地

芨芨草属

芨芨草

Achnatherum splendens

沙质地

沙鞭属

沙鞭

Psammochloa villosa (Trin.) Bor

沙质坡地

结合实际调查和遥感，利用gis系统进行制图，遥感解译结果对项目区及评价区内植被类型特征进行统计。评价区植被类型现状结果统计见表3-3，评价区植被类型见图3-3。

表3-3  评价区植被类型现状统计结果

一级类型
面积（km2）
占评价区面积的%

草甸
16.74
4.1
草原
262.15
64.2
栽培植被
129.44
31.7
合计
408.33
100
统计结果显示，评价区用地范围内植被类型主要为温带丛生禾草草原主要为百里香、蒿类、针茅等。
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图3-3   项目评价区植被类型

2、环境空气质量现状

（1）区域达标判定

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，2026年6月内蒙古自治区生态环境厅发布了《2025年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。”
因此，本项目位于环境空气质量达标区。

根据生态环境部数据服务平台—环境空气质量模型技术支持服务系统（http：//cloud.lem.org.cn/）发布的2024年统计数据显示：鄂尔多斯市2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9μg/m3、24 μg/m3、55 μg/m3、22 μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为154 μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求，区域空气质量现状评价见表3-4。

表3-4  区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

9
60

15
达标

NO2
年平均质量浓度

24
40

60
达标

PM10
年平均质量浓度

55
60

78.57
达标

PM2.5
年平均质量浓度

22
3

62.86
达标

O3
8小时平均质量浓度

154
160

96.25
达标

CO

第95百分位数日平均

0.8mg/m3
4mg/m3
20
达标

由上表可知，鄂尔多斯市中心城区六项基本污染物年平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求。

（2）特征污染物
本次大气环境现状评价委托内蒙古泽铭技术检测有限公司对项目所在区域的大气环境进行了监测。

监测项目：TSP；

同步观测气象资料：风向、风速、气温、气压等。

监测布点：本次环境空气质量现状检测布设1个监测点，监测点位置见表3-5。

表3-5   环境空气监测点布设表

序号

名称

东经

北纬

描述

G1
牛家渠
109.44716231
39.36439885
勘探范围内
检测时间与频次：2026年6月2日～6月4日，测24小时平均值，连续监测3天，监测评价结果见表3-5所示。

表3-6   环境空气监测评价结果统计表   单位：μg/m3
监测

项目

监测

点位

浓度范围μg/m3
标准值

占标率%

达标情况
TSP
牛家渠
104~125
300
34.67~41.67
达标
由结果可知，当地的TSP日均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段限值二级标准限值。
3、声环境质量现状

本次声环境现状评价委托内蒙古泽铭技术检测有限公司对项目所在地敏感点的声环境进行了监测。

①监测项目：连续等效A声级；

②监测时间和频次：2026年6月2日，昼夜各监测一次。

③监测布点：由于本项目勘探区域较长，涉及地区较广，为保护勘探测线沿线居民的声环境质量，本次评价对勘探区域内的村镇布设了7个声环境质量监测点位，点位布设情况如下：

表3-7   声环境质量监测点布设表

序号

名称

东经

北纬

执行标准
1

杨家
109.55721363
39.50390795
《声环境质量标准》

(GB3096-2008)1类
2

光生四队
109.43678291
39.47148101
3

诺干布拉格二队
109.43795511
39.41342289
4

白格针村
109.56239082
39.36239375
5

牛家渠
109.44087693
39.36101657
6

台格希里村
109.52245282
39.36193829
7

诺干布拉格村一社
109.39590664
39.47035643
声环境质量监测结果如下：

表3-8   声环境质量检测结果     单位：dB(A)

测点编号

测点位置

检测日期

检测结果

（单位：dB（A））

标准限值

（单位：dB（A））

1#

杨家
6月2日
昼间

49
55
夜间

42
45
2#

光生四队
6月2日
昼间

48
55
夜间

43
45
3#

诺干布拉格二队
6月2日
昼间

49
55

夜间

43
45

4#

白格针村
6月2日
昼间

48
55

夜间

42
45

5#

牛家渠
6月2日
昼间

49
55

夜间

43
45

6#

台格希里村
6月2日
昼间

48
55

夜间

43
45

7#

诺干布拉格村一社
6月2日
昼间

48
55

夜间

43
45

④监测结果：从声环境质量现状监测结果来看，各监测点监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类声环境功能区限值要求。
4、地下水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目属于C地质勘查中的24、矿产资源地质勘查（包括勘探活动），项目属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价，无需补充地下水监测内容。

5、土壤环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)附录A，本项目为“其他行业”，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价，无需补充土壤监测内容。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为资源勘查项目，根据现场调查，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

	生态环境保护目标
	大气环境：距潜水面调查点，爆破激发点、微测井500m范围内大气环境保护目标，包括村庄等大气环境保护目标。

声环境：项目微测井周围50m无声环境保护目标；潜水面调查点、激发点实际部署时避让房屋100m，因此不统计声环境敏感目标。

地下水：距潜水面调查点、微测井、爆破激发点500m范围内地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；

生态环境：勘查范围内的生态环境。

本项目为三维地震勘查资料采集项目，本项目分区作业，勘查施工作业布点避让地表水，避让风景名胜区、自然保护区、森林公园、文物保护区等环境敏感区。

表3-9    项目生态环境保护目标表
环境要素
保护对象

经纬度/°

保护内容

方位

人数

距离(m)

保护级别

经度

纬度

大气环境
项目潜水面调查点、爆破激发点周边500m范围大气环境保护目标，涉及勘查范围内村庄等大气环境保护目标，具体点位(潜水面调查点、爆破激发点)前期无法确定，且范围较大，本次不再详细列出；潜水面调查点、激发点实际部署时避让房屋100m。
《环境空气质量标准》（GB3095-2026 ）中过渡阶段浓度限值二级标准
毛盖图庙
109.479154

39.501749

村庄

SE(微测井2#)
20人

245

杨家
109.557213

39.503908

村庄

W(微测井3#)
60人

100

诺干布拉格村一社

109.396078

39.471079

村庄

N(微测井23#)

23人

100

光生四队
109.436783

39.471481

村庄

N(微测井4#)
32人

100

喇嘛敖包九队

109.473375

39.472028

村庄

SE(微测井17#)
21人

120

喇嘛敖包七队

109.507978

39.475002

村庄

E(微测井30#)
34人

330

诺干布拉格二队
109.437955

39.413423

村庄

S(微测井10#)
36人

100

喇嘛敖包四队

109.519208

39.416785
村庄

N(微测井11#)
32人

195

牛家渠

109.447162

39.364398

村庄

NE(微测井28#)
26人

390

台格希里村
109.520197
39.363210

村庄

N（微测井28#）

42人

100

白格针村

109.567145

39.362568

村庄

E（微测井14#）

45人

100

冯家渠村

109.453112

39.330521
村庄

S（微测井14#）

38人

251

声环境
本次环评要求勘查作业的激发点远离居民区等环境敏感目标，爆破激发点距离土窑洞、土坯房、毛石房屋、一般民用建筑物、工业和商业建筑物的安全距离为80m，本次按照100m避让，距离文物保护单位的安全距离为200m
《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类
地表水环境

黑炭淖
湖泊
项目属于矿产资源勘查，潜水面调查、微测井、激发点避开湿地，不在地表水及湿地范围内勘查
《地表水环境质量标准》
(GB3838-2002)3类标准
赤盖淖

湖泊
生态环境
项目勘查范围内区域水土流失区、植被、动物、土地资源等生态环境等，项目潜水面调查点、爆破激发点、微测井实际部署均避开生态保护红线外500m，项目临时占地不涉及生态保护红线。布点尽量避开基本草原、基本农田，不能避开的点位应办理相关的占用手续，落实好生态预防及恢复措施，降低工程对生态环境的影响。
恢复原有生态环境现状
其他

项目勘查范围内有市级文物保护单位白圪针墓群、旗级文物保护单位红庆河墓群、未定级不可移动文物毛盖图庙敖包、敏盖敖包墓群、诺干布拉格遗址、昌汗图希里遗址、喇嘛敖包遗址、公尼召供销社旧址，本项目勘查钻孔点位均设置距离文物保护单位200m，避开文物保护区。
保持安全距离



	评价标准
	1、环境质量标准

（1）环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准。

表3-10  环境空气质量标准
污染物名称

取值时间

浓度限值（µg/m3）

备注

TSP

年平均

200

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准

日平均

300

PM10
年平均

60

日平均

120

PM2.5
年平均

30
日平均

60
SO2
年平均

60

日平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

日平均

80

1小时平均

200

CO

24小时平均

4（mg /m3）

1小时平均

10（mg /m3）
O3
日最大8小时平均

160

1小时平均

200

（2）环境噪声：本项目所在区域属于声环境1类功能区，评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类声环境功能区标准。

表3-11  声环境质量标准
类别

噪声限值dB（A）
昼间

夜间

1

55

45

2

60
50
备注：夜间突发噪声不得超过标准值15dB(A)，即65dB(A)

（3）环境振动：由于项目作业范围内主要为乡镇地区，而对该区域国家未发布相应的环境振动评价标准，根据《关于乡镇地区环境振动测量和评价适用环境保护标准问题的复函》生态环境部函（环函〔2013〕35号）中提出：“《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)和《城市区域环境振动测量方法》(GB/T 10071-1988)适用于城市区域环境振动的测量和评价，乡镇地区环境振动目前无明确规定的标准，在实际工作中，可参照以上两项标准执行”。
因此，本项目作业范围内居民区执行《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)中的居民区、文教区标准昼间70dB、夜间67dB：每日发生几次的冲击振动，其最大值昼间不允许超过标准值10dB，夜间不超过3dB，即昼间80B、夜间70dB。
2、污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准
建设期柴油发电机废气中SO2、NOX、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中新污染源无组织排放标准限值。
表3-12   废气排放标准限值

污染物

排放限值（mg/m3）

标准

SO2
0.40
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

NOX
0.12
颗粒物
1.0
（2）废水
营地均设置有污水收集罐，生活污水经收集后由密闭罐车拉运至附近城镇污水处理厂处理。

（3）噪声

勘探及施工现场执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；
表3-13   建筑施工场界环境噪声排放限值

建筑施工场界

噪声限值  dB（A）

昼间

夜间

70

55

（4）固体废弃物

一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	其他
	本项目为矿产资源勘查项目，属典型生态影响类项目，不设总量控制指标。



四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1、生态环境
（1）土地占用影响分析

本项目勘查布点避让风景名胜区、自然保护区、森林公园、重要湿地、文物保护区、饮用水源保护区等环境敏感区，避让居民区。主要占地类型主要为其他草地、天然牧草地及少量的旱地、其他林地，占用时间约3个月。
本项目机械钻井利用山地风钻进行，对土地的影响主要是人员踩踏、机械压覆和钻井对土层的扰动。

钻井完毕设备撤出后进行填药及孔眼回填等，施工时间较短，活动范围小，对周围地表植被踩踏程度较小，勘查结束后进行地表恢复。由于对周围地表踩踏程度较小，因此土地恢复速度相对较快，短期内可以重新恢复土地稳定性，不会改变土地原有类型。微测井钻井井径为8cm，爆破激发点钻井井径为8cm，所挖土方分层回填后可将土壤扰动降低，不会影响项目地块生态系统功能。

（2）对植被影响

勘查区域植被类型主要为草地、旱地农作物。在临时占地中人员踩踏、钻井设备进出等都会对地表植被造成破坏。山地风钻作业会直接破坏地表植被，导致植物的根系和地上部分受损或被摧毁，这对植被会造成不同程度的伤害。钻井作业会改变土壤的结构，使得土壤变得更为松散，这可能会导致土壤侵蚀和水分蒸发增加，影响植物的生长环境。本次勘查作业临时占地主要为其他草地、天然牧草地及少量的旱地、其他林地等。项目勘查布点时避开风景名胜区、自然保护区、森林公园、重要湿地、文物保护区、饮用水源保护区等环境敏感区；尽量避开基本草原、基本农田，不能避开的点位应办理相关的占用手续，落实好生态预防及恢复措施，降低工程对生态环境的影响。项目区域暂未发现保护植物，实际布点施工时若发现国家保护动物及栖息地应进行避让，施工单位将对受影响的植被、农作物，施工方会进行补偿，施工后及时进行恢复，确保不影响植被生长及耕作；施工作业区为临时占地，施工结束后及时回填、平整、生态恢复。
（3）对动物影响

本次勘探施工过程中采用钻孔等设备，会对区域内野生动物产生惊扰。由于勘探区人类活动较为频繁，项目区没有大型野生动物，出没的野生动物数量较少，且均为当地常见广布种。项目勘查布点时避开风景名胜区、自然保护区、森林公园、重要湿地等动物分布较多的区域。项目区较为开阔，地形连通性好，野生动物可以主动绕避施工作业区。施工占地区域人员活动密集，主要出现的动物包括一些田间小型啮齿动物、爬行动物、鸟类等，项目区域暂未发现保护动物，实际布点施工时若发现国家保护动物及栖息地应进行避让。勘查过程中机械钻井在设备运行过程中产生的噪声、大气污染等将对区域动物造成一定影响，促使附近动物远离；井炮激发会造成瞬时高噪声影响以及振动影响，会对动物产生突发性惊扰，造成一定的影响。另外，项目施工过程中应加强对施工人员的教育，严禁捕猎野生动物；施工作业在限定的范围内进行，减少活动范围，可减轻人为干扰对野生动物正常活动的影响。

综上所述，虽然本次勘探区域范围较大，但实际施工活动范围较小，均为分散式局部点位施工，在加强对施工人员的教育，严禁捕猎野生动物，尽量减轻人为干扰对野生动物正常活动的影响的基础上，在采用以上措施后，本次勘探不会对野生动物造成较大的影响。

（4）对基本农田的影响

由于勘查区域较广，本次勘探工作不可避免地涉及基本农田，但本项目占地均为临时占地，不永久占用基本农田。勘查作业时可能会破坏农田中的农作物，导致产量减少。钻井作业也可能会改变土壤结构，影响农作物的生长环境，导致水分和养分的流失，影响后续的农作物种植。在农田中进行大量作业可能会导致土壤侵蚀，尤其是在坡地或有雨水冲刷的情况下。这会进一步减少土壤的肥力，影响未来的耕种。但勘查作业占地是短时的（单个微测井施工周期为5h，单个激发点施工周期约为20min，检波器在地面的停留时间约为1h），冬季施工，影响范围有限，占地对农作物影响也有限，因此本次勘查作业对基本农田的影响较小。

（5）对湿地的影响

项目属于矿产资源勘查，岩性调查、微测井、激发点避开湿地，不在湿地范围内勘查。营地均为租赁现有场地，不新增占地，均设置有污水收集罐，生活污水经收集后由密闭罐车拉运至附近城镇污水处理厂处理。不会对湿地产生不利影响。

（6）对林地的影响
项目勘查范围内无公益林地。微测井等施工作业区为临时占地，占用少量其他林地，林地植被类型主要为灌木；项目施工期不破坏林木，仅在林地范围内进行小范围施工，施工范围小且在冬季施工，施工期严格管理，禁止损坏林木，施工结束后及时回填、平整、生态恢复，施工区域恢复为原先生态现状后，不会对林地产生明显不利影响。

（7）土地沙化影响分析

本项目施工过程会对植被造成破坏，形成土壤裸露过程。本项目应采取防沙治沙措施，确保项目占地范围内的防沙治沙治理。项目施工过程中严禁超越施工场地，施工结束后，及时恢复现状。施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地沙化。施工结束后，对施工场地进行清理、平整，防止土壤沙化。施工期间严格执行生态保护措施，杜绝破坏植被、造成沙化的行为。有植被覆盖度的区域，采取分层开挖、分层回填措施，避免破坏区域土壤肥力；恢复后的植被覆盖率不应低于区域范围内同类型土地植被覆盖率，植被类型应与原有类型相似，并与周边自然景观协调，不得使用外来有害物种进行植被恢复。
采取以上措施后，可减少项目施工对土地沙化的影响。
（8）对周边敏感区的影响

本项目探查范围内涉及伊金霍洛旗草原核心保护区、内蒙古成吉意国家森林公园总体规划范围和鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护地，项目布点避开风景名胜区、自然保护区、森林公园、重要湿地、生态保护红线、文物保护区、饮用水源保护区等环境敏感区，避开距离不低于500m，尽量避开基本草原、基本农田，不能避开的点位应办理相关的占用手续，落实好生态预防及恢复措施，降低工程对生态环境的影响，项目占地均为临时占地，且持续时间短，在落实好废气、废水、噪声、固废等污染防治措施后，本项目实施对周边敏感区影响较小。
2、废气

（1）车辆行驶扬尘

据有关调查，勘探工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

[image: image11.png]



式中：Q----－汽车行驶的扬尘，kg/km.辆；

      V----－汽车速度，km/h；

     W----－汽车载重量，t；

     P-----－道路表面粉尘量，kg/m2。

表4-1为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量，由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大：而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表4-1   不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：kg/辆*公里
  P

0.1（kg/m2）

0.2（kg/m2）

0.3（kg/m2）

0.4（kg/m2）

0.5（kg/m2）

1.0（kg/m2）

5（km/h）

0.0283

0.0476

0.0646

0.0801

0.0947

0.1593

10（km/h）

0.0566

0.0953

0.1291

0.1602

0.1894

0.3186

15（km/h）

0.0850

0.1429

0.1937

0.2403

0.2841

0.4778

20（km/h）

0.1133

0.1905

0.2583

0.3204

0.3788

0.6371

本项目勘查车辆在点位移动过程中为求定点及定位精确，需慢速行驶，可使扬尘大为减少，减少对周围大气环境的不利影响。

（2）运输车辆、柴油发电机尾气
勘查期间数据收集阶段，勘查作业车辆相对较多，是污染物排放较多放较集中的阶段，主要污染是运输车等产生的尾气，污染物是NO、CO、HC等，因此必须选用市场上合格的清洁燃油，严格控制勘探车辆行驶速度。流动污染源的特点是影响面积大，低空局部浓度较高，但由于产生的污染物量较小，排放分散且随着勘探的结束而影响消失，因此对环境空气产生的影响是暂时的，且影响很小。

（3）钻井粉尘

本项目勘查范围较大，使用山地风钻钻孔时有粉尘产生，钻孔施工前首先对预定井位及周围3-5米区域进行预湿。使用洒水车低压喷淋或人工泼洒，使地表土壤保持湿润但不成泥浆。风钻施工时：使用喷雾器对准孔口连续喷雾，捕捉排出的岩粉。勘查施工作业机械钻孔时通过洒水降尘，粉尘产生量很少，无组织排放。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，工作区内TSP浓度为其上风向对照点的2~2.5倍，扬尘的影响范围在其下风向可达150m。采取洒水抑尘后，可使扬尘量减少80%左右，扬尘造成的污染距离可缩小到20~50m范围。项目在进行勘察作业对居民、学校等进行避让。采取抑尘、避让措施后，扬尘污染对周围影响较小。
（4）爆炸废气

钻井内爆炸地震时会产生爆炸废气，其主要成分为NOX、CO和CO2等，呈无组织排放；爆炸废气集中在钻井内，由于放置炸药后回填钻井，覆土中疏松土壤会吸收产生的爆炸废气，因震源药柱深埋通常在10m以下，且上部已覆土，爆破废气几乎不会排出，对周围环境 的影响较小。

综上所述，本次勘查过程中距居住区较远区域交通较差，道路扬尘产生较大，但由于作业场地开阔，粉尘易于扩散，局部污染重。但当地空气流通较好、扩散条件好，所以勘查施工中废气对周围的环境产生的影响较小。随着勘查的结束，环境影响也将随之消失。

3、废水

由于勘查井布设避让居民集中区，因此作业点位远离城镇。项目租赁宾馆等场地作为营地供人员集中居住，营地设置污水收集罐，生活污水经收集后由密闭罐车拉运至附近城镇污水处理厂处理。

机械钻孔利用山地风钻进行，钻头会通过冲击作用破碎岩石或土层，形成钻孔，在钻进过程中，通过钻杆内部或钻孔周围注入高压气体将钻头产生的碎屑从钻孔中排出，以保持钻孔畅通。钻孔过程中场地喷雾抑尘降温；钻具无需冲洗，无冲洗废水产生。

4、噪声及振动
（1）噪声设备影响分析
本项目主要噪声源为山地风钻、柴油发电机、空压机等施工设备及其运输车辆等机械设备运转时产生的噪声，勘探期间除泥浆循环泵位于微测井井下外，其余设备均处于露天状态，按声源距离衰减公式计算，噪声影响范围见表4-2。

表4-2 项目设备噪声影响范围

声源

源强

距声源距离

10m

60m

100m

150m

200m

300m

400m

500m

风钻
93

73

57.4

53

49.5

47

43.5

41

39.1

柴油发电机

93

73

57.4

53

49.5

47

43.5

41

39.1

空压机

92

86

56.4

52

48.5

46

42.5

40

38
由上表可知，各噪声源噪声随着距离的衰减，风钻、柴油发电机、空压机噪声在距声源58m处可衰减到60dB（A）以下，但在92m处方可衰减到55dB（A）以下，项目勘查调查点、微测井、激发点均避开居民点外100m，环评要求优先选用低噪声钻机，合理安排施工作业时间，夜间禁止施工，由于单个车载钻机钻孔时间仅约 3-8h，影响时间短，柴油发电机仅在双井微测井电火花激发时使用，使用发电机时间较短，空压机加装隔声罩，并进行减振处理，因此钻机、空压机和柴油发电机产生的瞬时噪声对周围环境影响较小。 

除此之外，勘探期间的运输车辆出入各施工点、途经区域主要干线，会对运输路线两侧声环境目标造成一定影响，但因为车辆少，且较为分散，不会大量增加当地交通工具使用量，因此车辆运输噪声影响很小。同时环评要求，运输尽量选择路况好的运输路线，必须避让人口密集区，在途经居民点、学校、医院等环境敏感点时减速、 禁鸣等措施，车辆运输噪声影响可减小到最低程度。

（2）爆破噪声机振动

在勘探过程中，主要噪声振动源为爆破激发振动，爆破瞬时噪声源可达到110dB（A）左右。
①爆破振动安全距离预测
A.爆破振动安全允许标准

地面建筑物的爆破振动判据，采用保护对象在地点峰值振动速度和主振频率。根据《爆破安全规程》（GB 6722-2014），各类建筑物和构筑物的安全振动速度的规定见表4-3。

表4-3   爆破振动安全允许标准
序号

保护对象类别
安全允许振速（cm/s）
<10Hz
10Hz~50Hz
>50Hz
1

土窑洞，土坯房，毛石房屋
0.15~0.45
0.45~0.9
0.9~1.5
2

一般民用建筑物
1.5~2.0
2.0~2.5
2.5~3.0
3

工业和商业建筑物
2.5~3.5
3.5~4.5
4.2~5.0
4

一般古建筑与古迹
0.1~0.2
0.2~0.3
0.3~0.5
5

水工隧道
7~8
8~10
10~15
6

交通隧道
10~12
12~15
15~20
7

矿山巷道
15~18
18~25
20~30
8

永久性岩石高边坡
5~9
8~12
10~15
备注：1：表中质点振动速度为三分量中的最大值；振动频率为主振频率。

2：频率范围根据现场实测波形确定或按如下数据选取：硐室爆破f<20Hz；露天深孔爆破f=10~60Hz；露天浅孔爆破f=40～100Hz；地下深孔爆破f=30~100Hz；地下浅孔爆破f=60~300 Hz。

3：爆破振动监测应同时测定质点振动相互垂直的三个分量。

本项目属于露天深孔爆破，频率范围为f=10~60Hz，为了确保施工安全，设定安全激发井深平均为18m，大于11m。

B.爆破振动对建筑物影响的安全距离计算

根据《爆破安全规程》（GB 6722-2014）第13.2.4款规定，爆破振动安全允许距离，可按下式计算：
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式中：R——爆破振动安全允许距离，m；

Q——炸药量，kg；齐发爆破取总药量，延时爆破取最大一段药量。

V——保护对象所在地质点振动安全允许速度，单位为cm/s；

K,α——与爆破点至计算保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数；可按表4-4选取，或通过现场试验确定，本评价K取200，α取1.65。

表4-4   不同岩性的K、α值
岩性

K

α
坚硬岩石
50~150
1.3~1.5
中硬岩石

150~250
1.5~1.8
软岩石

250~350
1.8~2.0
本项目勘查区范围较大，主要保护对象为民用建筑，延时爆破起爆药量按单井最大8kg预测计算，振速取中间值，爆破振动安全允许距离见表4-5。
表4-5   爆破振动安全允许距离
序号

保护对象类别
安全允许振速（cm/s）

安全允许距离（m）
环评建议安全距离（m）

10Hz~50Hz
>50Hz
1

土窑洞，土坯房，毛石房屋
0.675
1.25
63
100
2

一般民用建筑物
2.25
2.75
30
100
3

工业和商业建筑物
4

4.6
21
100
4

一般古建筑与古迹
0.15
0.25
157
200
②爆破振动影响评价与防护措施

根据表4-5计算结果、《爆破安全规程》（GB 6722-2014）中相关要求的数据建议：土窑洞、土坯房、毛石房屋安全距离不小于100m，一般民用建筑物安全距离不小于100m，工业和商业建筑物安全距离不小于100m，一般古建筑与古迹安全距离不小于200m。为保证周边建筑物安全，建议激发点布点时在爆破周边设置100m爆破警戒线。施工作业前应提前告知距离本项目微测井和激发点200m范围内的居民。通过间隔安全距离、控制作业时间、控制炸药用量后，爆破噪声、振动对周围环境影响较小。

6、固体废弃物

钻井产生的土方量约为0.05~0.25m3/眼，产生的少量土方就地堆存在钻井周边，勘查结束后土方全部用于分层回填及土地平整，不产生弃方。

野外工作人员产生的生活垃圾由各班组设置生活垃圾收集装置，收集后再转运到市政生活垃圾收集点，严禁在野外随意丢弃。生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，本项目劳动定员为880人，生活垃圾产生量为0.44t/d，施工天数为90天，项目实施期间生活垃圾产生约为39.6t。

设备勘查期间不进行大修及维护，不产生废机油和废润滑油等危险废物。

7、勘查对区域地下水影响

工程区主要为高原地区，地下水埋深大，分布不均匀。钻井揭露地下水主要为潜水，但由于该钻井工艺为空气钻，不会产生溶质类污染物进入潜水含水层，悬浮物经过含水层自净，影响范围一般不超过5m2。钻孔前收集所在区域的水文地质资料，了解地下水层位、埋深、类型，勘探钻孔时详细记录孔深、层位、地下水埋深等数据，提前做好规划。勘探完成后，环评要求施工单位尽快回填，不长时间暴露；敞孔期间做好围挡，防止雨水裹挟泥沙、地表污染物下入含水层，雨季对钻孔加盖防止污染物进入；若钻孔不涉及地下水或仅涉及潜水，回填时采用黏土 + 原状土分层夯实；若钻井穿透隔水层到达下部承压水，必须在隔水层位置设置膨润土止水塞，分层封堵，防止串层污染，再用黏土 + 原状土分层夯实回填。
采取上述措施后，本项目实施对地下水影响较小。

8、对区域土壤的影响

本工程建设对土壤的影响主要是施工期调查、钻孔过程对土壤的占压、扰动和破坏。

项目钻孔孔径较小，约8cm，在占地范围开挖、平整等对土壤的填挖均集中于建设场地内部，对场地外部影响较小。施工时间短，单个激发点、调查点施工约1~2h，施工期在冬季进行，在工程结束后可恢复其原有使用功能。但因施工人员践踏、土体扰动等原因，施工沿线的耕作土壤或自然土壤的理化性质、肥力水平受到一定影响，并进一步影响地表植被恢复。这种影响预计持续2~3年，随着时间的推移逐渐消失，最终使农作物的产量和品质以及灌草林地植被的生物量恢复到原来的水平。具体表现如下：

①扰乱土壤耕作层、破坏土壤结构

土壤结构是经过较长的历史时期形成的，钻孔过程和回填必将破坏土壤的结构。尤其是土壤中的团粒结构，一旦遭到破坏，必须经过较长的时间才能恢复，对农田土壤影响更大，农田土壤耕作层是土壤肥力集中、有机质含量高、水分相对优越的土壤，保证农业生产的基础，深度一般在15cm~25cm，是农作物根系生长和发达的层次。钻孔过程必定扰乱和破坏土壤的耕作层，钻孔挖土堆放至井口周边，土层的混合和扰动，同样会改变原有农田耕作层的性质。

②混合土壤层次、改变土壤质地

土壤质地因地形和土壤形成条件不同而有较大变化，即使同一土壤剖面，表层土壤质地与底层也截然不同。沟挖过程中实施“分层开挖、分层堆放和分层回填”的措施，开挖过程中生熟土分开堆放，项目施工完毕后及时尽量恢复沿线地表原貌，比如种植新的灌草植被和其他与环境相宜的植物，使土壤生态环境的影响得到有效地控制。

③影响土壤养分

土体构型是土壤剖面中各种土层的组合情况。不同土层的特征及理化性质差异较大。就养分而言，表土层远较心土层好，其有机、全氮、速效磷、钾等含量高，紧实度、孔隙状况适中，适耕性强。施工对原有土体构型势必扰动，使土壤养分状况受到影响，严重者使土壤性质恶化，并波及其上生长的植被，甚至难以恢复。

挖填工程对土壤养分的影响与土壤的理化性状密切相关，在实行分层堆放，分层覆土的措施下，土壤中有机质将下降30％~40％，土壤养分将下降30％~50％，其中全氮下降43％左右，磷素下降40％，钾素下降43％。这表明即使在施工过程中实行分层堆放和分层覆土等保护措施，对土壤养分仍有一定的不利影响。

④影响土壤紧实度

钻孔后的回填，一般难以恢复原有的土壤紧实度，施工中机械碾压，人员踩踏等都会影响土壤的紧实度，影响地表水的入渗、土壤的通气。土层过松，易引起水土流失，土体过紧，又会影响作物生长。

综上所述，钻孔过程改变了土壤结构等状况，但通过加大对作业带的及时恢复，分层回填恢复土壤团粒结构，有效地减轻压实效应和缩短消除压实效应所需的时间，土壤质量将会逐渐得到恢复。
8、环境风险影响

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
（1）风险调查

项目涉及的危险性物质主要为炸药和柴油。各危险物质在贮存及运输过程中均存在一定危险性。本项目不单独设置炸药储存库，炸药存取由当地民爆公司提供并负责运输。本项目民爆物品的采购、存储和爆破均严格按照相关规定安全运行。柴油由流动加油车装载，拉运至施工现场，按需取用，无自建油库。
在运营过程中发生可能造成环境风险的因素主要有以下方面：
①物料的危险、有害因素识别：成品炸药具有较高的爆轰和殉爆特性。本
项目中所使用的炸药为胶质震源药柱。其主要成分硝酸铵，硝酸铵燃烧性能明显，燃烧、爆炸后将分解出NOX、N2和H2O，不产生其他有害物质，可不需采取特殊措施进行处置。
②工艺危险、有害因素分析：根据本项目技术资料，炮井直径为8cm，深
度为8-50m左右，按照作业技术要求，单个或多个炮井由导线连接为一组电子雷管起爆网络，由专用起爆器同时引爆。依据《爆破安全规程》（GB6722-2014），
本项目每个炮井的爆破均属于深孔爆破，单个炮井作业严格控制炸药量。因此，本项目在安全有保障的情况下，工艺危险性较低，爆炸后无高浓度污染物产生，有害因素较单一。
③流动油罐车事故柴油泄漏，污染地下水和土壤，或发生爆炸燃烧等污染环境空气。

项目涉及的危险物质为硝酸铵咋还要、柴油，硝酸铵危险有害特性见下表。

表4-6    硝酸铵危险特性及安全技术说明

标识

中文名：硝酸铵

英文名：ammonium
分子式：NH4NO3
CAS号：6484-52-2

危险编号：51069

UN号：19-42

理化性质

外观及形态：无色无臭的透明结晶或呈白色的小颗粒，有溶解性。

熔点(℃)：169.6

闪点(℃)：无意义

沸点(℃)：210

相对密度（水=1）：1.72

饱和蒸汽压：无意义

相对密度（空气=1）：无意义

临界温度(℃)：无意义

燃烧热（kJ/mol）：无意义

临界压力（Mpa）：无意义

辛醇/水分配系数：无意义

溶解性：易溶于水、乙醇、丙酮、氨水，不溶于乙醚

燃烧爆炸危险性

危险类别：第3.1类

有害燃烧产物：氮氧化物

爆炸极限（体积分数%）：2.5~13.0

稳定性：稳定

引燃温度(℃)：无意义

包装类号：053

禁忌物：强还原剂，强酸，易燃或可燃物，活性金属粉末

危险特性：强氧化剂，遇可燃物着火时，能助长火势，与可燃粉末混合能发生强烈反应而爆炸，受强烈震动也会起爆，急剧加热时可发生爆炸，与还原剂、有机物、易燃物，如酸、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。

燃爆危险：本品助燃，具有刺激性。

灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火。

灭火剂：水、雾状水

毒性

最高允许浓度：中国MAC（mg/m3）：400

健康危害

对呼吸道：眼及皮肤有刺激性，接触后可引起恶心、呕吐、头痛、虚弱、无力和虚脱等，大量接触可引起高铁血蛋白血症。

急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗、就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保护呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧后呼吸停止，立即进行呼吸，就医。

食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。

防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛

防护：戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴乳胶手套。

其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，沐浴更衣，注意个人清洁卫生。

泄漏措施

迅速搬离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源建议应急处理人员正压式呼吸器，穿消防防护服，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道，排泄沟等限制性空间。少量泄漏，用砂土、砾石或其他惰性材料吸收。大量泄漏，构筑物提或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽火灾，用防爆裂转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

储存

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与易（可）燃物、还原剂活性金属粉末分开存放，切忌混存，储区应备有合适的材料收容泄漏物，禁止振动，撞击和摩擦。

表4-7   柴油理化性质及危害性

标识

中文名：柴油
英文名：Diesel oil；Diesel fuel

分子式：CxHy

分子量：190～220

危规号：31001

UN 编号：1202

CAS号：无资料

理化性质

外观与性状：稍有黏性的棕色液体

溶解性：不溶于水

熔点（℃）：-18

沸点（℃）：282～338

相对密度：（水=1）0.87～0.9

相对蒸气密度：（空气=1）无意义

饱和蒸汽压（MPa）：无意义

禁配物：强氧化剂、卤素

临界压力（MPa）：无意义

临界温度（℃）：无意义

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

危险特性

危险性类别：第 3.3类高闪点易燃液体

燃烧性：易燃

引燃温度（℃）：257

闪点（℃）：38

爆炸下限（%）：1.5

爆炸上限（%）：4.5

最小点火能（MJ）：0.2

最大爆炸压力（MPa）：0.82

燃烧热：9700 大卡/kg
燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳

危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高温、容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处时将火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮；吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。

工作场所最高允许浓度：未制定。

急救

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。就医。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：尽快彻底洗胃。就医。

泄漏处理

切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活 性炭或惰性材料吸收，然后收集运至空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害化处理后废弃。

储运

储存于阴凉、通风房间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储 时要有防火防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

（2）风险潜势初判

①P的分级确定
项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害物质，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1确定危险物质临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按导则附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。
②危险物质数量与临界量比值（Q）
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B.1中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
a当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；b当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）；Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn
式中：q1，q2，qn——每种危险物质的最大存在量，t；
Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；②10≤Q<100；③Q≥100。
本项目勘查期主要用到震源药柱（乳化炸药）、电雷管（叠氮化铅、黑索金）、柴油等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)中的附录B.1，风险物质主要为硝酸铵（乳化炸药的主要成分）和油类物质（发电机用柴油），硝酸铵的临界量为50t，油类物质的临界量为2500t。本项目勘查过程爆破工作委托当地爆破公司，使用的炸药、雷管由当地爆破公司管理炸药储存工作。本项目勘查期乳化炸药建设单位每天按需取用，由运输车配备的储存设施暂存，最大储存量0.5t。本项目柴油按需取用，无自建油库。柴油由5辆5t流动加油车装载，拉运至施工现场，最大装载量为25t。

表4-8   项目危险物质数量与临界量比值(Q)计算结果一览表

序号

危险物质名称
CAS号
最大存在总量qn/t
临界量Qn/t

q/Q值
Q值划分
1

乳化炸药(主要成分硝酸铵)
6484-52-2
0.5

50

0.01

Q<1
2

柴油
/
25

2500

0.01

3

项目Q值Σ

0.02

Q=0.02<1，故本项目风险潜势为Ⅰ，本次评价仅进行简要分析。
（3）环境风险分析

①本项目炸药储运危险性分析

本项目不单独设置炸药储存库，炸药存取由民爆器材有限公司提供，并负责运输。运输车辆一次可储存炸药量为0.5t，采用专用火工运输车辆，该移动式火工车辆配备火工储存设施，包括：避雷系统、防窃监视系统、防窃报警系统、爆破器材厢、隔离防护网、监控值班室等组成。野外爆破作业符合《民用爆破器材工厂设计安全规范》（GB50089-98）中有关要求的工作环境。

②工艺危险、有害因素分析

根据本勘探项目技术资料，按照勘探技术要求，多个炮井由导线连接为一组电子雷管起爆网络，由专用起爆器同时引爆。依据《爆破安全规程》（GB6722-2011），本项目每个炮井的爆破均属于深孔爆破，按其炸药使用量划分均为D级岩石爆破工程。因此，本勘探项目在安全有保障的情况下，工艺危险性较低，爆炸后无高浓度污染物产生，有害因素较单一。

③柴油泄漏、爆炸燃烧环境影响分析

燃烧与爆炸的直接危害：柴油燃烧会产生强烈的热辐射，对周边人员、设施及生态环境造成直接伤害。不完全燃烧还会生成大量黑烟（颗粒物），严重影响下风向的空气质量。

次生污染物释放：这是环境影响评价的重点-1。柴油不完全燃烧会释放一氧化碳（CO），而柴油中的硫分燃烧后会产生二氧化硫（SO₂），两者均会污染大气环境。

未燃烧柴油的挥发：泄漏的柴油会挥发产生挥发性有机物（VOCs）-，污染空气并可能形成爆炸性气体

若事故点靠近水体或控制不当，油污会通过径流污染地表水。柴油会渗透并长期残留在土壤中，破坏其生态功能，污染地下水。

（4）风险防范措施

①爆破安全作业要求

本项目民爆物品的采购、存储和爆破均严格按照相关规定安全运行。

a．炸药和雷管必须通过合法途径和授权机构采购，确保使用的合法性和安全性。

b．进行爆破，必须编制爆破作业指导书。爆破作业指导书必须按《爆破安全规程》（GB 6722-2014）的规定进行编制，并由建设单位批准后方可执行。

c．爆破参数或施工质量不符合设计要求、危及设备或构筑物安全而无有效防护措施、爆破作业区未设警戒、未严格按《爆破安全规程》做好准备工作的，必须禁止进行爆破工作。

d．爆破作业单位应当对本单位的爆破作业人员、安全管理人员、仓库管理人员进行专业技术培训。爆破作业人员应当经设区的市级人民政府公安机关考核合格，取得《爆破作业人员许可证》后，方可从事爆破作业。爆破作业人员应当按照其资格等级从事爆破作业。

e．实施爆破作业，应当遵守国家有关标准和规范，在安全距离以外设置警示标志并安排警戒人员，防止无关人员进入；爆破作业结束后应当及时检查、排除未引爆的民用爆炸物品。

f．爆破作业单位应当如实记载领取、发放民用爆炸物品的品种、数量、编号以及领取、发放人员姓名。领取民用爆炸物品的数量不得超过当班用量，作业后剩余的民用爆炸物品必须当班清退回库。爆破作业单位不再使用民用爆炸物品时，应当将剩余的民用爆炸物品登记造册，报所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁。

②爆破器材储运安全要求

a．使用符合国家标准或颁布标注的爆破器材。购买、运输、储存、使用爆破器材，必须遵守《民用爆炸物品安全管理条例》。

b．加工起爆药柱应在爆破作业附近的安全地点进行，加工数量不应超过当班作业需用量。起爆药柱的加工应严格按照《爆破安全规程》相关规定执行。

c．民爆器材均由专业技术人员按照《爆破安全规程》规定进行管理和使用。民用爆炸物品从业单位应当加强对本单位从业人员的安全教育、法治教育和岗位技术培训，从业人员经考核合格的，方可上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备具有相应资格的人员。

d．民用爆炸物品从业单位是治安保卫工作的重点单位，应当依法设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，设置技术防范设施，防止民用爆炸物品丢失、被盗、被抢。

e．运输按照规定的路线行驶，途中经停应当有专人看守，并远离建筑设施和人口稠密的地方，不得在许可以外的地点经停。按照安全操作规程装卸民用爆炸物品，并在装卸现场设置警戒，禁止无关人员进入。出现危险情况立即采取必要的应急处置措施，并报告当地公安机关。

③使用市场上合格的清洁燃油，减少有害物质的含量，降低对环境的污染；

④规范操作，加强车辆维护和人员培训；
⑤建立柴油储存和运输设施的泄漏检测和预防机制，及时发现泄漏情况并采取措施进行修复和补救。

采取以上措施后，可将风险发生概率及其产生的破坏降到最低程度。

9、勘查期环境影响综合结论

综上所述，勘查期产生的污染物，对区域的生态环境、空气环境、声环境等的影响是不可避免的。但由于本项目工程量较小，不会改变区域环境功能，对周围环境的影响较小，而且其影响是暂时的、局部的，其影响将随勘查工作的结束而消失。

本项目勘察工程结束后，对于施工过程中形成的钻孔按规范要求进行封孔，钻孔孔眼也进行覆土平整，并进行地表恢复，以减轻对生态环境的影响；项目利用区域现有道路，不新建临时道路，施工人员活动区域地表植被受到损坏，本项目在冬季施工，地表植被较少，施工后将施工区域恢复为原状地貌，对地表植被影响较小。由勘查活动产生的不良影响将随着地貌的逐步恢复而减轻并消失。

	运营期生态环境影响分析
	本项目主要环境影响在勘探阶段，勘探完成后项目即已结束，无运营期。

	选址选线环境合理性分析
	本次勘探区域位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，勘察区域涉及伊金霍洛旗草原核心保护区、内蒙古成吉意国家森林公园总体规划范围和鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护地，根据初步确定的勘查区及设计方案，本项目为陆地矿产资源地质勘查项目。施工活动严格限制活动范围，勘查布点避开勘察范围内的风景名胜区、自然保护区、森林公园、重要湿地、文物保护区、饮用水源保护区等环境敏感区，避让距离不低于500m。尽量避开基本农田、基本草原，无法避开的应办理相关占用手续，积极落实生态保护措施。本项目主要敏感点为村庄，在本项目勘查区块内布置激发点时应避开村庄(保证激发点作业时与周围村庄最近距离大于100m、单个爆破激发点作业与周围村庄最近距离满足《爆破安全规程》(GB6722-2014)及施工设计安全距离要求，此距离可将施工时噪声与扬尘对环境敏感点的影响降至最低，并要求施工爆破振动时与一般民用建筑物安全距离不小于环评建议安全距离)。
项目通过踏勘事先确定工区内房屋、桥梁、输电线路、通讯线路、电磁波干扰源等设施的分布情况，确定明确的爆破安全距离。项目租赁三处现有场地作为施工营地，激发点和接收远离居民点、住宅、坟、高压线等。项目激发点的设置避开人口密集、地形高差大的区域，拟选的勘测线路施工作业区优先选择植被量少，尽量避开林木、耕地，禁止破坏林木，便于项目施工结束后的植被恢复，在工艺技术方面，项目采用了三维地震勘探模式，相比二维勘探，具有明显的临时占地少，人员、物资消耗少等优势，适用于野外作业。

勘探布井时针对地质灾害点、房屋、水源点和文物保护单位等，均采取了技术绕避，保证安全距离。在勘探过程中采取相应的保护措施后，对勘探区及周边环境影响较小。项目占地均为临时占地，勘探完成后易恢复土地原貌，不改变原有土地利用类型。

因此，从环保角度分析，在落实前述生态保护避让措施的前提下，本次勘探区选址可行。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、大气污染防治措施及效果

（1）对易起尘的运输道路定期维护、洒水，保证道路平整。

（2）加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。

（3）对车辆运输扬尘采取限制车速的措施，并合理规划车辆行驶路线，减少车辆碾压面积，可有效减轻道路扬尘的产生。

（4）对施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水防止扬尘。

（5）风速四级以上易产生扬尘时，暂停钻井作业，采取覆盖堆料、湿润等措施，有效减少扬尘污染。

（6）勘查施工作业机械钻井使用山地风钻，钻井时洒水降尘，粉尘产生量很少，无组织排放。

（7）爆炸废气产生量较小且位于探孔内，回填覆土后爆炸，可有效减轻爆炸废气对周围环境的污染。

经采取以上措施，项目大气环境影响可降至最低。

2、水污染防治措施及效果

钻孔作业利用山地风钻进行，钻孔过程无废水产生。项目营地均设置污水罐，生活污水经污水罐收集后拉运至附近城镇污水处理厂处理。
3、声环境防治措施及效果

（1）严格控制施工作业时间，在城镇、村庄等噪声敏感建筑物集中区域作业时，夜间22：00至次日6：00停止施工作业。

（2）在钻井设备选型时选取高效低噪声设备，使用在排气筒上自带高质量消声器的柴油机，柴油机工作噪声可降到80dB（A）左右。

（3）勘查单位应征求、听取周围群众的意见，对勘查中可能出现的扰民现象及时予以通报，并接受公众监督。

（4）对工人进行文明勘查教育培训。

4、振动污染防治措施

（1）根据不同的地表保护对象的安全距离进行定量计算的结果，施工中为减小震动危害，在实际生产中，综合考虑施工区域人文、地质条件、地面设施等因素，确定爆破激发点位置与土窑洞、土坯房、毛石房屋、一般民用建筑物安全距离不小于100m，与文物保护单位之间的安全距离根据地形、地质情况及文保单位的现状保存情况等按不小于200m执行。

（2）严格控制施工作业时间，在城镇、村庄等振动敏感建筑物集中区域作业时，夜间22：00至次日6：00停止施工作业。

5、固体废物防治措施及效果

（1）生活垃圾

勘查期间，施工营地生活垃圾定期拉运至生活垃圾处置场所；野外工作人员产生的生活垃圾由各班组设置生活垃圾收集装置，收集后再转运到市政生活垃圾收集点，严禁在野外随意丢弃。

钻孔
钻井作业利用山地风钻进行，不产生泥浆。钻井产生的土方量约为0.13m3/眼，产生的土方先暂时堆放在钻井周边，装药后回填入井孔或用于平整土地，无弃方产生。

项目表层调查共设置350个潜水面调查点、30处微测井 (包含单井20口，双井10口)， 爆破激发点共 36140处。

根据同钻孔的调查情况，钻孔土方产生量可按照经验公式推算：

V=0.25πD2h
V=0.25πD2h
上述公式中：
V—钻孔土石方产生量，m3；
D—井的直径，m，0.08m(本项目钻孔孔径约6~8cm)；
h—井深(潜水面调查点平均深度约10m，单井微测井井深18m，双井微测井井深50m，爆破激发点平均井深18m)。项目钻孔土石方量见表2-10工程土方平衡情况表，钻孔产生的土石方先暂时堆放在钻孔周边，装药后回填入井孔，无弃方产生。
综上，在采取上述固体废物污染防治措施后，项目产生的固体废物均得到妥善处置，对外环境影响较小。

7、生态保护及恢复措施

（1）对土地利用的保护措施
①设计布点时做好规划，选择合理的施工方式、施工设备减少占地；

②施工期，严格控制施工活动范围，布点避开生态敏感区，减少对现有生态的破坏。

③施工中及时清理施工中的生活垃圾，禁止随意丢弃。

（2）植物保护措施

①在施工运输过程中，重视水土流失的防治工作，加强对工人的教育，勘查作业应界定勘查活动范围，严禁施工人员进入作业区以外的区域。

②钻井施工时采取喷雾降尘，减少粉尘的扩散，减轻粉尘沉降到周边植物对其光合作用的影响。

③施工中若发现受保护的植物应暂停施工咨询相关部门采取保护措施后方可继续施工。

④施工后应及时对钻孔破坏的地面进行植被恢复，恢复植被类型应选用当地种。

（3）动物保护措施
①严禁工作人员捕猎野生动物，禁止工作人员进入勘查区以外的区域，严格控制勘查作业范围；加大对施工人员的监管力度，防止施工人员捕猎野生动物；
②合理安排施工时间，避免夜间施工，防止夜间灯光对鸟类造成影响；

③重视施工中噪声的防治，积极检查保养设备，必要时采取隔声屏障等隔声措施；
（4）环境敏感区的保护措施
①本项目探查范围内涉及伊金霍洛旗草原核心保护区、内蒙古成吉意国家森林公园总体规划范围和鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护地，项目布点设计避开风景名胜区、自然保护区、森林公园、重要湿地、文物保护区、饮用水源保护区等环境敏感区，避开距离不低于500m，尽量避开基本草原、基本农田，不能避开的点位应办理相关的占用手续。
②对于无法避让的基本草原、基本农田的钻孔都应积极及时回填压实，平整地面，临时占用的耕地及时复垦，其他土地类型采取覆土植草措施。

③按照《国家林业和草原局草原征占用审核审批管理规范》、《内蒙古自治区草原征占用审核审批管理规定》、《内蒙古自治区基本草原保护条例》、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于矿产资源开发中加强草原生态保护的意见》（内政办发[2021]7号）、《关于实行占用草原林地分区用途管控的通知》（内林草草监发[2021]257号）等相关文件的要求，办理基本草原的占用手续，采取保护措施。

（5）其他措施
①制定灵活合理的施工工序，根据天气情况适时调整，以避免在大风大雨天气进行作业，造成扬尘大范围扩散及水土流失。

②勘查过程中土方量都很少，在临时占地附近进行堆放，同时用篷布遮盖，避免降雨期间被冲刷造成水土流失，放置完炸药后全部回填。

③勘查结束后，施工单位应负责及时清理现场，使之尽快恢复原状，将生态环境的影响降到最低程度。

④勘查期间规范施工方式、文明施工，严禁随意破坏植被、捕捞、打猎等违法行为，在施工过程中发现文物及文物古迹应立即上报文物局并做好现场警戒及维护，确保文物安全。

8、勘查结束后生态环境恢复措施

根据实际经验表明，勘查工程结束后，及时采取生态恢复措施，对本项目的临时占地进行相应的生态修复，以恢复到占用前的地貌。

（1）钻孔生态恢复措施
①将钻井土方逐次回填，边填边压实，确保压实度。

②钻井生态恢复措施：钻井完工后，撤出施工机械，及时清理施工迹地遗留的所有垃圾及废弃物，将其清运至勘查区外当地环保部门指定的地点处理。及时封堵钻井，促进其自然恢复，尽可能保持区域景观的一致性、协调性。

③勘查过程中产生的土方全部回填钻井内，按后挖的土石先填、先挖的土石后填的顺序进行回填并夯实底部基岩碎石，剩余弃土在周围回填平整，采取相应的植被恢复措施。

（2）植被恢复措施

项目各类采用机械钻井数为36520眼，平均地表破坏面积约4~8m2/眼，钻井临时占地面积146120m2。勘查结束后勘查单位应做到以下几点措施：
①做好土地的恢复工作，勘查结束后，勘查单位应负责清理现场。凡受到勘查车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌，如涉及有植被的地方，植被一时难以恢复的可在来年予以恢复；

②在受到破坏的区域进行植被恢复，恢复到占用前的地貌。恢复植物选择适合当地生长的、耐干旱的植物，同时要与周围物种相同，避免和减轻美学意义上的审美缺陷和自然环境的破坏，同时减少了探区内水土流失面积，降低水土流失量；

③临时占用耕地的根据耕地种植农作物种类及季节进行恢复，若不属于农作物种植季节应进行合理的经济补偿，补偿标准按沟通后确定的标准执行；临时占用草地、灌丛等根据周边区域植被种类进行选择性恢复，优选当地易生长植被进行恢复，确保恢复的植被景观统一。

（3）基本农田恢复措施
对基本农田需确保农田表面的整洁，对破坏的地块进行平整，恢复原有的地形，上层回填的表土内不得掺混杂物，确保施工结束后勘查区内无废弃土石方堆放，确保勘查区域农田的灌溉系统未因勘查行为受损，复垦后交回当地农户继续耕种

（4）基本草原恢复措施

施工完毕后，及时对临时占用的基本草原开展植被恢复，可采用播撒乡土种进行植被恢复，恢复过程中加强植被养护，保障成活率，播撒的草种主要为勘探区的当地草种，包括三棱草、苍耳、菟丝子、狗尾草、一年蓬、葎草、野蓟等，草籽量按1：1混
合，撒播量为10kg/hm2。施工结束后，要求临时占地范围内植被恢复度平均水平不低于施工前水平，播撒草种成活率不低于90%，并且恢复至不低于施工前的群落种类、植被覆盖度水平。
（5）防沙治沙措施

本项目为矿产资源勘查活动，无区域内禁止的建设活动，无永久占地。

勘查施工作业机械钻井使用山地风钻，钻井时洒水降尘，粉尘产生量很少，无组织排放。爆破激发点放置震源药柱、覆土回填、起爆产生爆破废气，主要污染物粉尘、NOX、CO等，因震源药柱深埋，几乎不会排放。检波器采用圆锥形尾椎直插地面的形式，并在收取检波器时将地面遗留的尾椎孔进行填平恢复其原有土地功能。以上措施需严格遵守并与勘探活动同期实施，勘探活动依法依规接受行政主管部门的监督，对提出的问题立即进行整改治理，确保勘探活动不会造成区域土地沙化。
上述生态环境保护措施均为技术可行、经济合理、稳定可靠、便于实施的成熟措施，应用广泛。采取上述措施后，可有效减轻对野生动植物及水土流失的不利影响，施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。本项目勘查结束后生态恢复措施见下表。
表5-1    工程生态恢复措施一览表

地点

植被恢复措施

恢复时间（年）

实施主体

恢复目标

费用

临时占地恢复
潜水面调查

施工结束后对临时占地进行分层回填，平整、覆土。占用耕地区域对土地进行清理平整恢复种植条件；占用林地区域：种植柠条、油蒿等灌木或半灌木为宜。占用草地恢复措施：可加密种植乡土种如沙生针茅、芨芨草等；占用沙地：采用草方格固沙，草方格用沙打旺草籽等易活植被草籽对沙地进行绿化。同时组织养护人员定期巡检，发现植被未存活地块及时补种，保证植被的成活率。

2027~2028
中国石油集团东方地球物理勘  
探有限责任公司长庆物探分公司
植被恢复面积预计为1400m2，植被恢复率100%，植被盖度恢复到不低于项目周边， 土地沙化面积不扩大。

2万元

微测井

施工结束后对临时占地进行分层回填，平整、覆土。占用耕地区域对土地进行清理平整恢复种植条件；占用林地区域：种植柠条、油蒿等灌木或半灌木为宜。占用草地恢复措施：可加密种植乡土种如沙生针茅、芨芨草等；占用沙地：采用草方格固沙，草方格用沙打旺草籽等易活植被草籽对沙地进行绿化。同时组织养护人员定期巡检，发现植被未存活地块及时补种，保证植被的成活率。

2027~2028
中国石油集团东方地球物理勘  
探有限责任公司长庆物探分公司
植被恢复面积预计为160m2，植被恢复率100%，植被盖度恢复到不低于项目周边， 土地沙化面积不扩大。

0.3万元

激发点

施工结束后对临时占地进行分层回填，平整、覆土。占用耕地区域对土地进行清理平整恢复种植条件；占用林地区域：种植柠条、油蒿等灌木或半灌木为宜。占用草地恢复措施：可加密种植乡土种如沙生针茅、芨芨草等；占用沙地：采用草方格固沙，草方格用沙打旺草籽等易活植被草籽对沙地进行绿化。同时组织养护人员定期巡检，发现植被未存活地块及时补种，保证植被的成活率。
2027~2028
中国石油集团东方地球物理勘  
探有限责任公司长庆物探分公司
植被恢复面积预计为144560m2，植被恢复率100%，植被盖度恢复到不低于项目周边， 土地沙化面积不扩大。

65.7万元
评价要求建设单位落实生态保护、恢复与重建费用，并根据施工进度统一安排生态恢复工作。



	运营期生态环境保护措施
	无

	其他
	在施工期，建设单位应对施工队伍实行环保责任制，在工程投标、承包合同中应包括有环境保护的条款与规定。对施工机械、施工方法、施工进度等有环保要求，对施工中物料运输、扬尘、噪声、废水和固体废物等处理都有明确规定，便于检查与监督。对于施工中发生的环境影响与环境纠纷，要积极协商，承担责任，恰当处理。力求得到对方谅解与配合，同时对施工中的一些突发性环境污染要及时做出应急处理。
（1）环境空气监测
工程施工作业区会产生粉尘、飘尘，对施工人员健康有影响，同时影响附
近村庄，需要对相应点位进行空气质量监测。
监测位置：施工区段及环境敏感点分别进行监测。
监测项目：TSP
监测频率：施工期的废气监测采用非连续性监测，施工进场前监测1次，
施工高峰期监测1次。
（2）噪声监测
监测位置：选取2处附近受影响的居民点。
监测项目：昼间等效声级（夜间不施工）。
监测频次：施工期每月监测1次。

（3）生态监测

监测位置：选择2个典型的钻井区域

监测项目：植物群落、重要物种、生境质量、植物长势、高度、覆盖度、植被类型、植被覆盖率、生物量、生物多样性等

监测频次：一年一次

	环保投资
	环保投资
该项目总投资1392万元，其中环保投资约95万元，占总投资的6.82％，详细估算见表5-2。

表5-2   环保措施投资估算

废气治理

污染源

环保措施

执行标准
环保投资(万元）

钻孔作业粉尘

机械钻孔使用山地风钻，钻孔时洒水降尘

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
10
道路扬尘
减速慢行，必要时洒水
爆破废气

爆破激发点放置震源药柱、覆土回填，减少爆破废气
纳入工程投资

运输车辆、柴油发电机尾气

选用市场上合格的清洁燃油，严格控制勘查车辆行驶速度

《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单中表2第三阶段污染物排放限值

废水治理

生活污水
营地设置污水收集罐，生活污水经收集后由密闭罐车拉运至附近城镇污水处理厂处理
不外排
6
噪声及其振动

柴油发电机、空压机、钻机等
①优先选用低噪声设备，合理安排施工作业时间，夜间禁止施工；
②控制爆破安全距离；
《建筑施工噪声排放标准》

(GB12523-2025)

纳入工程投资

固废

生活垃圾

施工营地生活垃圾经垃圾桶分类收集后纳入当地市政环卫设施；野外工作人员产生的生活垃圾由各班组设置生活垃圾收集装置收集后交由当地环卫部门处理
妥善处置，不外排
6
废气土石方
全部回填，无弃土石方
5
生态恢复

施工结束后对临时占地进行生态恢复，恢复面积为146120m2
恢复原有地貌
68
合计

95



六、生态环境保护措施监督检查清单

	   内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	勘查布点时勘探布点避开风景名胜区、自然保护区、森林公园、重要湿地、文物保护区、饮用水源保护区、湿地等环境敏感区。优先避开基本草原、基本农田内的布点，无法避开临时占用基本草原、基本农田时应办理相关手续并积极落实生态保护措施，进行植被恢复。有植被覆盖度的区域，采取分层开挖、分层回填措施，避免破坏区域土壤肥力。
	临时占地进行生态恢复，确保恢复到原先地貌；落实绿色勘察要求并采取相应环境保护措施，降低对周边生态环境的影响
	/
	/

	水生生态
	勘查过程中布点时应针对勘查区域内河流水体等进行避让，不在水面及河道内进行勘查活动
	勘查活动合理避让水面及河道。确保河道水体功能不受勘查活动影响
	/
	/

	地表水环境
	营地设置污水收集罐，生活污水经收集后由密闭罐车拉运至附近城镇污水处理厂处理；喷雾降温抑尘自然蒸发，不外排。
	妥善处置
	/
	/

	地下水及土壤环境
	恢复被勘探活动碾压破坏的土壤、周边植被等生态恢复指标，施工废水处置妥当：营地设置污水收集罐，生活污水经收集后由密闭罐车拉运至附近城镇污水处理厂处理。施工完成后对钻孔及时回填，浅层井回填时采用黏土 + 原状土分层夯实，深层井采用在隔水层位置设置膨润土止水塞，分层封堵，防止串层污染，再用黏土 + 原状土分层夯实回填。
	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)
	/
	/

	声环境
	避开声环境敏感目标，合理安排勘查作业时间；严格控制施工作业时间，在城镇、村庄等噪声敏感建筑物集中区域附近作业时，夜间22：00至次日6：00停止施工作业
	《建筑施工噪声排放标准》

（GB12523-2025）表1排放标准
	/
	/

	振动
	避开环境敏感目标，合理安排勘查作业时间
	敏感目标不受勘探活动的振动的影响
	/
	/

	大气环境
	勘探期间在易起尘天气对车辆行驶的路面实施洒水抑尘；选用市场上合格的清洁燃油，严格控制勘探车辆行驶速度；勘查施工作业机械钻井使用山地风钻，钻井时洒水降尘，粉尘产生量很少，无组织排放；爆破激发点放置震源药柱、覆土回填、起爆产生爆破废气，主要污染物粉尘、NOX、CO等，因震源药柱深埋，几乎不会排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准
	/
	/

	固体废物
	营地生活垃圾定期拉运至生活垃圾处置场所；野外工作人员产生的生活垃圾由各班组设置生活垃圾收集装置，收集后再转运到市政生活垃圾收集点，严禁在野外随意丢弃。钻井结束后将所挖土方分层回填
	妥善处置，不外排 
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	民爆品专车专用、专人转运、持证上岗、保持警戒；提高柴油燃料的质量，建立柴油储存和运输设施的泄漏监测和预防机制
	确保无重大环境风险事件发生
	/
	/

	环境监测
	随勘探工作进行而进行环境监测活动，主要TSP、噪声以及生态影响因子
	根据勘探期检测数据对勘探活动造成影响
	/
	/

	其他
	勘查过程中发现文物应及时上报并保护现场，勘查过程中制定台账记录，记录各点位施工现场布置，废水、固废等处理处置情况，进行现场照片记录
	核查台账记录，查看环保措施落实情况及生态恢复情况
	/
	/


七、结论

	1、结论

本项目符合目前我国对油气资源勘探开发的政策要求，同时其具有勘探期影响较小、影响时间较短且无运营期影响等工程特点，在采取了本报告提出的环境影响减缓措施后，其勘探期间不会对周边环境造成较大的污染影响和不可逆的生态破坏。本项目从环境保护的角度分析项目的实施基本可行。
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