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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

长庆物探分公司2026年度鄂尔多斯盆地伊盟隆起召72井区多波三维地震采集工程
环境影响报告表的批复
中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司长庆物探分公司：
你公司报送的由鄂尔多斯市则渊技术咨询有限责任公司编制的《长庆物探分公司2026年度鄂尔多斯盆地伊盟隆起召72井区多波三维地震采集工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇、伊金霍洛镇、红庆河镇，勘查面积为513.39km2。项目仅为勘查阶段，勘查期约3个月，施工内容为表层调查分析（包括微测井的钻井、激发、测量等工序），激发点的钻井、激发、测量、生态恢复等工序。勘探区域共布置微测井30眼，单井20眼、双井10组，同步配套设置爆破激发点36140个。项目总投资1392万元，其中环保投资95万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘；优化勘查施工方案，严控微测井、激发点施工范围，严禁超范围作业、随意扰动地表植被及地形地貌；所有微测井、激发点施工结束后，须及时按规范要求进行封孔，并开展场地平整、植被恢复、地貌复原等生态修复工作，确保施工区域生态环境恢复至施工前状态，杜绝遗留生态破坏问题。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。机械钻孔使用山地风钻，钻孔时洒水降尘；爆破激发点放置震源药柱并覆土回填，减少爆破废气；柴油发电机废气中SO2、NOX、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织排放标准限值。
3.强化废水处理与回用。营地设污水收集罐，生活污水经收集后由密闭罐车拉运至附近城镇污水处理厂处理。
4.应采取妥善控制措施，选用高效低噪声设备，避开声环境敏感目标，合理安排施工作业时间，夜间禁止施工，确保施工期噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1限值标准。

5.妥善处置固体废弃物。钻井结束后将所挖土方全部分层回填；生活垃圾由各班组设置生活垃圾收集装置，再转运到市政生活垃圾收集点。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、勘探活动须合理避让饮用水水源地、自然保护区、文物保护区、重要湿地、生态红线、基本草原、基本农田、居民区等环境敏感区域，如无法避开的点位，须征得相关部门批准后方可实施，落实好生态预防及恢复措施，降低工程对生态环境的影响。
四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
五、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局
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