













	鄂伊环审字〔2026〕32号	
	
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于
内蒙古华电正能圣圆伊金霍洛旗风光制氢一体化项目（50MW光伏部分）环境影响报告表的批复

内蒙古华电华正新能源有限公司：
你公司报送的由内蒙古川蒙立源环境科技有限公司编制的《内蒙古华电正能圣圆伊金霍洛旗风光制氢一体化项目（50MW光伏部分）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于伊金霍洛旗纳林陶亥镇后温家梁、丁家梁、温家梁三号煤矿灾害治理区，建设容量为50MW的光伏发电机组及其他配套设施，设计使用年限25年。本项目仅对光伏部分进行评价，其他内容须另行评价。项目总投资19000万元，其中环保投资264万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏，做好鸟类栖息地保护；表土剥离区域施工期结束后要采取有效修复措施，及时覆土平整土地并进行植被恢复，防治水土流失，植被覆盖率不低于周边覆盖率；加强车辆运输管理，设置围挡，定期对施工场地和道路洒水降尘，减少扬尘污染；合理布置施工场地，选用低噪声设备，减少施工噪声影响；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.强化废水处理与利用。光伏板清洗废水直接排至光伏板地面用于绿化用水。
3.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，合理布局厂区，加强维护管理等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
4.妥善处置固体废弃物。破损支架、废旧光伏板等一般固废全部回收外售；光伏检修产生的危险废物暂存于升压站危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置；箱式变压器事故废油经箱变事故油池收集，交由有资质的单位进行处理。以上固废均不得乱弃。
5.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。项目涉及林草事项需征得林业草原主管部门同意后方可开工，厂址严禁侵占、破坏河道，确保河道行洪安全和生态安全。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。
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