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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

内蒙古浩能新材料有限公司石英砂提纯项目

环境影响报告表的批复
内蒙古浩能新材料有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司编制的《内蒙古浩能新材料有限公司石英砂提纯项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗札萨克物流园区，租用鄂尔多斯市中成榆能源有限公司厂区内原106#车间进行改造建设，占地面积9720.35m2。项目主要建设高纯石英提纯生产线2条，年产高纯石英砂3000吨，并配套其他相关辅助设施。项目总投资13717万元，其中环保投资254万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作： 

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少施工期物料装卸、运输等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。 
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。1#、2#生产线卸料、粗破、中破、筛分、色选、细破制砂、筛分、磁选粉尘废气经2套集气罩收集后由密闭管道收集至2台滤筒式除尘器处理，处理后废气通过2根15m高的排气筒排放；1#、2#生产线水淬、烘干、冷却粉尘废气经密闭收集后通过2台湿式除尘器处理，处理后由2根15m高的排气筒排放；浮选卸料、酸洗、烘干、磁选、高温纯化、包装等废气由2套集气罩收集，实验室废气由通风橱收集，收集后的废气一并送入酸雾塔处理，处理后由1根15m高排气筒排放，有组织废气排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的表2中标准限值；无组织颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放监控限值。

3.强化废水处理与利用，实行雨污分流、清污分流。生产废水和生活污水生产和生活废水全部排入鄂尔多斯市中成榆能源有限公司废水处理站不同处理单元进行处理，处理后的废水全部回用，不得外排。该污水处理厂未投入运行前，本项目不得运行。
4.应采取妥善控制措施，通过选用低噪声设备、隔声减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.妥善处置固体废弃物。人工挑拣固废、除尘灰、循环水池污泥、色选固废、不合格产品、磁选杂质、浮渣收集后外售利用；废分子筛定期由其生产厂家更换回收；危险废物分类收集后暂存于中成榆厂区205#危废库2#危废暂存间内，定期交由有资质单位进行处置，危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关标准进行设计、建设、管理。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置。以上固废均不得乱弃。

6.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

                    2026年9月18日

抄送：鄂尔多斯蒙苏经济开发区建设管理局、伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司                                                             
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