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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

云东域融产业马铃薯淀粉精深加工项目

环境影响报告表的批复
鄂尔多斯市云东域融产业发展有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司编制的《云东域融产业马铃薯淀粉精深加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于阿勒腾席热镇智慧农产品物流园4号楼，利用园区现有生产楼内地下一层厂房，作为本项目生产车间，建筑面积1300m2，内设1条马铃薯淀粉生产线，生产规模1600t/a，并配套相关辅助设施。项目总投资500万元，其中环保投资24万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作： 

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少施工期物料装卸、运输等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。 
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。干燥、包装工序产生的粉尘经“集气罩+布袋除尘器”收集后，由1根25m高的排气筒排放；废气排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的表2中标准限值要求。
3.强化废水处理与利用，实行雨污分流、清污分流。生产废水收集至废水收集池，经提升泵排入园区污水处理站处理，处理后的废水须满足《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）表2间接排放及2024修改单中限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级水质标准限值要求，最终排入市政污水管网。废水不得外排。
4.应采取妥善控制措施，通过选用低噪声设备、隔声减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

5.妥善处置固体废弃物。薯渣收集后外运作为饲料；除尘灰收集后外售利用；废布袋和废水池底泥收集后定期交由环卫部门统一拉运处置；废机油和废油桶暂存至园区危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。以上固废均不得乱弃。

6.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局
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