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一、建设项目基本情况
	建设项目

名称
	伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司安源煤矿输水管线工程项目

	项目代码
	2606-150627-04-01-792126

	建设单位

联系人
	徐文强
	联系方式
	13474786438

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇纳林塔村

	地理坐标
	起点：安源煤矿水处理出口，

坐标；东经110度13分8.448秒，北纬39度33分20.963秒

终点：圣圆水务输水管线，

坐标：东经110度10分55.831秒，北纬39度33分14.995秒

	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供应业-96海水淡化处理463；其他水的处理、利用与分配469
	用地面积（m²）
	永久占地：20280m²
临时占地：31044m²

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	伊金霍洛旗发展改革和科学技术局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资
	832.8637万元
	环保投资（万元）
	246.6727

	环保投资占比（%）
	29.62%
	施工工期
	5个月

	是否开

工建设
	☑否

□是                          

	专项评价

设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中专项评价设置原则表，本项目需要开展“生态”专项评价工作，具体对照分析见表1-1。

专项评价设置原则表

专项评价类别

涉及项目类别

本项目情况

专题设置情况

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。
本项目不涉及。
不设置

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目。

本项目不涉及。
不设置
生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。

本项目评价范围内涉及环境敏感区，即项目占用公益林、基本草原，因此需要设置生态专项评价。

设置

大气

油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。

本项目不涉及。
不设置

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

本项目不涉及。
不设置

环境风险

石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业训练馆内管线），危险化学品输送管线（不含企业训练馆内管线）：全部

本项目不涉及。
不设置

注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理目录》中针对该类项目所列的敏感区。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）中专项评价设置原则及本项目类别及运营期情况可知，本项目设置生态专项评价。

	规划情况
	（1）规划名称：《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划》

审批机关：国家发展和改革委员会

审批时间及文号：2008年6月，发改能源〔2008〕1304号

（2）规划名称：《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）》。

	规划环境影响评价情况
	2010年12月，中煤国际工程集团南京设计研究院编制完成了《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划环境影响报告书》。原环境保护部于2011年5月以“环审〔2011〕119号”文出具了对矿区环境影响报告书的审查意见。

2022年6月，中煤科工集团北京华宇工程有限公司编制完成了《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）环境影响报告书》。生态环境部于2023年7月以“环审〔2023〕73号”文出具了对矿区环境影响报告书的审查意见。

	规划及规划环境影响评价符合性分析


	1、与《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）》的符合性分析
与《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）》的符合性分析表

编号
对应条款（总体规划原文摘录，标注章节出处）
本项目符合性分析
结论
1
第三章3.1："本次调整矿区范围至涵盖6-2煤层赋存范围，并扣除生态保护红线。"第五章5.2："矿区应依靠科学进步，应用先进适用技术，大力拓展'矿井水—水处理站—供水'、'矸石—建材厂—建材产品'等煤炭产业延伸链，提高资源的综合利用水平，保护和恢复矿区生态环境，促进矿区经济社会协调发展。"
本项目为安源煤矿输水管线工程项目，主要用于输送至下游圣圆水务，属于供水管线，落实了总体规划中"矿井水—水处理站—供水"。
符合
3
第五章5.2.1："把矿井水、坑内排水、生活污废水作为一种水资源加以开发利用，实现污废水资源化具有显著的社会、经济和环境效益，是大力发展循环经济、建立资源节约型和环境友好型绿色矿区的必然选择。"第五章5.2.1："在每个矿井配套建设矿井水/坑内排水处理站，出水可作为矿井/露天矿生产、消防水源，除自身回用外，富余部分输送至附近的矿井、选煤厂、焦化厂和低热值煤综合利用电厂等，矿井水利用率为100%。"
本项目为安源煤矿输水管线工程项目，利用处理达标后的矿井水，供水给下游圣圆水务，实现污废水资源化利用，落实了总体规划"富余部分输送"、"矿井水利用率为100%"要求的具体实施内容。
符合
4
第十二章12.3："剥离物排弃时要有计划地做好分层排弃碾压工作，并将剥离的表土单独堆放，当排土场达到设计标高时将表土覆盖于表层，并进行植被恢复。"第十二章12.3："对沉陷区进行土地复垦，恢复开采沉陷区土地的原貌。"表12.3-3"连接道路、管线工程区"："施工期减少地表扰动面积，控制活动范围；平整后表层压覆粗颗粒砾石或砂砾石。"
项目施工期严格控制施工作业带，临时占地表土剥离单独堆放并回用，施工结束后开展土地整治与植被恢复；管线工程区减少地表扰动、控制活动范围，恢复植被与周边地形地貌和生态环境相协调，落实总体规划生态恢复要求。
符合
5
第十二章12.2.3："本矿区所在区域是一个水资源较缺乏的地区，必须对矿井水、矿坑水以及生活污水处理后进行回用。"第十二章12.3.3："生活污水设生活污水处理站，经处理后全部回用，不外排。"
本项目输送介质为安源煤矿矿井水处理站经处理达标的矿井水，源头水质已满足要求；项目本身不产生需处理的废水，且通过输送管线促进矿井水综合利用、减少外排，符合总体规划要求。
符合
6
第十二章12.3.4："把环境管理作为矿区日常管理的重要组成部分之一，贯穿于管理全过程中，将环保指标纳入矿区运行计划指标中，并进行定期考核和检查。""建立公众参与机制，确保公众利益不受损害。"
建设单位落实生态环境保护主体责任，制定环境管理与监测计划，由专（兼）职人员落实施工期、竣工期和运营期各项环保措施；在运营期开展处理站出水水质监测及沿线声环境、生态监测，建立环境管理档案，配合各级生态环境主管部门监督管理。
符合
7
第十二章12.3："建立矿区地下水保护和应急方案，制定地下水水位、水质长期跟踪监测计划，防止对集中水源地和居民用水产生影响。"
建设单位将在运营期按监测计划开展跟踪监测，重点对管线沿线及处理站出水水质开展监测，配合总体规划长期跟踪监测要求，及时反馈环境问题并落实改进措施。
符合
经对比分析，本项目符合《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）》的要求。

2、与《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）环境影响报告书》的符合性分析
与《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）环境影响报告书》的符合性分析表

编号
对应条款/原文内容
本项目符合性分析
结论
1
环评推荐将多余的矿井水在矿区内部进行集中收集，通过鄂尔多斯市在矿区内规划的矿井水供水泵站和矿区至圣圆煤化工基地乌兰木伦项目区等供水管线，全部提供给圣圆煤化工基地乌兰木伦项目区作为生产用水水源、康巴什新区生态用水和矿区生态绿化用水等，矿井水全部综合利用，从而实现水资源利用最大化。
本项目将安源煤矿处理达标后的富余矿井水通过新建输水管线接入圣圆水务现有管网，纳入区域矿井水统一调配体系，用于周边生产及生态用水，落实了规划环评中矿井水外输综合利用、实现水资源利用最大化的管控要求。

符合
2
矿井水和生活污水的回用率达到100%。
本项目为安源煤矿富余矿井水外输配套工程，推动矿区矿井水全部资源化利用，助力实现矿井水回用率 100% 的规划目标；项目自身运营期无新增生产废水、生活污水外排。

符合
3
矿区开发后，处理后的矿井水部分回用于矿井及选煤厂内部生产、生活用水、矸石充填系统用水等，多余部分进行外部回用，保证矿井水利用率100%。
安源煤矿矿井水经处理后优先回用于井下生产、选煤厂生产、厂区绿化及生活用水等环节，富余水量通过本项目管线外输至圣圆水务统筹调配利用，实现矿井水全部综合利用，符合规划环评中矿井水利用率 100% 的要求。

符合
4
矿区总体规划实施后，矿井水和生活污水均可达到全部综合利用不外排，因此矿区无水污染物排放。
本项目为矿井水密闭输送工程，运营期无新增生产废水及生活污水产生，输送介质全部进入圣圆水务管网进行综合利用，不向外环境排放水污染物，符合规划环评矿区水污染物零排放的管控要求。

符合
5
因此评价区建设中要注重林地资源、水资源和生态环境保护，在建设占地中应避免占用林地，结合生态综合整治措施，提高林地覆盖率，采取多种措施保持林草覆盖率稳定。
本项目输水管线优先沿既有道路布设，严格控制施工作业带宽度，最大限度压缩林地、草地占用范围；施工结束后及时开展土地整治与植被恢复，采用本土林草物种补植修复，保障区域林草覆盖率稳定，符合规划环评生态保护要求。

符合
6
进行矿藏开采和工程建设确需征收、征用或者使用基本草原的，必须经自治区以上人民政府草原行政主管部门审核同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续。
本项目施工临时占用基本草原，建设单位将严格按照《中华人民共和国草原法》及相关管理规定，依法办理草原征占用审核审批手续，足额缴纳草原植被恢复费；施工结束后及时恢复草原植被与原有土地功能，符合规划环评管控要求。

符合
7
负责监督施工单位在建设期间的环境管理工作。
建设单位落实生态环境保护主体责任，委托具备资质的监理单位开展施工期环境监理，监督施工单位落实各项污染防治及生态保护措施，确保施工期环境管理规范到位，符合规划环评要求。

符合
经对比分析，本项目符合《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）环境影响报告书》的要求。

与《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）环境影响报告书》审查意见的符合性分析

与《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）环境影响报告书》审查意见的符合性分析表
编号
对应条款（审查意见原文摘录，标注页码）
本项目符合性分析
结论
1
严格落实《报告书》提出的各项《规划》优化调整建议和生态环境保护对策措施，促进矿区开发与生态环境保护相协调，改善区域生态环境质量，维护区域生态安全。
项目选址选线不涉及生态保护红线和水源地保护区，施工期严格控制作业范围，落实表土保护、临时占地恢复、扬尘和施工废水管控等措施；运营期加强巡线管护。
符合
3
相关项目应符合国家法律法规要求，依法履行环境影响评价等相关手续。
本项目依法开展环境影响评价，输送安源煤矿矿井水处理系统处理达标的矿井水至圣圆水务现有管网，服务于矿井水回用和综合利用。
符合
因地制宜加强矿井水回用和矸石综合利用力度，鼓励优先将矸石井下充填，确保矸石综合利用率符合相关规定。
4
严格控制矿区开发扰动范围，加大环境治理和生态修复力度，切实预防或者减轻规划实施导致的生态环境影响。
项目施工期控制作业带和临时占地范围，施工结束后开展土地整治、植被恢复和养护；恢复后植被覆盖率不低于占地前现状覆盖率。
符合
5
环审〔2023〕73号第8页：“矿井水处理站增加除氟工艺及深度处理工艺，确保氟化物及矿化度达标。”
本项目输送介质为安源煤矿矿井水处理系统处理达标的矿井水，输水管线采用密闭输送方式；运营期检修排水及泄漏矿井水收集后送安源煤矿矿井水处理系统处理。
符合
6
加强矿区环境管理。督促建设单位落实煤炭开采生态环境保护的主体责任。
本项目纳入安源煤矿现有环境管理体系，建设单位落实环境保护主体责任，建立环境管理档案，开展施工期环保检查和运营期巡检检漏。
符合
7
在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价，加强对先期开发煤矿的跟踪监测，将《规划》实施对生态、地下水以及重要环境保护目标等的影响以及生态修复治理情况作为跟踪评价重点任务。
本项目已对施工期和运营期生态环境、地表水、地下水、声环境及环境风险开展分析，并制定监测计划。运营期开展处理站出水水质、沿线生态和环境管理监测，配合矿区规划环评跟踪评价工作。
符合
应依据规划环评要求做好建设项目的环境影响评价工作，重点评价建设项目对生态、地下水、地表水以及重要环境保护目标等的影响。
经对比分析，本项目符合《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）环境影响报告书》审查意见的要求。



	其他符

合性分析
	1．产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中的第一类（鼓励类）中的“二、水利：1、水资源利用和优化配置”。根据《市场准入负面清单（2022版）》及《产业结构调整指导目录》有关措施的修订内容，本项目属于“鼓励类”行业。因此，本项目的建设符合国家产业政策。
本项目于2026年6月23日已取得伊金霍洛旗发展改革和科学技术局出具的《关于伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司安源煤矿输水管线工程项目备案告知书》（项目代码2606-150627-04-01-792126）文件，故项目建设符合地方产业政策。

2．政策符合性分析

（1）与《内蒙古自治区节约用水条例》符合性分析

本项目与《内蒙古自治区节约用水条例》符合性分析表
编号
对应条款（条例原文摘录，标注条款及页码）
本项目符合性分析
结论
1
第十八条：“新建、改建、扩建建设项目，建设单位应当根据工程建设内容制定节水措施方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。节水设施建设投资纳入建设项目总投资。”
本项目输送安源煤矿矿井水处理系统处理达标的矿井水，属于矿井水综合利用配套工程。建设单位将管线、阀室、阀门等工程设施及巡检检漏措施纳入工程建设和运行管理，减少输水过程水量损失，将相关投资纳入项目总投资。
符合
2
第二十九条：“公共供水企业和自建用水管网设施的单位对其管理的供水专用水库、引水渠道、涵闸、泵站、井群、输（配）水管网、净（配）水厂、公用水站等设施，应当建立供水、用水管网设施精细化管理平台和漏损管控体系，采取措施减少漏损。”
本项目采用密闭管道输送，沿线设置15座阀室，运营期由安源煤矿现有人员开展巡检维护和检漏管理；发生泄漏时及时关闭上下游阀门，收集泄漏矿井水并送安源煤矿矿井水处理系统处理，减少输送过程漏损及环境影响。
符合
3
第三十三条：“旗县级以上人民政府应当将再生水、矿坑（井）水、集蓄雨（雪）水等非常规水纳入水资源统一配置。”

“水资源短缺地区旗县级以上人民政府应当制定非常规水利用计划，提高非常规水利用比例，对具备使用非常规水条件但未合理使用的建设项目，不得批准其新增取水许可。”
本项目将安源煤矿矿井水处理系统处理达标的矿井水输送至圣圆水务现有输水管线，服务区域非常规水资源配置和综合利用，提高矿井水利用水平，项目不新增取水。
符合
4
第三十五条：“采矿企业应当科学制定水资源保护和矿坑（井）水综合利用方案，合理选择保水开采工艺和治理工艺，配套建设相关利用设施，并在采矿作业中优先使用矿坑（井）水，有效保护地下水。”
本项目为安源煤矿矿井水综合利用配套输水工程，将处理达标的矿井水接入圣圆水务现有输水管线，落实矿井水综合利用设施建设要求，促进矿井水资源化利用。
符合
经对比分析，本项目符合《内蒙古自治区节约用水条例》的要求。

（2）与《内蒙古自治区节水行动实施方案》符合性分析

本项目与《内蒙古自治区节水行动实施方案》符合性分析表

编号
对应条款
本项目符合性分析
结论
1
二、强化水资源刚性约束（三）严格落实限审限批：“对于取用水总量已经达到或者超过用水总量管控指标、地下水管理单元指标不合格的地区，除城乡居民生活用水或者供热管网补水等特殊情形外，暂停审批该地区新增取用水。各盟市应积极采取节水控水、水源置换等措施将用水量压减到管控指标范围内。”
本项目输送安源煤矿矿井水处理系统处理达标的矿井水并接入圣圆水务现有输水管线，项目不新增取水，有利于推进非常规水利用及水源置换，符合水资源刚性约束要求。
符合
2
八、着力用好非常规水（二）提升矿井水综合利用水平：“在黄河流域及呼伦贝尔市、锡林郭勒盟等矿井涌水量较大的地区，推广使用保水采煤工艺，建设煤炭和矿井水双资源型矿井；煤矿所在盟市制定矿井水处理及综合利用方案，加快推进矿井水配置利用工程建设；新增用水优先配置矿井水，具备条件的地区加快推进矿井水置换地表水、地下水。到2025年底力争全区矿井水综合利用率达到60%以上，其中，黄河流域达到70%以上。”
本项目为安源煤矿矿井水综合利用配套输水工程，将经处理达标的矿井水输送至圣圆水务现有输水管线，落实矿井水配置利用工程建设要求，促进矿井水资源化利用。
符合
经对比分析，本项目符合《内蒙古自治区节水行动实施方案》的要求。

3、生态环境分区管控符合性分析

根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（2023年版）及《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》。全市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

优先保护单元共76个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元共86个，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元共9个，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。

1、生态保护红线

本项目位于纳林陶亥镇纳林塔村安源煤矿采矿证范围内，项目周边区域500m范围内及占地范围内均无国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等。经套合自然资源部下发的“三区三线”成果后，该项目用地范围不涉及永久基本农田，不在生态保护红线范围内，位于城镇开发边界外。”满足生态保护红线的要求。

2、环境质量底线

本次环评收集内蒙古自治区生态环境厅2025年5月29日公布的《2024 年内蒙古自治区生态环境状况公报》中“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。全区环境空气质量平均优良天数比例为89.6%，同比上升2.4个百分点；扣除异常沙尘天气等影响后，全区环境空气质量优良天数比例为90.7%，同比上升0.5个百分点，重污染天数比例为0.2%，同比持平”。能够满足《环境空气质量》（GB3095-2026）表1环境空气污染物基本项目浓度限值过渡阶段浓度限值二级浓度限值要求，本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，因此项目所在区域环境空气质量属于达标区。

为了解本项目所在地特征污染物为TSP，本次评价TSP环境质量现状监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2浓度限值二级标准限值要求。由此可知，评价区域环境空气质量良好。

本项目严格落实环评提出的各项环保措施，各项污染物做到连续稳定达标排放，本项目建成后不会对区域环境质量造成较大的影响，本项目建设不会突破区域环境质量底线。

3、资源利用上线

本项目运营过程中消耗一定的电源、水资源、土地资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、生态环境准入清单

对照《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇纳林陶亥村，属于神东矿区东胜区及周边煤矿区，管控单元编码ZH15062720005，属于重点管控单元，本项目与管控单元要求符合性分析见表1-4，本项目与鄂尔多斯市总体管控要求符合性分析见表1-5，本项目生态环境分区管控查询图见图1-1。
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本项目生态环境分区管控查询图
本项目与管控单元总体管控要求符合性分析表

管控要求名称
管控要求

本项目

符合性

第一条关于空间布局约束的准入要求

呼包鄂地区属于国家重点生态功能区的旗（县区），应严格执行《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（内政发〔2018〕11号）中的有关规定。严格控制区域内各流域特别是黄河干流两岸2公里范围内新建项目环评审批。呼和浩特市（新城区、回民区、玉泉区、赛罕区除外）城市建成区、包头市城市建成区淘汰并禁止新建每小时35蒸吨及以下燃煤锅炉。严格控制黄河干流两岸2公里范围内新建项目环评审批。实行严格的矿山地质环境准入制度。全面实行矿山地质环境保护与治理恢复方案、矿产资源开发利用方案同步编制、同步审查、同步实施的制度和社会公示制度。严格落实《内蒙古自治区矿山地质环境治理办法》和《内蒙古自治区矿山地质环境实施细则》及相关技术要求。对于新建矿山，坚持矿产资源开发利用与矿山环境保护并重的原则，实行严格的矿山环境准入制度。采矿权申请人申办采矿许可证，申请人必须按照相关法律法规要求提交矿山地质环境保护与治理恢复方案，报国土资源主管部门审查，缴存矿山地质环境治理保证金，并与国土资源主管部门签订矿山地质环境治理责任书，全面履行矿山土地复垦义务。对开发过程中剥离的适宜耕地的表层土壤，应该做好收集和贮存，优先用于土地复垦、土地改良等环境恢复治理工作。禁止将重金属及其他有毒有害物质超标的物料或者污染土壤用于土地复垦。复垦土地应当满足相应土地利用的环境保护要求，不符合相应标准的，不得种植食用农产品。严格执行矿产资源开发环境准入条件，实现“边开采、边治理、边恢复”。推进矿山生态环境恢复治理，建立矿山生态环境动态监测体系。
本项目为安源煤矿矿井水处理达标水输送管线，位于安源煤矿采矿证范围内，不新增煤炭开采活动，不属于黄河干流两岸2公里范围内新建项目；项目不新建燃煤锅炉；施工期落实表土剥离单独堆放与回用、临时占地土地整治与植被恢复，运营期加强巡线管护。本项目满足重点管控单元空间布局约束准入要求。
符合
第二条关于污染物排放管控的准入要求

呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市准格尔旗和达拉特旗等地区对有色（不含氧化铝）、水泥、平板玻璃、焦化、石化及化工等重点行业及65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉的现役企业和新建项目一律执行大气污染物特别排放限值。呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市年销售汽油量大于5000吨的加油站，加快推进安装油气回收自动监控设备并与生态环境部门联网。严格实行取用水总量控制制度，推进煤矿疏干水综合利用，合理配置区域水资源，加强城镇和工业节水，提高再生水利用率。加强地下水超采区治理，严禁地下水超采区农业、工业建设项目和服务业新增取用地下水。运输煤炭、砂土、石灰等易产生扬尘物料的车辆应当密闭或者严密加盖篷布，未密闭或者未严密加盖篷布、超载等不符合装载要求的车辆，不得驶出厂区。气象部门发布大风、沙尘、霾等气象预警信息时，矿山企业应当及时启动应急预案，根据应急需要采取限产、停产等应急措施，防止环境污染事故发生。煤矿地面运煤系统、运输设备、煤炭贮存场所应当全封闭。鼓励有条件的露天矿山采用密闭式皮带运输系统。矿山企业进矿道路、工业广场应当硬化；进矿道路两侧、工业广场周边应当绿化；进矿道路、厂区道路和工业广场应当采取清扫、洒水等措施，有效防止扬尘污染。
本项目运营期仅进行矿井水输送，无生产废气、无生产废水产生，不新增燃煤锅炉及重点行业大气污染源，不涉及大气污染物特别排放限值要求；施工期落实洒水降尘、易扬尘物料覆盖、运输车辆密闭、施工边界围挡等扬尘防治措施；本项目为煤矿疏干水（矿井水）综合利用工程，落实推进煤矿疏干水综合利用、提高水资源重复利用率要求；不新增取用地下水。本项目满足重点管控单元污染物排放管控准入要求。
符合
第三条关于资源开发效率的准入要求

到2020年，鄂尔多斯市用水总量控制目标为16.79亿立方米；到2030年，鄂尔多斯市用水总量控制目标为19.94亿立方米。

本项目运营期输送安源煤矿处理达标矿井水，不新增取用水资源，施工期用水量较少，符合鄂尔多斯市用水总量控制要求。
符合
本项目与管控单元管控要求符合性分析表
环境管控单元编码

管控单元名称

单元类别

维度

管控要求

本项目

符合性

ZZH15062720005
神东矿区东胜区及周边煤矿区
重点管控单元
空间布局约束

/

/

/

污染物排放管控
/

/

/
环境风险防控

/
/

/
资源开发效率

1. 资源综合利用与指标要求：原煤入选率不低于 75%；煤矸石综合利用率应达到 75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到 100%。

2. 行业标准准入：煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标，须符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。

3. 水资源节约与循环利用：严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用；煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水；加强洗煤废水循环利用。

4. 矿产勘查开发限制：限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意；禁止勘查超贫磁铁矿。

本项目为安源煤矿矿井水综合利用配套输水工程，将处理达标后的矿井水通过密闭管线输送至圣圆水务现状管网进行统一配置利用。项目自身不新增取用水量，直接落实了“矿井水处置率达到100%”及“推进矿井水综合利用”的水资源节约与循环利用要求。

符合
综上分析，项目的建设符合生态环境分区管控要求。




二、建设内容

	地理位置
	本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇纳林塔村。管线起点为安源煤矿水处理站，起点中心坐标为东经110°13'8.462"、北纬39°33'20.939"；终点接入圣圆水务输水管道，终点中心坐标为东经110°10'55.83"、北纬39°33'14.989"。本项目建设全长4277m的输送管线，总体走向呈东北—西南，其中3330m位于安源煤矿采矿证范围内，947m位于探矿权转为采矿权整合矿区范围内，线路拐点坐标见附件3，地理位置见图2-1。
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本项目位置关系图
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地理位置图

	项目组成及规模
	1．项目由来
伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司安源煤矿（以下简称安源煤矿）位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇纳林塔村，安源煤矿设计生产规模120万吨/年，矿区面积9.2538km2，服务年限为5.25年，可采煤层为VI-1煤层，开采方式为斜井+立井综合开拓；开采标高为1282m~1164m，安源煤矿于2023年3月，取得鄂尔多斯市生态环境局出具的《关于伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司安源煤矿技术改造（1.2Mt/a）及配套选煤厂环境影响报告书的批复》（鄂环审字[2023]35号），2026年5月17日通过竣工环境保护自主验收，并依法取得排污许可证。

目前，安源煤矿矿井水处理能力为400m³/h，处理工艺为“预沉调节+高密度沉淀池+过滤”，根据建设单位提供的2026年第二季度自行检测报告，矿井水处理站出水水质

满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质，同时满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》(GB50383-2016)附录B井下消防、洒水水质标准后回用于井下防尘洒水、选煤厂用水、绿化用水；另一部分打至生产消防水池作为矿井生产用水，通过处理能力为85.5m3/h的“超滤+反渗透”工艺处理后，满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）水质要求后，用作生活用水。
目前，安源煤矿准备扩大开采范围，目前正在办理探矿权转为采矿权及相关手续，随着煤矿开采范围的扩大，矿井涌水量较现有矿井涌水量及预计未来涌水量明显增大，而矿区用水点及涌水量不发生变化，回用不完需要综合利用的矿井涌水量也明显增大，为了长远计划，现建设1条4277m的输送管线，将处理后矿井水送鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司（以下简称圣圆水务）进行处理及综合利用。圣圆水务主营疏干水综合利用等业务，其处理能力为80000m³/d，2920万m³/a，现处理量为61505.5m³/d，2244.95万m³/a（余量18494.5m³/d，675.05万m³/a），本项目计划输水量为320m³/h（7680m³/d，280.32万m³/a），占圣圆水务日处理能力的9.6%，且余量完全可接纳本项目水量。
同时为全面贯彻落实习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水思路的要求，响应《全国城市供水节水与水污染防治工作》中“大力提倡城市污水回用等非传统水资源的开发利用，并纳入水资源的统一管理和调配”号召，解决矿井疏干水排放与综合利用日益突出的问题，加强非常规水资源开发利用是水资源可持续利用的战略，因此，安源煤矿拟建设“伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司安源煤矿输水管线工程项目”（以下简称“本项目”）。
根据《中华人民共和国生态环境法典》（2026.8.15施行）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等有关规定，伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司安源煤矿输水管线工程项目需进行环境影响评价，因此，建设单位委托于2026年6月鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“四十三、水的生产和供应业-96海水淡化处理463；其他水的处理、利用与分配469”需编制报告表的类别。
2、工程概况

（1）项目名称：伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司安源煤矿输水管线工程项目

（2）建设单位：伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司

（3）建设性质：新建

（4）建设地点：起点为伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司安源煤矿矿井水处理站出水口，终点为圣圆水务输水管线，管线沿东北向西南敷设，长度为4277m，其中3330m位于安源煤矿采矿证范围内，947m位于探矿权转为采矿权整合矿区范围内。

（5）项目总投资：832.8637万元。

（6）主要建设内容及规模：本工程由输水管线工程建设4277m输水管线，管径300cm，检查井15座（其中独立排泥井3座、独立排气井4座、独立阀门井2座、排气阀门共用井1座、止逆阀/闸阀共用井1座，综合检查井4座），输水能力为320m3/h。
（7）施工时序：在施工期先进行场地平整、通电、通水；在施工建设期，建筑物基础开挖、管线开挖施工同步进行。

项目组成见下表。

项目组成一览表
工程类别
单项工程
建设内容及规模
备注

主体工程
输水

管线
本项目新建1条长度为4277m输水管线，设计输水能力320m³/h。管线分为①～④段建设，从安源煤矿矿井水处理站出水口敷设，其中①段长100m，采用管径DN300钢丝网骨架复合管敷设；②段长270m，采用管径DN300防腐钢管敷设；③段长1320m，采用管径DN300，壁厚10mm的聚乙烯（PE）管道敷设；④段长2587m，采用管径为DN300，壁厚10mm的防腐钢管敷设，接入圣圆水务输水管线。
新建

附属构筑物
沿线配套设置排泥井、排气井、阀门井、排气与阀门共用井、止逆阀与闸阀共用井及综合检查井等设施共15座。其中独立排泥井3座、独立排气井4座、独立阀门井2座、排气/阀门共用井1座、止逆阀/闸阀共用井1座（以上11座位于③段和④段沿线）；综合检查井4座（位于①段，安源煤矿工业场地内）。
新建
控制及计量设施
管线接口及主要控制节点设置阀门、流量计、压力表等控制和计量设施。
新建
辅助工程
施工便道
本工程输水管线沿线均有矿区道路通过，本项目管材、设备和施工材料采用汽车运输，施工期间可以利用现有道路。
依托
管道标识与警示设施

沿线设置管道标志桩，每隔50米设置一个标志桩，共80个。

新建
防腐与接口工程

①段钢丝网骨架复合管采用成品管材，②④段采用PE成品防腐钢管；③段PE管成品管材。

新建
临时工程
施工作业带
本项目施工作业带为管线中心线两侧各6m、总宽12m，严格控制管沟开挖、施工机械通行、管材临时堆放、表土堆放及管道安装等施工活动在施工作业带范围内。

新建
管沟

开挖
采用放坡开挖方式，开挖土方分层堆放、分层回填。①段采用直埋方式，开挖深度约1.5m，沟底宽度约1.2m；②段采用综合管沟内敷设，开挖深度约3.8m，宽度约4.1m；③段采用直埋方式，开挖深度约3m、沟底宽约1.5m；④段采用直埋方式，管沟开挖深度约2.35m、沟底宽约0.9m。
新建
临时堆土场
管沟开挖土方和表土在施工作业带内分区堆放，不单独设置永久弃土场。表土与底层土分开堆放，施工结束后按原土层顺序回填。
--
施工营地
本项目不设置集中施工营地，施工人员食宿依托安源煤矿现有生活设施。
--
公用工程
施工供水
项目运营期无生产用水和生活用水，施工期不设施工营地，施工人员就餐、住宿均依托安源煤矿现有的生活用水设施；施工期用水主要包括洒水抑尘用水、混凝土养护用水及管道试压用水，用水来源为处理后的矿井涌水。
依托
供电
施工期用电采用移动发电设备；运营期阀门、计量及控制设施用电依托安源煤矿现有供电设备。
依托
排水
施工期依托周边村庄和安源煤矿生活区，生活污水依托周边村庄和安源煤矿现有污水处理设施；管道试压废水收集后综合利用或进入矿井水处理站处理，不外排。
依托
环保工程
废气治理
施工期：施工场地及运输道路配备洒水车定期洒水抑尘；土方及易起尘物料采取集中堆放并及时苫盖措施；四级以上大风天气停止土方作业。

运营期：无废气产生。

--
废水治理
施工期：

①生活污水：本项目不设施工营地，生活污水依托周边村庄及安源煤矿现有生活污水处理设施处理。

②管道试压废水：试压结束后采用罐车收集拉运回安源煤矿污水处理设施处理，不外排。

运营期：无生产废水产生；不新增劳动定员，无新增生活污水。

依托
噪声治理
施工期：选用低噪声施工机械设备，合理安排施工时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。

运营期：无明显噪声源。

--
固体废物处置
施工期：

①生活垃圾：设置垃圾收集桶集中收集，定期交由当地环卫部门清运处置。②施工废料：废旧包装材料、废弃管件等可回收的一般固废收集后交由物资回收部门综合利用

③施工土石方：全部就地回填综合利用，不产生弃土弃渣。

运营期：

①本项目运营期不新增管理及巡检人员，依托安源煤矿现有人员，无新增生活垃圾产生。

②在管线及阀井定期检修、维护或抢修过程中，产生少量的废弃管件、损坏阀门以及废旧密封件等一般工业固体废物送回煤矿厂区与同类固废统一管理；

③运营过程无危险废物产生
--
生态保护修复
施工期对临时占地范围实施表土剥离，表土分区堆放并采取苫盖防护；施工结束后按土层顺序分层回填，完成土地整治与地貌复原，对管线扰动区域补植本土林草植被，植被恢复面积5.1324hm²。运营期定期开展植被巡查养护，对裸露地块及时补植复绿，保障生态功能逐步恢复。

--
环境风险

本项目不涉及危险物质，项目主要环境风险为地基沉降、防腐失效或第三方机械破坏等原因导致的管线破裂与阀门损坏，进而引发矿井水泄漏，可能造成局部地面积水及水土流失。采取工程控制与设计防范、日常巡检与管理防控措施等措施减少管线破裂风险。
--
3、主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标见下表。
本项目主要经济技术指标表
序号
项目
单位
指标
备注
一、工程规模
1
输水介质
/
矿井水处理站处理达标的矿井水
/
2
设计输水能力
m³/h
320
/
3
输水管线总长度
m
4277
4段管线合计
4
管线起点
/
安源煤矿矿井水处理站净化间联合建筑外墙
/
5
管线终点
/
圣圆水务现状输水主管道
/
二、管线分段
6
①段输水管线
m
100
DN300钢丝网骨架复合管
7
②段输水管线
m
270
DN300钢管
8
③段输水管线
m
1320
DN300PE管；
9
④段输水管线
m
2587
DN300成品防腐钢管
三、附属工程
10
独立排泥井
座
3
/
11
独立排气井
座
4
③、④段沿线设置
12
独立阀门井
座
2
③、④段沿线设置
13
排气、阀门共用井
座
1
③、④段沿线设置
14
止逆阀、闸阀共用井
座
1
③、④段沿线设置
15
综合检查井
座
4
②段厂区综合管沟沿线设置
16
检查井及阀井合计
座
15
/
四、工程占地
17
永久占地面积
hm²
2.028

/
18
临时占地面积
hm²
3.1044

/
19
总占地面积
hm²
5.1324

/
五、施工参数
20
建设工期
月
5
/
21
土方工程量
m³
20213.9
/
六、生态恢复
22
绿化面积
m²
51324

/
23
绿化养护数量
株
61.6~82.1万
/
七、工程投资
24
项目总投资
万元
832.8637
/
25
环保投资
万元
246.6727

/
4.工程占地
项目总长4277m，占地面积为5.1324hm²，永久占地面积为2.028hm²，临时占地面积为3.1044hm2。以管线中心外扩6m为施工作业带，项目土方挖填平衡，不单独设置弃土场，占地情况见下表。

 建设项目用地面积一览表
占地类型
土地利用类型
面积 (hm²)
永久占地
采矿用地
2.028
临时占地
其他林地
1.6371
灌木林地
0.891
天然牧草地
0.3233
乔木林地
0.0951
其他草地
0.0829
总计
5.1324
5、土石方量
项目在施工范围内进行土石方作业，工程挖方为表土剥离、管沟开挖、土地平整。其中表土剥离厚度0.3m，土方量15397.2m3，管线开挖挖方4817m3，土地整治挖方617m3。本项目工程挖方共为2.0214万m3，管沟开挖土方调用至施工场地平整，挖填平衡，不设置弃土场，土方平衡见下表。

本工程土石方平衡一览表    （单位：万m3）
工程项目
开挖量
回填量
调入
调出
借方
弃方
表土剥离
1.5397
1.5397
/
/
/
/
管沟工程
0.4817
0.42
/
0.0617
/
/
土地平整
/
0.0617
0.0617
/
/
/
合计
2.0214
2.0214
0.0617
0.0617
/
/
6、公用工程

（1）给水
施工期：
施工期用水主要包括管道试压用水、施工场地及运输道路洒水抑尘用水、施工用水和施工人员生活用水。施工生产用水、管道试压用水拟依托安源煤矿现有供水设施，利用处理后的矿井水，采用罐车运送至各施工作业区。施工人员饮用水采用桶装水。
1）生活用水
本项目施工人员为40人，参照《行业用水定额》（DB15/T385-2025），生活用水量按80L/人•d，因此施工人员生活用水量为3.2m3/d。

2）管道试压用水
管道试压用水为一次性用水，参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）关于压力管道分段水压试验的要求，按管道内部容积计算，全线管道计算内径0.3m、管线长度4277m计算，考虑10%的充水损耗及补水量，因此用水量为332.37m3。
3）洒水抑尘用水

本项目全长4277m，施工周期为2个月，每天施工71.28m，每日施工面积为855.4m2，参照《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2025）道路、场地浇洒定额为2L/（m²·d），按每日洒水1次计，施工场地洒水抑尘用水量为1.71m3/d。

4）其他施工用水
施工用水主要包括管件连接、工具清洗及少量养护用水，按1m³/d计算，施工用水量约60m³。
运营期：
本项目运营期仅进行矿井水输送，无生产用水；项目拟不新增运营管理人员，日常巡检和维护依托安源煤矿现有人员，故不新增生活用水。

（1）排水

施工期生活污水产生量按用水量的80%计算，排水量为2.56m3/d，本项目不设置施工营地，施工期依托周边村庄和安源煤矿生活区，生活污水依托周边村庄及安源煤矿现有污水处理设施；管道试压废水污染物主要为悬浮物，试压结束后采用罐车收集后拉运回安源煤矿污水处理设施处理，不外排。

运营期管道检修排水及事故状态下泄漏矿井水应通过关闭上下游阀门控制泄漏量，采用吸污车辆收集后送回安源煤矿矿井水处理系统处理，不外排。

施工期水平衡表

用水环节
用水量

(m³/d)
损耗量

(m³/d)
废水量

(m³/d)
废水去向
生活用水
3.2
0.64
2.56
依托周边村庄及安源煤矿现有污水处理设施，不外排
管道试压用水
5.37
-
5.37
一次性产生。试压结束后罐车拉运至安源煤矿污水处理设施，不外排
洒水抑尘用水
1.71
1.71
0
自然蒸发
其他施工用水
1
1
0
管件连接、工具清洗及养护，自然蒸发、洒水抑尘
合 计
11.28
3.35
7.93
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施工期水平衡图

（2）供电
施工期用电主要为钢管焊接、PE管热熔连接、管道试压及小型施工设备用电，采用移动发电设备；运营期阀门、计量及控制设施用电依托安源煤矿现有供电设施。

（3）供热
项目施工期选择非采暖季施工，无需供热设施。项目运营期不新建生产及办公建筑，不新增劳动定员，无生产和生活供热需求。

7、劳动定员

本项目施工期施工人员数量为40人，工作制度为白班制，每班8h。项目不新增运营管理人员，日常巡检和维护依托安源煤矿现有人员。

8、投资总额

本项目总投资832.86万元，环保投资总计为246.6727万元，占本项目总投资的29.62%。

接入圣圆水务现有输水管线依托可行性
本项目输水管线管径为DN300，拟接入圣圆水务现状DN500输水主管道。接收管线直径大于本项目输水管线直径，具备管道接口衔接的工程条件。

根据建设单位与圣圆水务签订的《供排水合作意向协议》，圣圆水务同意接收本项目矿井疏干水。圣圆水务主营疏干水综合利用等业务，其处理能力为80000m³/d，2920万m³/a，现处理量为61505.5m³/d，2244.95万m³/a（余量18494.5m³/d，675.05万m³/a），本项目计划输水量为320m³/h（7680m³/d，280.32万m³/a），占圣圆水务日处理能力的9.6%，且余量完全可接纳本项目水量。

依据《伊金霍洛旗加快推进矿井疏干水综合利用实施意见》（伊金霍洛旗人民政府，2019年），矿井疏干水经煤矿处理达到地表水Ⅲ类水质标准后，自用剩余部分进入政府综合利用管网，由圣圆水务集团统一收集经营。本项目矿井水处理设施出水水质满足地表水Ⅲ类水质标准。根据内蒙古中政检验检测有限公司出具的安源煤矿2026年第二季度自行检测报告（报告编号ZZJC-2026-474-SZ），矿井水处理设施出口水质实测结果见下表。
根据《伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司2026年自行检测项目（第二季度）》检测报告，2026年5月27日对矿井水处理设施出口开展1次采样检测，检测结果见下表。
矿井水处理设施出口水质检测结果汇总表
序号
检测项目
单位
实测值
参考标准限值
评价结论
1
铅
μg/L
1L
≤50
达标
2
镉
μg/L
0.1L
≤5
达标
3
铜
mg/L
0.05L
≤1.0
达标
4
锌
mg/L
0.05L
≤1.0
达标
5
石油类
mg/L
0.06L
≤0.05
达标
6
pH值
无量纲
7.4
6~9
达标
7
溶解氧
mg/L
6.11
≥5
达标
8
氟化物
mg/L
0.34
≤1.0
达标
9
氰化物
mg/L
0.001
≤0.2
达标
10
硫化物
mg/L
0.01L
≤0.2
达标
11
砷
μg/L
0.3L
≤50
达标
12
汞
μg/L
0.04L
≤0.1
达标
13
溶解性总固体
mg/L
890
/
/
14
六价铬
mg/L
0.004L
≤0.05
达标
15
阴离子表面活性剂
mg/L
0.05L
≤0.2
达标
16
总磷
mg/L
0.01L
≤0.2
达标
17
总氮
mg/L
0.07
≤1.0
达标
18
生化需氧量
mg/L
1.3
≤4
达标
19
挥发酚
mg/L
0.0003L
≤0.005
达标
20
粪大肠菌群
MPN/L
<10
≤10000个/L
达标
21
氨氮
mg/L
0.025L
≤1.0
达标
22
化学需氧量
mg/L
4L
≤20
达标
上述检测结果表明，现状矿井水处理设施运行期间的出水水质满足圣圆水务接纳要求的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，符合圣圆水务接纳要求，水质依托具备可行性。
圣圆水务集团运营管理体系完善，现已建成覆盖全旗的互联互通疏干水管网体系，含管网440km及配套加压泵站14座、调蓄水池11处，具备统一收集与调度运行能力。根据《供排水合作意向协议》已约定昼夜不间断排水、停水提前通知及应急抢修等基本运行管理原则。

综上，本项目接入圣圆水务现状输水主管道在水量、水质及运行管理等方面总体可行。

	总平面及现场布置
	一、总平面布置

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇纳林塔村，主要建设内容为输水管线及沿线配套附属设施。沿线布设排泥井、排气井、阀门井、排气与阀门共用井、止逆阀与闸阀共用井及综合检查井等各类井室共15座；输水管线分为4段，线路总长4277m，采用地埋铺设方式。管线起点接安源煤矿矿井水处理站出口，自矿井水处理站出站后沿矿区道路左侧布设，至束会川处转向西南铺设，最终接入圣圆水务输水管线。
本项目不单独设置施工营地，项目沿现有道路布设，不设置施工临时便道。总平面布置图见下图。
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总平面布置图
穿越工程

本项目输水管线总体沿既有道路走向布置，途经郭家梁村民、兰家洼村民，均位于线路北侧，线路施工至收费站及办公楼处采取向南绕行避让，因此本项目不涉及穿越敏感目标。

	施工方案
	1、总施工工艺

本项目施工期为60天，采用分段施工方式。工程施工内容主要包括施工准备、测量放线、施工作业带清理、管沟开挖或现状综合管沟作业面清理、管材运输及布管、管道连接、焊口质量检查及接口防腐、下管稳管、井室及阀门安装、管道试压和冲洗、现状管线接口施工、管沟回填及临时占地生态恢复等。根据管线敷设方式，本项目施工工艺分为直埋管段施工和现状综合管沟内管段施工。施工期工艺流程及产排污节点见下图。
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施工期工艺流程及排污节点图

1、施工准备及测量放线

施工前进行图纸会审和现场踏勘，核查施工范围内既有道路、地下管线及其他设施，确定管线中心线、管沟边线、井室及接口位置。施工材料和机械设备经检查合格后进场，并在批准的临时占地范围内划定施工作业带、临时堆土区及材料堆放区。

直埋段施工前对施工作业范围进行清理，涉及表土的区域按照分层开挖、分层堆放原则剥离表土，并在施工作业带内集中堆放，采取苫盖、拦挡等临时防护措施。该工序主要产生施工扬尘、机械及运输车辆尾气、施工噪声，并造成临时占地区域地表扰动和植被破坏。

2、直埋管段施工

①段、②段及④段中的直埋部分采用管沟开挖方式施工，其施工程序主要为管沟开挖、槽底及管基处理、管材运输及布管、管道连接、焊口检查及接口防腐、下管稳管、井室及阀门安装、初步回填、分段试压、管道冲洗、最终回填和生态恢复。

（1）管沟开挖及管基处理

采用机械开挖、人工配合清底的方式进行管沟开挖。开挖土方与表土分类堆放于管沟一侧，并控制在施工作业带范围内。沟槽开挖完成后，对槽底进行整平和管基处理，检查沟槽宽度、深度、标高及地基条件。

该工序主要产生施工扬尘、机械尾气和施工噪声，并造成地表扰动；开挖土方全部用于后续管沟回填，不作为固体废物处置。

（2）管材运输、布管及管道连接

管材运至现场后沿管线方向布管，安装前对管材及管件的规格、外观和质量证明文件进行检查。①段3PE防腐钢管采用焊接方式连接，焊接完成后开展焊缝质量检查，并对焊口进行补口防腐；②段PE管采用与管材相适应的热熔或电熔方式连接；接口检验合格后进行下管、稳管，并复核管道轴线和标高。

该工序主要产生管材运输扬尘、车辆尾气、吊装及安装噪声、钢管焊接烟尘、补口防腐过程中产生的少量有机废气，以及焊渣、废弃管材、管材包装物和废弃防腐材料等固体废物。

（3）井室及阀门安装

管道敷设完成后进行排泥井、排气井、阀门井及阀门等附属设施施工。井室施工包括基坑开挖、基础施工、井体施工、阀门及管件安装和基坑回填等工序。

该工序主要产生土方开挖及回填扬尘、施工机械尾气和噪声，以及少量废弃管件、包装材料和施工废料。井室开挖土方用于原地回填。

（4）初步回填、试压及冲洗

管道安装和隐蔽工程检查合格后，进行初步回填，管道接口等检查部位在试压前保留。各段管道进行分段压力试验，压力试验合格后进行管道冲洗。

该工序主要产生回填扬尘和机械噪声，以及管道试压、冲洗废水。试压及冲洗废水中主要污染物为悬浮物，试压结束后采用罐车收集后拉运回安源煤矿污水处理设施处理，不外排。

（5）最终回填及生态恢复

管道试压、冲洗合格后完成管沟最终回填。回填时按照分层回填、分层压实原则进行，管道两侧同步回填，防止管道发生位移。底层土回填完成后，将剥离表土回覆于地表，并对施工作业带、临时堆土区、材料堆放区和施工便道进行场地平整和植被恢复。

该工序主要产生回填及场地平整扬尘、机械尾气和噪声，并对临时占地区域产生短期地表扰动。

3、现状综合管沟内管段施工

③段长270m，采用DN300钢管，敷设于厂区现状综合管沟内。施工前对现状综合管沟内部条件、既有管线及支撑设施进行核查，清理作业面并进行测量定位。安装或检查管道支架，将钢管分段预制后运输至作业位置，通过吊装或人工辅助方式将管道就位，完成找正、固定和焊接。焊接完成后进行焊缝质量检查和接口防腐，并安装阀门及综合检查井内相关设施。管道安装完成后进行压力试验、冲洗和作业面清理。

③段利用现状综合管沟，不新增连续管沟开挖，施工过程主要产生管材运输及吊装噪声、施工机械及运输车辆尾气、钢管焊接烟尘、补口防腐过程中产生的少量有机废气，以及焊渣、废弃管材、包装物和试压冲洗废水。

4、管道试压、冲洗及接口施工

新建管道完成试压、冲洗及质量验收后，按照圣圆水务或现状管线产权单位批准的接口方案和调度安排，与现状输水主管道连接。接口施工前应关闭相关阀门、核实现状管道压力并落实防倒流和应急切断措施。接口施工完成后进行系统调试和工程验收，确认管道无渗漏、阀门启闭正常后投入运行。

接口施工主要产生焊接烟尘、少量防腐有机废气、施工噪声、废弃管件、焊渣及废包装物。现状管线接口方式、停输安排及安全技术措施应以产权单位确认的接管方案为准。

5、施工场地清理与生态恢复

管线施工结束后，拆除施工临时设施，清运施工废料和生活垃圾，对施工作业带、临时堆土区、材料堆放区及施工便道进行场地清理和土地整治。临时占地区域采用剥离表土进行回覆，并结合原土地利用类型实施植被恢复。施工结束后弃土、废弃管材及其他施工废物全部清理。

	其他
	无



三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一、环境现状调查
1．区域达标判断
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。

项目所在地为内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗，根据2026年6月2日内蒙古自治区生态环境厅发布的《内蒙古自治区生态环境状况公报》，2025年，12个盟市空气质量均达标，由此可知，项目所在区域城市环境空气质量为达标区。

本项目为矿井水输水管线项目，施工期采取相应防治措施后各类污染物均可满足相应的排放标准，达标排放；运营期的污染物主要为噪声和少量固废，无NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3基本污染物的产生，故本项目的建设不会降低当地的环境质量，不会对周围环境造成不良影响。

2.其他污染物环境质量现状

（1）监测点位
引用的数据位于本项目5km范围内，本次监测共布设了1个环境空气质量现状监测点位。监测点位详见表3-2与附图5。

大气环境现状监测布点一览表
序号

监测点名称

地理坐标

位置关系

G1
环境空气质量监测点

113°10′37.5389″,40°24′22.9499″

项目评价范围5km范围内
（2）监测因子
24小时平均浓度监测因子：TSP

（3）监测时间及监测频次
监测时间为2026年8月1日～3日，连续3天监测，监测频率按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）数据有效性规定执行，采用连续采样的方式。
（4）监测项目分析方法

环境空气监测分析方法见下表。

环境空气监测分析方法

序号

检测项目

检测依据

检出限

仪器设备名称/型号

仪器编号

2

总悬浮颗粒物

《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》HJ1263-2022

7μg/m³

电子天平/GE0505C

YK-YQ-F-039

（5）评价方法及评价标准

本项目环境空气质量现状评价采用单因子污染指数法，其单项参数i在第j点的标准指数为：

Sij=Cij/Csi
式中：Pi—i种污染物分指数；Pi≥1为超标，否则为未超标

Ci—i种污染物实测值；μg /m3；      Csi—i种污染物标准值；μg /m3
（6）监测结果及评价

环境空气质量监测结果见下表。

环境质量现状监测统计结果

测点位
监测项目
采样日期
分析结果(mg/m³)
标准限值(mg/m³)
占标率(%)
达标情况
G1下风向
总悬浮颗粒物
2026.08.01
0.106
0.3
35.33
达标
总悬浮颗粒物
2026.08.02
0.11
0.3
36.67
达标
总悬浮颗粒物
2026.08.03
0.108
0.3
36
达标
根据检测报告，本项目环境空气质量现状评价执行《环境空气质量标准》表2中二级浓度限值要求，即总悬浮颗粒物(TSP)日平均质量浓度限值为0.3mg/m³，根据现状监测数据统计结果可知，在2026年8月1日至2026年8月3日补充监测期间本项目G1下风向测点总悬浮颗粒物日平均质量浓度测定值范围为0.106~0.110mg/m³，最大浓度占标率为36.67%，无超标情况发生，本项目G1下风向测点总悬浮颗粒物日平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》二级标准限值要求。区域环境空气质量现状达标。

3．声环境质量现状
（1）监测布点

根据项目声环境评价发我范围、工程特点、所处的地理位置及周围环境特征等因素，分别在输水管线声环境评价范围内居民点处进行声环境现状监测。本项目委托内蒙古俊森环保科技有限公司于2026年8月1日-2026年8月2日对项目周围声环境进行监测，噪声监测结果见下表。监测布点图见图3-1。
声环境监测结果统计表       单位：dB(A)

编号

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准
N1

郭家梁村民
昼夜等效连续等效A声级Leq

监测时间为2天，分昼间和夜间两个时段各进行1次声环境质量监测。
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值
N2

收费站办公楼
N3
兰家洼村民

（2）监测结果与评价
监测结果见下表：

现状环境噪声测量结果统计表

编号
测点位置
测量日期
昼间等效声级/dB(A)
昼间标准限值/dB(A)
昼间达标情况
夜间等效声级/dB(A)
夜间标准限值/dB(A)
夜间达标情况
N1
郭家梁村民
2026.08.01
54.1
60
达标
47.1
50
达标
N1
郭家梁村民
2026.08.02
53.2
60
达标
46.3
50
达标
N2
收费站办公楼
2026.08.01
54.8
60
达标
47.8
50
达标
N2
收费站办公楼
2026.08.02
53.1
60
达标
45.8
50
达标
N3
兰家洼村民
2026.08.01
55.2
60
达标
46.1
50
达标
N3
兰家洼村民
2026.08.02
53.9
60
达标
45.1
50
达标
根据现状监测数据统计结果可知，在2026年8月1日至2026年8月2日监测期间本项目周边各声环境保护目标昼间等效连续A声级测定值范围为53.1~55.2dB(A)，夜间等效连续A声级测定值范围为45.1~47.8dB(A)，本项目各监测点位昼间、夜间现状环境噪声等效声级均未超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值要求。区域声环境质量现状达标。
3、土壤、地下水环境质量现状

项目属于《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ 610—2016）附录A及《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A所列Ⅳ类项目，不进行地下水、土壤评价。本项目为处理达标矿井水输送管线工程，运营期不新增生产废水、废气和固体废物排放；正常工况下，输送介质在密闭管道内输送，不涉及大气沉降、地面漫流及持续垂直入渗等土壤和地下水污染途径，因此本项目不涉及土壤污染途径，原则上不开展环境质量现状调查。

4、地表水环境质量现状

本项目无废水外排，所在位置附近无地表水体，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目无需开展地表水环境质量现状调查。

5、生态环境质量现状

项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇，属国家重点生态功能限制开发区域、鄂尔多斯高原典型草原沙漠化控制生态功能区；评价范围内生态系统以阔叶灌丛占比最高，土地利用以天然牧草地、灌木林地为主体，植被以黑沙蒿、柠条锦鸡儿、樟子松群落为优势类型，植被覆盖度以中覆盖度、中低覆盖度为主；区域野生动物以常见啮齿类、雀形目鸟类为主，分布有少量自治区级保护物种，未发现国家重点保护野生动物集中分布区或栖息地，受长期人类活动干扰，区域生态环境质量总体一般，详见生态专题。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	现有矿井水处理站概况

安源煤矿于2023年3月，取得鄂尔多斯市生态环境局出具的《关于伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司安源煤矿技术改造（1.2Mt/a）及配套选煤厂环境影响报告书的批复》（鄂环审字[2023]35号），2026年5月17日通过竣工环境保护自主验收，并依法取得排污许可证，本次涉及的矿井水处理站已纳入该环评项目。

该矿井水处理站分为两部分，第一部分为常规处理，处理能力400m3/h，采用“预沉调节+高密度沉淀池+过滤”处理工艺；第二部分为深度处理，处理能力85.5m3/h，采用“超滤+反渗透”工艺。新建1座生活污水处理站，处理规模30m3/h，720m3/d，采用“A2O生化法+过滤”处理工艺。根据建设单位提供的2026年第二季度自行检测报告，矿井水处理站出水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质，目前稳定运行。
2、提出问题及整改措施

本项目为新建矿井水输送管线工程，不新增用地，无原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	评价范围及环境保护目标

1、评价范围
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》按照环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标。

（1）生态评价等级及评价范围
根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），生态环境评价工作按以下原则确定评价等级：
生态环境评价工作级别确定
序号

原则

本项目生态环境评价等级确定

结论

确定评价等级原则

a

涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级

本项目外扩1000m不涉及自然保护区，不涉及国家公园、世界自然遗产、重要生境。
不涉及

b

涉及自然公园时，评价等级为二级

本项目外扩1000m不涉及自然公园

不涉及
c

涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级

本项目外扩1000m不涉及生态保护红线
不涉及

d

根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级

根据HJ2.3，本项目地表水评价等级为三级B

不涉及
e

根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级
本项目1.6km位于公益林范围内
涉及

f

当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定。

本项目永久加临时占地合计5.1324hm2小于20km2。
不涉及
g

除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级。

/

/

6.1.3建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级。

项目不涉及对保护生物多样性具有重要意义的区域。

不涉及

6.1.4建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。

项目仅涉及陆生生态影响。

不涉及

6.1.5在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级上调一级。

本项目不属于矿山开采项目
不涉及

6.1.6线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。

本项目不涉及线性工程。

不涉及

6.1.7涉海工程评价等级判定参照GB/T19485.

项目不涉及海洋

不涉及

6.1.8符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求，不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

项目不在园区范围内

不涉及

根据上述表格分析，本项目生态评价等级确定为二级，本项目评价范围确定为输水管线涉及公益林段中心线外延1km、不涉及公益林段中心线外延300m以内的区域。
（2）声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的规定，本项目评价范围为输水管线中心线外扩200m范围。

（3）大气环境评价等级及范围

根据项目工程分析，确定项目主要空气污染因子为施工扬尘，经采取措施治理后其污染物排放量较少，运营期无生产废气产生，因此不设置评级等级，故本项目不设大气评价范围，仅对施工期进行简要分析。

（4）地表水环境评价等级及范围

施工期生产废水主要包括：生活污水及试压废水，生活污水依托周边村庄和安源煤矿生活区现有污水处理设施处理，试压结束后采用罐车收集后拉运回安源煤矿污水处理设施处理，不外排。运营期无生产废水、生活污水产生；不进行评价分析。

（5）地下水环境评价等级及评价范围

据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A的有关规定，本项目属于“其他水处理和利用”建设项目，属于Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。

（6）土壤环境评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ642018)行业分类表，确定本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中“其他”类别，属于Ⅳ类项目，不开展土壤环境影响评价。

2、环境保护目标
根据现状调查，本次评价区范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水水源保护区，也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区。项目沿现有道路布设，项目涉及的环境空气保护目标、声环境保护目标
根据《伊金霍洛旗2023年度国土变更调查成果》，本项目占地范围内涉及国家二级公益林地1.6371hm2，评价范围内涉及国家二级公益林地104.8666hm2。本项目占地范围内涉及基本草原0.3233hm2，评价范围内涉及基本草原66.8903hm2。
环境保护目标见表3-4，保护目标图见图3-1。

项目环境保护目标一览表

环境要素
保护目标
保护要求
名称
户数及人口数
坐标
方位
距离
环境

空气及声环境
郭家梁村民
3
110° 12' 20.809" E

39° 33' 50.068" N

N
46
《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，环境空气质量二级标准。
收费站办公楼
15
110° 12' 4.912" E

39° 33' 42.603" N

N

75
兰家洼村
2
110° 10' 59.177" E

39° 33' 17.168" N

N

50
生态

要素
环境保护

目标
与本项目距离

保护要求

生态环境

公益林

本项目占地范围内涉及国家二级公益林地1.6371hm2，评价范围内涉及国家二级公益林地104.8666hm2。

保证土地使用功能，维持区域生态系统的完整性、稳定性和生物多样性
基本草原

本项目占地范围内涉及基本草原0.3233hm2，评价范围内涉及基本草原66.8903hm2。
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声环境保护目标
[image: image8.jpg]110° 10’ 30" %% 110" 2% 110° 117307 %% 110° 12° 077K 110° 12’ 30" %% 110° 13° 0" 7R 110° 1373077

204 R EMEETHE ” " e
(1994-2015)
(MEASE B8

i

39° 34’ 10”71k
39° 34’1071t

A9
—
N
=)
N
™
o
(@]
o
o

<] 15
O A4SV e E
K 4
£ NN
L J/NGRRN

110° 10° 30" 7% 110° 1107 2% 110° 11" 30" 7% 110° 12’ 30" 7% 110° 137077 110° 137 3(





生态保护目标图
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	评价

标准
	一、环境质量标准

1、大气环境

本项目所在区为二类环境功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2025）中过渡阶段浓度限值，见下表。

环境空气污染物基本因子浓度限值

序号
污染物项目
平均时间
过渡阶段浓度限值一级
过渡阶段浓度限值二级
浓度限值一级
浓度限值二级
单位
1
二氧化硫（SO2）
年平均
20
60
20
20
μg/m³
日平均
50
150
50
50
1小时平均
150
500
150
150
2
二氧化氮（NO2）
年平均
40
40
30
30
μg/m³
日平均
80
80
50
50
1小时平均
200
200
200
200
3
一氧化碳（CO）
日平均
4
4
4
4
mg/m³
1小时平均
10
10
10
10
4
臭氧（O3）
日最大8小时平均
100
160
100
160
μg/m³
1小时平均
160
200
160
200
5
颗粒物（粒径小于等于10μm，PM10）
年平均
40
60
20
50
μg/m³
日平均
50
120
50
100
6
颗粒物（粒径小于等于2.5μm，PM2.5）
年平均
15
30
10
25
μg/m³
日平均
35
60
25
50
环境空气污染物其他项目浓度限值

序号
污染物项目
平均时间
浓度限值一级
浓度限值二级
单位
1
总悬浮颗粒物（TSP）
年平均
80
200
μg/m³
日平均
120
300
2
氮氧化物（NOx）（以NO2计）
年平均
40ª
40ª
μg/m³
日平均
70ᵇ
70ᵇ
1小时平均
250
250
3
铅（Pb）
年平均
0.5
0.5
μg/m³
季平均
1
1
4
苯并[a]芘（BaP）
年平均
0.001
0.001
μg/m³
日平均
0.0025
0.0025
2、声环境

项目区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，见下表。

声环境质量标准单位：dB（A）

声环境功能类别
时段

标准来源

昼间

夜间

3类

65
55
《声环境质量标准》(GB3096-2008)

二、污染物排放标准

1、废气

施工期无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。运营期不产生废气。
大气污染物综合排放标准

项目

监控点

颗粒物

无组织排放监控浓度限值

周界外浓度最高点

1.0

2、噪声

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），夜间偶发噪声最大声级超过限值幅度不高于15dB（A）；运营期噪声排放执行《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值；详见下表。
噪声排放标准一览表

污染源

污染因子

时间段

单位

标准值

标准名称及类别

噪声

等效连续A声级

施工期

dB(A)

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）

70

55
运营期

dB(A)
55
45
《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

3、废水

施工期生活污水依托周边村庄和安源煤矿生活区现有污水处理设施处理。试压结束后采用罐车收集后拉运回安源煤矿污水处理设施处理，不外排；施工废水回用于洒水抑尘。项目运行过程不产生的生产废水、生活污水。项目输送的安源煤矿矿井水经处理后作为圣圆水务回用水源，其出水水质应满足地表水《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，相关因子标准值见下表。
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准限值

序号
项目
Ⅲ类
1
水温（℃）
2
pH值（无量纲）
6~9
3
溶解氧≥
5
4
高锰酸盐指数≤
6
5
化学需氧量（COD）≤
20
6
五日生化需氧量（BOD5）≤
4
7
氨氮（NH3-N）≤
1
8
总磷（以P计）≤
0.2（湖、库0.05）
9
总氮（湖、库、以N计）≤
1
10
铜≤
1
11
锌≤
1
12
氟化物（以F-计）≤
1
13
硒≤
0.01
14
砷≤
0.05
15
汞≤
0.0001
16
镉≤
0.005
17
铬（六价）≤
0.05
18
铅≤
0.05
19
氰化物≤
0.2
20
挥发酚≤
0.005
21
石油类≤
0.05
22
阴离子表面活性剂≤
0.2
23
硫化物≤
0.2
24
粪大肠菌群（个/L）≤
10000
4、固废排放标准

项目不新增运营管理人员，日常巡检和维护依托安源煤矿现有人员，运营期本项目不产生生活垃圾。施工期产生的废弃管材、焊渣、废包装材料等，运营期阀井定期检修产生少量废弃管件、密封材料等一般工业固体废物，其贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求；本项目不产生危险废物。

	其他
	1、总量控制原则
根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2021]33号）中的规定，实施污染物排放总量控制的指标有化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物四项污染物。

根据《建设项目环境保护管理条例》中规定：建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准，在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物的排放总量控制的要求。

2总量控制指标

根据生态环境部办公厅环办综合函〔2022〕350号“关于印发《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）的通知》”，实施污染物排放总量控制的四项污染物，即化学需氧量（COD）、氨氮（NH-N）、氮氧化物(NO）、挥发性有机物（VOC）。

本项目运营期不产生生产废水和生产废气；项目不新增运营管理人员，日常巡检和维护依托安源煤矿现有人员，不产生生活污水，因此本项目不涉及总量控制指标。




四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	一、施工期环境影响
1、生态环境影响

施工期输水管线开挖及临时占地会破坏沿线地表植被、造成局部植被生物量损失，扰动土壤结构并引发短期水土流失与风蚀风险，施工噪声与人员活动会惊扰区域小型兽类、鸟类等野生动物迫使其临时迁移；穿越公益林段会临时损毁部分林木与林下植被、减弱局部生态防护功能，穿越基本草原段会短时破坏草原植被、干扰正常放牧与草原动物栖息；上述影响均属暂时性、可逆性，严格管控施工范围并落实分层覆土、植被补植修复等措施后，区域生态环境可逐步恢复，详见生态专题。
2、大气环境影响分析
（1）施工扬尘
本项目施工期为60天。施工期废气主要为管沟开挖与回填扬尘、临时堆土场扬尘、运输车辆及施工机械动力起尘、施工机械与车辆尾气、管道焊接烟尘及补口防腐废气。本项目采取分层开挖、分层堆放、分段施工的方式

管沟开挖、土方堆存、回填以及场地平整过程，在风力作用下会产生扬尘。项目采用分段施工方式，施工活动沿管线布置，扬尘源具有流动性和阶段性。施工期间对临时堆土及散体材料采取苫盖措施，对施工场地和运输道路洒水抑尘，施工结束后及时完成场地清理、表土回覆和植被恢复。施工扬尘影响随施工结束消失。

扬尘使该区域及附近周边地区大气环境中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大，粉尘排放量大小直接与施工期现场条件、管理水平、机械化程度、施工季节及当地气候等诸多因素有关，因此较难进行定量分析。根据同类工程项目现场实测结果进行类比，基础开挖施工现场的TSP日均值范围在0.121～0.158mg/m3，距离施工现场约50m的TSP日均值范围为0.014～0.056mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。

本项目施工期产生的扬尘影响主要为堆场产生的风力扬尘和汽车运输车辆行驶扬尘。经采取环保措施后，可以有效地控制施工期扬尘影响的范围及程度。施工期对周边环境空气质量影响较小，措施可行。
（2）燃油废气

施工期间使用的挖掘机、吊车等施工机械以及运输车辆以柴油为燃料，各设备在运行过程中会产生燃油废气，排放的主要污染物为SO2、NO2、CO、烟尘等，由于施工机械和运输车辆数量较少，且施工具有流动性和阶段性，尾气排放属于间歇性、移动式无组织排放。在加强设备维护、严禁超载和限制车速等措施下，尾气能快速稀释扩散，对区域环境空气质量影响较小。另外，本项目施工配备2 台50kW移动式柴油发电机，参照《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）》(GB20891-2014)中的排气污染物限值：CO5.0g/kWh、HC+NOx1=4.7g/kWh、PM00.4g/kWh，按2台50kW移动式柴油发电机同时工作且满负荷运行1小时计，则柴油发电机大气排放量分别为：CO1kg/h、HC+NOx=0.94kg/h、PM100.08kg/h。
各类施工机械流动性较强，且燃料用量不大，所产生的废气少且较为分散，施工期燃油废气对周围大气环境影响较小。
（2）运输扬尘

本项目在建筑材料运输过程中会产生一定的扬尘，车辆运输过程中道路路面扬尘的产生量与湿度、车辆行驶速度以及近地面风速等有关。施工扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，一般来说，风力起尘量与施工场地面积的大小、施工活动频率以及当地土壤中泥沙颗粒成一定比例，同时，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。参考其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数在0.05～0.10mg/m2•s之间。TSP的产生还与裸露的施工面积密切相关。据相关文献，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘在完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算：
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式中：

Q——汽车行驶的扬尘量，kg/km（辆）；V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，T；P——道路表面粉尘量，kg/m2。

下表为一辆10T卡车通过一段长为1km的路面时，在不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。
在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘量（单位：kg/km·辆）

P（kg/m2）车速（km/h）

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

5

0.051

0.086

0.116

0.14

0.171

0.287

10

0.102

0.172

0.233

0.283

0.342

0.570

15

0.153

0.208

0.349

0.433

0.61

0.861

20

0.204

0.343

0.452

0.574

0.683

1.248

从上表可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大，在同样的车速情况下，路面粉尘越大，扬尘量越大。经与建设单位核实，施工过程中定期对场地及道路进行洒水抑尘，并限制车速，施工期未对周边环境产生较大影响。

3、施工期水环境影响分析

施工期废水包括施工人员生活污水、管道试压废水和施工废水。

（1）生活污水

施工期施工人员为40人，生活污水产生量按用水量的80%计算，为2.56m3/d。项目不设置施工营地，施工人员依托周边村庄和安源煤矿生活区，生活污水依托现有污水处理设施处理。

（2）管道试压废水

管道试压用水量为340m3，为一次性用水。试压废水主要污染物为悬浮物。试压结束后采用罐车收集后拉运回安源煤矿污水处理设施处理，不外排。

（3）施工废水

施工废水主要来自管件连接、工具清洗和少量养护等过程。施工废水经临时沉淀池沉淀处理后回用于洒水抑尘。
4、声环境影响分析

在施工过程中，需动用大量的运输车辆及施工机械，声源较多，产生的噪声强度较大。本项目施工主要噪声机械包括挖掘机、装载机、载重汽车（或自卸汽车）、起重机（或吊车）、钢管焊机、PE管热熔（或电熔）设备、夯实设备、移动式柴油发电机、混凝土搅拌及振捣设备、管道试压泵及冲洗设备等，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准及测量方法》等资料查得这些机械在运转时的噪声源强见下表。

主要施工机械噪声源强单位dB（A）

序号
设备名称
测点距施工机械距离(m)
最大声级
运行方式
运行时间
作业范围
1
装载机
5
90
移动
间断
工程区内
2
挖掘机
5
84
移动
间断
工程区内
3
载重汽车(含自卸汽车)
5
82
移动
间断
工程区内
4
起重机(或吊车)
5
80
移动
间断
工程区内
5
夯实设备
5
85
移动
间断
工程区内
6
移动式柴油发电机
1
98
固定
间断
工程区内
7
混凝土振捣设备
1
100
固定
间断
工程区内
8
钢管焊机
1
75
固定
间断
工程区内
9
PE管热熔设备
1
65
固定
间断
工程区内
10
管道试压泵
1
85
固定
间断
工程区内
本工程施工作业呈线型分布，施工机械种类多，且部分设备噪声值高，对施工现场附近声环境造成一定影响。为了反映施工噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测分析施工机械噪声的污染范围。衰减模式如下：
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式中：

Lr—距声源r处的A声压级，dB（A）；

Lr0—距声源r0处的A声压级，dB（A）；
r—预测点与声源的距离，m；    r0—监测设备噪声时的距离，m。
根据噪声衰减模式，各施工机具声源在不同距离处的噪声影响值（未考虑吸声、隔声等效果）参见下表。
主要施工机械在不同距离处的噪声预测结果

序号
设备名称
测点距离(m)
声级dB(A)
运行方式
运行时间
作业范围
1
挖掘机
5
84
移动
间断
工程区内
2
装载机
5
90
移动
间断
工程区内
3
载重汽车或自卸汽车
5
82
移动
间断
工程区内
4
起重机或吊车
5
82
移动
间断
工程区内
5
钢管焊机
1
75
固定
间断
工程区内
6
PE管热熔或电熔设备
1
80
固定
间断
工程区内
7
夯实设备
1
85
移动
间断
工程区内
8
移动式柴油发电机
1
98
固定
间断
工程区内
9
混凝土搅拌及振捣设备
1
85
固定
间断
工程区内
10
管道试压泵及冲洗设备
1
82
固定
间断
工程区内
由于本项目输水管线工程具有线性特征，施工作业呈现分段推进特点，局部施工期短，随施工作业面转移，该区域的噪声影响将随之消除。环评要求施工单位选用低噪声设备，合理安排施工时间，禁止夜间施工作业，靠近居民点路段禁止使用高噪声设备（如柴油发电机），运输车辆途经居民点时必须采取限速、禁鸣措施。采取上述减振降噪措施后，施工期声环境影响处于可控范围，施工结束后影响随即消失。
5、固废影响分析

施工期的固体废物主要为施工土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

①施工土石方

本项目管线敷设过程土石方开挖总量为20213.9m³。管沟开挖采取分层开挖、分层堆放、分层回填的原则。表土单独剥离并集中堆放于管沟两侧的临时占地范围内，采取苫盖等临时防护措施；施工结束后，深层土方全部就近用于原管沟回填，表土用于地表回覆和生态恢复。本项目土石方挖填平衡，不单独设置永久弃土场，对周边环境影响较小。

②建筑垃圾

施工过程中产生的废弃管材、废旧电焊条、焊渣及管材包装材料等建筑垃圾实行分类收集，收集后交由物资回收部门外售综合利用。

③生活垃圾

本项目施工期劳动定员为40人，生活垃圾产生系数按0.5kg/人·d计，施工期按60天计，则生活垃圾产生总量约为0.12t。施工场地内设置垃圾收集容器，生活垃圾经集中收集后定期交由当地环卫部门统一清运处置。
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营运期生态影响

本项目运营期的生态影响主要体现在工程施工期对生态破坏的延续，项目建成后，通过植被恢复等措施控制水土流失，对施工期间对植被造成的破坏进行恢复，不改变区域原有生态系统和生态环境，因此运营期不对周边生态环境造成影响，营运期生态影响详见生态专题。
2、运营期大气环境影响分析

运营期仅进行矿井水输送，输水管线及阀井无固定废气排放源，不新增泵站和生产、生活燃料设施。运营期不产生大气污染物。

3、运营期声环境影响分析

本项目为输水管线工程，营运期主体设施为地下敷设的输水管道及配套的排气井、排泥井、阀门井等附属设施。项目输送介质依托安源煤矿水处理站现有动力系统余压及地形重力自流，全线不设置加压泵站，无新增水泵、电机等固定高噪声动力设备。管线正常运行工况下，密闭管道内水流平稳，无明显空气动力型或机械型噪声产生。因此，本项目运营期不对周边声环境质量产生不良影响。

4、运营期水环境影响分析

本项目运营期仅进行处理达标后的矿井涌水密闭输送，不进行水处理作业，正常运行状况下无废水产生。

①生活污水

本项目运营期全线实行无人值守，日常巡检与管线维护依托安源煤矿现有人员，无新增运营管理人员，项目运营期无生活污水产生。

②生产废水

项目采用管道密闭输送，利用地形重力自流及现有余压输送，不设加压泵站，运行过程中不产生设备冷却水、场地冲洗水等生产废水。

③检修及异常工况排水影响分析

在定期检修或异常工况下，部分管段和阀井内会产生少量的检修排放废水（主要为管道内残留的矿井水，水质满足地表水Ⅲ类标准要求）。根据工程设计及应急预案，检修排水和异常泄漏的矿井水通过关闭上下游阀门控制总量，集聚于阀井内的废水利用吸污车抽吸收集，全部送回安源煤矿水处理站循环利用，不向外环境排放，不对周边地表水及地下水环境产生不良影响。

综上所述，本项目运营期无废水向外环境排放，对区域地表水及地下水环境无不良影响。

5、土壤环境影响分析

本项目为矿井水输水管线工程，输送介质为经安源煤矿水处理站处理达标后的矿井水，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。项目运营期不涉及重金属、持久性有机污染物等有毒有害物质的产生、使用和排放。正常工况下，输水管线全线密闭运行，不涉及大气沉降、地面漫流及持续垂直入渗等土壤污染途径。非正常工况（如管线破裂、阀门泄漏）下，虽有少量矿井水渗入周边土壤，但因输送介质为清净下水，水质无毒无害，入渗后对区域土壤理化性质无明显改变，不发生土壤污染事件。因此，本项目运营期对沿线及周边土壤环境无不良影响，无需采取专门的土壤污染防治措施。

6、运营期固体废物环境影响分析

本项目为输水管线工程，建成后全线实行无人值守，依托安源煤矿现有人员进行定期巡检。

①生活垃圾

本项目运营期不新增劳动定员，日常巡检和维护依托安源煤矿现有人员，运营期不产生新增生活垃圾。

②一般固体废物

在管线及阀井定期检修、维护或抢修过程中，产生少量的废弃管件、损坏阀门以及废旧密封件等一般工业固体废物送回煤矿厂区与同类固废统一管理。

③危险废物

本项目管线输送介质为处理后的矿井水，管线及配套阀井不涉及润滑油、变压器油等危险物质的使用与储存，运营过程无危险废物产生。

7、环境风险影响分析 

（1）风险调查及潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目运营期主要功能为处理后矿井水的输送。项目输送介质为达标矿井水，不属于该导则附录B中规定的突发环境事件风险物质。项目沿线管网及附属阀井内均不涉及易燃、易爆、有毒有害等危险物质的储存与使用。

由于本项目不涉及环境风险物质，危险物质数量与临界量比值Q=0，当Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据导则要求，环境风险评价等级为简单分析。

（2）环境风险识别

本项目不涉及危险化学品泄漏、火灾、爆炸等常规环境风险事故。结合工程特征，本项目主要环境风险为：由于管道防腐失效、地基沉降、自然灾害或第三方机械破坏等原因，导致地下输水管线破裂、阀门损坏，造成矿井水泄漏。

由于管线存在一定的运行压力，管线破裂时可能导致管内矿井水在短时间内涌出地表，可能造成局部地面积水、水土流失，若随地表漫流至低洼处，可能对周边草地植被生长产生短暂影响。
环境风险防范措施

针对管线泄漏风险，环评要求建设单位落实以下风险防范措施：

①工程控制措施：严格按照设计要求选用合格的3PE防腐钢管、PE管及钢丝网骨架复合管材，保障管道焊接、热熔及连接接口的施工质量；管沟回填须按照规范夯实，防止地基不均匀沉降；在管线分段处、穿越重要节点处合理设置切断阀门。

②日常巡检措施：沿线设置明显的管道走向标志和警示牌，严禁在管线保护范围内进行深翻、取土、重型机械施工等活动；建立巡线制度，定期对管线、阀井进行巡查和检漏。

③事故应急响应：制定管线泄漏应急处置方案。当发生管线泄漏事故时，巡检人员或系统报警后应立即响应，迅速关闭泄漏点上下游的控制阀门，切断输水水源；泄漏至地表或阀井内的积水，及时调配吸污车辆进行抽吸收集，并运回安源煤矿水处理站进行处理；积水清理完毕后，对受水流冲刷的局部受损地表及植被进行修复。

环境风险评价结论

本项目不涉及危险化学品及有毒有害物质，潜在的管线泄漏事故对环境危害程度较低。在严格落实管材质量控制、定期巡线及应急切断收集等风险防范措施后，项目的环境风险处于可接受水平，环境风险总体可控。

	选址选线环境合理性分析
	选址选线环境合理性分析

本项目为矿井水输水管线工程，对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》，属于第一类(鼓励类)“二、水利：1、水资源利用和优化配置”范畴。项目已取得伊金霍洛旗发展改革和科学技术局出具的备案告知书(项目代码2606-150627-04-01-792126)，符合国家及地方产业政策要求。

根据建设用地使用权出让合同，本项目从矿井用水占至束会川国道段位于永久占地范围内，根据《伊金霍洛旗林业和草原局关于伊金霍洛旗纳林陶亥镇安源煤矿技术改造项目施工临时用地的情况说明》本项目施工临时用地范围内涉及林地和草原植被恢复费用均已缴纳，因此本项目用地合理。
本项目选址符合“三线一单”分区管控要求，管线穿越区域占地主要类型为其他林地、灌木林地、天然牧草地、乔木林地、其他草地，评价范围内不涉及城镇规划区、飞机场、铁路车站、军事设施、易燃易爆仓库等，选址选线不占用居民区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、自然保护区等根据《鄂尔多斯市文化和旅游局关于安源煤矿探矿权转为采矿权及资源整合事宜用地有关文物保护意见的函》不涉及国家重点文物保护区、重点保护的地下文物遗址等。

综上所述，本项目选址合理。 



五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	一、施工期污染防治措施

生态保护措施

严格将施工活动控制在红线范围内，固定施工行车路线，强化施工人员生态保护宣教与用火安全管理；公益林与基本草原段严格控制作业带宽度，分层开挖表土单独保存，分层反序回填，最大限度减少林木砍伐与植被损毁；优化施工时段，避开鸟类、兽类繁殖及活动旺季，采取隔声限光措施降低施工惊扰，严禁猎捕野生动物与破坏栖息地；同步配备专业生态监理人员开展全过程监理，施工结束后及时开展地貌复原与本土植被补植修复，施工期污染防治措施详情见生态专题。
废气污染防治措施

施工期废气主要为管沟开挖与回填扬尘、临时堆土场扬尘、运输车辆及施工机械动力起尘、施工机械与车辆燃油废气、管道焊接烟尘及补口防腐与热熔电熔有机废气。针对上述污染源，采取以下废气污染防治措施：

（1）施工扬尘

①采取分段施工方式，缩短单段管沟裸露时间；施工区设置高度不低于2.5m的围挡。

②管沟开挖产生的表土及深层土方在施工作业带范围内分区集中堆放，堆土表面及建筑散体材料采取加盖苫布措施进行封闭。

③施工场地及运输道路配备洒水降尘设备，根据气象条件及扬尘情况定期洒水抑尘；禁止在大风天气开展土方开挖及回填作业。

④施工物料运输车辆加盖苫布，防止物料沿途遗撒；对施工场地进出车辆进行限速管理，减少车辆行驶动力起尘。

⑤施工结束后及时完成施工作业带、临时堆土区及材料堆放区的场地清理、表土回覆及植被恢复工作。

（2）燃油机械、车辆废气

①施工机械（挖掘机、装载机、移动式柴油发电机等）及运输车辆选用符合国家排放标准的设备，使用达标燃油。

②加强施工机械及车辆的日常维护保养，保持设备处于良好运行状态，控制燃油尾气排放。

③施工现场严禁车辆超载，合理规划运输路线，限制车辆行驶速度。

（3）焊接烟尘防治措施

①选用符合国家标准的环保型焊材，规范焊接工艺操作，减少施焊过程焊接烟尘产尘量。

②施工作业呈线型分布且位于室外敞开环境，钢管焊接产生的少量焊接烟尘呈无组织排放，经大气自然扩散稀释。

③合理安排施工作业面，避免在静风、逆温等不利气象条件下集中开展高强度焊接作业。

（4）补口防腐及热熔/电熔有机废气防治措施

①管线主体工程选用成品3PE防腐钢管及成品PE管材，避免在施工现场开展大面积防腐涂装作业，从源头削减有机废气产生量。

②现场管道接口处的补口防腐及PE管热熔、电熔作业严格遵守施工规范及操作规程，精准控制加热温度，减少有机挥发物逸散。

③施工作业点分散且处于室外露天环境，补口防腐及热熔、电熔过程产生的极少量有机废气经大气自然扩散稀释，对周边大气环境影响较小。

噪声污染防治措施

（1）噪声源控制措施

①加强施工机械设备的维护和保养，保持设备润滑良好，及时检修异常设备，降低设备运行噪声；闲置设备应及时关闭，禁止设备空载运行。

②合理安排施工组织，避免挖掘机、装载机、夯实设备、混凝土振捣设备等多台高噪声设备在同一作业面集中运行。设备布置于施工作业带内远离声环境保护目标一侧，并采取减振垫、隔声棚等降噪措施。

③合理安排高噪声设备作业时间，避免夜间施工，确需连续施工作业的按规定办理夜间施工许可并采取有效降噪措施。

（2）交通噪声控制
①加强施工道路维护和运输车辆维修保养，保持车辆处于良好运行状态。

②施工车辆经过郭家梁村、收费站办公楼和兰家洼村附近区域时应减速慢行、禁止鸣笛，并合理安排运输时段，减少车辆怠速和频繁启停产生的噪声。

传播途径控制措施

①施工临近郭家梁村民、收费站办公楼和兰家洼村民等声环境保护目标时，应合理布置施工机械，尽量增大高噪声设备与保护目标之间的距离；对移动式柴油发电机、混凝土搅拌设备等集中布置的设备设置临时隔声屏障或隔声围挡，并采取减振措施，降低噪声传播。

②施工运输车辆限速、禁鸣，经过居民点时减速慢行；合理规划运输路线，避开敏感时段。

废水污染防治措施

生活污水

本项目不设置施工营地，施工期施工人员生活污水产生量按用水量80%计算，排水量为2.56m³/d。生活污水依托周边村庄和安源煤矿生活区现有污水处理设施处理，不在施工场地内设置临时厕所及生活污水排放口；施工人员饮用水采用桶装水，盥洗废水产生量小，用于场地洒水抑尘。

（2）管道试压废水

新建输水管线试压用水量约为340m³，为一次性用水，主要污染物为悬浮物。试压工序结束后，试压结束后采用罐车收集后拉运回安源煤矿污水处理设施处理，不外排。

（3）施工废水

管件连接、工具清洗及少量混凝土养护等施工过程中产生的施工废水，其主要污染物为悬浮物。施工废水排入施工现场临时设置的沉淀池中，经沉淀处理后回用于施工生产过程，全部综合利用，不向周边地表水环境排放。

（4）地表径流控制措施

管沟开挖期间，表土及深层土方分类堆放并采取苫盖措施，防止降水冲刷造成泥水漫流。施工场地内合理布置排水沟或挡水围堰，引导地表雨水径流避开裸露土方堆场及作业区，避免雨水冲刷裸露地表造成水土流失并影响周边地表水环境。

5、固废污染防治措施

施工期固体废物主要为施工土石方、建筑垃圾及生活垃圾。针对不同类型的固体废物，采取以下分类收集与处置措施：

（1）施工土石方

本项目土石方开挖总量为20213.9m³。管沟开挖按照分层开挖、分层堆放、分层回填的原则进行作业。剥离的表土单独堆放于管沟两侧临时占地范围内，采取苫盖措施，降低雨水冲刷流失。施工结束后，深层土方全部就近用于原管沟回填，表土用于地表回覆及植被恢复。本项目土石方挖填平衡，不设置永久弃土场。

（2）建筑垃圾

施工过程中产生的废弃管材、废旧电焊条、焊渣及管材包装材料等建筑垃圾实行分类收集，收集后交由物资回收部门外售综合利用。

（3）生活垃圾

施工期劳动定员40人，施工期60天，生活垃圾产生量约为0.12t。在施工场地内设置生活垃圾收集箱，生活垃圾经集中收集后，定期交由当地环卫部门统一清运处置，禁止随意倾倒或掩埋。

	运营期生态环境保护措施
	二、运营期污染防治措施

1、生态保护措施

运营期本项目输水管线全程地埋敷设，地面无新增永久构筑物、无生产作业及常驻人员，土地利用类型不发生改变，不会对区域植被、植物多样性及景观生态体系造成明显不利影响，亦不新增水土流失风险。管线穿越公益林与基本草原区段施工结束后已完成地貌复原、表土回填及本土林草植被补植修复，正常运营工况下无土方开挖、机械碾压等扰动活动，林地与草原土壤结构保持稳定，风蚀、水蚀强度回归区域自然本底水平；管顶覆土厚度可满足植被正常生长需求，仅管线中心线两侧狭窄范围限制深根植物种植，不会改变整体植被分布格局与生态防护功能，区域动植物栖息生境、草原放牧功能可逐步恢复至施工前水平。通过严格限定巡检路线、依托压力监测系统快速处置渗漏、定期开展植被恢复巡查补植等管控措施，可有效控制人为活动干扰与环境风险；在正常运营工况下项目对公益林、基本草原及区域生态环境无持续性、不可逆不利影响，沿线生态功能可逐步恢复，生态影响总体可接受，详情详见生态影响专题。
2、大气污染防治措施

本项目运营期主体工程为地下埋地敷设的输水管线，输送介质为处理达标的矿井水。输水过程采用全密闭管道输送方式，利用重力自流及现有余压输送，全线不设置加压泵站，无工业锅炉、热风炉等燃煤或燃气设备，无固定废气排放源。

项目运营期无生产废气产生，无须设置废气治理设施。日常巡检及检修依托安源煤矿现有人员，巡检车辆运行产生少量的尾气。通过选用符合国家排放标准的车辆，加强巡检车辆日常保养，控制废气排放，对区域大气环境影响较小。

3、水污染防治措施

本项目运营期主要进行达标矿井水的密闭输送，不进行水处理作业，正常运行状况下无废水产生及外排。针对运营期水环境特征，采取以下污染防治措施：

（1）生活污水防治措施

本项目运营期全线实行无人值守，日常巡检与管线维护依托安源煤矿现有人员，无新增运营管理人员，项目运营期不产生生活污水。

（2）生产废水防治措施

项目输水系统采用管道密闭输送方式，利用地形重力自流及水处理站现有余压输送，沿线不设置加压泵站，正常运行过程无设备冷却水、场地冲洗水等生产废水产生。

（3）检修及非正常工况排水防治措施

在管线及附属设施定期检修或发生异常工况（如阀门泄漏）时，部分管段及阀井内会产生少量的检修排放废水（主要为管道内残留的矿井水，水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准限值）。对此采取如下措施：

① 检修或异常工况下，迅速关闭上下游控制阀门以控制水流及排水总量；

② 漏水集聚于阀井内，采用吸污车辆进行抽吸收集；

③ 收集后的排水全部运回安源煤矿矿井水处理站系统进行循环利用，绝不向周边地表水环境排放。

（4）地下水环境保护措施

项目输送介质为处理达标的矿井水，水质无毒无害，且不涉及重金属及持久性有机污染物等有毒有害物质。为防范渗漏对地下水环境的影响，采取以下防渗漏监控措施：

① 实施源头控制，管线及接口严格按照设计规范施工，保障管道及阀门设施的密闭性；

② 建立严格的日常巡线制度，定期对管线敷设路由及阀井进行巡查和检漏；

③ 一旦发现阀门或管线存在跑、冒、滴、漏现象，立即开展抢修及破损件更换作业，防止积水下渗污染地下水及土壤环境。

4、营运期噪声污染防治措施

本项目运营期仅进行矿井水密闭输送，不新建泵站，无连续固定用电设备及生产噪声源；日常巡检和维护依托安源煤矿现有人员，不新增固定噪声源。阀井定期检修产生短暂、间歇机械噪声，作业时间短、影响范围有限。运营期无工业厂界固定噪声源，不设厂界噪声治理措施；加强阀井及管线巡检，避免设备异常运行。

5、固体废物处置措施
本项目运营期全线实行无人值守，日常巡检和维护依托安源煤矿现有人员，管线及阀门等附属设施正常运转状态下无固体废物产生。

（1）一般工业固体废物

在管线及阀井定期检修、维护或抢修过程中，产生少量的废弃管件、损坏阀门以及废旧密封件等一般工业固体废物送回煤矿厂区与同类固废统一管理，其贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)有关要求。

（2）危险废物

本项目管线输送介质为处理后的达标矿井水，管线及配套阀井不涉及润滑油、变压器油等危险物质的使用与储存，运营过程无危险废物产生。

（3）生活垃圾

本项目运营期不新增管理及巡检人员，依托安源煤矿现有人员，无新增生活垃圾产生。

6、环境风险保护措施

本项目输送介质为处理达标的矿井水，不属于《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)规定的突发环境事件风险物质。项目主要环境风险为地基沉降、防腐失效或第三方机械破坏等原因导致的管线破裂与阀门损坏，进而引发矿井水泄漏，可能造成局部地面积水及水土流失。针对管线泄漏风险，采取以下环境风险防范及应急措施：

（1）工程控制与设计防范措施

① 严格按照设计要求选用合格的3PE防腐钢管、PE管及钢丝网骨架复合管材，切实保障管道焊接、热熔及接口连接的施工质量，提升管线整体抗压防漏能力。

② 管沟回填作业严格按照相关施工规范分层压实，防范因地基不均匀沉降导致的管道应力破坏及断裂泄漏。

③ 在管线分段处及穿越重要节点处合理设置切断阀门，确保在发生突发泄漏状况时具备快速切断输水水源的硬件条件。

（2）日常巡检与管理防控措施

① 在管线沿线地面设置明显的管道走向标志桩和安全警示牌，严禁在管线安全保护范围内开展深翻、取土、重型机械施工等极易破坏地下管线的活动。

② 建立健全管线日常巡检及设备维护制度，指定专人定期对输水管线路由及排气井、排泥井、阀门井等附属设施进行安全巡查与隐患排查，做到隐患早发现、早消除。

（3）事故应急响应及处置措施

① 制定针对输水管线泄漏事故的突发环境事件应急处置预案，储备必要的应急抢修物资。

② 当发生管线泄漏事故时，巡检人员或控制系统报警后应立即响应，迅速关闭泄漏点上下游的控制阀门，最大程度控制矿井水泄漏总量。

③ 及时调配吸污车辆对泄漏至地表低洼处或阀井内的积水进行抽吸收集，收集后的水体全部运回安源煤矿矿井水处理站系统进行处理，严禁任其漫流。

④ 积水清理及管线抢修完毕后，对受泄漏水流冲刷的局部受损地表及草地植被进行平整及生态修复，消除风险事故对局部生态环境的后续影响。

	其他
	三、监测计划 

根据环发〔2015〕163号“关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的通知”精神，各级环保部门应对建设项目环境保护实行事中事后监督管理，为了更好地配合各级环保部门对本项目环境保护进行事中事后监督管理，同时为建设单位环境管理工作提供参考依据，本次评价制定了不同阶段的环境管理内容。

根据《建设项目环境保护设计规范》等要求，本项目需设立专门的环境管理机构，负责工程的日常环境管理工作。施工建设期，建设单位应由一名主要领导负责落实建设期的各项环保措施，并配合各级环保管理和监测机构对施工期的环保情况进行监督。营运期，为保证环境管理任务的顺利实施，环境管理机构至少聘用一名具有环境保护专业技术知识的工作人员，对各类环保设施的管理，保证各类设施的正常运转，同时配合各级环保管理和监督机构实施对项目的环保情况进行监督管理。

根据本项目的特点，结合同类型工程的实际情况，本次环评要求建设单位委托已经取得资质的当地环境监测单位执行监测计划。建设项目的环境监测计划应包括三部分：一为施工期监测，二为竣工验收监测，三为运营期的常规监测计划。本项目已施工完成，应包含竣工验收监测及营运期的常规监测计划。
（1）竣工验收监测

建设单位应及时和有监测资质的单位联系，要求监测单位对拟建项目环保“三同时”组织竣工验收监测，主要针对项目植被恢复和建设等生态环保措施落实情况。

（2）营运期水环境监测

①监测点位：输水管线出口接圣圆水务现状管网处。

②监测指标：pH、化学需氧量、石油类、氟化物、溶解性总固体等，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准。

③监测频次：运营期每季度监测1次。

（3）营运期的常规监测

1）营运期主要污染源监测

①监测点位：管线沿线声环境敏感点（郭家梁村、收费站办公楼、兰家洼村）。

②监测指标：等效连续A声级（Leq）

③监测频次：每年1次（昼间、夜间各1次）。

（4）营运期生态监测计划

1）植被恢复监测：
监测对象：施工临时占地恢复区、永久占地周边区域。

监测指标：植被覆盖度、植被高度、生物量、植物种类。

监测频次：选择在植物生长旺季进行观测，对于森林群落，胸径大于或等于1cm的乔木、灌木每5年观测一次，胸径小于1cm的乔木、灌木每年一次；灌丛群落灌木植物每3年观测一次；草本植物每年观测一次。观测时间一经确定，应保持长期不变，以利于对比年际间数据。

	环保投资
	根据《建设项目环境保护设施设计规定》要求，环境保护投资界定的基本原则是：凡属于污染治理环境保护所需设备、装置和工程设施，属于生产工艺需要、为环境保护服务的设施，为保证生产有良好的环境所采取的防尘、绿化设施，均属于环保设施，所需的投资均列入环保投资。根据上述原则，项目环保投资应包括场区四周的围挡以及噪声防治措施、绿化工程等。工程各项环保投资见下表。本项目总投资为832.86万元，环保投资总计为246.6727万元，占总投资的29.62%。项目环保投资一览表见表5-2。

项目环保投资一览表
序号
环保类别
环保措施名称
具体建设内容及规模
投资金额(万元)
占比(%)
资金使用阶段
责任主体
1
生态保护
植被恢复（绿化工程）
绿化面积13898.5㎡
146.8139
17.63
施工期实施，运营期管护
建设单位
2
生态保护
绿化养护
绿化养护
69.8588
8.38
运营期
建设单位
3
生态保护
表土保护及土地整治
临时占地表土剥离、单独堆放与回覆，施工结束后土地整治恢复
8.0000
0.96
施工期
建设单位
4
大气污染防治
施工扬尘治理
施工场地洒水降尘、易扬尘物料覆盖、运输车辆密闭、施工边界围挡
3.5000
0.42
施工期
建设单位
5
水污染防治
施工废水处理及防渗
临时沉淀池、阀井井底混凝土硬化防渗、试压废水收集回用
4.0000
0.48
施工期（防渗含运营期）
建设单位
6
噪声污染防治
施工噪声治理
选用低噪声设备、隔声减振、夜间不安排高噪声作业
1.5000
0.18
施工期
建设单位
7
固体废物处置
施工固废及生活垃圾处置
垃圾收集容器设置、施工弃土及生活垃圾清运处置
1.0000
0.12
施工期
建设单位
8
环境风险防范
泄漏防范与应急
阀井自控关断阀门、管线警示牌、突发环境事件应急预案编制备案及应急物资
4.0000
0.48
施工期/运营期
建设单位
9
环境监测与管理
监测计划及环境管理
委托有资质单位实施监测、环境管理机构及人员、档案管理
8.0000
0.96
全阶段
建设单位
合计
/
/
/
246.6727
29.62
/
建设单位



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容要素
	施工期环境保护措施
	施工期验收要求
	运营期环境保护措施
	运营期验收要求

	陆生生态
	1.严格控制施工作业带宽度在 12m 以内，

2.表土单独剥离、分区集中堆放，采取苫盖防护措施，施工结束后按原土层顺序分层回覆；

3.公益林、基本草原段优化施工时序，避开鸟类、兽类繁殖及活动旺季；

4.严禁施工人员猎捕野生动物、破坏栖息生境；

5. 配备专业生态监理人员开展全过程生态监理；

6.施工结束后开展地貌复原，补植本土林草植被。
	1. 严格控制施工作业带范围；

2.表土剥离、堆放及回覆措施落实到位；

3.生态监理资料完整，监理记录齐全；

4.植被恢复方案明确，选用物种均为本土适生种。
	1.严格管控巡检活动范围，巡检人员及车辆沿既有道路通行。
2.管线中心线两侧管控范围限制深根植物种植；

3.依托管线压力监测系统快速处置渗漏问题，维修后分层回填原土并补植本土林草植被；

4.每季度开展植被恢复状况巡查，对裸露地块及时补植复绿；

5.严禁捕猎野生动物。
	1.植被恢复覆盖度不低于占地前水平；2.渗漏应急处置措施完备，生态修复及时；3.生态监测按计划开展。

	水生生态
	不涉及
	不涉及
	不涉及
	不涉及

	地表水环境
	施工废水经临时沉淀池沉淀后回用于场地洒水抑尘，不外排；

2.管道试压废水采用罐车收集后送安源煤矿矿井水处理站处理，不外排；

3.施工人员生活污水依托周边村庄及安源煤矿现有污水处理设施处理；

4.土方堆场采取苫盖措施，防止雨水冲刷造成水土流失。
	废水不外排，不会对地表水环境造成影响。
	1.正常工况下无生产废水、生活污水外排；

2.检修及异常工况下泄漏矿井水通过关闭上下游阀门控制总量，采用吸污车收集后送回安源煤矿矿井水处理站处置，不外排。
	1.检修及泄漏废水全部收集回用；

2.输水出口水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ 类标准要求。

	声环境
	1.选用低噪声施工设备，高噪声设备采取基础减振措施；

2.合理安排施工时段，禁止夜间施工作业；

3.临近声环境敏感目标路段设置临时隔声围挡；

4.运输车辆途经敏感点时限速行驶、禁止鸣笛。
	1. 施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 限值要求；

2.降噪措施按要求落实，夜间无违规施工现象。
	1.设备选型上选择环保

高效的低噪声设备。

2.加强生产设备的日常

管理和维护，定期检查

维修设备。
	沿线声环境敏感目标满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准要求。

	振动
	不涉及
	不涉及
	不涉及
	不涉及

	大气环境
	1.施工区设置围挡；2.临时堆土及散体物料加盖苫布封闭；

3.施工场地及运输道路定期洒水抑尘；

4.物料运输车辆苫盖，限速行驶；

5.大风天气停止土方开挖及回填作业。
	施工场界无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 无组织排放监控浓度限值要求。
	/
	/

	固体废物
	1.工程土石方挖填平衡，不设置永久弃土场；

2.施工过程中产生的废弃管材、废旧电焊条、焊渣及管材包装材料等建筑垃圾实行分类收集，收集后交由物资回收部门外售综合利用；
3.生活垃圾设置收集容器集中存放，定期交由环卫部门清运处置。
	1. 固体废物分类收集、规范处置，妥善处置

2.施工结束后不得在施工现场遗留建筑垃圾和生活垃圾。
	1.在管线及阀井定期检修、维护或抢修过程中，产生少量的废弃管件、损坏阀门以及废旧密封件等一般工业固体废物送回煤矿厂区与同类固废统一管理；

2.运营期无危险废物产生。
	一般工业固体废物贮存、处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 相关要求。

	电磁环境
	不涉及
	不涉及
	不涉及
	不涉及

	环境风险
	严格管控管道焊接、接口防腐施工质量，保障管线密闭性。
	管道焊接、接口防腐质量符合设计及规范要求；
	1.管线键节点设置截断阀；

2.沿线设置管道标志桩及安全警示牌；

3.建立日常巡检及压力监控制度，及时排查泄漏隐患；

4.编制突发环境事件应急预案，配备应急抢修物资；

5.泄漏矿井水及时收集处置，同步修复受损地表植被。
	1. 突发环境事件应急预案编制并备案；

2.应急物资储备齐全，标志标识清晰完整；

3.风险防控措施有效落实，环境风险可控。

	环境监测
	施工期环境管理和

监督
	监测数据及监理记录完整、规范。
	1.每季度开展1次输水出口水质监测；2每年开展1

2.定期开展植被恢复状况生态监测。
	1.环境监测计划明确并按要求执行；

2.监测档案齐全，数据真实有效。

	其他
	项目竣工后应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求进行自主验收，验收合格后方可投入正式运营 
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