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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

伊金霍洛旗兰家梁连接线建设项目

环境影响报告书的批复
内蒙古交通集团有限公司鄂尔多斯分公司：

你公司报送的由内蒙古绿硕环保咨询有限公司编制的《伊金霍洛旗兰家梁连接线建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。经研究，现批复如下：
一、项目位于伊金霍洛旗札萨克镇树壕村、巴音盖村境内。本次工程修建兰家梁连接线公路273米，在兰家梁收费站东侧增设宽3.5米ETC混合车道和4.5米超宽车道各1条，西侧增设4.5米超宽车道，并拓宽收费广场，重建收费大棚，扩建后收费站由二进二出变为三进四出。项目总投资1563.1192万元，其中环保投资77.4212万元。
《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，严格控制扬尘污染。开挖的土石方及时清运，未及时清运的要遮盖，施工场地和运输道路采取洒水措施，涉外渣土车辆采用封闭车辆或加盖苫布。施工场地边界设置围挡抑尘。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。表土集中堆存并采取防护措施。施工结束后，对施工营地、施工场地、施工便道和表土堆场等大临工程进行植被恢复。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2.认真落实《报告书》提出的大气污染防治措施。施工期扬尘、沥青现场熔炼、搅拌沥青烟等大气污染物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值要求；加强道路管理及路面养护，定期对道路路面进行清洁；加强公路沿线两侧绿化，对装载有易产生扬尘货物的运输车辆应加盖篷布，防止运输中飞扬洒落。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。加强道路运输管理工作，避免在事故情况下有化学品等洒落；定期清理公路排水系统，确保排水系统畅通。

4.应采取妥善控制措施，控制噪声污染。加强机动车辆管理，严格执行限速和禁止超载等交通管理要求，在本项目路段设置禁鸣标志并采取限速措施，交通干线红线外35m内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，红线35m外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
5.妥善处置固体废弃物。车辆洒落的各种废弃物，及时清理后送往当地环卫部门统一处置，不得乱弃。
6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年未开工建设，环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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