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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

伊金霍洛旗红星兆劳务有限责任公司吉祥商砼站项目环境影响报告表的批复
伊金霍洛旗红星兆劳务有限责任公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市绿城大地环保科技有限公司编制的《伊金霍洛旗红星兆劳务有限责任公司吉祥商砼站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目的环境影响评价文件未经审批即擅自开工建设，违反了《环境影响评价法》的有关规定。你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。

二、本项目位于伊金霍洛旗札萨克镇高勒庙村，占地面积7538m2。主要建设内容为年生产30万m3商砼混凝土拌合站一座及其他配套设施。项目总投资200万元，其中环保投资57.5万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。    

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。碎石、沙料堆放、物料输送、物料搅拌均采用全封闭储料棚，搅拌粉尘经脉冲布袋除尘器除尘后直接通过排气口排放；地面实施硬化并定时洒水，及时清扫收集散落物料减少运输粉尘。确保有组织粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2浓度限值；无组织粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3颗粒物无组织排放标准。

3.强化废水处理与回用。清洗设备、车辆废水经沉淀处理后全部回用，不外排；生活污水经化粪池收集定期拉运至札萨克镇台格办事处污水处理厂处理，不得外排。

4.通过对设备进行基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.妥善处置固体废弃物。除尘灰、沉淀池沉渣回用于生产；生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门处理；废机油由厂家直接处置，不在厂区暂存。以上固废均不得乱弃。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

五、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。
六、如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局
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