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鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司特拉布拉煤矿矿井水技改项目环境影响报告表的批复
鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司编制的《鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司特拉布拉煤矿矿井水技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司特拉布拉煤矿现有工业场地内，占地面积516.86m2。项目主要建设1座全封闭矿井水处理站及其他相关配套设施，建成后矿井水处理规模为90m³/h、产水规模为82.1m³/h。项目总投资536万元，全部为环保投资。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作： 

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。 
2.强化废水处理与利用。反冲洗废水、污泥废水返回预沉池进行处理，不外排；浓水拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司进行处理，不得外排。
3.应采取妥善控制措施，通过选用低噪声设备、隔声减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.妥善处置固体废弃物。污泥掺入鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司特拉布拉煤矿的煤中外售；废滤料和废反渗透膜由厂家回收处置，不在厂区内暂存。以上固废均不得乱弃。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。
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