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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

马泰壕煤矿配套混凝土搅拌站项目

环境影响报告表的批复
河南国龙矿业建设有限公司：

你公司报送的由内蒙古盛立环保工程有限公司编制的《马泰壕煤矿配套混凝土搅拌站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于伊金霍洛旗札萨克镇乌兰陶勒盖村马泰壕煤矿南翼回风立井工业场地内，不新增用地。项目主要建设混凝土搅拌机组生产线及其他配套设施，用于马泰壕煤矿南翼回风立井施工建设，待南翼回风立井竣工后，搅拌站拆除。项目总投资49.5万元，其中环保投资11万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作： 

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。砂石料堆存于全封闭储棚内并设喷淋设施抑尘；筒仓呼吸废气经仓顶脉冲布袋除尘器除尘处理后由15m高排气筒排放；搅拌废气由脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。通过采取以上措施，确保无组织粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3排放限值要求；有组织粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值要求。

3.强化废水处理与利用。生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池收集后拉运至煤矿污水处理站处理，不得外排。
4.通过选用低噪声设备、基础减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.妥善处置固体废弃物。除尘灰、沉淀池沉渣回用于生产；建筑垃圾运至当地建筑垃圾填埋场；生活垃圾集中收集至垃圾箱后定期转运至乌审旗东元盛世环保产业发展有限责任公司进行无害化处置。以上固废均不得乱弃。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局
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