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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

鄂尔多斯市磐宏兴农技术发展有限公司民用爆炸物品储存库建设项目环境影响报告表的批复
鄂尔多斯市磐宏兴农技术发展有限公司：

你公司报送的由内蒙古三同时科技有限公司编制的《鄂尔多斯市磐宏兴农技术发展有限公司民用爆炸物品储存库建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于伊金霍洛旗红庆河镇布连图村一社，占地面积为13333m2，建设内容包括炸药库和雷管库各1座，并配套建设消防水池、防爆土堤、生活区及其他附属设施。炸药库核定储量为55t，雷管库储存雷管20万发，折合药量0.2t。项目总投资1000万元，其中环保投资10万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。运输车辆减速慢行，道路硬化，洒水抑尘，车辆运输扬尘及汽车尾气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限制。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。厂区内地面须硬化，四周设置导流渠对雨水进行收集，避免雨水冲刷对周边环境造成影响；消防废水全部收集至应急事故池，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期拉运至红庆河镇污水处理厂进行处理。
4.应采取妥善控制措施，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5.妥善处置固体废弃物。厂区内设垃圾桶，生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门统一清运处理。
6.仓库须严格按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）相关要求进行建设；严格执行对防火、防爆、防雷、防静电等措施的维护保养，定期检查和校验；库区四周设置防护土堤，炸药库周围设置防护屏障；变质、过期、失效、收缴废旧或退回的民用爆炸物品不得入库存放；你单位须委托具备资质的安全评价机构开展安全验收评价，验收评价合格后，向旗公安部门书面申请投入使用前验收，待公安部门验收合格后方可投入使用。
7.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

                   2025年8月27日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古三同时科技有限公司                                                              
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