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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

鄂尔多斯市北创智能装备有限公司喷漆房

建设项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市北创智能装备有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司编制的《鄂尔多斯市北创智能装备有限公司喷漆房建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园东片区鄂尔多斯市北创制造有限公司现有工业场地内，租赁鄂尔多斯市北创制造有限公司现有空闲标准厂房改造1座轻钢喷漆房，占地面积为16200m2，主要对周边企业生产零部件和设备等进行喷漆处理，年喷漆约1200套。项目总投资1000万元，其中环保投资62万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少扬尘。有效控制施工期物料装卸、运输等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》提出的大气污染防治措施。喷漆在全封闭厂房进行，喷漆废气经通风装置引至干式过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附处理后，由15m高排气筒排放；抛丸废气经集气罩收集后，由袋式除尘器处理后通过一根15m高排气筒排放，排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标椎限制。

3.应采取妥善控制措施，通过厂房隔音、基础减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。废活性炭、废漆渣、废漆桶等危险废物暂存于危险废物暂存库内，定期交由有资质的单位处置；除尘灰暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外售综合利用；生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一处理，以上固废均不得乱弃。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局
             2025年8月27日
                                                                 抄送：鄂尔多斯蒙苏经济开发区建设管理局、伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司                                                            
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