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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

内蒙古蒙瑞环保科技有限公司废塑料回收

利用项目环境影响报告表的批复
内蒙古蒙瑞环保科技有限公司：
你公司报送的由鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司编制的《内蒙古蒙瑞环保科技有限公司废塑料回收利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于鄂尔多斯空港物流园区内，占地面积5000m2，租用空港物流园区已建成标准化厂房，主要建设1条废塑料回收利用生产线，同时配套建设相关公辅工程及环保工程，项目建成后回收利用废塑料20000吨/年。项目总投资300万元，其中环保投资66.75万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求进行施工，设备安装位于全封闭厂房内，施工工地外围建设临时围墙或档板；对施工期设备装卸、使用和运输过程产生的粉尘、扬尘污染，配置专用洒水车，及时采取场地洒水等措施；使用吊装机械时尽可能选用低噪声的机械；施工期产生的废弃物、建筑垃圾按照要求送至政府指定建筑垃圾填埋场处理。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。原料堆场设置在封闭式厂房内，并设通风换气装置，定期冲洗原料区地面，保持洁净，臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限制要求；破碎、风选、筛分及粉碎工序产生的粉尘由3个集气罩收集后经1套布袋除尘器处理，通过1根15m高排气筒排放，有组织及无组织颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限制要求。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生产废水经沉淀池收集后循环使用，不外排；生活污水接管园区生活污水管网。

4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值。

5.妥善处置固体废弃物。金属杂物收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售废品收购站；废料、除尘灰、生活垃圾定期交由环卫部门统一拉运处置；废硅胶收集后定期外售废硅胶回收单位回收利用；除尘器废布袋由厂家更换时回收，不在场内存放；底泥定期清掏，送至政府指定建筑垃圾填埋场处理；废机油、废油桶收集于危废库暂存，最终交由有资质单位处置，危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设、管理。以上固废均不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局
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抄送：鄂尔多斯空港物流园区管理委员会、伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司                    
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