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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

内蒙古汇能煤电集团富民煤矿有限责任公司煤矿改建项目（新增井筒及三水平延升）环境影响

报告表的批复
内蒙古汇能煤电集团富民煤矿有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《内蒙古汇能煤电集团富民煤矿有限责任公司煤矿改建项目（新增井筒及三水平延升）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗纳林陶亥镇朱日根沟村三社富民煤矿矿界范围内，不新增占地。项目主要建设回风立井及相关配套设施，煤矿现有建设内容不发生变化，开采方式不发生变化，不影响采煤巷道布置和开采接续计划和方式。项目总投资42000万元，其中环保投资117万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作： 

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。  

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。厂区内定期洒水抑尘，植树种草绿化；加强道路管理及路面养护，路面洒水抑尘，道路两旁进行绿化，排放浓度须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）颗粒物无组织排放限值。

3.应采取妥善控制措施，通过选用低噪声设备、基础减振等 措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准要求。

4.妥善处置固体废弃物。施工期产生的弃土部分用于场地内平整绿化，剩余土方拉运至公沟煤矿外排土场；井筒掘进产生的岩石（含矸石）拉运至公沟煤矿外排土场；建筑垃圾送至当地建筑垃圾填埋场处置；设备维修产生的废矿物油及废油桶暂存于煤矿现有危废库内，最终交由有危废处置资质的单位处理；施工人员生活垃圾集中收集后交当地环卫部门处置。以上固废均不得乱弃。

5.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。
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