
鄂伊环审字〔2025〕47号
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

乌兰木伦镇布连海子村有机蔬菜大棚建设项目

环境影响报告表的批复
伊金霍洛旗乌兰木伦镇布连海子村村民委员会：

你单位报送的由内蒙古聚力山水环境检测有限公司编制的《乌兰木伦镇布连海子村有机蔬菜大棚建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、《鄂尔多斯市生态环境局关于乌兰木伦镇布连海子村有机蔬菜大棚建设项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2025〕85号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇布连海子村王家梁社南沟，占地面积22208.68m2，项目主要建设蔬菜大棚10栋、锅炉房、库房及办公室，项目建成后蔬菜产量为62.4t/a。项目总投资360万元，其中环保投资16.5万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作： 

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。  

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。锅炉烟气经“低氮燃烧+旋风除尘”处理后，通过一根15m高排气筒排放，排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤锅炉大气污染物排放限值。

3.应采取妥善控制措施，通过选用低噪声设备、隔声减振等 措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准要求。

4.强化废水处理与利用。锅炉排污水、软化处理废水用于厂区场地和道路洒水抑尘，不得外排；生活污水经化粪池收集后，拉运至乌兰木伦镇污水处理厂处理，不得外排。

5.妥善处置固体废弃物。除尘灰和炉渣收集后作为有机肥，用于蔬菜种植；废离子交换树脂更换后直接由厂家回收，不在项目区暂存；废包装材料经收集后外售至废品回收站；废地膜、废弃蔬菜、生活垃圾收集后定期交由环卫部门处理。以上固废均不得乱弃。

6.落实生态保护措施。做好水土保持防治，减少水土流失；精准施肥，提高肥料利用率，避免造成局部肥料过量的现象，防止对土壤造成影响。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你单位应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。
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