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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

关于中国神华能源股份有限公司神东煤炭

分公司马家塔物资库天然气锅炉项目

环境影响报告表的批复

中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司：

你公司报送的由内蒙古水环净科技有限公司编制的《中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司马家塔物资库天然气锅炉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、《鄂尔多斯市生态环境局关于中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司马家塔物资库天然气锅炉项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2026〕37号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇，建设内容包括拆除现有锅炉房内2台10吨燃煤蒸汽锅炉（1用1备），新建2台10吨燃气蒸汽锅炉（1用1备）及天然气管路等配套设施。项目总投资320万元，其中环保投资23万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，各种施工活动应严格控制在施工区域内，设备拆除全程持续喷淋原则；尽可能缩小施工活动范围，施工边界应当设置连续、封闭围挡；有效控制物料装卸、运输等过程中的扬尘污染；采用定向钻穿越方式铺设天然气管道，定向钻施工场地洒水抑尘，施工结束后恢复原状。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后妥善处置。

2.严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。锅炉废气经低氮燃烧后由15m高排气筒排放，排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值要求。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。锅炉排水、软化水设备排水排入市政管网，最终由乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.妥善处置固体废弃物。废离子交换树脂暂存于一般固废暂存间，由厂家回收处理。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。以上固废均不得乱弃。
6.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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